设计任务书
一、项目概况
1.项目名称：富港污水处理厂改造及中水回用工程
2.项目地点：位于如皋市富港水处理有限公司内部
3.建设规模：富港污水处理厂服务范围主要为如皋港经济开发区，从事区域化工废水、工业及生活污水的收集处理工作。一期工程主要接纳来自精细化工园区、石化产业区及船舶园区的生产废水，二期工程主要接纳新城区生活污水及少量工业废水。富港污水处理厂设计污水处理规模4.0万m3/d，采用常规地上式建设形式，其中一期工程与二期工程设计污水处理规模各2.0万m³/d。
4.本次建设工程内容为：富港水处理二期工程范围内各建构筑物的提升改造设计，包括但不限于：新建1座产水规模为6000 m³/d的中水回用站，并配套新建中水回用管道至亚太造纸及富港热电，输送规模暂按各3000 m³/d考虑；回用水质执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中“工艺与产品用水”标准，其中出水TDS按300 mg/L控制；同时，对厂区内部分建构筑物、设备及管道进行修缮与更新，并完成一、二期工程的整体衔接设计。
二、设计目标及原则
1.应贯彻国家关于环境保护的基本国策，执行国家的相关法律法规、政策、规范和标准，落实科学发展观，实施污染控制。
2.遵循可持续发展战略思想，协调园区可持续发展和环境保护的关系，在发展经济的同时保护与改善环境、防治和减少污染、最大限度地减轻污水排放对当地环境和水体的污染，实现环境效益、社会效益和经济效益的统一，保障社会经济和生态环境的协调发展。
3.结合国内外同类中水回用工程运行实践与成熟经验，选用技术先进成熟、运行稳定可靠、操作简便智能、布局紧凑集约、高效节能降耗的处理及回用工艺，确保污水处理与再生水制备效果，出水水质满足环保部门排放标准及企业生产回用水质要求，同步实现项目污染治理目标与水资源循环利用目标，最大限度优化工程投资、降低运行成本、节约建设用地。
4.系统主体设备选用国内技术成熟、性能高效、质量可靠的优质产品，简化运维流程、降低日常维护工作量；关键核心设备采用国际先进工业产品，保障系统长期连续稳定运行。在严格确保出水水质达标、满足企业中水回用需求的前提下，合理控制工程总投资，节约运行成本，实现环境效益、社会效益与经济效益协同统一。
5.采用较高的自动化控制系统，实现对工艺过程和设备运转的有效控制，以保证处理效果和减少劳动力的需求。
三、设计依据
1.甲方提供的设计任务书。
2.政策符合性：确保设计符合国家及地方法律法规及地方相关标准，符合相关产业政策、规划要求、环保标准等。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的要求为准。
3.安全与消防：满足安全生产、消防、人防等规范要求。
四、设计范围及服务要求
本项目设计范围为对富港水处理二期生活污水处理厂进行提升改造，以及做好一、二期工程整体衔接设计，为项目进行地上及地下所有建筑物、构筑物的方案设计、施工图设计、深化（含二次）设计等设计，并提供施工全过程的施工指导及技术咨询、现场服务、设计变更及项目验收等相关设计配合服务，设计方案完善及优化修改直至通过相关部门的审核、技术交底、过程服务配合、专家评审直至通过相关部门的审核完成方案批复、取得工程规划许可证及施工图审图合格证等。包括但不限于以下内容：
1.方案设计：地上及地下所有建筑、构筑物的总平面、单体及零星工程（含门卫、围墙、配套用房等）的建筑方案、景观绿化方案、配套方案（含消防、道路、堆场、路灯、照明、供水、雨污水）等。
2.深化方案设计：依据审批通过的项目修建性详细规划和建设工程设计方案完成地上及地下所有建筑专业深化方案设计，以配合甲方完成工规证报审工作。
3.总图设计部分：配合方案设计深化总平面图设计、并完成定位图、竖向设计、道路、道路排水等，并配合甲方完成图纸送审工作直至竣工验收完成。
4.施工图设计：总图、建筑、结构、工艺、暖通、电气、自控、暖通等施工图设计，以及做好一、二期工程整体衔接设计。
5.深化（含二次）设计：门窗、栏杆、防火门、配电箱、百叶、雨棚、抗震支架、充电桩等部品部件深化设计、钢结构深化、围墙、主次入口深化、外立面深化设计、保温深化设计等各类专业深化设计。
6.乙方配合甲方现场施工工作，包含但不限于设计交底、现场突发事件的配合、派驻现场代表、施工指导、设计变更的拟定、各项技术措施的确认、房屋交付配合、维保配合、各项竣工验收等。
7.工程实施过程中建设单位要求的增补设计和设计变更等。
8.根据甲方要求提供建筑、门窗、栏杆、泛光照明、涂料等所有涉及品控类材料样板，并配合招标人进行选材、封样、巡场、图纸交底等技术管控措施。
9.与本项目有关的其他设计服务工作。
五、设计内容要求
1.中水回用设施设计
对富港水处理二期生活污水处理厂进行提升改造，新建1座中水回用站，产水规模6000m3/d，并新建中水回用管道至亚太造纸及富港热电，规模暂定各3000m³/d。回用水质均执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中“工艺与产品用水”，其中出水TDS按照300mg/L执行。同时做好一、二期工程回用企业的整体衔接设计。
2.厂区改造
对现状二期污水处理厂厂区部分构建筑物、设备和管道进行修缮及更新等。
3.基础调研与方案分析
基于现状污水处理厂出水水质，确定合理的工艺路线实施方案。
4.全专业方案编制
针对确定的处理工艺，完成工艺、建筑、结构、电气、仪控、暖通等全专业设计方案编制。
5.经济指标测算
编制项目推荐实施方案的投资估算。
6.图纸编制
绘制总平面布置图、各处理构建筑物单体图等工程实施所需的必要图纸。
六、设计文件深度要求
（一）方案设计
方案设计需要达到规划设计方案评审的深度，文件包含但不限于：
（1）规划方案设计说明（包含各专业设计说明及投资估算等内容）；
（2）规划总平图；
（3）各项技术指标；
（4）建筑构筑单体方案的平、立、剖面图；
（5）构筑物设计图纸；
（6）项目投资估算表。
（二）施工图设计
施工图设计深度需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》及现行规范要求，完整、准确、清晰，达到可直接指导施工、设备安装、材料采购、编制预算及竣工验收的深度。应包含全套图纸、设计说明、设备材料表等，明确各构筑物尺寸、标高、管线走向、设备参数、预埋件及安装做法，工艺、建筑、结构、电气、自控等专业齐全，无缺项漏项，满足施工、监理、审查及运行调试需求。
七、其他要求
1.项目负责人和各专业团队人员应符合配置要求。
2.设计人应按时间节点要求提供设计成果，并参加相关评审会议，参与相关部门的沟通和审批工作。
[bookmark: _GoBack]3.设计人应根据项目需要，及时提供方案交底、设计协调、问题解答等服务，并根据施工现场进度及要求进行周期性回访。
4.设计人应提供为保证施工符合原设计意图而进行的核对、协调、调整和确认等相关工作。



