更正公告
1、 项目基本情况
项目名称：桐庐县红灯笼乡村家园音视频会议及舞台灯光系统项目
项目编号：HZKYTLCG-2024-01
首次公告日期：2024年05月10日
2、 更正信息
更正事项：采购文件-第二章招标需求-二、采购清单。
更正内容：
	序号
	设备名称
	原采购清单内容
	调整后采购清单内容

	1
	宴会厅、中会议室：1.5LED显示屏
	1.显示屏类型：LED类型COB封装1R1G1B，RGB 芯片全倒装，点间距≤1.5625mm。
2.整屏尺寸：宽≥11.4米，高≥5.4米，面积≥61.56平方米，分辨率≥7296x3456。
3.显示屏幕峰值亮度≥600nits，峰值功耗＜265W/m2（600nits亮度），平均功耗＜88W/m2（600nits亮度）（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
4.高温工作：将样品放置40C环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
5.工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露
★6.依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
7.LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。
8.符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。
★9. LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
★10.具备取晶-固晶算法，单板无色差。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
11.具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏。
12.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温 
★13.投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。
	1.显示屏类型：LED类型COB封装1R1G1B，RGB 芯片全倒装，点间距≤1.5625mm。
2.整屏尺寸：宽≥11.4米，高≥5.4米，面积≥61.56平方米，分辨率≥7296x3456。
3.显示屏幕峰值亮度≥600nits，峰值功耗＜265W/m2（600nits亮度），平均功耗＜88W/m2（600nits亮度）（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
4.高温工作：将样品放置40C环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
5.工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露
★6.依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
7.LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。
★8.高温存储：测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度60C，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
★9. LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
10. 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。
[bookmark: _GoBack]★11.投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

	2
	宴会厅、中会议室：输出板卡
	LED带载输出接口：千兆网口*20
视频输出极限高度：270~4320
视频输出极限宽度：480~7680
音频输入接口：HDMI内嵌*1+LINE IN 3.5mm*1
音频输出接口：HDMI环通输出内嵌*1+LINE OUT 3.5mm*1
★支持 800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供CNAS、CMA报告复印件）
★支持对灰度进行调节，文持0-16bit调节。（提供CNAS、CMA报告复印件）
★可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供CNAS、CMA报告复印件）
	LED带载输出接口：千兆网口*20
视频输出极限高度：270~4320
视频输出极限宽度：480~7680
音频输入接口：HDMI内嵌*1+LINE IN 3.5mm*1
音频输出接口：HDMI环通输出内嵌*1+LINE OUT 3.5mm*1
★支持 800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供CNAS、CMA报告复印件）
★支持对灰度进行调节，文持0-16bit调节。（提供CNAS、CMA报告复印件）
★可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供CNAS、CMA报告复印件）
包含拼接控制器输出板卡配套配件设备，确保系统正常使用。

	3
	宴会厅、中会议室：无线播控处理器
	1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制
2、支持多种播控方式
-U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；
-手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；
-遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作
3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言
4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用
5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w
6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制
7、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式
8、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制
9、支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理
10、支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复
11、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制
12、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数
13、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等；
14、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口
15、支持逐点亮色度校正；
16、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出
17、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；
18、支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展
19、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理
	1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制
2、支持多种播控方式
-U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；
-手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；
-遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作
3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言
4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用
5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w
6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制
7、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式
8、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制
9、支持云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理
10、支持云端控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复
11、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制
12、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数
13、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等；
14、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口
15、支持逐点亮色度校正；
16、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出
17、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；
18、支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展
19、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理




采购单位：桐庐富春旅游开发有限公司
代理公司：杭州开元物产集团有限公司
日期：2024年05月16日
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