附件2

采购清单

|  |
| --- |
| 五楼窗帘 |
| 房间名 | 布料型号 | 窗帘宽度（M） | 窗帘高度（M） | 单价（元/M） | 合价/元合价=宽度\*单价 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 29.2 | 3.17 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 5.4 | 3.17 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 10.6 | 3.18 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 10.8 | 3.18 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 4.9 | 3.18 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 22.8 | 3.19 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 6.1 | 3.19 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 8.2 | 3.2 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 6.2 | 3.19 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 10 | 3.18 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 5 | 3.17 | 　 | 　 |
| 接待室 | 双面雪尼尔 | 26.8 | 3.11 | 　 | 　 |
| 董事长办公室 | 双面雪尼尔 | 5.2 | 3.03 | 　 | 　 |
| 会议室 | 双面雪尼尔 | 5.4 | 3 | 　 | 　 |
| 总经理办公室 | 双面雪尼尔 | 8.2 | 3.04 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 4.5 | 3.01 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 7 | 3.04 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 7 | 3.04 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 5.4 | 3.03 | 　 | 　 |
| 会议室 | 双面雪尼尔 | 15.8 | 3.04 | 　 | 　 |
| 设备间 | 双面雪尼尔 | 3 | 2.99 | 　 | 　 |
| 储藏室 | 双面雪尼尔 | 13 | 2.88 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 5.7 | 2.78 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 3.1 | 2.89 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 11.8 | 2.89 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 4.4 | 2.9 | 　 | 　 |
| 窗帘轨道 | 消音直轨 | 118.3 | 　 | 　 | 　 |
| 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |
| 六楼窗帘 |
| 房间名 | 布料型号 | 窗帘宽度（M） | 窗帘高度（M） | 单价（元/M） | 合价/元合价=宽度\*单价 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 26 | 3.2 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 8.2 | 3.2 | 　 | 　 |
| 内3预留办公室 | 双面雪尼尔 | 22 | 2.99 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 18.6 | 3.2 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 8.6 | 3.2 | 　 | 　 |
| 内3机房 | 双面雪尼尔 | 7.6 | 3.19 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 17.4 | 3.2 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 8.2 | 3.2 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 16.2 | 3.2 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 5.6 | 3.2 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 5.2 | 3.2 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 6.4 | 3.2 | 　 | 　 |
| 办公室 | 双面雪尼尔 | 6.4 | 3.2 | 　 | 　 |
| 内2办公室 | 双面雪尼尔 | 15.6 | 3.18 | 　 | 　 |
| 内3预留办公室 | 双面雪尼尔 | 5.6 | 3.2 | 　 | 　 |
| 会议室 | 双面雪尼尔 | 16.4 | 3.01 | 　 | 　 |
| 内2音箱设备间 | 双面雪尼尔 | 3.6 | 2.98 | 　 | 　 |
| 储藏室 | 双面雪尼尔 | 22.8 | 3.3 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 2.4 | 2.78 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 3.4 | 2.87 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 2 | 2.87 | 　 | 　 |
| 过道 | 双面雪尼尔 | 2.2 | 0.89 | 　 | 　 |
| 窗帘轨道 | 消音直轨 | 101.3 | 　 | 　 | 　 |
| 小计 | 　 |

备注：1.窗帘褶皱比例统一为1:2（本表中窗帘宽度为实际布料宽度，已考虑褶皱比），棉麻布遮光率≥80%，消音轨道宽度为2.5cm；

2.窗帘采购及安装相关配件均包含在此次报价内，不再单独报价。