青海省农商银行（农信社）系统国产云平台软硬件采购项目-存储及交换机采购公开报名邀请函

青海省农村信用社联合社集中采购委员会办公室（以下简称采购办）就青海省农商银行（农信社）系统国产云平台软硬件采购项目-存储及交换机采购，邀请符合项目资格条件的供应商参与报名。

项目名称：青海省农商银行（农信社）系统国产云平台软硬件采购项目-存储及交换机采购
项目编号：QHRCCG2022096（公开竞价）

采购内容：青海省农商银行（农信社）系统国产云平台软硬件采购项目-存储及交换机采购（预算价格368万元整）

报名供应商需具备的条件  
（一）中华人民共和国境内注册的独立法人，且至2021年12月31日止，连续经营3年（含）以上；
（二）法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证复印件（所有材料盖章）；
（三）投标单位应有专业技术服务团队（须提供相关证明材料）；
（四）投标人须提供近三年（2019-2021）经过审计的财务报表（包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表、附注及资质材料）；
（五）投标人在各项经营活动中没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息，未被列入“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单、“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供以上两个网站的网络截图复印件并加盖公章，截图时间为招标公告发出之日至投标截止时间）；
（六）具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力，具有独立承担民事责任的能力；
（七）提供所投产品的原厂授权函；

五、有意愿参加谈判的供应商请将集中采购供应商登记表及相关资料扫描盖章后发送至青海省农村信用社联合社采购办邮箱（报名文件需集成为一个pdf文件，同时发送邮件时请按照参与项目、参与公司格式进行备注），并填写后附集中采购供应商登记表扫描件（需盖章），同时扫描公告二维码填写相应信息（二者均需满足，则视为有效报名），二维码发布地址为金采网http://www.cfcpn.com/或下载公告附件获取。

六、接受报名时间

本项目报名截止时间为2022年9月16日17:00。有意愿参加投标的供应商请将有关资料发送至邮箱

联系地址：西宁市海湖新区海晏路83号青海省农村信用社联合社2号楼10楼

联 系 人：吴文娟、胡锐      

电  话：0971-8171613 18009717901
邮  编：810000
邮箱：qhrc_cgb@163.com     
[image: image1.png]BB FER SRR




网站：www.qhrccb.com
附件一

集中采购供应商登记表
	项目名称
	
	项目编号
	

	供应商全称
（加盖公章）
	
	注册资金
(万元)
	

	法定代表人
	
	授权代表
	

	联系方式
	地址
	

	
	邮编
	

	
	电话
	

	
	手机
	

	
	传真
	

	
	邮箱
	

	简要说明
	（简要说明）

	备注
	1、提供合法的企业法人营业执照扫描件；（）份

2、提供法人代表授权委托书加盖公章扫描件 ；（）份

    3、逐项提供资格要求中相关证明资料（）份




填表人签名：                                  日期：

附件二 
	名称
	配置参数
	数量
	服务

	集中式存储1
	1、国产品牌存储（华为OceanStor 5610）,整机及其所有组件必须满足华为云Stack、云轴
ZStack、紫光云UniCloud三家国产云平台虚拟化软件的兼容要求；整体产品必须满足信创要求，并提供相关证明。
2、国产操作系统：所投存储底层操作系统采用欧拉国产操作系统。

3、控制器：配置2个控制器，通过高速接口直联，可以跨控制器实现
资源访问，LUN可以跨引擎, 自动负载均衡，控制器总核心数128核，
频率2.6Hz。

4、CPU：配置2颗鲲鹏920，核数64核，主频2.6GHz；

5、内存：一级内存配置768GB，此容量不含任何性能加速模块、
FlashCache、PAM卡、SSD Cache、SCM等。

6、硬盘：配置6*1.92TB SSD SAS全局缓存盘，29*2.4TB SAS HDD盘；
裸容量为81T，可用容量为50T。

7、RAID：提供RAID5、RAID6和RAID-TP。支持冗余度不降的缩列重构，
可以容忍多盘(≥5块)连续故障。

8、前端主机接口：配置8*16Gbps FC接口，配置8*10Gb ETH接口（含
光模块）。

9、所投存储控制器为Active-Active多控制器架构，LUN无归属控制
器，单个LUN业务支持负载均衡到2个控制器。

10、存储系统配置SAN 和 NAS 免网关一体化Active-Active 双活，实
现两套核心存储数据双活（对单个 LUN 和单个文件系统的访问可通过
两个站点负载均衡到两套存储设备上），任何一套设备宕机均不影响上
层业务系统运行。支持双活文件系统在线扩容和缩容，容量修改在单端
完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。支持双活 LUN 在线
扩容，容量修改在单端完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。

11、配置多路径软件：存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路
径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，高时延链路隔离、不稳定链
路隔离、告警通过存储统一管理，支持
Windows/Linux/AIX/Solaris/Vmware，支持麒麟、凝思（Rocky）、红旗
（Red Flag）等主流国产操作系统。

12、配置QoS：支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制，提
供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个
维度进行配置。

13、配置全容量快照功能：快照采用ROW无损快照模式，系统提供每3
秒做一次快照备份，提供可视化界面管理，恢复任意时间点快照，其它
时间点快照不丢失。

14、配置全容量克隆功能：存储系统支持克隆功能，并且克隆的从LUN
创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源
LUN 的业务，支持克隆立即可用、支持 LUN 的一致性组，数据同步支
持增量同步和反向增量同步。

15、可维护性：存储系统支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔。

16、存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退
的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感
知。

17、提供功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配
置存储的图形化管理配置和监控软件。支持提前365天容量预测。

18、安装与维保：提供5年原厂7*24小时原厂技术支持服务，提供原
厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商需在国
内设有400技术服务热线。提供存储5年介质保留服务。
	3台
	五年

原厂

上门

服务

	集中式存储2
	1、国产品牌存储（华为OceanStor 5610）,整机及其所有组件必须满足华为云Stack、云轴ZStack、紫光云UniCloud三家国产云平台虚拟化软件的兼容要求；整体产品必须满足信创要求，并提供相关证明。
2、国产操作系统：所投存储底层操作系统采用欧拉国产操作系统。

3、控制器：配置2个控制器，通过高速接口直联，可以跨控制器实现
资源访问，LUN可以跨引擎, 自动负载均衡，控制器总核心数128核，
频率2.6Hz。

4、CPU：配置2颗鲲鹏920，核数64核，主频2.6GHz。

5、内存：一级内存配置768GB，此容量不含任何性能加速模块、
FlashCache、PAM卡、SSD Cache、SCM等。

6、硬盘：配置6*1.92TB SSD SAS全局缓存盘，18*8TB NL SAS HDD盘；
可用容量为100T。

7、RAID：提供RAID5、RAID6和RAID-TP。支持冗余度不降的缩列重构，
可以容忍多盘(≥5块)连续故障。

8、前端主机接口：配置8*16Gbps FC接口，配置8*10Gb ETH接口（含
光模块）。

9、所投存储控制器为Active-Active多控制器架构，LUN无归属控制
器，单个LUN业务支持负载均衡到2个控制器。

10、存储系统配置SAN 和 NAS 免网关一体化Active-Active 双活，实
现两套核心存储数据双活（对单个 LUN 和单个文件系统的访问可通过
两个站点负载均衡到两套存储设备上），任何一套设备宕机均不影响上
层业务系统运行。支持双活文件系统在线扩容和缩容，容量修改在单端
完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。支持双活 LUN 在线
扩容，容量修改在单端完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。

11、配置多路径软件：存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路
径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，高时延链路隔离、不稳定链
路隔离、告警通过存储统一管理，支持
Windows/Linux/AIX/Solaris/Vmware，支持麒麟、凝思（Rocky）、红旗
（Red Flag）等主流国产操作系统。

12、配置QoS：支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制，提
供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个
维度进行配置。

13、配置全容量快照功能：快照采用ROW无损快照模式，系统提供每3
秒做一次快照备份，提供可视化界面管理，恢复任意时间点快照，其它
时间点快照不丢失。

14、配置全容量克隆功能：存储系统支持克隆功能，并且克隆的从LUN
创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源
LUN 的业务，支持克隆立即可用、支持 LUN 的一致性组，数据同步支
持增量同步和反向增量同步。

15、可维护性：存储系统支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔。

16、存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退
的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感
知。

17、提供功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配
置存储的图形化管理配置和监控软件。支持提前365天容量预测。

18、安装与维保：提供5年原厂7*24小时原厂技术支持服务，提供原
厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商需在国
内设有400技术服务热线。提供存储5年介质保留服务。
	1台
	五年

原厂

上门

服务

	光纤存储交换机
	1、交换机(华为OceanStor SNS3664):64个端口，全双工模式下总带宽≥2Tbps；

2、配置24端口许可（24端口16GB激活），含24根10米光纤跳线；

3、基于帧的链路捆绑，每条ISL捆绑链路最多8个32 Gbps SFP+端口；
每条ISL捆绑链路最多2个128 Gbps QSFP端口。运用Fabric OS中所
包括的DPS，实现基于交换机的ISL间负载均衡。

4、平滑地收集IO统计数据，然后在直观、基于策略的监控和预警套件
中用于配置阀值和告警。带内设备延迟和IOPS监控可以检测存储性能
下降，使管理员可以积极主动地优化性能和可用性以确保最高的性能。

5、全互联Fabric架构，最多可有239台交换机；售后服务：五年免费
维保服务；
	4台
	五年

原厂

上门

服务


（二）交换机采购需求
	名称
	配置参数
	数量
	服务

	48口万兆交换
机

	1、整机(华为CE6881-48S6CQ)重要部件：电源1+1备份，风扇3+1备份，并实配双交流电源；

2、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps；

3、设备整机固化48个万兆光口，6个100GE光口（可适应40GE）；

4、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告；

5、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；

6、支持BFD 3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告；

7、支持支持微分段（IPv4和IPv6），提供第三方测试报告；

8、支持IPCA，提供第三方测试报告；

9、支持VXLAN over IPv6，提供第三方测试报告；

10、支持VXLAN，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN；

11、支持Telemetry，提供第三方测试报告；

12、支持VXLAN OAM: VXLAN ping, VXLAN tracert，提供第三方测试报告；

13、提供工信部入网证。
	5台
	五年

原厂

上门

服务
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