	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	四铧液压翻转犁
	铧数：4铧

配套动力：165-210

犁梁规格：140×140×10mm

犁头塔类型：E120

单铧工作宽度（cm）:33、38、40、50

犁体型号：BS42Ⅰ型栅条

副犁：M3

副犁柱：普通/加强型

犁梁高度（cm）：85

犁梁间距（cm）：100

过载保护：保险螺栓-双剪切

限深机构：限深运输一体轮

	2
	拖拉机
	满足国四排放要求，且无需添加尿素

发动机额定净功率220马力（162kw）

燃油系统为高压共轨燃油系统

发动机气缸数为6缸

发动机额定转速2100 r/min

整机型式：轮式

整机驱动型式：四驱

整机轴距2800mm

燃油箱容量390升

最大提升力4600（kg）

档位数 前进20档/倒退20档

最高设计理论速度40km/h

转向系型式：全液压转向

悬挂装置类型：后置三点悬挂

液压输出组数：3组

动力输出轴花键数目：6键 /21键

动力输出轴功率131.8kw

标配空调暖风

标准前配重1300 kg

标准后配重964kg

前单轮规格：540 / 65R30 后单轮规格650/65R42（子午线轮胎）

全钢梁一体化设计机身，车架承受主要负荷和压力。

	3
	起垄施肥机
	结构形式:悬挂式；

配套动力:70马力；

作业速度：6.0-10.0km/h;

作业小时生产率：3.0-5.0hm2/h;

机器外形尺寸（长*宽*高）：3600*1300*1400 mm

总质量：750 kg

工作耕幅：3.25m

施肥形式：施肥铲

起垄行数：5行

起垄间距：65 cm

肥箱材质:白刚

限深轮：600-12人字花2只

	4
	水田打浆机
	整机外形尺寸（长×宽×高，mm）：3420×1000×1000

配套拖拉机标定功率范围： 51.4～80.9kW

配套拖拉机动力输出轴转：540r/min

与配套拖拉机联接方式:悬挂式

结构型式:圆梁式、单轴

工作幅宽：3200mm

搅浆最终传动方式:侧边传动、链条传动

搅浆刀型式:弧形打浆刀

搅浆刀总安装数量:：82把

搅浆刀辊转速：：420r/min

搅浆刀辊最大回转半径：：175 mm

埋茬部件型式:托板弹齿

	5
	绿篱机(双刃)
	功能用途:手提式，绿化公园、公路绿篱等修剪机

电机电压：18-24V

功率输出：1.2kw/750rmp

重量：2.2 KG

刀片长度：60 cm

电机：24V无刷全铜电机

切割直径：22 mm

设备包含佩带护目镜、手套、充电器、刀刃防护套。

	6
	割灌机
	功能用途:除草

适用范围:林业农业 园林 园林绿化

排量[cc]:98cc

发动机转数:58600RPM

重量[Kg]:4.5

发动机排量:59800W

油箱容积[I]:0.845

最高扭矩[Nm]:1.9/6000

声压值[dB(A)] :98

声能值[dB(A)]:112

	7
	动力中耕施肥机
	整机质量（kg)：750

整机尺寸（m）：2.5*1.6*1.36

配套形式：三点悬挂

配套动力（马力)：90

工作效率（亩/h):2.2-8

工作行数：2行

收获行距（cm):80-110

培土厚度（mm):25-45

动力输出轴转数（r/min)：540

肥料要求：固体颗粒

培土方式：飞溅式

成型器形式：倒V字梯形

	8
	重型免耕机
	结构形式：牵引式

配套动力范围：29.4-51.5

整机尺寸（mm）：2990*2000*1540

作业速度范围km/h：6-8

作业小时生产率：0.48-1.12 hm2/h;

行距：400-700 mm

工作行数：2行

工作幅宽：800-1400 mm

排种器形式：指夹式（金属材料）

排种器数量：2个

排种器驱动方式：地轮+链条驱动

排肥器形式：槽轮式

排肥器数量：2

排肥器驱动方式：地轮+链条驱动

种/肥箱容积:65/350L

种/肥排量调节方式：更换链轮/更换链轮+旋转手柄

传动机构形式：上置式链条传动

	9
	小拖拉机+车厢
	动力更强劲：匹配490发动机，扭矩储备大、动力强劲

动力排放升级、性能升级，油耗低，可靠性高

加强型密封前驱动桥，可靠性高

力位调节提升器，可靠性更高

选装液压输出，可进行多种农田及运输作业

作业更高效：发动机扭矩储备大、动力强劲，牵引力大

采用8+8梭式换挡，侧置操作增大驾驶室活动空间

动力输出转速可选择540/720转/分，选装540/1000转/分，可配套多种农机具

驾驶更舒适，平地板，吊挂踏板，侧置操纵，操纵灵活轻便

独立操纵离合器，全液压转向系统，操纵灵活轻便；型式：4×4轮式

标定牵引力（千牛）：9.5

长（毫米）：3560

宽（毫米）：1680

高（毫米）：2045

轴距（毫米）：1900

前轮轮距（毫米）：1250

后轮轮距（毫米）：1200-1500

发动机功率（千瓦）：29.4

动力输出轴（转/分）：540/760选装540/1000

档位：8+4选装12+12或16+8爬行档

前进速度范围（千米/小时）：2.65～34.78（8+4档）/2.46～32.73（12+12档）/0.43～34.78（16+8档）

倒退速度范围（千米/小时）：3.94～12.1（8+4档）/2.15～28.69（12+12档）/0.65～12.1（16+8档）

配置清单：拖拉机+车厢（3000*1680*600mm）

	10
	微型播种施肥耕地机
	柴油机额定功率：4.2

配套功率：6马力

外形尺寸（长*宽*高，mm）：1656*710*950-1200

最小离地间隙：118

轮距（最大）（mm）：590

最小转向圆半径M：1.7

动态环境噪声DB：86.0

操作位置噪声DB：93.0

整机重量KG：147

轮胎规格：400-8

犁重量KG：11

犁外形尺寸（mm）：640*240*620

作业速度（KM/H）：2.48-3.8

柴油机标定转速：3000r/min

皮带轮外径：88mm，

钢轮外径：520mm

机油加注量(L)：柴油机：按柴油机说明书加注

夏季用CC40号机油、冬季用CC30号机油，变速箱：加注4L、犁刀转动箱：加注0.2 L

	11
	玉米小区脱粒机
	主轴转速：550-650转/分

配套动力：3.0KW/220V

生产率：60-90个小区/时

未脱净率：<1%

总损失率：<1%

破碎率：<2%

含杂率：<1%

整机重量：158 kg

外形尺寸：1550*890*1160mm

	12
	谷物小区测产系统
	称重范围：0-50kg

重量精度：±10g

籽粒水分量程：5-45%

水分推荐量程：10-35%

水分测量精度：±0.5%

容量精度：±10 g/L

工作模式：手动控制下料/自动

吊桶尺寸：310*310*710mm（含重量传感器）

支架尺寸：650*710*950mm

支架12kg

吊起离地高度：220mm

工作环境温度：-20-40℃

出料口关门时间：2-7S（用户自主选择）

软件运行环境：WIN10系统

配带专业TSC打印机及标签纸、碳带各一套：

打印分辨率：300dpi

打印速度：102mm/s

支持条形码和二维码打印

标签纸：20mm*250mm*2000

碳带：110mm*300m

	13
	电动三轮车
	商品毛重：215.0kg

车架材质：高碳钢

续航里程：60 km

最高时速：40km/h

载重量：最大500kg

净重：206kg

电池类型：铅酸电池

额定功率：1000W


