[bookmark: _GoBack]  招标说明
一、招标条件
新疆德坤绿色建筑科技有限公司就 草湖四十一团2024年公共租赁建设项目- D地块弱电工程专业分包进行招标,现招标前期各项工作已完成。
二、项目概况：
1.工程地点：四十一团草湖镇
2.施工工期：甲方通知为准（具体以招标方的具体通知为准）；
3.工程内容：弱电工程专业分包招标。
三、招标内容
弱电工程专业分包报价表
	序号
	名称
	工程内容
	单位
	工程量
	含税单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	防火堵洞
	1.名称:防火堵料
2.材质:盘柜下、井道内及保护管封堵等综合考虑
3.部位：地上
4.其它：满足设计施工规范要求
	kg
	310
	
	
	

	2
	防火隔板
	1.名称：防火隔板
2.厚度：综合考虑
3.安装部位：地上
4.其他：满足设计施工规范要求
	m2
	75.44
	
	
	

	3
	配管SC20（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：RC
3、规格：20
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	18.55
	
	
	

	4
	配管SC20（明敷）
	1、名称：配管
2、材质：RC
3、规格：20
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	4.2
	
	
	

	5
	配管SC25（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：25
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	194.21
	
	
	

	6
	配管SC25（明敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：25
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	20.4
	
	
	

	7
	配管RC20（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：RC
3、规格：20
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	232.32
	
	
	

	8
	配管RC32（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：RC
3、规格：32
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	116.16
	
	
	

	9
	配管RC40（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：RC
3、规格：40
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上明敷
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	75.54
	
	
	

	10
	配管RC70（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：RC
3、规格：70
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上明敷
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	170.44
	
	
	

	11
	配管RC40（明敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：40
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上明敷
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	32.85
	
	
	

	12
	配管RC70（明敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：70
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上明敷
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	58.91
	
	
	

	13
	配管SC20（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：20
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	11215.48
	
	
	

	14
	配管SC25（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：25
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	1194.86
	
	
	

	15
	配管SC32（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：32
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	130.7
	
	
	

	16
	配管SC40（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：40
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	98.24
	
	
	

	17
	配管SC70（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：70
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	241.99
	
	
	

	18
	配管SC32（明敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：40
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上明敷
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	57.51
	
	
	

	19
	配管SC40（明敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：40
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上明敷
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	56.86
	
	
	

	20
	配管SC70（明敷）
	1、名称：配管
2、材质：SC
3、规格：70
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上明敷
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	71.14
	
	
	

	21
	配管RPE25（暗敷）
	1、名称：配管
2、材质：RPE
3、规格：25
4、壁厚：满足国标
5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配
6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容
7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆
8、其他：满足设计及规范要求
	m
	36555.12
	
	
	

	22
	弱电封闭金属槽盒100*50
	1、名称：弱电封闭金属槽盒
2、规格、型号：100*50
3.材质：金属(厚度符合规范要求)
4.安装部位：地下室
5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件
6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架综合考虑
7.其他：满足设计施工规范要求
	m
	131.76
	
	
	

	23
	弱电封闭金属槽盒200*150
	1、名称：弱电封闭金属槽盒
2、规格、型号：200*150
3.材质：金属(厚度符合规范要求)
4.安装部位：地下室
5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件
6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架综合考虑
7.其他：满足设计施工规范要求
	m
	12.51
	
	
	

	24
	弱电封闭金属槽盒300*150
	1、名称：弱电封闭金属槽盒
2、规格、型号：300*150
3.材质：金属(厚度符合规范要求)
4.安装部位：地下室
5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件
6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架综合考虑
7.其他：满足设计施工规范要求
	m
	270.79
	
	
	

	25
	弱电桥架200*100
	1、名称：弱电桥架
2、规格、型号：200*100
3.材质：金属(厚度符合规范要求)
4.安装部位：电井
5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件
6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架、支架综合考虑
7.其他：满足设计施工规范要求
	m
	426.1
	
	
	

	26
	访客呼叫系统线槽50*25
	1、名称：访客呼叫系统线槽
2、规格、型号：50*25
3.材质：金属(厚度符合规范要求)
4.安装部位：电井
5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件
6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架、支架综合考虑
7.其他：满足设计施工规范要求
	m
	524.7
	
	
	

	27
	弱电桥架200*100
	1、名称：弱电桥架
2、规格、型号：200*100
3.材质：金属(厚度符合规范要求)
4.安装部位：电井
5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件
6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架、支架综合考虑
7.其他：满足设计施工规范要求
	m
	98.6
	
	
	

	28
	配线WDZN-RYYP-4*1.0
	1、名称：配线
2、配线形式：综合考虑
3、型号：WDZN-RYYP
4、规格：4*1.0mm2
5、材质：铜芯
6、配线部位：地上
7、本项目双色线价差考虑在综合单价内
8、其他：满足设计施工规范要求
	m
	7738.19
	
	
	

	29
	配线 RVS-5*0.5
	1、名称：配线
2、配线形式：综合考虑
3、型号：RVS
4、规格：5*0.5mm2
5、材质：铜芯
6、配线部位：综合考虑
7、配线线制：综合考虑
	m
	7115.99
	
	
	

	30
	金属接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：金属
3、规格：综合考虑
4、安装形式：综合考虑
	个
	53
	
	
	

	31
	塑料接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：塑料
3、规格：综合考虑
4、安装形式：综合考虑
	个
	2785
	
	
	

	32
	金属接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：金属
3、规格：综合考虑
4、安装形式：综合考虑
	个
	1443
	
	
	

	33
	家居配线箱（空箱）
	1、名称:家居配线箱（空箱）
2、规格：综合考虑
3、包含箱内支架及插座
4、其他：满足设计及规范要求
	台
	719
	
	
	

	34
	电视插座
	1、名称：电视插座
2、安装方式：综合考虑
3、含模块、面板
4、其他：满足设计施工规范要求
	个
	1430
	
	
	

	35
	电话插座
	1、名称：电话插座
2、安装方式：综合考虑
3、含模块、面板
4、其他：满足设计施工规范要求
	个
	1
	
	
	

	36
	网络线 CAT.5e 4Pair UTP
	1、名称：网络线
2、规格：CAT.5e 4Pair UTP
3、包含水晶头制作、安装
4、其他：满足设计施工规范要求
	m
	14409.6
	
	
	

	37
	电话、网络出线口(双线口)
	1、名称：电话、网络出线口 (双线口)
2、规格：综合考虑
3、安装高度：综合考虑
4、其他：满足设计施工规范要求
	个
	1806
	
	
	

	38
	网络插座
	1、名称：网络插座
2、安装方式：综合考虑
3、含模块、面板
4、其他：满足设计施工规范要求
	个
	1
	
	
	

	39
	五类线链路测试
	1、名称：五类线链路测试
2、其他：满足设计及规范要求
	链路
	3816
	
	
	

	40
	射频同轴电缆 SYV-75-5
	1、名称：射频同轴电缆
2、配线形式：综合考虑
3、型号：SYV
4、规格：75-5
5、材质：铜芯
6、配线部位：地上
7、其他：满足设计及规范要求
	m
	11501.92
	
	
	

	41
	电子对讲门主机
	1、名称：电子对讲门口主机
2、规格：综合考虑
3、安装高度：综合考虑
	套
	11
	
	
	

	42
	户内对讲机
	1、名称：户内对讲机
2、规格：综合考虑
3、安装高度：综合考虑
	套
	742
	
	
	

	43
	出入门按钮
	1、名称：出入门按钮
2、规格：综合考虑
3、安装高度：综合考虑
	台
	11
	
	
	

	44
	电控锁
	1、名称：电控锁
2、规格：综合考虑
3、安装高度：综合考虑
	台
	11
	
	
	

	45
	电动闭门器
	1、名称：电动闭门器
2、规格：综合考虑
3、安装高度：综合考虑
	台
	11
	
	
	

	46
	停车场管理设备
	1、名称：停车场管理系统
2、含收费管理电脑、停车场管理主机、满位显示屏、摄像机、出入口控制机、地感线圈、读卡地感、出入口道闸、远距离读卡器、设备岛、电源、按钮、交换机、光纤收发器以及配套线、缆、管等成套综合考虑
3、含后期深化所需所有附件综合考虑
4、含检查接线、调试、试运行，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、软件升级等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中
5、其他未尽事项详见图纸设计，满足设计、施工及验收规范、满足业主提供的《主要设备材料品牌选用表以及装饰材料选型产品说明书》及使用方要求
	套
	1
	
	
	

	47
	成品智能人行通道闸门及围栏
	成品智能人行通道闸门及围栏
	套
	1
	
	
	

	48
	刚性防水套管 DN80
	1、名称：刚性防水套管
2、材质：钢制
3、规格：介质管道管径DN80
4、填料材质：综合考虑
5、安装部位：地下室
6、其他：满足设计及规范要求
	个
	24
	
	
	

	49
	防火涂料
	1、材质：防火簿涂型防火涂料
2、耐火极限不小于1小时
3、涂刷（喷）遍数：两遍
4、其他：满足设计及规范要求
	m2
	296.21
	
	
	

	50
	总价措施
	总价措施
	项
	1
	
	
	

	51
	地下车库脚手架搭拆费
	1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。
2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。
3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。
4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。
	项
	1
	
	
	

	52
	D1脚手架搭拆费
	1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。
2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。
3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。
4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。
	项
	1
	
	
	

	53
	D1高层建筑增加费
	1、名称：高层建筑增加费
	项
	1
	
	
	

	54
	D4脚手架搭拆费
	1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。
2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。
3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。
4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。
	项
	1
	
	
	

	55
	D4高层建筑增加费
	1、名称：高层建筑增加费
	项
	1
	
	
	

	56
	D5脚手架搭拆费
	1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。
2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。
3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。
4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。
	项
	1
	
	
	

	57
	D5高层建筑增加费
	1、名称：高层建筑增加费
	项
	1
	
	
	

	58
	D6脚手架搭拆费
	1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。
2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。
3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。
4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。
	项
	1
	
	
	

	59
	D6高层建筑增加费
	1、名称：高层建筑增加费
	项
	1
	
	
	

	60
	D7脚手架搭拆费
	1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。
2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。
3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。
4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。
	项
	1
	
	
	

	61
	D7高层建筑增加费
	1、名称：高层建筑增加费
	项
	1
	
	
	

	62
	D8脚手架搭拆费
	1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。
2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。
3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。
4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。
	项
	1
	
	
	

	63
	规费
	规费
	项
	1
	
	
	

	合计小写：         元，大写： 

	1、结算价款包括但不限于完成规定计量单位项目所需的：图纸深化、优化超限额设计费、工程材料、设备、劳务、机械、运输、临时设施、试验检验费、工程资料费、夜间施工费、安全文明施工费、辅材费、赶工、窝工、停工费、疫情防控费、二次搬运及完工清理费、交叉作业费、投入以及满足规范、图集要求的相关措施、冬雨季施工增加费、个人所得税、管理、利润、税金、验收、结算、质保维修及政策性文件规定的各项应有费用，施工中一切风险因素等全部费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等。（设计深化和优化超限额设计费用部分不予结算） 
2、上述工作内容中不明确的项目以招标文件中报价范围为准。
3、以上项目及内容不得自行更改或删减。
4、乙方需提供9%的增值税专用发票。
5、报价时出现缺项、漏项均按甲方最终结算下浮率20%。


四、 投标人资格要求
4.1资质条件：拥有电子与智能化工程专业承包贰级或安防工程叁级及以上资质，且为独立法人。
4.2能力要求：人员、设备、资金等方面具有相应的实力；
4.3信誉要求：近三年履约情况良好，无不良记录；
4.4财务要求：投标人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，没有处于破产状态；
4.5投标人应在供货地区内具有技术支持和后续服务能力。
4.6本次招标  不接受 联合体投标。
五、招标文件的发售时间及地点等：
5.1招标文件发售时间：以十一师集采平台招标公告时间为准
5.2获取招标文件地点：http://xbjgjc.cn
5.3招标文件售价（元）： 500 元
5.4获取投标文件截止时间：以十一师集采平台招标公告时间为准
5.5投标文件提交地点：http://xbjgjc.cn
5.6开标时间：以十一师集采平台招标公告时间为准
5.7将购买招标文件费（500元）汇入指定账户，并将交费凭证或截图上传至平台报名附件位置，经招标方审核通过后可下载招标文件。
5.8未缴纳招标文件购买费无资格参与投标及评标，招标文件费缴纳后概不退回。
5.9招标文件购买费仅开具收据，可由其它账户转入，但必须 注明投标单位名称。
六、投标保证金及交付方式（具体详见招标文件要求）：
6.1投标人必须提供不少于投标须知规定数额的投标保证金，并在获取投标资料时提交给招标人。
6.2投标保证金以转账的方式交于公司财务银行账户：单位名称：新疆德坤绿色建筑科技有限公司，账号：30783301040006574，开户行：中国农业银行草湖经开区支行，行号：103894078334 （备注:草湖四十一团2024年公共租赁建设项目- D地块弱电工程专业分包招标文件费或投标保证金XX公司）如若中标，投标保证金转为履约保证金。）
6.3 招标人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。
6.4 投标人的投标保证金在招标工作结束后  5 个工作日内，予以无息退回。
6.5如若中标投标保证金转为履约保证金。
6.6 如有下列情况，将没收投标保证金：
6.6.1投标人在投标有效期内撤回其投标书或未参加投标的；
6.6.2宣布中标后，投标人未能在 5个工作日内签订合同的；
6.6.3 投标过程中出现与其他投标人IP地址相同，被判定为围标、串标行为的。
七、其他事项：
7.1购买招标文件时须出示的文件资料：
7.1.1介绍信或法人授权书（原件）；
7.1.2被授权人身份证（原件和复印件）；
7.1.3经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件（复印件加盖单位公章）；
8.1招 标 人：新疆德坤绿色建筑科技有限公司
8.2项目地址：四十一团草湖镇
8.3联 系 人：杨海华、陈猛（联系方式：13579214207、15518174656）
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