慧泰 LHS-150HC 恒温恒湿箱
配置和性能要求
1、电源电压AC220V 50Hz/10A；

2、控温范围-5—80℃；

3、恒温波动度高温±0.5℃，低温±1℃；温度分辨率0.1℃；

4、定时范围1-9999min；

5、内胆材质不锈钢ASTM304；

6、箱体材质冷轧钢板成型喷塑；

7、仪表大液晶彩屏控制器，轮脚配备可锁定移动脚轮，2万向，2定向，控湿范围40-95%，偏差±3%；

8、功率1400W,内胆容积150L，载物架2，外形尺寸610*625*1370，工作室尺寸480*400*780；9、带电子锁。
