振动传感器技术要求
工作电压：12-24V；

量程：0-20mm/s；

输出：4-20mA；

安装方式：具有磁吸和螺纹两种安装方式，并配备强力粘胶；

电缆长度：10米，其中6米为铠装电缆；

可检测井下采煤工作面刮板输送机、转载机、破碎机的电机和减速器轴承振动
