重型自卸车参数（重型翻斗车）
	序号
	项目
	参数

	1
	发动机
	≥400马力

	2
	变速箱
	≥12档

	3
	驱动
	8X4

	4
	轴距
	≥1950+2300+1400mm 

	5
	轮距(前/后)(mm)
	≥2030/2030mm，≥1860/1860mm   

	6
	车架
	≥300/8+7mm

	7
	前轴
	≥7.5T

	8
	后桥
	≥16T 双级铸造桥

	9
	前/后（主+副）板簧
	≥14/14/12

	10
	油箱
	≥300L铝质

	11
	轮胎
	≥12.00R20 18PR

	12
	总质量
	≥31000kg

	13
	额定载质量
	≥15300kg   

	14
	外廓尺寸
	≥8700×2500×3500mm  

	15
	车厢尺寸
	≥5800×2350×1500mm

	16
	其他配置
	驾驶室：电控自动恒温空调，三级上车踏板，电动摇窗机/中控锁（带遥控器），

	17
	上装配置
	1.底板厚度/边板厚度：底7边5

2.大厢板材型号：高强度耐磨板    

3.大厢举升形式 ：前举 
4.备胎
5.加装柔性环保盖,轻轨导轨,链条传动,平推篷布。

	★18
	产品公告
	国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》公告产品 设备已列入国家工业和信息化部公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》



中型自卸车参数（中型翻斗车）

	序号
	项目
	参数

	1
	发动机
	≥300马力

	2
	变速箱
	≥10档

	3
	驱动
	8X4

	4
	轴距
	≥2000+2500+1300mm

	5
	轮距(前/后)(mm)
	≥1950/1950mm，≥1850/1850mm

	6
	车架
	≥280/8+4mm

	7
	前轴
	≥5T

	8
	后桥
	≥10T+10T

	9
	前/后（主+副）板簧
	≥9/9/10

	10
	油箱
	≥300L铝质

	11
	接近/离去
	≥17/20

	12
	轮胎
	≥10.00R20/18PR

	13
	总质量
	≥31000kg

	14
	额定载质量
	≥18500kg

	15
	外廓尺寸
	≥8800×2550×3000mm

	16
	车厢尺寸
	≥5800×2300×1500mm

	17
	其他配置
	驾驶室：水箱下防护,多功能方向盘，气囊座椅，恒温空调，电动车窗，中控锁，带前防护

	18
	上装配置
	1.底板厚度/边板厚度：底6边4
2.大厢板材型号：高强钢
3.大厢举升形式：前举

4.油缸型号：国产油缸≥160mm
5.备胎

	★19
	产品公告
	国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》公告产品 设备已列入国家工业和信息化部公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》


大型50装载机（大型50铲车）
	序号
	项目
	参数

	1
	排放标准
	国四

	2
	额定载重量
	≥5000kg

	3
	发动机排量
	9L≥x≥8L

	4
	额定功率
	≥170kW

	5
	卸载高度
	≥3400mm

	6
	整机长度
	≥7900mm

	7
	整机宽度（铲斗外侧）
	≥2900mm

	8
	倾翻载荷（全转向）
	≥10000kg

	9
	三项和
	≤10s

	10
	最高车速
	≥40km/h

	11
	最大爬坡角
	≥30°

	12
	轴距
	≥3250mm

	13
	轮胎中心宽度
	≤2200mm

	14
	转向角
	≥35°

	15
	轮胎中心转弯半径
	≤6300mm

	16
	变速箱形式
	行星式动力换挡

	17
	变速箱挡位数
	≥前进2后退1


智能重型破冰除雪一体机双排带铲（大型破冰除雪一体机设备）招标参数

	序号
	项目
	参数

	1
	结构组成
	架体、破冰轮组、液压弹簧机构、链条铰接机构、刮雪推雪铲机构、机体连接机构

	2
	作业对象
	压实雪、重度压实雪路面

	3
	整机功能
	破碎、刮雪、推雪

	★4
	整机尺寸（长×宽×高）
	≥3450mm×3250mm×1950mm（不含装载机连接尺寸）

	5
	整机重量（不含装载机）
	≥5.5（T）

	★6
	设备作业宽度
	≥3100mm



	★7
	浮动破冰轮数量
	≥10组

	8
	浮动雪铲数量
	≥3组

	9
	雪铲避障高度
	≥120mm

	10
	浮动破冰轮排布
	≥双排

	11
	作业凸凹面仿形距离
	≥150mm

	12
	清雪厚度
	≥5-200mm

	13
	破冰滚链接方式
	单组独立液压弹簧链条铰接式组合

	14
	刀齿固定方式及排布
	镶嵌焊接双重保险

	15
	切割方式
	菱形剪切式

	★16
	单组破冰轮刀齿数量
	≥42片

	★17
	破冰轮外径
	550-590mm

	18
	破冰刀齿镶嵌角度
	≥15°

	19
	破冰刀齿材质
	高强耐磨合金钢



	20
	破冰刀齿性能
	耐低温、防脆裂、耐磨、抗冲击

	21
	浮动雪铲旋转方式
	铰接式旋转支撑

	22
	浮动雪铲左右转动角度
	≥25°

	23
	破冰轮轴与破冰轮支臂连接方式
	对开轴座夹紧式，对开座缝隙≤0.5mm


	24
	设备表面要求
	设备整体漆面干净、整洁、无涂抹、锈蚀、补漆。镀覆件整洁无磕碰，无裸露未镀覆。

	25
	设备刚性连接部位应保证结合牢固，有相对运动的零部件应无卡顿、阻滞、刮碰等现象。

	26
	设备焊接件应牢固、稳定、平整，焊缝不允许有漏焊、虚焊、夹渣等缺陷。

	27
	压簧前后连接轴禁止使用开口销固定。


                    双排轮破冰机招标参数(大型道路破冰机)
	序号
	项目
	参数

	1
	整机尺寸


	（长×宽×高）≥2150mm≥3150mm≥1200mm（不含装载机连接尺寸）



	★2
	整机重量
	（不含装载机）≥5300Kg

	3
	适配机型
	5吨及以上装载机

	★4
	仿形破冰轮组数
	双排≥12组

	5
	前后破冰轮组布置方式
	前后交错布置、100%覆盖

	6
	破冰轮尺寸（直径×宽度）
	≥800×400mm

	7
	破冰齿安装形式
	镂空焊接式。

	8
	破冰齿材质
	合金钢

	9
	破冰轮减震装置
	具有破冰轮减震装置

	10
	压簧机构数量及布置形式
	≥6组外部压簧机构，内部液压油缸结构、前后两组破冰轮机构共用

	11
	限位拉杆数量及维修方式
	≥12组、板式滑动结构设计、非铁链连接

	★12
	破冰轮轴与破冰轮支臂连接方式
	对开轴座夹紧式，对开座缝隙≤0.5mm

	13
	破冰轮轴承安装方式
	内置封闭轴承、具备润滑功能，非带座轴承

	14
	机体连接方式
	夹臂式机体连接

	15
	作业对象
	重度压实雪、压实雪、坚冰路面

	16
	功能
	破碎、剥离

	17
	设备作业宽度
	≥3000mm

	18
	推荐最高作业时速
	≥30Km/h

	19
	破冰系统路面仿形能力
	≥150mm

	20
	破碎能力
	5-50mm

	21
	破冰轮是否单独浮动
	是

	22
	破冰轮浮动高度
	≥150mm

	23
	工作时破冰压力
	可调整

	24
	破冰机作业时需要反复碾压作业，包括倒车作业。

	★25
	刀齿数量（410-420）片

	★26
	单个破冰轮宽度(410-420)mm

	★27
	设备整体漆面干净、整洁、无涂抹、锈蚀、补漆。镀覆件整洁无磕碰，无裸露未镀覆。

	28
	设备刚性连接部位应保证结合牢固，有相对运动的零部件应无卡顿、阻滞、刮碰等现象。

	29
	设备焊接件应牢固、稳定、平整，焊缝不允许有漏焊、虚焊、夹渣等缺陷。


	30
	压簧前后连接轴禁止使用开口销固定，拉杆前后连接轴禁止使用开口销固定 。


