第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
 （注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况


本项目为重型柴油车尾气检测服务项目，预算50万元。
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容


采购包1：
采购包预算金额（元）: 500,000.00
采购包最高限价（元）: 500,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及采购节能产品
	是否涉及采购环境标志产品

	1
	重型柴油车尾气检测服务项目
	1.00
	500,000.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求



采购包1：

标的名称：重型柴油车尾气检测服务项目
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	★
	1
	一、服务范围
成华区2024年柴油车尾气排放监督抽测工作。
二、服务内容
采用《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）描述的方法，每月需开展柴油车常态化路检路查不少于500辆，监测项：光吸收系数（m-1），每月开展柴油车“大户”入户抽测不低于2次，且需加大重污染天气预警期间柴油车抽测工作力度。具体抽测要求以《成都市生态环境保护委员会办公室关于开展2024年柴油车和非道路移动机械监督抽测工作的通知》（成生委办 [2023] 121号）内容为准，本项目需开展柴油车尾气排放监督抽测不少于6000辆。
三、服务要求
（1）按照《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）对柴油车开展抽测工作和数据结果判定。
（2）供应商的检测人员应熟悉柴油车排放检测技术标准和流程规范，能操作检测设备设施。
（3）每组次抽检现场应派出不低于3名检验检测人员。长期从事环境检验检测的专业人员参与抽检工作，需具备环境监测上岗证。
（4）供应商在进行服务保障工作时，应保证工作人员的安全性（包括不限于按照相应的安全操作规程进行操作，配置个人防护装置，穿戴符合要求，确保周边环境以及自身安全，避免在工作过程出现意外，如交通事故等造成的人员伤害）。
（5）供应商负责检测设备的检定工作，并提供在有效期内的检定设备方能开展工作。


3.2.3人员配置要求



采购包1：
/
3.2.4设施设备配置要求



采购包1：
/
3.2.5其他要求



采购包1：
/
3.3商务要求
3.3.1服务期限



采购包1：
 自合同签订之日起365日
3.3.2服务地点



采购包1：
采购人指定地点
3.3.3考核（验收）标准和方法



采购包1：
[bookmark: _GoBack]中标单位与采购单位严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收；政府采购项目履约验收工作由采购单位负责。
3.3.4支付方式



采购包1：
分期付款
3.3.5.支付约定



采购包1： 付款条件说明： 采购合同生效之日起 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。
采购包1： 付款条件说明： 服务期满半年后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。
采购包1： 付款条件说明： 完成全部检测任务后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。
3.3.6违约责任与解决争议的方法



采购包1：
/
3.4其他要求


/

