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按照国家图书馆（国家古籍保护中心）最新颁发的《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册》（以下简称《规范手册》）及采购人对古籍文献的相关管理要求，对江西省图书馆入选国家级珍贵古籍名录和省级珍贵古籍名录的古籍在采购人指定地点进行数字化加工，加工量不少于3万筒子叶。
加工内容包含但不限于：古籍文献图像采集、古籍元数据著录、古籍结构数据和卷目篇目数据标引、外字信息处理加工、古籍全文文本转换，格式转换、制作符合要求的发布服务级PDF文件、TXT文本文件、XML封装文件、文献整理登记表、古籍外字表、项目总体说明文件等，加工成果须与馆内平台进行对接、兼容。
项目建设时，如国家图书馆（国家古籍保护中心）制定、发布新的加工标准规范，则按最新标准执行。
（一）质量要求
1.总体要求
古籍数字化成果要确保古籍信息内容的完整和准确，即古籍数据著录字段完整，标引内容准确，位置保持一致。古籍数字化加工数据应设立数据多检制度。检查范围包括各种类型数据质量和技术指标，并达到以下要求，确保符合《规范手册》质量要求。
2.元数据著录和标引要求
遵照XML1.0规范，使用UTF-8编码方式及Unicode5.0以上版本字符集，同时著录信息应严格按照文献实际内容进行客观著录，确保标引词与标引对象文件正确链接，卷目篇目层级与链接正确无误，实用性强，且文字错误率不超过0.3‰。
3.数字图像质量要求 
为满足长期保存级古籍原件扫描要求，双层PDF文件应保证图像层与文字层的文字对位准确，反显区域与文字区域相差不超过1毫米，且该PDF文件与对应TXT文件的文字内容保持一致，文字错误率不超过1‰；同时，标准TIFF格式图像的分辨率根据文献短边尺寸确定：短边≤14.8cm（A5尺寸）时不低于800dpi，短边在14.8cm 与29.7cm（A3尺寸）之间时不低于600dpi，短边>29.7cm时不低于400dpi，色彩位数不少于24bit。
4.全文转换质量要求
文本数据的文字、版式、符号、段落顺序等，其字符综合错误率不超过1‰，且文本数据文件与发布服务级PDF文件须完全对应，叶面连续，不得跳号，不丢失文件，错误率为0。
（二）成果要求
按《规范手册》要求进行格式转换、制作并交付符合要求的发布服务级PDF文件、TXT文本文件、XML封装文件、文献整理登记表、古籍外字表、项目总体说明文件等，相关成果文件按照《规范手册》要求的数据存储结构形式进行存档，线下以移动硬盘形式交付，共两份。成果展示页面在采购人指定位置安装、调试到位，与现有数字资源平台对接、兼容，使用流畅同时，还需围绕建设成果配合采购人开展相关的资源推广工作，包括但不限于讲座、展览等形式。
（三）数据内容
1.XML文件：XML文件内容包括古籍基本元数据、结构数据、卷目篇名。
2.对象数据：长期保存级、发布服务级数据，包括：TIFF格式文件、PDF格式文件、TXT格式文件。
3.文献整理登记表和外字表
文献整理登记表和外字表用EXCEL表填写。
文献整理登记表内容包括：名录号、普查编号、索书号、题名、册数、总叶数、开本尺寸、透字、夹框、夹字、皱折、缺残叶、重叶、签条、夹纸、登记人员、登记日期、备注。
外字表的内容包括：加工记录标识号、内部序号、外字、描述、位置。
4.说明文件
项目总体说明文件用EXCEL表填写。
填写内容包括：项目建设年、单位名称、记录标识号、题名、TIFF格式文件数量、PDF格式文件数量、TXT格式文件数量、采集分辨率/拍照像素（如有特别说明的事项需备注说明）。
（四）数据标准
1.送检数据有效，与《数据说明文件》内容和数量一致，不夹杂无关文件。
2.著录、标引文字、符号，标引位置等信息准确，综合错误率不超过0.3‰。
3.双层PDF、全文文本文件的内容编码、文字识别等，综合错误率不超过1‰。
4.数据的采集方式、技术指标、文件格式、文件命名、图像处理等综合错误率不超过1‰。
5.成果数据中古籍图像完整，无缺失；数据类型和文件结构符合规范要求，且无坏死文件、不携带病毒，错误率为0。
6.达到标准的数据视为合格，在规定错误率范围内检查出的数据问题由中标单位进行修正；超出错误率、未达到标准的数据由中标单位对全部数据进行整改、返工处理。
（五）数据提交要求
各类数据按《规范手册》要求存储于移动固态硬盘（PSSD）上，移动硬盘的读写速度不小于1000MB/S，至少需要提交2份数据。此设备将作为数字资源配套产品交付给采购人，所有权归属采购人。
（六）成果展示
供应商需按采购人要求进行古籍数字化成果展示，支持数字化成果导入导出管理，实现古籍数字化成果在线查询阅读及知识挖掘等智慧服务，开展的服务包括：
1.古籍资源线上推广：支持对采购人制定的古籍资源;支持数字化古籍3D模型制作；支持古籍Ai数字人及相关知识库服务，实现人机自动交互及古籍文本无损播报。
2.成果宣传推广：按照采购人需求，免费搭建线下建设成果展示专区。须提供至少1套线下展示方案，以本项目数字化成果为主要展示内容，在馆内（或指定场所）进行集中展示或长期展示。展示内容包括但不限于：古籍高清扫描影像、OCR识别文本、项目介绍、代表性古籍案例介绍等，整体风格以采购人要求为准。
（七）人员要求
根据项目具体特点、需求，配备项目实施团队，包括项目负责人、专家、技术工程师、图像采集人员、数据标引与校对人员、项目质检人员等。要求配备不少于10人的项目团队。应提供相关人员名单。
（八）设备要求
项目实施开展所需的一切软硬件设备均由供应商提供，在双方合同签订后，10个工作日内入场安装及完成调试工作。
有关设备要求如下：
1.扫描设备选择非接触式扫描仪。为按时完成图像采集工作，应配置至少2台非接触式扫描仪设备，设备至少为A3幅面，光学分辨率至少为600dpi，色彩位数不少于24bit。扫描设备应是无紫外线的同步冷光源。
2.数码拍照相机。设备有效像素不低于6500万像素，裁切后图像短边像素换算分辨率不得低于同规格扫描分辨率，感光元件尺寸不低于全画幅（36×24mm），采用1：1微距镜头。
3.存储设备。为配合数据的安全存取和处理，应配置1台内部共享使用的存储设备，设备配置要求：内存不少于8G、盘位不少5个，硬盘总容量不小于48TB，支持容量扩展；此设备将作为数字资源配套产品交付给采购人，所有权归属采购人。
如在实际加工过程中需涉及其他辅助设备，供应商应按需进行配备。

注：以上所有服务内容及要求为实质性要求，须全部满足或优于，否则按无效响应文件处理。
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