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第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市北碚区公共资源综合交易中心接受重庆市北碚区同源小学（以下简称：采购人）的委托，根据重庆市北碚区财政局政府采购管理办公室下达的《北碚区政府采购项目计划表》，对重庆市北碚区天印小学校园安防设施设备采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容
	项目名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	重庆市北碚区天印小学校园安防设施设备采购
	1173009
	1
	软件和信息技术服务业


二、资金来源

财政预算资金，采购预算1173009元。
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，即：竞标人所投的货物应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、谈判有关说明

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商线上获取本项目谈判文件、图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料（登录重庆市政府采购网→ 电子招投标 → 网上获取谈判文件 → 在线获取），本次谈判不提供纸质版谈判文件。无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判内容。

（三）竞争性谈判公告所附谈判文件仅供阅览使用，供应商只有登陆“重庆市政府采购网”完成网上获取谈判文件才被视为合法获取了谈判文件，否则其投标将被拒绝。即：未通过“重庆市政府采购网”下载、获取谈判文件，将无法上传投标文件。

注意事项：本项目为北碚区政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书并下载投标文件制作系统制作电子投标文件进行互联网线上响应，具体操作流程请下载项目公告附件进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1、CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”，进入“电子招投标”栏目，下载附件，并按照要求操作。

2、投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”，进入“电子招投标”栏目，下载投标文件制作工具，并按照要求操作。

（四）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日（ 2023年7月27日）起三个工作日。

（五）谈判文件递交方式：

1、本项目采用网上递交方式，供应商于投标截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“电子招投标”栏目，在“网上项目投标→ 上传竞争性谈判文件”板块提交。

2、响应文件提交截止时间：2023年8月3日北京时间 14 : 30 : 00 。投标截止时间与开标时间以电子招投标平台显示的时间为准。  
（六）开标信息

1、谈判开始时间：2023年8月3日北京时间 14 : 30: 00 

2、开标地点：供应商可在网上开评标大厅远程参与谈判（所需设备：CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（必须带有摄像头、麦克风和声卡等功能）、无线网卡等）。也可由法定代表人或其授权代表持以上设备在规定的开标时间前，抵达指定开标地点（重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼指定开标室）参加开标。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与谈判的，其后果由供应商自行承担。
3、开标方式：本项目采用网上开标方式。供应商登录重庆市政府采购网→ 电子招投标 → 网上开评标大厅，进入开标室完成在线签到、标书解密、确认开标结果。
（七）其他补充事宜

1、投标人如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

2、本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件，并按其要求操作。

五、保证金

按照《重庆市北碚区财政局关于持续营造一流营商环境的通知》要求，取消投标保证金收取。
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）和重庆市公共资源交易网-北碚区（https://www.cqggzy.com/beibeiweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（六）超过响应文件截止时间提交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市北碚区同源小学
联系人：于波
电  话：13896101229
地  址：重庆市北碚区同源路100号
（二）采购代理机构：重庆市北碚区公共资源综合交易中心
联系人： 罗莎

电  话：（023）68201300

传  真：（023）63220477

地  址：重庆市北碚区冯时行路308号
（三）电子招投标技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电  话：023-88158029（工作日）   18315002442（节假日）
第二篇  谈判项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	一、安消监控中心
	所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效谈判处理。

	1
	LCD拼接屏
	9/套
	

	2
	拼接屏支架
	1/套
	

	3
	监控显示器
	2/台
	

	4
	超高清解码器
	1/台
	

	5
	核心交换机
	1/台
	

	6
	汇聚交换机
	1/台
	

	7
	管理终端
	2/台
	

	8
	对讲机
	6/只
	

	9
	安全设施
	1/批
	

	10
	技防设施设备
	6/套
	

	11
	安装调试费
	1/项
	

	二、安防监控系统设备
	

	12
	系统基础模块
	1/套
	

	13
	视频监控模块
	400/路
	

	14
	基础门禁模块
	50/门
	

	15
	人员布控模块
	1/套
	

	16
	包含人员检索和轨迹模块
	1/套
	

	17
	人员管理及考勤系统
	1/套
	

	18
	平台管理服务器
	1/台
	

	19
	24口POE接入交换机
	15/台
	

	20
	8口POE接入交换机
	5/台
	

	21
	千兆光模块
	20/块
	

	22
	磁盘阵列
	2/台
	

	23
	400W高清枪机[核心产品]
	178/台
	

	24
	400W高清半球
	72/台
	

	25
	电梯半球摄像机
	1/台
	

	26
	全局人脸摄像机
	1/台
	

	27
	防拥挤摄像机
	18/台
	

	28
	智能网络高清球机
	7/台
	

	29
	高清警戒摄像机
	32/台
	

	30
	高倍变焦楼顶球机
	1/台
	

	31
	人脸门禁一体机
	5/台
	

	32
	电梯按钮链接装置
	5/套
	

	33
	无线传输网桥
	1/台
	

	34
	枪机壁装支架
	230/套
	

	35
	半球壁装支架
	72/套
	

	36
	室外3米立杆
	10/根
	

	37
	9U墙挂机柜
	2/套
	

	38
	室外防水箱
	7/套
	

	39
	智能配电设备
	10/套
	

	40
	智能灭火系统装置
	10/套
	

	41
	防雷PDU插座
	4/个
	

	42
	辅材耗材
	1/项
	

	43
	安装调试费
	1/项
	

	三、综合布线及辅材
	

	44
	双绞线
	79/箱
	

	45
	电源线
	3000/米
	

	46
	电源线
	5000/米
	

	47
	8芯单模光纤
	5000/米
	

	48
	PVC管及辅材
	8900/米
	

	49
	安装调试费
	1/项
	


二、技术规格及质量要求

	序号
	设备名称
	技术要求

	一、安消监控中心

	1
	LCD拼接屏
	1、液晶拼接屏尺寸≥49寸、双边拼缝≤3.5mm分辨率≥1920x1080；

2、拼接屏采用A级面板、LED背光源节能技术、整机待机功耗≤1W；

3、液晶拼接屏的亮度≥500cd/m2，对比度≥4500：1，极速响应时间≤6ms；

4、液晶拼接屏支持7x24小时不间断运行，其整机平均无故障运行时间≥6万小时；

5、拼接屏亮度均匀性≥98%、亮度鉴别等级≥10级、显示清晰度HDTV≥950TVL；
6、液晶拼接屏漏光度≤0.01cd/㎡，支持12bit达256级灰阶Gamma针对RGB三原色独立调整功能；
7、液晶拼接屏信号接口：支持HDMI、VGA、DVI、CVBS、USB、COM、USB、IR接口；

8、液晶拼接屏内置高性能图像驱动板卡：支持将视频信号以网线环通方式来实现大屏拼接显示；

9、液晶拼接屏具有动态对比度提升技术：采用动态对比度提升技术，可进一步有效提升图像景深及显示效果；

10、液晶拼接屏具有抗电磁干扰技术：防止电磁电器设备产生干扰现象、需符合GB/T 17618-2015标准；

11、液晶拼接屏支持图像增强功能：通过3D数字滤波和图像降噪技术，有效消除杂波干扰、边缘锯齿现象、有效提升画面清晰度；

12、液晶拼接屏可支持多媒体信发显示：服务端、设备端采用BS/CS架构，可在服务端反馈显示屏的状态；

13、液晶拼接屏具有防烁伤/灼伤功能：可有效防止液晶屏被灼伤，有效延长液晶屏的使用寿命；

14、液晶拼接屏具有智能温控节能：通过智能温控节能技术，系统根据运行环境及默认设定温度值自动弹出相应警醒提示；

15、液晶拼接屏具有智检引擎功能：可调取查阅本机信息，真实反馈产品的实际配置参数信息；

16、液晶拼接屏可支持网络解码功能：最高支持1200W像素及以下IPC、NVR、DVR等解码，支持4/9/16/32画面分割显示；

17、液晶拼接屏可支持多样化控制：局域网内通过ipad、手机、windows平板等手持移动设备即可对拼接屏进行开关控制、模式调用、显示画面布局操作；

18、液晶拼接屏采用无噪音技术，整机运行安静、产生噪音分贝≤16db；(提供封面具备CNAS或CMA标识的检测报告）

19、液晶拼接屏具有高强度抗震功能，能更好的保障设备零部件的安全性；

20、液晶拼接屏具有防尘措施，防止灰尘及颗粒物造成电路板损坏，IP防护等级需达到≥IP6X；

21、液晶拼接屏支持高低温环境运行，在≤-15℃、≥60℃的高低环境下，产品保持正常工作；

22、液晶拼接屏支持抗浪涌（冲击），在开路实验电压线-线≥1.0KV、线-地≥2.0KV下产品保持正常工作。

	2
	拼接屏支架
	1、美观、地脚隐藏；

2、性价比高；

3、四周包边；

4、支持扩容；

5、支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈；

6、颜色：黑色；

7、后拉杆长度：600-900mm；

8、弧度：0°。

	3
	监控显示器
	55寸4K显示终端，支持HDMI1.2,USB2.0。包含壁挂支架。

	4
	超高清解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；

2、具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口；

3、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；

4、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；

5、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示；

6、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。(提供封面具备CNAS或CMA标识的检测报告）

7、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理；支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先；

8、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps；

9、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)；

10、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；

11、可将当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，并可通过客户端软件切换场景；

12、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小；

13、支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制；

14、设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。
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	核心交换机
	1、交换容量≥586Gbps，包转发率≥222Mpps；(若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准）；

2、接口类型：千兆SFP端口口≥28个，千兆Combo端口≥2个；

3、路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3；

4、MAC地址表深度：≥16K；

5、虚拟化：支持IRF2虚拟化功能，支持IRF3.1（纵向虚拟化）功能；

6、QOS：每个端口支持8个输出队列 、支持802.1p/DSCP优先级 、支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 、支持基于流的包过滤 、支持基于流的流量统计 、支持基于流的重定向 、支持基于流的优先级标记 、支持基于流的限速 、支持流量整形；

7、可靠性：支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。
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	汇聚交换机
	1、交换容量≥586Gbps，包转发率≥222Mpps；

2、接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥24个，SFP端口≥4个；

3、路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3；

4、MAC地址表深度：≥16K；

5、虚拟化：支持IRF2虚拟化功能，支持IRF3.1（纵向虚拟化）功能；

6、QOS：每个端口支持8个输出队列 、支持802.1p/DSCP优先级 、支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 、支持基于流的包过滤 、支持基于流的流量统计 、支持基于流的重定向 、支持基于流的优先级标记 、支持基于流的限速 、支持流量整形；

8、可靠性：支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速；
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	管理终端
	I5 12500/8G/1T/2G独显/21.5寸/键鼠套装。
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	对讲机
	1、频率范围：VHF:150MHz/UHF: 400MHz；

2、信道数目：16；

3、信道间隔：25 KHz/12.5 KHz；

4、工作温度：-20℃~+60℃；

5、天线阻抗：50Ω；

6、电源电压：3.7VDC( ± 20%)；

7、电池：1700mAh(锂离子电池）；

8、频率稳定度：≤+2.5 ppm。
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	安全设施
	1、拒马采用钢管经电阻焊焊接而成，原材料采用钢管；各焊接部位要求焊接圆滑，无焊渣、虚焊、气孔、脱焊等缺陷；整个硬隔离应平，钢管无明显歪斜，钢管不得有裂纹、斑痕、折叠、竹节及明显的纵向拉痕。边框外管，内管表面不得有气泡、裂缝、结疤、折叠、夹杂和端面分层等缺陷存在，高度不低于1米；

2、根据现场情况配置车辆防撞石墩，尺寸不低于40CM,且重量不低于90KG。
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	技防设施设备
	包含防暴甩棍、强光手电、防暴钢叉长度≥2米；叉距≥45CM、防暴脚叉、防暴盾、防暴头盔、防护马甲、防割手套、自卫喷雾。
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	安装调试费
	包含项目施工费、税金、所有措施费、机械进出场费、风险费、运输费、管理费、各种检验试验费、人工费及调增、二次转运费、开挖及回填费以及政策文件规定的费用等所有费用。

	二、安防监控系统设备
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	系统基础模块：
	提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台、云眸与本地EDU融合等。

系统基础信息管理：

系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。

一、组织资源管理

1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

二、区域资源管理

1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

三、人员信息管理

1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；

2、支持人员基础信息自定义扩展；

四、卡片信息管理

1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；

2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；

五、车辆信息管理

1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；

六、设备信息管理

1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。

七、系统用户管理

1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；

2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

3、支持用户组权限分配；

4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；

5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；

八、低代码引擎

1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等
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	视频监控模块
	支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。

一、视频预览

1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；

二、录像回放

1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

三、图片监控

1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

4、支持图片下载能力；

四、视频上墙

1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

五、视频事件

1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
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	基础门禁模块
	通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。

一、提供门禁权限管理应用

1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；

2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；

3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；

4、支持权限增量下发、初始化下发；

5、支持按时段配置门的常开常闭状态；

6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；

7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；

8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；

9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。

10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；

11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；

二、提供门禁事件管理应用

1、支持配置平台接收到事件类型；

2、支持配置事件保存时长；

3、支持查询人员出入事件和设备事件；

三、提供门禁状态查看及远程控制应用

1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；

2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；

3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；

四、提供人员出入记录实时展示应用

1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示
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	人员布控模块
	以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。

1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力；

2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控；

3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力。
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	包含人员检索和轨迹模块
	以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力。

1、支持人员精确检索；

2、支持以图搜图能力；

3、支持融合轨迹：展示人员轨迹或人车轨迹（需下单车辆检索授权）。将前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条轨迹展示。

4、 支持1V1比对：通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景。
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	人员管理及考勤系统
	考勤模块：在校门口的在规定时间内进出的学生进行考勤统计。支持手机端请假记录留档及管理端的考勤统计，支持班级考勤详情查看。

请假模块：

一）本地化平台

1、支持老师、学生、家长3种场景，通过线上提交请假申请，审批通过后下发权限出校；

2、支持通过微信公众号或企业微信，来绑定教职工、家长、学生；

3、支持入校前的信息报备流程包括入校信息和健康信息（三码和防疫问题），通过OCR自动审批，不通过可进行人工复核。
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	平台管理服务器
	1、CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz；

2、内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；

3、硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；

4、阵列卡：RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护；

5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；

6、网口：4个千兆电口；

7、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口,1个VGA口；

8、电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 ；

9、支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。
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	24口POE接入交换机
	1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps；

2.接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥24个，SFP端口≥4个，≥4个GE Combo口；

3.路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3；

4.MAC地址表深度：≥16K；

5.虚拟化：支持IRF2虚拟化功能，支持IRF3.1（纵向虚拟化）功能；

6.QOS：每个端口支持8个输出队列 、支持802.1p/DSCP优先级 、支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 、支持基于流的包过滤 、支持基于流的流量统计 、支持基于流的重定向 、支持基于流的优先级标记 、支持基于流的限速 、支持流量整形；

7.供电功率≥370W。
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	8口POE接入交换机
	1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥72Mpps;（若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准）；

2.接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP端口≥2个；

4.虚拟化：支持IRF2（最大支持9台堆叠）；

5.VLAN：支持802.1Q （最大4K个VLAN）、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN、支持GUEST VLAN、支持VLAN映射、支持MVRP；

6.IP路由：支持静态路由；

7.安全性：支持IP+MAC+PORT绑定功能，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；

8.系统管理：支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3；

9.供电功率≥125W。
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	千兆光模块
	千兆单模10km。
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	磁盘阵列
	1、单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和自带≥200T企业级IoT企业级硬盘，配置冗余白金牌电源。

2、标配≥2个千兆网口，1个VGA接口，2个USB3.0接口。

3、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式

能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，节省存储服务器和图片服务器，平台服务器宕机时，存储业务正常。

4、能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像，支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出。

5、能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。

6、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。

7、可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。

8、能支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频。

9、支持MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。

10、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。

11、支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储。

12、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。

13、可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。

14、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。(提供封面具备CNAS或CMA标识的检测报告）

15、在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。(提供封面具备CNAS或CMA标识的检测报告）

16、提供国家信息中心网络安全部三年涉密数据恢复服务，并出具国家信息中心网络安全部出具的数据恢复服务证明文件。
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	400W高清枪机

[核心产品]
	1、400万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机；

2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

3、宽动态: 数字宽动态≥120；

4、焦距&视场角:

（1）4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2°；

（2）6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°；

（3）8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°；

（4）12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°；

5、红外波长范围: 850 nm；

6、防补光过曝: 支持,补光灯类型: 红外灯,补光距离: 最远可达50 m；

7、最大图像尺寸: 2560 × 1440；

8、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；

9、音频: 1个内置麦克风；

10、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
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	400W高清半球
	1、400万1/3 CMOS ICR红外阵列半球网络摄像机，红外补光距离≥30米。最大分辨率2560x1440。

2、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。

3、支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。

4、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。

5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

6、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，不低于IP67防尘防水等级。

7、设备与客户端之间用80米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。

8、支持DC12V/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

9、设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。
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	电梯半球摄像机
	1、400万 1/3" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机

2、支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测

3、最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

4、调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 

5、补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达10 m，防补光过曝: 支持，红外波长范围: 850 nm

6、最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440）

7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

8、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传

9、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

10、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器

11、报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

12、启动和工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）

13、电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W

14、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

15、防护: IK08
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	全局人脸摄像机
	1.双400万1/1.8" CMOS全局抓拍摄像机，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法；

2.设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2，两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力≥1500线；

3.摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均≥1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片；

4.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；

5.支持水平、垂直旋转，水平手控速度≥240°/s，定位准确度不大于0.1°；

6.支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定；

7.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；

8.设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率≥110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素；

9.在距离设备30米处，人脸抓拍准确率≥95%，人体抓拍准确率≥95%；

10.通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒；

11.支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB；

12.电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67；

13.设备支持创建10个人脸库，可导入不少于15万张人脸图片；

14.具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑；
15.设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍；

16.设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示；

17.设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%；

18.在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度≥15m。(提供封面具备CNAS或CMA标识的检测报告）
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	防拥挤摄像机
	1、分辨率≥400万；

2、1/2  .7""CMOS智能半球网络摄像机，支持联动白光报警，支持联动声音报警。

3、具备拥挤防范提醒功能：智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警；报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）。

4、采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。

5、最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

6、镜头:2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2°

7、调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360°

8、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG

9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。

10、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

11、音频接口:内置麦克风和扬声器

12、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口

13、报警输入:1路，报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A )

14、电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出

15、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

16、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)，电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口，功耗:DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max。

17、红外照射距离:最远可达30米
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	智能网络高清球机
	1、400万7寸32倍全彩声光警戒球机，内置GPU芯片。

2、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。

3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达150米。

4、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。

5、设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓。

6、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。

7、支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。

8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

11、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

12、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。

13、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。

14、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。

15、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码

16、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。

17、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。

18、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。
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	高清警戒摄像机
	1、400万星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机，内置GPU芯片、麦克风和喇叭。

2、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。

3、需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。

4、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。

5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

6、具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。

7、支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片。

8、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。

9、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。

10、支持声音报警功能，报警声音类型≥10种，报警音量及重复次数可设置。

11、具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。

12、不低于IP67防尘防水等级。

13、需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
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	高倍变焦楼顶球机
	1、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头。

2、全景通道内置1个镜头，光圈≥F1.0，具有≥1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。

3、细节通道内置镜头，支持≥40倍光学变倍，镜头最大焦距≥240mm，具备≥1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯，内置≥2个GPU芯片。

4、全景路视频图像分辨率≥2560 × 1440，细节路视频图像分辨率≥2560x1440。

5、细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。

全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。

6、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。

7、红外距离≥200米

8、具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。

9、具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。

10、具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签，具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止(提供封面具备CNAS或CMA标识的检测报告）。

11、摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。

12、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。

13、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。

14、设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。

15、设备可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置。

16、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。

17、支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。

18、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

	31
	人脸门禁一体机
	1、设备采用嵌入式Linux系统，7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃采用2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度不低于360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04。

2、设备采用200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。

3、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。

4、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量50000条。

5、设备支持在屏幕显示区域直接刷卡识别，支持IC卡，身份证物理卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，支持人脸、刷卡（包括CPU卡、NFC、二代身份证等）二维码和密码任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门。

6、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1；门磁 I/O输入*1； 报警输出I/O*1；报警输入I/O*2；机械防拆开关*1。

7、设备支持通过WEB进行设备型号、软件版本、序列号等信息查询;应支持通过WEB进行用户权限信息配置及管理、时间管理、系统维护、数据管理、远程重启、远程升级、管理权限配置及管理、人脸、指纹等智能参数配置、图像参数配置、音视频参数配置、广告信息发布、可视对讲参数配置。

8、人脸识别距离0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.9%；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别看，人脸识别距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。

9、可根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理。

10、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；

11、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲，可支持电话网关扩展功能，通过呼叫用户预存手机号码，实现电话对讲并远程开门，支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。
12、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。

13、适用温度范围：-20℃至60℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。

	32
	电梯按钮链接装置
	可实现与电梯按钮联动、人脸识别门禁一体机验证成功后可开电梯门。

	33
	无线传输网桥
	含发送端和接收端；黑白配设计；采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片；最高速率可达300Mbps；多网口设计；传输距离500米。

	34
	枪机壁装支架
	壁装支架/白色/铝合金/配套摄像机。

	35
	半球壁装支架
	壁装支架/白色/配套摄像机。

	36
	室外3米立杆
	3米立杆，横杆根据现场环境定制，表面通过酸洗磷化形成防锈保护膜后喷塑，含地笼。

	37
	9U墙挂机柜
	9U，金属薄板，喷漆，带散热条孔/锁具/接地线等。

	38
	室外防水箱
	金属材质、防锈喷漆、尺寸定制。

	39
	智能配电设备
	1、采用高等级灭弧装置：稳定可靠的灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾；

2、瞬间电流分断能力：≥6KA；

3、环境要求：安装海拔＜2000M，温度：-5℃~45℃，相对湿度20%～90%；

4、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；

5、计量精度：智能断路器具有电量计量功能，电量计量误差不超过1~3%；

6、专用材料：采用1.3mm高熔点动、静银合金触头，高规格紫铜镀银导流铜件，高品质紫铜断路线圈；

7、电源模组工作电压：AC100～250V[超宽电压工作范围]，输出电压DC12V；

8、智能开关额定短路电流：6-10倍额定电流值；保护动作时间≤40mS；

9、工作电压DC12V[智能控制部分工作电压]；智能开关漏电动作电流≤30mA；保护动作时间≤20mS；漏电预警电流≤15 mA；智能开关可自由设置实际使用电流或功率限定保护：超过预设值后可自动断电保护；

10、过压欠压保护：加载三相电压超出430V/单相电源超过250V预警，三相电压超过456V/单相电压超过265V断路；三相电压低于328V/单相电压低于100V报警 , 过压保护动作时间≤ 10S；

11、漏电自检功能：可设置漏电保护功能每月自动检测[只针对带漏电保护开关型号]；

12、定时控制功能：智能断路器内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性；

13、提供第三方专业机构出具的检验报告、校准报告复印件；提供国家强制性CCC认证证书复印件。

	40
	智能灭火系统装置
	1、装置采用环保型悬挂式ABC超细干粉，无压贮存，喷射时间（S）≤ 5；使用环境温度 -40℃～ 90℃；

2、启动控制方式要求电控、温控；

3、启动电压24V；启动电流≤500mA；

4、装置必须具备CCCF认证及第三方权威检测机构出具的满足《GJB5383.11-2005》标准的测试报告复印件。

	41
	防雷PDU插座
	16A250V，带防雷，3米2.5平方线，16A国标插头。

	42
	辅材耗材
	水晶头、轧带、钻头、插线板、空开、等。

	43
	安装调试费
	包含项目施工费、税金、所有措施费、机械进出场费、风险费、运输费、管理费、各种检验试验费、人工费及调增、二次转运费、开挖及回填费以及政策文件规定的费用等所有费用。

	三、综合布线及辅材

	44
	双绞线
	六类非屏蔽双绞线，线材颜色橙色，305M标准箱。

	45
	电源线
	国标线RVV3*2.5mm。

	46
	电源线
	国标线RVV2*1.0mm。

	47
	8芯单模光纤
	1、室外单模；

2、纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿； 

3、芯数：8芯； 

4、按照YD/T1258-2005标准生产。

	48
	PVC管及辅材
	室内外综合布线专用PVC管/槽。

	49
	安装调试费
	包含项目施工费、税金、所有措施费、机械进出场费、风险费、运输费、管理费、各种检验试验费、人工费及调增、二次转运费、开挖及回填费以及政策文件规定的费用等所有费用。


三、技术质量服务要求

1、质保服务≥6年；

2、潜在供应商与其他系统建设时应做好配合工作，如软件系统或硬件有交叉建设或对接融合时所产生的费用由供应商自行承担，不得向其它系统建设商收取费用。

3、为了实现学校后期长期使用稳定运行及后期运维的便易性，安防系统中重要的核心关键设备需为同一品牌；

4、根据国家相关规范及学校建设要求，明装布线或裸露在外的穿线管需采用金属管；

5、方案中所有功能需与区教委或区公安局要求的管理平台无缝对接。

6、中标供应商须在采购结果公告后10个日历日内到学校签订合同，在合同签署前提供相关证明材料到场确认，如与采购要求不符，采购人将报送监督部门处理。

7、中标供应商完成送货的同时需对接学校使用的财政局固资管理软件要求，将采购固资导入到财政局固资管理软件模板表中，交学校财务室一键导入此系统中。

8、中标供应商完成送货安装完成验收合格后，要求学校支付采购款项时，必须将全套招标、投标、验收及发票提供一套正本交学校财务室和一套副本交后勤处方便使用管理，方可进行采购资金的支付。
四、踏勘现场要求

供应商应在获取谈判文件后，自行对本项目现场及周边环境自行踏勘，以充分了解项目位置、现场情况、实施空间、装卸限制、周边环境及任何其它足以影响成本价格的情况。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。
五、本项目核心产品清单
	序号
	核心产品名称
	数量

	1
	400W高清枪机
	178/台

	2
	400W高清半球
	72/台


第三篇  谈判项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式
（一）交货时间：由于学校工程正在建设，合同签订后1天内到新建学校现场配合学校土建和装修方进行相关安装对接，交货时间由采购人根据工程进度具体通知为准。供方须以双方约定的时间内供货到位，且须在规定时间内负责安装调试完毕，确保2023年9月1日正常开学，在此期间的所有风险及费用由投标人自行承担。

（二）交货地点：重庆市北碚区天印小学(北碚区蔡家组团同源路与嘉全路交叉口东北侧)。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供六年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
三、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的其他一切费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；
    （二）验收报告：成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；
    （三）项目付款：成交供应商向采购人开具发票，待采购专项资金到校后，采购人以转账方式向成交供应商支付合同全款；
    （四）履约保证金的退还：履约完成后，中标人可到采购人处办理退履约保证金手续，采购人按规定时间及时无息退还。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他

采购人需无偿配合学校通过国标联网方式接入区教委、区公安分局视频监控大平台。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	电子响应文件数量（一式二份，一份为加密响应文件，一份为备份响应文件）符合竞争性谈判文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。

	
	谈判有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以线下书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个文档当中）。
（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以线上形式重新提交响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时以线上方式提交最后报价及有关承诺（系统界面会自动提示，供应商完成以下步骤：①点击“二次报价”，进入二次报价界面。②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。③完成报价表签章，然后提交报价，二次报价就操作成功了。

特殊情况：已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.电子响应文件一式二份，一份为加密响应文件，一份为备份响应文件。加密响应文件用于正常情况下的在线投标，当加密响应文件无法正常解密时，须及时在系统中提交备份响应文件。加密响应文件应与备份响应文件保持一致，系统会对备份响应文件与加密响应文件一致性进行核验。备份响应文件与加密响应文件不一致时，以加密响应文件为准。

2.在电子加密响应文件中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.在电子响应文件（含备份响应文件）中每页必须电子签章。

（四）响应文件的递交

电子响应文件的递交（上传）按照手册操作。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）请采购人在评审结束后2个工作日登录重庆市政府采购网电子招投标系统查看评审报告，并应当在收到评审报告后5个工作日内，按政府采购电子招投标采购系统流程从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑文件受理

地点：重庆市北碚区公共资源综合交易中心监督科

受理人：雷老师
联系电话：023-63220129
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本（一式三份）可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、交易服务费

中标（成交）人应在中标通知书发出之日起合同签订前按照《重庆市北碚区发展和改革委员会关于重庆缙达市场管理服务有限公司交易服务费收费有关事项的通知》(北碚发改〔2023〕67号)文件相关要求向重庆缙达市场管理服务有限公司一次性全额缴纳交易服务费（联系电话：63227250）。

十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

 合同草案条款

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同
（竞争性谈判）
（项目号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1.质保期限：
2.保修范围：
3.服务措施：
4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：
（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：
1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：



签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

（三）中标人信息公示
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的电子响应文件数量为：一式二份，一份为加密响应文件，一份为备份响应文件。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

谈判项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

其他资料（格式自定）

（三）中标人信息公示

中标人名称：

中标人地址：

	序号
	核心产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	完成时间
	质保期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（备注：供应商依据招标文件“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”中核心产品清单填写相关内容。）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）
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