 采购需求
[bookmark: _GoBack]（具体以采购文件为准）
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性支付全部款项

	2
	供货及安装地点
	合肥市，采购人指定地点 

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历日完成供货及安装

	4
	质保期
	验收合格之日起五年


2、 货物需求
注：技术参数及要求须全部满足或优于采购文件要求，否则响应无效。
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
(单位)
	所属行业
	最高单价

	1
	卡普乐积木
	1.规格：共2100件/套。单片尺寸约12×2.4×0.8cm。
2.材质优质松木，无漆。   
3.工艺:原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。
4.合同签订后供货前提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容如下：(1)产品分别依据《玩具安全 第1-4部分》[GB 6675.(1、2、3、4)-2014]检测合格的检测报告。(2)甲醛含量符合《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）要求的检测报告。
	7套
	工业
	1570元

	2
	户外滑索
	1.规格：整体长约10m，双人滑索。其中高架子尺寸约2.3×1.5×2.7m，矮架子尺寸约3×1.5×2.2m。以上为标准尺寸，实际安装过程中，结合现场场地的坡度，对高度进行调整，以适应采购人设计需求。
2.立柱采用优质刺槐材质，主要支撑柱直径11-13cm。刺槐表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。
3.平台采用优质刺槐材质，板材成品厚度≥2.5cm。平台材料采用木材中心部分，取材光滑平整、结构中等，具光泽，纹理清晰。
4.木制围栏：采用刺槐材质，板材成品厚度≥1.7cm，切割后保留板材自然姿态（结节、弯曲、大小不一特性），表面光滑，纹理清晰。部分装饰固定用围板材料选取木材顶部细小枝干，一分为二，经处理后表面圆润饱满，自然弯曲，美观大方。
5.铁件部分：外径28/32/38/48mm，厚度1.5 mm及以上镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，静电烤漆，达到抗紫外光强度高、色泽艳丽、不易脱落、水中不易生锈。
6.螺丝配件：点对点螺丝紧固采用不锈钢材质，主要不锈钢元素含量符合要求，耐腐蚀，不易老化。大型玩具相关部件之间的连接件采用7字角片。
7.木制配件：采用户外专用木器环保油漆，在处理上包含底漆共三道油漆工艺，两道打磨工艺，处理后成品表面圆润光滑，无尖锐棱角。
8.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装须经采购人确认。
9.合同签订后供货前提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容如下：
(1)提供产品所用刺槐原木分别依据《玩具安全 第1-4部分》[GB 6675.(1、2、3、4)-2014]检测合格的检测报告。
(2)提供产品所用刺槐原木依据《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）甲醛释放量检测合格的检测报告。
(3) 提供产品所用刺槐原木依据《抗菌防霉木质装饰板》（JC/T 2039-2010）对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗细菌率＞99.9%的检测报告。
	1组
	工业
	30000元

	3
	▲组合滑梯
	1.整体尺寸约28.1×5.8×4.9m，整体设计符合相关规范要求。造型为两个不规则圆形平台（平台各有一个弧形楼梯），两平台由连廊相通，与连廊平行架设网笼钻洞一组。平台地板距离地面整体高度均不低于2.1m，平台、楼梯、连廊等处安全栏杆扶手高度均不低于1.3m，竖杆间距≤0.09m。
2.材质：平台框架梁整体材质为壁厚≥4mm的热镀锌管，直径≥48mm（其中栏杆扶手竖杆直径≥25mm、网笼钻洞龙骨和字母ABC走桥支撑结构≥32mm），表面采用采用热固性聚酯粉末涂料，涂层厚度不低于80μm，高温烤漆工艺。平台、楼梯、连廊等面层木地板及木屋材质均为厚度≥25mm花梨木，备料后经过烤箱烘干，截去上不能用的毛边涂刷油漆，油漆不少于3遍，具有防晒防腐等功效，不得出现爆裂变形等现象。
3.平台：大平台尺寸约7×5.8m（面积≥40㎡），配旋转楼梯（尺寸约2.2×2.9×3.3m）1条，大平台下方吊装字母ABC走桥，上方安装有木屋，其中一侧护栏下方吊装月亮秋千座椅。小平台尺寸约4.84×4m（面积≥19㎡），配旋转楼梯（尺寸约2.4×2.3×3.3m）1条，小平台下方吊装丛林攀爬，楼梯两侧分别安装爬网和塑料滑桶。楼梯台阶高度≤0.1m，踏步台面宽幅≥0.2m。 
4.立柱：总数不少于30根，高约200cm，为平台、连廊、网笼钻洞等支撑柱，立柱为直径≥125mm、壁厚≥4.5mm热镀锌管材质，立柱基础依据承载力等要求设计，尺寸≥1x1 m，埋深≥0.5m。
5.护栏装饰：整体装饰高密度PE板，单块尺寸约1.15×1.15m、厚度≥19mm，整体稳固耐用，美观大方，户外使用不变形、不褪色，阻燃性好，环保无毒。
6.连廊：整体长度约10.5m，由立柱平均分割成三段式，每段地面等距安装3块约80×47cm、厚度≥10mm的可视钢化玻璃。中段4根立柱高度约4.9m，顶部安装户外工程塑料材质异形装饰球。
7.木屋：位于大平台之上，整体尺寸约3.2×2.5×2.8m。人字形屋顶、带烟囱造型，预留门洞、窗户各2个，墙体点缀若干造型圆孔，长段一侧紧邻护栏安装（护栏为亚克力材质），具体方案由园方指定。护栏采用透明亚克力板，厚度≥5mm，表面光滑，环保无毒，其中邻苯二甲酸酯符合《玩具安全  第1部分：基本规范》（GB 6675.1-2014）标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合《玩具安全  第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）标准要求。
8.字母ABC走桥:全套包含字母ABC走桥一组，单个字母尺寸≥1.2×1.08×0.26m，户外工程塑料材质，由直径≥32mm、壁厚≥2mm，镀锌管提供支撑。
9.月亮秋千座椅：不少于3个。塑料材质，厚度约35cm，直径不少于120cm。
10.丛林攀爬：在小平台底悬吊攀爬绳，各种悬吊机构（不少于50根），创造丛林攀爬的环境，底下铺设悬浮地垫。
11.爬网：整体尺寸≥1.2×2.2m（具体以两立柱空间大小为准，满铺），爬网绳网主要采用中芯为镀铬钢丝外套胶≥6股的航海船用缆绳，直径≥16mm，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。
12.塑料滑桶:1条，6节桶，包含2段透明桶。采用低密度聚乙烯塑料滚塑成型，滚塑壁厚7mm以上，其他部位壁厚5mm以上。表面光滑，膜内贴成型塑胶彩色丝，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保，耐候性好。
13.连接件、扣件：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砖处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末后高温固化，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
14.安装螺丝：均为不锈钢304材质，抗拉强度Rm/MPa≥800，维氏硬度HV0.5≥260，洛氏硬度HRB≥25。
15.悬浮地垫：位于楼梯、爬网、塑料滑桶、丛林攀爬等入口处，总面积≥50㎡，单块规格约34×34×1.55cm，材料环保、纹路美观、弹性更足，提供优异的运动缓冲性及能量返还，确保专业运动保护及动力支持。外观表面无龟裂、起泡，抗滑值（干测）80-110，苯24h释放量为0，甲醛24h释放量≤1mg/m³。 
16.安装和施工内容包含但不限于两组大型旧玩具拆卸、运输和重新安装，整个场地的土地平整及硬化，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。由于成交供应商理解不够准确，或未经采购人具体确认导致的返工、更换等一切责任由成交供应商自负。
17.响应文件中提供组合滑梯的设计效果图：
(1)不同角度效果图不少于三张。
(2)至少包含：大平台、小平台、连廊、网笼钻洞、字母ABC走桥、丛林攀爬、爬网、木屋、塑料滑桶、楼梯、护栏、月亮秋千座椅等12种主要部件并标注名称。
(3)同时标注整体尺寸、大小平台尺寸、木屋尺寸、连廊长度、平台高度、围栏高度。
18.产品使用年限不少于10年，因设计及施工导致的安全隐患，成交供应商及其相关责任人承担全部责任。
19.合同签订后供货前提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容如下：
(1)产品所用PE板依据《塑料 悬臂梁冲击强度的测定》（GB/T 1843-2008）测试的悬臂梁缺口冲击强度平均值≥27kJ/㎡和依据《塑料 弯曲性能的测定》（GB/T 9341-2008）测试的弯曲强度平均值≥18.5MPa。
(2)产品所用PE板分别依据《玩具安全 第1部分：基本规范》（GB 6675.1-2014）和《玩具安全  第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）检测的邻苯二甲酸酯量和特定元素的迁移量合格。
(3)产品所用PE板依据《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2021）检测的结果为HB等级。
(4)产品所用PE板依据《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》（GB/T 24128-2018）检测的防霉效果评估等级为0级(试验菌种须包含但不限于黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉)。
(5)产品所用亚克力板依据《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》（GB/T 24128-2018）检测的防霉效果评估等级为0级(试验菌种须包含但不限于黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉)。
(6)产品所用亚克力板依据《塑料家具中有害物质限量》（GB 28481-2012）检测合格，检测项目包含但不限于邻苯二甲酸酯、多环芳烃（PAHs）、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）。
(7)产品所用亚克力板依据《塑料 悬臂梁冲击强度的测定》（GB/T 1843-2008）测试的悬臂梁无缺口冲击强度平均值≥14kJ/㎡和依据《塑料 弯曲强度和模量性能测试》（GB/T 9341-2008）测试的弯曲强度平均值≥109MPa。
(8)产品所用海缆绳依据《玩具安全 第1-4部分》[GB 6675.(1、2、3、4)-2014]检测合格。
(9)产品所用海缆绳依据《塑料家具中有害物质限量》（GB 28481-2012）检测的多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBEDs）合格。
(10)所投悬浮地垫雨水浸泡≥6000h后，抗滑值（20℃）80-110 BPN，垂直变形≤3.5mm，摩擦色牢度≥3级。
(11)所投悬浮地垫耐人工气候老化≥8000h后，外观不开裂、不粉化，老化前后冲击吸收20%-50%，老化前后垂直变形≤3.0mm。
(12)所投悬浮地垫紫外线老化≥8000h后，摩擦系数平均值≥0.4，可溶性铬(Cr)、可溶性铅(Pb)分别≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯类化合物≤1g/kg。
	1套
	工业
	280000元

	4
	壁挂水杯柜
	1.规格约：L70×W165×H83cm。      
2.工艺设计：
(1)大容量收纳设计，配透气防虫纱网，适合班级幼儿使用。
(2)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，安全缝隙和孔洞均符合《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）的要求。
3.材质用料：
(1)基材：主体采用厚度≥15mm、门板采用≥9mm的环保实木多层板，背板采用厚度≥5mm的饰面环保实木纤维板。
(2)油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有害物质限量符合《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）、《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）标准要求；耐黄变检测符合《室内装饰装修用水性木器涂料》（GB/T 23999-2009）标准要求，按照《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》（GB/T 1865-2009）、《色漆和清漆　涂层老化的评级方法》（GB/T 1766-2008）检测标准，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹。
(3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）标准要求；防腐抗锈，按照《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T 10125-2021）检测标准，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。
(4)塑料配件：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合《玩具安全 第1部分：基本规范》（GB 6675.1-2014）标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）标准要求。
(5)铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳。
(6)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）标准要求，产品抗菌率＞99%。
4.合同签订后供货前提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容如下：
(1)产品所用实木多层板依据《抗菌防霉木质装饰板》（JC/T 2039-2010）检测的抗霉菌性能等级评定为0级（测试菌种须包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、杂色曲霉、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉）。
(2)产品所用实木多层板依据《普通胶合板》（GB/T 9846-2015）和《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）进行型式试验合格，检测项目包含但不限于胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量。
(3)产品所用水性漆依据《纳米无机材料抗菌性能检测方法》（GB/T 21510-2008）检测的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均＞99%。
(4)产品所用环保塑料依据《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》（GB/T 16422.2-2022）循环1（测试时间不少于500h）测试的氙灯老化（变色）变色等级4-5和氙灯老化（开裂）样品无开裂现象。
(5)产品所用环保塑料依据《冲击法脆化温度的测定》（GB/T 5470-2008）方法A测试的脆化温度（试验温度-40°C）无破裂。
(6)产品所用铰链依据《家具五金 杯状暗铰链》（QB/T 2189-2013）检测的功能（操作力）、功能（下沉量）、耐腐蚀均合格。
(7)产品所用木蜡油依据《抗菌涂料》（HG/T 3950-2007）判定合格的检测报告，其中抗细菌性能（金黄色葡萄球菌和大肠埃希氏菌）≥99%、抗细菌耐久性能（金黄色葡萄球菌和大肠埃希氏菌）≥99%、抗霉菌性能和抗霉菌耐久性能为0级。
	6个
	工业
	1000元
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	综合定制柜
	1.规格：竖柜约宽113cm×深30cm×高277cm，横柜约宽200cm×深30cm×高80cm。根据现场环境定制，具体样式经采购人确定。
2.材质用料：
(1)基材：采用厚度≥18mm生态多层板，配隔板。质地细密，持久不变形，耐磨抗腐蚀性好；背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。
(2)封边条：采用PVC封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合《家具用封边条技术要求》（QB/T 463-2013）标准要求。封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。
(3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）标准要求；防腐抗锈，按照《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T 10125-2021）标准要求，经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象。
(4)铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合《家具五金 杯状暗铰链》（QB/T 2189-2013）标准要求。
	1组
	工业
	8280元
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	滑索
	1.规格：约10×1.2/1.5×2.2m，两个木制平台，连接滑索，需根据现场场地进行调整，留出高度差，保证设备使用。
2.立柱采用优质刺槐材质，主要支撑柱直径11-13cm左右。刺槐木料表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。
3.平台采用优质刺槐材质，板材成品厚度不小于2.5cm。平台材料采用木材中心部分，取材光滑平整、结构中等，具光泽，纹理清晰。
4.木制围栏：常规围栏采用刺槐材质，板材成品厚度≥1.7cm，切割后保留板材自然姿态（结节、弯曲、大小不一特性），表面光滑，纹理清晰。部分装饰固定用围板材料选取木材顶部细小枝干，一分为二，经处理后表面圆润饱满，自然弯曲，美观大方。
5.铁件部分：镀锌钢管 外径约28/32/38/48mm，厚度1.5mm以上镀锌钢管，表面处理后经塑粉喷涂，静电烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，镀锌材质在水中不易生锈。
6.螺丝配件：点对点螺丝紧固采用不锈钢材质，主要不锈钢元素含量符合要求，耐腐蚀，不易老化。大型玩具相关部件之间的连接件采用7字角片材质。
7.油漆户外游乐设施采用户外专用木器环保油漆。在处理上包含底漆共三道油漆工艺，两道打磨工艺，处理后成品表面圆润光滑，无尖锐棱角。
8.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
	1组
	工业
	19800元
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	平衡独木桥
	1.产品规格：约L240×W134×H40cm。
2.材质采用刺槐原木，经处理后的刺槐原木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，防虫抗菌，环保无毒，力学性能优异。要求刺槐原木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，分别符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）、《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》（GB 6675.2-2014）、《玩具安全  第3部分：易燃性能》（GB6675.3-2014）、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB6675.4-2014）、《抗菌防霉木质装饰板》（JC/T2039-2010）标准要求。
3.表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。优质木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，木材具有天然纹理美感。木蜡油的有害物质限量符合《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）标准要求，按照《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》（GB/T 21866-2008）标准检测抑菌率≥99%。
4.五金件选用不锈钢材质，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。五金件要求的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）标准要求；按照《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T 10125-2021）标准要求，经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象。
5.产品外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
6.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
	1组
	工业
	3500元
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	悬挂荡桥
	1.规格：长度约350cm。
2.荡桥板为黄花梨木材质，单股钢丝绳连接。
3.木料经专业人员进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，防腐防晒防水防潮，木质坚硬厚重，结实牢固，高档美观，适用幼儿园，可定做款式。                        4.油漆：木质部分油漆及工艺，采用环保户外专用木器漆在处理上包含底漆共三道油漆工艺，两道打磨工艺，处理后成品表面圆润光滑，无尖锐棱角。
5.锦纶绳直径14mm，内含单股钢丝。
6.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
	1组
	工业
	2800元
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	树围攀爬架
	1.规格：约80×80×200cm。
2.主体黄花梨木材质，四面皆可攀爬，有轮胎攀爬、绳索攀爬、梯子攀爬等。
3.立柱原木料≥8×8cm，木料经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，防腐防晒防水防潮，木质坚硬厚重，结实牢固，高档美观，适用幼儿园，可定做款式。                        
4.油漆：木质部分油漆及工艺，采用环保户外专用木器漆在处理上包含底漆共三道油漆工艺，两道打磨工艺，处理后成品表面圆润光滑，无尖锐棱角。
5.攀爬轮胎：直径51-53cm，汽车轮胎改造。 
6.锦纶绳直径≥14mm，内含单股钢丝。
7.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
	2组
	工业
	4800元

	10
	平衡吊环
	1.规格：长度约310cm。
2.锦纶绳直径≥14mm，内含单股钢丝；悬挂塑料彩色三角吊环10个，方便幼儿悬吊。
3.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
	1组
	工业
	1600元
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	爬网
	1.规格：绳网约380×200cm。
2.材质：锦纶绳直径≥14mm，内含单股钢丝，专业编绳师傅编织，防止松散。
3.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
	1组
	工业
	2800元
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	平衡杠
	1.产品尺寸约长285×宽20×高224cm。底部配套一个钢丝走绳，锻炼幼儿平衡能力；上部设置悬垂位移器械，锻炼幼儿上臂能力。
2.立柱采用直径145-150mm菠萝格圆木，横梁采用直径≥120mm菠萝格圆木，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理。
3.攀爬网框架为表面烤漆镀锌金属管，按照《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T 10125-2021）标准规范要求，在不低于35℃温度试验箱内试验时间大于2300h后，表面无明显变化、腐蚀等级达到10级。
4.攀爬钢丝绳为锦纶绳内含六股钢丝绳，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。力学性能抗拉强度符合《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021）标准要求。
5.可搭配松树造型，材质为安全塑料LLDPE。
6.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
7.合同签订后供货前提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容如下：
(1)菠萝格实木块依据《木家具通用技术条件》（GB/T3324-2017）标准，检测的木材含水率合格。
(2)实木菠萝格木板依据《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T39600-2021）标准，检测的甲醛释放量≤0.025mg/m³。
(3)菠萝格木材依据《家具抗菌性能的评价》（QB/T4371-2012），检测的抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均＞99%）。
	1组
	工业
	5200元
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	多功能组合架
	1.产品尺寸约长285×宽20×高224cm，配备基础悬垂设施梯子、绳子等。
2.立柱采用直径145-150mm菠萝格圆木，横梁采用直径≥120mm菠萝格圆木，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理。
3.攀爬网框架为表面烤漆镀锌金属管，按照《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T 10125-2021）标准规范要求，在不低于35℃温度试验箱内试验时间大于2300h后，表面无明显变化、腐蚀等级达到10级。
4.网绳为锦纶绳内含六股钢丝绳，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。力学性能抗拉强度符合《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021）标准要求。
5.可搭配松树造型，材质为安全塑料LLDPE。
6.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
7.配套沙水玩具：
(1)双层滑道戏水台1套，塑料材质。包括潜水台×1、配件×13，产品尺寸约99×60×80cm。双层滑道设计，更多游戏乐趣色彩鲜艳，材质安全耐用，适合外玩水游戏。
(2)夏日时光游戏中心1套，塑料材质。沙池桌椅套装×1、可拆卸的遮阳伞×1、其他配件×4，产品尺寸约144×177×175cm。内含沙池桌椅 套装、保护盖、可拆卸的遮阳伞、铲子和小桶，多功能游戏模式让幼儿乐于沟通与互动。圆角设计，无尖锐细小配件，提供安全的游戏环境。
(3)四色挖铲4套，塑料材质。挖铲×4/套，挖铲单件约18×11.5×2.5cm。玩法多样趣味多，帮助幼儿自发进行挖掘游戏，提升认知能力与辨别能力。
(4)组合式玩水瀑布1套，塑料材质。玩水瀑布×4，产品尺寸约12.7cm，4个不同喷水形状的玩水台可相互堆叠或是独立使用，满足幼儿自己动手改造瀑布流向的需求倒入沙、水或小塑料颗粒。
(5)螃蟹沙池1套，塑料材质。沙池×1、盖子×1，沙池约119×12×40.6cm。带盖的沙盒。内含沙池、保护盖。两个爪子可成为幼儿的座椅。
8.合同签订后供货前提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容如下：
(1)镀锌管依据《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021），检测的抗拉强度Rm≥350MPa、塑性延伸强度Rp0.2≥300MPa、断后伸长率A≥20%。
(2)镀锌管依据《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T 10125-2021），检测的盐雾试验（不少于2300h）后，样品表面无明显变化、腐蚀等级不低于10级。
(3)攀爬钢丝绳依据《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021），检测的抗拉强度≥1500MPa的检测报告。
9.合同签订后供货前提供双层滑道戏水台、夏日时光游戏中心、四色挖铲 、组合式玩水瀑布、螃蟹沙池的3C认证证书供采购人核查。
	1组
	工业
	7200元
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	原木平衡架
	1.规格约250×80×220cm。
2.支撑框架为原木黄花梨木材质，立柱直径≥10cm，木料经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，防腐防晒防水防潮，木质坚硬厚重，结实牢固，高档美观，适用幼儿园。                        
3.油漆：木质部分油漆及工艺，采用环保户外专用木器漆在处理上包含底漆共三道油漆工艺，两道打磨工艺，处理后成品表面圆润光滑，无尖锐棱角。
4.锦纶绳直径≥14mm，内含单股钢丝。
5.安装施工包含但不限于整个场地的土地平整，满足相关规范要求的混凝土浇筑预埋，草坪恢复等。具体样式和安装经采购人确认。
	1组
	工业
	7200元


三、安装调试、质保及售后服务要求
本次采购中需进行安装的产品，合同签订后供货安装前成交供应商应进行现场考察和统一设计，并出具现场设计图，经采购人确认后方可安装。
四、报价要求
本项目同时报总价和各项产品的单价，报价包含货物购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、质保费用、售后服务费及其他完成项目所有内容所需的全部费用。总价报价不得高于本项目预算，各项产品的单价不得高于对应产品的最高单价，否则响应无效。
五、其他要求
1.合同签订后供货前成交供应商需向采购人提供其响应文件中提供或承诺合同签订后供货前提供的相关检测报告、证书等供采购人核实。若成交供应商无法提供或提供的材料与响应文件中响应情况不符，成交供应商承担一切责任，由此造成的一切损失由成交供应商自行承担。
2.本项目为幼儿园设备采购，成交供应商须确保在采购文件规定的期限内保质保量完成生产、检测、供货、安装等全部工作内容，成交供应商所供的产品如与其响应文件中响应情况不符的，采购人将不予验收，成交供应商承担一切后果与责任。 

