站小站前家具参数
	序号
	学校
	产品名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	站小站前
	学生课桌椅
	530套
	元/套
	元

	2
	站小站前
	多功能凳
	50张
	元/套
	元
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	序号
	使用学校
	名称
	数量
	参数要求
	图片（参考图）

	1
	站小站前
	学生课桌椅
	530套
	1、课桌规格：605mm×430mm×760mm（高度可调节，分三档，每档30mm，调节高度700mm-760mm）课椅规格：406mm×380mm×420mm（高度可调节，分三档，每档20mm，调节高度380-420mm）
2、桌面板规格及要求：长605mm×宽430mm(长宽±2mm)厚25mm，基材：采用环保ABS全新塑料一体射出成型；桌面前沿带笔槽设计防止笔具滑落，笔槽长度252mm、宽22mm、深度15mm、挡边高10mm(长、宽、深、高±2mm)，笔槽底部采用镂空设计。桌面反面带固定条凹槽，凹槽放15mm×15mm×1.2mm的方管加固。
3、桌面板具有抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。人性化设计，边缘平整圆滑。
3、椅面规格及要求：①座板：尺寸406mm×380mm(长宽±2mm)采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3.5mm，根据人体型坐姿一体注塑成型，座板镂空设计，座板中间有4个圆孔，前后两个为31mm,中间两个为26mm,由7块全新pp塑料组成一块整体，座板背面有加强筋。具有抗老化、抗紫外线、防退色。②靠背：尺寸415mm×330mm(长宽±2mm)采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3.5mm，根据人体型坐姿一体注塑成型，靠背板镂空设计，靠背板上带有把手，把手规格为：90mm×35mm（±2mm)，中间有两个椭圆形孔规格为50mm×30mm（±2mm)，由6块PP塑料组成一块整体，靠背背面有加强筋。具有抗老化、抗紫外线、防退色。
4、桌钢架基材：桌腿与桌脚为直角支撑，桌腿和桌脚采用椭圆钢管并使用套管式升降(内六角螺丝升降)，外钢管尺寸为:30mm×60mm×1.2mm, 内钢管尺寸为：20mm×50mm×1.2mm，桌脚钢管采用30×60×1.2mm椭圆管。桌斗支撑管和桌腿升降杆焊为一体，桌脚两端配置高强度增强塑料外套、两桌腿间设有横档采用椭圆钢管尺寸为：30mm×60mm×1.2mm。斗下拉料采用20×40×1.2mm方管管、挂采用1.5mm冷轧板一次性冲压成型，斗采用0.8mm钢板一次性冲压成型三面冲孔规格：450×300×150mm（±5mm)。
5、椅钢架基材：椅腿和椅脚采用椭圆钢管并使用套管式升降(内六角螺丝升降)，外钢管尺寸为30mm×60mm×1.2mm, 内钢管尺寸为20mmx×50mm×1.2mm，椅脚采用30mm×60 mm×1.2mm椭圆管，靠背采用：20mm×40mm×1.2mm椭圆管，椅脚两端配置高强度增强塑料外套，两椅腿间设有横档，采用椭圆钢管尺寸为:30mm×60mm×1.2mm。
6、工艺要求：焊接采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，焊接表面波纹均匀。铁件部分烤漆要求：经除油、除锈、打磨、静电喷塑、高温固化而成，桌、椅脚架应加原生塑胶脚。
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	2
	站小站前
	多功能凳
	50张
	1.规格：直径：300mm，高度420mm，选用橡木实木方料，木纹清晰，结疤少，经防潮、防虫、防腐等工艺处理，含水率≤12%；油漆：选用国产优质环保油漆，经五底三面工艺处理，漆面饱满、色泽均匀，无麻点、污渍；
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