（1）电石厂工业浓硫酸技术规格书
	一
	项目概述：
标的物名称：工业浓硫酸
标的物用途：适用于氯碱装置氯气干燥单元，加入氯气干燥塔，用作湿氯气干燥剂。

	二
	关键技术参数和要求：
1.标的物技术要求
标的物执行GB/T 534-2024（浓硫酸，一等品）标准，技术指标应满足如下要求：
	序号
	项目
	技术指标
	试验方法

	1
	硫酸（H2SO4）w/%    ≥
	98.0
	GB/T 534-2024

	2
	灰分 w/%          ≤
	0.03
	GB/T 534-2024

	3
	铁(Fe) w/%        ≤
	0.010
	GB/T 534-2024

	4
	砷(As) w/%        ≤
	0.001
	GB/T 534-2024

	5
	铅(Pb) w/%         ≤
	0.02
	GB/T 534-2024

	6
	汞(Hg) w/%        ≤
	0.005
	GB/T 534-2024

	7
	镉(Cd) w/%        ≤
	0.005
	GB/T 534-2024

	8
	铬(Cr) w/%        ≤
	0.1
	GB/T 534-2024

	9
	铊(Tl) w/%        ≤
	0.0005
	GB/T 534-2024

	10
	透明度 /mm           ≥
	50
	GB/T 534-2024

	11
	色度
	不深于标准色度
	GB/T 534-2024


2.标的物标志、包装、供货要求
（1）标的物采用危化品专用槽车运输，运输中应保证密封、防水，避免高温。
（2）出厂产品质量检验报告单内容包括生产厂名称及地址、产品名称、生产日期或批号、产品质量检验结果及检验结论、本文件编号等。
（3）中标人应按照招标人要求供货，每周供货1次，每次供货8吨左右。
3.技术资料要求
中标人在交付产品时，应提供如下技术资料：
	序号
	资料名称
	交付方式
	数量及版式

	1
	符合国家标准规定的化学品安全技术说明书、化学品安全标签及HSE相关提示。
	合同内首次供货时交付
	各3份，纸版且须加盖公章。

	2
	供货批次的产品质量检验报告单
	随产品交付
	3份，纸版



4.技术服务要求
（1）中标人应免费向招标人提供技术服务。在标的物入厂检验分析和日常使用过程中，中标人应按招标人要求派技术人员进行现场指导。
（2）招标人在使用标的物过程中遇到问题，中标人接到招标人通知后应在4小时内给予解答和指导；如招标人需要现场服务，中标人应在48小时内派技术人员到达现场协助解决问题。
5.其他要求
（1）如中标人标的物近三年内在招标人装置上无使用业绩，招标人有权要求与中标人进行技术交流，有权要求中标人提供样品进行检验分析和小试评价，有权对中标人进行实地考察。
（2）中标人标的物到货后，招标人按相关条款对标的物进行检验分析。
（3）潜在投标人购买标书即默认承诺承担相关保密义务，在没有得到招标人事先书面同意的情况下，购买标书的所有投标人不得向除投标人雇佣以履行本合同的人以外的其他任何人，披露本规格书或本规格书的任何条款，或由招标人或代表招标人提供的与本规格书有关的任何规格、计划、图纸或信息。

	三
	一般技术参数和要求
无。



[bookmark: _Toc2827][bookmark: _Toc17950][bookmark: _Toc3479][bookmark: _Toc6359][bookmark: _Toc14054][bookmark: _Toc8624][bookmark: _Toc17731_WPSOffice_Level1]（2）合成树脂厂浓硫酸技术规格书
	一
	项目概述：
[bookmark: _Toc13315][bookmark: _Toc27406]标的物名称：浓硫酸
标的物用途：适用于第一、二、三、四ABS装置，用作ABS胶乳凝聚剂，以连续添加方式加入到对应的系统中。

	二
	关键技术参数和要求：
[bookmark: _Toc17201][bookmark: _Toc25191]1.标的物技术要求
（1）标的物技术指标应满足GB/T 534-2024标准中浓硫酸一等品指标要求：
	序号
	项目
	技术指标
	试验方法

	1
	硫酸（H2SO4）ω/%
	≥98.0
	GB/T 534-2024

	2
	灰分 ω/% 
	≤0.03
	GB/T 534-2024

	3
	铁(Fe) ω/%
	≤0.010
	GB/T 3049-2006

	4
	砷(As) ω/%
	≤0.001
	GB/T 534-2024

	5
	铅(Pb) ω/%
	≤0.02
	GB/T 534-2024

	6
	汞Hg）ω/%
	≤0.005
	GB/T 534-2024

	7
	镉(Cd) ω/%
	≤0.005
	GB/T 534-2024

	8
	铬(Cr) ω/%
	≤0.1
	GB/T 534-2024

	9
	铊(Tl) ω/%
	≤0.0005
	GB/T 534-2024

	10
	透明度/mm
	≥50
	GB/T 534-2024

	11
	色度
	不深于标准色度
	GB/T 534-2024


[bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc32700]2.标的物质保期
[bookmark: _Toc20476]标的物到货日期与生产日期间隔不超过4个月。
[bookmark: _Toc7751][bookmark: _Toc13458]3.标的物标志、包装、供货要求
[bookmark: _Toc5393][bookmark: _Toc22477]（1）包装要求
采用专用的汽车槽车装运，槽车应定期清理，槽车上应有清晰的符合 GB 190规定的"腐蚀性物质"标志。
（2）供货要求
中标人应按照招标人要求供货，每周供货2次-3次，每次供货不超过30吨。中标人中标后应与需方沟通送货相关事宜。
[bookmark: _Toc23180][bookmark: _Toc20795]4.技术资料要求
中标人在交付产品时，应提供如下技术资料： 
	序号
	资料名称
	交付方式
	数量及版式

	1
	符合国家标准规定的化学品安全技术说明书、化学品安全标签及HSE相关提示。
	合同内首次供货时交付
	各3份，纸版且须加盖公章。

	2
	供货批次的产品质量检验报告单
	随产品交付
	3份，纸版


[bookmark: _Toc4617][bookmark: _Toc31663]5.技术服务要求
（1）中标人应免费向招标人提供技术服务。在标的物入厂检验分析、应用性能评价和日常使用过程中，中标人应按招标人要求派技术人员进行现场指导。
（2）招标人在使用标的物过程中遇到问题，中标人接到招标人通知后应在4小时内给予解答和指导；如招标人需要现场服务，中标人应在48小时内派技术人员到达现场协助解决问题。
[bookmark: _Toc12893][bookmark: _Toc18255]6.其他要求
（1）如中标人标的物近三年内在招标人装置上无使用业绩，招标人有权要求与中标人进行技术交流，有权要求中标人提供样品进行检验分析和小试评价，有权对中标人进行实地考察。
（2）中标人标的物到货后，招标人按相关条款对标的物进行检验分析。
（3）潜在投标人购买标书即默认承诺承担相关保密义务，在没有得到招标人事先书面同意的情况下，购买标书的所有投标人不得向除投标人雇佣以履行本合同的人以外的其他任何人，披露本规格书或本规格书的任何条款，或由招标人或代表招标人提供的与本规格书有关的任何规格、计划、图纸或信息。

	三
	一般技术参数和要求
无


（3）炼油厂浓硫酸技术规格书
	一
	项目概述：
标的物名称：浓硫酸
标的物用途：适用于烷基化装置，用作烷基化反应的催化剂，以连续添加方式加入到烷基化反应器中。

	二
	关键技术参数和要求：
1.标的物技术要求
标的物技术指标应满足GB/T 534-2024标准中浓硫酸一等品指标要求：
	序号
	项目
	技术指标
	试验方法

	1
	硫酸（H2SO4）w/%
	≥98.0
	GB/T 534-2024

	2
	灰分w/%
	≤0.03
	GB/T 534-2024

	3
	铁(Fe)w/%
	≤0.010
	GB/T 534-2024

	4
	砷(As)w/%
	≤0.001
	GB/T 534-2024

	5
	铅(Pb)w/%
	≤0.02
	GB/T 534-2024

	6
	汞（Hg）w/%
	≤0.005
	GB/T 534-2024

	7
	镉(Cd)w/%
	≤0.005
	GB/T 534-2024

	8
	铬(Cr)w/%
	≤0.1
	GB/T 534-2024

	9
	铊(Tl)w/%
	≤0.0005
	GB/T 534-2024

	10
	透明度/mm
	≥50
	GB/T 534-2024

	11
	色度
	不深于标准色度
	GB/T 534-2024


2.标的物标志、包装、供货要求
（1）每批出厂标的物的包装容器上应有牢固的标志，其内容至少包括：生产厂名称、产品名称、净含量、文件编号GB/T 534-2024、生产日期或批号。还应张贴清晰的符合GB 190规定的“腐蚀性物质”标志。
（2）标的物应装于专用的槽车内运输，槽车应定期清理。
（3）中标人应按招标人要求供货，每周供货1次-7次，每次供货不超过150吨。中标人中标后应与需用单位沟通供货相关事宜。
3.技术资料要求
中标人在交付产品时，应提供如下技术资料：
	序号
	资料名称
	交付方式
	数量及版式

	1
	符合国家标准规定的化学品安全技术说明书、化学品安全标签及HSE相关提示。
	合同内首次供货时交付
	各3份，纸版且须加盖公章。

	2
	供货批次的产品质量检验报告单
	随产品交付
	3份，纸版


4.技术服务要求
（1）中标人应免费向招标人提供技术服务。在标的物入厂检验分析、应用性能评价和日常使用过程中，中标人应按招标人要求派技术人员进行现场指导。
（2）招标人在使用标的物过程中遇到问题，中标人接到招标人通知后应在4小时内给予解答和指导；如招标人需要现场服务，中标人应在48小时内派技术人员到达现场协助解决问题。
5.其他要求
（1）如中标人标的物近三年内在招标人装置上无使用业绩，招标人有权要求与中标人进行技术交流，有权要求中标人提供样品进行检验分析，有权对中标人进行实地考察。
（2）中标人标的物到货后，招标人按相关条款对标的物进行检验分析。
（3）潜在投标人购买标书即默认承诺承担相关保密义务，在没有得到招标人事先书面同意的情况下，购买标书的所有投标人不得向除投标人雇佣以履行本合同的人以外的其他任何人，披露本规格书或本规格书的任何条款，或由招标人或代表招标人提供的与本规格书有关的任何规格、计划、图纸或信息。

	三
	一般技术参数和要求：
无


（4）染料厂浓硫酸（≥98%）技术规格书
	一
	项目概述：
标的物名称：浓硫酸（≥98%）
标的物用途：适用于转型升级项目35万吨/年苯酚丙酮装置提浓分解中和单元，作为过氧化氢异丙苯分解反应催化剂，以连续添加方式加入到分解器及分解循环回路中；同时适用于苯酚回收单元，作为pH调节使用，以连续添加方式加入到酚钠盐中回收苯酚。另一方面，适用于24万吨/年双酚A装置脱酚及酚回收单元，作为中和剂以连续添加方式与含酚废水一起加入到中和罐中。

	二
	关键技术参数和要求：
1.标的物技术要求
（1）标的物技术指标应满足GB/T 534-2024标准中浓硫酸一等品指标要求：
	序号
	项目
	技术指标
	试验方法

	1
	硫酸（H2SO4）w/%
	≥98.0
	GB/T 534-2024

	2
	灰分w/%
	≤0.03
	GB/T 534-2024

	3
	铁(Fe)w/%
	≤0.01
	GB/T 534-2024

	4
	砷(As)w/%
	≤0.001
	GB/T 534-2024

	5
	铅(Pb)w/%
	≤0.02
	GB/T 534-2024

	6
	汞（Hg）w/%
	≤0.005
	GB/T 534-2024

	7
	镉(Cd)w/%
	≤0.005
	GB/T 534-2024

	8
	铬(Cr)w/%
	≤0.1
	GB/T 534-2024

	9
	铊(Tl)w/%
	≤0.0005
	GB/T 534-2024

	10
	透明度/mm
	≥50
	GB/T 534-2024

	11
	色度
	不深于标准色度
	GB/T 534-2024


2.标的物标志、包装、供货要求
（1）标的物应使用槽车运输，槽车应定期清理合格，运输途中不会影响标的物质量，且槽车底部需配有液相卸车用DN100的快速公接头。
（2）中标人首次送货前需与使用单位取得联系，确认接卸条件。
3.技术资料要求
中标人在交付产品时，应提供如下技术资料： 
	序号
	资料名称
	交付方式
	数量及版式

	1
	符合国家标准规定的化学品安全技术说明书、化学品安全标签及HSE相关提示。
	合同内首次供货时交付
	各3份，纸版且须加盖公章。

	2
	供货批次的产品质量检验报告单
	随产品交付
	3份/批次，纸版


4.技术服务要求
（1）中标人应免费向招标人提供技术服务。在标的物入厂检验分析、应用性能评价和日常使用过程中，中标人应按招标人要求派技术人员进行现场指导。
（2）招标人在使用标的物过程中遇到问题，中标人接到招标人通知后应在4小时内给予解答和指导；如招标人需要现场服务，中标人应在48小时内派技术人员到达现场协助解决问题。
（3）当招标人装置工况发生变化时，中标人应对招标人进行技术指导。
5.其他要求
（1）中标人标的物近三年在招标人同类装置上无使用业绩，招标人有权要求与中标人进行技术交流，有权要求中标人提供样品进行检验分析，有权对中标人进行实地考察。
（2）中标人标的物到货后，招标人按相关条款对标的物进行检验分析。
（3）潜在投标人购买标书即默认承诺承担相关保密义务，在没有得到招标人事先书面同意的情况下，购买标书的所有投标人不得向除投标人雇佣以履行本合同的人以外的其他任何人，披露本规格书或本规格书的任何条款，或由招标人或代表招标人提供的与本规格书有关的任何规格、计划、图纸或信息。

	三
	一般技术参数和要求
无



