	2024 年轧辊公司钼铁采购方案要求
1、本次招标为鞍钢轧辊有限公司（以下简称轧辊公司）公开招标，资格后审。
2、报价为不含税含运费等杂费报到鞍钢轧辊有限公司指定地点
价格。Mo 元素 60%基准计价，详情查招标明细。
3、本次招标为组合标，供应商投标时要求各品种必须满标。评
标原则为单规格（品种）价格合理，总价低价中标。
4、本次采购数量为计划量，中标供货期内中标方需按招标人实
际需要送货，同意调整供货数量。
5、本次投标要求缴纳标书费，标书一经售出，标书费不退还。
6、其他要求按合同模板要求执行。
7、投标截止期后，随意撤标，或因中标方原因，中标后不签合
同，或签订合同后不送货，将暂停或取消其合格供方资格。
8、付款条件：按轧辊公司现行付款政策执行。即：原则上，货
到验收合格后挂账后三个月内付款，承兑汇票结算。
9、本次为网上招标，填写报价要及时保存，确定无误后提交。
10、不按上述要求编制标书，将被视为废标。其它要求详见网站
招标文本通用文本
11、供应商准入条件：a、上传营业执照，注册资金不少于人民
币 500 万元。b 企业类型：不限。c 业绩要求：提供一份
钼铁销售合同及相对应的发票复印件或扫描件。
12、质量标准：执行国标 GB/T3649-2008，牌号：FeMo60-C，规格粒度要求 10mm-60mm。 Mo：60.0-63% 、 P≤0.05% 、 S
≤0.15% 、Si≤2.0% 。
可按以下规定扣款，扣款元素： ① Mo：55.0%-60.0% ; ②: S：
0.15%-0.25% ；Si：2.0%-3.0% P：0.05%-0.07% 。扣款：1：Mo
检验值与标准值下线之差 ≤1%时，按（Mo）含量 1%折价扣款；2：
P、S、Si、不合格时，每项按（Mo）含量 0.5%折价扣款。
包装要求：100KG 铁桶包装，包装物标识清晰不掉色，包含品名、
重量、生产厂名称等，信息不全不清楚不能验收。
超出上、下限的重量均不超出总重量的 5%，且最大长度不允许
大于标准值的 1.5 倍，表面及断面不得有目测显见的非金属夹杂物，
但个别允许少量夹渣及定模涂料允许存在，出卖人应在 2 日内排人来
委托方处理，如逾期不派人来，即为默认买受人提出的异议和处理意
见，按买受人提出的检验结果和处理办法处理，由此造成的一切费用
由出卖人承担。
14、首次中标轧辊公司该项目的供方需同意按委托方要求的数量送
样品做试验，试验合格后可结算，不合格不结算。产品试验合格后，
方可按中标合同数量送货。
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