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[bookmark: _Toc40621142][bookmark: _Toc25016]一、建设项目概述
（1）项目建设背景
随着国民经济和居民生活水平的持续向好，人们对健康的关注度不断提高，矿泉水市场需求也大幅增长。据统计，目前矿泉水市场约占饮料市场的3%～4%，2023年增长15%，矿泉水市场呈现良好的发展趋势。重庆品正食品有限公司（以下简称“品正公司”）是重庆市技术中心和“专精特新”企业，且获博士后工作站授牌，“宜简”系列产品在西南市场占比达35%以上，销售以西南市场为根据地，以长江以南市场为主体，面向全国进行覆盖，且随“宜简到家”等系统的推广，可望“宜简”系列矿泉水有较好的市场潜力。重庆质正食品有限公司（以下简称“质正公司”）作为品正旗下子公司，成立于2020年，主要经营食品生产、销售，饮料生产，食品用塑料包装容器工具制品生产等。根据市场需求，结合璧山区矿泉水水源地分布情况，质正公司选址于重庆市璧山区健龙镇玉林村2组132号建设“宜简-矿泉水项目”（以下简称“拟建项目”），将区域内矿井水、矿泉水加以利用。
2023年9月4日，重庆璧山国家农业科技园区管理委员会、质正公司、重庆市璧山区建龙镇人民政府签订了宜简-矿泉水项目投资合同，明确“为方便后期取水证办理，质正公司需要提前将璧山区丁家煤业有限公司龙江乡接龙村五社煤矿（施家湾煤矿）水源引入新建厂区”。经与当地政府充分沟通协调，企业选址区附近农村居民现状供水水源为杨家湾水库，供水管径75mm/95mm，设计供水能力150m³/d，目前供水能力已饱和，无法为宜简－矿泉水项目提供用水。为满足厂内生活、生产辅助用水（设备清洗、锅炉补水等）用水需求，经多方协调，最终确定按照拟建项目投资合同中要求自施家湾取水口通过管道引水至厂区。
拟建矿泉水厂区租赁位于璧山区健龙镇玉林村4组的龙江煤矿厂区（石膏建材公司），现有厂区内建设有部分厂房及围墙，因年久失修，为保障构筑物安全，龙江煤矿厂对厂区现有构筑物进行改造后交由建设单位进行矿泉水厂厂房建设，矿泉水厂厂房建设阶段属于“十二、酒、饮料制造业-26饮料制造”，项目不涉及“有发酵工艺、原汁生产的”类别，无环保手续完善要求。
（2）项目矿泉水井矿区介绍
项目矿泉水井位于璧山区健龙镇玉林村，属于接龙一社矿泉水矿区。重庆市规划和自然资源局于2022年9月下达了璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水勘查探矿权出让项目计划的通知（渝规资〔2022〕529号）；重庆市璧山区规划和自然资源局于2025年1月21日下发了中华人民共和国采矿许可证（证号：C50022720250110157904），生产规模：16.43万立方米/年。矿区范围由6个拐点圈闭，面积0.018km²，矿权范围不在生态保护红线、城市开发边界范围内，井口不在永久基本农田、生态敏感区域内（含地质灾害易发区，长江干流第一山脊线及乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江两侧直观可视范围），矿业权不重叠、无争议。
表1  矿区范围拐点坐标表（国家2000坐标系）
	编号
	X
	Y
	编号
	经度
	纬度

	1
	3250867.69
	35617607.6
	1
	106°12′54.180″
	29°22′1.280″

	2
	3250976.75
	35617675.19
	2
	106°12′56.730″
	29°22′4.800″

	3
	3250910.23
	35617779.03
	3
	106°13′0.550″
	29°22′2.600″

	4
	3250850.05
	35617735.68
	4
	106°12′58.920″
	29°22′0.660″

	5
	3250776.25
	35617727.09
	5
	106°12′58.570″
	29°21′58.270″

	6
	3250764.34
	35617718.89
	6
	106°12′58.270″
	29°21′57.880″


项目矿泉水井钻井深度126.10m，稳定水温在20.0~20.6℃，静止水位为-0.8~+2.2m，自流量0~2.53L/s，抽水试验在降深10.21~15.14m时，获得钻井的出水量在519.26~681.70m³/d之间。为保证实时取水量小于丰、枯水期水井出水量满足开采要求，重庆市璧山区规划和自然资源局允许矿泉水井开采量为450m³/d。
（3）项目建设内容
拟建项目建设内容及规模（生产能力）包括：（1）将现有煤矿厂房改建为矿泉水厂，厂区内建设小瓶罐装矿泉水生产线、大瓶罐装矿泉水生产线、矿泉水生产线配套设置有包装容器注塑/吹塑生产线；（2）厂区外东北侧约1.3km处已有矿井水（施家湾煤矿）内煤矿水进行收集利用，配套修建取水泵、取水泵~厂区输水管道（约1.8km，管道外径90mm）1条，将矿井水引至厂区内作为备用水源；（3）厂区内新建地下矿泉水井1座。
[bookmark: _Toc40621144][bookmark: _Toc31895]二、评价内容和评价时段
（1）评价内容
根据对工程的分析、环境现状的调查及环境影响识别，本次环境影响评价工作内容为：工程概况、工程分析、区域环境现状、环境影响识别、施工期环境影响评价、运营期环境影响评价、污染防治措施、环境风险评价、生态环境影响评价、环境管理与监测计划、环境经济损益分析等。
（2）评价时段
拟建项目环境影响评价时段包括施工期和运营期。
[bookmark: _Toc441651855][bookmark: _Toc18323][bookmark: _Toc40621145][bookmark: _Toc472689045][bookmark: _Toc472691599]三、政策符合性分析
[bookmark: _Toc438168993][bookmark: _Toc440412354][bookmark: _Toc434920387][bookmark: _Toc441651856]拟建项目为开采地下水生产宜简矿泉水，配套生产矿泉水瓶，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，不属于限制类、淘汰类项目。同时，项目已取得重庆市璧山区发展和改革委员会下发备案证，项目代码为2302-500120-04-01-246647。因此，符合国家有关产业政策。
拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；经地方规划和自然资源局核对，拟建项目厂区用地不涉及城镇开发边界，符合城镇开发规划。根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目新建输水管线中约1147m穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。
项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区。拟建项目厂区永久用地属于工业用地，且已取得用地手续。
综上，项目符合国土空间规划要求，选址选线合理。
[bookmark: _Toc40621146][bookmark: _Toc3895]四、环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》判定项目类别。《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中明确“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。
项目建设内容环评类别分析如下：
（1）瓶装矿泉水生产属于“十二、酒、饮料制造业-26饮料制造”，项目不涉及“有发酵工艺、原汁生产的”类别，未纳入环评管理。
（2）矿井水收集利用属于“四十三、水的生产和供应业-96其他水的处理、利用与分配”，应编制环境影响报告表。
（3）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），其他采矿业指对地热资源、矿泉水资源以及其他未列明的自然资源的开采，但不包括利用这些资源建立的热电厂和矿泉水厂的活动。
厂区内地下水井开采矿种为矿泉水，属于“九、其他采矿业—14 其他采矿业”；根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》矿泉水资源保护及卫生防护划定结果，对厂区内新建水井划定了三级保护区，项目建成后该水井属于“矿泉水等特殊地下水资源保护区”，属于涉及环境敏感区（饮用水水源保护区），应编制环境影响报告表。
（4） 根据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（中华人民共和国国务院令第152号）“第七章附则 第四十四条 地下水资源具有水资源和矿产资源的双重属性。”因此判断拟建项目厂区内新建矿泉水井即属于其他采矿业（矿泉水），也属于地下水资源；开采过程属于地下水资源开采。
厂区内地下水井开采属于“五十一、水利—129地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）”，项目开采规模小于1万方/天。项目根据水文地质单元划定的地下水评价范围内包括璧山区生态保护红线（项目厂区东侧距离璧山区生态保护红线边界约100m）；属于涉及环境敏感区（生态保护红线管控范围），应编制环境影响报告书。
综上分析，拟建项目从严管理应编制环境影响报告书。受重庆质正食品有限公司委托，我公司承担拟建项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织评价人员深入现场踏勘，收集基础资料，结合拟建项目特点、性质、建设规模、建设内容和所在区域环境现状，严格遵照环境保护相关法律法规和技术规范的要求，开展了拟建项目环境影响评价工作。在环境影响评价工作过程中，建设项目严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求开展公众参与相关工作。
[bookmark: _Toc441651858][bookmark: _Toc27888][bookmark: _Toc472691600][bookmark: _Toc40621147][bookmark: _Toc472689046]五、关注的主要环境问题及主要环境影响
拟建项目主要关注问题为注塑废气、食堂油烟、噪声、固废、废水等造成的环境影响。
（1）废气
①施工期扬尘采用洒水抑尘，无组织排放；运输车辆尾气、焊接废气及机械废气无组织排放。
②运营期大瓶包装容器注塑工序设备上方设置集气罩，有机废气集气罩收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高的排气筒（DA001）排放；
③食堂油烟经集气罩收集后通过1套油烟净化器处理后，经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放；
④锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放；
⑤生化池臭气经管道引至屋顶排放。
（2）地表水
①施工期施工人员生活污水依托周边农户已有设施，不外排；运输车辆和建筑机械的冲洗废水经设置的简易沉淀池沉淀后回用或洒水抑尘，不外排。
②运营期采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放。
营运期：采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放；厂区污水总排放口位于厂区西南角，自排放口接一条380m地埋式尾水管道（DN100）排入丁家沟左岸，最终经丁家沟（约3.7km）汇入健龙镇璧南河。
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。
厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河。
（3）地下水
拟建项目废水排放量较小，且污水主要为生活污水、食堂废水、少量地面清洁废水及少量生产废水，水质成分简单，不含重金属污染和持久性有机污染物。综合项目区域地质、地下水及拟建项目自身特点来看，在严格采取相应防渗措施后，项目建设对地下水环境影响小。
项目危废贮存间、化学品库地面做好防腐、防渗措施，因此，项目在加强防腐、防渗措施和环境管理下，不会对区域地下水造成影响，对地下水水质影响是可接受的。
（4）噪声
拟建项目噪声源主要为注塑、吹塑、灌装设备，经选用低噪声设备；加强机械、车辆管理；产噪设备合理布局，基础减振，隔声垫及厂房隔声，距离衰减。项目设备噪声通过采取降噪措施后，厂界噪声可达标排放，对外环境的影响较低。
（5）固废
项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
一般工业固体废物：施工期土石方全部回填，生活垃圾统一收集后交由当地市政环卫部门处理；运营期废包装材料、焊接废渣等收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收或外售废品收购站处置。
危险废物：危险废物在危废贮存间内分类暂存，定期交有资质单位收运、处置。
食堂餐厨垃圾与其他生活垃圾分类，交有资质的单位统一收运、处理；生化池污泥定期清掏，送城市生活垃圾填埋场。
因此，拟建项目固废均得到有效处置，对外环境影响较小。
[bookmark: _Toc472689047][bookmark: _Toc472691601][bookmark: _Toc27269][bookmark: _Toc441651859][bookmark: _Toc40621148]六、环境影响报告书的主要结论
重庆质正食品有限公司“宜简-矿泉水项目”建设符合国家相关产业政策、环保政策。采取评价所提出的污染控制措施后，污染物能实现达标排放，对外环境影响可接受。因此，从环境保护的角度考虑，重庆质正食品有限公司“宜简-矿泉水项目”建设可行。
[bookmark: _Toc310349530][bookmark: _Toc310604269]本环评报告编制过程中得到了重庆市璧山区生态环境局、重庆质正食品有限公司等单位领导和专家的大力支持和帮助，在此一并表示感谢！
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[bookmark: _Toc128412886][bookmark: _Toc8408][bookmark: _Toc21828]1 总  则
[bookmark: _Toc16961][bookmark: _Toc8390][bookmark: _Toc128412887][bookmark: _Toc280474428][bookmark: _Toc310349531][bookmark: _Toc310604270][bookmark: _Toc280607653]1.1 评价目的及原则
[bookmark: _Toc5500][bookmark: _Toc1807]1.1.1评价目的
（1）在对拟建项目评价范围环境状况调查的基础上，明确主要环境保护目标；收集已有监测资料并进行必要的补充监测，进行现状评价，明确区域环境质量现状。
（2）根据国家产业政策、技术政策要求，结合当地总体规划、专项规划，分析拟建项目与产业政策、技术政策及当地总体规划的符合性。
（3）全面分析拟建项目建设内容，给出产排污情况，并结合项目区环境特征，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析或评价项目施工期和建成投产后对环境的影响范围以及引起的环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。
（4）根据国家和地方环保规范要求开展公众参与调查活动，征求并分析公众提出的意见或建议；对项目建设可能引起的环境污染与局部生态环境破坏，通过对拟建项目环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，提出进一步减缓污染的对策建议。
（5）在上述综合分析的基础上，给出拟建项目建设的环境可行性结论。
[bookmark: _Toc10732][bookmark: _Toc15142]1.1.2评价原则
按照以人为本，建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展观的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：
（1）依法评价原则本次评价要以贯彻国家环境保护的相关法律法规、标准、规范，分析项目与国家及重庆市有关产业政策、环保政策、能源政策以及区域可持续发展战略思想要求的符合性，坚持公正、公开原则，综合考虑项目对各种环境因素的影响。
（2）科学评价原则按评价等级，采用导则推荐的预测模式，科学分析项目建设对环境质量的影响，加强污染源强等基础数据的分析计算，提高其可信度。
（3）突出重点。根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc27687][bookmark: _Toc24185][bookmark: _Toc128412888]1.2 编制依据
[bookmark: _Toc26885][bookmark: _Toc59806888][bookmark: _Toc62474168][bookmark: _Toc128412889][bookmark: _Toc6246][bookmark: _Toc59807072][bookmark: _Toc86748031][bookmark: _Toc87192761][bookmark: _Toc86335065][bookmark: _Toc86748101][bookmark: _Toc86286845]1.2.1 相关法律
[bookmark: _Toc143336888][bookmark: _Toc86748102][bookmark: _Toc86748032][bookmark: _Toc86286846][bookmark: _Toc86335066][bookmark: _Toc143336889][bookmark: _Toc87192762]（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正并施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正，2018年10月26日起施行）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；
（7）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）；
（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；
（9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正，2016年9月1日起施行）；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正，2012年7月1日起施行）；
（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正并施行）；
（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正并施行）；
（13）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正，2020年1月1日起实施）；
（14）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；
（15）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订，2020年7月1日起实施）；
（16）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订，2023年5月1日起实施）；
（17）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订，2025年7月1日起实施）。
[bookmark: _Toc59807073][bookmark: _Toc59806889][bookmark: _Toc5856][bookmark: _Toc62474169][bookmark: _Toc8491][bookmark: _Toc128412890]1.2.2 行政法规、部门规章及规范性文件
（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；
（2）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；
（3）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
（4）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；
（5）《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号）；
（6）《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）；
（7）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）；
（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；
（11）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；
（12）《突发环境事件应急管理办法》；
（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）；
（14）《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资〔2016〕370号）；
（15）《五部委关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节〔2017〕178号）；
（16）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部 部令第3号）；
（17）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会 部令 第36号）；
（18）《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642号）；
（19）《生态环境部办公厅关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》（环办固体函〔2020〕733号）；
（20）《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）；
（21）《关于加强危险废物鉴别工作的通知》（环办固体函〔2021〕419号）；
（22）《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》（长江办〔2022〕7号）；
（23）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）；
（24）《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021年）；
（25）《基本农田保护条例》（2011年1月8日修订并实施）；
（26）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正并实施）；
（27）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月19日修订并实施）；
（28）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订并实施）；
（29）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订并实施）；
（30）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令 第592号）；
（31）《财政部关于将森林植被恢复费、草原植被恢复费划转税务部门征收的通知》（财税〔2022〕50号）；
（32）《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号）；
（33）《关于进一步加强农村环境保护工作的意见》（环发〔2011〕29号）；
（34）《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》（环办〔2010〕132号）；
（35）《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》（环办〔2010〕132号）；
（36）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；
（37）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
（38）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；
（39）《全国生态功能区划（修编版）》；
（40）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021年第3号）；
（41）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021年第15号）；
（42）《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》（国家林业和草原局公告 2023年第17号）
（43）生态环境部 中国科学院关于发布《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》和《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》的公告（公告 2023年 第15号）；
（44）《关于印发成渝地区双城经济圈生态环境保护规划的通知》（环综合〔2022〕12号）；
（45）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；
（46）《市场准入负面清单》（2022年本）；
（47）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）；
（48）《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）；
（49）《水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知》（水利部办公厅办水保〔2013〕188号）；
（50）《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2022〕129号）；
（51）《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130号）；
（52）《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）；
（53）《关于加强临时用地监管有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1280号）；
（54）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2021年7月2日修订，2021年9月1日起实施；
（55）关于印发《国家级公益林管理办法》的通知（林资发〔2017〕34号）；
（56）《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）；
（57）《国家发展改革委等部门关于加强矿井水保护和利用的指导意见》（发改环资〔2024〕226号）；
（58）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（中华人民共和国国务院令第152号）；
（59）《供水水文地质勘查规范》（GB50027-2024）；
（60）水利部 自然资源部关于印发《地下水保护利用管理办法》的通知（水资管〔2023〕214号）；
（61）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
（62）《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）。
[bookmark: _Toc59806890][bookmark: _Toc62474170][bookmark: _Toc16423][bookmark: _Toc59807074][bookmark: _Toc128412891][bookmark: _Toc3808]1.2.3 地方性法规和文件
（1）《重庆市环境保护条例》（2022年9月28日修正，2022年11月1日起实施）；
（2）《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修正并实施）；
（3）《重庆市水污染防治条例》（2020年7月30日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2020年10月1日起施行）；
（4）《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府发〔2008〕133号）；
（5）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）；
（6）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）；
（7）《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令〔2023〕363号）；
（8）《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发〔1998〕90号）《关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发〔2007〕78号）《重庆市璧山区生态环境局关于重庆市璧山区声环境功能区划分调整方案的通知》（璧山环发〔2023〕140号）；
（9）重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（渝环规〔2024〕2号）；
（10）重庆市林业局 重庆市农业农村委员会关于印发《重庆市重点保护野生动物名录》和《重庆市重点保护野生植物名录》的通知（渝林规范〔2023〕2号）；
（11）《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）；
（12）《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》（渝府发〔2015〕15号）；
（13）重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市突发环境事件应急预案》的通知（渝府办发〔2023〕112号）；
（14）《重庆市排污口规范化清理整治实施方案》（渝环发〔2012〕26号）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市入河排污口排查整治和监督管理工作方案的通知》（渝府办发〔2022〕124号）；
（15）四川省推动长江经济带发展领导小组办公室 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）；
（16）重庆市璧山区人民政府关于印发《重庆市璧山区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（璧山府发〔2024〕11号）；
（17）《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
（18）《重庆市璧山区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
（19）《重庆市人民政府关于印发重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2021〕12号）；
（20）《重庆市生态环境局办公室关于转发生态环境部办公厅〈关于加强危险废物鉴别工作的通知〉的通知》（渝环办〔2021〕230号）；
（21）《重庆市生态环境局关于强化固体废物信息化管理有关工作的通知》（渝环规〔2021〕3号）；
（22）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案的通知》（渝府办发〔2022〕17号）；
（23）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）；
（24）《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的通知（渝环〔2022〕43号）；
（25）《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025年）》；
（26）《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修正并实施）；
（27）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市新污染物治理工作方案的通知》（渝府办发〔2023〕31号）；
（28）《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17号）；
（29）《重庆市公益林管理办法》（渝府令〔2017〕312号）；
（30）重庆市璧山区人民政府关于印发《重庆市璧山区“十四五”生态环境保护规划和二〇三五年远景目标》的通知（璧山府发〔2021〕44号）；
（31）《重庆市璧山区人民政府办公室关于印发公布水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（璧山府办发〔2018〕148号）；
（32）重庆市人民政府关于印发《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（渝府发〔2024〕15号）；
（33）《重庆市璧山区2019—2035年水资源保障规划》；
（34）《重庆市璧山区人民政府办公室关于印发璧山区“十四五”水安全保障规划的通知》（璧山府办发〔2021〕49号）。
[bookmark: _Toc128412892][bookmark: _Toc20958][bookmark: _Toc59806891][bookmark: _Toc62474171][bookmark: _Toc9220][bookmark: _Toc59807075]1.2.4 技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
（9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（10）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；
（11）《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）；
（12）《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）；
（13）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；
（14）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；
（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；
（16）《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）；
（17）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（18）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）；
（19）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；
（20）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
（21）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；
（22）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）；
（23）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；
（24）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）；
（25）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）；
（26）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》；
（27）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；
（28）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；
（29）《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）；
（30）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；
（31）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；
（32）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）（第二部分 塑料制品工业）；
（33）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；
（34）《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。
[bookmark: _Toc59807076][bookmark: _Toc62474172][bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc128412893][bookmark: _Toc59806892][bookmark: _Toc16872]1.2.5 主要技术文件及相关资料
（1）重庆市企业投资项目备案证；
（2）设计资料、探矿证论证材料、采矿证等；
（3）环境检测报告；
（4）与项目有关的其他资料。
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针对拟建项目排污特点，评价以污染物达标排放和总量控制为纲，分析预测拟建项目建成后可能造成的环境影响，论证拟建项目全过程的污染控制水平和环保措施的经济技术可行性，科学、客观地评述拟建项目建设的环境可行性，为拟建项目设计、运行和环境管理提供科学依据。
（1） 拟建项目厂区内已建设厂房及配套附属用房，厂区内已建设桶装矿泉水生产线、瓶装矿泉水生产线；本次仅在厂房内新建矿泉水包装容器生产线、厂区内新建地下矿泉水井1座。由于现有已建厂房及配套附属用房，厂区内已建设桶装矿泉水生产线、瓶装矿泉水生产线未纳入环评管理，因此，本评价主要对施工期进行简要回顾性分析、运营期产污将已建生产线一并纳入评价。
（2）本评价采用类比调查、物料平衡等方法进行工程分析，掌握拟建项目污染物排放情况。通过工程分析，明确拟建项目的废水、废气、噪声、固废等产生环节及排污特征，明确污染物的种类和数量，通过定性、定量分析，预测拟建项目产生的污染物对环境的影响。并根据项目的污染特征，预测项目排放的主要污染物对区域环境质量的影响范围和程度，提出具有针对性的污染防治措施和反馈意见。
（3）拟建项目营运期污染物主要为注塑废气、锅炉天然气燃烧废气、食堂油烟、生化池臭气、生产生活废水、食堂废水、设备噪声、一般工业固废、危险废物和生活垃圾。因此营运期重点进行大气、地表水及地下水环境影响评价；
（4）拟建项目所在地环境质量现状评价采用“引用+实测”的方式进行评价。
[bookmark: _Toc27769][bookmark: _Toc128412895][bookmark: _Toc17096]1.3 环境影响识别和评价因子筛选
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（1）环境对工程建设的制约因素分析
根据环境对工程制约因素和工程建设对环境影响因素识别结果，采用矩阵法筛选出工程对环境影响较大且环境较为敏感的环境因子作为主要评价因子，详见下表。


表1.3-1   工程主要评价因子识别矩阵表
	要素
时段
	地表水环境
	地下水
环境
	环境空气
	环境
噪声
	固体
废物
	生态
环境
	环境
风险

	施工期
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	0

	营运期
	矿泉水包装容器
	0
	0
	-1
	-1
	-1
	0
	0

	
	食堂/生化池
	-2
	0
	-1
	0
	-1
	0
	0

	
	矿泉水生产
	-2
	0
	0
	-1
	-1
	0
	0

	
	地下水水井取水
	0
	-1
	0
	-1
	0
	0
	0
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通过对拟建项目污染物产生情况初步分析，结合区域环境状况，并根据相关导则要求，对环境评价因子进行筛选，结果如下。
（1）环境质量现状评价因子
环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、非甲烷总烃；
地表水：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、石油类、氯化物、动植物油；
地下水：pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、铅、镉、砷、汞、铬（六价）、石油类、K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、水位；
声环境：等效声级Leq（A）；
土壤环境：土壤理化性质
建设用地（GB36600-2018）（45项基本因子）：pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘；
特征因子：pH、氯化物、全盐量；
生态环境：土壤资源、土地利用、水土流失、生态系统类型、地表动植物分布现状、动植物种类和数量及生态系统质量等。
（2）评价因子
环境空气：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；
地表水：COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、pH、TP及动植物油；
声环境：等效声级dB（A）；
固体废物：弃土弃渣、生活垃圾、一般工业固废、危险废物、生活垃圾及餐厨垃圾等；
生态环境：农业生产损失、生物多样性、水土流失
表1.3-2  施工期生态影响因子筛选
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	物种区系、分布型、保护等级、分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	施工噪声；直接影响
	短期，可逆
	弱

	生境
	土地利用影响、重点评价重要物种的适宜生境面积、质量、连通性等
	临时、永久占地导致生境直接破坏；直接影响
	短期，可逆
	中

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	施工占地导致生境直接破坏；直接影响
	短期，可逆
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	临时、永久占地导致生境直接破坏；直接影响
	短期，可逆
	弱

	生物多样性
	物种组成丰富度、均匀度、优势度等
	临时、永久占地导致生境直接破坏；间接影响
	短期，可逆
	弱

	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	施工对农田的占用；直接影响
	短期，可逆
	弱

	自然景观
	景观多样性、完整性等
	施工对植被剥离，直接影响
	短期，可逆
	弱

	自然遗迹
	遗迹多样性、完整性等
	不涉及
	不涉及
	无
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[bookmark: _Toc18033][bookmark: _Toc21148]1.4.1环境功能区划及环境质量标准
（1）环境空气质量标准
根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）划分规定，拟建项目所在区域属于二类区。
因此，项目区域环境空气质量中常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。标准限值见下表。
表1.4-1  环境空气质量标准        单位：μg/m³
	浓度
污染物
	浓度限值

	
	1小时平均
	24小时平均
	年平均

	SO2
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	二级
	500
	150
	60

	NO2
	
	二级
	200
	80
	40

	PM10
	
	二级
	/
	150
	70

	PM2.5
	
	二级
	/
	75
	35

	CO
	
	二级
	10 mg/m³
	4mg/m³
	/

	O3
	
	二级
	200
	160
（日最大8小时平均）
	/

	TSP
	
	二级
	/
	300
	200

	非甲烷总烃
	河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求
	二级
	2000（1h值）


（2）地表水环境质量标准
拟建项目最终受纳水体为璧南河，根据《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发〔1998〕89号）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），璧南河属于Ⅳ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ标准。具体标准见下表。
表1.4-2  地表水环境质量标准限值     单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH值（无量纲）
	6~9
	5
	总磷（以P计）
	≤0.3

	2
	化学需氧量（COD）
	≤30
	6
	氨氮（NH3-N）
	≤1.5

	3
	五日生化需氧量（BOD5）
	≤6
	7
	氯化物
	≤250

	4
	总氮（TN）
	≤1.5
	8
	石油类
	≤0.5


（3）地下水环境
按照《全国水资源综合规划地下水开发利用与保护规划  地下水功能区区分技术纲领》：“2、分散式开发利用区—（1）水质标准：具有生活供水功能的区域，水质标准不低于国家标准《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类水的标准值，现状水质优于Ⅲ类水时，以现状水质作为保护目标；工业供水功能的区域，水质标准不低于国家标准《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅳ类水的标准值，现状水质优于Ⅳ类水时，以现状水质作为保护目标；地下水仅作为农田灌溉的区域，现状水质或经治理后的水质要符合农田灌溉有关水质标准，现状水质优于V类水时，以现状水质作为保护目标。”
拟建项目所在区域供水管网完善，附近居民生活用水均来自市政供水。市政供水取自地表水，项目所在地无集中式地下水饮用水源。周边居民主要以自来水作为生活用水，农户水井日常用于农田灌溉及应急水源；根据监测情况，现状水质优于V类水质标准，基本满足Ⅲ类标准，因此本评价以现状水质作为保护目标，即地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，具体标准值见下表。
表1.4-3  项目地下水环境质量标准       单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	13
	铁
	≤0.3

	2
	氨氮
	≤0.5
	14
	锰
	≤0.1

	3
	硝酸盐
	≤20.0
	15
	镉
	≤0.005

	4
	亚硝酸盐
	≤1.0
	16
	铅
	≤0.01

	5
	挥发性酚类
	≤0.002
	17
	氟化物
	≤1.0

	6
	氰化物
	≤0.05
	18
	硫酸盐
	≤250

	7
	砷
	≤0.01
	19
	氯化物
	≤250

	8
	汞
	≤0.001
	20
	钠
	≤200

	9
	六价铬
	≤0.05
	21
	总大肠菌群（CFU°/100mL）
	≤3.0

	10
	总硬度
	≤450
	22
	细菌总数（CFU/mL）
	≤100

	11
	溶解性总固体
	≤1000
	23
	硫化物
	≤0.02

	12
	石油类
	≤0.05
	24
	耗氧量
	≤3.0

	注：石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。


（4）声环境质量标准
拟建项目厂区、尾水管线位于农村区域，原丁家沟龙江煤矿厂房；输水管线沿健龙镇乡村道路敷设。根据重庆市璧山区生态环境局关于印发《重庆市璧山区声环境功能区划分调整方案》的通知（璧山环发〔2023〕140号），拟建项目厂区、尾水管线及输水管线沿线区域均属于2类声环境功能区。
拟建项目区域、周边农户环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。标准限值见下表。
表1.4-4  声环境质量标准限值     单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（5）土壤环境质量标准
拟建项目占地属于规划工业用地，其土壤环境质量适用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”范畴，场地外土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相关标准；其筛选值详见下表。
表1.4-5   建设用地土壤质量标准限值   单位：mg/kg
	污染项目
	筛选值（第二类用地）

	重金属和无机物

	1
	砷
	60

	2
	镉
	65

	3
	铬（六价）
	5.7

	4
	铜
	18000

	5
	铅
	800

	6
	汞
	38

	7
	镍
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	2.8

	9
	氯仿
	0.9

	10
	氯甲烷
	37

	11
	1，1－二氯乙烷
	9

	12
	1，2－二氯乙烷
	5

	13
	1，1－二氯乙烯
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54

	16
	二氯甲烷
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8

	20
	四氯乙烯
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8

	23
	三氯乙烯
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	25
	氯乙烯
	0.43

	26
	苯
	4

	27
	氯苯
	270

	28
	1，2-二氯苯
	560

	29
	1，4-二氯苯
	20

	30
	乙苯
	28

	31
	苯乙烯
	1290

	32
	甲苯
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	34
	邻二甲苯
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	76

	36
	苯胺
	260

	37
	2-氯酚
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	15

	39
	苯并[a]芘
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	42
	䓛
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15

	45
	萘
	70
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	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


[bookmark: _Toc7275][bookmark: _Toc29425]1.4.2 污染物排放标准
（1）废气
根据重庆市人民政府关于印发《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（渝府发〔2024〕15号），项目所在璧山区属于重点区域；根据《关于印发在江津合川璧山铜梁等区执行国家大气污染物特别排放限值工作方案的函》（渝环函〔2018〕490号），拟建项目各项污染物排放应执行大气污染物特别排放限值。
施工期扬尘及施工机械废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区标准。运营期燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016，重庆市地方标准第1号修改单）影响区标准限值。
拟建项目大瓶包装容器生产过程中产生的挥发性有机物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中规定的大气污染物特别排放限值；无组织排放按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行控制管理，主要针对其“10 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求”进行控制。根据“11 企业厂区内及周边污染监控要求”中“11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。11.2地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A。”拟建项目非甲烷总烃主要来自包装容器生产过程，故项目有机废气无组织排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。
污水处理厂产生的氨、硫化氢及臭气浓度，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；项目厨房内设置1个灶头，规模属于小型食堂，食堂油烟执行重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50859-2018）中的最高允许排放浓度。
拟建项目污染物具体排放限值见下表。
表1.4-7   重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	最高允许排放速率（kg/h）（20m）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m³）

	颗粒物
	100
	3.2
	周界外浓度最高点
	1.0


表1.4-8   重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	污染物排放监控位置

	颗粒物
	20
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	50
	

	氮氧化物
	50
	

	烟气黑度
	≤1
	烟囱排放口


表1.4-9    合成树脂工业污染物排放标准  单位：mg/m³
	污染物名称
	车间或生产设施排气筒浓度限值
	无组织排放监控点浓度限值

	非甲烷总烃
	60
	4


表1.4-10   《挥发性有机物无组织排放控制标准》
	污染物项目
	排放限值
(mg/m³)
	特别排放限值（mg/m³）
	限值含义
	无组织排放监控浓度

	非甲烷总烃（NMHC）
	10
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	20
	监控点处任意1次浓度值
	


表1.4-11    《恶臭污染物排放标准》
	污染物
	厂界标准值
	排气筒排放标准值
	执行标准

	氨
	1.5
	4.9（15m排气筒）
	二级（新建）

	硫化氢
	0.06
	0.33（15m排气筒）
	

	臭气浓度
	20
	2000（15m排气筒）
	


表1.4-12  《餐饮业大气污染物排放标准》
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	[bookmark: _Toc128412900]最高允许排放浓度（mg/m³）

	[bookmark: _Toc128412901]油烟
	[bookmark: _Toc128412902]1.0

	[bookmark: _Toc128412903]非甲烷总烃
	[bookmark: _Toc128412904]10.0

	[bookmark: _Toc128412905]注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。


表1.4-13  净化设备的污染物去除效率
	[bookmark: _Toc128424007][bookmark: _Toc128412906][bookmark: _Toc128413240]污染物项目
	[bookmark: _Toc128424008][bookmark: _Toc128413241][bookmark: _Toc128412907]净化设备的污染物去除效率（%）

	
	[bookmark: _Toc128424009][bookmark: _Toc128413242][bookmark: _Toc128412908]小型
	[bookmark: _Toc128413243][bookmark: _Toc128412909][bookmark: _Toc128424010]中型
	[bookmark: _Toc128413244][bookmark: _Toc128424011][bookmark: _Toc128412910]大型

	[bookmark: _Toc128412911][bookmark: _Toc128413245][bookmark: _Toc128424012]油烟
	[bookmark: _Toc128412912][bookmark: _Toc128424013][bookmark: _Toc128413246]≥90
	[bookmark: _Toc128412913][bookmark: _Toc128413247][bookmark: _Toc128424014]≥90
	[bookmark: _Toc128424015][bookmark: _Toc128413248][bookmark: _Toc128412914]≥95

	[bookmark: _Toc128412915][bookmark: _Toc128413249][bookmark: _Toc128424016]非甲烷总烃
	[bookmark: _Toc128424017][bookmark: _Toc128412916][bookmark: _Toc128413250]≥65
	[bookmark: _Toc128424018][bookmark: _Toc128412917][bookmark: _Toc128413251]≥75
	[bookmark: _Toc128412918][bookmark: _Toc128413252][bookmark: _Toc128424019]≥85


表1.4-14    餐饮单位的规模划分
	规 模
	小 型
	中 型
	大 型

	基准灶头数
	≥1,<3
	≥3,<6
	≥6

	对应灶头总功率（108J/h）
	≥1.67,<5.0
	≥5.00,<10
	≥10

	对应排气罩面总投影面积（m²）
	≥1.1,<3.3
	≥3.3,<6.6
	≥6.6

	经营场所使用面积（m²）
	≤150
	>150,≤500
	>500

	就餐座位数2（座）
	≤75
	>75,150
	≥150

	注1：基准灶头数不足1个时按1个计；
注2：就餐位＞150座的餐饮服务企业每增加40个座位视为增加1个基准灶头数。


（2）废水
拟建项目施工期施工人员生活污水依托周边农户已有废水处理设施处理后用作农肥。
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站内物理工序进行处理，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺处理后达标排放；
食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站，采用高效集成一体化污水处理装置，“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺处理后，主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，最终汇入健龙镇璧南河。
拟建项目污染物具体排放限值见下表。
表1.4-15   废水排放标准    单位：pH无量纲 其他（mg/L）
	指标
	COD
	NH3-N
	BOD5
	TP

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准
	30
	1.5
	6
	0.3

	指标
	SS
	石油类
	pH
	动植物油

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
	10
	1
	6~9
	1


（3）噪声
项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，详见下表。
表1.4-16   《建筑施工场界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55



表1.4-16   《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）
	类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（4）固体废物
一般工业固体废物：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，要求贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘环保要求。
危险废物：按《国家危险废物名录（2025年版）》《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）等进行识别、贮存和转移管理。
[bookmark: _Toc128412919][bookmark: _Toc10199][bookmark: _Toc3806]1.5 评价等级
[bookmark: _Toc13138][bookmark: _Toc27107][bookmark: _Toc239237771]1.5.1环境空气
依据工程分析以及《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择推荐模式中的估算模式对拟建项目的大气评价工作进行分级。
估算模式中第i种污染物的最大地面浓度占标率Pi的定义见下列公式：
Pi=Ci/C0i×100%
式中：
Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m³；
C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m³。
①评价工作等级分级判定依据
评价工作等级按表1.5-1进行划分。
表1.5-1  评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


②评价因子和评价标准筛选。
评价因子和评价标准见下表。
表1.5-2     评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值（µg/m³）
	标准来源

	颗粒物（TSP）
	小时平均
	450
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	氮氧化物
	
	250
	

	二氧化硫
	
	500
	

	非甲烷总烃
	小时平均
	2000
	河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求


③污染源参数
拟建项目营运期污染源及污染物排放参数情况见下表。


表1.5-3     点污染源参数表
	编号
	名称
	点源各顶点坐标/m
	排气筒底部海拔 高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气
流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	非甲烷总烃

	1
	DA001
	-41
	-14
	295
	20
	0.6
	14.74
	100
	6600
	正常
排放
	/
	/
	/
	0.242

	2
	DA003
	-14
	-70
	304
	20
	0.3
	13.88
	170
	2700
	
	0.024
	0.010
	0.073
	/


注：以厂区东北角为坐标原点。
表1.5-4     多边形面源参数表
	编号
	名称
	面源各顶点坐标/m
	面源海拔 高度/m
	面源有效
排放高度/m
	年排放
小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	非甲烷总烃

	M1
	1#综合车间
	-8
	-11
	293
	15
	6600
	正常
排放
	0.346

	
	
	-23
	-1.5
	
	
	
	
	

	
	
	-35
	-19
	
	
	
	
	

	
	
	-44
	-13
	
	
	
	
	

	
	
	-48
	-19
	
	
	
	
	

	
	
	-62
	-11
	
	
	
	
	

	
	
	-77
	-35
	
	
	
	
	

	
	
	-70
	-40
	
	
	
	
	

	
	
	-90
	-71
	
	
	
	
	

	
	
	-35
	-105
	
	
	
	
	

	
	
	-13
	-71
	
	
	
	
	

	
	
	-41
	-53
	
	
	
	
	

	
	
	-33
	-40
	
	
	
	
	

	
	
	-32
	-41
	
	
	
	
	

	
	
	-18
	-18
	
	
	
	
	

	
	
	-14
	-21
	
	
	
	
	

	
	
	-8
	-11
	
	
	
	
	


（4）估算模型参数
估算模型参数见下表。
表1.5-7     估算模式参数表（璧山区）
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.2℃

	最低环境温度/℃
	-3℃

	土地利用类型
	针叶林

	区域湿度类型
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是√    否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是    否√

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（5）主要污染源估算模型计算结果
污染源估算模型计算结果见下表。
表1.5-8     注塑废气DA001排气筒估算模型计算结果表
	距离中心下风向距离（m）
	DA001排气筒

	
	非甲烷总烃

	
	预测质量浓度C1/（mg/m³）
	占标率Pi/（%）

	25
	2.65E-03
	0.13

	50
	3.60E-03
	0.18

	75
	6.80E-03
	0.34

	100
	3.90E-02
	1.95

	148
	4.47E-02
	2.23

	200
	3.35E-02
	1.67

	300
	2.39E-02
	1.19

	400
	2.00E-02
	1

	500
	1.15E-02
	0.58

	1000
	7.35E-03
	0.37

	1500
	1.45E-03
	0.07

	2000
	2.83E-03
	0.14

	2500
	4.85E-03
	0.24

	D10%最远距离（m）
	/

	最大落地浓度（mg/m³）
	4.47E-02

	最大落地浓度占标率（%）
	2.23

	最大落地浓度距离（m）
	148


表1.5-9     锅炉废气DA003排气筒估算模型计算结果表
	距离中心下风向距离（m）
	DA003排气筒

	
	二氧化硫
	颗粒物
	氮氧化物

	
	预测质量浓度C1/（mg/m³）
	占标率Pi/（%）
	预测质量浓度C1/（mg/m³）
	占标率Pi/（%）
	预测质量浓度C1/（mg/m³）
	占标率Pi/（%）

	25
	1.50E-04
	0.03
	3.60E-04
	0.04
	1.10E-03
	0.44

	50
	3.32E-04
	0.07
	7.96E-04
	0.09
	2.42E-03
	0.97

	75
	2.71E-03
	0.54
	6.51E-03
	0.72
	1.98E-02
	7.92

	86
	3.24E-03
	0.65
	7.77E-03
	0.86
	2.36E-02
	9.46

	100
	2.76E-03
	0.55
	6.63E-03
	0.74
	2.02E-02
	8.07

	200
	1.69E-03
	0.34
	4.07E-03
	0.45
	1.24E-02
	4.95

	300
	1.44E-03
	0.29
	3.45E-03
	0.38
	1.05E-02
	4.2

	400
	7.48E-04
	0.15
	1.79E-03
	0.2
	5.46E-03
	2.18

	500
	9.55E-04
	0.19
	2.29E-03
	0.25
	6.97E-03
	2.79

	1000
	1.06E-04
	0.02
	2.54E-04
	0.03
	7.73E-04
	0.31

	1500
	9.98E-05
	0.02
	2.40E-04
	0.03
	7.29E-04
	0.29

	2000
	2.35E-04
	0.05
	5.64E-04
	0.06
	1.72E-03
	0.69

	2500
	2.44E-04
	0.05
	5.85E-04
	0.06
	1.78E-03
	0.71

	D10%最远距离（m）
	/

	最大落地浓度（mg/m³）
	3.24E-03
	7.77E-03
	2.36E-02

	最大落地浓度占标率（%）
	0.65
	0.86
	9.46

	最大落地浓度距离（m）
	86


表1.5-11     1#综合车间估算模型计算结果表
	距离中心下风向距离（m）
	1#综合车间无组织

	
	非甲烷总烃

	
	预测质量浓度C1/（mg/m³）
	占标率Pi/（%）

	25
	8.98E-02
	4.49

	49
	1.10E-01
	5.5

	50
	1.10E-01
	5.5

	75
	8.97E-02
	4.49

	100
	8.17E-02
	4.09

	200
	5.46E-02
	2.73

	300
	4.21E-02
	2.1

	400
	3.74E-02
	1.87

	500
	3.34E-02
	1.67

	1000
	2.11E-02
	1.05

	1500
	1.60E-02
	0.8

	2000
	1.28E-02
	0.64

	2500
	1.06E-02
	0.53

	D10%最远距离（m）
	/

	最大落地浓度（mg/m³）
	1.10E-01

	最大落地浓度占标率（%）
	5.5

	最大落地浓度距离（m）
	49


拟建项目排放的污染物最大占标率为1#综合厂房锅炉废气中氮氧化物，最大占标率1%≤Pi=9.46%＜10%，确定拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级。



[bookmark: _Toc59807082][bookmark: _Toc128412920][bookmark: _Toc128413254][bookmark: _Toc62474179][bookmark: _Toc23094][bookmark: _Toc59806898][bookmark: _Toc1987]1.5.2地表水
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站内物理工序进行处理，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺处理后达标排放；
食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站，采用高效集成一体化污水处理装置，“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺处理后，主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，最终汇入健龙镇璧南河。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的规定，拟建项目评价等级判定如下：
表1.5-13   水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按照行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净废水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净废水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


拟建项目废水排放量约152.586m³/d，水污染物最大当量数W/（量纲一）为BOD5＜6000；水环境评价工作等级确定为三级A。
[bookmark: _Toc7118][bookmark: _Toc25975][bookmark: _Toc59807083][bookmark: _Toc128412921][bookmark: _Toc59806899][bookmark: _Toc62474180][bookmark: _Toc128413255]1.5.3地下水
拟建项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等级划分标准，对拟建项目地下水环境影响评价等级进行了划分。
（1）建设项目行业分类
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目属于“A水利-6地下水开采工程－涉及环境敏感区的”，为Ⅲ类建设项目；“U城镇基础设施及房地产-146海水淡水、其他水处理和利用”，为Ⅳ类建设项目；“N轻工-106果菜汁类及其他软饮料制造”，为Ⅳ类建设项目。
（2）地下水环境影响评价工作等级
根据现场的调查结果和收集的相关资料表明，拟建项目位于健龙镇玉林村2组132号工业用地内，建设场地不在任何集中式饮用水水源已划定保护区范围内；周围居民以自来水为生活饮用水，原有农户水井作为应急水备用。厂区范围内新建地下水井目前未划入集中式饮用水水源保护区，拟建项目建成后，该新建水井作为水源供给厂区内生产矿泉水；根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》矿泉水资源保护及卫生防护划定结果，对厂区内新建水井划定了三级保护区，项目建成后该水井属于“矿泉水等特殊地下水资源保护区”，本评价判定地下水环境敏感特征为“敏感”。
表1.5-14  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感程度分级表

	敏感
（）
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地，特殊地下水水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表1.5-15  建设项目评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二（）

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据以上分析结果和《环境影响评价技术导则 地下水环境》评价等级划分要求，拟建项目属于“III类项目”、地下水环境影响评价工作等级为“二级”。
（3）评价范围
根据中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司开展的《宜简一矿泉水项目工程地质勘察报告》，项目厂区东南角有原采矿废弃洞口，已封闭，有泉水从洞口流出，并通过管网排出场地，部分渗入场地内，拟建建筑范围内为低洼地段，局部地段存在季节性地表积水，评价区内水文地质条件简单。
地下水类型为红层承压水，每层含水砂岩均具独立的补、迳、排系统，各含水层之间通常不具有水力联系，普遍具承压性，地下水埋藏浅，水位一般近地表或高出地表。地下水在径流中通常以沟谷为中心，各自的地表分水岭为界，由山坡向沟谷运动，汇集于沟谷再向下游径流。拟建项目地下水环境现状调查和环境影响评价范围依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），根据项目特点及其所在区域水文地质条件、地下水环境保护目标、地下水环境现状、地下水基本流场特征等因素。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和生态环境部《环境影响评价技术导则 地下水环境（征求意见稿》（编制说明）中给出了地下水评价范围确定方法，当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜；并包括拟建项目中矿泉水资源保护及卫生防护划定范围。拟建项目采用公式计算法结合具体水文地质单元条件确定。公式计算公式为：
L=α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离；
α—变化系数，取值2；
K—渗透系数，m/d，根据项目矿泉水井稳定流抽水试验成果，枯水期、平水期及丰水期抽水试验值分别为0.42、0.73、0.81m/d，本评价按平水期0.73m/d计；
I—水力坡度，根据项目厂区周边地下水位计算确定结果，拟建项目取站场所在地平均水力坡度约1.4%；
T—质点迁移天数，取值5000d；
ne—有效孔隙度，结合项目厂区含水层特征及周边水文地质勘查成果，取平均值0.679。
经计算，L=150.5m。表明，5000天内水流迁移的最远距离为150.5m。
[image: C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps17BD.tmp.jpg]
图1.5-1  地下水环评技术导则给出的调查评价范围示意图
结合公式计算结果、水文地质单元自定义法综合确定周边2.52km²作为评价范围，项目厂区位于山坡，拟建项目以东侧连续山顶间狭窄河沟为排泄边界，其余边界以山顶丘顶分水岭为隔水边界，周边连续山顶构成稳定的隔水边界，可以作为地下水评价范围；整体上由东北侧向西南侧丁家沟排泄。地下水评价范围见附图。
[bookmark: _Toc6644][bookmark: _Toc15743]1.5.4声环境
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中关于噪声环境影响评价工作等级划分依据，建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、受建设项目影响的人口数量来确定声环境评价工作等级。
拟建项目区属于2类声环境功能区；根据预测，对敏感点新增噪声级不超过3dB（A），且拟建项目周边受噪声影响的人口少。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本次声环境影响评价级别定为二级。
[bookmark: _Toc59807084][bookmark: _Toc128413256][bookmark: _Toc62474181][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc128412922][bookmark: _Toc14244][bookmark: _Toc59806900]1.5.5生态环境
拟建工程占地面积≤20km²；经与璧山区生态保护红线矢量数据进行叠图分析，拟建项目影响区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园等生态敏感区；项目输水管道所经地域整体地貌单元属丘陵地带，沿线以农业经济为主，土壤影响范围内分布有公益林、永久基本农田及水土流失重点预防区。拟建项目中永久占地建设内容（厂区）选址均不属于生态保护红线划定范围；部分新建施家湾煤矿取水泵~厂区输水管道部分管段（约1.147km）位于璧山区生态保护红线划定范围内。
根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）：“6.1.6 线性工程可分段确定评价等级。”拟建项目生态评价分级情况详见下表。
表1.5-16   生态环境影响评价工作等级划分表
	导则规定
	拟建项目建设情况
	拟建项目评价等级判定

	导则条款6.1.2
	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及
	/

	
	b）涉及自然公园时，评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	
	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	拟建项目中永久占地建设内容（厂区）选址均不属于生态保护红线划定范围；部分新建施家湾煤矿取水泵~厂区输水管道部分管段（约1.147km）位于璧山区生态保护红线划定范围内
	不低于二级

	
	d）根据HJ2.3判定属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	项目属于三级A水污染影响型建设项目
	/

	
	e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	拟建工程选址和管线工程选线土壤影响范围内分布有市级公益林、永久基本农田及水土流失重点预防区
	不低于二级

	
	f）当工程占地规模大于20km²时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；
	工程按占地性质分为永久性占地和临时占地。总占地面积远小于20km²
	/

	
	g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	√
	三级

	
	h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	涉及陆生生态评价不低于二级、水生生态评价三级
	不低于二级

	导则条款6.1.3
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。
	根据《重庆市生态功能区划修编（2008）》项目所在区域属于“渝西丘陵农业生态亚区”中的“永川－璧山水土保持－营养物质保持生态功能区”，不属于对保护生物多样性具有重要意义的区域
	不涉及评价等级上调

	导则条款6.1.4
	建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。
	项目仅涉及陆生生态影响
	不低于二级

	导则条款6.1.5
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。
	不涉及
	/

	导则条款6.1.6
	线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。
	不满足下调一级要求
	陆生不低于二级

	导则条款6.1.7
	涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485。
	不涉及
	/

	导则条款6.1.7
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	不涉及
	/


根据上表分析，拟建项目陆生生态影响评价等级为“二级”、水生生态影响评价等级为“三级”。
[bookmark: _Toc128413257][bookmark: _Toc334][bookmark: _Toc7504][bookmark: _Toc128412923][bookmark: _Toc59806901][bookmark: _Toc59807085][bookmark: _Toc62474182]1.5.6土壤环境
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），拟建项目属于导则附录A中“水利－其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；工程占地规模属于“小型”；厂区周边分布有耕地，土壤环境敏感程度为“敏感”。
（1）土壤环境污染影响
拟建项目厂区内生产工艺属于土壤污染影响型项目，评价工作等级划分见下表。
表1.5-17    评价工作等级划分表
	项目类别
评价工作等级
敏感程度
	I
	II
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级（√）

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


（2）土壤环境生态影响
拟建项目新建水井全年取水过程中造成水井周边土壤环境特征出现一定的变化，取水过程造成的改变属于土壤生态影响型项目。
根据《不同环境条件下的土壤侵蚀分析－以重庆市为例》（遥感技术与应用 第16卷第2期 2001年6月）及现状监测，重庆市区域内土壤干燥度为0.5-1、新建水井区域全盐量约2.02g/kg、项目区域pH值约7.54。根据导则中生态影响型敏感程度分级表判定，拟建项目属于“较敏感”。
评价工作等级划分见下表。
表1.5-18    评价工作等级划分表
	项目类别
评价工作等级
敏感程度
	I
	II
	Ⅲ

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级（√）

	不敏感
	二级
	三级
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


由上表可知，拟建项目土壤污染影响型、生态影响型评价工作等级均为“三级”。
[bookmark: _Toc59806902][bookmark: _Toc62474183][bookmark: _Toc59807086][bookmark: _Toc128413258][bookmark: _Toc32656][bookmark: _Toc2188][bookmark: _Toc128412924]1.5.7环境风险
（1）危险物质数量与临界量比值Q
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），拟建项目涉及的重点关注的危险物质为润滑油、机油，化学品库磷酸、硝酸（高效环保CIP酸性清洁剂主要有害成分）、过氧乙酸（过氧乙酸消毒液主要有害成分），危险废物，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: wps3]
式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），危险废物按照临界量按导则中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）50t计，拟建项目危险物质数量与临界量比值见下表。

表1.5-19   危险物质数量与临界值比值计算表
	序号
	物质名称
	储存量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q

	1
	原辅料库
	润滑油
	1
	2500
	0.0004

	2
	
	空压机机油
	1
	2500
	0.0004

	3
	化学品库
	磷酸
	0.009
	10
	0.0009

	4
	
	硝酸
	3
	7.5
	0.4

	5
	
	过氧乙酸
	0.72
	5
	0.144

	6
	危险贮存间
	危险废物
	2.451
	50
	0.049

	Q
	0.5947


根据以上计算结果，拟建项目危险物质储存量与临界值比值Q=0.5947＜1，因此，该项目环境风险潜势为I。
（2）评价等级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价等级划分依据见下表。
表1.5-20  评价工作级别划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*（）

	是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


[bookmark: _Toc128413259][bookmark: _Toc128412925]由上表可知，拟建项目环境风险潜势为I级，确定为拟建项目环境风险评价等级为“简单分析”。
[bookmark: _Toc26721][bookmark: _Toc26806][bookmark: _Toc128412926]1.6 评价范围
根据环境影响评价技术导则及上述评价工作等级分析和项目运营期对环境的影响的特点，确定拟建项目的环境影响评价范围见下表。
表1.6-1  环境影响评价范围一览表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	大气环境
	二级
	以拟建项目厂界外扩边长5km的矩形区域

	2
	地表水
环境
	三级A
	考虑项目废水排放对地表水环境造成的影响范围和受纳水体情况，项目污水处理站出水影响将主要集中在排放口至璧南河下游。根据预测分析，项目正常工况下污染因子由排放口至璧南河下游5km处已经满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类水域标准，故本次评价确定地表水评价范围为：项目尾水排放口至璧南河下游5km河段

	3
	声环境
	二级
	厂界外200m以内的区域

	4
	地下水
	二级
	厂区：区域东侧为四山管控区、西侧为农地及璧南河，整体上由东北侧向西南侧丁家沟排泄，并包括拟建项目矿泉水资源保护及卫生防护划定范围，评价范围为2.52km²

	5
	土壤环境
	三级
	由于项目涉及土壤污染影响型、生态影响型，土壤污染影响型评价范围为厂区占地范围内及其占地范围外50m、生态影响型评价范围为矿区及其外扩1km区域，输水管线评价范围为管沟边界两侧向外延伸200m；土壤环境评价范围共计5.1km²。

	6
	环境风险
	简单分析
	参照大气、地表水和地下水环境要素确定

	7
	生态环境
	陆生二级
	由于项目周边分布有市级公益林、生态保护红线，根据导则天然林属于生态保护目标，因此项目生态环境影响评价范围分别为：厂区占地范围外、输水管线两侧1000m范围，评价面积约672.88hm²


根据拟建项目建设内容，以及排污特点、区域环境特征，确定地表水环境、地下水环境为评价的重点要素，将工程分析、污染防治措施技术可行性分析、营运期环境影响预测与评价作为评价重点。
[bookmark: _Toc24691][bookmark: _Toc31921][bookmark: _Toc128412927][bookmark: _Toc280474432][bookmark: _Toc97653347][bookmark: _Toc96424542][bookmark: _Toc97903788]1.7周边环境关系及环境保护目标
（1）周边环境关系
拟建项目位于健龙镇玉林村，厂区西侧、北侧紧邻乡村道路，东侧、南侧紧邻璧山区四山管控区（厂区东侧距离璧山区生态保护红线边界约100m）。
拟建项目周边环境关系详见下表。
表1.7-1 项目周边环境关系一览表
	序号
	名称
	方位
	与项目厂界距离/m
	备注

	1
	乡村道路
	西
	紧邻
	2车道

	2
	乡村道路
	北
	紧邻
	2车道

	3
	林地
	东、南
	紧邻
	璧山区四山管控区


（2）环境保护目标
根据现场踏勘，拟建项目200m范围内主要为健龙镇散住农户及农业用地。拟建项目厂区占地不涉及自然保护区、生态功能保护区、森林公园世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。
①声环境、环境空气保护目标
拟建项目主要环境保护目标分布见下表。


表1.7-2   厂区声环境保护目标统计表
	序号
	声环境保护目标名称
	空间相对位置/m
	距厂界最近距离/m
	方位
	环境功能区划
	保护目标情况说明

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	1#散户居民
	-68
	0
	-9
	68
	西侧
	2类
	农村独栋砖房2F，1户3人

	2
	2#散户居民
	-180
	33
	-13
	77-96
	西北侧
	2类
	农村独栋砖房2F，3户8人

	3
	3#散户居民
	0
	59
	-8
	19-74
	北侧
	2类
	农村独栋砖房1F、2F，8户27人

	4
	4#散户居民
	105
	50
	19
	13-26
	东北侧
	2类
	农村独栋砖房1F、2F，3户4人

	5
	5#散户居民
	48
	88
	4
	10-78
	东北侧
	2类
	农村独栋砖房2F，2户5人

	6
	6#散户居民
	90
	152
	10
	80-105
	东北侧
	2类
	农村独栋砖房2F，6户19人

	7
	7#散户居民
	0
	137
	-9
	137
	北侧
	2类
	农村独栋砖房2F，2户5人

	8
	8#散户居民
	170
	180
	29
	138
	东北侧
	2类
	农村独栋砖房2F，1户2人

	9
	9#散户居民
	-230
	-123
	-7
	168-192
	西南侧
	2类
	农村独栋砖房2F，2户7人

	10
	10#散户居民
	-170
	0
	-17
	170
	西侧
	2类
	农村独栋砖房2F，2户6人

	注：1、相对空间位置以厂区中心为坐标原点，统计距离厂界最近农户处坐标；
2、方位以厂区中心为原点统计








表1.7-3   输水管道施工沿线声环境保护目标统计表（参照公路调查表统计）
	序号
	声环境保护目标名称
	所在路段
	里程范围
	方位（输水管线）
	声环境保护目标预测点与输水管道管沟高差/m
	距输水管道管沟中心线最近距离/m
	保护目标情况说明

	1
	3#散户居民
	健龙镇乡村道路
	K1+600~K1+800
	西侧
	-9
	75
	农村独栋砖房1F、2F，8户27人

	2
	4#散户居民
	
	K1+600~K1+800
	东侧
	4
	3
	农村独栋砖房1F、2F，3户4人

	3
	5#散户居民
	
	K1+500~K1+700
	西侧
	-4
	45
	农村独栋砖房2F，2户5人

	4
	6#散户居民
	
	K1+500~K1+600
	西侧
	-5
	15
	农村独栋砖房2F，6户19人

	5
	7#散户居民
	
	K1+400~K1+600
	西侧
	-27
	125
	农村独栋砖房2F，2户5人

	6
	8#散户居民
	
	K1+500~K1+600
	东侧
	8
	15
	农村独栋砖房2F，1户2人

	7
	11#散户居民
	
	K1+300~K1+500
	西侧
	-9
	55
	农村独栋砖房2F，2户5人

	8
	12#散户居民
	
	K1+300~K1+500
	西侧
	-17
	175
	农村独栋砖房1F，1户2人

	9
	13#散户居民
	
	K1+300~K1+400
	东侧
	3
	15
	农村独栋砖房2F，1户4人

	10
	14#散户居民
	
	K1+100~K1+200
	东侧
	8
	100
	农村独栋砖房1F，1户3人

	11
	15#散户居民
	
	K1+200~K1+300
	西侧
	-11
	55
	农村独栋砖房1F，1户2人

	12
	16#散户居民
	
	K1+000~K1+200
	西侧
	-19
	55
	农村独栋砖房1F、2F，6户21人

	13
	17#散户居民
	
	K1+000~K1+100
	东侧
	15
	30
	农村独栋砖房1F，2户5人

	14
	18#散户居民
	
	K0+700~K1+000
	西侧
	-3
	172
	农村独栋砖房2F，2户6人

	15
	19#散户居民
	
	K1+000~K1+100
	西侧
	-7
	18
	农村独栋砖房2F，2户7人

	16
	20#散户居民
	
	K0+700~K1+000
	西侧
	-6
	135
	农村独栋砖房1F、2F，4户11人

	17
	21#散户居民
	
	K0+800~K0+900
	东侧
	5
	14
	农村独栋砖房2F，2户5人

	18
	22#散户居民
	
	K0+600~K0+800
	东侧
	21
	168
	农村独栋砖房1F，1户2人

	19
	23#散户居民
	
	K0+600~K0+800
	东侧
	1
	6
	农村独栋砖房1F、2F，5户18人

	20
	24#散户居民
	
	K0+600~K0+800
	西侧
	-2
	8
	农村独栋砖房2F，3户10人

	21
	25#散户居民
	
	K0+000~K0+300
	西侧
	2
	68
	农村独栋砖房1F，2户5人

	22
	26#散户居民
	
	K0+000~K0+300
	西侧
	2
	167
	农村独栋砖房1F、2F，19户73人

	23
	27#散户居民
	
	K0+000~K0+300
	西侧
	8
	185
	农村独栋砖房2F，3户11人

	24
	28#散户居民
	
	K0+000~K0+300
	东侧
	13
	105
	农村独栋砖房1F，1户2人

	25
	29#散户居民
	
	K0+000~K0+300
	东侧
	-1
	4
	农村独栋砖房1F、2F，4户15人

	26
	30#散户居民
	
	K0+000~K0+200
	北侧
	2
	75
	农村独栋砖房2F，11户42人

	27
	31#散户居民
	
	K0+000~K0+200
	北侧
	0
	4
	农村独栋砖房2F，1户3人

	28
	32#散户居民
	
	K0+000~K0+200
	北侧
	4
	30
	农村独栋砖房2F，3户17人

	注：里程范围以煤矿井为起点0+000。


表1.7-4   环境空气保护目标统计表
	名称
	空间相对位置/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区划
	相对厂址方位
	相对厂址距离/m

	
	X
	Y
	
	户
	人
	
	
	

	接龙村
	0
	700
	散居居民
	200
	550
	二类
	北侧
	约700

	玉林村
	-915
	620
	散居居民
	280
	600
	二类
	西北侧
	约1000

	健龙镇
	-2490
	-1250
	集镇、散居居民
	320
	730
	二类
	西南侧
	约2700

	卫林村
	-1700
	0
	散居居民
	110
	280
	二类
	西侧
	约1700

	沿河村
	-2400
	0
	散居居民
	20
	45
	二类
	西侧
	约2400

	盐河村
	-1690
	1765
	散居居民
	80
	250
	二类
	西北侧
	约2320

	弥勒村
	-2085
	550
	散居居民
	150
	330
	二类
	西北侧
	约2015

	石梁村
	0
	1815
	散居居民
	220
	470
	二类
	北侧
	约1815

	凤岩村
	-2500
	1955
	散居居民
	70
	230
	二类
	西北侧
	约3035

	大门槛
	2050
	1410
	散居居民
	30
	65
	二类
	东北侧
	约2190

	龙泉渔村
	2100
	-1470
	散居居民
	80
	210
	二类
	东南侧
	约2450

	高门村
	2450
	-2460
	散居居民
	45
	130
	二类
	东南侧
	约3300

	白果村
	-1900
	-1680
	散居居民
	330
	760
	二类
	西南侧
	约2520

	周家槽
	1205
	-915
	散居居民
	25
	60
	二类
	东南侧
	约1455

	注：相对空间位置以厂区中心为坐标原点。


②土壤环境保护目标
项目矿区及其外扩1km区域，输水管线评价范围为管沟边界两侧向外延伸200m范围内分布的旱地、水田、果园及居民（居民统计详见大气环境、声环境）；项目厂区属于工业用地，不涉及永久基本农田占用，土壤评价范围内分布有永久基本农田。
③地下水环境保护目标
根据现场踏勘，厂区周边不存在地下水集中式饮用水源，大多数居民是用自来水供水，保留分散式水井作备用，少部分居民采用分散式水井供水。拟建项目地下水环境保护目标为评价范围内的分散式饮用水水源、裂隙水、红层承压水含水层。具体地下水环境保护目标如下表：
表1.7-5   拟建项目厂区地下水环境保护目标
	序号
	编号
	经度
	纬度
	类型
	井深（m）
	埋深（m）
	服务人口（户/人）
	井口高程（m）
	出露层位
	与工程相对位置关系

	1
	D1
	106.213187352
	29.370386633
	机井
	19
	10.1
	3户4人
	298
	J3xj6
	上游

	2
	D2
	106.210215464
	29.370477828
	机井
	16
	8.3
	3户8人
	276
	J3xj6
	侧向

	3
	D3
	106.209566370
	29.368519815
	机井
	7.6
	5.4
	2户7人
	288
	J3xj6
	下游

	4
	D4
	106.212554351
	29.369619521
	矿泉水井
	22
	2.2
	/
	290
	J3xj6
	场地内

	5
	D5
	106.213187352
	29.371438059
	机井
	19
	1.9
	2户8人
	296
	J3xj6
	上游

	6
	D6
	106.205092600
	29.367387600
	机井
	20
	3.1
	1户3人
	285
	J3xj6
	下游

	7
	D7
	106.207272600
	29.368777600
	机井
	30
	3.17
	1户3人
	278
	J3xj6
	下游

	8
	D8
	106.206949300
	29.368889200
	机井
	20
	2.11
	1户2人
	284
	J3xj6
	下游

	9
	D9
	106.207033600
	29.368717800
	机井
	8
	0.35
	2户5人
	281
	J3xj6
	下游

	10
	D10
	106.207346800
	29.368444300
	机井
	8
	0.43
	3户10人
	275
	J3xj6
	下游

	11
	D11
	106.206140700
	29.368420300
	机井
	15
	3.72
	4户14人
	287
	J3xj6
	下游

	12
	D12
	106.205280200
	29.367602500
	机井
	80
	4.5
	3户11人
	285
	J3xj6
	下游

	13
	D13
	106.213391200
	29.371325406
	机井
	23
	2.3
	4户11人
	301
	J3xj6
	上游

	14
	D14
	106.205548421
	29.372162255
	机井
	37
	1.4
	1户3人
	280
	J3xj6
	下游

	15
	D15
	106.204615012
	29.367194804
	机井
	28
	3.0
	1户3人
	282
	J3xj6
	下游

	16
	D16
	106.206792966
	29.368329378
	机井
	37
	3.5
	2户7人
	276
	J3xj6
	下游

	17
	D17
	106.207425967
	29.364829096
	机井
	8
	5.1
	2户5人
	273
	J3xj6
	下游

	18
	D18
	106.204711572
	29.365376266
	机井
	28
	3.1
	4户13人
	284
	J3xj6
	下游

	19
	D19
	106.205902472
	29.366567167
	机井
	27
	2.8
	5户14人
	275
	J3xj6
	下游

	20
	D20
	106.208370105
	29.366577896
	机井
	7.6
	5.4
	3户8人
	277
	J3xj6
	下游

	21
	D21
	106.209764853
	29.372854265
	机井
	35
	1.2
	1户3人
	285
	J3xj6
	下游

	22
	D22
	106.212501706
	29.369469247
	煤矿井
	18
	1.7
	/
	291
	J3xj6
	场地内

	23
	D23
	106.211464405
	29.376487737
	机井
	32
	1.1
	2户6人
	279
	J3xj6
	侧向

	24
	D24
	106.214436293
	29.374395614
	机井
	25
	2.6
	5户18人
	304
	J3xj6
	上游

	25
	D25
	106.213438511
	29.378397470
	机井
	16
	8.3
	3户10人
	276
	J3xj6
	侧向

	26
	D26
	106.210134029
	29.374138122
	机井
	34
	1.2
	2户6人
	288
	J3xj6
	侧向

	27
	D27
	106.210949421
	29.377464061
	机井
	30
	1.3
	2户5人
	281
	J3xj6
	侧向

	28
	D28
	106.212569475
	29.375404125
	机井
	15
	7.8
	4户11人
	280
	J3xj6
	侧向


④生态保护红线
经与璧山区生态保护红线矢量数据进行叠图分析，拟建项目中永久占地建设内容（厂区）选址均不属于生态保护红线划定范围；部分新建施家湾煤矿取水泵~厂区输水管道部分管段（约1.147km）位于璧山区生态保护红线划定范围内。
⑤公益林、天然林
经与璧山区规划和自然资源局林地矢量数据进行叠图分析，项目厂区选址为原丁家沟龙江煤矿厂房，不涉及林地砍伐；输水管线沿健龙镇乡村道路敷设，管沟开挖区域不涉及公益林、天然林；项目土壤环境影响评价范围内涉及市级公益林。
⑥水土流失区划
根据《重庆市璧山区人民政府办公室关于印发公布水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（璧山府办发〔2018〕148号），拟建项目所在健龙镇玉林村属于水土流失重点预防区。
⑦饮用水水源保护区
根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》矿泉水资源保护及卫生防护划定结果，对厂区内新建水井划定三级保护区。
I级保护区（安全保护区）：严格保护区，范围包括天然矿泉水水源地取水点、引水及取水建筑设施所在地区。保护区以钻井为中心，半径30m的范围。保护区范围内无关人员不得居住或逗留，不得兴建与天然矿泉水水源引水无关的建筑，进行任何影响水源地保护的活动，消除一切可以导致天然矿泉水水源污染的因素。
Ⅱ级保护区（内保护区）：范围包括一级保护区的周边地区，即地表水及潜水向矿泉水水源取水点流动的径流地区。保护区边界在钻井外围100m范围，直径大于推荐的允许开采量450m³/d时计算的影响半径为58.3m，该范围内不得设置可导致天然矿泉水水源水质、水量、水温改变的工程；禁止进行可能引起矿泉水含水层污染的人类生活及经济－工程活动。
Ⅲ级保护区（外保护区）：以水源免受污染为原则划定保护区，在此区内只允许进行对矿泉水水源地地质环境没有危害的经济—工程活动。理论上范围包括矿泉水资源补给和形成的整个地区；该矿泉水的补给来源以大气降雨为主，补给区位于钻井东侧斜坡地区出露的须家河组六段砂岩，在划定保护区的时候主要是考虑含水层的补给情况，故保护区设定在北东方向约1.0km，南西方向约0.5km须家河组六段地层出露范围。目前该区域内主要为斜坡地形，植被覆盖较好，基本无人类工程活动，对地下水的影响较小，在此区内只允许进行对矿泉水水源地地质环境没有危害的经济—工程活动。


[bookmark: _Toc128412928]
[bookmark: _Toc6921][bookmark: _Toc735]1.8环保政策符合性及选址合理性分析
[bookmark: _Toc164084310][bookmark: _Toc442131155][bookmark: _Toc220170973][bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc128413263][bookmark: _Toc59807091][bookmark: _Toc27922][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc62474188][bookmark: _Toc8956][bookmark: _Toc17010][bookmark: _Toc128412929][bookmark: _Toc2589][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc280474437]1.8.1产业政策符合性
[bookmark: _Toc442131156]拟建项目为地下水开采生产矿泉水，配套生产矿泉水瓶，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，不属于限制类、淘汰类；厂区内地下水井开采矿种为矿泉水，根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》矿泉水资源保护及卫生防护划定结果，对厂区内新建水井划定了三级保护区，项目建成后该水井属于“矿泉水等特殊地下水资源保护区”，参照执行“鼓励类—二、水利—4．水生态保护修复：水生态系统及地下水保护与修复工程，水源地保护工程（水源地保护区划分、隔离防护、水土保持、水资源保护、水生态环境修复及有关技术开发推广），水土保持工程（淤地坝工程、坡耕地水土流失综合治理，侵蚀沟治理）。”
项目已取得重庆市璧山区发展和改革委员会下发备案证，项目代码为2302-500120-04-01-246647。
因此，符合国家有关产业政策。
[bookmark: _Toc128412930][bookmark: _Toc128413264][bookmark: _Toc2745][bookmark: _Toc22524][bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc28598][bookmark: _Toc30596][bookmark: _Toc3727][bookmark: _Toc6038][bookmark: _Toc15892][bookmark: _Toc128413265][bookmark: _Toc128412931]1.8.2与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析
根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）文件要求，项目与上述文件符合性分析见下表。
表1.8-1  项目与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析
	实施细则
	产业投资准入政策
	项目情况
	符合性

	不予准入类
	（一）全市范围内不予准入产业：
1.国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。
2.天然林商业性采伐。
3.法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。
	拟建项目矿泉水生产、地下水开采，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目、限制类项目；不属于不予准入类的其他项目。
	符合

	
	（二）重点区域不予准入产业：
1.外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。
2.二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
3.在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
4.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
5.长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。
6.在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
7.在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
8.在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
9.在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	拟建项目不属于所列不予准入产业项目。
	符合

	限值准入类
	（一）全市范围内限制准入的产业：
1.新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
2.新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
3.在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
4.《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。
	拟建项目用地性质为工业用地，不属于过剩产能行业和高耗能高排放项目，不属于所列高污染项目。
	符合

	
	（2） 重点区域范围内限制准入的产业：
1.长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
2.在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。
	拟建项目不涉及文件范围
	符合


由上表可知，拟建项目不属于限制和不准入项目，符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）要求。
[bookmark: _Toc5336][bookmark: _Toc128413267][bookmark: _Toc31990][bookmark: _Toc9699][bookmark: _Toc17152][bookmark: _Toc29359][bookmark: _Toc31782][bookmark: _Toc21354][bookmark: _Toc128412933][bookmark: _Toc23244]1.8.3与《地下水管理条例》（国务院令第748号）符合性分析
[bookmark: _Toc128413268][bookmark: _Toc128412934][bookmark: _Toc893]拟建项目与《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号，2021年12月1日实施）对比分析详见下表。
表1.8-2  项目与《地下水管理条例》（国令第748号）符合性分析
	序号
	要求
	项目情况
	符合性

	四十、禁止下列污染或者可能污染地下水的行为

	1
	利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物。
	拟建项目污水处理达标后排放，目前正在办理排污口论证等相关手续
	符合

	2
	利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质。
	拟建项目原料和固体废物等均在场地内暂存，后期转运处置，不涉及利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存原料和废料。
	符合

	3
	利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
	拟建项目污水处理达标后排放，目前正在办理排污口论证等相关手续
	符合

	4
	法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	拟建项目地下水开采期间不存在污染物地下水
	符合

	四十一、企事业单位应当采取措施

	5
	兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施。
	拟建项目已取得采矿证，对厂区水井进行矿泉水采矿，本评价进行地下水环境影响分析和提出相关防护措施。
	符合

	6
	化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测。
	拟建项目拟对厂区进行分区防渗，并按相关导则要求提出地下水跟踪监测计划。
	符合

	7
	加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏检测。
	拟建项目不涉及。
	符合

	8
	存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
	拟建项目不涉及可溶性剧毒废渣。
	符合


由上表分析可知，拟建项目建设符合《地下水管理条例》（国务院令第748号）中的相关要求。
[bookmark: _Toc4189][bookmark: _Toc2691][bookmark: _Toc17224][bookmark: _Toc26705][bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc5108][bookmark: _Toc27805]1.8.4与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）符合性分析
根据“环规财〔2017〕88号）”规划文件，“到2020年，生态环境明显改善，生态系统稳定性全面提升，河湖、湿地生态功能基本恢复，生态环境保护体制机制进一步完善……建设和谐长江……建设健康长江……建设清洁长江。水环境质量持续改善，长江干流水质稳定保持在优良水平，饮用水水源达到Ⅲ类水质比例持续提升……建设优美长江……建设安全长江。涉危企业环境风险防控体系基本健全，区域环境风险得到有效控制。到2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态系统服务功能显著增强，生态环境更加美好。”
“强化水功能区水质达标管理。根据重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。实施《长江经济带沿江取水口、排污口和应急水源布局规划》，合理布局调整取、排水口，2020年底前完成384个入河排污口整治。”
“严格管控岸线开发利用。实施《长江岸线保护和开发利用总体规划》，统筹规划长江岸线资源，严格分区管理与用途管制。科学划定岸线功能区，合理划定保护区、保留区、控制利用区和开发利用区边界。加大保护区和保留区岸线保护力度，有效保护自然岸线生态环境。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线。建立健全长江岸线保护和开发利用协调机制，统筹岸线与后方土地的使用和管理。探索建立岸线资源有偿使用制度。”
“实施质量底线管理……重要江河湖泊水功能区水质达标率达到84%以上……以及未达到Ⅲ类水质目标要求的地区，城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。2020年，长江经济带所有县城和建制镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%以上……2017年底前，省级及以上工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，安装在线监控装置并与生态环境部在线监控平台联网。”
拟建项目位于健龙镇玉林村，项目所在区域不属于工业园区，无集中式污水处理厂。运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。
厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河。对地表水影响较小。
[bookmark: _Toc13897][bookmark: _Toc128412935][bookmark: _Toc128413269]因此，拟建项目符合《长江经济带生态环境保护规划》的要求。
[bookmark: _Toc15441][bookmark: _Toc18342][bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc19458][bookmark: _Toc23123][bookmark: _Toc3759][bookmark: _Toc15720]1.8.5与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析
推动长江经济带发展领导小组办公室发布了“关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知”。拟建项目与其主要内容符合性分析详见下表。
表1.8-3   与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析
	序号
	负面清单
	项目情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。
	项目不建设码头、长江通道
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。
	项目不涉及左列区域
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不涉及左列区域
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不涉及左列区域
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目位于健龙镇玉林村工业用地，不涉及左列区域
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目正在开展排污口论证及相关手续
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不进行生产性捕捞
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	不属于左列项目范围
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目位于健龙镇玉林村工业用地，不属于左列高污染项目
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目位于健龙镇玉林村工业用地，不属于石化、现代煤化工项目
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	拟建项目位于健龙镇玉林村工业用地，建设矿泉水生产、地下水开采项目，不属于过剩产能行业
	符合

	注：1、长江干流指流经长江经济带四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市的长江主河段。
2、长江支流指直接或者间接流入长江干流的河流，可以分为一级支流、二级支流等。
3、长江重要支流指流域面积一万平方公里以上的支流，其中流域面积八万平方公里以上的一级支流包括雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江和赣江等；重要湖泊包括鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖、滇池等。
4、“一江一口两湖七河”指长江干流、长江口、鄱阳湖、洞庭湖、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江；332个水生生物保护区指《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生动植物自然保护区和水产种质资源保护区。
5、长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深一公里。
6、合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的园区。


根据上表分析可知，拟建项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）文件的有关要求。
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根据“四川省推动长江经济带发展领导小组办公室 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知”（川长江办〔2022〕17号），该通知要求“以推动长江经济带高质量发展为目标，按照最严格的生态环境保护要求，对不符合《指南》的投资建设行为一律禁止，确保长江生态功能逐步恢复，环境质量持续改善；管控方式为明确列出禁止投资建设的项目类别，依法管控，确保涉及长江的一切投资建设活动都以不破坏生态环境为前提”。拟建项目与其主要内容符合性分析见下表。
表1.8-4   与“川长江办〔2022〕17号”符合性分析
	序号
	负面清单实施细则要求
	项目情况
	符合性

	第五条
	禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
	项目不涉及港口工程
	符合

	第六条
	禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	项目不涉及过长江通道项目（含桥梁、隧道）
	符合

	第七条
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区内的部分未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控
	项目不涉及自然保护区
	符合

	第八条
	禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目
	项目不涉及风景名胜区
	符合

	第九条
	禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目
	项目不涉及饮用水水源准保护区
	符合

	第十条
	饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动
	项目不涉及饮用水水源二级保护区
	符合

	第十一条
	饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目
	项目不涉及饮用水水源一级保护区
	符合

	第十二条
	禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目
	项目不涉及水产种质资源保护区
	符合

	第十三条
	禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道
	项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围
	符合

	第十四条
	禁止违法利用，占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目
	项目不涉及长江流域湖岸线
	符合

	第十五条
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
	项目不涉及全国重要江河湖泊保护区、保留区
	符合

	第十六条
	禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外
	项目正在开展排污口论证及相关手续
	符合

	第十七条
	禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
	不进行生产性捕捞
	符合

	第十八条
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	不属于化工园区和化工项目
	符合

	第十九条
	禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	不属于左列项目
	符合

	第二十条
	禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	不属于左列项目
	符合

	第二十一条
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	不属于左列项目
	符合

	第二十二条
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。
	不属于石化、现代煤化工等项目
	符合

	第二十三条
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级
	项目不属于《产业结构调整指导目录》中禁止、限制类
	符合

	第二十四条
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目
	项目不属于严重过剩产能行业的项目
	符合

	第二十五条
	禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。
	不属于左列项目
	符合

	第二十六条
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	拟建项目位于健龙镇玉林村工业用地，建设矿泉水生产、地下水开采项目，不属于过剩产能行业
	符合


根据上表可知，项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）的要求。
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拟建项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见下表。
表1.8-5    与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
	序号
	技术政策要求
	项目情况
	符合性

	（二）
	规划与管控

	二十一
	国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。
	拟建项目不涉及重点污染物的排放
	符合

	二十二
	长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。
	拟建项目不属于对生态有严重影响的产业，不属于重污染企业
	符合

	二十三
	对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。
	拟建项目不属于小水电工程
	符合

	二十六
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	拟建项目不属于化工项目和尾矿库项目
	符合

	二十七
	严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。
	拟建项目不属于航道整治工程
	符合

	（三）
	资源保护

	三十四
	长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护区，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全。
	拟建项目选址不涉及饮用水水源保护区
	符合

	三十八
	完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。
	拟建项目不属于高耗水项目
	符合

	四十二
	禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。
	拟建项目不属于养殖类项目
	符合

	（四）
	水污染防治

	四十九
	禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
	拟建项目产生的固体废物均得到有效处置，满足环保要求
	符合

	五十一
	禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。
	拟建项目不涉及剧毒化学品使用和运输，对长江流域水环境影响较小
	符合

	（五）
	生态环境修复

	六十一
	禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。
	拟建项目选址不属于水土流失严重区，且施工期采取相应的水土保持措施
	符合

	（六）
	绿色发展

	六十六
	长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。
	拟建项目不属于文件中钢铁、石油、化工等高耗能项目
	符合


综上所述，拟建项目符合《中华人民共和国长江保护法》中相关要求。
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拟建项目与重庆市人民政府关于印发《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的通知（渝府发〔2022〕11号）符合性分析详见下表：
表1.8-6   与“渝府发〔2022〕11号”符合性分析一览表（摘录项目相关内容）
	序号
	相关要求（摘录）
	项目情况
	符合性

	第三章
	第一节 构建清洁低碳能源体系：控制煤炭消费总量，加快发展清洁能源和新能源，提升能源利用效率。
	拟建项目厂区内采用燃气，属清洁能源。
	符合

	
	第二节 推动产业结构绿色转型：深化绿色创新驱动，利用综合标准淘汰落后产能，落实生态环境准入规定，提高存量企业资源环境绩效。
	拟建项目符合璧山区“生态环境分区管控”要求，符合产业政策，不属于限制类淘汰类项目。
	符合

	
	第三节 开展碳排放达峰行动：制定碳排放达峰行动方案，控制温室气体排放，建设低碳发展示范城市，主动适应气候变化。
	拟建项目运营期间项目产生的废气经治理措施处置后达标排放。
	符合

	第四章
	第1节 构筑生态安全空间格局：加强生态空间用途管制，强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等功能空间控制线。
第2节 加强生态保护红线管控，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。加大对生态保护红线内违法开发建设活动以及毁林、捕猎等破坏生态环境行为的查处力度。
加强自然保护地建设和管理，加快建立......自然保护地体系，确保自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，积极创建国家公园。
加强三峡库区生态保护。
	拟建项目符合国土空间、矿产资源规划要求，符合“生态环境分区管控”要求，拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。
	符合

	
	第二节 保护重要生态系统：保护森林生态系统。实施林地用途管制、林地使用审核审批和使用林地定额制度，确保全市林地保有量稳中有升。在公益林、商品林中依规实施幼林抚育和低产（效）林改造等措施，建立健全天然林用途管制和保护监管制度，全面停止天然林商业采伐，增强森林生态功能和效益，提高森林质量。
保护湿地生态系统。
保护和建设城市生态系统。
	
	符合

	
	第三节 治理修复生态退化区域：
治理水土流失。以重要水源地（水库）汇水区、长江主要干流流域、武陵山区为重点，实施小流域水土流失综合治理。实施坡耕地水土流失治理。在水土流失重点预防区实施最严格的预防管护措施，保护好植被和水土保持设施。严格落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，坚决遏制人为水土流失。加强水土流失动态监测，及时掌握动态变化情况。强化消落带治理，坚持以自然恢复为主、人工修复为辅，实行消落带分区分类保护和多级治理。
治理岩溶石漠化。治理修复矿山生态环境。
	拟建项目位于璧山区水土流失重点预防区，厂区建设期间做好各项防护措施，加强水土流失防护。
	符合

	
	第3节 保护生物多样性：
持续开展生物多样性基础性调查观测。抢救性保护珍稀濒危野生动植物。严控外来入侵物种。
	拟建项目不涉及珍稀濒危野生动植物，不会引入外来物种。施工期间采取各项生态保护措施，且影响为暂时性影响，对陆生生物影响较小。
	符合

	第五章
	第一节 改善水环境质量：
加强河流水质目标管理。现状水质良好的断面、水体要防止发生退化，现状水质不达标的断面、水体要逐一制定达标方案，实施精准治理。
加强重点水环境综合治理。修复水生态扩大水环境容量。强化水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，实施最严格的水资源管理制度，节约利用水资源。
严格保护饮用水水源地水质安全，加强地下水型饮用水水源地环境保护，开展调查评估、规范化建设和综合整治。
	拟建项目位于健龙镇玉林村，项目所在区域不属于工业园区，无集中式污水处理厂。运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河
	符合

	
	第二节 提升大气环境质量：
以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。以柴油货车治理和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。以绿色示范创建和智能监管为重点深化扬尘污染控制。以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。以精细管控和联防联控为抓手减少污染天气。
	项目施工期间采用洒水抑尘等措施，运营期间产生的废气污染物经废气治理措施处置后达标排放，对大气环境影响较小。
	符合

	
	第三节 协同防治土壤和地下水污染：
安全利用受污染耕地。严格建设用地土壤污染风险管控和修复。实施重点区域土壤污染综合防控。建立地下水环境管理体系。
	项目生产厂区严格落实各项防渗防腐措施，对地下水及土壤环境影响较小。
	符合

	
	第五节 管控噪声环境影响：
严格管控交通噪声影响。加强建筑施工噪声监管。强化工业企业噪声监管。严格管控生活噪声影响。
	项目采取选用低噪声设备，建筑隔声等噪声控制措施，对声环境影响较小。
	符合

	第六章
	第一节 健全环境风险防控体系：
加强环境风险评估。完善环境风险预警体系。强化应急响应管理。加强生态环境与健康风险管理。
	项目建设后将严格落实各项风险防控措施，加强风险管控，环境风险可控。
	符合

	
	第三节 防范固体废物污染环境风险：
推进一般工业固废和生活垃圾减量化、无害化、资源化处置。防控危险废物污染环境风险。建立完善的医疗废物处置体系。防范尾矿库渣场环境风险。加强塑料污染治理。
	项目一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，定期交由厂家回收及外售废品收购站，生活垃圾交由环卫部门统一收集处置。危险废物暂存于危废贮存间，危险废物及餐厨垃圾定期交由具有资质的单位处置。
	符合

	
	第四节 强化有毒有害化学物质环境风险防控：
加强危险化学品环境监管。重视新污染物治理。稳步推进沿江化工企业搬迁。持续推进重金属环境风险防控。
	项目危险废物分类收集，暂存于危废贮存间，定期交由具有资质的单位处置。
	符合

	第八章
	第一节 健全生态环境治理责任体系：
落实经营者主体责任。企事业单位和其他生产经营者应自觉遵守环境保护法律法规，履行环境保护义务，承担污染治理、损害赔偿和生态修复责任。健全以排污许可制为核心的固定污染源环境管理制度，将总量控制和污染物减排要求逐步纳入排污许可制度，推动环境影响评价制度与排污许可制度相衔接，建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度。加强对企业排污行为的监督检查，依据排污许可证开展日常环境监管。推动重点排污单位全面安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控平台联网。完善企业环境治理信息主动公开机制。
	项目建设单位运营期建立健全环保管理制度，安排专人进行厂区环保管理及监督，开展日常巡查。
	符合


[bookmark: _Toc128412939][bookmark: _Toc18723][bookmark: _Toc128413273]根据上表分析，拟建项目满足重庆市人民政府关于印发《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的通知（渝府发〔2022〕11号）的相关要求。
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拟建项目与《重庆市璧山区“十四五”生态环境保护规划和二〇三五年远景目标》（璧山府发〔2021〕44号）符合性分析详见下表：
表1.8-7  与“璧山府发〔2021〕44号”符合性分析一览表（摘录项目相关内容）
	序号
	相关要求（摘录）
	项目情况
	符合性

	第三章统筹山水林田湖草保护修复
	第一节 严格管控自然生态空间
构筑“两屏三带多节点”生态安全格局。全面构筑以缙云山、云雾山两大生态屏障为主体，璧南河、璧北河、梅江河三大水系生态涵养带为骨架，重要生态节点为支撑的“两屏三带多点”区域生态安全格局……
严守生态保护红线和一般生态空间。强化生态保护红线刚性约束，严格执行国家和重庆市生态保护红线相关管控规定，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，确保生态保护红线功能不降低、面积不减少、性质不改变。开展生态保护红线勘界定标，设立统一规范的界桩和标识牌，确保生态保护红线落地准确、边界清晰……认真落实《自然生态空间用途管制办法（试行）》，强化生态底线管理，严格落实“三线一单”生态空间管控规定，一般生态空间原则上按照限制开发区进行管理，执行区域准入制度……加强缙云山、云雾山等重要山体保护修复……严格执行《重庆市“四山”地区开发建设管制规定》，遵循生态保护优先、兼顾经济发展需要的原则，落实缙云山禁建区、控建区、一般控建区管控要求，打造缙云山生态廊道。结合生态保护红线、自然保护地调整等，进一步加强云雾山和其他山体生态保护……
	拟建项目符合国土空间、矿产资源规划要求，符合“生态环境分区管控”要求，拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。
	符合

	
	第二节 保护重要生态系统和物种
保护森林生态系统。全面推行林长制，推进智慧林长系统建设。加强林地用途管制……加强河湖湿地保护与建设。定期开展湿地资源调查评估，建立并动态更新湿地资源档案和名录，完善全区重要湿地资源数据库……从严控制建设用地占用优质耕地，强化非农建设占用耕地的转用管控……
	
	

	
	第三节 显著提升城市生态品质
持续开展城市公园绿地建设。开展新一轮城市绿地系统规划，划定并严守城市绿线，加强城市永久保护绿地、古树名木等重要生态资源保护……
深入开展海绵城市建设……推进城市排水防涝设施的达标建设，加快改造和消除城市易涝点……积极推广海绵建筑与小区，对雨水应收尽收、市政道路确保绿地集水功能、景观绿地依托地形自然收集、骨干调蓄系统形成调蓄枢纽，形成四级雨水综合利用系统，达到对雨水的“渗、滞、蓄、净、用、排”，实现雨水全生命周期的管控利用。
	
	

	
	第四节 治理修复生态退化区域
加强水土流失综合治理。巩固林草植被保护和治理成果，加强青龙湖国家森林公园、秀湖国家湿地公园、云雾山湿地生态带、“四山”管制区（缙云山璧山部分）及“三河廊道”等区域水土流失预防……
推进“绿色矿山”建设。有序退出璧山境内“四山”管制范围尚存采矿权企业，建立完善矿山地质环境监测监督体系。加强在建、生产、历史遗留及关闭矿山地质环境治理恢复，消除矿山地质灾害隐患，恢复损坏土地资源的使用功能。按照“宜建则建、宜林则林、宜农则农、宜景则景”的原则，结合历史遗留矿山土地利用现状，强化废弃矿山生态修复，促进资源开发与生态环境保护协调统一……
	
	

	第四章
	第一节 加强绿色发展源头调控
优化国土空间开发保护格局。强化主体功能区在国土空间开发利用保护中的引导性作用，推动形成与主体功能区相适应的城镇和产业布局……
严格新建项目生态环境准入。充分发挥主体功能定位、生态环境功能定位和“三线一单”在产业布局、项目准入上的基础性约束作用，聚焦突出问题和保护目标实施分区管控。严格落实环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入规定和工业项目准入等规定，优化完善璧山生态环境保护准入清单，严格限制“两高一资”和生态环境高风险项目在璧山开工建设，“十四五”期间璧山高新区外不再新增工业项目……
	拟建项目符合国土空间、矿产资源规划要求，符合“生态环境分区管控”要求；项目属于地下水开采生产宜简矿泉水工程，不属于文件散乱污、需升级转型项目；拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。
	符合

	
	第二节 推动产业结构绿色低碳转型
利用综合标准淘汰更新落后产能。继续抓好供给侧结构性改革，以水泥、建材、有色金属、机械等行业为重点，推进化解过剩产能、淘汰落后产能、“两高”企业常态化整治，倒逼落后产能加快出清……
分类实施“散乱污”整治。以第二次污染源普查为基础，持续对全区企业空间布局、产业政策、排污情况开展持续性摸排分析。按照“入园发展一批、整治规范一批、关停搬迁一批”的做法，长效开展“散乱污”企业分类整治，实施“腾笼换鸟”“筑巢引凤”计划，为新时期高质量发展进一步腾挪环境空间。优先实施缙云山、云雾山、生态保护红线、璧南河流域、主要空气传输通道等区域“散乱污”整治，对于可以搬迁入园的“散乱污”，积极引导企业完善环保审批手续，配套污染治理设施，确保污染物稳定达标排放……
加强重点行业企业绿色低碳转型升级……以大数据智能化为引领，推进“一园一策”“一企一策”，促进建材、有色金属、电镀、涂装、包装印刷、印染等行业升级改造和绿色低碳转型……
	
	

	
	第三节 积极主动应对气候变化
优化调整能源结构。严控煤炭消费总量，实施等煤量替代……大幅提高新能源和可再生能源比例，推进天然气、电力及可再生能源替代，优先发展地热能、太阳能、生物质能等可再生能源项目……
持续开展节能降耗。进一步完善能源消费和强度“双控”制度，严格实施节能评估审查制度，加强事中事后监管，保障合理用能，实施重点用能单位“百千万”行动……
实施碳排放达峰行动……加强碳排放履约配额单位管理，将冀东水泥碳减排要求纳入排污许可证管理，推进排污单位污染物与温室气体排放数据统一采集、相互补充、交叉校核。深化环评与碳评管理统筹融合，探索推进项目碳排放与环境影响评价、排污许可协同管理机制，在重点领域、重点行业、重点项目的环评中全面规范开展碳排放影响评价……
有效控制温室气体排放……大力发展低碳交通，推广节能和新能源车辆，拓展充电基础设施，提高营运车辆的低碳比例，有效控制温室气体排放……
	
	

	
	第四节 健全生态环境市场治理机制
深化生态环境领域“放管服”。扎实推进中央和重庆市生态环保督察反馈意见整改，严格禁止“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法……
	
	

	第五章
	第一节 加强绿色发展源头调控
优化国土空间开发保护格局……依托生态环境大数据平台和“三线一单”，建立全区生态环境空间……
严格新建项目生态环境准入。充分发挥主体功能定位、生态环境功能定位和“三线一单”在产业布局、项目准入上的基础性约束作用，聚焦突出问题和保护目标实施分区管控。严格落实环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入规定和工业项目准入等规定，优化完善璧山生态环境保护准入清单，严格限制“两高一资”和生态环境高风险项目在璧山开工建设，“十四五”期间璧山高新区外不再新增工业项目……
	拟建项目符合国土空间、矿产资源规划要求，符合“生态环境分区管控”管控要求。
	符合

	第六章
	第一节 全面推进“无废城市”建设
推进工业固体废物源头减量……开展固废资源化重点企业培育，补齐综合利用处置能力短板，完善工业固体废物分类收集体系，提高工业固体废物利用率及资源化利用水平。推动生活垃圾源头减量和资源化利用……推进循环经济产业园建设，实施垃圾焚烧发电建设项目……合理配置收集设施和稳定的保洁队伍，推动农村生活垃圾分类……
强化建筑垃圾减量化与提高资源化利用……鼓励将建筑垃圾再生产品纳入政府采购目录，在工程建设中优先推广使用……
强化危险废物全面安全管控。严格项目准入，新建涉危险废物建设项目严格落实危险废物环境影响评价等管理要求……
积极推进“无废城市”细胞建设。加强“无废城市”建设宣传，建立以政府为主导、传统媒体与新媒体协同运作、企业与公众积极参与的宣传体系……
	项目一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，定期交由厂家回收及外售废品收购站，生活垃圾交由环卫部门统一收集处置。危险废物暂存于危废贮存间，危险废物及餐厨垃圾定期交由具有资质的单位处置。
	符合

	
	第二节 完善环境风险防控应急体系
强化环境风险源头防控……落实企业环境安全主体责任和突发环境事件风险评估，强化环境风险隐患排查、隐患整治验收、预案编制备案、应急演练评估、救援物资储备等各项工作，鼓励重点企业引入第三方专业环境风险咨询机构对环境安全实施驻点咨询服务，提高企业环境风险防控意识和应对能力……加强环境风险隐患排查，推进企业“一源一事一案”及风险信息登记制度……开展涉危险化学品、危险废物开展环境风险隐患排查整治，增强潜在风险源的识别能力……
加强环境风险应急管理。强化环境风险应急预案备案，落实环境安全责任，推进重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖……深入推进危险废物等突发环境事件跨部门应急处置协调机制，完善突发环境事件、应急处置现场指挥与协调制度及信息报告公开制度……
	项目建设后将严格落实各项风险防控措施，加强风险管控，环境风险可控。
	符合

	第七章
	第一节 严格落实生态环境治理责任
严格落实环境治理党政领导责任。
严格落实环境治理企业主体责任。落实企业主要负责人第一责任，企业造成环境污染和生态破坏，依法依规追究相关企业法定代表人、实际控制人、主要负责人和直接责任人的责任。严格以排污许可制为核心的固定污染源环境管理制度，推动环境影响评价制度与排污许可制度相衔接，建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度。坚持“守信激励、失信惩戒”，健全企业环境信用评价，督促企业持续改善环境行为，督促企业由“要我守法”向“我要守法”转变。鼓励企业实施清洁生产改造和污染治理技术升级，督促企业严格落实污染治理、损害赔偿和生态修复责任，强化排污企业的污染治理设施运行和自行监测的主体责任。推动重点排污单位安装自动监测设备，引导排污企业通过企业网站等途径依法主动公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责。
[bookmark: __RefHeading___Toc73537966][bookmark: __RefHeading___Toc73537967][bookmark: __RefHeading___Toc73537965][bookmark: __RefHeading___Toc73537968][bookmark: __RefHeading___Toc73537969]严肃生态环保督察整改追责。严格落实中央、市级生态环保督察问题整改，积极解决历史成因复杂且事关民生的生态环境问题，确保按期销号，严肃追究在整改过程中工作不力、失职失责的部门、单位和人员责任。把生态环保督察问题整改与巡视、审计、日常督察等问题整改进行有效结合，督政与督企相结合，压实生态环境保护领导监管责任和企业主体责任。
	项目建设单位运营期建立健全环保管理制度，安排专人进行厂区环保管理及监督，开展日常巡查。
	符合


根据上表分析，拟建项目满足《重庆市璧山区“十四五”生态环境保护规划和二〇三五年远景目标》（璧山府发〔2021〕44号）的相关要求。
[bookmark: _Toc21329][bookmark: _Toc30424][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc1758][bookmark: _Toc3742][bookmark: _Toc128412940][bookmark: _Toc24128][bookmark: _Toc12145][bookmark: _Toc128413274][bookmark: _Toc4221]1.8.10与重庆市生态环境局关于印发《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的通知（渝环〔2022〕43号）符合性分析
根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》通知的相关要求，项目所在区属于一般区域，项目与其符合性详见下表。
表1.8-8    与“渝环〔2022〕43号”的符合性分析（摘录项目相关内容）
	文件要求
	项目情况
	符合性分析

	第一节   以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制

	（一）持续推进VOCs全过程综合治理
	加强源头控制：实施VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年……在木制家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料……
	根据工程分析，项目不涉及挥发性有机物含量物料使用
	符合

	
	强化VOCs无组织排放管控：实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式……强化装卸废气收集治理……指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造，并加强监督检查……
	项目生产过程物料均由包装桶密闭盛装，注塑废气收集后进入废气处理系统处理后排放
	

	
	推动VOCs末端治理升级：推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率……加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集—活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。
	项目注塑设备上方设置集气罩，有机废气收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高排气筒排放
	

	（四）强化环保监管和季节性调控
	加强重点行业管理减排：强化排污许可证管理……开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，完成物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理，鼓励采用全封闭机械化料场、筒仓等物料储存方式。针对中小微企业进行综合整治，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理……
	项目生产过程物料均由包装桶密闭盛装；厂区内原辅料暂存量较少，且设置台账管理
	符合

	
	强化环保监管：建立重点排污单位动态管理台账，开展执法监测、加密监测……
	
	

	
	实施季节性调控：开展成渝地区水泥行业错峰生产纳入许可证管理试点……引导企业避免在每年6-8月实施储罐清洗和防腐防水防锈涂装作业等操作。合理安排大中型装修、外立面改造、道路市政设施防腐、道路划线、沥青铺设等市政工程计划，尽量避免在臭氧污染高发时段施工。
	
	

	（五）构建清洁低碳的供能用能体系
	大力发展新能源和清洁能源：强化碳达峰、碳中和硬约束，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等，积极推动外电入渝，提高市外清洁能源入渝规模，全力争取三峡水电增发电量留存重庆库区的消纳份额……优化天然气使用方式，新增天然气优先保障居民生活需求，重点推动“增气减煤”“增气减柴”。鼓励发展天然气分布式能源系统，有序发展天然气发电。加快液化天然气（LNG）推广应用，进一步完善天然气产供储销体系，建立不间断用气产业名单，保障供气稳定……
	项目运营期耗用资源主要为水、电、液化天然气等，不使用燃煤
	符合

	（六）持续优化产业结构和布局
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展：严格落实国家和本市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，严控高耗能、高排放、低水平项目，因地制宜制定“两高”和资源型行业准入标准……新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量指标要进行减量替代，PM2.5或者臭氧未达标区县要加大替代比例。加快推进“两高”和资源型行业依法开展清洁生产审核，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，确保新上的“两高”项目达到标杆值水平和污染物排放标准先进值。
	项目注塑设备上方设置集气罩，有机废气收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高排气筒排放
	符合

	
	持续优化产业结构和布局：严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰烧结砖瓦等行业落后产能……继续推进城市建成区污染企业“退城进园”，在重点区域推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、制药、工业涂装等大气污染企业升级搬迁工程……
	
	

	
	持续推进产业集群绿色化发展：以区县为单位制定涉气产业集群发展规划，明确产业集群定位、规模、布局、基础设施建设等要求……对烟粉尘无组织排放严重的产业集群，开展专项治理。涂料类企业集中的产业集群，重点推进低（无）VOCs含量涂料替代，引导建设集中喷涂中心，安装高效VOCs治理设施，替代企业独立喷涂工序……普遍使用有机溶剂的产业集群，统筹规划建设集中回收处置中心，推进实施低（无）VOCs含量油墨、胶粘剂等替代，加强废弃溶剂容器回收处理过程中的废气收集治理。活性炭使用量大的产业集群，统筹建设集中再生中心统一处理。
	
	

	（七）促进重点行业绿色转型
	围绕供给侧结构性改革，推进工业转型升级，积极稳妥化解无效、低效产能，促进生产要素从传统产业向新兴产业转移，从分散式、低效率、低质量向集约化、高效率、高质量发展模式转移……加大绿色环保企业政策支持力度，在低VOCs含量原辅材料、低VOCs排放先进生产工艺、VOCs污染治理、非电行业超低排放、环境监测等领域支持培育一批具有全国影响力的龙头企业。
	项目注塑设备上方设置集气罩，有机废气收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高排气筒排放
	符合

	第三节   以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制

	（一）严格施工扬尘监管。
	中心城区全面推广装配式建筑……颁布实施《建筑施工现场扬尘控制标准》，严格落实控尘“十项规定”，深化建筑工地扬尘控制“红黄绿”标志分级管理制度，优化升级绿色示范工地创建标准，建设或巩固扬尘控制示范工地不少于2000个……建设工地扬尘在线监控管理平台，所有建筑面积5万平方米以上工地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网……
	项目施工期进行湿式作业，建设施工期粉尘产生情况
	符合

	第四节   以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制

	（一）深化餐饮油烟等管控。
	强化源头防治，全面实行餐饮业规划、选址及油烟治理、维护、监测、执法属地化管理和全过程管理。安装高效油烟净化设施或者采取其他油烟治理措施的餐饮单位应当定期清洗和维护，确保有关设施、装置稳定运行并建立清洗维护台账。推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及运行状态监控……
	项目食堂产生的废气经高效油烟净化装置处理后达标排放
	符合

	（二）严格控制高污染燃料。
	巩固和扩大高污染燃料禁燃区，以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道（镇）、社区延伸，新增高污染燃料禁燃区不少于50平方公里。到2025年，各区县（自治县）城市建成区散煤清零。定期开展联合执法工作，巩固禁燃区划定成果，防止污染反弹……一般区域新建禁燃区范围内使用高污染燃料的设施，在2023年年底前全部完成清洁能源替代或者淘汰……
	项目运营期不使用燃煤等高污染燃料
	符合

	（六）综合治理恶臭污染。
	推动化工、制药、工业涂装等行业结合VOCs防治进一步实施恶臭治理。橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理……恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行在线监测预警系统。按国家要求，协同控制大气汞排放。
	项目注塑设备上方设置集气罩，有机废气收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高排气筒排放
	符合


综上，项目满足重庆市生态环境局关于印发《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中相关要求。
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表1.8-9   与《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025年）》的符合性分析（摘录项目相关内容）
	文件要求
	项目情况
	符合性分析

	三、深入打好净土保卫战

	（一）加强受污染建设用地分级分类管理。
	扎实开展土壤污染状况调查评估。以农用地、建设用地、未利用地用途变更为居住用地、公共管理和公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查……
	项目位于健龙镇玉林村，属于工业用地；根据土壤环境现状监测情况表明，项目地块未污染
	符合

	
	严格落实污染地块再开发的管控要求。应当开展土壤污染状况调查评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目……对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，未治理修复并达到土壤环境质量要求之前，规划自然资源部门不得作为住宅、公共管理与公共服务用地供应……
	
	

	
	强化风险管控与修复过程监管。坚持污染土壤转运联单制度，防止转运污染土壤非法处置。提升污染土壤终端处置能力，推动成渝地区协同处置污染土壤的水泥窑等工业炉窑共建共享。鼓励绿色低碳修复，严控农药化工类等污染地块风险管控与修复过程中产生的废水、废气异味等二次污染。严格效果评估，确保实现土壤污染风险管控与修复目标后方可开工建设……
	
	

	
	探索建设用地污染程度分级管理制度……轻度污染地块，由区县（自治县）生态环境主管部门负责修复或风险管控方案、效果评估报告备案评审和过程监管、后期管理工作。对轻度污染地块，相关责任主体直接以建设用地土壤污染风险筛选值作为管控修复目标的，可以不开展风险评估。中度和重度污染地块由市生态环境主管部门负责风险评估报告、管控修复方案、效果评估报告评审备案工作，区县（自治县）生态环境部门负责出具初审意见、过程监管和后期管理，进一步落实区县（自治县）属地责任。从严管控农药（含原料药、中间体）、化工类等重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。
	
	

	（三）加强土壤污染源头管控。
	开展耕地土壤重金属污染成因排查……实施“十三五”涉镉等重金属行业企业污染源整治成效“回头看”。各区县建立并动态更新辖区内涉镉等重金属行业企业污染源排查整治清单，实施以切断镉等重金属污染物进入耕地途径为目标的整治措施，“十四五”期间每年完成整治清单中20%以上任务。
	项目不属于排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业
	符合

	
	严格管控涉重金属行业企业大气、水污染物排放。各区县依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》以及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业，纳入相应重点排污单位名录……
	
	

	
	排查整治涉重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物……各区县聚焦辖区内涉镉等重金属排放关停企业，重有色金属、石煤、硫铁矿、锰矿等矿区，以及安全利用类和严格管控类耕地集中区域周边的矿区……
	
	

	五、稳步推进地下水生态环境保护

	（一）加强地下水型饮用水源和“国考”点位水质管控。
	确保地下水型饮用水水源水质安全。开展2个城市级、8个乡镇“万人千吨”级集中式地下水型饮用水水源调查评估，划定保护区、设立保护标志，进行规范化建设。对2个城市级地下水型饮用水水源保护区划定补给区，加强补给区地下水环境管理……
	项目周边无划定地下水型饮用水水源
	符合

	（三）选择典型区域探索地下水生态保护修复。
	划定地下水污染防治重点区。推进市级地下水污染防治重点区划定，鼓励秀山等区县开展地下水污染防治重点区划定，明确重点区域环境准入、隐患排查、风险管控、治理修复等环境管理要求。
	项目周边无划定地下水型饮用水水源，项目生产过程中不涉及锰等污染物排放
	符合

	
	开展地下水、土壤污染协同治理修复试点。针对迁移性强的有机污染物、重金属等，兼顾不同水文地质条件，选择适宜的修复技术，开展大渡口区重钢片区、江北区……电镀园区等地块地下水、土壤污染协同治理修复试点。
	
	

	
	推进秀山等锰污染区地下水生态环境保护。以锰矿开采、电解锰生产企业、锰渣场为重点，开展地下水污染渗漏排查和地下水水质监测，落实锰渣场防渗、渗滤液收集处理、监测等要求，积极改善锰渣场渗漏污染地下水问题。
	
	


综上，项目满足《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025年）》中相关要求。
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根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的函（渝环函〔2022〕347号），项目与规划文件符合性分析见下表：
表1.8-10  与《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的符合性分析（摘录项目相关内容）
	文件要求
	项目情况
	符合性分析

	第三章  推动构建三峡库区水生态屏障新格局

	第八节 推进流域区域协同治理
	推进长江重庆段全流域保护治理……坚持共抓大保护、不搞大开发，严格执行《中华人民共和国长江保护法》，推进长江流域绿色发展。优化沿江产业布局，推动沿江一公里范围内化工企业搬迁整治。加大水环境基础设施补短板工作力度，推进城乡生活污水处理厂新改扩建，完善城乡雨污管网，实施农业面源污染治理，推进港口码头及航运污染风险管控……
	运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟后汇入璧南河
	符合

	
	深化成渝地区双城经济圈水生态环境共建共保……深化污染共治，加快长江入河排污口整改提升，统筹规划建设港口船舶污染物接收、转运及处置设施，推进水域“清漂”联动，推动毗邻区域符合条件的污水处理和污泥处置设施共建共享……
	
	

	
	因地制宜实施“一区两群”水生态环境保护修复……加快补齐城乡生活污水处理设施短板，摸清生活污水管网底数，实施城市污水处理设施提质增效、提标扩容工程，提升生活污水收集、处理率……
	
	

	第四章  巩固深化水环境治理

	第十节 开展入河排污口排查整治
	分类并建立入河排污口台账。对照生态环境部移交的入河排污口清单，开展入河排污口分类，明确责任主体，建立责任清单，完成入河排污口命名和编码并建立台账。
	项目正在开展排污口论证及相关手续
	符合

	
	分类推进入河排污口整治……建立排污口整治销号制度，形成需要保留的排污口清单，开展日常监督管理。到2023年，基本完成长江、嘉陵江、乌江干流排污口整治，完成全市所有排污口排查；到2025年，基本完成长江重要支流排污口整治，并建立长效机制。
	
	

	
	加强入河排污口监督管理……水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求；对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。
	
	

	第十一节 深化工业污染防治
	推动落后产能依法退出。严格落实《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》，促进产业结构持续优化升级。全面落实《产业结构调整指导目录》中的淘汰和限制措施。依法依规推动落后产能退出，加大过剩产能压减力度……推动重污染企业退出，继续推进城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。持续开展专项行动集中整治“散乱污”企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。
	工程属于允许类项目，满足“生态环境分区管控”等要求；运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟后汇入璧南河。
	符合

	
	严格生态环境准入。严格落实长江经济带战略环评，建立完善生态环境分区管控体系，加快“三线一单”落地应用，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实生态环境准入清单。强化规划环评引领，明确区域产业布局、发展规模和环境准入等要求，对不符合规划环评结论和审查意见的建设项目依法不予审批，防止结构性环境问题。结合水资源、水环境承载能力，动态更新和调整负面清单内容。
	
	

	
	推进工业企业绿色升级……培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，全面推进焦化、有色、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业清洁生产改造或清洁化改造……全面推行清洁生产，依法对“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核……
	
	

	
	提升产业园区和产业集群循环化水平……鼓励化工等产业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施……开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。
	
	

	
	完善工业园区污水集中处理设施。落实工业园区、工业集聚区管理主体责任，开展工业园区、工业集聚区污水集中处理设施建设及配套污水管网排查整治。加快实施园区管网混接改造、管网更新、破损修复改造，推动园区生产废水应纳尽纳……所有新建工业园区、工业集聚区按要求建设污水集中处理设施，鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监控”。
	
	

	第十四节 加强船舶码头污染防治
	完善船舶污染物接收转运处置有效衔接机制。完善船舶污染物“船－港－岸”全过程衔接和协作，加快船舶污染物港口接收设施与城市公共转运处置设施有效衔接，推动沿江区县依法落实统筹规划建设和运行船舶污染物接收转运处置设施主体责任……加强船舶“收集－接收－转运－处置”全过程监管，深化落实船舶污染物接收、转运和处置联单制度，在全市水域推广船舶污染物协同治理信息平台，实现港口船舶水污染物接收、转运、处置全过程电子联单闭环管理。
	
	符合

	第五章  着力保障河湖生态用水

	第十五节 深化水资源管理
	严格控制用水总量。实行最严格水资源管理制度，扎实推进“三条红线”工作落实，建立和完善用水强度、用水总量控制指标体系，促进水资源合理开发利用和节约保护，保障经济和社会可持续发展需求。加强用水定额管理，根据各区域水资源承载力，确定水资源宏观控制指标总量控制，核定单位工业产品、人口、灌溉面积的用水定额……
	运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟后汇入璧南河
	符合

	
	实施用水全过程管理。落实“四水四定”原则，加强规划水资源论证和建设项目水资源论证工作，强化水资源承载能力刚性约束，实行水资源消耗总量和强度“双控”，建立健全与水资源承载能力相适应的经济结构体系和社会发展布局……加快推进各领域、行业节水技术改造，提高水资源循环利用水平，抑制不合理用水需求，全面推进节水型社会建设。
	
	

	第十六节 落实节水措施
	深化工业节水。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。完善工业园区管网，提高工业水重复利用率……
	
	符合


综上，项目满足重庆市生态环境局关于印发《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的函（渝环函〔2022〕347号）中相关要求。
[bookmark: _Toc15702][bookmark: _Toc23015][bookmark: _Toc4634][bookmark: _Toc128413277][bookmark: _Toc27659][bookmark: _Toc7391][bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc22525][bookmark: _Toc8067][bookmark: _Toc128412943]1.8.13与《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修正）符合性分析
表1.8-11  与《重庆市大气污染防治条例》的符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性分析

	第四条
	各级人民政府对本行政区域的大气环境质量负责，建立政府主导、部门监管、企业尽责、公众参与的大气污染防治机制，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，保障大气环境质量达到规定的标准并逐步改善。
市、区县（自治县）人民政府应当将大气环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划，加大对大气污染防治的财政投入，转变经济发展方式，加强对大气污染的综合防治，推行重点区域大气污染联防联控和预警预控，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物实施协同控制。
乡镇人民政府和街道办事处在区县（自治县）生态环境、城市管理、农业农村等部门的指导下，对其管辖范围内露天焚烧、垃圾堆放、餐饮活动、机动车维修、五金加工等可能造成大气污染的活动实施日常监督管理。
	施工期扬尘采用洒水抑尘，无组织排放；运输车辆尾气、焊接废气及机械废气无组织排放。运营期注塑设备上方设置集气罩收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高排气筒排放；食堂油烟经集气罩收集后通过1套油烟净化器处理后，经油烟排气筒引至屋顶排放；锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒排放；生化池臭气经管道引至屋顶排放
	符合


综上，项目满足《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修正）中的相关要求。
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根据《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17号），方案指出加快推动绿色低碳发展。深入推进碳达峰碳中和行动。建立健全碳达峰碳中和“1+2+6+N”系列政策。加快推进能源清洁低碳化。优先保障居民生活用气需求，因地制宜开发水能。坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。大力推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，深化重点领域节能。严格实行生态环境分区管控。加强“三线一单”成果应用，深化生态环境领域“放管服”改革。加快形成绿色低碳生活方式。因地制宜推行垃圾分类制度，加快快递包装绿色转型。
深入打好蓝天保卫战。着力打好重污染天气防范攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业产业结构调整和污染治理力度。着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。继续打好柴油货车污染防治攻坚战。基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车。全面加强大气面源污染治理。深化餐饮油烟、恶臭异味综合整治，强化烟花爆竹燃放管理。
根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）及《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号），“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，非金属矿物制品制造业中，属于高耗能行业的类别包括“301、水泥、石灰和石膏制造”“304、玻璃制造”“307、陶瓷制品制造”。
项目属于矿泉水制造、地下水开采，不属于上述高耗能行业之列；项目运营期耗用资源主要为水、电、天然气等，不使用燃煤，年综合能源消耗量当量值在5000吨标准煤以下，不属于高耗能行业。项目施工期扬尘采用洒水抑尘，无组织排放；运输车辆尾气、焊接废气及机械废气无组织排放。运营期注塑设备上方设置集气罩收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高排气筒排放；食堂油烟经集气罩收集后通过1套油烟净化器处理后，经油烟排气筒引至屋顶排放；锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒排放；生化池臭气经管道引至屋顶排放。
综上，项目符合《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17号）的相关要求。
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项目与《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》符合性分析见下表。
表1.8-12   与《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》符合性分析（摘录项目相关内容）
	序号
	规划要求
	项目内容
	符合性

	1
	推进绿色低碳转型发展
	推动产业结构绿色转型
	促进传统产业绿色升级。严控石化化工、钢铁、建材、煤炭、有色金属等行业新增产能，严格执行产能等量或减量置换。禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，实施沱江、岷江、涪江、嘉陵江等沿江危险化学品生产企业搬迁改造。大力推进食品、轻工、纺织、机械、化工等传统产业清洁生产改造。推动装备制造、冶金建材、汽车摩托车等传统产业高质量集群化发展。促进废钢资源回收利用，提高电炉短流程炼钢比例。促进物流、餐饮、交通运输等行业绿色转型，积极构建绿色物流产业链。
	拟建项目位于璧山区健龙镇，不属于文件禁止项目范畴
	符合

	
	
	
	培育绿色新兴产业集群。围绕新一代信息技术、生物医药、通用航空、临港产业、新能源、新材料、智能制造、集成电路等新兴产业，培育绿色经济增长源。重点支持发展先进金属材料、高端航空航天装备、化工合成材料、复合材料、电子材料和页岩气、氢能等产业，打造附加值高、污染物排放量小的绿色产业基地。培育壮大清洁能源产业，建设国家一流清洁能源科技创新基地。提升汽车产业竞争力，加快推动汽车产业向电动化、智能化、网联化方向转型。培育壮大绿色环保产业，发展重庆中心城区、成都、自贡、德阳等节能环保产业集群。
	
	

	
	
	
	深化绿色创新驱动。构建市场导向的绿色技术创新体系，实施绿色技术创新攻关行动。实施工业绿色生产，开展绿色设计，推行绿色供应链管理。建设沱江绿色发展经济带。
	
	

	
	
	促进能源结构绿色优化
	加快推动能源结构优化。充分发挥四川水电和天然气等清洁能源优势，统筹调配构建成渝地区“能源互联网”，创建清洁能源高质量发展示范区，提高清洁能源消费比例。重点实施气田增储上产，推进宜宾、内江、泸州、涪陵、南川等地页岩气勘探开发，建设天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地，打造中国“气大庆”。优化天然气使用方式，新增天然气优先保障居民生活需求和船舶运输需求，加大工业用煤天然气替代规模；完善天然气产供储销体系，加快管网建设与整合，推动省级管网以市场化方式融入国家管网。
	拟建项目能源消耗仅涉及天然气、电、水，不属于“两高”项目
	符合

	
	
	
	优化煤炭消费结构。严控钢铁、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费，新（改、扩）建设项目实行用煤减量替代。
	
	

	
	
	
	促进能源资源节约高效利用。严格落实能源消费强度和总量双控制度，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施节能重点工程，强化重点用能单位节能管理，着力提高工业、建筑、交通等重点领域能源利用效率。加强城市照明规划、设计、建设、运营全过程管控，严格控制景观照明与道路照明亮度和时间。加大节能科研力度，鼓励先进节能技术和产品推广应用，加快能耗在线监测系统建设与数据运用。推进水资源消耗总量和强度双控行动，联合落实最严格的水资源管理制度，实施节水行动。开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。
	
	

	
	
	稳步推进区域碳排放达峰
	有序开展碳达峰行动相关工作。研究制定成渝地区碳达峰目标、路线图和实施方案，率先开展重点领域碳达峰行动。推动重点行业、企业提出碳达峰目标和低碳转型规划，鼓励大型企业和重点工业园区制定碳达峰行动方案。调控石化化工、钢铁、建材、煤炭、有色金属等重点行业产能，提高准入门槛，开展低碳化改造。制定交通领域低碳行动方案，推行智慧低碳交通，提高绿色出行比例和资源环境效益，加快实现铁路公交化。积极推广人工湿地、河湖生态缓冲带等低能耗环境污染治理与修复基础设施建设。积极开展低碳城市建设。
	拟建项目不涉及温室气体排放
	符合

	
	
	
	建立健全应对气候变化制度体系。开展石油天然气开采、煤炭开采等重点行业甲烷排放监测与管控。开展重点行业温室气体排放与排污许可管理相关试点研究。建立健全企业温室气体数据报送系统，完善低碳产品政府采购、绿色金融、企业碳排放信息披露等相关制度。统筹提升城乡极端气候事件监测预警、防灾减灾综合评估和风险管控能力，制定应对和防范措施，探索运用基于自然的解决方案适应气候变化，提升区域适应气候变化能力。
	
	

	
	
	
	构建温室气体减排激励机制。推进地方自愿减排工作，扩大风电、户用沼气、林业等自愿减排项目应用领域；将自愿减排交易制度体系与乡村振兴相结合，鼓励参与国家核证自愿减排交易。加强“碳惠通”“碳惠天府”等碳普惠制度的推广应用，推动实现成渝碳普惠互认和对接。制定出台“碳标签”涉及的各项标准与规范，探索开展出口产品低碳认证。
	
	

	2
	筑牢长江上游生态屏障
	共筑“四屏六廊”生态格局
	严格落实生态空间布局与管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，统筹建立并实施成渝地区“三线一单”生态环境分区管控制度，协调跨省相邻区域管控分区和管控要求。严格执行长江经济带发展负面清单管理制度体系，共同制定负面清单实施细则，严格建设项目生态环境准入。加强长江干流及嘉陵江等重要支流限制开发和禁止开发的岸线、河段及区域的产业布局和项目建设管控力度。
	拟建项目满足“生态环境分区管控”、长江经济带发展负面清单相关要求；拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。
	符合

	
	
	加强重要生态空间保护
	严格生态保护红线监管。落实各级政府主体责任，强化生态保护红线刚性约束，严格管控生态保护红线内人为活动。加强生态保护红线监管，开展生态保护红线内生态环境质量和人为活动遥感监测，及时发现查处违法违规生态破坏问题。
	
	符合

	
	
	
	持续开展生态保护成效评估。以长江干流及其重要支流以及黑龙滩、三岔湖等重点湖库为对象开展生态保护修复遥感评估，以页岩气开发、大型水电开发等重大工程区域为重点开展生态系统治理成效评价。
	
	

	3
	深化环境污染同防共治
	共抓水生态环境治理
	统筹提升水污染防治能力。扎实推进工业园区废水治理，全面开展园区污水管网排查整治，合理建设和改造污水集中处理设施。
	拟建项目污水收集后通过污水处理设施处理达标后运至污水处理厂处置
	符合

	
	
	深化大气污染联防联控
	协同开展PM2.5和臭氧污染防治。探索实施PM2.5和臭氧污染连片整治……制定空气质量持续改善行动计划，明确控制目标、路线图和时间表，未达标城市编制并实施大气环境质量限期达标规划。到2025年，力争臭氧基本达标。
	拟建项目区域属于不达标区，根据其达标规划可有效改善大气环境质量；拟建项目生产过程中不使用燃煤锅炉；拟建项目不属于铸造、铁合金、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属等行业。
	符合

	
	
	
	推进区域工业污染协同治理。逐步统一重点行业大气污染物排放标准，协同推动成渝地区工业污染治理。持续推进钢铁、水泥行业超低排放改造。推动铸造、铁合金、有色金属、玻璃、陶瓷等行业工业炉窑深度治理和升级改造。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。实施挥发性有机物（VOCs）总量控制，推广使用低（无）VOCs含量或者低反应活性的原辅料，推进重点行业VOCs综合治理。严格控制铸造、铁合金、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，引导企业采用绿色运输方式。
	
	

	
	
	
	推进燃煤锅炉和小热电关停整合。加快供热管网建设，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉。原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。推进小热电机组科学整合，鼓励有条件的地区通过替代建设高效清洁热源等方式，逐步淘汰燃煤小热电机组。
	
	

	
	
	加强土壤污染协同治理
	强化土壤污染源协同监管。严格落实新（改、扩）建建设项目土壤与地下水环境影响评价、有毒有害物质排放监管、土壤和地下水污染隐患排查、自行监测等要求。规范有色金属矿采选、有色金属矿冶炼、化工、农药、炼焦等重点行业企业土壤污染防治管理。持续推进重金属减排，鼓励涉重金属企业开展绿色化提标改造。
	拟建项目不属于文件中涉及的重点行业
	符合

	
	
	
	实施建设用地风险管控和修复。将建设用地土壤环境管理要求纳入国土空间规划，合理确定土地用途，优化规划开发时序。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。以长江干流、嘉陵江、乌江、岷江等沿江化工园区、矿山、污染地块为重点，开展典型污染地块土壤和地下水风险管控和修复治理。
	
	

	
	
	协同开展“无废城市”建设
	梯次推进“无废城市”建设。深化重庆中心城区“无废城市”建设。以大型工业园区为重点，逐步推进建设20个绿色园区、绿色工厂、无废矿区等。
	拟建项目产生的一般工业固废及生活垃圾均分类收集，合理处置；危险废物交有资质单位处置
	符合

	
	
	
	提高工业固体废物源头减量和资源化利用水平。重点推动大型园区循环化改造和企业清洁化改造。在德阳、雅安、綦江等地统筹布局区域工业固体废物资源回收和综合利用基地，以尾矿、磷石膏、赤泥、钛石膏、锰渣、煤矸石等为重点，加强贮存处置环节管理，推动工业固体废物综合利用示范。
	
	

	
	
	
	强化区域危险废物利用处置能力共享。完善危险废物收集转运体系，深化危险废物跨省转移“白名单”制度，探索危险废物跨区域“点对点”定向利用许可证豁免试点。推进汽车制造、电子、油气开采、医药化工等行业企业建设危险废物利用处置设施。依法严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法行为。
	
	

	
	
	
	推进生活垃圾分类和资源循环利用。逐步扩大垃圾分类覆盖城市，建立健全农村生活垃圾收运处置体系，推动相邻区域共建共享生活垃圾焚烧处理设施。
	
	

	
	
	解决人民群众反映强烈的环境问题
	开展扬尘与餐饮油烟污染治理。强化施工工地、渣土运输、道路、堆场等扬尘污染控制。
	拟建项目施工期洒水降尘，有效控制扬尘影响；拟建项目区域声环境质量达标，运营期噪声采取措施处理后可达标
	符合

	
	
	
	提升城市声环境质量。加强交通运输、建筑施工和社会生活等噪声监测和监管，探索实施城市主干道“一路一策”，提高受噪声影响区域建筑物的隔声性能。
	
	

	
	
	
	统筹推进城乡黑臭水体治理。
	
	

	
	
	
	加强流域饮用水水源地保护。以县级及以上城市集中式饮用水水源地为重点，持续推进集中式饮用水水源地规范化建设。探索建立毗邻区县跨界饮用水水源地联合保护机制。
	
	

	4
	严密防控区域环境风险
	完善环境风险防控与预警
	推进区域、流域环境风险管控。开展区域、流域突发环境事件风险评估，划分水环境高风险区域，实施分级管理。以三峡库区及长江干支流为重点，联合调查流域内水环境应急设施及场所，绘制流域环境风险“一河一策一图”，编制完善突发环境事件应急响应方案。提升跨界区域、流域上下游风险防范水平，结合地方实际推动建设一批水环境风险防控工程。
	拟建项目严格落实各项风险措施。
	符合

	
	
	
	加强环境风险源头防控。推动开展工业园区环境风险评估，以长江干流、嘉陵江、乌江、岷江等沿岸工业园区为重点，加强园区环境应急管理能力建设。联合开展涉危涉化、尾矿库企业环境风险隐患排查治理专项行动，动态更新企业突发环境事件风险状况，实现“一企一策一档”精细化监管。
	
	

	
	
	
	加强环境风险预警能力。提升突发环境事件监测预警能力，建立跨区域、跨流域突发环境污染事件应急监测联合响应机制。探索建立突发环境事件舆论风险和生态环境群体性事件预警工作机制。
	
	

	
	
	强化环境应急准备与响应
	完善优化应急预案体系。推进重要区域、流域应急预案修编，并纳入成渝地区突发公共事件应急管理体系。推进跨界流域上下游市县突发水污染事件联防联控。强化饮用水水源地、工业园区应急预案管理。
	
	

	
	
	
	夯实环境应急战备基础。依托长江、嘉陵江等重点流域建立健全以应急物资储备为主、社会救援物资为辅的生态环境应急物资保障体系。开展区域环境风险应急管理数据共享，确保应急物资共享、应急处置协作，共同防范化解长江上游生态环境风险。以跨界区域、流域环境敏感目标为重点，联合开展环境应急演练，提升突发环境事件快速处置能力和实战水平。
	
	

	
	
	
	强化基层环境应急管理水平。以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点，健全防范化解突发生态环境事件风险和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。加强市县两级应急监测装备配置，定期开展应急监测演练，动态监控可能引发跨界流域突发水污染事件的风险物质本底值。
	
	

	
	
	加强重点领域环境风险管理
	开展新污染物治理行动。选取石化、印染、原料药等重点行业企业，开展新污染物环境风险防控与治理工程试点示范。推进区域协同减排和有毒有害化学物质替代，在污水处理、饮用水净化、固体废物处置、污染土壤修复等领域研发推广新污染物治理关键技术。
	拟建项目不属于文件中提及项目，拟建项目区域各要素环境质量满足要求。
	符合

	
	
	
	推动生态环境与健康管理。加强饮用水、空气、土壤等环境健康影响监测与评价，逐步建立生态环境与健康调查、监测和风险评估制度。以长江上游（川渝段）等重点流域为试点，探索建立生态环境健康监测网络及风险评估工作体系。
	
	


根据上表，项目满足《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》相关要求。
[bookmark: _Toc128413284][bookmark: _Toc6373][bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc24596][bookmark: _Toc128412950][bookmark: _Toc853][bookmark: _Toc10628][bookmark: _Toc15592][bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc14599]1.8.16与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施）的符合性分析
表1.8-13  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析一览表（摘录分析项目相关内容）
	文件相关要求
	项目情况
	符合性

	源头和过程控制
	鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术。
	拟建项目注塑废气集气罩收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后由一根20m高排气筒排放。
	符合

	
	含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
	
	

	末端治理与综合利用
	对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	拟建项目有机废气采用“二级活性炭吸附”装置处理，活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于厂区内已建危废贮存间，定期交由有危废资质单位处置。
	符合

	
	对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	
	

	运行与监测
	企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
	拟建项目运营期配备专门的环保管理人员，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并对废气治理设施进行维护管理。
	符合


项目采用“二级活性炭吸附”工艺，属于上述文件中的吸附技术，符合要求。
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拟建项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析详见下表。
表1.8-14  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析一览表
	序号
	文件相关要求
	项目情况
	符合性

	1
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	拟建项目液态原辅料均采用桶装，密闭储存，现开现用，未用完的重新封存。
	符合

	2
	粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移
	拟建项目粒状原辅料均采用密闭的包装袋进行物料转移。
	符合

	3
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集
处理系统。
	拟建项目不涉及液态物料投加。
	符合

	4
	VOCs质量占比大于等于10%的VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	拟建项目无VOCs质量占比大于等于10%的VOCs产品，注塑废气经收集后由“二级活性炭吸附”处理，可实现达标排放。
	符合

	5
	VOCs废气收集处理系统应与生产设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	VOCs废气收集处理系统与生产设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备能停止运行。
	符合


综上，拟建项目在VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程中均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。
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拟建项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析详见下表。
表1.8-15  与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析一览表
	文件相关规定
	项目情况
	符合性

	控制思路与要求
	全面加强无组织排放控制
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	项目注塑工序均属于密闭作业，废气经集气罩收集处置
	符合

	
	推进建设适宜高效的治污设施
	规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用……燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。
	拟建项目注塑废气集气罩收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后由一根20m高排气筒排放；满足相关技术规范要求
	符合

	
	深入实施精细化管控
	加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数（见附件3），在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。
	制定生产设备具体操作规程并落实到具体负责人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。要求建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，要求企业相关台账记录至少保存三年
	符合


综上，拟建项目在有机废气治理措施满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相关要求。
[bookmark: _Toc15700][bookmark: _Toc128413287][bookmark: _Toc6772][bookmark: _Toc128412953][bookmark: _Toc26490][bookmark: _Toc11530][bookmark: _Toc18466][bookmark: _Toc26838][bookmark: _Toc21043][bookmark: _Toc958]1.8.19与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析
拟建项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析详见下表。

表1.8-16  与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析一览表
	序号
	文件中相关要求
	项目情况
	符合性

	1
	一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。
	拟建项目按要求建立原辅材料台账，记录相关信息，并保存相关证明材料；有机废气排放浓度稳定达标且排放速率满足标准。
	符合

	2
	二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求……储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。
	根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中1适用范围：国家发布的行业污染物排放标准中对VOCs无组织排放控制已作规定的，按行业污染物排放标准执行。拟建项目含VOCs废料（废活性炭等）桶装加盖密闭存储，定期交由有危废处理资质单位处理。
	符合

	3
	三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。
	拟建项目按要求选择“二级活性炭吸附”装置，并按设计要求足量添加、及时更换碘值不低于800毫克/克的活性炭。
	符合


综上，拟建项目在VOCs治理措施满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相关要求。
[bookmark: _Toc32118][bookmark: _Toc31169][bookmark: _Toc3389][bookmark: _Toc128412954][bookmark: _Toc30789][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc17728][bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc12012][bookmark: _Toc128413288]1.8.20与公益林文件符合性分析
（1）与《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）符合性分析
根据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）：“第九条规定：严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。经审核审批同意使用的国家级公益林地，可按照本办法第十八条、第十九条的规定实行占补平衡，并按本办法第二十三条的规定报告相关管理部门。”《关于加强临时占用林地监督管理的通知》规定：“临时占用林地选址应当符合林地保护利用规划，遵循生态保护优先、合理使用的原则。可恢复林业生产条件的临时施工设施，选址应优先选择宜林地、无立木林地，可利用质量差林地的不占用质量好的林地，尽量不占用天然林和乔木林地。不可恢复林业生产条件对山体造成破坏的采石、取土场等附属工程临时占用林地，不得使用Ⅱ级以上保护等级林地中的有林地，不得使用一级国家级公益林地，不得使用重点国有林区内Ⅲ级以上保护等级林地中的有林地，不得在县级以上公路和铁路两侧视野范围内选址。禁止在自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区以及易发生崩塌、滑坡和泥石流区域临时占用林地进行采砂、挖沙、取土等。禁止在国家级公益林地采砂、挖沙、取土。”
拟建项目整个建设内容不涉及公益林砍伐，仅土壤评价范围内分布有公益林，施工工程中严格控制施工作业带宽度，禁止越界施工；有效控制对公益林的影响；且项目建设内容不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区以及易发生崩塌、滑坡和泥石流区域。根据上述分析，拟建项目建设符合《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）要求。
（2）与《重庆市公益林管理办法》（渝府令〔2017〕312号）符合性分析
根据《重庆市公益林管理办法》（渝府令〔2017〕312号）相关要求：“第十六条 区县（自治县）林业主管部门应当设立公益林标牌，标明公益林的地点、范围、面积、责任人、保护管理责任、监管单位、监督举报电话等内容。任何单位和个人不得毁坏或者擅自移动公益林标牌。”“第十九条 建设工程应当不占或者少占公益林林地。确需占用、征收公益林林地的，应当依法办理用地审核、林木采伐审批手续。”
拟建项目整个建设内容不涉及公益林砍伐，仅土壤评价范围内分布有公益林，施工工程中严格控制施工作业带宽度，禁止越界施工；有效控制对公益林的影响。根据上述分析，拟建项目建设符合《重庆市公益林管理办法》（渝府令〔2017〕312号）要求。
[bookmark: _Toc6613][bookmark: _Toc24053][bookmark: _Toc30953]1.8.21与水资源相关文件符合性分析
（1）与《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正，2016年9月1日起施行）符合性
根据《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正，2016年9月1日起施行）：
“第三章 水资源开发利用 第二十一条 开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑生态环境用水需要。”“第二十六条 国家鼓励开发、利用水能资源。在水能丰富的河流，应当有计划地进行多目标梯级开发。建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾防洪、供水、灌溉、航运、竹木流放和渔业等方面的需要。”
“第四章水资源、水域和水工程的保护 第三十一条 从事水资源开发、利用、节约、保护和防治水害等水事活动，应当遵守经批准的规划；因违反规划造成江河和湖泊水域使用功能降低、地下水超采、地面沉降、水体污染的，应当承担治理责任。开采矿藏或者建设地下工程，因疏干排水导致地下水水位下降、水源枯竭或者地面塌陷，采矿单位或者建设单位应当采取补救措施；对他人生活和生产造成损失的，依法给予补偿。”
“第五章 水资源配置和节约使用 第四十八条 直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。但是，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的除外。实施取水许可制度和征收管理水资源费的具体办法，由国务院规定。第五十条 各级人民政府应当推行节水灌溉方式和节水技术，对农业蓄水、输水工程采取必要的防渗漏措施，提高农业用水效率。第五十一条 工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的重复利用率。国家逐步淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品，具体名录由国务院经济综合主管部门会同国务院水行政主管部门和有关部门制定并公布。生产者、销售者或者生产经营中的使用者应当在规定的时间内停止生产、销售或者使用列入名录的工艺、设备和产品。”
拟建项目属于地下矿泉水开采工程，建设单位已取得重庆市璧山区规划和自然资源局下发的采矿证，且整个开采规模满足采矿证要求；目前建设单位正在同步开展水资源论证工作，后续向水行政主管部门申请领取取水许可证，并缴纳水资源费。本评价要求建设单位取得相关取水许可证后开展取水工作。根据分析，拟建项目符合《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正，2016年9月1日起施行）相关要求。
（2）与《重庆市璧山区人民政府办公室关于印发璧山区“十四五”水安全保障规划的通知》（璧山府办发〔2021〕49号）符合性
根据《重庆市璧山区人民政府办公室关于印发璧山区“十四五”水安全保障规划的通知》（璧山府办发〔2021〕49号）可知，璧山区域内矿产资源较丰富，品种也较多。已探明的能源矿产有三种：天然气、石油和煤；黑色金属矿产两种：铁和锰；化工非金属矿产三种：硫铁矿、含钾岩石和重金石；建材及其他非金属矿产十余种，主要有石膏、石灰石、石英砂岩、大理石、矿泉水、建筑用条石等。从总体上看，区域内除天然气、煤、建材和非金属矿产外，其他矿床储量小，无工业利用价值。
“第四章 补齐水利基础设施短板—4.2.2水资源配置（1）供水骨干工程建设：统筹配置生活、生产、生态用水，合理开发利用水资源，因地制宜建设水源工程，加快建设一批骨干水源工程，提高对水资源的调配能力，支撑经济社会协调发展。优先利用过境水，合理开发利用当地水，构建以大中型为主、大中小微并举的水源工程体系，形成多源互补、区域互通、互为备用、集约高效、保护优先、充分利用的供水水源保障和利用体系，着力补上工程性缺水短板。续建中型水库1座—千秋堰水库，规划新建小（2）型水库工程1座—染房水库；新建渝西水资源配置工程提水工程（市级层面），年可供水量1.39亿立方米；配合市级部门加快推进长征渠引水工程前期工作。”
“第八章 环境影响评价—8.3环境影响综合评价与对策措施：水资源开发利用要高度重视对河流生态环境保护，水资源配置要保障河流的基本生态环境用水要求，维持河道生态流量。水资源利用要按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立全社会的水资源高效循环利用体系，提高水资源的利用效率和效益，推进水资源可持续利用，保护生态环境……严格保护生态环境。规划水利工程应避免占用生态保护红线，对不可避免占用生态红线的工程，应优化工程布置，最大程度减少占用生态保护红线面积。采取相关保护措施，最大程度减低工程建设对生态环境的影响。开展重点保护动植物调查，落实保护对策和实施方案。水源工程建成后划定饮用水水源地保护区，加强饮用水水源保护。”
拟建项目属于地下矿泉水开采工程，建设单位已取得重庆市璧山区规划和自然资源局下发的采矿证，且整个开采规模满足采矿证要求；项目满足通知中补充璧山区合理开发利用水资源，建设后对矿泉水井划定保护范围。根据分析，拟建项目符合《重庆市璧山区人民政府办公室关于印发璧山区“十四五”水安全保障规划的通知》（璧山府办发〔2021〕49号）相关要求。
（3）与《重庆市璧山区2019—2035年水资源保障规划》符合性分析
根据《重庆市璧山区2019—2035年水资源保障规划》分析，璧山区现状年多年平均需水总量为23239万m³，P＝75%需水总量为25464万m³，P＝95%需水总量为27719万m³；璧山区已建成水利工程现状多年平均可供水总量为17967万m³，P＝75%可供水总量为16073万m³，P＝95%可供水总量为13800万m³；多年平均、P＝75%、P＝95%缺水率分别为22.7%、36.9%、50.2%。虽然近年来开展了铜罐驿长江提水工程、大学城调水工程的建设，但水源保障能力仍然不足，工程性缺水依然存在。
水资源供给格局关系经济社会发展格局，水承载空间决定高质量发展的成长空间，水“够不够”“好不好”是高品质生活的重要体现。工程性缺水仍然是璧山区水利突出短板，建成高质量发展高品质生活新范例，要求加快建设渝西水资源配置工程等骨干水源工程、推进城乡供水一体化、实施灌区续建配套与现代化改造，构建水源保障程度高、联调联供能力强、水质安全优质的现代水网，不断增强人民群众的获得感。
拟建项目属于地下矿泉水开采工程，建设单位已取得重庆市璧山区规划和自然资源局下发的采矿证，且整个开采规模满足采矿证要求，属于合理开发利用水资源。根据分析，拟建项目符合《重庆市璧山区2019—2035年水资源保障规划》要求。
[bookmark: _Toc20021][bookmark: _Toc9940][bookmark: _Toc10499]1.8.22与规划及规划环境影响评价符合性分析
（1）与《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析
2022年10月24日，重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）的通知》（渝府办发〔2022〕113号），拟建项目与《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析见下表。
表1.8-17  与《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析表
	文件情况
	项目情况
	符合性

	一、发展基础和形势

	（4） 我市主要必需的矿产可供性分析
4、水气矿产：（16）矿泉水以饮用矿泉水为主，水质较好，多富含偏硅酸、锶等有益人体健康的微量元素和矿物质，呈天然弱碱性。可适度加大优质矿泉水的勘查开发力度，打造水源地品牌，促进稀有矿泉水科学开发和高效利用。
	拟建项目属于地下矿泉水开采及生产
	符合

	二、指导思想、基本原则和规划目标

	规划目标
2．矿产资源保供能力更加有力。矿产资源开发利用结构持续优化，规模化、集约化开采水平不断提升……锶、毒重石、岩盐、水泥用灰岩、矿泉水等开发利用水平显著提升，加快与下游产业融合发展，延长产业链，提高附加值……
	拟建项目属于地下矿泉水开采及生产，符合规划目标要求
	符合

	三、总体布局

	[bookmark: _Toc27008]（二）优化勘查开发利用区域布局。
[bookmark: _Toc372]1．在主城都市区重点勘查开发能源化工建材矿产资源。在中心城区加强地热、矿泉水勘查开发利用……在主城新区大力推进涪陵页岩油气与新能源科创产业园建设……支持大足区锶、合川区岩盐资源整合和规模化开采，引导涪陵区等地的建筑石料用灰岩、水泥用灰岩、建筑用砂岩等建材类矿产开发做优做精，实现矿产资源开发与下游加工产业融合发展。
	拟建项目属于地下矿泉水开采及生产，位于璧山区；与开发利用区域布局不相悖
	符合

	五、矿产资源开发利用与保护

	[bookmark: _Toc2393]（一）明确开发利用与保护方向。
[bookmark: _Toc2647]重点开发利用天然气、页岩气、铝土矿、萤石等战略性矿产，地热、锶、毒重石、岩盐、石灰岩、砂岩、页岩等优势矿产，以及重晶石、石膏等有市场需求的矿产资源。
[bookmark: _Toc25992]限制开发煤、锰、铅、锌、耐火粘土、高岭石粘土、硫铁矿等矿产。禁止开发汞、砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产。
	拟建项目属于地下矿泉水开采及生产，不属于禁止及限制开发类别
	符合


综上，拟建项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求。
（2）与《重庆市璧山区矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析
拟建项目与《重庆市璧山区矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析见下表。
表1.8-18   与《重庆市璧山区矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析表
	文件情况
	项目情况
	符合性

	三、矿产勘查开发与保护布局
	（一）矿产资源勘查开采调控方向
资源勘察方向。重点持续推进天然气、页岩气、地热的勘查工作。开展地热、石灰岩类、砂岩类等矿产资源潜力调查评价工作，圈定资源可开发利用的国土空间。
资源开采方向。重点开采水泥用灰岩、建筑石料用灰岩建筑用砂岩等优势矿种；限制开采煤等矿产；禁止开采砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产。
支持发展方向。一是支持配套设施完善、规模优势明显、资源禀赋较高的区域矿山企业发展；二是支持区内矿山推动产业规模化、集约化发展；三是大力支持天然气、页岩气勘探开发力度，支持在已设油气矿业权区域增列煤层气进行综合勘查、综合开发，依法依规解决油气勘探、开采、输送等合理用地需求。
	拟建项目属于地下矿泉水开采及生产，不属于禁止及限制开发类别
	符合

	
	（三）勘查开采与保护布局
根据区内矿产资源赋存状况和开发现状，结合城乡规划建设和重大基础设施工程布局，有序引导资源集中开采，加大资源开发力度。布局开采规划区块26个，已设采矿权保留开采规划区块11个，已设采矿权调整开采规划区块4个，空白区新设开采规划区块11个。
空白区新设开采规划区块11个。其中地热2个、矿泉水1个、建筑石料用灰岩2个、建筑用砂岩5个、水泥配料用砂岩1个。
	
	

	四、加强矿产资源勘查开发利用与保护
	（一）合理确定开发强度
根据区内资源特点、市场条件和经济社会发展需求，强化矿产资源开发利用的规划管控，按照市场需求、规划年度实施计划有序投放采矿权，稳定资源供应。以建筑用砂石土等矿产为重点，推进小型矿山的整合，减少矿山数量，稳定产量。
开发利用总量调控：矿泉水5万吨/年（2025年预期性指标）
	项目已取得中华人民共和国采矿许可证（证号：C50022720250110157904），生产规模：16.43万立方米/年
	符合

	
	（二）优化开发利用结构
1.优化布局方向：深入推进矿业领域供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能。加大低效产能压减、无效产能腾退力度。加强部门衔接，建立沟通长效机制，完善矿山用地、用林、用草等政策，依法支持企业投产、达产，提高产能利用率。
2.优化布局原则：严控水泥用灰岩、建筑石料用灰岩的开发总量，全区水泥用灰岩开采总量控制在200万吨/年以内，建筑石料用灰岩开采总量控制在400万吨/年以内。合理推进建筑用砂岩矿、砖瓦用页岩矿资源整合。
3.矿产资源开发结构调整和优化：严格最低开采规模。适度集中，淘汰或整合落后产能，做到矿山开采规模与矿床（区）储量规模相适应，设立矿山最低开采规模。矿泉水新设矿山生产规模不低于5万吨/年。
	
	


综上，拟建项目符合《重庆市璧山区矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求。
（3）与《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》符合性分析
重庆市规划和自然资源局组织编制了《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》，2022年5月生态环境部正式印发《关于〈重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕64号）。
项目与《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析见下表。
表1.8-19   与环境影响报告书环境保护准入负面清单符合性
	管控要求
	报告书内容
	项目情况
	符合性

	严守划定的生态保护红线，依法遵守禁止开发区规定，加强规划空间管制，合法开展矿产资源勘查和开发利用与保护
	1.将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，按照生态优先的原则，依法实施强制性保护；生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括因国家重大能源资源安全需要开展的战略性资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查。禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、世界文化和自然遗产地、永久基本农田、饮用水水源保护区、城镇开发边界等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿
	拟建项目建设区域未在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内。拟建项目厂区不涉及永久基本农田占用；拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。拟建项目采取严格的生态保护措施降低对生态服务功能的影响
	符合

	
	2.与生态保护红线和自然保护区等生态敏感区存在空间冲突的探矿权或区块，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响生态保护红线主体功能定位的前提下，经依法批准后可予以安排勘查项目
	
	符合

	
	3.与生态保护红线存在空间冲突的开采区及其他可能的矿产资源开发活动，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》；区域内已存在的矿产开发，应依法有序退出并及时开展生态恢复。与自然保护区等生态敏感区存在空间冲突的开采区及其他可能的矿产资源开发活动，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》，避免影响生态服务功能
	
	符合

	
	4.禁止在重要道路及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。铁路两侧1000m范围内确需从事露天采矿、采石或爆破作业的，应当与铁路运输企业协商一致，依照有关法律法规的规定报县级以上地方人民政府有关部门批准，采取安全防护措施后方可进行
	
	符合

	
	5.临近生态保护红线和自然保护区、风景名胜区和森林公园等生态保护地的矿产资源勘查开发，应采取有效措施，避免影响生态服务功能。
	
	符合

	一般生态空间
	对划入一般生态空间的自然保护区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等法定自然保护地，其空间布局约束管控要求按现行法律法规执行。一般生态空间中“功能评价区”“脆弱评价区”，应当按照限制性开发管理要求，严格控制建设活动范围和强度，保证其结构和主要功能不受破坏
	
	符合

	Ⅱ类水体
	矿区规划涉及的河流和水库水体功能区划为Ⅱ类水体，禁止新增排污口。现有排污口应按水体功能要求实行污染物总量控制
	拟建项目矿区规划不涉及II类水体
	符合


表1.8-20  与《规划》环境影响报告书及审查意见符合性
	序号
	审查意见
	符合性分析
	符合性

	1
	（一）坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束，合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现，助力筑牢长江上游重要生态屏障
	拟建项目位于璧山区，属于矿泉水开采生产宜简瓶装水，拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。拟建项目采取严格的生态保护措施降低对生态服务功能的影响；项目运营过程采取了相应的生态保护措施，不会改变周边生态系统的稳定和环境质量
	符合

	2
	（二）严格保护生态空间，优化《规划》空间布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护
	
	符合

	3
	（三）《规划》应严格矿山最低开采规模准入要求，合理控制矿山开采规模，降低环境影响范围和程度。同意《规划》提出的铁、铝土矿、锶等45种重点矿种矿山最低开采规模要求以及全市矿山总数控制在1000个左右、大中型矿山比例达到60%的要求；进一步整合普通建筑用砂石土、毒重石、锶等小型矿山，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生产不规范、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模要求的矿山。禁止开发汞，砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产，限制开发耐火粘土、高岭石粘土、硫铁矿、煤、锰等矿产
	拟建项目为矿泉水开采生产瓶装水，不属于禁止开发汞、砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产
	符合

	4
	（四）按照重庆市生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，与一般生态空间存在冲突的已设探矿权保留区块、空白区新设勘查区块、已设采矿权调整区块、探转采区块和空白区新设开采区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山环境保护、生态修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境
影响。
	拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。拟建项目采取严格的生态保护措施降低对生态服务功能的影响；地下水开采过程采取生态环境保护措施降低不良环境影响
	符合

	5
	（五）结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，强化生态环境保护。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入
	评价提出在拟建项目退役后应及时按照规定进行生态修复和环境治理
	符合

	6
	（六）结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，明确责任主体、强化资金保障，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制
	拟建项目在建设过程均设置有环境保护监测和预警系统。
	符合


综上所述，拟建项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见管控要求。
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（1）与重庆市生态环境局《关于印发重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（渝环规〔2024〕2号）符合性分析
①环境管控单元划分
环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为785个环境管控单元。
其中，优先保护单元479个，面积占比37.4%；重点管控单元188个，面积占比18.2%；一般管控单元118个，面积占比44.4%。主城都市区、渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群优先保护单元面积占比分别为21.6%、44.4%、48.2%，重点管控单元面积占比分别为40.4%、7.6%、4.3%，一般管控单元面积占比分别为38%、48%、47.5%。
②分区环境管控要求
优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物协同控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
拟建项目位于重庆市璧山区健龙镇，项目厂区涉及璧山区工业城镇重点管控单元－其他镇域片区、璧山区重点管控单元－璧南河两河口。拟建项目不属于大规模、高强度的工业和城镇建设工程，有完善的生态环境保护、污染防治和环境风险防控措施，项目建设符合《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（渝环规〔2024〕2号）要求。
（2）与重庆市璧山区人民政府关于印发《重庆市璧山区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（璧山府发〔2024〕11号）符合性分析
重庆市璧山区人民政府关于印发《重庆市璧山区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（璧山府发〔2024〕11号），依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全区经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元按照优化调整后的生态保护红线予以整合；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区和城镇开发边界进行细化；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。
调整后，全区国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为21个环境管控单元。优先保护单元10个，面积占比24.9%；重点管控单元10个，面积占比59.1%；一般管控单元1个，面积占比16.0%。
拟建项目位于重庆市璧山区健龙镇，根据重庆市“三线一单”智检服务平台中查询，项目涉及璧山区工业城镇重点管控单元－其他镇域片区、璧山区生态保护红线、璧山区重点管控单元－璧南河两河口。根据《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函﹝2022﹞397号），拟建项目与“生态环境分区管控”要求符合性分析详见下表。
表1.8-21  环境管控单元要素分区一览表
	管控要求层级
	管控类型
	管控要求
	建设项目相关情况
	符合性分析结论

	全市总体管控要求
	空间布局约束
	生态保护红线内的生态功能区严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等相关要求管理，红线之外的区域严格限制与生态功能不一致的开发建设活动
	拟建项目位于璧山区工业城镇重点管控单元－其他镇域片区、璧山区重点管控单元－璧南河两河口，厂区东侧分布有生态保护红线。根据《重庆市生态功能区划（修编）》，环评要求项目建设过程中应采取水土保持措施，减少水土流失，按相关要求完善手续后可临时占用
	符合

	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	/
	/
	/

	重庆市璧山区生态环境准入清单总体管控要求（2023年）
	空间布局约束
	第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第六条、第七条。
第二条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业园区或工业集聚区。加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目搬入工业园区或工业集聚区。
第三条 新建、扩建的电镀企业优先选择布设在璧山高新区电镀集中加工区。
第四条 璧山高新区优先引入与规划主导产业（智能网联新能源汽车、电子信息、智能装备、大健康）环境相容的工业项目；璧山高新区及工业集聚区严格控制居住地周边工业用地的企业类型，临近居住区等敏感用地一侧的工业用地严格限制环境空气影响相对较大的工业项目入驻。
第五条 优化流域水环境保护布局，引进高耗水工艺、技术、装备的工业项目应充分论证水环境、水资源承载力；璧南河、璧北河及梅江河河道管理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区域应设置绿化缓冲带。
	拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。项目属于地下水开采生产宜简饮料，配套生产矿泉水瓶产生少量有机废气，经收集后可达标排放；
拟建项目属于地下水（矿泉水）开采、矿泉水生产加工，根据《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）“4其他—4.1在水源点附近进行包装，不应用容器将水源水运至异地灌装。”根据《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）：“6选址及厂区环境除应符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）第3章的规定外，以来自地表水或地下水为生产用源水，厂区应选择在能通过管道输送源水的水源地附近。”建设单位根据矿泉水产业布局要求，厂区需靠近水源布置；且项目厂区属于工业用地，满足空间布局约束要求
	符合

	
	污染物控制
	第六条 执行重点管控单元市级总体要求第九条、第十四条、第十五条。
第七条 严格按照国家及重庆市有关规定，对水泥熟料等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换，严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。全面实施燃气锅炉低氮燃烧改造，逐步实施水泥行业超低排放。
第八条 推进汽车涂装、印刷包装、金属容器制造、汽车维修等行业VOCs深度治理，推动低挥发性有机物含量产品纳入政府绿色采购名录；涉及VOCs排放的工业企业应加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集减少无组织排放，并安装高效治理设施；严格执行大气污染物特别排放限值。
第九条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。璧南河、璧北河、梅江河流域新建工业集聚区污水处理厂、新建城市生活污水处理厂主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收。建制乡镇生活污水处理厂出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
第十条 新、改、扩建重点行业（铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
第十一条 进一步提高城镇生活污水处理率，到2025年全区城镇污水处理率达到98%以上；璧南河、璧北河、梅江河流域建设聚居点生活污水处理设施，到2025年全区农村常住人口200户（500人）的人口集居区实现治理设施全覆盖，农村生活污水治理率达到60%。
第十二条 强化农业面源污染治理，优化结构施肥，持续开展农药减量控害，推广生物农药和有机肥。实施畜禽养殖污染治理，持续推进畜禽养殖业“种养结合”循环发展，建立生态养殖和种养集合生产模式，推进畜禽养殖粪污收集、贮存、处理与利用等环节基础设施的标准化建设和升级改造，加强畜禽养殖粪污资源化利用。到2025年，规模养殖场粪污处理设施装备配置率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%。
第十三条 控制交通污染，持续淘汰老旧车辆。加强油品质量监管，全面供应国六标准车用汽柴油。优化调整交通运输结构，构建“车—油—路”绿色交通体系，制定客运、物流车辆的新（清洁）能源汽车推广政策，加快基础设施（充电设施、LNG加气站等）建设。
第十四条 严格控制施工扬尘，持续开展智慧工地建设，推进建成区施工工地喷淋喷雾系统全覆盖。加强道路扬尘控制，严格落实“定车辆、定线路、定渣场”。
	拟建项目不属于高耗能高耗水项目，运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河；项目属于地下矿泉水开采生产饮料，配套生产矿泉水瓶产生少量有机废气，经收集后可达标排放
	符合

	
	环境风险防控
	第十五条 深入开展重点流域、集中式饮用水源地、璧山高新区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
第十六条 开展“两场”（危险废物处置场、垃圾填埋场）地下水环境状况调查，评估地下水环境风险，完善水环境风险应急能力。
第十七条 严格落实和健全环境风险评估制度，限制实施涉及“高环境风险”产品名录的工业项目。
	拟建项目严格落实各项风险措施。
	符合

	
	资源开发利用效率
	第十八条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条。
第十九条 推进“一园一策”“一企一策”，促进建材、有色金属、电镀、涂装、包装印刷、印染等行业升级改造和绿色低碳转型，鼓励工业企业实施绿色制造工程。
第二十条 构建汽车电池循环化产业链，完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，促进动力电池全价值链发展，推动产业链上下游高效协同发展。
第二十一条 建设低碳交通设施，大力发展低碳交通，推广节能和新能源车辆。
	拟建项目不涉及
	符合

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类型

	ZH50012020007
	璧山区工业城镇重点管控单元－其他镇域片区
	重点管控单元7

	单元管控要求
	空间布局约束
	1. 大健康产业区限制引入水污染物排放强度高的项目。
2. 健龙工业集聚区限制引进异味大的农副产品加工企业。
3. 加快实施城镇建成区内工业企业搬迁入园，搬迁完成前需按照相关规定开展场地土壤污染状况调查及风险评估。
	拟建项目不属于高耗能高耗水项目，运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟后汇入璧南河。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.加强现有涉及挥发性有机物排放企业治理，强化废气收集减少无组织排放，治理设施保持高效运行。
	拟建项目属于地下水开采生产饮料，配套生产矿泉水瓶产生少量有机废气，经收集后可达标排放
	

	
	环境风险防控
	1.大兴工业集聚区严格控制有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等。
	拟建项目严格落实各项风险措施，施工期做好水土保持防护措施。
	

	
	资源开发利用效率
	1.鼓励污水处理厂中水回用，推进健龙、广普镇污水处理厂中水回用改造。
	拟建项目不涉及
	

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类型

	ZH50012020008
	璧山区生态保护红线
	优先保护单元8

	单元管控要求
	空间布局约束
	1.执行优先保护单元市级总体管控要求。
	拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。项目属于地下水开采生产宜简饮料，配套生产矿泉水瓶产生少量有机废气，经收集后可达标排放
	符合

	
	污染物排放管控
	无
	/
	/

	
	环境风险防控
	无
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	无
	/
	/

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类型

	ZH50012020010
	璧山区重点管控单元－璧南河两河口
	重点管控单元10

	单元管控要求
	空间布局约束
	1.严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区“三区”管理规定。持续推进畜禽养殖业“种养结合”循环发展，建立生态养殖和种养结合生产模式。
	拟建项目不涉及
	符合

	
	污染物排放管控
	1.控制农业面源污染。持续开展农药减量控害，推广生物农药和有机肥。推进农作物秸秆肥料化、饲料化、能源化、原料化、基料化综合利用。推进流域化肥、农药的“双减”（化肥、农药使用量实行减量）、“双控”（化肥、农药既实行总量控制，又实行强度控制）行动。果菜产区为重点，实施有机肥替代化肥行动。2.推进畜禽养殖粪便污水收集、贮存、处理与利用等环节基础设施的标准化建设和升级改造。3.推进分散区域农村生活污水处置与资源化利用，结合农村改厨改厕，实现资源化利用。
	运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟后汇入璧南河。
	符合

	
	环境风险防控
	无
	/
	/

	
	资源开发利用效率
	无
	/
	/


综上所述，拟建项目符合“生态环境分区管控”要求。
[bookmark: _Toc18601][bookmark: _Toc3069][bookmark: _Toc4534][bookmark: _Toc930][bookmark: _Toc5644][bookmark: _Toc128413290][bookmark: _Toc128412956][bookmark: _Toc11777][bookmark: _Toc8436][bookmark: _Toc9200]1.8.24场址选择合理性
（1）项目厂区选址制约因素
拟建项目属于地下水开采、矿泉水生产加工；根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》，拟建项目在厂区内部钻了-126米深井，分别在2023年11月和2023年12月两次抽水试验，采集水样送至重庆市地质矿产测试中心进行矿泉水分析。分析结果显示，厂区内矿泉水属锶和偏硅酸矿泉水；符合矿泉水限量指标要求；水中污染物、微生物指标未超标；是一种水质较优、pH值属弱碱性，含微量元素较为丰富的矿泉水。
拟建项目属于地下水（矿泉水）开采、矿泉水生产加工，根据《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）“4其他—4.1在水源点附近进行包装，不应用容器将水源水运至异地灌装。”《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）：“6选址及厂区环境除应符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）第3章的规定外，以来自地表水或地下水为生产用源水，厂区应选择在能通过管道输送源水的水源地附近。”
建设单位根据矿泉水产业布局要求，厂区需靠近水源布置；且项目厂区属于工业用地，项目已取得璧山区规划和自然资源局下发的建设用地规划许可证，厂区选址合理。
（2）与国土空间规划划定成果符合性分析
根据《重庆市璧山区国土空间分区规划（2021—2035年）》、批复（渝府〔2024〕39号）、地方规划和自然资源局矢量数据核对，拟建项目不涉及城镇开发边界，符合城镇开发规划，符合生态空间管控要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区。拟建项目厂区永久用地属于工业用地，且已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可；根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；且《宜简—矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》已取得专家意见，经判定符合《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。
[bookmark: _Toc280474435]综上，项目符合国土空间规划要求，选址合理。
（3）管道选线合理性
在管线路由方案设计阶段，在确保管线施工、运行安全的前提下，为尽可能减少管线施工对生态保护红线、永久基本农田扰动。因项目煤矿水取水口位于生态保护红线内，故该段管线无法避让生态保护红线区域。根据项目设计选线方案、《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》对输水管线分段拟定了路由比选方案。
①施家湾取水口附近管线路由方案比选
为尽可能减轻对生态保护红线的影响，拟定2个管道路由比选方案。
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描述已自动生成]
图1.8-1  施家湾取水口附近输水管线比选方案
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表1.8-22  施家湾取水口附近管道路由比选方案
	比选项目
	方案一（推荐方案）
	方案二（比选方案）
	比选结果

	管线长度
	228m
	859m
	方案一优

	穿越生态保护红线长度
	216m
	86m
	方案二优

	施工作业带面积
	921m²
	3390m²
	方案一优

	生态保护红线内施工作业带面积
	861m²
	345m²
	方案二优，可有效减少生态保护红线范围内施工作业扰动，减少水土流失影响

	穿越永久基本农田长度
	/
	557m
	方案一优，方案一不涉及永久基本农田，但方案二除了涉及生态保护红线外，输水管线路由还需穿越永久基本农田范围，穿越永久基本农田的长度为557m，在永久基本农田区域内的施工作业带面积为1786m²，对永久基本农田的扰动较方案一明显增加

	永久基本农田内施工作业带面积
	/
	1786m²
	

	临时占地土地利用类型
	公路用地23m²、村庄341m²、采矿用地123m²、乔木林地121m²、农村道路10m²、旱地221m²、田坎53m²、养殖坑塘30m²
	公路用地94m²、村庄209m²、采矿用地169m²、水田1024m²、农村道路7m²、旱地798m²、田坎304m²、养殖坑塘786m²
	方案一优，可有效减少林地占用

	临时占用植被类型
	耕地植被274m²、园地植被121m²、非植被526m²
	耕地植被2126m²、非植被1264m²
	方案一优，方案一和方案二均不占用自然植被，但方案二占用的农业植被面积2126m²，对农业生产产生的影响大于方案一

	临时占用生态系统类型
	农业生态系统395m²、湿地生态系统30m²、城镇生态系统497m²
	农业生态系统2126m²、湿地生态系统786m²、城镇生态系统479m²
	方案一优，方案一和方案二均占用农业生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统。其中，农业生态系统生态功能主要体现在农产品及副产品生产上，包括为人类提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物能源等功能；湿地生态系统服务功能包括提供资源产品，具有较大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。方案二占用的农业生态系统和湿地生态系统的面积分别为2126m²和786m²，远大方案一的395m²和30m²，对农业生态系统和湿地生态系统的生态服务功能影响大于方案一

	施工条件
	管道最大高差2m，管道全线沿现有乡村道路铺设，管沟设置于道路边沟内
	管道最大高差约16m，其中400m长的管道沿现有道路铺设，其余管段交通较为不便
	方案一优，方案一管线全线沿现有道路边沟敷设，可通过优化施工方案、强化施工管理等措施，将施工作业带控制在道路边沟两侧，对区域植被和生态系统功能的影响可明显减轻；而方案二因有459m长的管道路由沿线地形高差大，且涉及农田、自然生态系统，施工对区域生态环境的扰动较方案一明显增加；方案二高差较大，施工时水土流失量相对较大


从减轻对生态保护红线扰动的角度来看，方案一、方案二穿越生态保护红线区域均位于现有道路区域，土地利用性质等无明显差异，但方案二穿越生态保护红线的长度较短，在生态保护红线内的施工作业带面积相对较小，较方案一优。从生态环境保护角度，考虑管线建设属于生态保护红线内允许的有限人为活动范围，且方案一管线长度明显较方案二短，涉及生态保护红线、永久基本农田的临时占地面积明显低于方案二，且穿越生态保护红线段管沟铺设于现有道路边沟内，在优化施工方案、强化施工管理的基础上，对区域生态环境的扰动更低。故本次评价认为，总体上考虑，方案一仍为最优方案。
②管线穿越公路后管线路由方案比选
管线穿越公路后，考虑地形、地质地貌条件，尽可能沿现有道路铺设管道，同时尽可能避让生态保护红线，在设计阶段拟定了3个路由方案进行了方案比选。其中，方案一管道沿现有公路敷设，现场调查中了解到现有公路拟向东侧进行扩宽，管线若布设在公路东侧，则公路扩宽过程中需进行改线，同时影响项目厂区供水，故管线沿现状公路西侧敷设。
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描述已自动生成]
图1.8-2  管线路由比选方案

表1.8-23   管线穿越乡村公路后管线路由方案比选
	比选项目
	方案一（推荐方案）
	方案二（比选方案）
	方案三（比选方案）
	比选结果

	管线长度
	1580m
	3548m
	3838m
	方案一优于方案二优于方案三

	穿越工程
	穿越乡村公路6次
	穿越乡村道路9次
	穿越乡村道路7次
	方案一优于方案三优于方案二

	穿越敏感区管线长度
	生态保护红线
	931m
	72m
	/
	方案三优于方案二优于方案一

	
	永久基本农田
	47m
	1125m
	1324m
	方案一优于方案二优于方案三

	敏感区内
临时占地面积
	生态保护红线
	3175m²
	312m²
	/
	方案三优，不涉及生态保护红线占用，但是方案一占用生态保护红线均沿已建乡村道路敷设输水管道，不会对生态保护红线造成较大不利影响

	
	永久基本农田
	286m²
	3547m²
	4177m²
	方案一优，最大限度减少永久基本农田临时占用

	涉及农村集中居住区
	2处
	4处
	4处
	方案一优，可有效减少施工期噪声影响

	临时占地土地利用类型
	村庄779m²、公路用地632m²、建制镇72m²、乔木林地2069m²、竹林地567m²、养殖坑塘760m²、农村道路618m²、旱地290m²、水田181m²、田坎81m²、其他园地33m²
	村庄1707m²、公路用地238m²、建制镇702m²、乔木林地1750m²、竹林地533m²、养殖坑塘1449m²、河流水面18m²、农村道路513m²、旱地2528m²、水田1762m²、田坎788m²、果园1089m²、其他园地1104m²
	村庄2350m²、建制镇702m²、乔木林地1615m²、竹林地390m²、养殖坑塘1066m²、沟渠79m²、河流水面18m²、农村道路913m²、旱地2876m²、水田2026m²、田坎897m²、果园1299m²、其他园地1104m²
	方案一优，穿越林地区域均采用明管敷设，不会造成植被破坏，减少耕地临时占用

	临时占用植被类型
	马尾松林971m²、毛竹林1665m²、耕地植被552m²、园地植被33m²、非植被2861m²
	马尾松林422m²、毛竹林595m²、喜树林543m²、桉树林724m²、耕地植被5078m²、园地植被2193m²、非植被4627m²
	马尾松林307m²、喜树林540m²、桉树林1158m²、耕地植被5799m²、园地植被2403m²、非植被5128m²
	方案一占用植被面积3221m²，其中占用自然植被（马尾松林和毛竹林）2636m²，占用农业植被585m²。占用自然植被的面积大于方案二和方案三，但占用自然植被的类型少于方案二和方案三。因此，从对植被类型的占用影响情况来看，方案一与方案二和方案三相当。

	临时占用生态系统类型
	森林生态系统2636m²、农业生态系统585m²、湿地生态系统760m²、城镇生态系统2101m²
	森林生态系统2284m²、农业生态系统7271m²、湿地生态系统1467m²、城镇生态系统3160m²
	森林生态系统2005m²、农业生态系统8202m²、湿地生态系统1163m²、城镇生态系统3965m²
	方案一和方案二均占用森林生态系统、农业生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统。其中，森林生态系统生态功能主要为涵养水源、保育土壤、固碳释氧、积累营养物质、净化大气环境、森林防护、生物多样性保护和森林游憩等方面提供的生态服务功能，但项目区植被层次结构、层片结构相对简单，食物网结构、营养结构相对较简单，动植物种类组成相对贫乏，生态系统服务功能不强；农业生态系统生态功能主要体现在农产品及副产品生产上，包括为人类提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物能源等功能；湿地生态系统服务功能包括提供资源产品，具有较大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。因此，从对生态系统的生态服务功能影响情况来看，方案一与方案二和方案三相当。

	施工条件
	管线最大高差约29m；沿现有道路铺设
	管线最大高差约29m；主要沿现有道路铺设，约600m管道沿线无现有公路
	管线最大高差约29m；主要沿现有道路铺设，约1.0km长管道沿线无现有公路
	方案一优于方案二优于方案三；方案一、方案二、方案三沿线地形地貌、地质相差不大，但方案一管线全线沿现有公路敷设，方案二有长约600m的管道沿线无现有公路，方案三有长约1000m的管道沿线无现有公路，施工条件较方案一略差，但无明显差异。


从减轻对生态保护红线扰动的角度来看，方案三管线和临时占地均避让了生态保护红线范围，方案二有72m长管线、312m²的临时占地位于生态保护红线范围内，方案一有931m长管线、3175m²的临时占地位于生态保护红线范围内。因此，从减轻对生态保护红线扰动的角度来看，方案三较优。但考虑管线建设属于生态保护红线内允许的有限人为活动范围，方案一虽穿越生态保护红线的长度最长，但管线总长度最短、穿越永久基本农田的长度最短，在生态保护红线、永久基本农田2个重点关注区域内的扰动面积最小，对区域总体生态环境的影响更小。故本次评价认为总体来看，方案一为比选方案中的最优方案。
（3）项目布局与水源保护划分及保护要求的符合性
①《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）水源卫生防护范围划分及保护要求
根据《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）：“4 水源的卫生防护—4.1以地下水为生产用源水的水源卫生防护：以地下水为生产用源水，仅允许通过脱气、曝气、倾析、过滤、臭氧化作用或紫外线消毒杀菌过程等有限的处理方法，不改变水的基本物理化学特征的产品，其水源地应设立卫生防护区，防护区划分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级，并在防护区界设置固定标志和卫生防护区图。
Ⅰ级防护区（采集区）：范围包括地下水取水点、引水及取水建筑物所在区域。Ⅰ级保护区边界距取水点最少为15m。取水点有封闭式建筑物，并有专人管理；该范围内限制未授权人员进入；禁止设置与引水无关的建筑；消除一切可能导致地下水污染的因素及妨碍地下水采集正常运行的活动。
Ⅱ级防护区（内防护区）：范围包括水源地周围区域，即地下水向取水点流动的径流地区。在泉（井）外围半径30m范围内，不得设置居住区、厕所、水坑，不得堆放垃圾、废渣或铺设污水管道。该范围内，禁止设置可导致地下水水质、水量、水温改变的引水工程；禁止进行可能引起含水层污染的人类生活及经济工程活动。
Ⅲ级防护区（外防护区）：范围包括地下水资源补给和形成的整个地区，其防护半径应不小于100m，在此区域内只允许进行对水源地卫生情况没有危害的经济工程活动。”
拟建项目紧靠矿泉水取水口布设厂房为矿泉水生产厂房，15m范围内仅布设取水管道及自清洗过滤器，无与引水无关的建筑物；矿泉水取水口30m范围内无居住区、厕所、水坑、垃圾/废渣堆放点、污水管道布设；矿泉水取水口100m范围内布设为矿泉水生产厂房、研发厂房（主要进行产品质检），生产厂房及研发厂房均按照标准要求进行洁净作业，涉及液态物料的区域均进行分区防渗、托盘处理，不涉及对水源地卫生造成危害的经济活动。且为保障该矿泉水井作为饮用水源的安全性，建设单位承诺保护区范围内无关人员不得居住或逗留，不进行任何影响水源地保护的活动，最大限度消除一切可以导致天然矿泉水水源污染的外在因素。根据上述分析，拟建项目总平面布置较为合理，满足《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）要求。
②矿泉水井饮用水水源保护区范围划分及保护要求
根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》矿泉水资源保护及卫生防护划定结果，对厂区内新建水井划定三级保护区。
I级保护区（安全保护区）：严格保护区，范围包括天然矿泉水水源地取水点、引水及取水建筑设施所在地区。保护区以钻井为中心，半径30m的范围。保护区范围内无关人员不得居住或逗留，不得兴建与天然矿泉水水源引水无关的建筑，进行任何影响水源地保护的活动，消除一切可以导致天然矿泉水水源污染的因素。
Ⅱ级保护区（内保护区）：范围包括一级保护区的周边地区，即地表水及潜水向矿泉水水源取水点流动的径流地区。保护区边界在钻井外围100m范围，直径大于推荐的允许开采量450m³/d时计算的影响半径为58.3m，该范围内不得设置可导致天然矿泉水水源水质、水量、水温改变的工程；禁止进行可能引起矿泉水含水层污染的人类生活及经济－工程活动。
Ⅲ级保护区（外保护区）：以水源免受污染为原则划定保护区，在此区内只允许进行对矿泉水水源地地质环境没有危害的经济—工程活动。理论上范围包括矿泉水资源补给和形成的整个地区；该矿泉水的补给来源以大气降雨为主，补给区位于钻井东侧斜坡地区出露的须家河组六段砂岩，在划定保护区的时候主要是考虑含水层的补给情况，故保护区设定在北东方向约1.0km，南西方向约0.5km须家河组六段地层出露范围。目前该区域内主要为斜坡地形，植被覆盖较好，基本无人类工程活动，对地下水的影响较小，在此区内只允许进行对矿泉水水源地地质环境没有危害的经济—工程活动。
拟建项目紧靠矿泉水取水口布设厂房为矿泉水生产厂房，矿泉水取水口30m范围内无非厂区人员居住或逗留，无厕所、水坑、垃圾/废渣堆放点等与天然矿泉水水源引水无关的建筑；矿泉水取水口100m范围内布设为矿泉水生产厂房、研发厂房（主要进行产品质检），生产厂房及研发厂房均按照标准要求进行洁净作业，涉及液态物料的区域均进行分区防渗、托盘处理，不涉及对水源地卫生造成危害的经济活动。Ⅲ级保护区（外保护区）划定范围内基本无人类工程活动，对地下水的影响较小，保护区范围内分布的丁家沟石膏矿采矿权已注销，无其他对矿泉水水源地地质环境存在危害的经济工程。且为保障该矿泉水井作为饮用水源的安全性，建设单位承诺保护区范围内无关人员不得居住或逗留，不进行任何影响水源地保护的活动，最大限度消除一切可以导致天然矿泉水水源污染的外在因素。根据上述分析，拟建项目总平面布置较为合理，满足《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》矿泉水资源保护及卫生防护范围内保护要求。




[bookmark: _Toc128412960][bookmark: _Toc2765][bookmark: _Toc23737]2 建设项目概况
[bookmark: _Toc128412961][bookmark: _Toc4846][bookmark: _Toc12499]2.1项目概况
[bookmark: _Toc40621163][bookmark: _Toc20865][bookmark: _Toc22702][bookmark: _Toc59807102][bookmark: _Toc27153][bookmark: _Toc128424029][bookmark: _Toc62474198][bookmark: _Toc128413296][bookmark: _Toc128412962]2.1.1项目基本情况
（1）项目名称：宜简－矿泉水项目
（2）建设性质：新建
（3）建设单位：重庆质正食品有限公司
（4）建设地点：重庆市璧山区健龙镇玉林村2组132号
（5）占地面积：厂区占地面积29551.95m²
（6）劳动定员：劳动定员26人，11小时/班，一天2班，年工作300天
（7）工程投资：工程总投资11000万元
（8）建设规模：新建厂房及配套附属用房（建筑面积12568.24m²），将现有煤矿厂房改建为矿泉水厂，厂区内建设小瓶罐装矿泉水生产线、大瓶罐装矿泉水生产线、矿泉水生产线配套设置有包装容器注塑/吹塑生产线；厂区外东北侧约1.3km处已有矿井水（施家湾煤矿）内煤矿水进行收集利用，配套修建取水泵、取水泵~厂区输水管道（约1.8km，管道外径90mm）1条，将矿井水引至厂区内作为备用水源；厂区内新建地下矿泉水井1座；配套设置有水处理单元及污水处理等公用工程。拟建项目完成后，厂区内300mL瓶装矿泉水3500万瓶/年（12瓶/箱）、600mL瓶装矿泉水3500万瓶/年（12瓶/箱）、12L瓶装矿泉水705万瓶/年（12瓶/箱），共计年产11.61万吨瓶装矿泉水。
[bookmark: _Toc128413297][bookmark: _Toc128412963][bookmark: _Toc128424030][bookmark: _Toc16108][bookmark: _Toc25880]2.1.2矿区详情
（1）矿区情况
[bookmark: _Hlk144736876]根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》《重庆市璧山区规划和自然资源局关于重庆质正食品有限公司矿泉水项目采矿证情况说明函》及采矿证，项目开采水井位于健龙镇玉林村接龙一社丁家湾一带，重庆市规划和自然资源局于2022年9月下达了璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水勘查探矿权出让项目计划的通知（渝规资〔2022〕529号）；重庆市璧山区规划和自然资源局于2025年1月21日下发了中华人民共和国采矿许可证（证号：C50022720250110157904），生产规模：16.43万立方米/年。
矿区由6个拐点圈闭，面积0.018km²，矿权范围不属于生态保护红线、城市开发边界范围内，井口不属于永久基本农田保护范围内；不属于生态敏感区域（含地质灾害易发区，长江干流第一山脊线及乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江两侧直观可视范围）；符合重大基础设施（含港口、机场、国防工程设施、重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施、铁路、公路、桥梁、隧道、电力设施、油气管道及附属设施等）有关规定距离要求；矿业权不重叠、无争议。
表2.1-1  矿区范围拐点坐标表
	编号
	X
	Y
	编号
	经度
	纬度

	1
	3250867.69
	35617607.6
	1
	106°12'54.180''
	29°22'1.280''

	2
	3250976.75
	35617675.19
	2
	106°12'56.730''
	29°22'4.800''

	3
	3250910.23
	35617779.03
	3
	106°13'0.550''
	29°22'2.600''

	4
	3250850.05
	35617735.68
	4
	106°12'58.920''
	29°22'0.660''

	5
	3250776.25
	35617727.09
	5
	106°12'58.570''
	29°21'58.270''

	6
	3250764.34
	35617718.89
	6
	106°12'58.270''
	29°21'57.880''

	备注：国家2000坐标系，面积：0.018km²。
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描述已自动生成]
图2.1-1  矿权范围与生态保护红线位置关系图
[image: 图形用户界面

中度可信度描述已自动生成]
图2.1-2  矿权范围与永久基本农田位置关系图
[bookmark: _Toc167815525]（2）项目开采矿泉水井水文地质
[bookmark: _Toc167815526]根据拟建项目《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》了解如下：
①矿泉水形成特征
本次矿泉水资源开发地层为温塘峡背斜西翼三叠系上统须家河组六段（T3xj6），通过现场调查及钻探岩芯编录，该地层岩性主要为灰、黄灰色中～厚层状中粒岩屑石英砂岩。
其上覆地层为侏罗系下统珍珠冲组地层（J1z），岩性以暗紫色泥岩、粉砂质泥岩为主，为相对隔水层；其下伏地层三叠系上统须家河组五段（T3xj5），岩性主要为泥岩、页岩，发育厚度125～155m，地层节理、裂隙不发育，结构致密，为隔水层。地下水由于受到上下部隔水层阻隔在须家河组六段（T3xj6）砂岩中裂隙及岩层走向运移，因而须家河组六段（T3xj6）砂岩形成一个独立的储水构造。
地下水在沿砂岩中径流时，与岩石长期反应（溶滤作用、水解作用、变质作用和混合作用等），岩石中的矿物成分溶解于地下水中形成矿泉水。
[bookmark: _Toc167815527]②矿泉水井的地质特征
钻孔地质结构及岩性：该钻孔于第四系人工填土开孔，土层厚1.2m，主要为黄褐色沙土夹块石，干强度中等，质地松散，局部可见植物根系；孔深1.2～126.1m，主要岩性为灰白色厚层至块状岩屑石英砂岩，岩质较硬，岩芯整体较完整，呈柱状，部分含黑色炭质碎屑砂岩，节长5—60cm，为主要含水层。
根据钻探资料查明：孔深57.0—59.0m，81.5—85.5m，115.5—117.0m岩芯较破碎，局部可见水蚀痕迹，为主要出水段。在钻进过程中岩芯较为完整，未出现掉块、垮塌等不良现象，为不影响出水量，因此未下入套管，成井段属于裸眼。
③钻井水文地质特征
本井采用清水钻进，在每个钻进回次的起钻、下钻时均进行了水位测量，根据钻井过程的水文地质观测资料显示，在钻进过程中，孔深55.36m处钻孔涌水，为三叠系上统须家河组六段地层（T3xj6），其中57.0—59.0m，81.5—85.5m，115.5—117.0m岩芯较破碎，局部可见水蚀痕迹，为主要出水段。
[bookmark: _Toc167815528]④地下水补、径、排特征
补给条件：重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社位于矿区位于温塘峡背斜西翼，呈单斜构造。三叠系和侏罗系岩层地表出露，其中三叠系上统须家河组六段为本次取水层，分布高程较低（280～500m），地下水主要在岩层露头区接受大气降雨入渗补给，地下水沿岩层层面或构造裂隙运移富集而成。
径流条件：在接受大气降水的补给后，经岩层层面和裂隙系统，沿岩层走向和纵横裂隙渗透运移，形成浅层地下水。浅层地下水在地质构造、区域地下水动水压力等综合地质作用下，有条件继续向深部渗透和参与深循环，形成深层地下水。温塘峡背斜西翼呈单斜状态，本次三叠系上统须家河组六段受控于上下隔水层影响，在含水层中呈纵向运移，当水资源运移至地表横向沟谷深切的减压地带时，水资源可沿与深部有连通关系的导水构造（裂隙或断层破碎带）向上运移，形成泉等，排泄至地表。
水资源的排泄条件：该区地下水主要补给来源为大气降水，通过背斜构造翼部的三叠系上统须家河组裸露区接受大气降水补给，在地表汇集入渗形成地下水资源，绝大部分就近于沟谷部位的以下降泉或钻井揭露排出地表，少部分则继续向深部运移。
[bookmark: _Toc167815529]⑤地下水化学特征
根据对矿泉水井及周边媒硐出水采样分析，阳离子含量以Na+、Ca2+为主，阴离子含量HCO3-、SO42-、Cl-为主，水质按其化学成分分为HCO3·Cl-Na·Ca型、HCO3·SO4—Na·Ca型水。
[bookmark: _Toc167815530]（3）矿区内矿泉水井水质水量特征
[bookmark: _Hlk144928637]2023年2月地质环境研究院有限公司编写了《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水勘查探矿权出让技术报告》。2023年4月进行了探矿权招拍挂出让，2023年4月14日由重庆质正食品有限公司竞拍购得。2023年4月~5月编制了《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水勘查实施方案》并通过专家审查。钻探工程于2023年5月16日施工进场，2023年5月17日正式开钻，终孔时间为2023年5月28日，终孔井深126.10米。
①矿泉水资源动态特征
该矿泉水钻井完成后开展了为期一年的水文地质观测，对钻井进行了枯、丰、平三个季度（水期）的抽水实验，并同步取水样进行了水质分析测试。日均气温7.2-34.1℃、水温20-20.6℃、10日累计降雨量0-404.5mm、流量0-2.88L/s、水位-0.7~+2.5m。
②水质动态特征
[bookmark: _Hlk167829259]该矿泉水水质整体较为稳定，其中锶含量0.32~0.38mg/L，偏硅酸含量45~51.19g/L，属含锶的偏硅酸饮用天然矿泉水，含丰富的微量元素，有益矿化物质较高，是一处较优质的矿泉水水源地。其动态变化幅度最大的为SO42-，含量最小为4.07mg/L（2023年6月），含量最大为59.04mg/L（2023年12月），最大变化幅度达1350%；其次为Cl-，含量最小为16.6mg/L（2024年4月），含量最大为29.52mg/L（2023年6月），最大变化幅度达77.8%。采矿证论证报告分析，由于矿硐长期排水，部分矿硐排水长期通过裂隙补给地下水，随着抽水试验进行，矿硐排水对地下水影响逐渐减少，导致部分离子变化幅度大。
该矿泉水中限量指标铁含量为0.45~0.68mg/L，钡（Ba）含量为0.58~1.00mg/L，锰（Me）在2024年4月水质分析结果中含量为0.17764~0.19mg/L，超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，其中锰（Me）满足《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）限值要求，钡（Ba）均在少量超标，经厂区内矿泉水生产线中一体膜系统及热水RO系统均可有效降低原水中钡（Ba）元素含量，处理后厂区内产品水满足《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）限值要求。
③水量、水位动态特征
[bookmark: _Hlk167828443][bookmark: _Hlk167828459]钻井完井后，静止水位为+1.5m，自流量为1.52L/s。通过一个水文年的观测，钻井水位-0.8~+2.2m，自流量0~2.53L/s。根据枯、平、丰三个水期抽水试验，丰水期（2023年6月）降深10.21m时涌水量为7.89L/s（681.70m³/d），平水期（2024年4月）降深15.14m时涌水量为6.01L/s（519.26m³/d），枯水期（2023年12月）降深10.85m时涌水量为7.58L/s（654.9m³/d）。钻井水位与降雨关系密切，受降雨影响明显。由于2023年11月~2024年3月降雨量少，总降雨量仅86.9mm，钻井水位逐步降至-0.7m。
（4）矿泉水资源取水量
《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》中根据稳定流抽水试验成果判断该钻井地下水类型为承压水，并计算钻井渗透系数、影响半径，最终推测厂区内矿泉水井含水层分布范围或厚度较小，渗透性较弱，地下水的补给条件较差，常是一些相对隔离的含水岩体或含水构造，水文地质条件简单；
结合水文地质条件及地下水补给情况，为保障钻井的可持续利用，确保该井的长期使用，必须严格控制开采量。最终重庆市璧山区规划和自然资源局下发了中华人民共和国采矿许可证（证号：C50022720250110157904）生产规模为16.43万立方米/年（最大允许开采量为450m³/d，约占查明枯水期资源量的68.71%；该允许开采量水井降深为6.67m，影响半径为58.3m）。为保证该矿泉水井水源稳定性，建设单位对新建水井按枯水期、平水期及丰水期进行错峰取水，保证实时取水量小于水井出水量的80%；最大允许开采量（450m³/d）为全年平均取水量。
[bookmark: _Toc27038][bookmark: _Toc12601]2.1.3水源水质
（1）厂区内地下水水井水源水质
拟建项目在厂区内部钻了-126米深井，分别在2023年11月和2023年12月两次抽水试验，采集水样送至重庆市地质矿产测试中心进行矿泉水分析，两组水样检测指标如下：
物理指标：无色、无味、透明、水温25℃；
化学指标：总硬度分别为74.91mg/L和90.80mg/L，pH值分别为7.74和7.95，阳离子含量以Na+、Ca2+为主，阴离子含量HCO3-、SO42-、Cl-为主，水质按其化学成分分为HCO3·Cl-Na·Ca型、HCO3·SO4—Na·Ca型水。
1）物理性质
矿泉水外观上均为透明，水中无肉眼可见物，色度均为＜5.0，浑浊度（NTU）依次为＜1，无刺激性气味，现场具有轻微H2S味。最大降深井口水温保持在20.2℃。
2）化学特征
2023年11月：水化学类型HCO3·SO4—Na·Ca型，在阴离子中重碳酸根离子（HCO3-）含量142.11mg/L，占阴离子总量的71.62%；氯离子（Cl-）含量29.52mg/L，占阴离子总量的25.61%；在阳离子中钙离子（Na+）含量39.51mg/L，占阳离子总量的51.89%，钙离子（Ca2+）含量26.23mg/L，占阳离子总量的40.08%。
2023年12月：水化学类型HCO3·SO4—Na·Ca型，在阴离子中重碳酸根离子（HCO3-）含量104.39mg/L，占阴离子总量的49.90%；硫酸根离子（SO42-）含量59.04mg/L，占阴离子总量的35.85%；在阳离子中钙离子（Na+）含量35.9mg/L，占阳离子总量的44.96%，钙离子（Ca2+）含量30.91mg/L，占阳离子总量的44.40%。
两次取样中，氯离子（Cl-）和硫酸根离子（SO42-）含量变化较大。化学特征显示pH值7.74~7.95，属弱碱性水；可溶性总固体296.70~298.06mg/L，属低矿化水；总硬度74.91~90.80mg/L，属微硬水；满足《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）限值要求，且经厂区内矿泉水生产线中氧化塔、锰砂过滤、活性炭过滤、一体膜系统及热水RO系统等工序处理后，均可有效降低原水中各类元素含量，处理后厂区内产品水满足《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）限值要求。
（2）施家湾煤矿水源水质
项目厂区外东北侧约1.3km处已有矿井水（施家湾煤矿），建设单位对矿井水进行了检测，检测结果显示除浑浊度外各项检测指标均满足《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）要求，具有矿泉水特征性口味、无异味、无异嗅；允许有极少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物。建设单位对施家湾煤矿配套修建取水泵、取水泵~厂区输水管道（约1.8km，管道外径90mm）1条，将矿井水引至厂区内作为备用水源。
根据《国家发展改革委等部门关于加强矿井水保护和利用的指导意见》（发改环资〔2024〕226号）：“四、推进矿井水综合利用—（十）生产和生活利用。矿井水处理达标后，应充分用于矿区生产和生活杂用。推进水质较好的矿井水井下处理及就地复用，作为井下防尘、冷却、配制乳化液用水。推进井上处理水分质供水、梯级利用，常规处理后用于选煤厂、矸石山等地面降尘、煤炭洗选，达到绿化用水标准的，可用于洒水绿化。矿井水深度处理后，可作为煤化工等行业的生产用水，火电、钢铁等行业的循环冷却水。有条件的矿区，可将满足使用水质标准要求的矿井水输送至工业园区、企业或周边城镇，作为生产用水和市政杂用。有条件的地方可利用矿井水建设水源热泵进行区域供热。”
建设单位对矿井水进行了检测，检测结果显示除浑浊度外各项检测指标均满足《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）要求，因此建设单位将矿井水引用厂区进行简单过滤后作为备用水源，根据要求不得作为矿泉水生产线用水，仅用于厂区内辅助用水，包括绿化用水、锅炉补水、冷却塔补水。
[bookmark: _Toc27812][bookmark: _Toc128424031][bookmark: _Toc22118][bookmark: _Toc59807103][bookmark: _Toc40621164][bookmark: _Toc128412964][bookmark: _Toc128413298][bookmark: _Toc28627][bookmark: _Toc62474199]2.1.3生产规模及产品方案
拟建项目厂区内用水均源自厂区内水井，根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》、矿泉水分析结果，其中厂区内新建水井取水（450m³/d）简单过滤后进入原水箱，其中约52.5m³/d井水经水站水处理系统处理后用于食堂、生活及厂区辅助工程，剩余397.5m³/d井水进入矿泉水生产线进行加工处置。
（1）产品方案
拟建项目产品方案见下表。
表2.1-2   项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格
	产量（t）
	年产瓶数
	设备最大灌装量（t/h）
	备注

	1
	瓶水（泡茶水）
	12L/瓶
	84600
	705万瓶
	28.8
	满足偏硅酸达标、少沉淀、口感好，产品水为一体膜产水+热水反渗透产水勾兑

	2
	小瓶水（学生用水）
	600mL/瓶、300mL/瓶、
	31500
	3500万瓶（600mL/瓶）、3500万瓶（300mL/瓶）
	12
	满足双达标、口感好、少沉淀，产品水为一体膜产水

	3
	小瓶水（饮用矿泉水）
	
	
	
	12
	满足偏硅酸达标、口感好、最好双达标，产品水为一体膜产水+热水反渗透产水勾兑

	4
	小瓶水（婴幼儿饮用水）
	
	
	
	12
	满足钠含量＜20ppm、无菌、产品水为热水反渗透产水

	5
	合计
	/
	11.61万
	7705万瓶
	/
	/


（2）产品质量标准
拟建项目矿泉水质量标准执行《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）中要求：
表2.1-3  感官要求
	项目
	要求

	色度/度      ≤
	10（不得呈现其他异色）

	浑浊度       ≤
	1

	滋味、气味
	具有矿泉水特征性口味，无异味、无异嗅

	状态
	允许有极少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物


表2.1-4  界限指标
	项目
	指标

	锂/（mg/L）                         ≥
	0.20

	锶/（mg/L）                         ≥
	0.20（含量在0.20mg/L~0.40mg/L时，水源水水温应在25 ℃以上）

	锌/（mg/L）                         ≥
	0.20

	偏硅酸/（mg/L）                     ≥
	25.0（含量在25.0mg/L~30.0mg/L时，水源水水温应在25 ℃以上）

	硒/（mg/L）                         ≥
	0.01

	游离二氧化碳/（mg/L）               ≥
	250

	溶解性总固体/（mg/L）               ≥
	1000


表2.1-5  限量指标
	项目
	指标

	硒/（mg/L）
	0.05

	锑/（mg/L）
	0.005

	铜/（mg/L）
	1.0

	钡/（mg/L）
	0.7

	总铬/（mg/L）
	0.05

	锰/（mg/L）
	0.4

	镍/（mg/L）
	0.02

	银/（mg/L）
	0.05

	溴酸盐/（mg/L）
	0.01

	硼酸盐（以B计）/（mg/L）
	5

	氟化物（以F-计）/（mg/L）
	1.5

	耗氧量（以O2计）/（mg/L）
	2.0

	挥发酚（以苯酚计）/（mg/L）
	0.002

	氰化物（以CN-计）/（mg/L）
	0.010

	矿物油/（mg/L）
	0.05

	阴离子合成洗涤剂/（mg/L）
	0.3

	226Ra放射性/（Bq/L）
	1.1

	总β放射性/（Bq/L）
	1.50


表2.1-6  微生物限量
	项目
	指标

	
	n
	c
	m

	大肠菌群/（MPN/100mL）
	5
	0
	0

	粪链球菌/（CFU/250mL）
	5
	0
	0

	铜绿假单胞菌/（CFU/250mL）
	5
	0
	0

	产气荚膜梭菌/（CFU/250mL）
	5
	0
	0


[bookmark: _Toc25587][bookmark: _Toc128424032][bookmark: _Toc128413299][bookmark: _Toc20340][bookmark: _Toc128412965]2.1.4建设内容及规模
建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等。项目组成见下表。
表2.1-7   拟建项目组成表
	类别
	组成
	建设内容及规模

	主体工程
	1#综合车间
	厂区中部及东北侧部分建设1#综合车间，2F（其中北侧部分厂房地势较高，以3F计），建筑面积8924.66m²，布设小瓶罐装矿泉水生产线、大瓶罐装矿泉水生产线、矿泉水生产线配套设置有包装容器注塑/吹塑生产线（包装容器注塑/吹塑生产线、矿泉水生产线属于矿泉水生产设备一体机）

	
	地下水开采矿泉水井
	厂区内1#综合车间东侧靠近锅炉房区域新建地下水开采水井，采水规模为450m³/d，作为厂区生活及生产水源，项目建成后该矿泉水井属于厂区内饮用水水源地，对该矿泉水井划定三级保护区，I级保护区（安全保护区）：以钻井为中心，半径30m的范围；Ⅱ级保护区（内保护区）：范围包括一级保护区的周边地区，即地表水及潜水向矿泉水水源取水点流动的径流地区，保护区边界在钻井外围100m范围；Ⅲ级保护区（外保护区）：设定在北东方向约1.0km，南西方向约0.5km须家河组六段地层出露范围。

	
	矿井水及输水管道
	厂区外东北侧约1.3km处已有矿井水（施家湾煤矿），施家湾煤矿配套修建取水泵、取水泵~厂区输水管道（约1.8km，管道外径90mm、管道压力等级为16MPa）1条，将矿井水引至厂区内作为备用水源；输水管道自施家湾煤矿西侧接管后，沿已建乡村水泥路敷设进入厂区；管道自泵房出水至厂区，敷设方式为明装，穿越道路处局部埋地敷设，埋深1米

	辅助工程
	2#综合车间
	厂区西南侧建设2#综合车间，建筑面积合计3239.21m²；1F（东侧局部2F、东南侧局部3F），1F为成品仓库，东南侧局部3F区域与3#产品研发楼有连廊连接，东侧分别设置为食堂、办公区、值班房及管理房

	
	3#产品研发楼
	位于1#综合车间南侧，用于产品检验，建筑面积约220m²

	
	维修配件房
	位于1#综合车间2F南侧，维修配件房用于日常维修机具，分别设置有无油设备机修间、矿泉水处理设备间

	
	配电房
	位于1#综合车间南侧部分1层东侧，用于电力控制，占地面积约4m²。

	
	管理房
	位于1#综合车间2F东南角、2#综合车间1F西侧及东侧，用于车间办公

	
	消防泵房
	位于1#综合车间2F（北侧部分1F）东北角，控制各消防系统，配套有吸水坑和消防水池

	
	锅炉房
	位于1#综合车间南侧部分东北角

	储运工程
	原辅料暂存区
	位于1#综合车间3F东北角，用于存放包装材料、瓶坯瓶盖、润滑油等辅料

	
	金属设备零件暂存间
	位于1#综合车间南侧部分2F内南侧，紧邻无油设备机修间布设，用于存放金属设备零件

	
	化学品库
	位于1#综合车间北侧部分1F西南角，内部单独设置两个房间暂存磷酸、氢氧化钠试剂；化学品库内暂存35%双氧水、高效环保CIP酸性清洁剂、过氧乙酸消毒液、强力碱性清洁剂

	
	成品库房
	厂区西南侧2#综合车间1F为成品仓库，其中2#综合车间东南侧局部3F区域为成品产品展览区

	公用工程
	给水
	施工期
	生产用水由罐车拉运场地，生活用水于附近场镇上拉运至场地。

	
	
	营运期
	厂区内1#综合车间东侧靠近锅炉房区域新建地下水开采水井供水

	
	排水
	施工期：施工人员生活污水依托周边农户已有设施，不外排。运输车辆和建筑机械的冲洗废水经设置的简易沉淀池沉淀后回用或洒水抑尘，不外排。

	
	
	营运期：采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放；厂区2#综合车间西北侧新建污水处理站用于处理各类生活、生产废水，所有污水处理设施（隔油池、生化池、污水处理站）与生产区独立分开；污水总排放口位于厂区西南角，自排放口接一条380m地埋式尾水管道（DN100）排入丁家沟左岸，最终经丁家沟（约3.7km）汇入健龙镇璧南河。入河排污口设置于丁家沟（东经106°12′28.052″、北纬29°22′6.472″），璧南河汇入口位于东经106°11′26.230″、北纬29°21′51.500″（璧南河）。
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。
厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河

	
	供配电
	电网供电

	
	压缩空气
	空压机提供压缩空气

	
	供气
	场镇供气管道提供，作为厂区食堂及锅炉房生产用气

	临时工程
	堆管场
	设置2个300m²堆管场，利用建设用地（农户院坝）堆存，不对周边林地进行砍伐

	
	施工作业带
	新建输水管道采用DN200钢塑复合压力管，长度1.75km，采用重力自流，共穿越道路4次；
埋地敷设段施工作业带宽度：旱地8m，林地、经济林及交通运输用地6m

	环保工程
	废水
	施工期：施工人员生活污水依托周边农户已有设施，不外排；运输车辆和建筑机械的冲洗废水经设置的简易沉淀池沉淀后回用或洒水抑尘，不外排。

	
	
	营运期：采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放；厂区2#综合车间西北侧新建污水处理站用于处理各类生活、生产废水，所有污水处理设施（隔油池、生化池、污水处理站）与生产区独立分开；污水总排放口位于厂区西南角，自排放口接一条380m地埋式尾水管道（DN100）排入丁家沟左岸，最终经丁家沟（约3.7km）汇入健龙镇璧南河。入河排污口设置于丁家沟（东经106°12′28.052″、北纬29°22′6.472″），璧南河汇入口位于东经106°11′26.230″、北纬29°21′51.500″（璧南河）
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。
厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河

	
	废气
	施工期：施工扬尘采用洒水抑尘，无组织排放；
运输车辆尾气、焊接废气及机械废气无组织排放。

	
	
	运营期：
注塑工序设备上方设置集气罩，有机废气集气罩收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高的排气筒（DA001）排放；
食堂油烟经集气罩收集后通过1套油烟净化器处理后，经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放；
锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放；
生化池臭气经管道引至屋顶排放

	
	噪声
	选用低噪声设备；加强机械、车辆管理；产噪设备合理布局，基础减振，隔声垫及厂房隔声，距离衰减。

	
	固体废物
	一般工业固体废物：
施工期：土石方全部回填；生活垃圾统一收集后交由当地市政环卫部门处理。
运营期：废包装材料、焊接废渣等收集后暂存于一般固废暂存间（位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，占地面积约20m²），厂家回收或外售废品收购站处置；

	
	
	危险废物：新建危废贮存间，面积约20m²，位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，用于暂存危险废物。危废贮存间应严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并按要求对地面和墙脚进行防渗。

	
	
	生活垃圾：统一收集后由环卫部门拉运处置。

	
	
	餐厨垃圾：统一收集后由具有资质的单位处置。
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拟建项目所使用的设备均不涉及产业政策、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录中的淘汰设备。拟建项目主要生产设备详见下表。
表2.1-8   项目水处理单元主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	材质
	品牌
	备注

	1
	管道、管件、阀门
	SUS304
	溧阳四方、远安
	产品水箱前

	2
	管道、管件、阀门
	SUS316L
	溧阳四方、远安
	中间水箱后及CIP系统

	3
	泵
	SUS316L
	阿法拉伐
	/

	4
	压力表
	SUS316L
	威卡、布莱迪
	/

	5
	仪表
	/
	E+H、科隆
	流量传感器

	6
	仪表
	SUS316L
	E+H、科隆、威卡、久茂
	压力、温度传感器

	7
	分析仪
	/
	E+H、普罗名特、哈希
	电导、浊度、pH、臭氧

	8
	完整性检测仪
	/
	颇尔、赛多利斯
	/

	9
	水箱、滤罐、过滤器
	SUS304
	国产优质、安全卫生
	中间水箱（含中间水箱）前

	10
	水箱、过滤器
	SUS316L
	国产优质、安全卫生
	中间水箱后及CIP系统

	11
	反渗透膜壳
	SUS316L
	溧阳四方
	/

	12
	自清洗过滤器
	SUS304
	阿科
	/

	13
	水滤芯（孔径≥1μm）
	PP
	科百特、零界
	折叠滤芯

	14
	水滤芯（孔径≤0.45μm）
	PES
	颇尔、赛多利斯、3M、唐纳森、
	折叠滤芯

	15
	空气滤芯
	PTFE
	颇尔、赛多利斯、3M、唐纳森、
	折叠滤芯

	16
	一体膜
	PES
	NX filtration
	/

	17
	热水反渗透膜
	聚酰胺复合膜
	威立雅、杜邦
	原GE、陶氏

	18
	UV
	SUS316L
	海诺威、AQUAFINE
	低压

	19
	活性炭
	椰壳炭
	木林森、卡尔冈、瑞龙
	碘值≥1000

	20
	锰砂过滤器
	/
	建业
	二氧化锰含量≥35%

	21
	自清洗过滤器
	/
	阿速德、阿科
	

	22
	人机界面、PLC
	/
	西门子
	


[bookmark: _Toc128413301][bookmark: _Toc128412967][bookmark: _Toc128424034]


第 CV 页

表2.1-9   项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	用途

	小瓶/大瓶装矿泉水生产线（单条生产线设备）

	1
	翻斗机
	上海环铄
	1台
	全自动灌装

	2
	全自动吹灌旋一体机
	达意隆
	1台
	

	3
	冷水机
	达意隆
	1套
	

	4
	风送盖机
	达意隆
	1台
	

	5
	吹水机
	/
	3台
	套标打码、包装入库

	6
	激光喷码机
	/
	1台
	

	7
	不干胶粘标机
	/
	1台
	

	8
	套标机
	/
	1台
	

	9
	热收缩膜包装机
	/
	1台
	

	10
	纸板裹包式装箱机
	/
	1台
	

	11
	龙门码垛机
	/
	1台
	

	12
	保安过滤器
	/
	1台
	

	矿泉水包装容器生产线

	1
	注塑生产线
	0.48t/h
	1条
	与矿泉水生产线属于矿泉水生产设备为一体机，按照《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）要求进行一体化消毒、杀菌

	2
	吹塑生产线
	0.6t/h
	1条
	

	其他

	1
	空压机
	/
	3
	压缩空气

	2
	取水泵
	/
	1
	地下水井取水

	
	
	
	1
	施家湾煤矿取水

	3
	废气处理装置
	/
	1
	注塑废气

	4
	风机
	/
	1
	注塑废气处理


拟建项目生产能力主要根据灌装生产线规模确定，其匹配性如下：


表2.1-10  产能匹配性分析表
	设备名称
	作用
工序
	单台设备
	设备数量（台）
	年工作时间（d）
	最大原水处理（t/a）
	项目矿泉水产品原水量（t/a）
	项目矿泉水产品产能（t/a）
	备注

	
	
	生产节拍（t/h）
	生产时间（h/d）
	
	
	
	
	
	

	小瓶灌装生产线（全自动吹灌旋一体机）
	灌装
	12
	22
	1
	300
	79200
	42000
	31500
	生产600/300mL双达标学生水、偏硅酸型矿泉水、婴幼儿用水

	大瓶灌装生产线（全自动吹灌旋一体机）
	灌装
	28.8
	22
	1
	300
	190080
	112800
	84600
	生产12L瓶水（泡茶水）

	小瓶包装容器吹塑生产线
	吹塑
	0.6
	22
	1
	300
	3960
	2285
	600/300mL小瓶瓶坯吹塑

	大瓶包装容器注塑生产线
	注塑
	0.48
	22
	1
	300
	3168
	2820
	12L大瓶生产（约400g/个）




[bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc13829]2.1.6项目原辅材料及能源消耗
拟建项目原辅材料消耗见下表。
表2.1-11    拟建项目原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	包装方式
	单位
	最大储存量
	年用量
	备注

	1
	PET聚酯切片
	1.1吨/袋
	t
	550
	2833
	外购，用于生产大瓶注塑

	
	12L瓶盖
	袋装
	
	5
	35
	外购

	2
	300mL瓶坯
	袋装
	t
	100
	1260
	外购，用于生产小瓶吹塑

	3
	300mL瓶盖
	袋装
	
	20
	140
	

	4
	600mL瓶坯
	袋装
	
	200
	2520
	

	5
	600mL瓶盖
	袋装
	
	40
	280
	

	6
	纸箱
	900张/栈
	万张
	90
	900
	外购

	7
	瓶标
	2万张/卷
	亿张
	0.124
	1.49
	外购

	8
	润滑油
	桶装
	t
	0.2
	1
	外购

	9
	空压机机油
	桶装
	t
	0.5
	1
	外购

	10
	磷酸
	瓶装
	t
	0.009
	0.009
	外购，500ml/瓶，用于检测产品水质

	11
	氢氧化钠
	瓶装
	t
	0.005
	0.005
	外购，500g/瓶，用于检测产品水质

	12
	35%双氧水
	桶装
	t
	6
	24
	外购，300kg/桶，用于灌装线清洗

	13
	高效环保CIP酸性清洁剂
	桶装
	t
	5
	20
	外购，250kg/桶，用于灌装线清洗

	14
	过氧乙酸消毒液
	桶装
	t
	4
	16
	外购，200kg/桶，用于灌装线消毒

	15
	强力碱性清洁剂
	桶装
	t
	6
	24
	外购，300kg/桶，用于灌装线清洗；有害成分氢氧化钠30%~60%

	16
	水
	/
	m³
	/
	163530
	矿井水、厂区内地下水开采

	17
	电
	/
	万kW·h
	/
	105
	场镇

	18
	气
	/
	万m³
	/
	64.5
	场镇


表2.1-12    原辅材料理化性质表
	名称
	分子式及
CAS号
	理化性质
	燃烧爆炸性/危险标记
	毒性及危害性

	磷酸（正磷酸）
	H3PO4
7664-38-2
	纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味，分子量98.00、蒸汽压0.67kPa/25℃（纯）、熔点42.4℃/纯品、沸点260℃，相对密度（水=1）1.87（纯品）、相对密度（空气=1）3.38，磷酸不易挥发、不易分解、几乎没有氧化性；与水混溶，可混溶于乙醇，性质稳定，主要用于制药、颜料、电镀、防锈；受热分解产生剧毒的氧化磷烟气，燃烧（分解）产物氧化磷
	20酸性腐蚀品
	低毒类
急性毒性：LD50：1530mg/kg（大鼠经口）、2740mg/kg（兔经皮）
刺激性：兔经皮595mg/24小时，严重刺激；兔眼119mg严重刺激

	氢氧化钠
	NaOH
1310-73-2
	[bookmark: bkFormat3120640][bookmark: bkFormat1123746]白色不透明固体，易潮解，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；熔点318.4℃；沸点1390℃
	无资料
	遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，与酸中和反应并放热，具有强腐蚀性。

	35%双氧水（过氧化氢）
	H2O2
7722-84-1
	无色透明液体，有微弱的特殊气味，分子量43.01、蒸汽压0.13kPa（15.3℃）、熔点-2℃/无水、沸点158℃/无水，相对密度（水=1）1.46（无水）；溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚；性质稳定，主要用于漂白，用于医药，也用作分析试剂；浓度超过74%的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。燃烧（分解）产物氧气、水。
	11氧化剂，20腐蚀品；爆炸性强氧化剂
	急性毒性：LD50：4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50：2000mg/m³，4小时（大鼠吸入）

	高效环保CIP酸性清洁剂
	主要有害成分硝酸30%～60%
HNO3
7697-37-2
	又名白雾硝酸、红雾硝酸、硝酸氢、硝镪水，纯品为无色透明发烟液体，有酸味；分子量63.01、蒸汽压4kPa（20℃）、熔点-42℃/无水、沸点86℃/无水，相对密度（水=1）1.50（无水）；相对密度（空气=1）2.17；与水混溶性质稳定，稳定性 稳定；主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业；与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。燃烧（分解）产物氧化氮。
	20（酸性强腐蚀性）；强氧化性（2017年，硝酸被列入《易制爆危险化学品名录》，按照《易制爆危险化学品治安管理办法》管控）
	高毒类
吸入可引起肺炎；大鼠吸入LC50：49ppm/4小时

	过氧乙酸消毒液
	主要有害成分过氧乙酸15%~18%
C2H4O3;CH3COOOH
79-21-0
	又名过乙酸、过氧化乙酸、乙酰过氧化氢，无色液体，具有强烈刺激性气味，一般商品为35%的醋酸稀释溶液，分子量76.05、蒸汽压2.67/25℃、闪点41℃、熔点0.1℃、沸点105℃、相对密度（水=1）1.15（20℃）；溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸，不稳定；主要用于漂白、催化剂、氧化剂及环氧化作用，也用作消毒剂；易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。燃烧（分解）产物一氧化碳、二氧化碳。
	12有机过氧化物，20腐蚀品，1爆炸品
	急性毒性：是皮肤和眼的腐蚀剂。
LD50：1540mg/kg（大鼠经口）；1410mg/kg（兔经皮）；LC50：450mg/m³（大鼠吸入）

	
	主要有害成分冰乙酸10%~30%
CH3COOH
64-19-7
	冰乙酸即无水乙酸，又名醋酸，是一种有机化合物；纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，有刺激性气味；凝固点为16.6℃（62℉），分子量0.052、熔点16.6℃、沸点117.9℃、闪点39℃、密度1.05g/cm³，凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸气对眼和鼻有刺激性作用；主要用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料；其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。燃烧（分解）产物一氧化碳、二氧化碳。
	20酸性腐蚀品
	低毒类。
急性毒性：LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）；LC50：5620ppm，1小时（小鼠吸入）；人经口1.47mg/kg，最低中毒量，出现消化道症状；人经口20～50g，致死剂量。

	
	主要有害成分过氧化氢10%～30%
	/
	/
	/


建设项目原辅料根据其性质分为一般试剂、易制毒试剂、易制爆试剂。根据《易制毒化学品管理条例》（2018修订）判定，拟建项目使用原辅料或原辅料中主要成分均不涉及易制毒试剂。
①一般试剂
建设项目所用到的一般试剂为分析纯（AR）、化学纯（CP）、色谱纯（HPLC）、优级纯（GB）、指示剂和其他试剂。
②易制爆试剂
易制爆试剂是指可以作为原料或辅料而制成爆炸品的化学品。易制爆化学品通常包括：强氧化剂，可/易燃物，强还原剂，部分有机物，属于国家规定管制试剂。根据《中华人民共和国公安部发布的易制爆危险化学品名录》（2017年版），建设项目原辅料中高效环保CIP酸性清洁剂主要有害成分硝酸、35%双氧水（过氧化氢）、过氧乙酸消毒液主要有害成分硝酸冰乙酸属于易制爆试剂，严格按照《易制爆危险化学品治安管理办法》放置在防爆柜，并指定专人进行管理，严格要求出入库台账以及使用台账记录工作，做好试剂产品的使用可追溯性。
[bookmark: _Toc16589][bookmark: _Toc9761]2.1.7公用工程
2.1.7.1给水
（1）正常运营期（丰水期、平水期）水平衡
拟建项目用水由厂区内自打水井、自建矿井水输水管道供给；厂区东北侧施家湾煤矿井水作为备用水源，且该备用水源仅用于厂区内辅助用水，不作为矿泉水生产线用水。根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》，正常运营期（丰水期、平水期）厂区内新建矿泉水水井出水量在519.26~681.70m³/d之间；厂区内生产、生活用水均取自厂区新建水井，新建水井取水量为450m³/d（164250m³/a），新建水井进行错峰取水，保证实时取水量小于水井出水量的85%；按照平均取水量450m³/d开展评估计算。
生产、生活用水量根据《重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水〔2018〕66号）及《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》（渝水〔2021〕56号）等进行核算，其中厂区内新建矿泉水水井取水（450m³/d）简单过滤后进入原水箱，其中约52.5m³/d井水经水站水处理系统处理后用于食堂、生活及厂区辅助工程，剩余397.5m³/d井水进入矿泉水生产线进行加工处置。
1）矿泉水生产线用水
进入矿泉水生产线的井水用量约148500m³/a（每天按397.5m³/d最大取水量计），生产过程中存在少量损耗，矿泉水生产效率按75%计；两条矿泉水生产线产品水产量为40.8t/h（小瓶12t/h、大瓶28.8t/h）；项目年生产时间约2730h（有效工作时间约9~10h/d、300d）。生产线上浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水进入污水处理站。
①反冲洗用水：项目水处理单元各过滤装置反冲洗，根据业主提供资料，拟每3天反冲洗一次，每次40m³，合计4000m³/a。
②地面清洗用水：项目每周进行一次地面清洗，部分厂区地面和办公休息区域采用拖把清洁，日常采用扫帚清扫地面。根据《重庆市第二三产业用水定额》（2020年版）规定的用水定额，每平方米用水量按2.0L/（m²·次）计，清洁面积约9500m²，用水量为19m³/次，年用水量为988m³/a。
2）厂区内辅助用水
水站水处理系统（进水量15m³/h）采用“过滤+RO反渗膜”工艺制备，产水效率约65%。水站水处理系统每日有效工作3.5小时，系统新鲜水用水水量为52.5m³/d（15750m³/a）。水站水处理系统浓水进入污水处理站，水站水处理系统出水用于以下生活及生产工序：
①生活用水：项目年工作时间为300天，劳动定员26人，厂区内无住宿。根据《重庆市第二三产业用水定额》（2020年版），用水按50L/（人·d）计，生活用水为1.3m³/d（390m³/a）。
②食堂用水：项目在厂区内设有食堂，就餐人数26人，每天提供2餐；用水按每餐20L/d·人计，食堂用水量为1.04m³/d（312m³/a）。
③绿化用水：用水量按2.0L/m².d计，厂区内绿化面积1097.5m²，用水量约2.195m³/d（658.5m³/a）。
④厂区辅助工程用水
洗手用水：拟建项目劳动定员26人，员工洗手用水量以7.5L/d·人计，生产车间洗手用水量为0.2m³/d（60m³/a）。
灌装机、管道用水：矿泉水生产线灌装机、管道CIP系统每个月进行一次冲洗及补水用水量按30m³/h、2h/d计，则灌装机、管道CIP系统用水量为60m³/d（720m³/a）。
实验室检验用水：项目平均每周对产品进行指标合格性检验。根据业主提供资料，实验室用水约0.5m³/d，年用水量为26m³/a。
锅炉补水：项目锅炉蒸发量3t/h，工作时间为9h/d，蒸汽最大需求量为27t/d，蒸汽输送冷凝过程损耗量约30%，则蒸汽损耗量（即锅炉补水量）为8.1m³/d（2430m³/a）。
水站水处理系统补水：水站水处理系统约三个月进行补水，补水量按20m³/h、1h/d计，则水站水处理系统补水量为20m³/d（80m³/a）。
生产设备用水：矿泉水生产线配套设备用水包括蒸汽发生器用水、冷却塔补水，根据设备型号需求，蒸汽发生器用水、冷却塔补水分别按1t/d、18t/d计，则生产设备配套用水量为19m³/d（5700m³/a）。




表2.1-13    拟建项目用水及排水量估算表
	用水名称
	用水定额
	井水用量m³/d
	日回用水量m³/d
	井水年用量m³/a
	年回用水量m³/a
	排放
系数
	日排放量m³/d
	年排放量m³/a
	水源
	污水去向

	一
	矿泉水生产线
	井水397.5m³/d
	397.5
	0
	148500
	0
	0.25
	99.375浓水（其中40.375作为废水处置，59作为回用于反冲洗及地面清洗）
	32137浓水
	井水
	DW001排污口

	1
	反冲洗用水
	40m³/次，次/3天
	0
	40
	0
	4000
	0.8
	32
	3200
	矿泉水生产线浓水
	DW001排污口

	2
	地面清洗
	2.0L/（m²·次），次/周
	0
	19
	0
	988
	0.9
	17.1
	889.2
	
	

	二
	水站制水系统
	15m³/h，产水效率约65%
	52.5
	0
	15750
	0
	0.35
	18.375浓水
	5512.5浓水
	井水
	DW001排污口

	1
	生活用水
	50L/（人·d）
	0
	1.3
	0
	390
	0.9
	1.17
	351
	水站制水系统制备水
	DW001排污口

	2
	食堂用水
	20L/人次.d
	0
	1.04
	0
	312
	0.9
	0.936
	280.8
	
	

	3
	绿化用水
	2.0L/m².d，绿化面积1097.5m²
	0
	2.195
	0
	658.5
	0
	0
	0
	
	/

	4
	厂区辅助工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	洗手用水
	7.5L/（人·d）
	0
	0.2
	0
	60
	0.9
	0.18
	54
	
	DW001排污口

	4.2
	灌装机、管道用水
	30m³/h、2h/d，次/月
	0
	60
	0
	720
	0.7
	42
	504
	
	

	4.3
	实验室检验
	0.5m³/d，次/周
	0
	0.5
	0
	26
	0.9
	0.45
	23.4
	
	

	4.4
	锅炉补水
	蒸汽输送冷凝过程损耗量约30%
	0
	8.1
	0
	2430
	0
	0
	0
	
	/

	4.5
	水站制水系统补水
	20m³/h、1h/d，次/三个月
	0
	20
	0
	80
	0
	0
	0
	
	/

	4.6
	生产设备用水
	19m³/d
	0
	19
	0
	5700
	0
	0
	0
	
	/

	合计（新鲜水）
	450
	169.14
	164250
	14706
	/
	152.586
	42951.9
	/
	/






图2.1-3   丰水期、平水期厂区水平衡图（单位：m³/d）

（2）枯水期水平衡
为控制璧南河枯水期外排废水总量，拟建项目厂区水平衡情况根据枯水期水井取水量核算废污水排放情况，分析枯水期外排废水总量、各类污染物总量对璧南河的影响，并提出相应的环保及管理措施。由于重庆市璧山区规划和自然资源局已根据全年出水量（丰水期、枯水期）平衡后下发厂区正常运营期新建水井采水量，本章节仅分析枯水期厂区每日水平衡情况。
拟建项目用水由厂区内自打水井、自建矿井水输水管道供给；厂区东北侧施家湾煤矿井水作为备用水源，且该备用水源仅用于厂区内辅助用水，不作为矿泉水生产线用水。根据《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》，枯水期抽（放）水试验表明厂区内新建矿泉水水井稳定流量约3.5L/s（302.4m³/d）。枯水期（当年的12月－次年的2月）厂区内生产、生活用水均取自厂区新建水井，新建水井进行错峰取水，保证实时取水量小于枯水期水井出水量的85%，即257m³/d开展枯水期评估计算。
即厂区内新建矿泉水水井取水（257m³/d）简单过滤后进入原水箱，其中约52.5m³/d井水经水站水处理系统处理后用于食堂、生活及厂区辅助工程，剩余204.5m³/d井水进入矿泉水生产线进行加工处置。
1）矿泉水生产线用水
枯水期进入矿泉水生产线的井水用量按204.5m³/d最大取水量计，生产过程中存在少量损耗，矿泉水生产效率按75%计；两条矿泉水生产线产品水产量为40.8t/h（小瓶12t/h、大瓶28.8t/h）；枯水期总生产时间约730h（有效工作时间约9~10h/d、80d、13周）。生产线上浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水进入污水处理站；反冲洗、地面清洗工序日用水量与正常运营期一致。
2）厂区内辅助用水
水站水处理系统（进水量15m³/h）采用“过滤+RO反渗膜”工艺制备，产水效率约65%。水站水处理系统每日有效工作3.5小时，系统新鲜水用水水量为52.5m³/d。水站水处理系统浓水进入污水处理站，水站水处理系统出水用于以下生活及生产工序：生活、食堂、绿化及厂区辅助工程，厂区内辅助用水工程日用水量与正常运营期一致。



表2.1-14    拟建项目用水及排水量估算表（枯水期，共计3个月）
	用水名称
	用水定额
	井水用量m³/d
	日回用水量m³/d
	井水总用量m³
	总回用水量m³
	排放
系数
	日排放量m³/d
	总排放量m³
	水源
	污水去向

	一
	矿泉水生产线
	井水204.5m³/d
	204.5
	0
	16360
	0
	0.25
	51.125浓水（全部回用于反冲洗及地面清洗，其中地面清洗剩余水量由枯水期暂存浓水供给）
	2776浓水
	井水
	DW001排污口

	1
	反冲洗用水
	40m³/次，次/3天
	0
	40
	0
	1067
	0.8
	32
	853.6
	矿泉水生产线浓水
	DW001排污口

	2
	地面清洗
	2.0L/（m²·次），次/周
	0
	19
	0
	247
	0.9
	17.1
	222.3
	
	

	二
	水站制水系统
	15m³/h，产水效率约65%
	52.5
	0
	4725
	0
	0.35
	18.375浓水
	1653.75浓水
	井水
	DW001排污口

	1
	生活用水
	50L/（人·d）
	0
	1.3
	0
	104
	0.9
	1.17
	93.6
	水站制水系统制备水
	DW001排污口

	2
	食堂用水
	20L/人次.d
	0
	1.04
	0
	83.2
	0.9
	0.936
	74.88
	
	

	3
	绿化用水
	2.0L/m².d，绿化面积1097.5m²
	0
	2.195
	0
	175.6
	0
	0
	0
	
	/

	4
	厂区辅助工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	洗手用水
	7.5L/（人·d）
	0
	0.2
	0
	16
	0.9
	0.18
	14.4
	
	DW001排污口

	4.2
	灌装机、管道用水
	30m³/h、2h/d，次/月
	0
	60
	0
	180
	0.7
	42
	126
	
	

	4.3
	实验室检验
	0.5m³/d，次/周
	0
	0.5
	0
	6.5
	0.9
	0.45
	5.85
	
	

	4.4
	锅炉补水
	蒸汽输送冷凝过程损耗量约30%
	0
	8.1
	0
	648
	0
	0
	0
	
	/

	4.5
	水站制水系统补水
	20m³/h、1h/d，次/三个月
	0
	20
	0
	20
	0
	0
	0
	
	/

	4.6
	生产设备用水
	19m³/d
	0
	19
	0
	1520
	0
	0
	0
	
	/

	合计（新鲜水）
	257
	169.14
	21085
	5471.7
	/
	112.211
	5820.38
	/
	/






图2.1-4   枯水期厂区水平衡图（单位：m³/d）


2.1.7.2排水
运营期采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放。
污水处理站内设置两套废水处理系统将厂区内污废水分类收集处置，其中浓水处理系统采用“混凝沉淀+高效沉淀”物理工艺，高效集成一体化污水处理系统采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；上述两套废水处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水汇入厂区西南角同一排放口（DW001）排放。
厂区污水排放口（DW001）排放废水中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，最终汇入健龙镇璧南河。


图2.1-5   厂区污水处理流程图
（1）矿泉水生产线、水站制水系统浓水
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺。
混凝沉淀+高效沉淀：混凝沉淀池侧重于利用混凝剂将污水中的悬浮物质和胶体物质聚集成大颗粒，便于后续的重力沉淀，适用于处理高浊度、高温度、低浓度的污水；高效沉淀池主要通过化学药剂的作用，加速污水中悬浮物质和胶体物质的沉淀，适用于处理浊度低、温度低、高浓度的污水。其工作原理是在特定的垂直流速条件下，结合化学药剂，形成细小沉淀颗粒，有效去除水中的杂质。
（2）食堂废水、生活污水及生产废水
食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺。
格栅+调节：主要功能是调节水质和水量，同时去除污水中的大颗粒固体，为后续处理提供稳定的水质条件。格栅主要用于拦截污水中较大的固体颗粒和漂浮物，如树叶、塑料袋等；格栅将这些物质有效拦截，并定期清理。污水的水质和水量在一天之内会有很大的波动，调节池主要功能是调节这种波动，使进入后续处理单元的污水水质和水量保持稳定。
A2O：‌通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的协同作用，实现污水中有机物、氮和磷的有效去除。污水首先进入厌氧段，兼性厌氧菌将可生物降解的大分子有机物转化为小分子挥发性脂肪酸等；聚磷菌释放磷，吸收溶解性有机底物，部分含氮有机物被氨化成氨氮。厌氧处理后的污水进入缺氧段，反硝化细菌利用污水中的有机物作为碳源，将好氧段回流混合液中的硝酸盐和亚硝酸盐还原为氮气，从而实现脱氮。缺氧段出水进入好氧段，好氧微生物代谢污水中的有机物，将其分解为二氧化碳和水等；硝化细菌将氨氮氧化为硝酸盐，聚磷菌大量吸收磷并以聚磷酸盐形式储存于体内，通过排剩余污泥除磷。
高效沉淀+MBR膜池+消毒：高效沉淀池通过投加混凝剂，在混合池内借助搅拌器的搅拌作用，实现混凝剂与原水的快速混合。紧接着，进入絮凝池的阶段，投加絮凝剂，由涡轮搅拌机进行多倍循环率的搅拌，有效剪切水中悬浮固体，重新形成大而易于沉降的絮凝体。膜生物反应器是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术，由膜过滤取代传统生物处理中二沉池和砂滤池；主要由膜组件、生物反应器和物料输送三部分组成，以超、微滤膜组件作为泥水分离单元，可以完全去除悬浮固体以改善出水水质，并通过膜分离将二沉池无法截留的游离细菌和大分子有机物完全阻隔在生物池内。MBR膜池出水可能含有一定量的病原菌和其他微生物，利用紫外线照射灭活水中的微生物。
2.1.7.3供电
拟建项目电源引自供电所10kV电源，进入厂区变配电房。供电主干电缆敷设在电力电缆沟内，其余分支电缆采用电力电缆沟或者穿管直接埋地的方式进行敷设。
[bookmark: _Toc19764][bookmark: _Toc14565]2.1.8工程占地及土石方平衡
（1）工程占地
拟建项目厂区属于工业用地，厂区占地面积29551.95m²；输水管线占用区域部分耕地、林地，根据《土地利用现状分类》（GB-T21010-2017），项目输水管线施工作业带具体占地类型及面积见表。
表2.1-15   输水管线临时占地类型一览表
	临时占地类型
	占地面积（m2）
	占比（%）

	耕地
	旱地
	511
	7.3

	
	水田
	181
	2.6

	
	小计
	692
	9.9

	园地
	其他园地
	33
	0.5

	
	小计
	33
	0.5

	林地
	乔木林地
	2190
	31.3

	
	竹林地
	567
	8.1

	
	小计
	2757
	39.4

	工矿仓储用地
	采矿用地
	123
	1.8

	住宅用地
	农村宅基地
	1120
	16

	
	城镇住宅用地
	72
	1

	
	小计
	1192
	17

	交通运输用地
	公路用地
	655
	9.4

	
	农村道路
	628
	9

	
	小计
	1283
	18.4

	水域及水利设施用地
	坑塘水面
	790
	11.3

	其他土地
	田坎
	134
	1.9

	合计
	7004
	100.0


（2）土石方平衡
拟建项目厂区属于工业用地，直接硬化建设，输水管线施工占用耕地和林地，施工前对表土资源剥离保存，用于后期覆土复耕或绿化用土。输水管线作业带占地范围内剥离管沟开挖断面区域表土，剥离表土堆放在作业区域一侧，与管沟开挖的一般土石方保持一定的堆放界限；管沟回填时先回填一般土石方，再将表土回覆在开挖区域上层。管沟另一侧作为施工机械作业区。
根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》计算，耕地平均土层厚度为30cm～40cm，剥离厚度为30cm，林地平均土层厚度为10cm～30cm，林地土层较厚的剥离厚度为15cm，表土厚度低于10cm的且不具备剥离条件的区域不进行剥离。其他园地表土厚度约20cm，剥离厚度为20cm。输水管线作业带表土剥离总量为0.039万m³，其中耕地、乔木林地和竹林地表土剥离量分别为0.014万m³、0.02万m³、0.005万m³。
总挖方0.08万m³（其中表土剥离0.039万m³，一般土石方0.041万m³），填方0.08万m³（其中表土回覆0.039万m³，一般土石方0.041万m³），挖方直接在场地内回填利用，无余方。
表2.1-16   输水管线作业带表土剥离量统计表
	占地类型
	剥离面积（hm²）
	剥离厚度（m）
	剥离总量（万m³）

	乔木林地
	0.131
	0.15
	0.02

	竹林地
	0.034
	0.15
	0.005

	耕地
	0.046
	0.3
	0.014

	其他园地
	0.003
	0.2
	0.001

	合计
	0.214
	
	0.039


表2.1-17   输水管线作业带土石方平衡表（单位：万m³自然方）
	挖方
	填方
	调入
	调出
	弃方

	表土剥离
	一般土石方
	小计
	表土回覆
	一般土石方
	小计
	
	
	

	0.039
	0.041
	0.08
	0.039
	0.041
	0.08
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc30585][bookmark: _Toc32199]2.1.9环保工程
（1）废气
①施工期扬尘采用洒水抑尘，无组织排放；运输车辆尾气、焊接废气及机械废气无组织排放。
②运营期注塑工序设备上方设置集气罩，有机废气收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高排气筒（DA001）排放；
③食堂油烟经集气罩收集后通过1套油烟净化器处理后，经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放；
④锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放；
⑤生化池臭气经管道引至屋顶排放。
（2）地表水
①施工期施工人员生活污水依托周边农户已有设施，不外排；运输车辆和建筑机械的冲洗废水经设置的简易沉淀池沉淀后回用或洒水抑尘，不外排。
②运营期采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放。
厂区污水总排放口位于厂区西南角，自排放口接一条380m地埋式尾水管道（DN100）排入丁家沟左岸，最终经丁家沟（约3.7km）汇入健龙镇璧南河。
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。
厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河。
（3）地下水
拟建项目废水排放量较小，且污水主要为生活污水、食堂废水、少量地面清洁废水及少量生产废水，水质成分简单，不含重金属污染和持久性有机污染物。综合项目区域地质、地下水及拟建项目自身特点来看，在严格地采取相应的防渗措施后，项目建设对地下水环境影响小。
项目危废贮存间、化学品库房地面做好防腐、防渗措施，因此，项目在加强防腐、防渗措施和环境管理下，不会对区域地下水造成影响，对地下水水质影响是可接受的。
（4）噪声
拟建项目噪声源主要为注塑、吹塑、灌装等设备，经选用低噪声设备；加强机械、车辆管理；产噪设备合理布局，基础减振，隔声垫及厂房隔声，距离衰减。项目设备噪声通过采取降噪措施后，厂界噪声可达标排放，对外环境的影响较低。
（5）固废
项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
一般工业固体废物：施工期土石方全部回填，生活垃圾统一收集后交由当地市政环卫部门处理；运营期废包装材料、焊接废渣等收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收或外售废品收购站处置。
危险废物：危险废物在危废贮存间内分类暂存，定期交有资质单位收运、处置。
食堂餐厨垃圾与其他生活垃圾分类，交有资质的单位统一收运、处理；生化池污泥定期清掏，送城市生活垃圾填埋场；生化池污泥定期清掏，送城市生活垃圾填埋场。
[bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc25744]2.1.10项目总平面布置及其合理性分析
（1）工艺流程符合性
拟建项目选址位于重庆市璧山区健龙镇玉林村2组132号地块，项目生产厂区总占地面积29551.95m²，自东北向西南布设综合厂房、研发厂房、成品仓库及地下水采水井及其他配套建筑物。
1#综合厂房自1F向3F依次布设小瓶罐装矿泉水生产线、大瓶罐装矿泉水生产线、矿泉水生产线配套设置有包装容器注塑/吹塑生产线；水处理单元等分布在1#综合厂房1F东南侧，值班室、维修配件室等分布在厂房西侧及东侧。厂区布局合理、物流顺畅。建设项目总体布置有利于生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率，建设项目的总平面布置较为合理，项目总平面布置图见附图3。
（2）平面布局生产卫生规范符合性
根据《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）：
4 水源的卫生防护—4.1以地下水为生产用源水的水源卫生防护：以地下水为生产用源水，仅允许通过脱气、曝气、倾析、过滤、臭氧化作用或紫外线消毒杀菌过程等有限的处理方法，不改变水的基本物理化学特征的产品，其水源地应设立卫生防护区，防护区划分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级，并在防护区界设置固定标志和卫生防护区图。
Ⅰ级防护区（采集区）：范围包括地下水取水点、引水及取水建筑物所在区域。Ⅰ级保护区边界距取水点最少为15m。取水点有封闭式建筑物，并有专人管理；该范围内限制未授权人员进入；禁止设置与引水无关的建筑；消除一切可能导致地下水污染的因素及妨碍地下水采集正常运行的活动。
Ⅱ级防护区（内防护区）：范围包括水源地周围区域，即地下水向取水点流动的径流地区。在泉（井）外围半径30m范围内，不得设置居住区、厕所、水坑，不得堆放垃圾、废渣或铺设污水管道。该范围内，禁止设置可导致地下水水质、水量、水温改变的引水工程；禁止进行可能引起含水层污染的人类生活及经济工程活动。
Ⅲ级防护区（外防护区）：范围包括地下水资源补给和形成的整个地区，其防护半径应不小于100m，在此区域内只允许进行对水源地卫生情况没有危害的经济工程活动。
拟建项目紧靠矿泉水取水口布设厂房为矿泉水生产厂房，15m范围内仅布设取水管道及自清洗过滤器，无与引水无关的建筑物；矿泉水取水口30m范围内无居住区、厕所、水坑、垃圾/废渣堆放点、污水管道布设；矿泉水取水口100m范围内布设为矿泉水生产厂房、研发厂房（主要进行产品质检），生产厂房及研发厂房均按照标准要求进行洁净作业，涉及液态物料的区域均进行分区防渗、托盘处理，不涉及对水源地卫生造成危害的经济活动。且为保障该矿泉水井作为饮用水源的安全性，建设单位承诺保护区范围内无关人员不得居住或逗留，不进行任何影响水源地保护的活动，最大限度消除一切可以导致天然矿泉水水源污染的外在因素。根据上述分析，拟建项目总平面布置较为合理，满足《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304-2018）要求。
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[bookmark: _Toc25947][bookmark: _Toc4156]2.2.1施工期工艺流程及产污环节
拟建项目施工期包括新建厂房、库房及配套工程，同时修建生化池、隔油池等环保设施。施工期工艺流程及产污环节示意图见图2.2-1。
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图2.2-1  项目施工工艺流程图
1、厂区施工
（1）现有管理房拆除
将厂区内现有破损房屋拆除，与新建输水管道连接。根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（公告 2017年 第78号），企业拆除过程环保要求如下：
①业主单位可自行组织拆除工作或委托具备相应能力的施工单位开展拆除工作；
②业主单位应保存并归档拆除过程中环境监测和污染物处理处置等活动的监测报告、处理处置协议/合同复印件、危险废物转移联单等；
③拆除建筑垃圾临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施；
④拆除活动中应尽量减少固体废物的产生；对遗留的固体废物以及拆除活动产生的建筑垃圾、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处理或利用处置方案；
⑤识别和登记拟拆除构筑物和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防止泄漏、随意堆放、处置等污染土壤。
（2）土石方工程
厂区内分段分层平均下挖。采用反铲挖土机进行土方分层开挖，人工配合清土。基坑支护配合土方开挖，分层支护。挖掘机挖至高出基坑底设计标高200mm时，应停止再挖，以防对基坑及边坡土方的扰动、影响底板砼的施工质量。余土采用人工挖土，并清理到位。地基不得扰动，扰动土必须清除，清除后超挖部分回填中粗砂。基坑开挖中若发现其他异常现象时，应及时会同施工、建设、设计单位研究处理措施。
（3）构筑物浇筑钢筋工程
进场的钢筋按型号分类架空堆放，雨天用油布覆盖。所有的钢筋均由加工厂配料、加工，分层、分类分批进场，现场安装绑扎，钢筋绑扎安装完毕后应对照图纸进行检查验收。
模板工程：模板采用木板拼装，现场安装。柱、梁采用定型模板刨光浸缝，刷隔离剂，其截面尺寸应符合设计要求，并保证有足够的承载力，刚度和稳定性，接缝严密，装拆方便，便于钢筋绑扎、安装和砼浇灌、振捣、养护等要求。池体构筑物由于墙体较高，模板一定要支撑牢固，定位准确，采取加固措施，防止移位变形。
预制构件采用铁架车运输，井架吊装进行安装。安装时保证构件两端墙均匀，安装前用细石找平，用1：2水泥砂浆、垫平，构件就位应在圈、过梁强度不低于4Mpa时进行，遇构造柱时采用预埋与构件相同的钢筋后，绑扎钢筋现浇砼。安装后两头用C20细石砼灌缝并振捣密实。
管理房等建筑物进行砌砖建设，建设完成后进行室内抹灰、装饰，室外进行贴砖装饰。
（4）厂区设备安装
外购计量装置等设备进行安装，安装完成后进行调试。
2、输水管道施工
（1）施工放线及施工作业带线路清理
公路区域主要沿公路水沟进行放线，选择在水沟底部或水沟内侧边墙上部，避开滑坡沉陷地段。管道施工作业带宽度为旱地8m，林地、经济林及交通运输用地6m。放线完成后进行施工作业带线路的清理，应组织对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。施工作业带清理应在放线并办理好征（占）地手续后进行，按有关法规和节约耕地，对管道施工作业带只进行临时性使用土地，施工完毕后应立即恢复原貌。
[bookmark: _Toc40621186][bookmark: _Toc14678]施工作业带清理、平整应遵循保护农田、植被及配套设施，减少或防止产生水土流失的原则，尽量减少农田的占地，应对农田地段注意保护。清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩恢复。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。施工完毕之后，进行施工作业带的复耕、复植工作，使管线敷设施工区域恢复原有用地性质。
（2）管道敷设
为确保管道施工质量，不受外力破坏，管线一般地段和碎石道路均采用人工开挖，乡村道路穿越段采用机械施工方式进行埋地敷设，管沟开挖剖面示意图见下图：
[image: 管沟开挖图]
图2.2-2  管沟开挖剖面示意图
开挖时为有效保护耕作层，一般采取分层开挖，分层堆放，分层回填的原则。管沟开挖过程中，地表扰动剧烈，流失强度可能达到剧烈侵蚀以上，特别是如果遇到雨季，水土流失将十分严重。在斜坡和沟槽地段应采用石料或编织袋装土砌筑挡土墙（护坡），避免出现水土流失同时加固作业便道。
管线主要管材采用钢塑复合压力输水管，管材内外壁采用环氧树脂粉末涂层，绿色环保，卫生等级高，满足国家标准《生活饮用输配水设置及防护材料的安全性评价标准》。安装输水管道前必须对管道沟槽的开挖进行验收，严禁先铺设安装管道后，再开挖管道沟槽，裸露的钢管安装前必须将管道支墩安装完毕。在安装过程中，中途若因故停止安装时，首先采用相关措施将管道口封堵，安装过程中首先清除管道内堵塞物，管道连接结束后进行接头外观质量检查，不合格者必须返工；管道焊接时应根据设计要求预留三通。
人工将沟底清平，并清除沟底坚硬石块，对岩石管沟段应首先回填20cm厚砂土整平，然后再将焊接好的管道放入沟槽内调直摆顺定位。
（3）水压试验
安装完成后，试验管路安装压力表进行水压测试。设备、仪表不得受到压力试验，以盲板隔开，试验后恢复。
耐压试验：采用清水对管道进行试压，试验压力大于设计工作压力0.50MPa，保持压力10分钟，然后降至工作压力，进行外观检查，以不渗漏为合格。 
水压试验合格后，填写水压试验记录并签字。管道试压合格后，将管道内的水放空，所有管件连接后，将管道系统升压至0.6MPa，检查各取水件接口应无渗漏方可交付使用。管道经水压渗漏检验合格后应及时回填。
（4）管沟回填
土石方回填：清除槽内坚硬物，管底铺10cm厚砂垫层，管道两侧采用砂垫层和素土同时回填、分层夯实。对管道开挖损毁农田设施的，安装完毕应及时恢复，临时占用的耕地应尽快还耕。
混凝土回填：生产便道面层和公路水沟面层以及横跨公路段在进行混凝土回填前，将基层回填土夯实。生产便道面层混凝土厚度为100mm，公路水沟面层混凝土厚度为100mm，横跨公路段面层混凝土厚度为200mm。沟底和生产便道为C20砼，横跨公路和破槽公路路面为C30砼，回填后应加强混凝土的养护，横跨公路段回填的砼在养护期间应采用6mm钢板临时覆盖以利车辆通行。
通过涵洞等裸露的管道采用C15混凝土包裹，厚度为管壁外20cm。
（5）管道附属设施
输水管道沿途最低点设置排泥放空闸阀。直线段一定间距设置排气阀，排气阀安装在水平管道上，顶口朝上并要求垂直于管道，应呈水平直立状，严禁倾斜安装；管道沿线设置检修阀井、排气阀井、排泥阀井，均为方形砖砌井；管道末端用堵帽进行封堵。
（6）管道焊接及检验
钢管的焊接材料应符合以下要求：手工焊接焊条采用E43型焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117的相关规定，自动焊和半自动焊应采用与钢管管材相适应的焊丝和焊剂，应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293的相关规定。
管道焊缝质量在外观检查合格后需进行无损探伤检查。管道环向焊缝均进行100%超声波探伤，合格后再进行100%X射线复验，且不允许有根部未焊透、未熔合缺陷。
检验不合格的焊缝，返修次数不得超过1次，且根部焊缝、裂纹缺陷不允许返修，直接割除，返修后的焊缝应符合焊接工艺评定试验报告书要求。探伤作业聘请有资质单位进行。
本评价不包含放射源及射线装置使用，涉及电离辐射影响的，由业主另行办理环评手续。
3、施工期产污环节
（1）废气
施工期间进行办公楼和厂房等建筑物建设和管网铺设等基础施工，涉及土石方开挖和回填，会产生施工扬尘，为无组织排放。
（2） 废水
施工主要产生的废水为施工人员的生活污水。项目施工期不设置食堂、宿舍等生活设施，产生的生活污水均由当地农户旱厕收集后作为农肥使用，对地表水环境影响小。运输车辆及机械设备冲洗废水只含少量机械杂质、泥沙等，不含有毒有害物质，其主要污染物为SS。根据类比分析，项目施工期产生的施工废水约2m³/d，合计约4m³/d。其中SS浓度约为2000mg/L。经设置的简易沉淀池沉淀后，回用于施工或洒水降尘，不外排。
（3） 噪声
项目施工时间为昼间施工，施工噪声的影响为暂时性，随着施工结束而结束。且施工期间选用低噪声设备进行施工，产生的噪声影响较小。
（4） 固废
施工期间固废主要为土石方、施工废料和生活垃圾。施工期间建筑物修建及管网铺设等涉及土石方开挖，产生一定量的土石方，施工结束后，土石方回填，场地挖填平衡。项目施工期间会产生废包装材料等少量施工废料，交由废品收购站处置。生活垃圾统一收集后每日运至垃圾中转处，由环卫部门统一处理。
[bookmark: _Toc5560][bookmark: _Toc19331]2.2.2营运期工艺流程及产污环节
1、地下水开采
拟建项目地下100米左右水源，目前已取得探矿证，并打井于2013年完成2次水源水质检测，井筒内壁安装了24米套管进行防渗防腐处理，确保水质不受污染，也防止井筒附近的地下水混入。
目前水质检测理想，购买潜水泵安装于井底进行抽水；并设置一套耐腐蚀、抗压性强的输水管路，将抽出的水从井口引至地面，并与井下抽水设备相连。地面设置预处理设施，包括粗滤、沉淀、消毒等，根据水质情况进行必要的处理，如去除悬浮物、砂石、藻类和微生物等。抽出的地下水暂存于水井旁配套建设的蓄水罐，厂区内供水管道输送到生产车间。
2、水处理生产单元
（1）水站水处理系统
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图2.2-3  水站水处理系统工艺流程
布袋过滤：将原井水先进行布袋初滤，井水经过滤袋时，被滤袋上的孔隙过滤掉其中的杂质、颗粒、悬浮物等物质，从而达到净化水质的目的。当滤袋上的杂质、颗粒、悬浮物等物质积累到一定程度时，需要对滤袋进行更换。此过程会产生废布袋S和噪声N。
源水罐蓄水：经布袋初滤后的井水通过管道流入源水罐（10t）中储存。
多介质过滤：进入除铁除锰过滤器，通过过滤器中的石英砂、锰砂过滤介质，对水中的铁和锰进行吸附和过滤，有效地去除水中的铁和锰等杂质。当滤料层吸附的铁和锰等杂质达到一定程度时，需要进行反洗操作，将滤料层中的杂质清除掉。此过程会反冲洗废水W、废滤料S和噪声N。
RO反渗透：除铁除锰过滤后进入反渗透处理，通过反渗透膜，水分子在膜的低压侧透过膜流向高压侧，而其他溶解在水中的离子、分子和颗粒则被膜截留，过滤掉水中有机物、可溶性固体等杂质，其产水效率为75%。此过程会反冲洗废水W、废滤料S和噪声N。

3、矿泉水生产工艺流程
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图2.2-4  矿泉水制备工艺流程
（1）自清洗过滤：水井取水后进入自清洗过滤器进行初步过滤，去除部分净水杂质后自清洗过滤器出水进入原水箱暂存。井水经过滤袋时，被滤袋上的孔隙过滤掉其中的杂质、颗粒、悬浮物等物质，从而达到净化水质的目的。当滤袋上的杂质、颗粒、悬浮物等物质积累到一定程度时，需要对滤袋进行更换。此过程会产生废布袋S和噪声N。
（2）过滤：
①自清洗过滤器出水进入原水箱后部分经过锰砂过滤、5㎛过滤处理后进入3T饮用水箱作为食堂和村民用水，上述锰砂过滤、5㎛过滤出水进一步经普通RO系统处理后进入RO水箱作为厂区内辅助用水。此过程会产生废反渗透膜S、浓水W和噪声N。
②自清洗过滤器出水进入原水箱后部分经氧化塔、锰砂过滤、活性炭过滤、UV杀菌、5㎛过滤处理后进入中间水箱。
氧化塔、锰砂过滤：原水箱出水进入氧化塔、锰砂过滤器，通过过滤器中的石英砂、锰砂过滤介质，对水中的铁和锰进行吸附和过滤，有效地去除水中的铁和锰等杂质。当滤料层吸附的铁和锰等杂质达到一定程度时，需要进行反洗操作，将滤料层中的杂质清除掉。此过程会反冲洗废水W、废滤料S和噪声N。
活性炭过滤：上述过滤处理水通过管道进入活性炭过滤器，通过过滤器中的石英砂和活性炭填料，进一步对水中有机物、悬浮物等吸附过滤。当活性炭杂质达到饱和后，对过滤器进行冲洗和更换。此过程会产生反冲洗废水W、废滤料S和噪声N。
UV杀菌：上述过滤处理水进入紫外线杀菌，项目设置紫外线灭菌器，对水中存在的各种菌类进行消杀，灭菌后半成品进中间储罐中暂存。此过程会产生废UV灯管S和噪声N。
5㎛过滤：UV杀菌后中间产品经过5㎛过滤器再次去除细小颗粒、有机物和细菌；此过程会产生反冲洗废水W、废滤料S和噪声N。
（3）中间水箱出水制备罐装、瓶装水
①罐装大瓶水（12L×2400BpH偏硅酸型矿泉水）：
中间水箱出水部分进入一体膜系统，通过超滤膜将水中细小颗粒、有机物和细菌截留；处理后中间水进入矿泉水产品水箱暂存，然后依次进行UV杀菌、0.2㎛过滤、0.1㎛过滤，对矿泉水产品水箱中间水进行杀菌、除细小颗粒。此过程会产生反冲洗废水W、废滤料S和噪声N。
②小瓶罐装水（600/300ml×24000BpH双达标学生水、偏硅酸型矿泉水、婴幼儿用水）
中间水箱出水部分进入热水RO系统，通过热水+半透膜将水中细小颗粒、有机物和细菌截留；
热水RO系统内含‌聚丙烯纤维（PP）过滤器‌去除原水中5㎛以上的机械颗粒杂质、铁锈及大的胶状物等污染物，保护后续过滤器；‌活性炭（AC）过滤器吸附原水中余氯和部分有机物、胶体，保护反渗透膜，防止其被余氯氧化；‌软化树脂过滤器‌脱除原水中的大部分钙镁离子，防止后续RO膜表面结垢堵塞，提高水的回收率。‌反渗透系统在高于原水渗透压的操作压力下，水分子通过反渗透膜（RO膜），原水中的无机离子、有机物、胶体、微生物等被RO膜截留RO膜的孔径小于1nm，对绝大部分无机盐、有机物、固体、生物和胶体都有很高的去除率‌（操作压力一般为1.5~10.5MPa，进水pH值范围4~10，温度<40℃，淤泥密度指数SDI<5，游离氯<0.1mg·L-1，浊度<1，含铁量<0.1mg·L-1等‌）。
‌反渗透系统出水进入‌超纯化后处理系统，通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质，以满足不同用途的最终水质指标要求‌。
处理后中间水进入婴儿水产品水箱暂存，然后依次进行UV杀菌、0.2㎛过滤、0.1㎛过滤，对婴儿水产品水箱中间水进行杀菌、除细小颗粒。此过程会产生反冲洗废水W、废滤料S和噪声N。
整个生产过程中不合格水经过UV杀菌后分别进入矿泉水产品水箱、婴儿水产品水箱暂存进一步处置。
（4）矿泉水罐装打包
全自动灌装：项目采用全自动吹灌旋一体机，对矿泉水瓶及瓶盖进行清洗消毒，将灭菌消毒后的成品矿泉水通过灌装机灌入瓶中，并压盖瓶口。上述过程均在同一台全自动机器中连贯进行，此过程会产生噪声N、废瓶盖瓶标S。
项目生产管道定期采用无菌水清洗，其无菌水制备：将经紫外线灭菌后的纯水，通过管道输送至无菌水制备单元，进入管道UHT杀菌机进行灭菌，项目采用燃气锅炉进行供热，杀菌温度130℃，加热时间为2—8s，灭菌后的无菌水进入无菌水缓冲罐（30t）暂存。此过程会产生噪声N、锅炉燃烧废气G。
套标打码：采用不干胶粘标机和套标机对产品进行上标，项目不涉及胶水等物质使用，采用激光打码机进行打码；包装环节则是将单瓶矿泉水通过机器自动排列、包裹、装箱、封箱，然后送入仓库待发货。此过程会产生噪声N。
包装入库：对灌装好的矿泉水进行人工或自动灯检，通过透光观察瓶内是否存在杂质、气泡或瓶身缺陷。通过条码扫描或RFID系统，将合格产品录入库存系统，并按照先进先出的原则进行出库管理，确保产品新鲜度。
整个矿泉水灌装工艺要求在严格无菌条件下进行，以确保产品的质量和安全性。同时，该工艺还要求高效、自动化、节能，以满足大规模工业化生产的需求。

4、 矿泉水包装容器生产线
（1）大瓶注塑


图2.2-5  大瓶生产工艺流程及产排污节点图
原料：根据建设单位提供资料，拟建项目生产所需原料PET聚酯切片均外购。投入生产前提前准备好所需原料（PET聚酯切片），等待进入后续工序。
投料：拟建项目通过管道将PET聚酯切片抽入注塑机的料筒，由料筒控制原料进入注塑机的速度。拟建项目原辅料属于较大颗粒，无粉料投入，此过程中会产生设备噪声N。
熔融、注塑成型：原料进入注塑机料筒后，注塑机通过电加热的方式使原料温度升至130-180℃左右，保证原料呈熔融（软化）状态。熔融后的原料通过螺杆旋转推动至外购模具内，通过注塑机模具挤出生产产品所需型坯，当型坯达到预定长度时，夹住型坯定位后合模，通过切口机将型坯的头部成型或定径。模具均交由厂家维修、更换并回收。在此过程中会产生注塑废气G、设备噪声N、模具保养产生废弃含油棉纱或手套S、废模具S。
修边：上述模具合模过程中存在少量原料溢出，需要进行人工修边处理。该过程会产生边角料S。
检验：通过测漏机对生产产品进行空气压力测试，不合格品进入一般工业固废暂存间，检验合格后的产品下一工序。此工序会产生不合格品S。
包装入库：将检验合格的产品运至矿泉水生产线使用。
（2）小瓶吹塑
拟建项目采用全自动吹灌旋一体机，利用压缩空气在80~100℃下将外购成品塑料瓶（瓶坯）鼓至固定形态，灭菌消毒后的成品矿泉水通过灌装机灌入小瓶中，并压盖瓶口。上述过程均在同一台全自动机器中连贯进行，此过程会产生设备噪声N、废包装材料S及废瓶坯瓶盖S。
整个厂区内除上述工艺流程产污外，还涉及废活性炭S、废含油抹布/棉纱S、废润滑油S、油桶S、空压机含油废水S、生活污水W、生产废水W、食堂含油废水W、生化池清涝污泥S、食堂废气G、生活垃圾S、餐厨垃圾S、含油废水S。
[bookmark: _Toc3326][bookmark: _Toc30166]2.2.3施工期污染源分析
（1）废水
[bookmark: _Toc26084][bookmark: _Toc40621234]施工期产生的废水主要有施工废水、试压废水、生活污水。
①施工废水：施工废水主要为施工机械冲洗废水、混凝土养护废水等，其主要污染物为SS和石油类。根据类比分析，拟建项目施工期产生的施工废水为5m³/d（1650m³），其中SS浓度约2000mg/L，石油类浓度约20mg/L。经沉淀处理后回用或洒水控尘，不直接外排。
[bookmark: _Toc40621235][bookmark: _Toc3663]②试压废水
项目管道组焊并完成稳管后，将采用清洁水对管道进行试压，试压废水包括机械杂质和泥沙等。拟建项目试压废水产生量约11m³，类比同类项目，试压废水主要污染物为SS，不含有毒有害物质，由于污染物相对简单，试压废水简单过滤去除废水中的悬浮物，处理后回用于洒水控尘，不直接排放。
③施工人员生活污水
[bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc40621236]施工人员在施工过程中会产生少量的生活污水，以每人100L/d计，考虑每天施工人员为20人，产污系数为0.9，因此，生活污水产生量约1.8m³/d（657m³），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N。项目施工所聘请的员工均来自当地居民，所产生的生活污水均依托当地农户污水处理设施。
（2）废气
[bookmark: _Toc39844921][bookmark: _Toc16362][bookmark: _Toc40621241]拟建工程施工废气主要来自开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘，运输车辆尾气和管线焊接产生的焊烟及施工机械排放的废气。
在管道铺设完成后拟建项目采用压缩空气进行严密性试验，整个管道工程完工后直接用N2（外购成品氮气）置换管内空气，由于N2无毒、无害，是空气的组成成分之一，置换完成后排入空气，不会对环境产生影响，压缩空气可以直接排入大气。
[bookmark: _Toc40621242][bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc39844922]①扬尘
[bookmark: _Toc40621243][bookmark: _Toc39844923][bookmark: _Toc1431]厂区建设、管沟开挖、车辆运输、装卸材料时将产生扬尘，影响起尘量的因素包括开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。管道土方集并靠近穿越道路堆放，施工期较短，通过洒水降尘措施及加强施工管理的情况下，开挖过程产生的扬尘较少。
[bookmark: _Toc21921][bookmark: _Toc39844927][bookmark: _Toc40621247]②焊接废气
[bookmark: _Toc14875][bookmark: _Toc40621248][bookmark: _Toc39844928]拟建工程管道防腐在厂家预制完成，在现场仅补口，补口作业会有少量的焊接废气排放。拟建工程采用国内应用技术成熟的半自动焊进行焊接工艺，每公里消耗约400kg焊条，拟建管线焊条用量约0.7t，根据《焊接工作的劳动保护》《焊接技术手册》（王文翰主编），一般焊接发尘量约8.0g/kg，则拟建工程估算焊接烟尘产生量约5.6kg，由于焊接烟尘的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，故焊接烟尘对周围环境空气质量影响较小。
[bookmark: _Toc16172][bookmark: _Toc40621249][bookmark: _Toc39844929]③运输车辆的尾气
[bookmark: _Toc39844930][bookmark: _Toc40621250][bookmark: _Toc17641]拟建工程施工运输车辆尾气排放量相对较少。
[bookmark: _Toc39844931][bookmark: _Toc12182][bookmark: _Toc40621251]④施工机械废气
[bookmark: _Toc39844932][bookmark: _Toc40621252][bookmark: _Toc3029]拟建工程管线主要采用人工开挖方式进行施工，仅在穿越地段使用机械施工，在机械施工过程中，将有少量的柴油燃烧废气产生，主要污染物有NOx、CO等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于废气的扩散。同时废气污染源具有间断和流动性，因此对局部地区周围环境影响较小。由于施工时间短，施工废气产生量很少，加之当地大气扩散条件良好，施工废气不会对周边大气环境造成影响。
拟建项目施工期较短，因此随着项目结束，上述废气对外环境的影响也随之消失。
（3）噪声
[bookmark: _Toc40621253][bookmark: _Toc39844933][bookmark: _Toc12916]施工期对环境产生影响较大的噪声源主要是厂区土建施工时产生的敲击噪声、电焊机噪声、开挖管沟时的作业噪声及少量进出施工场地的运输车辆的交通噪声等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录，强度在98~102dB（A）之间；拟建项目主要施工机械噪声源强见下表。
表2.2-1     施工期主要施工机具噪声源强
	序号
	机械设备名称
	测点距施工机具距离
	噪声源强dB（A）

	1
	挖掘机
	5
	90

	2
	推土机
	5
	88

	3
	吊管机
	5
	90

	4
	电焊机
	5
	90

	5
	载重汽车
	5
	90


（4）固体废物
[bookmark: _Toc16279][bookmark: _Toc40621256]拟建项目施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、开挖弃方、施工废料、厂区拆除废料等。
[bookmark: _Toc20834][bookmark: _Toc40621257]①工程弃石
拟建项目管道工程区土石方来自管沟少量开挖，拟建工程管道仅4处穿越乡村道路区采用埋地敷设，管沟开挖土方集中并靠近管沟堆放，管沟回填后用于回覆至管沟顶部作业区内。
②生活垃圾
[bookmark: _Toc11982][bookmark: _Toc40621258]施工人员食宿均依托周边农户，施工期每人每天产生生活垃圾0.5千克计，考虑每天施工人员为20人，则生活垃圾产生量约10kg/d（3.65t），施工人员产生的生活垃圾经周边农户已有设施收集后，依托当地环卫部门处置。
[bookmark: _Toc40621265][bookmark: _Toc8799]③施工废料
[bookmark: _Toc40621266][bookmark: _Toc13251]施工废料主要包括焊接、探伤作业中产生的废焊条和焊渣（属于一般固废），废包装材料。
焊接、探伤固废：拟建项目管道防腐均在厂家预制完成，管道施工现场无防腐废料产生。根据类比调查，一般管道焊接、探伤施工过程中焊渣产生量约0.2t/km，拟建项目施工过程中焊渣产生量约0.4t。废焊条产生量约焊条使用量的5%，即0.04t。废包装材料产生量约0.01t，施工废料进行集中收集，及时回收利用，剩余部分交由环卫部门统一处置。
④厂区拆除建筑垃圾
将厂区内现有破损房屋拆除，与新建输水管道连接。拆除废料为实体围墙，即建筑垃圾约100t，运至合规建筑弃渣填埋场处置。
拟建工程施工期固废产生量见下表统计。
表2.2-2  拟建工程固体废物统计表   单位：t
	固废类型
	产生量
	固废性质
	代码
	处置方式

	焊渣
	0.4
	一般固废
	900-001-S72
	施工废料进行集中收集，及时回收利用，剩余部分交由环卫部门统一处置

	废焊条
	0.04
	
	900-001-S72
	

	废包装材料
	0.01
	
	900-001-S72
	

	拆除建筑垃圾
	100
	
	502-099-S73
	运至合规建筑弃渣填埋场处置

	生活垃圾
	3.65
	生活垃圾
	900-099-S64
	经周边农户已有设施收集后，依托当地环卫部门处置


（5）生态环境
[bookmark: _Toc39844946][bookmark: _Toc30521][bookmark: _Toc40621272]拟建工程厂区属于工业用地，厂区范围内未分布植被等生态环境，生态环境影响小。管道敷设施工过程对周边生态环境的影响主要表现为开挖管沟和临时堆渣等作业对生态（水土流失、绿化植被及生物多样性等）环境产生的破坏，属生态类影响，这种破坏通常是短暂的，且大部分可得到恢复。
工程施工期间对生态环境的影响主要表现在以下几方面：
①施工期间土石方工程的开挖引起地表植被的破坏。
②施工中设置的临时堆土造成的水土流失，会增加区域内水土流失量，加剧对环境的破坏。
拟建工程管道铺设将对被临时占用土地及相关区域的植被生态系统和地表的栽种植物造成一定程度的破坏。同时，施工过程中场地临时堆放和开挖地面因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。
[bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc5271]2.2.4营运期污染源分析
2.2.4.1废气
（1） 注塑废气
拟建项目注塑过程采用PET聚酯切片作为容器生产原料，厂区内采购原辅料属于较大颗粒，无粉料投入；因此报告不进行定量分析。注塑过程挥发废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《292塑料制品行业系数手册》中源强系数核算。
拟建项目注塑过程加热温度为130-180℃，未达到PET聚酯切片分解温度250-265℃，但由于加热，分子键在挤压下发生断链，产生游离单体。进入注塑工艺原料为PET聚酯切片，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），加热下表面游离单体主要为非甲烷总烃。
拟建项目在整个注塑过程均为全密闭式，加热过程中有少量的有机废气，注塑成型打开模具时从模具中逸散出来。参照《38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册》《214塑料家具制造行业系数手册》《292塑料制品行业系数手册》“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，注塑过程中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.7kg/t-产品、工业废气量5.108×10²标立方米/千件-产品计，拟建项目需要注塑产品产量为2820t/a，则注塑废气中非甲烷总烃产生量约7.614t/a。
拟建项目在注塑机上方安装集气罩（收集效率70%），收集有机废气后引至废气处理设施处理达标后，由DA001排气筒（20m高）排放，注塑废气处理设施采用“二级活性炭吸附”工艺，综合处理效率为70%。
风机风量核算：在注塑生产线进、出口分别设置集气罩，正常生产时集气罩与废气散发点距离（x）可控制在约0.2m；单个集气罩面积（F）按内径1.5m计，面积为1.766m²；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，拟建项目Vx取0.7m/s。
集气罩风量大小计算公式如下：
L=(10x²+F)Vx
式中：L—集气罩风量，m³/s；
Vx—控制点的吸入风速，0.7m/s；
F—集气罩面积，1.766m²/个；
x—控制点到吸气口的距离，0.2m。
计算得单个集气罩要求风量为1.516m³/s，即5458.32m³/h。考虑风阻等因素，拟建项目注塑生产线设计风量共计15000m³/h。
集气罩收集效率按70%，则非甲烷总烃产生量约7.614t/a，则有组织产生量为5.330t/a、无组织产生量为2.284t/a。根据建设单位提供资料，注塑时长为6600h，则非甲烷总烃有组织产生速率为0.808kg/h，产生浓度为53.836mg/m³；有组织排放速率为0.242kg/h，排放浓度为16.151mg/m³。
拟建项目废气污染源源强核算结果及相关参数详见下表。

表2.2-3    注塑废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	排气筒编号
	污染物种类
	污染物产生量t/a
	排放方式
	风量m³/h
	有组织
	无组织
	排放时间
h

	
	
	
	
	
	
	污染物产生
	治理设施
	污染物排放
	
	

	
	
	
	
	
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	工艺
	收集效率
	处理效率
	排放量t/a
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	

	注塑G1
	DA001
	非甲烷总烃
	7.614
	有组织排放
	15000
	5.330
	53.836
	0.808
	集气罩收集后汇入一套“二级活性炭吸附”装置处理，然后经20m排气筒排放
	70%
	70%
	1.599
	16.151
	0.242
	2.284
	0.346
	6600






（2）锅炉天然气燃烧废气
拟建项目新建1台燃气锅炉（3t/h），燃气锅炉产生天然气燃烧废气，产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放。
本评价锅炉（3t/h）有效运行时间为9h/d，生产时间300d，燃料最大耗量约240m³/h，燃气锅炉年消耗量为64.8万m³。烟气量、二氧化硫及氮氧化物的产排污情况根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）核算，颗粒物参照《环境保护实用数据手册》燃气锅炉产污系数，本次评价取颗粒物产生系数为1.0kg/万m³燃料。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉可知，每燃烧1万Nm³天然气，废气产生量为107753Nm³。各排放系数如下表：
表2.2-4   天然气燃烧废气主要污染物排放系数表
	污染物
	SO2
	NOx
	颗粒物

	（kg/104m³天然气）
	0.02S
	3.03
	1.0

	注：①二氧化硫产污系数是以含硫量（S）形式表示的，拟建项目所在区域使用城镇民用天然气，因此本评价以《天然气》（GB17820-2018）中一类天然气核定的最高总硫量（≤20mg/m³）计，则SO2产污系数为0.4kg/万m³天然气；项目采用国际领先低氮燃烧，氮氧化物产污系数取3.03千克/万m³天然气。
②根据重庆市人民政府关于印发《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（渝府发〔2024〕15号），璧山区属于重点区域，氮氧化物排放浓度要求为50mg/m³。项目厂区东侧紧邻生态保护红线（山体远高于厂区），为保证厂区内污染物达标排放，建设单位采取国际领先低氮技术，氮氧化物产污系数选取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉中低氮燃烧－国际领先3.03千克/万立方米－原料。


表2.2-5  天然气燃烧废气产排污情况一览表
	产污环节
	天然气用量（万m³/a）
	排放方式
	污染物
	产生量（t/a）
	排放量
(t/a)
	排放浓度
(mg/m³)
	排放速率
(kg/h)

	燃气锅炉
	64.8
	有组织
排放
	烟气量
	698.239万m³/a
	/
	/
	/

	
	
	
	二氧化硫
	0.026
	0.026
	3.712
	0.010

	
	
	
	氮氧化物
	0.196
	0.196
	28.120
	0.073

	
	
	
	颗粒物
	0.065
	0.065
	9.280
	0.024


（3）食堂废气
①油烟
拟建项目厂区内设有食堂，项目共有职工26名，根据调查，每人每日消耗动植物油以0.1kg计，在炒菜时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.023t/a；项目食堂设置灶头1个，每个灶头排风量2000m³/h。拟建项目食堂每日烹饪时间约4h（中晚两餐），则油烟产生速率为0.019kg/h，产生浓度约9.5mg/m³。
②非甲烷总烃
根据《〈餐饮油烟大气污染物排放标准（征求意见稿）〉编制说明》重庆市重点控制区域的餐饮单位的非甲烷总烃排放浓度为1.6～12.5mg/m³，由于市场普遍采用的湿式油烟净化技术如运水烟罩、机械式油烟净化技术如金属网过滤板、静电油烟净化技术如双电场静电油烟处理器对非甲烷总烃去除效率较低，约30%～40%，按最不利原则，倒推出非甲烷总烃产生浓度约20mg/m³。项目食堂风机风量2000m³/h，年运行时间1200h，则非甲烷总烃产生速率及产生量为0.04kg/h，0.048t/a。
项目设置高效油烟净化器处理食堂油烟，其处理效率为油烟：90%，非甲烷总烃：65%。则经处理后食堂油烟中污染物排放情况详见下表。
表2.2-6      项目食堂油烟产排情况一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	去除效率（%）
	排放情况

	
	
	产生量
(t/a)
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m³）
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m³）

	食堂
	油烟
	0.023
	0.019
	9.5
	90
	0.002
	0.002
	0.950

	
	非甲烷总烃
	0.048
	0.04
	20
	65
	0.017
	0.014
	7.000


（4）污水处理站废气
拟建项目污水处理站恶臭气体主要来源于废水处理设施，其主要产生单元为、调节池、厌氧池等，恶臭污染物主要为NH3、H2S等成分。参照《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》，污水处理厂的NH3排放系数为0.003g/m³污水；根据《城市污水典型处理工艺气态无机硫化物与臭气的排放特征研究》中对污水处理厂H2S排放情况监测及研究，H2S排放系数为0.001g/m³污水。
拟建项目运营期进入污水处理站的污水最大排放量为42951.9m³/a（152.586m³/d），则合计NH3、H2S的产生量为0.129kg/a、0.043kg/a。
项目厂区污水处理站废气量较低，通过各污水处理单元加盖盖板，加强厂区内绿化，无组织排放。
2.2.4.2废水
污水处理站内设置两套废水处理系统将厂区内污废水分类收集处置，水站制水系统浓水、矿泉水生产线浓水进入浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”物理工艺；生活污水经生化池预处理、食堂废水经隔油池预处理，然后与厂区其他生产废水（反冲洗废水地面清洁废水、洗手废水、灌装机/管道冲洗废水、检验废水）一并进入高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺。
上述两套废水处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水汇入厂区西南角同一排放口（DW001）排放。
（1）正常运营期（丰水期、平水期）污水排放
1）反冲洗废水
项目反冲洗废水来自各过滤设备冲洗废水，日排放量为32m³/d，年排放量为3200m³/a。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（30mg/L）、NH3-N（10mg/L）、SS（50mg/L）。
2）地面清洁废水
项目地面清洁废水主要来自厂区地面清洁，日排放量17.1m³/d，年排放量889.2m³/a。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（450mg/L）、SS（350mg/L）、BOD5（150mg/L）、石油类（20mg/L）。
3）生活污水
项目生活污水来自厂区办公生活，日排放量1.17m³/d，年排放量351m³/a。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（500mg/L）、NH3-N（60mg/L）、SS（400mg/L）、BOD5（400mg/L）、TP（15mg/L）。
4）食堂废水
项目食堂废水来自厂区餐厨排水，日排放量0.936m³/d，年排放量280.8m³/a。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（450mg/L）、BOD5（500mg/L）、NH3-N（28mg/L）、SS（400mg/L）、动植物油（40mg/L）。
5）洗手废水
项目洗手废水来自员工洗手，日排放量0.18m³/d，年排放量54m³/a。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（400mg/L）、SS（200mg/L）、BOD5（150mg/L）、石油类（6mg/L）。
6）灌装机、管道冲洗废水
项目灌装机、管道冲洗废水，日排放量为42m³/d，年排放量为504m³/a。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（30mg/L）、NH3-N（10mg/L）、SS（50mg/L）。
7）检验废水
项目检验废水主要来自检验室产品抽检，日排放量0.45m³/d，年排放量23.4m³/a。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（400mg/L）、SS（60mg/L）、NH3-N（25mg/L）。
8）水站制水系统浓水
水站制水系统产水效率约65%，水站制水废水日排放量18.375m³/d，年排放量5512.5m³/a，主要污染因子和浓度：SS（50mg/L）。
9）矿泉水生产线浓水
矿泉水生产线产水效率约75%，生产线上浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗；剩余浓水外排；矿泉水生产线浓水日排放量40.375m³/d，年排放量32137m³/a，主要污染因子和浓度：SS（100mg/L）。
表2.2-7   拟建项目进入厂区污水处理站废水产排情况表
	废水名称
	产生量
	污染物
	处理前
	厂区污水处理站处理后

	
	
	
	浓度
(mg/L)
	产生量
(t/a)
	浓度
(mg/L)
	排放量（t/a）

	反冲洗废水
	32m³/d
3200m³/a
	COD
	30
	0.096
	/
	/

	
	
	SS
	50
	0.160
	/
	/

	
	
	NH3-N
	10
	0.032
	/
	/

	地面清洁废水
	17.1m³/d
889.2m³/a
	COD
	450
	0.400
	/
	/

	
	
	SS
	350
	0.311
	/
	/

	
	
	BOD5
	150
	0.133
	/
	/

	
	
	石油类
	20
	0.018
	/
	/

	生活污水
	1.17m³/d
351m³/a
	COD
	500
	0.176
	/
	/

	
	
	NH3-N
	60
	0.021
	/
	/

	
	
	SS
	400
	0.140
	/
	/

	
	
	BOD5
	400
	0.140
	/
	/

	
	
	TP
	15
	0.005
	/
	/

	食堂废水
	0.936m³/d
280.8m³/a
	COD
	450
	0.126
	/
	/

	
	
	BOD5
	500
	0.140
	/
	/

	
	
	NH3-N
	28
	0.008
	/
	/

	
	
	SS
	400
	0.112
	/
	/

	
	
	动植物油
	40
	0.011
	/
	/

	洗手废水
	0.18m³/d
54m³/a
	COD
	400
	0.022
	/
	/

	
	
	SS
	200
	0.011
	/
	/

	
	
	BOD5
	150
	0.008
	/
	/

	
	
	石油类
	6
	0.0003
	/
	/

	灌装机、管道冲洗废水
	42m³/d
504m³/a
	COD
	30
	0.015
	/
	/

	
	
	SS
	50
	0.025
	/
	/

	
	
	NH3-N
	10
	0.005
	/
	/

	检验废水
	0.45m³/d
23.4m³/a
	COD
	400
	0.009
	/
	/

	
	
	SS
	60
	0.001
	/
	/

	
	
	NH3-N
	25
	0.001
	/
	/

	水站制水系统浓水
	18.375m³/d
5512.5m³/a
	SS
	50
	0.276
	/
	/

	矿泉水生产线浓水
	40.375m³/d
32137m³/a
	SS
	100
	3.214
	/
	/

	污水处理站处理综合废水
	152.586m³/d
42951.9m³/a
	COD
	72.090
	0.844(0.011t/d)
	30
	0.844(0.005t/d)

	
	
	BOD5
	26.215
	0.422(0.004t/d)
	6
	0.258(0.001t/d)

	
	
	SS
	104.859
	4.251(0.016t/d)
	10
	0.430(0.002t/d)

	
	
	NH3-N
	6.554
	0.067(0.001t/d)
	1.5
	0.064(0.0002t/d)

	
	
	TP
	0.131
	0.005(0.00002t/d)
	0.3
	0.005(0.00002t/d)

	
	
	动植物油
	2.621
	0.011(0.0004t/d)
	1
	0.011(0.0004t/d)

	
	
	石油类
	1.966
	0.018(0.0003t/d)
	1
	0.018(0.0002t/d)


（2）枯水期废污水排放
拟建项目枯水期用水由厂区内自打水井、自建矿井水输水管道供给；其中厂区东北侧施家湾煤矿井水作为备用水源用于绿化用水、锅炉补水、冷却塔补水，绿化用水、锅炉补水、冷却塔补水工序均无废水产生。
1）反冲洗废水
项目反冲洗废水来自各过滤设备冲洗废水，日排放量为32m³/d，枯水期总排放量为853.6m³。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（30mg/L）、NH3-N（10mg/L）、SS（50mg/L）。
2）地面清洁废水
项目地面清洁废水主要来自厂区地面清洁，日排放量17.1m³/d，枯水期总排放量222.3m³。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（450mg/L）、SS（350mg/L）、BOD5（150mg/L）、石油类（20mg/L）。
3）生活污水
项目生活污水来自厂区办公生活，日排放量1.17m³/d，枯水期总排放量93.6m³。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（500mg/L）、NH3-N（60mg/L）、SS（400mg/L）、BOD5（400mg/L）、TP（15mg/L）。
4）食堂废水
项目食堂废水来自厂区餐厨排水，日排放量0.936m³/d，枯水期总排放量74.88m³。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（450mg/L）、BOD5（500mg/L）、NH3-N（28mg/L）、SS（400mg/L）、动植物油（40mg/L）。
5）洗手废水
项目洗手废水来自员工洗手，日排放量0.18m³/d，枯水期总排放量14.4m³。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（400mg/L）、SS（200mg/L）、BOD5（150mg/L）、石油类（6mg/L）。
6）灌装机、管道冲洗废水
项目灌装机、管道冲洗废水，日排放量为42m³/d，枯水期总排放量为126m³。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（30mg/L）、NH3-N（10mg/L）、SS（50mg/L）。
7）检验废水
项目检验废水主要来自检验室产品抽检，日排放量0.45m³/d，枯水期总排放量5.85m³。类比同类项目，主要污染因子和浓度：COD（400mg/L）、SS（60mg/L）、NH3-N（25mg/L）。
8）水站制水系统浓水
水站制水系统产水效率约65%，水站制水废水日排放量18.375m³/d，枯水期总排放量1653.75m³，主要污染因子和浓度：SS（50mg/L）。
9）矿泉水生产线浓水
矿泉水生产线产水效率约75%，生产线上浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水外排；枯水期总排放量2776m³，主要污染因子和浓度：SS（100mg/L）。
表2.2-8   拟建项目进入厂区污水处理站废水产排情况表（枯水期，共3个月）
	废水名称
	产生量
	污染物
	处理前
	厂区污水处理站处理后

	
	
	
	浓度
(mg/L)
	产生量
(t/d)
	浓度
(mg/L)
	排放量（t）

	反冲洗废水
	32m³/d
853.6m³
	COD
	30
	0.001
	/
	/

	
	
	SS
	50
	0.002
	/
	/

	
	
	NH3-N
	10
	0.0003
	/
	/

	地面清洁废水
	17.1m³/d
222.3m³
	COD
	450
	0.008
	/
	/

	
	
	SS
	350
	0.006
	/
	/

	
	
	BOD5
	150
	0.003
	/
	/

	
	
	石油类
	20
	0.0003
	/
	/

	生活污水
	1.17m³/d
93.6m³
	COD
	500
	0.001
	/
	/

	
	
	NH3-N
	60
	0.0001
	/
	/

	
	
	SS
	400
	0.0005
	/
	/

	
	
	BOD5
	400
	0.0005
	/
	/

	
	
	TP
	15
	0.00002
	/
	/

	食堂废水
	0.936m³/d
74.88m³
	COD
	450
	0.0004
	/
	/

	
	
	BOD5
	500
	0.0005
	/
	/

	
	
	NH3-N
	28
	0.00003
	/
	/

	
	
	SS
	400
	0.0004
	/
	/

	
	
	动植物油
	40
	0.00004
	/
	/

	洗手废水
	0.18m³/d
14.4m³
	COD
	400
	0.0001
	/
	/

	
	
	SS
	200
	0.00004
	/
	/

	
	
	BOD5
	150
	0.00003
	/
	/

	
	
	石油类
	6
	0.000001
	/
	/

	灌装机、管道冲洗废水
	42m³/d
126m³
	COD
	30
	0.001
	/
	/

	
	
	SS
	50
	0.002
	/
	/

	
	
	NH3-N
	10
	0.0004
	/
	/

	检验废水
	0.45m³/d
5.85m³
	COD
	400
	0.0002
	/
	/

	
	
	SS
	60
	0.00003
	/
	/

	
	
	NH3-N
	25
	0.00001
	/
	/

	水站制水系统浓水
	18.375m³/d
1653.75m³
	SS
	50
	0.001
	/
	/

	矿泉水生产线浓水
	2776m³
	SS
	100
	0.003
	/
	/

	污水处理站处理综合废水
	112.211m³/d
5820.38m³
	COD
	98.030
	0.011
	30
	0.175(0.003t/d)

	
	
	BOD5
	35.647
	0.004
	6
	0.035(0.001t/d)

	
	
	SS
	133.677
	0.015
	10
	0.058(0.001t/d)

	
	
	NH3-N
	8.912
	0.001
	1.5
	0.009(0.0002t/d)

	
	
	TP
	0.178
	0.00002
	0.3
	0.002(0.00002t/d)

	
	
	动植物油
	0.356
	0.00004
	1
	0.006(0.00004t/d)

	
	
	石油类
	2.674
	0.0003
	1
	0.006(0.0001t/d)


2.2.4.3噪声
拟建项目噪声源主要为注塑机、罐装机、空压机等设备，其噪声范围值为65~90dB（A）。项目综合车间东侧紧邻厂界，且厂界外为山体，对噪声源分布较多的厂界加装隔声棉进行降噪处理；主要噪声源噪声值见下表。


表2.2-9    项目噪声源强调查清单（室内声源）  单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	1#厂房
	注塑机
	/
	80
	建筑隔声、基础减震
	25.21
	55.69
	8
	27.56
	65.35
	昼夜间
	20
	39.35
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	29.85
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	33.57
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	39.69
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	14.97
	65.38
	昼夜间
	20
	39.38
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	18.28
	65.36
	昼夜间
	20
	39.36
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	3.99
	65.93
	昼夜间
	20
	39.93
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	10.95
	65.42
	昼夜间
	20
	39.42
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	11.50
	65.41
	昼夜间
	15
	44.41
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	12.39
	65.40
	昼夜间
	15
	44.40
	1

	2
	1#厂房
	吹塑机
	/
	80
	
	30.33
	50.64
	8
	20.50
	65.36
	昼夜间
	20
	39.36
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	30.90
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	26.55
	65.35
	昼夜间
	15
	44.35
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	41.06
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	7.95
	65.49
	昼夜间
	20
	39.49
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	20.45
	65.36
	昼夜间
	20
	39.36
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	3.14
	66.25
	昼夜间
	20
	40.25
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	12.37
	65.40
	昼夜间
	20
	39.40
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	18.55
	65.36
	昼夜间
	15
	44.36
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	10.85
	65.42
	昼夜间
	15
	44.42
	1

	3
	1#厂房
	风机
	/
	80
	
	31.27
	62.26
	7
	26.17
	65.35
	昼夜间
	20
	39.35
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	20.97
	65.36
	昼夜间
	15
	44.36
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	31.92
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	30.87
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	13.32
	65.39
	昼夜间
	20
	39.39
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	9.67
	65.44
	昼夜间
	20
	39.44
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	3.16
	66.24
	昼夜间
	20
	40.24
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	2.13
	67.13
	昼夜间
	20
	41.13
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	12.95
	65.39
	昼夜间
	15
	44.39
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	21.18
	65.36
	昼夜间
	15
	44.36
	1

	4
	1#厂房
	空压机1
	/
	90
	
	29.89
	63.24
	7
	27.86
	75.35
	昼夜间
	20
	49.35
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	20.99
	75.36
	昼夜间
	15
	54.36
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	33.61
	75.34
	昼夜间
	15
	54.34
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	30.81
	75.34
	昼夜间
	15
	54.34
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	15.01
	75.38
	昼夜间
	20
	49.38
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	9.42
	75.45
	昼夜间
	20
	49.45
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	4.86
	75.74
	昼夜间
	20
	49.74
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	2.07
	77.22
	昼夜间
	20
	51.22
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	11.25
	75.41
	昼夜间
	15
	54.41
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	21.27
	75.36
	昼夜间
	15
	54.36
	1

	5
	1#厂房
	循环水塔
	/
	70
	
	32.84
	41.09
	8
	13.12
	55.39
	昼夜间
	20
	29.39
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	37.12
	55.34
	昼夜间
	15
	34.34
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	19.35
	55.36
	昼夜间
	15
	34.36
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	47.62
	55.34
	昼夜间
	15
	34.34
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	0.75
	62.45
	昼夜间
	20
	36.45
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	27.81
	55.35
	昼夜间
	20
	29.35
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	10.93
	55.42
	昼夜间
	20
	29.42
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	18.98
	55.36
	昼夜间
	20
	29.36
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	25.90
	55.35
	昼夜间
	15
	34.35
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	4.11
	55.89
	昼夜间
	15
	34.89
	1

	6
	1#厂房
	翻斗机
	上海环铄
	75
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	16.87
	58.46
	昼夜间
	20
	32.46
	1

	
	
	
	
	
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	29.40
	58.31
	昼夜间
	20
	32.31
	1

	
	
	
	
	
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	46.30
	58.27
	昼夜间
	15
	37.27
	1

	
	
	
	
	
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	9.84
	58.87
	昼夜间
	15
	37.87
	1

	7
	1#厂房
	全自动吹灌旋一体机
	达意隆
	70
	
	32.48
	0.62
	7.5
	23.81
	53.27
	昼夜间
	20
	27.27
	1

	
	
	
	
	
	
	32.48
	0.62
	7.5
	29.94
	53.25
	昼夜间
	20
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	32.48
	0.62
	7.5
	39.37
	53.25
	昼夜间
	15
	32.25
	1

	
	
	
	
	
	
	32.48
	0.62
	7.5
	9.36
	53.42
	昼夜间
	15
	32.42
	1

	8
	污水处理站
	水泵
	/
	85
	
	7
	38.02
	1
	1.17
	87.79
	昼夜间
	15
	66.79
	1

	
	
	
	
	
	
	7
	38.02
	1
	1.37
	87.75
	昼夜间
	15
	66.75
	1

	
	
	
	
	
	
	7
	38.02
	1
	2.11
	87.70
	昼夜间
	15
	66.70
	1

	
	
	
	
	
	
	7
	38.02
	1
	2.30
	87.69
	昼夜间
	15
	66.69
	1

	9
	1#厂房
	风送盖机
	达意隆
	65
	
	40.4
	4.33
	7.5
	19.13
	48.41
	昼夜间
	20
	22.41
	1

	
	
	
	
	
	
	40.4
	4.33
	7.5
	22.61
	48.36
	昼夜间
	20
	22.36
	1

	
	
	
	
	
	
	40.4
	4.33
	7.5
	43.90
	48.27
	昼夜间
	15
	27.27
	1

	
	
	
	
	
	
	40.4
	4.33
	7.5
	16.65
	48.47
	昼夜间
	15
	27.47
	1

	10
	1#厂房
	吹水机1
	/
	65
	
	26.8
	6.81
	7.5
	31.93
	48.25
	昼夜间
	20
	22.25
	1

	
	
	
	
	
	
	26.8
	6.81
	7.5
	27.67
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	26.8
	6.81
	7.5
	31.21
	48.25
	昼夜间
	15
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	26.8
	6.81
	7.5
	11.69
	48.35
	昼夜间
	15
	27.35
	1

	11
	1#厂房
	吹水机2
	/
	65
	
	21.9
	9.64
	7.5
	37.58
	48.25
	昼夜间
	20
	22.25
	1

	
	
	
	
	
	
	21.9
	9.64
	7.5
	27.85
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	21.9
	9.64
	7.5
	25.56
	48.26
	昼夜间
	15
	27.26
	1

	
	
	
	
	
	
	21.9
	9.64
	7.5
	11.56
	48.36
	昼夜间
	15
	27.36
	1

	12
	1#厂房
	吹水机3
	/
	65
	
	17.06
	12.4
	7.5
	43.15
	48.25
	昼夜间
	20
	22.25
	1

	
	
	
	
	
	
	17.06
	12.4
	7.5
	28.05
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	17.06
	12.4
	7.5
	20.00
	48.28
	昼夜间
	15
	27.28
	1

	
	
	
	
	
	
	17.06
	12.4
	7.5
	11.40
	48.36
	昼夜间
	15
	27.36
	1

	13
	1#厂房
	激光喷码机
	/
	65
	
	12.92
	15.16
	7.5
	48.12
	48.24
	昼夜间
	20
	22.24
	1

	
	
	
	
	
	
	12.92
	15.16
	7.5
	27.89
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	12.92
	15.16
	7.5
	15.03
	48.31
	昼夜间
	15
	27.31
	1

	
	
	
	
	
	
	12.92
	15.16
	7.5
	11.60
	48.36
	昼夜间
	15
	27.36
	1

	14
	1#厂房
	不干胶粘标机
	/
	60
	
	16.5
	21.94
	7
	48.75
	43.24
	昼夜间
	20
	17.24
	1

	
	
	
	
	
	
	16.5
	21.94
	7
	20.24
	43.28
	昼夜间
	20
	17.28
	1

	
	
	
	
	
	
	16.5
	21.94
	7
	14.25
	43.32
	昼夜间
	15
	22.32
	1

	
	
	
	
	
	
	16.5
	21.94
	7
	19.26
	43.28
	昼夜间
	15
	22.28
	1

	15
	1#厂房
	套标机
	/
	60
	
	22.04
	17.92
	7.5
	41.91
	43.25
	昼夜间
	20
	17.25
	1

	
	
	
	
	
	
	22.04
	17.92
	7.5
	20.74
	43.27
	昼夜间
	20
	17.27
	1

	
	
	
	
	
	
	22.04
	17.92
	7.5
	21.09
	43.27
	昼夜间
	15
	22.27
	1

	
	
	
	
	
	
	22.04
	17.92
	7.5
	18.70
	43.28
	昼夜间
	15
	22.28
	1

	16
	1#厂房
	热收缩膜包装机
	/
	70
	
	28.01
	15.98
	7.5
	35.84
	53.25
	昼夜间
	20
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	28.01
	15.98
	7.5
	19.24
	53.28
	昼夜间
	20
	27.28
	1

	
	
	
	
	
	
	28.01
	15.98
	7.5
	27.13
	53.26
	昼夜间
	15
	32.26
	1

	
	
	
	
	
	
	28.01
	15.98
	7.5
	20.15
	53.28
	昼夜间
	15
	32.28
	1

	17
	1#厂房
	纸板裹包式装箱机
	/
	65
	
	33.27
	12.51
	8
	29.53
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	33.27
	12.51
	8
	19.42
	48.28
	昼夜间
	20
	22.28
	1

	
	
	
	
	
	
	33.27
	12.51
	8
	33.43
	48.25
	昼夜间
	15
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	33.27
	12.51
	8
	19.92
	48.28
	昼夜间
	15
	27.28
	1

	18
	1#厂房
	龙门码垛机
	/
	70
	
	12.72
	11.25
	8
	46.19
	53.24
	昼夜间
	20
	27.24
	1

	
	
	
	
	
	
	12.72
	11.25
	8
	31.32
	53.25
	昼夜间
	20
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	12.72
	11.25
	8
	17.03
	53.29
	昼夜间
	15
	32.29
	1

	
	
	
	
	
	
	12.72
	11.25
	8
	8.16
	53.48
	昼夜间
	15
	32.48
	1

	19
	1#厂房
	取水泵
	/
	85
	
	45.99
	1.65
	1
	12.97
	68.33
	昼夜间
	20
	42.33
	1

	
	
	
	
	
	
	45.99
	1.65
	1
	21.94
	68.27
	昼夜间
	20
	42.27
	1

	
	
	
	
	
	
	45.99
	1.65
	1
	50.04
	68.24
	昼夜间
	15
	47.24
	1

	
	
	
	
	
	
	45.99
	1.65
	1
	17.26
	68.29
	昼夜间
	15
	47.29
	1

	20
	1#厂房
	空压机2
	/
	90
	
	18.5
	3.77
	6.5
	37.29
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	18.5
	3.77
	6.5
	34.63
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	18.5
	3.77
	6.5
	25.99
	73.26
	昼夜间
	15
	52.26
	1

	
	
	
	
	
	
	18.5
	3.77
	6.5
	4.78
	73.90
	昼夜间
	15
	52.90
	1

	21
	1#厂房
	空压机3
	/
	90
	
	20.29
	2.93
	6.5
	35.33
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	20.29
	2.93
	6.5
	34.40
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	20.29
	2.93
	6.5
	27.95
	73.26
	昼夜间
	15
	52.26
	1

	
	
	
	
	
	
	20.29
	2.93
	6.5
	4.99
	73.85
	昼夜间
	15
	52.85
	1




2.2.4.4固废
（1）一般工业固体废物
废布袋：井水初滤会定期更换布袋，根据业主提供资料，每月更换一次，年产生量约为0.008t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-009-S59，暂存在一般工业固废暂存间，定期外售废品收购站。
废滤料：生产线中各过滤器需定期更换以保证水质质量，废滤料包括废石英砂和活性炭、废锰砂、废RO膜、废精密滤膜、废反渗透膜、废超滤膜。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-009-S59，各装置滤料每2～3年更换一次，由厂家回收处置。其中废活性炭年产量约5t/a，废石英砂年产量31.85t/a，废锰砂年产量26.4t/a，废精密膜（含5um和1um膜）年产量0.65t/a。合计废滤料63.9t/a。
废包装材料：废包装材料主要为各种原辅材料及产品包装拆开产生的纸箱等，根据业主提供资料，年产生量约2.6t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-099-S59，暂存在一般工业固废暂存间，定期外售废品收购站。
废瓶盖：根据业主提供资料，废瓶盖年产量约15.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-099-S59，定期外售废品收购站。
废瓶标：约350张，约0.01t/a。暂存在一般工业固废暂存间，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-099-S59，定期外售废品收购站。
注塑废边角料、不合格品：边角料、不合格产品产生量约为原料使用量的2‰，即不合格产品约5.7t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW17，废物代码为900-003-S17，定期外售废品收购站。
废模具：项目注塑工序将产生废模具，产生量约0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-099-S59，统一收集至维修区，定期交由模具维修厂家处理。
污水处理站污泥：污水处理站处置产生的污泥，污水站污泥的产生系数1.3t/万吨污水，项目污水年处置量为42951.9t，污泥年产生量约5.58t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW07，废物代码为150-001-S07，交由环卫部门清运处置。
（2）危险废物
废UV灯管：紫外线灭菌设备定期更换UV灯管，根据业主资料，1～2年更换一次，产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW29含汞废物，危险废物代码为900-023-29，收集后委托危废处理单位进行处理。
废含油棉纱和手套：废含油棉纱和手套年产生量约为0.02t，属于《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物类别中的HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49。采用袋装收集暂存于危废贮存间内，定期交由具有资质的单位处置。
废润滑油：定期采用润滑油对生产设备进行维修保养，润滑油年产生量约0.01t，属于《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物类别中的HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-214-08，采用桶装收集暂存于危废贮存间内，定期交由具有资质的单位处置。
废油桶：包括废机油、润滑油桶，年产生量约0.1t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物类别中的HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-249-08。收集暂存于危废贮存间内，定期交由具有资质的单位处置。
废活性炭：项目有机废气采用“二级活性炭吸附”装置处理，利用活性炭吸附的有机废气污染物总量为3.731t/a，活性炭对有机废气的吸附容量为0.2～0.3kg/kg，本评价以0.25kg/kg吸附容量计，活性炭用量约14.924t/a。项目每一级活性炭吸附装置内一次装入活性炭约700kg，活性炭每个月更换一次，则废活性炭产生量约20.531t/a（含吸附有机废气量）。属于《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物类别中的HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废贮存间，定期交有资质单位收集处置。
含油废水：项目食堂废水、员工洗手废水及地面清洁废水经隔油池隔油后的含油废水，产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物类别中的HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-210-08。收集暂存于危废贮存间内，定期交由具有资质的单位处置。
空压机含油废水：空压机运作会产生含油废水，根据《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）“7不作为液态废物管理的物质”可知，项目空压机产生的废水混合有少量机油，不在第7条实施范围内，属于《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物类别中的HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，危险废物代码为900-007-09，产生量约0.5t/a。
（3）生活垃圾
拟建项目员工人数为26人，年工作时间为300天。生活产生量按每人每天0.5千克计，生活垃圾每天产生量为13kg/d，年产生量为3.9t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW64，废物代码为900-099-S64，由当地环卫部门统一收集处置。
（4）餐厨垃圾
项目用餐人数52人次/d，餐厨垃圾产生量按每人每天0.1kg/人·d计，餐厨垃圾每天产生量为5.2kg/d，年产生量为1.56t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW61，废物代码为900-002-S61，餐厨垃圾收集后交由具有资质的单位处置。


根据《国家危险废物名录（2025年版）》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表。
表2.2-10     固体废物属性判定表
	序号
	固废名称
	产生工序
	主要成分
	产生量
(t/a)
	是否属于危险废物
	废物代码

	1
	废布袋
	井水初滤
	悬浮物
	0.008
	否
	900-009-S59

	2
	废滤料
	生产线过滤器更换
	废石英砂和活性炭、废锰砂、废RO膜、废精密滤膜、废反渗透膜、废超滤膜
	63.9
	
	900-009-S59

	3
	废包装材料
	拆包
	纸箱
	2.6
	
	900-099-S59

	4
	废瓶盖
	瓶装水生产
	塑料
	15.5
	
	900-099-S59

	5
	废瓶标
	贴标
	塑料
	0.01
	
	900-099-S59

	6
	注塑废边角料、不合格品
	注塑
	塑料
	5.7
	
	900-003-S17

	7
	废模具
	注塑
	模具
	0.05
	
	900-099-S59

	8
	污水处理站污泥
	污水处理站清涝
	污泥
	5.58
	
	150-001-S07

	9
	废UV灯管
	紫外线灭菌
	UV灯管
	0.01
	是
	HW29：900-023-29

	10
	废含油棉纱和手套
	机械设备维修
	油污
	0.02
	
	HW49：900-041-49

	11
	废润滑油
	机械设备维修保养
	油污
	0.01
	
	HW08：900-214-08

	12
	废油桶
	机械设备维修保养
	油污
	0.1
	
	HW08：900-249-08

	13
	废活性炭
	废气处理
	有机废气
	20.531
	
	HW49：900-041-49

	14
	含油废水
	隔油后的含油废水
	油污
	0.1
	
	HW08：900-210-08

	15
	空压机含油废水
	空压机
	含油废水
	0.5
	
	HW09：900-007-09

	16
	生活垃圾
	生活
	生活垃圾
	3.9
	否
	900-099-S64

	17
	餐厨垃圾
	食堂
	餐厨垃圾
	1.56
	否
	900-002-S61






拟建项目产生的危险废物产生及处置情况详见下表。
表2.2-11   拟建项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废
物代码
	产生量
(t/a)
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废UV灯管
	HW29
	900-023-29
	0.01
	紫外线灭菌
	固态
	UV灯管
	UV灯管
	1d
	T/I
	产生的危废收集于危废贮存间，定期交有资质单位处置

	2
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	20.531
	喷涂废气处理
	固态
	含废气活性炭
	有机废气
	30d
	T
	

	3
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.01
	设备维护、维修
	液态
	油料
	油料
	30d
	T/I
	

	4
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.1
	设备维护
	固态
	油料
	油料
	30d
	T
	

	5
	废含油抹布/棉纱
	HW49
	900-041-49
	0.02
	设备维护
	固态
	油料
	油料抹布/棉纱
	5d
	T/In
	

	6
	含油废水
	HW08
	900-210-08
	0.1
	隔油后的含油废水
	液态
	含油废水
	含油废水
	5d
	T/I
	

	7
	空压机含油废水
	HW09
	900-007-09
	0.5
	空压机
	液态
	含油废水
	含油废水
	30d
	T/I
	


[bookmark: _Toc2194][bookmark: _Toc21639]2.2.5拟建项目排污分析汇总
拟建项目污染物预计产生、排放情况详见下表。
表2.2-12   拟建项目污染物产排情况一览表（废气）
	一、废气

	产生
环节
	废气量（m³/h）
	污染物
	治理前污染物产生情况
	治理措施
	治理后排放情况
	排放
特征

	
	
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	

	1#厂房
	注塑
	15000
	非甲烷总烃
	5.330
	53.836
	0.808
	集气罩收集后汇入一套“二级活性炭吸附”装置处理，然后经20m排气筒（DA001）排放
	1.599
	16.151
	0.242
	有组织

	
	
	/
	非甲烷总烃
	2.284
	/
	0.346
	加强废气收集
	2.284
	/
	0.346
	无组织

	锅炉天然气燃烧废气
	698.239万m³/a
	二氧化硫
	0.026
	3.712
	0.010
	锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放
	0.026
	3.712
	0.010
	有组织

	
	
	氮氧化物
	0.196
	28.120
	0.073
	
	0.196
	28.120
	0.073
	

	
	
	颗粒物
	0.065
	9.280
	0.024
	
	0.065
	9.280
	0.024
	

	食堂废气
	2000
	油烟
	0.023
	9.5
	0.019
	高效油烟净化器处理后经排气筒（DA002）引至食堂楼顶排放
	0.002
	0.950
	0.002
	有组织

	
	
	非甲烷总烃
	0.048
	20
	0.04
	
	0.017
	7.000
	0.014
	

	污水处理站废气
	/
	NH3
	0.129kg/a
	/
	/
	采用管道收集后引至绿地中央排放
	0.129kg/a
	/
	/
	无组织

	
	
	H2S
	0.043kg/a
	/
	/
	
	0.043kg/a
	/
	/
	

	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	


表2.2-13   拟建项目污染物产排情况一览表（废水）
	二、废水

	污染源
	产生量
(m³/a)
	污染物
	治理前污染物产生情况
	治理措施
	达标排放
	排放
特征

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	浓度mg/L
	排放量t/a
	

	污水处理站处理综合废水
	42951.9
	COD
	72.090
	0.844(0.011t/d)
	污水处理站内设置两套废水处理系统将厂区内污废水分类收集处置，上述废水中水站制水系统浓水、矿泉水生产线浓水进入浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”物理工艺；生活污水经生化池预处理、食堂废水经隔油池预处理，然后与厂区其他生产废水（反冲洗废水地面清洁废水、洗手废水、灌装机/管道冲洗废水、检验废水）一并进入高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺。
上述两套废水处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水汇入厂区西南角同一排放口（DW001）排放。
	30
	0.844(0.005t/d)
	连续
排放

	
	
	BOD5
	26.215
	0.422(0.004t/d)
	
	6
	0.258(0.001t/d)
	

	
	
	SS
	104.859
	4.251(0.016t/d)
	
	10
	0.430(0.002t/d)
	

	
	
	NH3-N
	6.554
	0.067(0.001t/d)
	
	1.5
	0.064(0.0002t/d)
	

	
	
	TP
	0.131
	0.005(0.00002t/d)
	
	0.3
	0.005(0.00002t/d)
	

	
	
	动植物油
	2.621
	0.011(0.0004t/d)
	
	1
	0.011(0.0004t/d)
	

	
	
	石油类
	1.966
	0.018(0.0003t/d)
	
	1
	0.018(0.0002t/d)
	


表2.2-14    拟建项目污染物产排情况一览表（固废）
	三、固废

	种类
	固废名称
	产生量
(t/a)
	治理措施
	经处理后排放量（t/a）
	废物代码

	一般工业固废
	废布袋
	0.008
	分类暂存，送物质回收公司处置
	0
	900-009-S59

	
	废滤料
	63.9
	
	0
	900-009-S59

	
	废包装材料
	2.6
	
	0
	900-099-S59

	
	废瓶盖
	15.5
	
	0
	900-099-S59

	
	废瓶标
	0.01
	
	0
	900-099-S59

	
	注塑废边角料、不合格品
	5.7
	
	0
	900-003-S17

	
	废模具
	0.05
	定期交由模具维修厂家处理
	0
	900-099-S59

	
	污水处理站污泥
	5.58
	交由环卫部门清运处置
	0
	150-001-S07

	危险废物
	废UV灯管
	0.01
	暂存于危废贮存间，送有资质单位处理
	0
	HW29：900-023-29

	
	废含油棉纱和手套
	0.02
	
	0
	HW49：900-041-49

	
	废润滑油
	0.01
	
	0
	HW08：900-214-08

	
	废油桶
	0.1
	
	0
	HW08：900-249-08

	
	废活性炭
	20.531
	
	0
	HW49：900-041-49

	
	含油废水
	0.1
	
	0
	HW08：900-210-08

	
	空压机含油废水
	0.5
	
	0
	HW09：900-007-09

	生活垃圾
	3.9
	食堂餐厨垃圾与其他生活垃圾分类，交有资质的单位统一收运、处理
	0
	900-099-S64

	餐厨垃圾
	1.56
	
	0
	900-002-S61




[bookmark: _Toc30772_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12013603][bookmark: _Toc535437448][bookmark: _Toc12013261][bookmark: _Toc11764728][bookmark: _Toc32666][bookmark: _Toc128412971][bookmark: _Toc104853188][bookmark: _Toc5408]2.3清洁生产
[bookmark: _Toc5770][bookmark: _Toc1098]2.3.1生产工艺清洁生产水平
拟建项目设备选型以先进性、可靠性及投资经济性为原则，根据工艺要求，合理布局工艺设备，使各类设备配置合理、物流顺畅，满足项目生产要求，同时考虑了环境保护、安全卫生和节能等因素。
综上所述，拟建项目采取的加工工艺较适合拟建项目特点，均为常规的工艺，达到国内先进水平。
[bookmark: _Toc6944][bookmark: _Toc16085]2.3.2设备清洁生产水平
拟建项目设备均采用自动化较高的数控加工设备，拟建项目生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年第49号令修改）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节2009年第67号）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工节2012年第14号）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（工节2014年第16号）及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》（中华人民共和国工业和信息化部公告2016年第13号）中的淘汰类及限制类设备。因此，拟建项目设备均为国内先进成熟的设备，设备之间配置合理，主体与公用设施基本配套，设备功能能够满足工艺需求，符合清洁生产要求。
[bookmark: _Toc1042][bookmark: _Toc6927]2.3.3资源利用指标
拟建项目建成后，能源以电能等清洁能源为主，满足清洁生产要求。
[bookmark: _Toc29070][bookmark: _Toc29119]2.3.4污染物控制指标
拟建项目废气污染物采取了有效的治理措施，经治理后废气污染物可达标排放；运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站内物理工序进行处理，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺处理后达标排放；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站，采用高效集成一体化污水处理装置，“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺处理后，主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，最终汇入健龙镇璧南河。设备噪声采取建筑隔声、减振措施，固废实现100%安全处置。
采取以上措施各类污染物均能达标排放，有效降低该项目对环境质量的不利影响，对外环境影响较小。
[bookmark: _Toc11138][bookmark: _Toc24081]2.3.5清洁生产环境管理要求
清洁生产是一个动态的概念，为使企业切实做到清洁生产，建设成为清洁文明的现代化工厂，对企业的环境管理提出以下要求。
（1）引进消化国内外先进技术和选购高效先进环保型设备；
（2）强化清洁生产理念，从源头上把“三废”降至最低；
（3）严格按环境管理体系的标准要求，管理生产和一切生产活动，使企业守法、持续改进，有效控制污染；
（4）对员工进行环境法规教育，增强员工的环境意识。在天气晴朗时充分利用自然采光；达到办公或生产要求的光照度时，减少照明灯具的使用数量，并且养成关灯的习惯。
（5）项目建成投产后，进一步开展清洁生产工作，通过对原辅材料、生产技术、生产操作管理、废物处理与综合利用等方面进行全面审核，分析原辅材料消耗情况，找出污染物产生和排放原因，进而在节能、降低原辅材料消耗、减少污染物排放和废物综合利用等方面提出合理化建议。
[bookmark: _Toc1267][bookmark: _Toc12242]2.3.6清洁生产结论
从上述分析可知，拟建项目采用先进的生产工艺和技术装备，生产工艺较为节能先进。项目采用电力，污染物产生量少，且对各产生的污染物均采取了合理有效的污染防治措施。因此，本评价认为拟建项目符合清洁生产要求，基本达到国内先进水平。
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[bookmark: _Toc1130][bookmark: _Toc6424]3.1.1地理位置
璧山区位于重庆市西部，东经106.02至东经106.20，北纬29.17至29.53。东西宽15.5km，南北长66.5km，区域面积915km²。东邻沙坪坝区、九龙坡区，南界江津区，西连铜梁区、永川区，北接合川区、北碚区。璧山地处重庆西大门，是渝西各区县到重庆主城区的交通要道。
接龙一社矿泉水井划属璧山区健龙镇玉林村，位于璧山城区南方直线距离24.0km，地理坐标：北纬29°22′10″，东经106°12′41″。矿泉水源地有简易公路2.5km与老成（都）渝公路连接，往北距来凤镇7.0km，距璧山区丁家镇8.0km。上述两地均有成渝高速公路的出入口，往南有县级公路与成渝铁路江津站相通，距离30km，交通较为方便。
拟建项目位于健龙镇玉林村，地理位置见附图1。
[bookmark: _Toc32754][bookmark: _Toc20010]3.1.2地形、地质及地貌
区内属川东平行岭谷地貌，地形地貌的发育严格受构造与岩性控制，山体走向和构造线方向相一致。区内岭谷相间，呈北北东向相间排列。其特点是背斜成山，紧密狭窄，向斜成谷，宽阔平缓，间或高地、平坝，充分显示了与区域构造的密切关系。全区地貌按成因和形态特征，分述如下：
（1）侵蚀堆积地貌：
分布于工作区西侧，呈长条形，表面平坦，中部略有低下，边缘常有5—10m起伏。
（2）构造剥蚀丘陵地貌：
由易于风化的侏罗系红色碎屑岩地层组成，地形较为开阔平缓，多为孤立的或延伸不远的圆缓丘包组成，很少成岭。沟谷宽平，迂回起伏，常有第四系残坡积层覆盖，分布标高一般200~300m，相对高差多在50m以下。
（3）构造侵蚀低山地貌：
多由三叠系上统须家河组地层构成，因砂岩抗风化能力强，常形成低山地形，其山势走向多与构造线方向一致，沟谷切割剧烈，部分被切穿成为锯齿状列峰山岭，谷坡较陡，分布标高300~600m左右。
（4）构造溶蚀地貌：
岩溶地貌发育分布特征受控于岩性、构造及地表水系的切割情况，碳酸盐岩岩性组合是岩溶地貌发育分布的物质基础，区域构造、新构造运动及地表水系是岩溶地貌发育分布的主要影响因素。工作区岩溶地貌主要由中、下三叠系雷口坡组、嘉陵江组碳酸盐岩经过构造侵蚀、溶蚀作用形成岩溶槽谷地形，区内出露较少。
拟建项目位于健龙镇玉林村，地质条件相对较好。
[bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc26927]3.1.3气候、气象
重庆市璧山区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候特点显著。具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。全区多年平均气温为17.8℃，极端最高温度为42.2℃，极端最低温度为-3℃，全区多年平均年降雨量为1065毫米，最大年降雨量1516.4毫米，最小年降雨量642.8毫米，全区多年平均年蒸发量为1127.8毫米，全区多年平均日照1250小时，多年平均无霜期315d，多年平均风速1.6米/s，多年平均最大风速8.73米/秒。
据璧山区气象站1992年—2021年降水量观测资料统计，多年平均降水量1187mm，降水量分布不均，最多月份是每年5～9月，占全年降水总量70%，属丰水期；降水量最少月份是12月和次年的1～3月，四个月累计降水量仅占全年降水量总量10%，属枯水期；其余4月、10～11月降水量介于丰、枯水期之间属平水期。
[bookmark: _Toc32259][bookmark: _Toc3416]3.1.4水资源
璧山地区受境内东部缙云山、西部云雾山、中部龙梭山山脉影响，形成了三大河流及其72条支流和三大独立水系，三大水系互不贯通。三大水系位于长江流域上游地区，其地表径流属外流水系。受地形地貌限制，境内河流比降大，集雨面积小，河道内蓄水全靠建筑物（堰、闸）分河段梯级拦蓄，河道内水体交换全部依靠一年一度暴雨径流形成的洪水进行水体交换。璧山区境内唯一过境河流是九龙河。
璧南河、梅江河、璧北河三条河流主河道均发源于璧山中部地区云雾山即西山地区。三条主要河流及其支流分别属长江水系和嘉陵江水系。其中，璧南河为长江水系左岸一级支流，干流全长102千米，总流域面积1055平方千米，其中璧山区境内河长82.711千米，区境内总流域面积442.05平方千米，璧南河璧山境内河段平均比降2.65‰，璧南河在璧山区境内河段集雨面积5平方千米以上支流共25条，梅江河为璧南河右岸一级支流，长江二级支流，干流全长76.9千米，总流域面积550平方千米，其中璧山区境内河长62.464千米，区境内流域面积247.627平方千米，河段平均坡降2.02‰。梅江河在璧山区境内河段集雨面积5平方千米以上支流共13条；璧北河为嘉陵江水系右岸一级支流，干流全长48千米，总流域面积262平方千米，其中璧山区境内河长40.706千米，区境内流域面积214.30平方千米，河段平均比降4.46‰。璧北河在璧山区境内河段集雨面积5平方千米以上支流共13条。
璧南河位于长江左岸，主河道发源于大路街道大竹村古老寨、黄桷桥一带，由西北向南流经大路、河边、璧城、璧泉、青杠、来凤、健龙等街镇辖区，止于广普镇柏杨村与江津区的长冲乡金山村结合部“两口河”交界处与梅江河汇流后进入江津区的长冲乡，再经江津区油溪镇注入长江左岸。璧南河河流总长度95.4km，在璧山区境内长度为73.1km，平均坡降2.65‰，境内流域面积455.10km²，占璧山区面积的49.8%，多年平均年径流量20725万m³。流域内有支流38条，其中，支流长度在5km以上有7条，5km以下31条。璧南河的主要水文情况详见下表。
表3.1-1  璧南河主要水文情况一览表
	河流名称
	主河道长度（km）
	主河道平均坡降（‰）
	流域面积（km2）
	多年平均年径流深（mm）
	多年平均年径流总量（万m3）
	多年平均年径流量（m3/s）

	璧南河
	73.1
	2.65
	442.05
	370
	16356
	5.179


璧南河主河道发源于大路街道大竹村古老寨、黄桷桥一带，即项目上游河道，根据GIS地球影响调查，上游仅有1条支流于双河口处汇入，其他有多条不知名季节性冲沟汇入，下游至评价断面（排污口下游约30km处），于塘坊片区有1条支流和1条冲沟汇入，青杠街道有2条冲沟汇入。
拟建项目西侧与璧南河最近距离约1.4km；项目所在区域水系为长江水系，长江自西南方向流入重庆境内，向东出境。沿途横切低山丘陵地带，过低山山脉处，江岸狭窄陡峻、水急潭深，形成长江猫儿峡、铜锣峡等著名峡谷，经丘陵地带则江面相对宽阔，并有沙洲与江心岛出现。
当地最低侵蚀基准面为矿区北东的溪沟，标高为+268m，矿区开采的矿体位于当地侵蚀基准面以上。矿区内冲沟较发育，岩层大部分裸露，地下水主要接受大气降雨的补给，大气降水易顺坡形成径流向地势低洼处排泄，沿冲沟排出矿区。
[bookmark: _Toc25034][bookmark: _Toc4381]3.1.5水文地质
（1）地层岩性
区域上主要出露三叠系下统嘉陵江组～侏罗系中统沙溪庙组地层，由老至新为三叠系下统嘉陵江组（T1j），雷口坡（T2l）、三叠系上统须家河组（T3xj）；侏罗系下统珍珠冲组（J1z）、自流井组（J1zl），中统新田沟组（J2x）、沙溪庙组（J2s）。此外，测区内第四系松散堆积物、沉积物主要分布于湖泊、山间洼地、河流两侧及山麓之下。
表3.1-2  区域地层特征一览表
	界
	系
	统
	组
	段
	代号
	厚度
(m)
	岩性

	中生界
	
	中
统
	沙溪
庙组
	上段
	J2s2
	大于1000
	紫红色砂质泥岩、泥质粉砂岩，与黄灰色长石岩屑石英砂岩不等厚互层。底部有一层厚15～25m的长石石英砂岩，称“嘉祥寨砂岩”。

	
	
	
	
	下段
	J2s1
	245.8
	紫红色粉砂质泥岩夹块状岩屑长石砂岩。底部有一层厚30～50m块状长石岩屑砂岩，称“关口砂岩”。

	
	
	
	新田
沟组
	
	J2x
	141.1
	紫红色、黄绿色泥岩夹粉砂岩底部为长石石英砂岩。

	
	
	下
统
	自流
井组
	
	J1zl
	229.2
	紫红色、黄绿色泥岩、页岩、黄灰色碎屑灰岩及生物碎屑灰岩。

	
	
	
	珍珠
冲组
	
	J1z
	157.7
	暗紫色泥岩、粉砂质泥岩、灰黑色炭质页岩夹石英砂岩。

	
	三
叠
系
	上
统
	须家
河组
	六段
	T3xj6
	190-200
	灰白色、黄褐色厚层块状中—粗粒长石石英砂岩、长石岩屑砂岩、岩屑石英砂岩夹薄层砂质页岩、粉砂岩

	
	
	
	
	五段
	T3xj5
	125-155
	泥岩、页岩、灰色、深灰色薄层粉砂岩、炭质页岩、薄煤层及煤线夹长石石英砂岩

	
	
	
	
	四段
	T3xj4
	67-75
	浅灰、灰黄色厚层块状中粒长石石英砂岩、长石砂岩、岩屑石英砂岩夹粉砂岩、页岩

	
	
	
	
	三段
	T3xj3
	11-15
	灰色、深灰色泥岩、砂质泥岩、页岩，上部夹炭质页岩、薄煤层及煤线

	
	
	
	
	二段
	T3xj2
	120-130
	浅灰色、灰黄色厚层—块状细—中粒长石石英砂岩，上部夹粉砂岩、砂质页岩

	
	
	
	
	一段
	T3xj1
	30-35
	灰、深灰色砂质泥岩、页岩，上部夹粉砂岩，下部夹炭质页岩，薄煤层及煤线，底部偶见一层砾岩

	
	
	中统
	雷口坡组
	
	T2l
	0~10
	灰色薄至中厚层状泥质灰岩、灰岩夹膏盐角砾岩。

	
	
	下
统
	嘉陵
江组
	四段
	T1j4
	120-130
	上部为膏盐角砾岩（深部为膏盐层）夹钙质水云母页岩，下部为浅灰色中至厚层状白云岩。


①三叠系（T）
下统嘉陵江组（T1j）：仅见于温塘峡背斜核部（局部地段），仅出露四段（T1j4）上部岩层，为灰色厚层状微晶白云质灰岩，白云岩夹块状膏溶角砾岩，见波状层理，水平层理及膏盐结晶。
中统雷口坡组（T2l）：仅见于温塘峡背斜近核部（局部地段），岩性主要为灰黄色、灰白色白云质泥岩，上部灰色，深灰色块状盐溶角砾岩，顶部风化淋滤较严重，呈褐黄色，普遍顶部为铁质浸染。
上统须家河组（T3xj）：根据岩性特征，可分六段：
一段（T3xj1）：仅出露于温塘峡背斜核部及两翼，由北向南变厚，为深灰色页岩，含粉砂质粘土岩夹黄色透镜状泥质粉砂岩，偶含菱铁矿结核，夹两层薄煤层或煤线，具水平层理及浪成波痕层理构造。
二段（T3xj2）：浅灰色、灰黄色中厚层－块状细－中粒长石砂岩、岩屑长石砂岩，具有板状交错层理、槽状交错层理、流水波痕层理及平行层理构造，本段岩性稳定，厚度变化较大，且无规律。
三段（T3xj3）：深灰色含粉砂质粘土岩，页岩夹黄色薄－中厚层状细粒岩屑长石砂岩和薄层－透镜状泥质粉砂岩，具小型流水波痕层理，局部生物钻孔发育。本段夹2-6层薄煤层，产植物化石。
四段（T3xj4）：黄色厚层粗－中粒夹细粒岩屑长石砂岩，具平行层理、流水波痕层理、槽状层理及浪成波痕层理。层系底常见冲刷现象，局部含稀疏皮壳状菱铁矿结核。本段岩性稳定，厚度由北向南变薄。
五段（T3xj5）：下部为灰色夹黄灰色块状含粉砂质粘土岩夹透镜状细-粉砂岩及透镜状煤层和不规则煤线；上部为深灰色厚层含粉砂质粘土岩、页岩夹黄灰色薄－中厚层状细砂岩及厚0.08-0.40m的煤层。
六段（T3xj6）：下部为黄色－黄灰色厚层粗至中粒岩屑长石砂岩夹中厚层泥质粉砂岩，北部夹5—10m厚的黄灰色粉砂质粘土岩，具平行层理，板状层理、流水波痕层理、浪成波痕层理；上部为黄色厚层粗至细粒长石石英砂岩，岩屑长石砂岩，具板状层理、槽状层理，流水波痕层理及水平层理构造。层序底常见冲刷充填构造。
②侏罗系（J）
下统珍珠冲组（J1z）：黄绿色、紫红色块状砂质粘土岩，粘土岩夹黄色薄－中厚层状及透镜状细粒岩屑石英砂岩。本段由北往南增厚，为浅湖环境沉积。底部为5m黄色中厚层含粉砂质粘土岩。
下统自流井组（J1zl）：根据岩性特征，可分三段：
东岳庙段（J1zld）：上部主要由灰、灰绿色间夹暗紫红色泥岩、页岩组成，夹多层泥质灰岩，介壳灰岩透镜体；下部主要为灰、深灰色灰岩，介壳灰岩，泥质灰岩夹透镜状菱铁矿。
马鞍山段（J1zlm）：紫红色夹黄色块状含钙质粉砂质粘土岩，下部夹黄色薄－中厚层状泥质粉砂岩－细砂岩，局部含丰富的钙质结核和少许瓣鳃化石，顶部夹黄色中厚层钙质细砂岩和钙质粉砂岩及泥灰岩砾石。
大安寨段（J1zlda）：红色、黄绿色钙质泥岩、页岩粉砂质页岩，黄灰色碎屑灰岩及生物碎屑灰岩。
③中统新田沟组（J2x）
底部为厚约2—3m黄色中厚层泥质细粒岩屑石英砂岩，中下部为紫红色块状含粉砂质粘土岩夹薄层状岩屑石英砂岩及泥质粉砂岩；上部为紫红色块状含粉砂质粘土岩，灰绿色，黄色页岩夹泥质粉砂岩及灰岩透镜体。
④中统沙溪庙组（J2s）
根据岩性特征，可分上、下两个岩性段。
一段（J2s1）：紫红色、暗紫红色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂质钙质泥岩为主，夹黄灰色、紫灰色、紫红色中厚层状中—粗粒长石砂岩、长石石英砂岩。底部为30～50m厚的黄灰色块状中粒岩屑长石石英砂岩（即“关口”砂岩），局部与下覆泥岩的接触面不平整，顶部为一层约10～15m厚的黄绿色页岩（即“叶肢介”页岩）
二段（J2s2）：分布于工作区璧山区向斜的广大区域。岩性为含钙质结核的紫红色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与黄灰色块状长石石英砂岩、岩屑长石砂岩不等厚互层。底部为厚15～25m的长石石英砂岩（即“嘉祥寨”砂岩）。
⑤第四系（Q4）
主要为残坡积物和洪冲积物，零星分布于河流两岸及沟谷和缓坡地带，厚数米。
（2）地质构造
位于四川盆地东南缘川东弧形构造带、华蓥山帚状褶皱之温塘峡背斜西翼，背斜紧凑，两翼不对称，一般西陡东缓，背斜轴线扭曲，轴向倾斜变化大，矿区位于温塘峡背斜西翼南段，地层单斜产出，岩层产状292°～302°∠37°～42°。钻井及周边未见褶皱及断层。
（3）水文地质
区内水文地质条件受地质构造，地层岩性及地形地貌及气象水文等条件制约明显，特别是地下水类型分布、岩层的富水性程度、地下水的补、迳、排特点及水化学特征等也严格受到上述条件的控制。根据收集的资料看，区内浅层地下水可分为三类：
①红层承压水
该类地下水主要赋存于侏罗系中统沙溪庙组及下统自流井组中，砂岩、灰岩和泥岩呈不等厚互层状，倾斜叠置构成多个层间承压水构造，每层含水砂岩均具独立的补、迳、排系统，其间无水力联系，普遍具承压性，地下水埋藏浅，水位一般近地表或高出地表，单井水量一般80—500m³/d以上，水质类型多以HCO3—Ca·Na为主，矿化度0.2~0.90g/l。
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图3.1-1  勘查区水文地质图
②碎屑岩类孔隙裂隙水
该类地下水主要赋存于三叠系上统须家河组含水岩组中，区域内须家河组根据岩性分为6段，1、3、5段为泥页岩及薄煤层，为隔水层；2、4、6段为岩性以石英砂岩、长石石英砂岩为主，为主要含水层。该含水岩组呈条带状分布于背斜两翼，该类地下水以孔隙裂隙含水为主，地下水贮存于砂岩孔隙裂隙中，裂隙是地下水贮存和运移的空间与途径，现对须家河组各段含、隔水性特征分述如下：
（a）含水层
须家河组第六段（T3xj6）：该类地下水主要为砂岩裂隙水，该含水层富水性中等。据区域水文地质资料，水质类型为重碳酸～钙水，矿化度小于0.5g/l为主。
须家河组第四段（T3xj4）：该类地下水主要为砂岩裂隙水，该含水层富水性中等。据区域水文地质资料水质类型为重碳酸～钠水。含水层单位涌水量q=0.1~1L/s.m，矿化度小于0.5g/l为主。
须家河组第二段（T3xj2）：该类地下水主要为砂岩裂隙水。据区域水文地质资料水质类型为重碳酸～钙钠水。矿化度小于0.5g/l为主，富水性中等。
（b）隔水层
须家河组第一段（T3xj1）：为相对隔水层，灰、深灰色砂质泥岩、页岩，上部夹粉砂岩，下部夹炭质页岩，薄煤层及煤线，底部偶见一层砾岩，隔水性中等。
须家河组第三段（T3xj3）：为相对隔水层，灰色、深灰色泥岩、砂质泥岩、页岩，上部夹炭质页岩、薄煤层及煤线，隔水性中等。
须家河组第五段（T3xj5）：为相对隔水层，灰色、深灰色薄层粉砂岩、炭质页岩、薄煤层及煤线夹长石石英砂岩，隔水性中等。
③碳酸盐岩类裂隙溶洞水
碳酸盐岩溶水主要赋存于背斜轴部的三叠系嘉陵江组、雷口坡组含水岩组中，该含水岩组呈条带状分布于背斜轴部，该类地下水接受大气降雨补给，通过岩溶裂隙入渗，运移于岩溶管道和裂隙中，以泉和暗河的形式排泄。大泉、地下河流量多在500~1000m³/d，水化学类型为HCO3—Ca型水，矿化度均小于0.3—1g/L。
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3.1.6.1调查方法
（1）植物物种多样性和植被调查方法
植物物种多样性和植被调查采用在现场的路线法和样方法相结合的方式同时进行。
①植物物种多样性
评价区植物种类、位置以及国家重点保护物种的种群数量和地理位置是物种多样性调查的基本内容。植物物种多样性调查限于维管植物，重点是种子植物。调查中在项目规定的调查范围内不同海拔、不同区域设置样线，在样线上识别和记录看到的植物物种。
调查中对植物种属能直接进行鉴定的就立即鉴定记录种类，不能鉴定的采集实物照片及特征枝条、花、果部件带回，根据《中国高等植物图鉴》《中国植物志》和《中国高等植物》等进行鉴定。鉴定中记录植物的科、属、种名，国家重点保护植物记录经纬度、海拔、生境和种群数量。确定名录时，除参考上述志书外，还参考了相关区域历年发表的植物物种多样性和植被有关的专著和论文。
②国家重点保护植物的调查
重点针对施工占地区内的野生保护植物进行调查。具体方法是：保护植物成片分布的区域，野外直接在地形图上勾绘保护植物的分布范围、并记录估计的株数；对离散分布的、胸径和树高较大的保护植物，在野外记录其胸径、树高和经纬度；列表展示调查到的保护植物种类和数量以及与拟建工程的关系；根据野外调查结果绘制国家重点保护植物分布图。
③植被
每一种植物群落都分布于特定类型的生境中，这是植物群落生态学调查的基本内容。植物群落样线调查时用目测法，同时在重点调查区域的代表性植物群落类型中随机抽取样方。
植被样线调查时，根据乔木、灌丛、草地的优势种确定群落类型，实时在 1：1万地形图上勾绘。植物群落样方调查中，在重点调查区域各类植物群落中均要抽取样方，在一般调查区域沿样线随机抽取样方，作样方调查。样方分成乔木、灌木和草本三种类型，其大小一般为10m×10m，5m×5m和2m×2m（或1m×1m）或根据实地地形条件确定。样方调查中，识别并记录样方中的植物属种、盖度、胸径和树高（乔木）、郁闭度、地理位置、小地名、经纬度、调查时间和调查人员等基本数据。
（2）动物资源调查
野生动物调查采用野外实地调查、访问、查阅保护区相关文献资料等方法进行，记录到种。分不同的动物类型采取如下实地调查方法。
①物种识别
脊椎动物物种多样性的调查以样线法为主，样线设置要涵盖不同海拔的生境类型。调查中记录物种名、数量、海拔、生境类型，以及记录样线地理位置、小地名、经纬度、调查时间和调查人员等。
两栖类和爬行类野外主要采用样线法调查，同时参照观察到的或采获的实体、蝌蚪、幼体等标本确定属种。
鸟类以野外样线调查为主获得鸟类的种类，永久占地以及典型生物群落均设置样线，样线设置以重点调查区域为主，同时考虑一般调查区域。
种群数量以实际观察到的个体数作估计值。在野外样线调查中，根据见到的个体、听到的鸣叫或痕迹（如羽毛）识别物种。对于大型鸟类，还采用了访问法调查，访问中记录看到的标本、羽毛、实体等。进行鸟类样线调查时，同时进行兽类样线调查和小型兽类样方调查。野外调查中直接根据观察到的兽类尸体、毛发、粪便、脚印和其他痕迹识别大中型兽类物种，同时访问当地居民，根据他们猎获的兽皮或骨头分析估计评价区域兽类物种组成和相对数量。
②脊椎动物名录
确定陆生脊椎动物名录时，以野外调查结果为主，同时参考已发表的与动物物种多样性有关的专著和论文。
在以上调查和收集资料基础上，确定各类陆生脊椎动物名录，分析陆生脊椎动物各大类群物种组成、区系特征、国家和地方重点保护物种，估计它们的数量和分布特征。
兽类：对大中型兽类，野外调查主要采用样线法。按布设的所有样线，在野外直接根据观察到的实体、毛发、粪便和其他痕迹进行识别，同时访问当地居民、保护区工作人员等方法掌握区域大中型兽类组成；对小型兽类（鼠兔类、食虫类和啮齿类等）则通过铗日法或铗夜法进行调查。同时，结合保护区资料以确定保护区内兽类种类和分布情况。
鸟类：一般采取样线法进行鸟类数量及种类的调查统计。通过望远镜等工具观察鸟类的外形特征，结合鸣声进行种类识别和数量的调查统计；对于个体较大的鸟类，通过访问调查并结合查阅保护区相关资料确定。调查过程中，尤其注重记录评价区内的各类水禽及保护鸟类。
爬行类：通过查阅文献资料，初步了解爬行类的大致分布范围，结合项目供电路线走向与地形条件布设样线，样线的布设考虑了灌丛、森林等生境。通过野外采集标本，收集相关资料和查阅有关文献资料等确定爬行类种类及其分布范围。
两栖类：在评价区范围内对水溪沟、池塘等生境，以及各类生境都进行了详细调查。采集两栖类标本和拍摄影像资料，并查阅相关文献进行比对和鉴定。
（3）生物量调查
乔木生物量由专著参考和实际测立木胸径和高度通过材积表计算所得。森林采用区域生物量估算方法中的蓄积量推算法：
B=Vtotal×EF
式中Vtotal为该种林型的木材蓄积量，EF为木材转换为生物量的常数，不同树种比重不同。此种方法可粗略地估算某地区的生物量。灌木通过选择典型植株（丛）和样方内株（丛）数确定生物量，收割所有灌木地上部分，按物种分类称量其鲜重。草本通过收割1m×1m内地上部分进行测算。比较各种群落损失的生物量和评价区内该类群落总的生物量，为分析施工和运行对生态系统组成和服务功能的影响提供依据。灌木、草本植物皆随机取枝叶50—100g，称量鲜重，带回样品于75℃烘箱内恒温烘干至恒重，称量其干重，求得各物种的干物质净含量及其含水量。
（4）生态系统调查
生态系统的调查主要调查评价区内生态系统的组成和主要特征。生态系统的种类、面积调查以资料收集为主，主要收集、查阅区域森林资源规划设计调查成果等资料，从中得出保护区和评价区的生态系统类型、分布和面积等。采用与野生动植物资源调查设置的样方调查与样线调查相结合的方法调查生态系统特征、生态系统的动物种类、生态环境类型和生态系统结构等方面。
（5）景观资源调查
以野外GPS定点的植物群落学调查结果和林地保护利用、林地更新资料，参考卫星遥感影像解译结果，利用arcgis技术制作评价区的植被分布图。归并各类森林、灌丛、草地群落，制作出包含主要生态系统类型和斑块类型的景观生态体系分布图。
根据景观分布图统计分析建设前后景观格局组成信息及景观格局指数变化，据此对景观格局受到的影响进行分析，并提出针对性保护措施。
3.1.6.2陆生生态现状调查
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）7.3.4陆生生态二级评价应结合调查范围、调查对象、地形地貌和实际情况选择合适的调查方法。开展样线、样方调查的，应合理确定样线、样方的数量、长度或面积，涵盖评价范围内不同的植被类型及生境类型，山地区域还应结合海拔段、坡位、坡向进行布设。
（1）调查时间
拟建项目生态调查时间为2024年11月1日、2024年12月10日。
（2）样线
拟建项目生态环境评价等级为二级，根据评价范围内不同海拔、不同区域设置4条调查样线，拟建项目涵盖评价范围内不同海拔、不同区域，因此项目样线设置具有代表性。评价区样线设置情况表如下。
表3.1-3   评价区调查样线信息汇总表
	编号
	起点
	止点
	长度
(m)

	
	经度（°）
	纬度（°）
	海拔（m）
	经度（°）
	纬度（°）
	海拔（m）
	

	L1
	106.211948
	29.365032
	362
	106.215441
	29.363979
	476
	910

	L2
	106.206274
	29.368981
	297
	106.210562
	29.367082
	313
	663

	L3
	106.212616
	29.370794
	288
	106.213298
	29.374598
	296
	600

	L4
	106.211436
	29.376732
	280
	106.216559
	29.377950
	325
	756

	L5
	106.211254
	29.381936
	302
	106.219263
	29.381206
	380
	1240

	L6
	106.218737
	29.388397
	278
	106.222025
	29.387276
	363
	392


（3）样方
植物调查基本沿着相同的方向前行，样线上记录发现的植物种类，在典型植物群落设置样方，调查植物群落特征。
项目样线、样方见下表。
表3.1-4   样线样方一览表
	样线编号
	样方编号
	植被类型
	坐标
	海拔（m）

	
	
	
	经度
	纬度
	

	L1
	1
	1#慈竹林
	106.210659
	29.363953
	363

	
	2
	2#慈竹林
	106.210944
	29.363022
	374

	
	3
	1#桉树林
	106.212044
	29.364359
	381

	
	4
	1#杉木林、1#栎树林
	106.213175
	29.364429
	424

	
	5
	1#马尾松林
	106.212678
	29.363229
	437

	
	6
	2#栎树林
	106.212462
	29.361896
	437

	
	7
	3#慈竹林
	106.212923
	29.361549
	448

	
	8
	2#桉树林
	106.214647
	29.362752
	462

	
	9
	2#杉木林
	106.214687
	29.362611
	456

	
	10
	3#桉树、3#栎树林
	106.214973
	29.362866
	482

	
	11
	3#杉木林
	106.215589
	29.363115
	492

	
	12
	2#马尾松林
	106.214777
	29.363929
	478

	
	13
	3#马尾松林
	106.215396
	29.363775
	483

	
	14
	1#五节芒
	106.212497
	29.363214
	427

	
	15
	1#栀子灌丛
	106.2126754
	29.362544
	447

	L2
	16
	1#桉树林
	106.206274
	29.368981
	301

	
	17
	1#慈竹林、2#桉树林
	106.209125
	29.368249
	285

	
	18
	2#慈竹林
	106.209471
	29.368268
	294

	
	19
	1#马尾松、3#桉树林
	106.210236
	29.367926
	296

	
	20
	3#慈竹林、1#樟树林、1#杉树林
	106.210418
	29.367806
	297

	
	21
	1#栎树林、2#樟树林
	106.210334
	29.367688
	298

	
	22
	2#马尾松林、2#杉树林
	106.210580
	29.367632
	306

	
	23
	3#马尾松、2#栎树林
	106.210716
	29.367197
	317

	
	24
	3#杉树林、3#栎树林
	106.211083
	29.366987
	331

	L3
	25
	1#桉树林
	106.213031
	29.370820
	294

	
	26
	2#桉树林
	106.2134001
	29.370666
	306

	
	27
	1#马尾松林
	106.213429
	29.370265
	313

	
	28
	3#桉树林
	106.213527
	29.371509
	301

	
	29
	2#马尾松林
	106.214259
	29.372019
	321

	
	30
	1#慈竹林
	106.213918
	29.372996
	301

	
	31
	3#马尾松林
	106.214042
	29.373155
	308

	
	32
	2#慈竹林
	106.213905
	29.374471
	307

	
	33
	1#棕叶狗尾草草丛
	106.213288
	29.370889
	299

	L4
	34
	1#桉树林
	106.211040
	29.376780
	287

	
	35
	1#慈竹林
	106.213744
	29.375285
	306

	
	36
	1#马尾松林
	106.214516
	29.375542
	328

	
	37
	1#樟树林
	106.214479
	29.376416
	307

	
	38
	2#樟树林
	106.214699
	29.375874
	328

	
	39
	2#马尾松林
	106.215294
	29.377482
	305

	
	40
	3#马尾松林
	106.216303
	29.376930
	343

	
	41
	2#慈竹林
	106.216179
	29.377874
	316

	L5
	42
	1#马尾松林
	106.210756
	29.381960
	302

	
	43
	2#马尾松林
	106.214511
	29.381016
	288

	
	44
	3#马尾松林
	106.216367
	29.383409
	281

	
	45
	1#栎树林
	106.217311
	29.382217
	291

	
	46
	1#桉树林
	106.217462
	29.381698
	306

	
	47
	2#桉树林
	106.218148
	29.382895
	319

	
	48
	1#杉树林
	106.218717
	29.382409
	353

	
	49
	2#杉树林
	106.218803
	29.381459
	379

	
	50
	3#杉树林
	106.219570
	29.381493
	408

	L6
	51
	1#樟树林
	106.219371
	29.387803
	294

	
	52
	1#马尾松林
	106.219672
	29.388008
	311

	
	53
	2#樟树林
	106.219269
	29.387471
	288

	
	54
	2#马尾松林
	106.220621
	29.386858
	330

	
	55
	3#马尾松林
	106.220959
	29.387980
	369


根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）：“涵盖评价范围内不同的植被类型及生境类型，山地区域还应结合海拔段、坡位、坡向进行布设。根据植物群落类型（宜以群系及以下分类单位为调查单元）设置调查样地，二级评价不少于3个，调查时间宜选择植物生长旺盛季节。”
拟建项目生态环境评价等级为二级，本次按照不同植被及生境类型设置样方，项目样方设置涉及的生境主要为森林生态系统，植被类型包括针叶林、阔叶林植被、灌丛植被、灌草丛植被；且项目结合区域海拔、坡向等进行布设样方，因此项目样方设定具有代表性。
1）典型植被群落调查
a.马尾松林（Pinus massoniana Lamb）
项目工程调查区域中，马尾松林郁闭度在0.6-1之间。调查区域乔木层中马尾松林的分布较多，多在山丘中部至顶端混交生长，均为人工种植，但经过多年发育生长，该群丛已达到半人工林状态。桉树林中伴有杉木、栎树、毛桐等。
群落中植物组成简单，林下植被包括灌木、草本植物，林中灌草盖度一般为40%，组成种类有铁仔、细齿叶柃、悬钩子、油茶等，草本有五节芒、细穗腹水草、蕨、黄背越菊等。由于林分郁闭度较高，林木保水保土功能较好。马尾松、杉木形成了部分混交林，部分样方调查情况如下表。
表3.1-5    1#马尾松林植被样方
	乔木层
	拉丁名
	数量（株）
	郁闭度
	备注

	马尾松林
	Pinus massoniana Lamb.
	33
	1
	样方：10m×10m
样方郁闭度1
乔木高度2~25m

	杉木
	Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.
	2
	0.3
	

	栎树
	Quercus L.
	11
	0.6
	

	毛桐
	Mallotus barbatus (Wall. ex Baill.) Müll. Arg.
	13
	0.3
	

	灌木层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	铁仔
	Myrsine africana L.
	8
	60
	样方：5m×5m
总盖度：65%
灌木高1.8~2.5m

	细齿叶柃
	Eurya nitida Korth.
	1
	15
	

	草本层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	五节芒
	Miscanthus floridulus Lab.
	5
	3
	样方：1m×1m
总盖度：8%
草本均高0.25—0.7m

	细穗腹水草
	Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) T. Yamaz.
	14
	5
	


表3.1-6    2#马尾松林植被样方
	乔木层
	拉丁名
	数量（株）
	郁闭度
	备注

	马尾松林
	Pinus massoniana Lamb.
	8
	0.8
	样方：10m×10m
样方郁闭度0.8
乔木高度7m~20m

	油桐
	Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw
	15
	0.8
	

	栎树
	Quercus L.
	9
	0.2
	

	梧桐
	Firmiana simplex (Linnaeus) W. Wight
	3
	0.6
	

	樟树
	Camphora officinarum Nees ex Wall
	1
	0.15
	

	灌木层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	悬钩子
	Rubus L.
	3
	20
	样方：5m×5m
总盖度：40%
灌木均高约0.4m~0.6m

	菝葜
	Smilax china L.
	9
	30
	

	草本层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	五节芒
	Miscanthus floridulus Lab.
	9
	5
	样方：1m×1m
总盖度：5%
草本均高0.5m


b.桉树林（Form. Cupressus funebris）
项目工程调查区域中，桉树林郁闭度在0.3-0.8之间。调查区域乔木层中桉树林的分布较少，多在山丘中部至顶端混交生长，均为人工种植，夹有毛桐、杉木等。群落中植物组成简单，林下植被包括灌木、草本植物，林中灌草盖度一般为25%。灌木种类主要有铁仔等；草本植物以五节芒为主。样方调查情况如下表。
表3.1-7     1#桉树林植被样方
	乔木层
	拉丁名
	数量（株）
	郁闭度
	备注

	桉树
	Eucalyptus spp.
	8
	0.8
	样方：10m×10m
样方郁闭度0.9
乔木高度3m~20m

	毛桐
	Mallotus barbatus (Wall.) Muell. Arg.
	8
	0.2
	

	盐麸木
	Rhus chinensis Mill.
	33
	0.8
	

	灌木层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	铁仔
	Myrsine africana L.
	1
	5
	样方：5m×5m
总盖度：5%
灌木均高约1.5m

	草本层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	五节芒
	Miscanthus floridulus Lab.
	5
	5
	样方：1m×1m
总盖度：5%
草本均高0.8m


c.杉木林（Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook）
项目工程调查区域中，桉树林郁闭度在0.5-1之间。调查区域乔木层中杉木林的分布较少，多在山丘中部至顶端混交生长，均为人工种植，夹有桉树、樟树栎树等。群落中植物组成简单，林下植被包括灌木、草本植物，林中灌草盖度一般为50%。灌木种类主要有铁仔等；草本植物包括葛、棕叶狗尾草、荠苎等。样方调查情况如下表。
表3.1-8   1#杉木林植被样方
	乔木层
	拉丁名
	数量（株）
	郁闭度
	备注

	桉树
	Eucalyptus spp.
	4
	0.6
	样方：10m×10m
样方郁闭度1
高度20~25m

	杉木
	Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.
	26
	1
	

	灌木层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	草本层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	葛
	Pueraria montana var. lobata (Willdenow) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep
	3
	30
	样方：1m×1m
总盖度：60%
草本均高0.3~0.6m

	棕叶狗尾草
	Setaria palmifolia (J. Konig) Stapf
	4
	55
	

	荠苎
	Mosla grosseserrata Maxim.
	3
	10
	


d.慈竹林（Bambusa emeiensis L. C. Chia & H. L. Fung）
竹林以人工栽植的丛生慈竹为主，单独形成群落优势树种。此外还有少量的毛竹属的竹种分布。多为团状分布于评价区内农家住宅、乡村道路周围，并且面积很小，呈零星分布状态。种类是慈竹，高度在12—15m。竹林下层几乎不含灌木层和草本层，仅零星分布有极少量的金佛山荚蒾、构树、葛、飞蓬等。样方竹层的盖度在70%~100%，竹均高12m左右，胸均径6cm左右。
表3.1-9   1#慈竹林植被样方
	乔木层
	拉丁名
	数量（株）
	郁闭度
	备注

	慈竹
	Bambusa emeiensis L. C. Chia & H. L. Fung
	242
	95
	样方：10m×10m
样方郁闭度0.95
平均高度12m

	灌木层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	金佛山荚蒾
	Viburnum chinshanense Graebn.
	22
	10
	样方：5m×5m，
总盖度：13%
灌木高约0.5~1.5m

	构树
	Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.
	3
	2
	

	草本层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	飞蓬
	Erigeron acris L.
	2
	1
	样方：1m×1m
总盖度：11%
草本均高0.7~1.5m

	葛
	Pueraria montana var. lobata (Willdenow) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep
	1
	10
	


e.栀子灌丛（Gardenia jasminoides J.Ellis）
评价区栀子灌丛主要为人工种植，分布较少，植物组成单一，外观绿色，丛状，参差不齐，平均盖度65%，平均株高约1m。
表3.1-10   1#栀子灌丛植被样方
	乔木层
	拉丁名
	数量（株）
	郁闭度
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	灌木层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	栀子
	Gardenia jasminoides J.Ellis
	14
	65
	样方：5m×5m，
总盖度：65%
灌木均高约1m

	草本层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	/
	/
	/
	/
	/


f.棕叶狗尾草草丛(Setaria palmifolia (J. Konig) Stapf)
棕叶狗尾草生于山坡、山谷的阴湿处或林下。适应性强，全光照或弱光环境下生长良好。耐湿，可短期淹水，具有一定耐旱能力，喜湿润、肥沃土壤。调查区群落高度30~70cm。伴生种主要有地果、夏枯草等。
表3.1-11   1#浦儿根草丛植被样方
	乔木层
	拉丁名
	数量（株）
	郁闭度
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	灌木层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	毛桐
	Mallotus barbatus (Wall.) Muell. Arg.
	1
	8
	样方：1×1m
总盖度：8%
草本均高0.2m

	草本层
	拉丁名
	数量（株/丛）
	盖度%
	备注

	荠苎
	Mosla grosseserrata Maxim.
	4
	5
	样方：1×1m
总盖度：90%
草本均高0.1~0.5m

	棕叶狗尾草
	Setaria palmifolia (J. Konig) Stapf
	5
	50
	

	葛
	Pueraria montana var. lobata (Willdenow) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep
	3
	25
	

	白英
	Solanum lyratum Thunb.
	2
	3
	

	地果
	Ficus tikoua Bur.
	2
	10
	

	夏枯草
	Prunella vulgaris L.
	2
	1
	


经调查，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及森林公园等。根据实地调查，项目地面占地范围内主要为乔木林、耕地等，不涉及国家重点保护的珍稀濒危植物和地方保护的珍稀古树。
按照《国家重点保护野生植物名录》（2021年）和《重庆市林业局 重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市重点保护野生动物名录〉〈重庆市重点保护野生植物名录〉的通知》（渝林规范〔2023〕2号），评价范围及占地范围内现场调查期间不涉及国家级及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，不涉及《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，亦不涉及国家和地方人民政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等重要物种。
3.1.6.3自然资源现状
（1）土地资源
结合卫星图片解译结果，生态环境二级评价区域土地总面积672.88hm²。根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）标准，对评价区按一级分类标准进行面积统计见下表。

表3.1-12  项目评价范围内土地利用现状面积统计表
	土地利用分类
	面积（公顷）
	占比（%）
	斑块数

	一级类
	二级类
	
	
	

	01耕地
	0101水田
	113.37
	16.85
	99

	
	0103旱地
	41.70
	6.20
	88

	02园地
	0201果园
	59.95
	8.91
	118

	03林地
	0301乔木林地
	354.24
	52.64
	264

	
	0302竹林地
	46.39
	6.89
	61

	07住宅用地
	0702农村宅基地
	38.47
	5.72
	143

	10交通运输用地
	1004城镇村道路用地
	2.78
	0.41
	1

	11水域及水利设施用地
	1104坑塘水面
	15.99
	2.38
	15

	合计
	672.88
	100.00
	789


由上表可知，区块拟建工程生态评价范围内土地利用类型以林地为主，约占生态评价范围的59.53%。
总体而言，区域土地利用类型整体呈现林地与耕地镶嵌分布，同时零星分布有农村宅基地、交通运输用地等其他用地类型。
（2）水资源
地表水是指河流、湖或淡水湿地等。评价区内的地表水主要由库、塘构成，面积15.99hm²，占评价区总面积的2.38%。
（3）植物资源
①植物物种组成
项目区森林资源主要是以马尾松为主的乔木林地；草本植物有蕨类、粽叶狗尾草等。经调查，未发现有珍稀植物分布。评价区种子植物中以小乔木、灌木为绝对优势，乔木种类以马尾松、桉树、慈竹等较常见；灌木种类较少，人工种植栀子等形成该区域灌木层的常见物种。评价区常见的草本植物种类有蕨类、粽叶狗尾草、地果、夏枯草、荠苎等。
按照《国家重点保护野生植物名录》（2021年）和《重庆市林业局 重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市重点保护野生动物名录>〈重庆市重点保护野生植物名录〉的通知》（渝林规范〔2023〕2号），评价范围及占地范围内不涉及《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，亦不涉及特有种以及古树名木等重要物种；评价范围内分布有《重庆市林业局 重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市重点保护野生动物名录〉和〈重庆市重点保护野生植物名录〉的通知》（渝林规范〔2023〕2号）市级保护动物-乌梢蛇（Zaocysdhumnades）、王锦蛇（Elaphe carinata）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniur）、灰胸竹鸡（Bambusicola thoracica）、四声杜鹃（Cmicropterus Gould）、黄鼬（Mustela sibirica）。
②动物资源
项目所在区域主要位于农村区域，乡村人类活动及耕作较为强烈，加上邻近的乡村道路等车辆鸣笛、噪声等在一定程度上降低了野生动物出现在该区域的概率。
综合来看，地形和地势条件、生境的简单性以及人类活动的干扰一定程度上限制了评价区内大中型动物活动到该区域，使得评价区域内活动于其中的脊椎动物种类较少，且主要以一些常见的小型兽类、鸟类、两栖类、爬行类组成。
据现场调查、访问，并参考保护区的历史记录数据，确认在项目评价区域共有脊椎动物10目28科58种，其中两栖类1目5科7种；爬行类1目5科10种、鸟类5目13科29种；兽类3目5科12种。
表3.1-13   评价区陆生脊椎动物物种组成
	类群
	目
	科
	物种
	比例

	两栖
	1
	5
	7
	12

	爬行
	1
	5
	10
	17

	鸟类
	5
	13
	29
	50

	兽类
	3
	5
	12
	21

	合计
	10
	28
	58
	100


根据野外调查和文献，评价区域内共分布有两栖动物1目5科7种。评价区两栖动物名录，科的物种组成见下表。
表3.1-14   评价区两栖动物物种组成
	序号
	目
	科
	种
	占总数比例（%）

	1
	无尾目
ANURA
	蟾蜍科Bufonidae
	中华蟾蜍
Bufo gargarizans
	1
	29

	2
	
	蛙 科Ranidae
	沼水蛙
Hylarana guentheri
	2
	29

	
	
	
	黑斑侧褶蛙
Pelophylax nigromaculatus
	
	

	3
	
	叉舌蛙科Dicroglossidae
	泽陆蛙
Fejervaryamultistriata
	1
	14

	4
	
	树蛙科Rhacophoridae
	斑腿泛树蛙
Polypedates megacephalus
	1
	14

	5
	
	姬蛙科Microhylidae
	饰纹姬蛙
Microhyla ornata
	2
	14

	
	
	
	粗皮姬蛙
Microhyla butleri
	
	

	合计
	1目
	5科
	7种
	100


根据野外调查和文献，评价区域内共分布有爬行动物1目5科10种，物种组成见下表。
表3.1-15   评价区爬行动物物种组成
	序号
	目
	科
	种数
	保护级别
	占总数比例（%）

	1
	有鳞目
SQUAMATA
	蜥蜴科Lacertidae
	北草蜥
Takydromusseptentrionalis
	1
	/
	10

	2
	
	游蛇科Colubridae
	翠青蛇
Cyclophiops major
	5
	/
	50

	
	
	
	赤链蛇
Dinodon rufozonatum
	
	/
	

	
	
	
	王锦蛇
Elaphe carinata
	
	市重点
	

	
	
	
	乌梢蛇
Zaocys dhumnades
	
	市重点
	

	
	
	
	黑眉锦蛇
Elaphe taeniura
	
	市重点
	

	3
	
	壁虎科Gekkonidea
	多疣壁虎
Gekkojaponicus Schlegel
	1
	/
	10

	4
	
	石龙子科Scincidae
	中国石龙子
Plestiodon chinensis
	2
	/
	20

	
	
	
	蓝尾石龙子
Plestiodon elegans
	
	/
	

	5
	
	蝰科Viperidea
	菜花原矛头蝮
Protobothrops jerdonii
	1
	/
	10

	合计
	1目
	5科
	10种
	/
	100


根据野外调查和文献，以及区林业局的调查记录资料，确认评价区域内鸟类合计5目13科29种，其中非雀形目10种，占34.5%；雀形目19种，占65.5%。
表3.1-16    鸟类物种组成
	目
	科
	种
	保护级别
	比例（%）

	雁形目
ANSERIFORMES
	鸭科
Anatidae
	1
	斑头雁
Anser indicus
	4
	
	14

	
	
	
	绿头鸭
Anas platyrhynchos
	
	
	

	
	
	
	斑嘴鸭
Anas poecilorhyncha
	
	
	

	
	
	
	鸳鸯
Aix galericulata
	
	
	

	鸡形目
GALLIFORMES
	雉科pHasianidae
	1
	灰胸竹鸡
Bambusicola thoracica
	2
	市重点
	7

	
	
	
	鹌鹑
Coturnix japonica
	
	
	

	鸽形目
COLUMBIFORMES
	鸠鸽科Columbidae
	1
	山斑鸠
Strepropelia oricntalis
	2
	
	7

	
	
	
	珠颈斑鸠
S.chinensis(Scopoli)
	
	
	

	鹃形目
CUCULIFORMES
	杜鹃科Cuculidae
	1
	鹰鹃
Cuculussparverioidesvigors
	2
	
	7

	
	
	
	四声杜鹃
Cmicropterus Gould
	
	市重点
	

	雀形目
PASSERIFORMES
	燕科Hiundidae
	1
	家燕
Hirundo rustica Linnacus
	2
	
	7

	
	
	
	金腰燕
Hirundo daurica
	
	
	

	
	鹡鸰科Motacillidae
	1
	白鹡鸰
Motacilla alba Linnacus
	1
	
	3

	
	椋鸟科Sturnidae
	1
	丝光椋鸟
Sturns sericeus Gmelin

	1
	
	3

	
	鸦科Corvidae
	1
	喜鹊Hirundo daurica
	4
	
	14

	
	
	
	灰树鹊Dendrocitta formosae
	
	
	

	
	
	
	大嘴乌鸦
Corvus macrorhynchos

	
	
	

	
	
	
	灰喜鹊Cyanopica cyan
	
	
	

	
	鹟科Muscicapidae
	1
	树莺Cettia robustipes
	4
	
	14

	
	
	
	白颊噪鹛Garrulax sannio
	
	
	

	
	
	
	柳莺Phylloscopus fuscatu
	
	
	

	
	
	
	小燕尾Enicurus scouleri
	
	
	

	
	鹎科Pycnonotidae
	1
	白头鹎
Pycnonotus sinensis
	1
	
	3

	
	山雀科Paridae
	1
	绿背山雀Parus monticolus
	3
	
	11

	
	
	
	银喉长尾山雀Aegithalos caudatus
	
	
	

	
	
	
	煤山雀Parus ater
	
	
	

	
	雀科Passeridae
	1
	朱雀Carpodacus erythrinusroseatus
	2
	
	7

	
	
	
	三道眉草鹀Emberiza cioides castaneiceps
	
	
	

	
	伯劳科Laniidae
	1
	棕背伯劳
Lanius schach Linnaeus

	1
	
	3

	5目
	13科
	29种
	/
	100


据野外调查和文献，以及重庆市、璧山区林业局的调查记录资料，确认评价区兽类3目5科12种。



表3.1-17   评价区域兽类物种组成
	目
	科
	种数
	保护级别
	比例（%）

	啮齿目RODENTIA
	松鼠科Sciuridae
	1
	岩松鼠Eutamias sibiricus
	3
	
	25

	
	
	
	赤腹松鼠Callosciurus erythraeus
	
	
	

	
	
	
	隐纹花松鼠sinensisTamiops swinhoei
	
	
	

	
	鼹形鼠Spalacidae
	1
	中华竹鼠Rhizomrys
	1
	
	8

	
	鼠科Muridae
	1
	巢鼠Micromys minutus
	4
	
	34

	
	
	
	 黄胸鼠Rattus flavipictus
	
	
	

	
	
	
	褐家鼠Rattus norvegicus
	
	
	

	
	
	
	小家鼠Mus miusculus
	
	
	

	食肉目Carnivora
	鼬科Mustelidae
	1
	黄鼬
Mustela sibirica
	3
	市重点
	25

	
	
	
	猪獾Arctonyx collaris
	
	
	

	
	
	
	鼬獾Melogale moschata
	
	
	

	兔形目LAGOMORpHA
	兔科Leporidae
	1
	蒙古兔Lepus tolai
	1
	
	8

	3目
	5科
	12种
	
	100


项目区所在地位于丘陵区，野生动物主要为野兔、麻雀、老鼠等常见动物。经调查，评价范围内未发现有《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）中的国家重点保护野生动物；发现《重庆市林业局 重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市重点保护野生动物名录〉和〈重庆市重点保护野生植物名录〉的通知》（渝林规范〔2023〕2号）市级保护动物-乌梢蛇（Zaocysdhumnades）、王锦蛇（Elaphe carinata）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniur）、灰胸竹鸡（Bambusicola thoracica）、四声杜鹃（Cmicropterus Gould）、黄鼬（Mustela sibirica）。
③水生生物资源
拟建项目区域内河流为丁家沟，无水域功能，通过资料收集、现场走访及对项目周边河流丁家沟进行访问调查和现场调查。
项目区域内丁家沟主要为鱼类资源、浮游植物、浮游动物和底栖动物，常见鱼类资源为泥鳅（Misgurnus anguillicaudatus）、鲤（Cyprinus carpio）、鲫（Carassius
auratus）、草鱼（Ctenopharyngodon idella）、鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）等常见种；浮游植物主要为硅藻门和绿藻门；浮游动物为轮虫、桡足、原生动物等；底栖动物主要以昆虫纲为主。
根据走访工程所经各区的渔业部门，并经当地工作人员确认，本项目不涉及鱼类重 要生境，不涉及重要水生生物的“三场一通道”，沿线鱼类为常见鱼类，项目建设不会 阻断河流连通性，对鱼类生存环境的影响整体较小且可控。
[bookmark: _Toc11836][bookmark: _Toc18035]3.1.6.4植被现状
项目评价区内以暖性针叶林、灌草丛植被为主。结合评价区域的植被构成情况，选取植被型、群系组和群系三级分类体系并结合野外调查、整理出的样方和样线资料对评价区域的植被组成进行分类、描述。结果表明，评价区的植被可以划分成4个植被型，4个群系组和4个群系，以及3个人工栽植植被类型。
表3.1-18   项目评价范围内植被类型面积统计表
	群系
	面积（公顷）
	占比（%）

	马尾松林
	260.09
	38.65

	杉木林
	25.01
	3.72

	桉树林
	50.47
	7.50

	樟树林
	10.20
	1.52

	栎类林
	8.46
	1.26

	慈竹林
	46.39
	6.89

	农田植被
	155.07
	23.05

	柑橘、花椒等
	59.95
	8.91

	水域
	15.99
	2.38

	其他无植被地段
	41.25
	6.13

	合计
	672.88
	100


表3.1-19    项目评价范围内植被覆盖度统计表
	植被覆盖度（%）
	面积（公顷）
	占比（%）

	
	
	

	0-35（低覆盖度）
	46.08
	6.85

	[bookmark: RANGE!J54]35-45（中低覆盖度）
	26.86
	3.99

	45-60（中覆盖度）
	51.34
	7.63

	60-75（中高覆盖度）
	100.51
	14.94

	≥75（高覆盖度）
	448.10
	66.59

	合计
	672.88
	100


[bookmark: _Toc3522][bookmark: _Toc30241]3.1.6.5生态系统现状
1、生态系统类型及面积
项目评价区面积672.88hm²；根据评价区植被组成及土地利用格局，评价区生态系统类型包含森林生态系统、湿地生态系统、农田生态系统及城镇生态系统4类生态系统组成。
同时，项目评价区生态系统中，森林生态系统和湿地生态系统属自然生态系统；农田生态系统、道路生态系统属人工生态系统。通过GIS软件统计功能，各类生态系统面积统计见下表。
表3.1-20  评价区各类生态系统面积及所占比例统计表
	生态系统分类
	面积（公顷）
	占比（%）

	一级类
	二级类
	
	

	1森林生态系统
	11阔叶林
	115.53
	17.17

	
	12针叶林
	285.10
	42.37

	5农田生态系统
	51耕地
	171.06
	25.42

	
	52园地
	59.95
	8.91

	6城镇生态系统
	61居住地
	38.47
	5.72

	
	63工矿交通
	2.78
	0.41

	合计
	672.88
	100.00


根据上述统计结果客观反映出评价区以农耕地及人工造林区为主的总体生态布局。从评价区的生态系统稳定性来看，农田和森林生态系统是控制性生态系统类型，其群落结构相对稳定，抗干扰能力和自身调节能力较强。
由于该区域有悠久的农业栽培种植历史，农耕地在这一区域有广泛分布，农业生产活跃，农田生态系统分布面积居于第一位的面积统计结果也客观反映出评价区农业生产的重要地位。农田生态系统在人类的管理下为人类社会提供粮食、蔬菜、水果等农副产品；在农业生产过程中农耕地的植被覆盖规律性变化，增加了区域的水土流失和不稳定性。
[bookmark: _Toc467001971][bookmark: _Toc466965401][bookmark: _Toc26030][bookmark: _Toc467342710][bookmark: _Toc466965302][bookmark: _Toc32491][bookmark: _Toc22755]3.1.7生态功能区划
根据《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府〔2008〕133号），拟建工程所在区域属于“渝西丘陵农业生态亚区”中的“永川—璧山水土保持－营养物质保持生态功能区”。
本生态功能区包括永川区和璧山区，辖区面积2490.56km²。典型的平行岭谷丘陵地貌。森林覆盖率较低，林地面积比仅14.64%。中亚热带温润季风气候，热量丰富，雨量充沛。多年平均地表水资源量11.56亿m³。区内有储藏丰富的天然气、煤、灰岩等矿产资源，尤其以天然气储量最大。
主要生态环境问题为森林质量下降，生态功能降低。水资源相对短缺，时空分布不均。农村面源污染严重。资源开发和基础设施建设不当，生态环境破坏严重。主导生态功能为水土保持和水体保护，辅助功能为农业营养物质保持、次级河流及矿山污染控制等。生态功能保护与建设的主导方向是防止土地生产力因水资源短缺、土壤侵蚀与环境污染等而退化，应突出农业生态环境建设、农村面源污染和矿山污染治理。主要任务是加大环境保护基础设施的投入；不断优化工业产业结构，加强矿产资源的环境监督与管理；加强复合农业和绿色生态农业建设。
加强对云雾山的生态保护工作。加强大中型水库的保护和建设工作。区内云雾山以及一些典型的湿地生态系统应重点保护；自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区应划为禁止开发区，依法强制保护，严禁开发。
[bookmark: _TOC_250010]拟建工程选址不涉及湿地生态系统、自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区，项目整体占地较小且为工业用地，项目建设符合《重庆市生态功能区划（修编）》要求。

[bookmark: _Toc24007][bookmark: _Toc535437451][bookmark: _Toc12013264][bookmark: _Toc20163][bookmark: _Toc104853191][bookmark: _Toc11764731][bookmark: _Toc128412974][bookmark: _Toc12013606][bookmark: _Toc22074_WPSOffice_Level2]3.2环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc11128][bookmark: _Toc25125]3.2.1环境空气质量现状评价
（1）空气质量达标区判断
本评价根据《2023年重庆市生态环境状况公报》进行分析，分析情况见下表。
表3.2-1       璧山区空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	现状浓度（µg/m³）
	标准值（µg/m³）
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	70
	87.14
	达标

	SO2
	
	11
	60
	18.33
	达标

	NO2
	
	26
	40
	65.00
	达标

	PM2.5
	
	36
	35
	102.86
	超标

	CO(mg/m³)
	95百分位数日平均浓度
	1.1
	4
	27.50
	达标

	O3
	百分位于8h平均质量浓度
	156
	160
	97.50
	达标


根据分析，区域SO2、NO2和PM10年均值，CO的24小时平均95百分位浓度和O3日最大8h平均浓度的第90百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，所在区域为环境空气质量不达标区。
根据《2023年重庆市生态环境状况公报》措施与行动，以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车18.2万辆，淘汰治理老旧车辆10.2万辆，路检机动车21.7万辆次，遥测机动车1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆1.5万辆次，组织1029家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。
以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污染防治专项资金约3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完成挥发性有机物（VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造或低氮燃烧改造130余家，督促800家重点排污企业稳定达标运行。
以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持90%以上。
以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深度治理685家、抽测抽查5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点4000余个，大幅提高露天焚烧处置效率。
以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度—移交—督导—通报—整改”的攻坚机制，累计指导企业2900余家次、帮扶解决问题8000余个、移交典型问题2100余个、曝光污染源177个。
以重点行业绩效分级分类管控为抓手，评定A级企业1家、B级企业27家，树立行业标杆，减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体系。联合签订联动工作方案（2023—2025年）、移动源联合防治合作协议，组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区域空气质量改善。
采取上述措施后，项目所在区域环境空气质量可以得到有效改善。
（2）评价范围内的特征污染物环境质量现状
根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）的划分规定，拟建项目所在区域属于二类区。项目区域环境空气质量中非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
为不影响区域项目建设和进一步了解项目影响范围内不同环境空气功能区的环境空气质量现状，本评价委托国环绿洲（重庆）环境科技有限公司于2024.7.24-2024.7.30对项目所在地环境空气质量现状进行了监测。
采用最大占标率对环境空气质量进行现状评价。监测点位见下表，监测数据见下表。最大占标率计算公式为：
Pi=Ci/Si×100%
式中：Pi——最大占标率；
Ci——i污染物实测浓度（mg/m³）；
Si——i污染物的环境质量标准（mg/m³）。
表3.2-2   环境空气污染物监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	Q1厂区北侧最近居民点（注塑废气产生区西南侧）
	-42
	30
	非甲烷总烃
	2024.7.24-2024.7.30
	北
	50

	注：坐标原点（0，0）布置在厂区东北角


表3.2-3   小时浓度监测结果统计表
	项目
点位
	污染物
	小时值或一次值
(μg/m³)
	标准值（μg/m³）
	最大占标率（%）
	超标率（%）

	Q1
	非甲烷总烃
	720-1190
	2000
	59.5
	0


注：L表示低于检出限。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]根据上表可知，评价区非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。
[bookmark: _Toc11727][bookmark: _Toc12058]3.2.2地表水环境质量现状评价
拟建项目废水处理后排入璧南河，根据《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发〔1998〕89号）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），璧南河为Ⅳ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。
数据来源：本评价委托国环绿洲（重庆）环境科技有限公司于2024.7.27-2024.7.29对项目所在地地表水环境质量现状进行了监测。
采用水质指数法对地表水质进行现状评价，计算公式如下：
[image: ]
pH评价模式：
[image: wpsE8]              pHj≥7.0
[image: wpsE9]              pHj<7.0
表3.2-4   地表水环境质量现状监测布点情况表
	监测断面位置
	监测因子
	采样时间

	W1位于健龙镇西北侧璧南河处
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、石油类、氯化物、动植物油
	2024.7.27-2024.7.29



表3.2-5    地表水环境现状监测及评价结果
	监测项目
	单位
	标准限值
	W1

	
	
	
	浓度
	Pi值
	超标率%

	pH
	无量纲
	6~9
	7.5-7.6
	0.250-0.300
	0

	SS
	mg/L
	/
	18-25
	/
	/

	COD
	mg/L
	30
	16-19
	0.533-0.633
	0

	BOD5
	mg/L
	6
	3.4-3.8
	0.567-0.633
	0

	NH3-N
	mg/L
	1.5
	0.427-1.23
	0.285-0.820
	0

	TP
	mg/L
	0.3
	0.16-0.22
	0.533-0.733
	0

	TN
	mg/L
	1.5
	2.98-4.79
	1.987-3.193
	219.3

	石油类
	mg/L
	0.5
	0.01L
	/
	/

	动植物油
	mg/L
	/
	0.06L
	/
	/

	氯化物
	mg/L
	250
	26.2-26.5
	0.105-0.106
	0


注：带L的数据表示未检出，结果为该项目的方法检出限。
由上表监测结果可知，璧南河水质指标除TN，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准的要求。
[bookmark: _Toc16512][bookmark: _Toc9685]3.2.3地下水质量现状评价
为了解项目所在区域内的地下水环境质量，对区域地下水进行了采样分析。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本次评价对地下水环境质量采用“实测”方式，设置5个监测点对其地下水水质进行监测，监测点具体布置见监测布点图。
本评价委托国环绿洲（重庆）环境科技有限公司2024年7月26日对项目所在地D1-D3、重庆厦美环保科技有限公司2025年12月18日对项目所在地D4-D5地下水环境质量现状进行了监测。监测点位、监测数据见下表。
采用单因子指数法对地下水环境质量进行现状评价。
表3.2-6    地下水环境质量现状监测布点情况表
	监测井位置
	监测因子
	采样时间

	D1厂区东北侧40m农户水井（上游）
	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、铅、镉、砷、汞、铬（六价）、石油类、CO32-、HCO3-、Ca2+、Mg2+、K+、Na+、Cl-、SO42-
	2024年7月26日

	D2厂区西北侧115m农户水井（下游）
	
	

	D3厂区西南侧165m农户水井（侧向）
	
	

	D4厂区内东侧矿泉水井
	
	2025年12月18日

	D5厂区西北侧农户水井（下游）
	
	

	D6厂区西南侧农户水井（下游）
	水位
	2024年7月26日

	D7厂区西南侧农户水井（下游）
	
	

	D8厂区西南侧农户水井（下游）
	
	

	D9厂区西南侧农户水井（下游））
	
	

	D10厂区西南侧农户水井（下游）
	
	

	D11厂区西南侧农户水井（下游）
	
	

	D12厂区西南侧农户水井（下游）
	
	

	D13厂区东北侧农户水井（上游）
	
	2025年12月18日

	D14厂区西北侧农户水井（侧向）
	
	

	D15厂区西南侧农户水井（下游）
	
	

	D16厂区西南侧农户水井（下游）
	
	


表3.2-7   评价区地下水监测水质检验成果汇总表  mg/L，pH无量纲
	检测项目
	Ⅲ类标准
	结果
	结果数值

	
	
	
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	pH值
	6.5-8.5
	监测值
	7.4
	7.6
	7.7
	7.5
	7.3

	
	
	Pi值
	0.267
	0.400
	0.467
	0.333
	0.200

	溶解性总固体
	≤1000
	监测值
	98
	80
	324
	221
	62

	
	
	Pi值
	0.098
	0.080
	0.324
	0.221
	0.062

	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	监测值
	52
	54
	208
	94.9
	37.4

	
	
	Pi值
	0.116
	0.120
	0.462
	0.211
	0.083

	SO42-
	≤250
	监测值
	27.6
	29.2
	51.4
	1.57
	18.1

	
	
	Pi值
	0.110
	0.117
	0.206
	0.006
	0.072

	Cl-
	≤250
	监测值
	1.76
	2.14
	6.02
	47
	3.79

	
	
	Pi值
	0.007
	0.009
	0.024
	0.188
	0.015

	亚硝酸盐（以N计）
	≤1
	监测值
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.016L
	0.016L

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐（以N计）
	≤20
	监测值
	1.94
	2.38
	0.004L
	0.361
	3.01

	
	
	Pi值
	0.097
	0.119
	/
	0.018
	0.151

	氟化物
	≤1.0
	监测值
	0.206
	0.006L
	0.198
	0.006L
	0.006L

	
	
	Pi值
	0.206
	/
	0.198
	/
	/

	铁
	≤0.3
	监测值
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.28
	0.08

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	0.933
	0.267

	锰
	≤0.1
	监测值
	0.02
	0.06
	0.01L
	0.28
	0.03

	
	
	Pi值
	0.200
	0.600
	/
	2.800
	0.300

	K+
	/
	监测值
	1.64
	1.44
	2.24
	1.87
	0.81

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	Na+
	≤200
	监测值
	1.24
	1.18
	15
	49.5
	3.46

	
	
	Pi值
	0.006
	0.006
	0.075
	0.248
	0.017

	Ca2+
	/
	监测值
	20
	20.3
	82.6
	34.2
	10.9

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	Mg2+
	/
	监测值
	1.08
	1.27
	1.28
	2.77
	3.07

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	挥发酚（挥发性酚类）
	≤0.002
	监测值
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	耗氧量
	≤3.0
	监测值
	0.74
	0.33
	0.4
	1.2
	0.7

	
	
	Pi值
	0.247
	0.110
	0.133
	0.400
	0.233

	氨氮
	≤0.5
	监测值
	0.183
	0.213
	0.34
	0.04
	0.051

	
	
	Pi值
	0.366
	0.426
	0.680
	0.080
	0.102

	氰化物
	≤0.05
	监测值
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	<0.002
	<0.002

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	CO32-
	/
	监测值
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	HCO3-
	/
	监测值
	41
	44
	183
	160
	29

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	石油类
	≤0.05
	监测值
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	汞
	≤0.001
	监测值
	2.0×10-4
	8.2×10-4
	4.2×10-4
	4×10-5L
	0.04×10-5L

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	砷
	≤0.01
	监测值
	1.2×10-4L
	1.2×10-4L
	4.5×10-4
	3×10-4L
	3×10-4L

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	铅
	≤0.01
	监测值
	2.7×10-4
	9×10-5L
	9×10-5L
	<2.5
	<2.5

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	镉
	≤0.005
	监测值
	1.2×10-4
	5×10-5L
	5×10-5L
	1L
	1L

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	硫化物
	≤0.02
	监测值
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.006
	0.004

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	0.300
	0.200

	铬（六价）
	≤0.05
	监测值
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	<0.004
	<0.004

	
	
	Pi值
	/
	/
	/
	/
	/

	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	监测值
	180
	180
	230
	55
	76

	
	
	Pi值
	1.800
	1.800
	2.300
	0.550
	0.760

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	监测值
	22
	17
	33
	未检出
	未检出

	
	
	Pi值
	7.333
	5.667
	11.000
	/
	/


注：带L的数据表示未检出，结果为该项目的方法检出限。
表3.2-8     地下水水位统计结果
	检测点
	经纬度
	海拔（m）
	水深（m）
	井深（m）
	水位（m）

	D6厂区西南侧农户水井（下游）
	106.2050926,29.3673876
	285
	3.1
	20
	265

	D7厂区西南侧农户水井（下游）
	106.2072726,29.3687776
	278
	3.17
	30
	248

	D8厂区西南侧农户水井（下游）
	106.2069493,29.3688892
	284
	2.11
	20
	264

	D9厂区西南侧农户水井（下游）
	106.2070336,29.3687178
	281
	0.35
	8
	273

	D10厂区西南侧农户水井（下游）
	106.2073468,29.3684443
	275
	0.43
	8
	267

	D11厂区西南侧农户水井（下游）
	106.2061407,29.3684203
	287
	3.72
	15
	272

	D12厂区西南侧农户水井（下游）
	106.2052802,29.3676025
	285
	4.5
	80
	205

	D13厂区东北侧农户水井（上游）
	106.213391200,29.371325406
	301
	2.2
	22
	279

	D14厂区西北侧农户水井（侧向）
	106.205548421,29.372162255
	280
	1.4
	37
	243

	D15厂区西南侧农户水井（下游）
	106.204615012,29.367194804
	282
	3.0
	28
	254

	D16厂区西南侧农户水井（下游）
	106.206792966,29.368329378
	276
	3.5
	37
	239


从上表可知，项目区周边地下水各个监测井的所有监测因子中除了菌落总数、总大肠菌群外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准水质要求，超标原因主要是周边农业污染造成；项目所在区域地下水化学类型阳离子以钙离子为主，阴离子以碳酸氢根离子为主。
[bookmark: _Toc20532][bookmark: _Toc10068]3.2.4声环境质量现状评价
根据重庆市璧山区生态环境局关于印发《重庆市璧山区声环境功能区划分调整方案》的通知（璧山环发〔2023〕140号），拟建项目所在区域属于2类声环境功能区，环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（1）监测方案
监测点位：共5个监测点，N1点位于东侧厂界处、N2点位于南侧厂界处、N3点位于西侧厂界处、N4点位于北侧厂界处、N5点位于厂区北侧最近居民点处。
监测内容：昼、夜等效A声级值。
监测时间与频率：监测时间为2024年7月24日—25日，连续监测两天，每天昼夜各监测一次。
（2）评价方法
噪声评价方法采用与标准值比较评述法。
（3）监测评价结果
监测数据及评价结果见下表。
表3.2-9       声环境监测统计结果     单位：dB（A）
	监测点位
	监测日期
	测量结果
	达标分析

	
	
	昼  间
	夜  间
	

	N1
	2024.7.24
	53
	44
	达标

	
	2024.7.25
	57
	45
	

	N2
	2024.7.24
	59
	47
	

	
	2024.7.25
	57
	47
	

	N3
	2024.7.24
	54
	47
	

	
	2024.7.25
	55
	47
	

	N4
	2024.7.24
	56
	48
	

	
	2024.7.25
	58
	48
	

	N5
	2024.7.24
	55
	43
	

	
	2024.7.25
	56
	48
	


监测结果表明，拟建项目区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求。
[bookmark: _Toc29200][bookmark: _Toc3926]3.2.5土壤环境质量现状评价
（1）监测方案
为了掌握拟建项目周围土壤环境质量状况，根据工程特点、土壤开发利用情况，根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）现状监测布点原则，评价工作等级为三级的污染影响型、生态影响型，本次评价对项目区域周边土壤环境质量进行监测。
根据工程特点并结合导则要求，本评价土壤监测布点情况详见下表：
表3.2-10    土壤监测布点情况一览表
	监测点位
	监测因子

	占地范围内表层样
	T1
	地下水井开采区周边未硬化区域
	45项基本因子+pH、氯化物、全盐量

	
	T2
	1号厂房周边未硬化区域
	pH、氯化物、全盐量

	
	T3
	污水处理设施周边未硬化区域
	

	占地范围外表层样
	T4
	厂区占地范围外东北侧旱地
	pH、石油类、氯化物、土壤盐分含量、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌

	
	T5
	厂区占地范围外西南侧水田
	


（2）评价标准与方法：
根据土壤用途，项目占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。土壤环境质量现状评价方法采用标准指数法。
（3）监测结果及评价
土壤环境质量现状监测结果统计及评价见下表。
表3.2-11    特征因子现状监测统计表    单位：mg/kg
	监测项目
监测点位
	监测值

	
	pH
	氯化物
	全盐量

	T1表层样
	7.54
	50.6
	2020

	T2表层样
	7.65
	71.0
	1270

	T3表层样
	7.36
	171
	5160

	T4表层样
	7.86
	27.82
	500

	T5表层样
	6.57
	29.85
	900

	备注：“ND”表示检测结果未检出或低于检出限。


表3.2-12    场地内建设用地基本因子现状监测统计表（T1）   单位：mg/kg
	监测项目
	标准值
	T1

	
	
	监测值
	Sij

	重金属和无机物

	1
	汞
	38
	0.059
	0.002

	2
	砷
	60
	4.6
	0.077

	3
	镉
	65
	ND
	/

	4
	铅
	800
	13
	0.016

	5
	铜
	18000
	18.8
	0.001

	6
	镍
	900
	40
	0.044

	7
	铬（六价）
	5.7
	ND
	/

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	2.8
	ND
	/

	9
	氯仿
	0.9
	6.6×10-3
	/

	10
	氯甲烷
	37
	ND
	/

	11
	1，1-二氯乙烷
	9
	ND
	/

	12
	1，2-二氯乙烷
	5
	ND
	/

	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	ND
	/

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	ND
	/

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	ND
	/

	16
	二氯甲烷
	616
	ND
	/

	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	ND
	/

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	ND
	/

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	ND
	/

	20
	四氯乙烯
	53
	9.92×10-3
	/

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	ND
	/

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	ND
	/

	23
	三氯乙烯
	2.8
	ND
	/

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	ND
	/

	25
	氯乙烯
	0.43
	ND
	/

	26
	苯
	4
	ND
	/

	27
	氯苯
	270
	ND
	/

	28
	1，2-二氯苯
	560
	ND
	/

	29
	1，4-二氯苯
	20
	ND
	/

	30
	乙苯
	28
	ND
	/

	31
	苯乙烯
	1290
	ND
	/

	32
	甲苯
	1200
	ND
	/

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	ND
	/

	34
	邻二甲苯
	640
	ND
	/

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	76
	ND
	/

	36
	苯胺
	260
	ND
	/

	37
	2-氯酚
	2256
	ND
	/

	38
	苯并[a]蒽
	15
	ND
	/

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	ND
	/

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	ND
	/

	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	ND
	/

	42
	䓛
	1293
	ND
	/

	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	ND
	/

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15
	ND
	/

	45
	萘
	70
	ND
	/

	备注：“ND”表示检测结果未检出或低于检出限。


表3.2-13    场地外农用地现状监测统计表   单位：mg/kg
	监测项目
	T4旱地（pH=7.86）
	T5水田（pH=6.57）

	
	监测值
	标准值
	Sij
	监测值
	标准值
	Sij

	1
	砷
	5.43
	25
	0.217
	6.51
	25
	0.260

	2
	镉
	0.23
	0.6
	0.383
	0.06
	0.6
	0.100

	3
	铜
	16
	100
	0.160
	20
	100
	0.200

	4
	铅
	35
	170
	0.206
	31
	140
	0.221

	5
	汞
	0.243
	3.4
	0.071
	0.256
	0.6
	0.427

	6
	镍
	13
	190
	0.068
	15
	100
	0.150

	7
	锌
	36
	300
	0.120
	34
	250
	0.136

	8
	铬
	77
	250
	0.308
	65
	300
	0.217

	9
	石油类
	10
	/
	/
	8
	/
	/

	备注：“ND”表示检测结果未检出或低于检出限。


表3.2-14   土壤理化性质统计表
	检测项目
	单位
	地下水井开采区周边未硬化区域T1
	厂区占地范围外东北侧旱地T4
	厂区占地范围外西南侧水田T5

	调查日期
	/
	2024.7.25
	24.12.18
	24.12.18

	颜色
	/
	棕色
	黄棕色
	黄棕色

	结构
	/
	块状
	块状
	块状

	质地
	/
	砂土
	砂壤土
	砂壤土

	其他异物
	/
	无植物根系
	草根
	草根

	砂砾含量
	%
	8
	8
	3

	氧化还原电位
	mV
	414
	293
	172

	阳离子交换量
	cmol+/kg
	15.8
	7.6
	8.1

	饱和导水率
	mm/min
	0.95
	1.68
	1.68

	容重
	g/cm³
	1.34
	1.28
	1.40

	孔隙度
	%
	65.5
	51
	45


根据上表分析，项目占地范围内土壤环境现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值、占地范围外土壤环境现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）要求。
[bookmark: _Toc16480][bookmark: _Toc6498]3.2.6包气带现状评价
（1）监测方案
为掌握拟建项目所在区域原有煤矿厂周围包气带环境质量状况，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，委托重庆厦美环保科技有限公司2025年12月18日对拟建项目厂区周围包气带（水浸出液）进行监测。
表3.2-15     包气带（水浸出液）现状检测布点一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	B1
	厂区外东北侧
	pH、氯化物、氨氮、硫化物、石油类、氟化物、耗氧量
	检测1天，每天采样1次；分层采样，深度包括0~20cm、20~60cm段分别采集1个样品进行浸溶试验检测

	B2
	厂区外西侧
	
	


（2）监测结果
包气带监测结果如下：
表3.2-16    包气带（水浸出液）检测结果一览表   单位：mg/L
	采样日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果

	
	
	
	取样深度0~0.2m
	取样深度0.2~0.6m

	2025年12月18日
	厂区外东北侧B1
	pH（无量纲）
	7.8
	7.8

	
	
	氨氮
	0.147
	0.140

	
	
	耗氧量
	2.5
	2.2

	
	
	硫化物
	0.006
	0.004

	
	
	石油类
	0.01L
	0.01L

	
	
	氯化物
	1.75
	1.41

	
	
	氟化物
	0.319
	0.728

	
	厂区外西侧B2
	pH（无量纲）
	7.9
	7.8

	
	
	氨氮
	0.214
	0.226

	
	
	耗氧量
	2.3
	2.0

	
	
	硫化物
	0.005
	0.005

	
	
	石油类
	0.01L
	0.01L

	
	
	氯化物
	0.794
	1.82

	
	
	氟化物
	0.502
	0.492







[bookmark: _TOC_250009][bookmark: _Toc11764732][bookmark: _Toc128412975][bookmark: _Toc535437452][bookmark: _Toc12013607][bookmark: _Toc13653][bookmark: _Toc12013265][bookmark: _Toc104853192][bookmark: _Toc11860][bookmark: _Toc19886_WPSOffice_Level1]4 环境影响预测与评价
[bookmark: _TOC_250008][bookmark: _Toc31213][bookmark: _Toc128412976][bookmark: _Toc12013608][bookmark: _Toc12013266][bookmark: _Toc535437453][bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc104853193][bookmark: _Toc11764733][bookmark: _Toc28180_WPSOffice_Level2]4.1施工期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc19649][bookmark: _Toc25581]4.1.1大气环境影响分析
施工期废气主要为施工机具作业时产生的含CO和NOx废气，车辆运输产生的废气等。焊接烟尘在施工现场散排；废气污染源具有排放量小、间断分散的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。
运输废气主要包括各类燃油动力机械在运输作业时排放的含CO、碳氢化合物、NOx等废气。由于施工期间的运输作业为间断性作业，其所排放的废气污染物仅对工程区域大气环境质量产生暂时性、间歇性的不利影响，施工结束后，环境空气影响会随即消失。
为减缓施工扬尘对周边大气环境的影响，所需实施的主要措施包括：
1）制定定期洒水制度，对施工场地定期洒水。
2）施工场地内运输道路应及时清扫，减少汽车行驶扬尘。
3）加强施工机械的使用管理和施工机械的维修和保养，合理降低使用次数，提高机械使用效率，减少废气排放，以减轻其对环境的影响。
施工单位在落实以上扬尘防治措施后，施工期间扬尘对周边环境的影响将得到有效缓解，对附近环境空气敏感点的影响将降至最低，废气及粉尘对环境空气的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。
[bookmark: _Toc29850][bookmark: _Toc14882]4.1.2废水影响及防治措施
施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，生活污水主要有COD、SS、NH3-N、动植物油等污染物，施工废水污染物主要为SS。
项目周边水体为璧南河，施工期的废水如直接排放，将对其水质造成一定影响。
施工人员食宿依托周边已有设施，不设置施工营地。施工废水经沉淀处理后回用不外排。
减缓及保护措施：
①施工场地四周设排水沟，将施工车辆冲洗等废水收集至沉淀池，沉淀后回用，不外排。
②严格限制用水量，降低废水的排放量，施工期严禁废水直接排入丁家沟、璧南河；减轻其对地表水环境的影响。
经上述措施控制和处理后，施工期产生的废水对丁家沟、璧南河水质影响小。
[bookmark: _Toc6275][bookmark: _Toc2124]4.1.3噪声影响分析及减缓措施
（1）施工噪声预测
施工期主要噪声源为施工机械，鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不宜进行噪声防治，只能从声源上控制和靠自然衰减，尽量降低对环境的影响。按如下模式计算出主要施工机械噪声声级随距离衰减情况见下表。
[image: wpsEE]
式中：[image: wpsEF]——受声点r的声级dB（A）；
[image: wpsF0]——受声点[image: wpsF1]的测试声级dB（A）；
[image: wpsF2]——距声源[image: wpsF3]受声点的距离（m）；
r——距声源r受声点的距离（m）。
表4.1-1    主要施工机械噪声影响预测      单位dB（A）LAeq
	距离
设备
	5m
	10m
	20m
	30m
	50m
	80m
	100m
	150m
	影响距离（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	电锯
	86.0
	82.0
	76.0
	72.4
	68.0
	63.9
	62.0
	58.5
	110
	>200

	振捣棒
	91.0
	85.0
	79.0
	75.5
	71.0
	66.9
	65.0
	61.5
	168
	>200


根据预测结果可知，施工场地噪声将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），以《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准衡量，其影响距离为昼间150m、夜间大于200m。因此施工期间施工噪声将对周边的环境产生一定的影响。
（2）治理措施简要分析
虽然施工噪声仅在施工期间发生，随着施工的结束而消失，但由于施工机械产生的噪声较强，因此，对此类噪声应予以足够的重视。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强。同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。合理布置施工机械，高噪声设备布置在专门设备间内。合理安排施工时间，高噪声设备安排在昼间施工，夜间严禁高噪声设备施工。
结合上述分析以及项目场地周围环境现状，项目场界200m范围内西侧分布有少量现状环境敏感点，施工期间注意进行降噪施工，施工噪声对环境影响小，环境可接受。
[bookmark: _Toc28704][bookmark: _Toc9502]4.1.4固体废物影响分析及措施
拟建项目根据场地地形进行建设，场地平整无需大量的土石方开挖，基本无弃渣产生，工程建设期间土石方及建筑垃圾拉运至指定渣场进行堆放处置。施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾。
施工期生活垃圾是由施工人员产生的，产生量与施工人员数量有关。施工人员以10人/d计，按每人每天0.5千克产生量估算，统一收集后由当地环卫部门集中处置。
固废均采取妥善的处理处置措施，对环境影响很小。
[bookmark: _Toc30263][bookmark: _Toc13210]4.1.5生态环境影响分析及措施
拟建工程对生态环境的影响主要表现在施工期开挖管沟、敷设管道、建设厂区等工程活动对植被、土壤环境、永久基本农田及生态保护红线的占用及破坏等，但其影响是局部的，采取一定的防范措施后是可以接受的。各类生态环境影响如下：
[bookmark: _Toc124712805][bookmark: _Toc155604935][bookmark: _Toc141098040][bookmark: _Toc86288805][bookmark: _Toc86918423][bookmark: _Toc72421636][bookmark: _Toc62474251][bookmark: _Toc81185271][bookmark: _Toc127286380][bookmark: _Toc59807153]4.1.5.1对土地利用的影响
临时占地发生在施工期管道穿越道路开挖。临时占用对管道沿线的土地性质产生影响，施工期暂时性影响土地原有使用功能、农林牧业生产。大部分用地在施工结束后短期内（1年～2年）能恢复原有的利用功能。
[bookmark: OLE_LINK12]拟建项目占地用地类型主要为旱地。与评价区域的耕地面积相比永久占地占比很小，且厂区用地性质为工业用地，施工不会影响到评价区域土地利用格局。
项目管道建设通过严格控制施工范围，分层剥离、堆放表层土，合理分配建设力量缩短施工时间，加强工作人员宣传教育，采取切实的水土保持措施，可有效缓解占地施工影响。
[bookmark: _Toc124712806][bookmark: _Toc141098041][bookmark: _Toc86288806][bookmark: _Toc127286381][bookmark: _Toc155604936][bookmark: _Toc86918424]4.1.5.2对农业影响分析
工程建设对农用地主要影响体现在水田、旱地占地影响。厂区建设、管沟开挖等施工过程对区域种植农作物的直接影响即植株破坏、生物量损失、地表裸露等。同时，施工尘土附着在作物叶片表面，影响植物光合作用（尤其是作物幼苗生理特性）；施工人员和施工机械设备的践踏、碾压对周边作物生产造成不利影响。
对于新建厂区永久占地改变了原有土地和利用性质，目前厂区用地属于工业用地，施工期采取相应措施、严格控制厂区红线范围，项目厂区永久占地对农业的影响较小。管道施工带临时占地，施工完成后将对其进行恢复，管道敷设仅耽误一季农作物生产，这种影响是临时的。
[bookmark: _Toc127286382][bookmark: _Toc141098042][bookmark: _Toc124712807][bookmark: _Toc155604937][bookmark: _Toc86918425][bookmark: _Toc86288807]4.1.5.3对永久基本农田影响分析
拟建项目永久基本农田为管线施工作业带临时占用，永久基本农田临时占用区域管沟开挖，使开挖地段耕作层发生破坏，导致耕地质量下降。由于管道施工分段进行，施工结束后即可对临时征占的永久基本农田进行恢复。
管线建设过程不会永久占用永久基本农田，但敷设过程中不可避免地要对永久基本农田区域进行少量临时开挖，分段开挖、分段复耕，管道敷设不会永久影响区域永久基本农田总量。
[bookmark: _Toc127286383][bookmark: _Toc62474252][bookmark: _Toc81185272][bookmark: _Toc155604938][bookmark: _Toc59807154][bookmark: _Toc86288808][bookmark: _Toc72421637][bookmark: _Toc141098043][bookmark: _Toc86918426][bookmark: _Toc124712808]4.1.5.4对生态保护红线、公益林及沿线植被的影响
管道建设对植被影响主要有直接影响和间接影响两个方面，直接影响为施工占地、人为活动破坏、三废排放污染等；间接影响为施工活动对土壤、地下水等环境的改变，造成水土流失等，间接影响植物的生长。
（1）工程占地对植被影响分析
在管线施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎全部改变。挖掘区植被全部破坏，管线敷设作业带区域植被则受到不同程度的破坏和影响。
以管道为中心两侧2m范围内植被受到少量破坏，原有植被成分基本消失，植物的根系也受到彻底破坏；在管沟两侧2~3m的范围内，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，植被破坏较为严重；管沟两侧3~4m范围内，由于机械、车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度相对较轻。
管道敷设对植被及其生态系统的扰动是暂时性的，施工结束后次生裸地便开始向顶级植物群落方向进行演替。管线所经过林区的整体生态功能的影响相对较小，被破坏的灌丛和乔木，自然条件下预期需要5年（灌丛）或更长（乔木）时间进行逐步恢复。其次，从植物种类来看，在施工期作业场地范围内被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也比较均匀。此外，项目施工周期短，施工结束后，通过复垦、恢复植被、补偿等措施，评价范围内被破坏的人工植被可以得到有效地恢复。
综上，管道施工对区域植被会造成一定不良影响，但不会导致评价区内植物群落的种类数量发生变化，也不会造成植物物种的消失，对区域植被稳定性的破坏较弱。
（2）对植物资源影响分析
管线、厂区等工程占地会使沿线植被受到破坏，引起植被生物量损失。拟建工程管线基本沿现有乡村道路进行敷设，少量穿越道路区域两侧涉及植被部分损失，在施工结束后，及时进行复垦，能有效缓解生物量的损失。厂区内植被可通过种植绿化区域进行恢复，同时厂区用地性质为工业用地，生态补偿相对于生态系统，工程占地损失植被生物量影响小。
（3）对野生植物的影响
根据现场调查及资料分析，管道施工作业带两侧100m内未见保护植物及古树名木分布，施工期对重点保护野生植物及古树名木无直接影响。
（4）施工污染物排放对植被的影响分析
根据工程分析，拟建工程施工期污染主要来自扬尘，机械/车辆排放废气，施工期生活污水，施工期固废和生活垃圾等。
1）扬尘、废气对植被的影响
工程建设中废气是对植被生长产生影响的因素之一，扬尘影响为主，扬尘产生的颗粒物质沉降于植物地表以上器官（叶、茎、花和果实）；沉降扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，造成植物表面气孔阻塞，减少叶片气体交换，导致其温度升高、光合作用下降、叶片黄化干缩，植物干物质生产受到影响。
一般情况下，大范围内较低浓度的颗粒物慢性沉降对自然生态系统产生不利影响较小，扬尘对植物的伤害程度取决于空气中颗粒物浓度、沉降速率以及所处的环境和地形。管道敷设过程施工时间短、施工点分散，因此在正常情况下扬尘浓度低，持续时间短，对植被的影响不大。
2）施工废水对植被的影响
施工期生活污水依托当地民房已建设施收集不直接散排；试压废水简单过滤去除废水中的悬浮物，处理后回用于洒水控尘，不直接排放；施工废水经沉淀处理后回用或洒水控尘，不直接外排。
3）施工固废对植被影响
施工废物主要包括焊接作业中产生的废焊条和焊渣、开挖弃方、厂区拆除建筑垃圾等，施工过程中产生的废包装材料等若散落在环境中，对土壤和植被产生一定的影响。施工固废只要加强施工过程管理和对施工人员的宣传教育，这种影响是可以杜绝的，从而使这种影响降到最低。
（5）土壤污染
施工过程中施工垃圾、生活垃圾、焊渣等废物。这些固体垃圾可能含有难以分解的物质，如不妥善管理，回填入土将影响土壤质量。另外施工过程中，各种机器设备的燃油滴漏也可能对沿线土壤造成一定的影响。土壤污染直接影响区域内植被生长情况，对生态保护红线范围内公益林生长及恢复造成影响。
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拟建工程施工期对评价区内动物的影响可以概括为以下几个方面：
（1）施工活动可能直接导致动物巢穴破坏，使动物幼体死亡；
（2）管线铺设将直接导致植被破坏，使在此栖息的动物觅食地、活动地面积减少，让在附近栖息的动物产生不适感；
（3）工程活动和施工人员产生的废水、废气污染物造成水体或土壤污染，施工粉尘造成环境及空气污染，危害动物健康甚至危及动物生命，两栖、爬行动物对此类影响最为敏感；
（4）施工噪声、机械振动、施工人员活动惊扰野生动物，影响它们的正常活动、觅食及繁殖，噪声影响严重区域，将迫使它们暂时迁徙。
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拟建工程对土壤的影响主要为施工期占压和扰动破坏。由土地占用情况可知，管道敷设临时占地在工程结束后2～3年耕作可恢复其原有使用功能。但因重型施工机械的碾压、施工人员的践踏、土体的扰动等原因，施工沿线的耕作土壤或自然土壤的理化性质、肥力水平受到一定的影响，同时导致地表植被恢复受到一定影响。这种影响随着时间的推移逐渐消失，最终使农作物的产量和品质恢复到原来的水平。具体表现如下：
（1）扰乱土壤耕作层、破坏土壤结构
管沟开挖和回填不同程度破坏土壤结构，尤其是土壤团粒结构，遭到破坏后必须经过较长的时间才能恢复，对农田土壤影响更大，农田土壤耕作层是保证农业生产的基础，深度一般在15cm～25cm，是农作物根系生长和发达的层次。管道开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层，除管道开挖的部分受到直接破坏外，开挖土堆放于作业带范围内，暂存区域占用农田，也会破坏农田的耕作土，此外，土层的混合和扰动，同样会改变原有农田耕作层的性质。因此在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。
（2）混合土壤层次、改变土壤质地
土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大的变化，表层与底层土壤质地截然不同。管道开挖和回填，必定混合原有的土壤层次，降低土壤的蓄水保肥能力，易受风蚀，从而影响土壤发育、植被恢复；在农田区将降低土壤的耕作性能，影响农作物的生长，最终导致农作物产量的下降。
（3）土壤养分
不同土层的特征及理化性质差异较大，表土层养分远较芯土层好，其有机、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。施工对原有土体构型势必扰动，影响土壤养分状况，严重者使土壤性质恶化，并影响区域植被生长。
管道敷设在采取相应生态保护措施情况下，施工对土壤养分仍有明显的影响。同时，施工现场表土分层堆放和分层覆土操作存在一定难度，因而管道施工对土壤养分的影响更为明显，最后导致土地生物生产量的下降。
（4）土壤紧实度
管道铺设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度，施工中机械碾压，人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，影响作物生长。
（5）土壤环境污染
施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾以及焊渣等废物。这些固体垃圾可能含有难以分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。若在农田中，将影响土壤耕作和农作物生长。另外施工过程中，各种机器设备的燃油滴漏也可能对沿线土壤造成影响。
综上分析，铺设管道虽然改变土壤结构和土壤养分状况，但通过采取一定的生态措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。
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评价区的生态系统有森林生态系统、农业生态系统两大生态系统。综合工程特点，拟建工程对评价区域生态系统的主要影响如下。
（1）对区域生态系统结构、功能的影响
由于拟建工程管线沿线区域林地和农田植被为区域内的主要植被类型，区域生态系统以森林生态系统、农业生态系统为主。
拟建工程施工开挖对区域造成一定的阻隔，但植物仍能通过花粉流、风媒、虫媒等方式进行基因交流，种子生产和种子库更新等过程也不会被打断；管道采取分段施工，动物运动、迁徙可通过采取避让、绕行的方式，项目施工对动物移动的影响较小。因此，现有植物群落的物种组成不会因项目发生改变，动物种群之间的交流不会因为项目建设消失，生态系统结构也不会发生改变，生态系统的功能和其中的生态关系仍能延续。
对于农田生态系统来说，项目主要为临时占用，管道敷设完待土壤肥力恢复后，农田生态系统的持续生产能力不会下降，系统的运行连续性不会破坏。
综上所述，本区域内绝大部分的植被面积和类型未发生变化，动物种类不会减少，动物之间信息交流不会中断，亦即对本区域生态环境起控制作用的组分未变动，生境的异质性没有发生大的改变，因此，只要在施工时采用严格的管理制度及植被恢复措施，项目建设不会改变现有生态系统结构的完整性和功能的连续性。
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项目区所在区域属于水土流失重点预防区。
拟建工程施工期管沟开挖、施工过程中的临时堆土、回填土等均可造成水土流失。
（1）管沟开挖
开挖管沟时，开挖区内土体结构遭到破坏，地表植被基本消失，开挖出的土石方为水蚀创造了条件。如果开挖期间遇上暴雨，水土流失量将增大。
（2）地形地貌
水土流失与地形地貌有密切关系，拟建工程沿线地貌类型主要为浅丘，施工易造成水土流失。
（3）施工作业
在施工作业带内，由于施工人员及机械设备的践踏，地表植被及土壤结构将受到破坏，造成地表裸露，易出现水土流失。
（4）工程占地
工程施工过程中临时堆土场为临时占用土地，使植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，形成水土流失。
（5）施工过程临时堆放土、弃石
管沟开挖产生的挖方在回填之前需在沿线临时堆放，临时堆放期间，因堆土松散及裸露，易被雨水冲刷，形成水土流失。
（6）回填土
管道敷设完毕后回填土，由于回填时间短，土质疏松，土壤抗蚀能力低，易被雨水冲刷，形成水土流失。
拟建工程管道铺设将对被临时占用土地及相关区域的植被生态系统和地表的栽种植物造成一定程度的破坏。同时，施工过程中场地临时堆放和开挖地面因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。
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根据前文估算模式计算结果，项目大气环境评价等级为二级评价。
4.2.1.1污染物排放量核算
拟建项目大气污染物排放量核算详见下表。
表4.2-1 项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/
(μg/m³)
	核算排放速率/
(kg/h)
	核算年排放量/
(t/a)

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA001
	非甲烷总烃
	1599
	0.242
	1.599

	2
	DA003
	二氧化硫
	3712
	0.010
	0.026

	
	
	氮氧化物
	28120
	0.073
	0.196

	
	
	颗粒物
	9280
	0.024
	0.065

	一般排放口合计
	二氧化硫
	0.026

	
	氮氧化物
	0.196

	
	颗粒物
	0.065

	
	非甲烷总烃
	1.599

	有组织排放合计

	有组织排放合计
	二氧化硫
	0.026

	
	氮氧化物
	0.196

	
	颗粒物
	0.065

	
	非甲烷总烃
	1.599


表4.2-2    项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口
编号
	产污环节
	污染物
	主要污染
防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/
(μg/m³)
	

	1
	M1（1#厂房）
	注塑
	非甲烷总烃
	集气罩收集后汇入一套“二级活性炭吸附”装置处理，然后经20m排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	4000
	2.284

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	非甲烷总烃
	2.284


表4.2-3  项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	二氧化硫
	0.026

	2
	氮氧化物
	0.196

	3
	颗粒物
	0.065

	5
	非甲烷总烃
	3.883


4.2.1.2废气处理达标性分析
拟建项目营运期大气污染物主要为注塑废气、锅炉天然气燃烧废气、食堂废气、污水处理站臭气。
（1）注塑废气
拟建项目在整个注塑过程均为全密闭式，加热过程中有少量的有机废气，注塑成型打开模具时从模具中逸散出来。拟建项目在注塑机上方安装集气罩（收集效率70%），收集有机废气后引至废气处理设施处理达标后，由DA001排气筒（20m高）排放，注塑废气处理设施采用“二级活性炭吸附”工艺，综合处理效率为70%。
（2）锅炉天然气燃烧废气
拟建项目新建燃气锅炉（3t/h）产生天然气燃烧废气，产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放。
（3）食堂废气
拟建项目厂区内食堂设置高效油烟净化器处理食堂油烟，其处理效率为油烟：90%，非甲烷总烃：65%；食堂废气经集气罩-油烟净化器处理后，经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放。
（4）污水处理站废气
拟建项目污水处理站恶臭气体主要来源于废水处理设施，其主要产生单元为、调节池、厌氧池等，恶臭污染物主要为NH3、H2S等成分。项目厂区污水处理站废气量较低，通过各污水处理单元加盖盖板，加强厂区内绿化，无组织排放。
拟建项目废气均满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016，重庆市地方标准第1号修改单）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求。
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运营期采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放。
污水处理站内设置两套废水处理系统将厂区内污废水分类收集处置，运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余水站制水系统浓水、矿泉水生产线浓水进入浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”物理工艺；生活污水经生化池（处理能力5m³/d）预处理、食堂废水经隔油池（处理能力5m³/d）预处理，然后与厂区其他生产废水（反冲洗废水地面清洁废水、洗手废水、灌装机/管道冲洗废水、检验废水）一并进入高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺。
上述两套废水处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水汇入厂区西南角同一排放口（DW001）排放。废水处理后主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，最终汇入健龙镇璧南河。
4.2.2环境影响预测
（1）污染物排放源强
拟建项目建成后，废水主要以污水处理站出水为主，污水处理厂的处理规模为152.586m³/d（0.002m³/s）。根据前面的工程分析，从有效保护璧南河水质出发，按满足负荷运转的尾水排放预测工程建成后对璧南河水质的影响。
拟建项目污染物排放情况见下表。
表4.2-4  厂区污水处理站污染物排放情况    单位：mg/L
	污染物
项目
	COD
	BOD5
	NH3-N
	TP
	SS
	动植物油
	石油类

	正常排放浓度
	30
	6
	1.5
	0.3
	10
	1
	1

	非正常排放浓度
	500
	400
	60
	15
	400
	40
	20


（2）环境影响预测与评价
1）预测时段、范围、因子
预测时段：按最不利于污染物扩散的璧南河枯水期进行预测
预测范围：拟建项目建后出水影响将主要集中在排污口下游的璧南河，璧南河属于Ⅳ水域功能（但按照Ⅲ类水域进行水质进行管理），且从厂区污水处理站进入璧南河断面，约有3.1km，其水体的自净作用认为不可忽略，同时，考虑下游受纳水体为璧南河。因此本预测范围为厂区污水处理站排放口废水自丁家沟汇入璧南河断面下游15000m的河段。
预测因子：根据水污染特征，预测因子为COD、NH3-N、BOD5、TP。
2）预测模式
为最大程度预测项目废水排放对璧南河水环境的影响，以项目排放浓度作为进入璧南河的浓度值预测废水正常排放和非正常排放对纳污水体璧南河的影响。根据璧南河水文特征，非持久性污染物COD、NH3-N、BOD5、TP的预测模式选用一维模式。
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式中：C—断面平均浓度，mg/L；
C0—污染物初始浓度，mg/L；
Cp—废水排放浓度，mg/L；
Qp—废水排放量，m³/s；
Ch—上游水质浓度，mg/L；
Qh—河流径流量，m³/s；
K1—耗氧系数，1/d；
X—计算断面距初始断面距离，m；
u—河流流速，m/s。
3）参数选取
璧南河水文水质预测参数参考《重庆璧山工业园区废水集中处理厂一期工程（电镀废水）环境影响报告书》及加工区跟踪环评中的参数，并综合考虑校核衰减系数结果修正。
表4.2-5  璧南河水质预测参数
	璧南河流量Q
	废水流量Q
	流速u
	河宽B
	河深H
	污染物综合衰减系数（1/d）

	
	
	
	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	BOD5

	枯水期
	0.578m3/s
	0.002m³/s
	10m
	1m
	0.06
	0.19
	0.12
	0.08
	0.2


本底浓度：COD 19mg/L、NH3-N 1.23mg/L、BOD5 3.8mg/L、TP 0.22mg/L。
4）评价标准
根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），璧南河适用功能为农业用水，属Ⅳ类水域，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。拟建项目排污口排放至丁家沟，未划定水功能区划；丁家沟汇入的璧南河属于一级水功能区“来广保留区”，上至来凤街道胜利堰，下至广普镇金龙村，长约13.5km；水质目标为Ⅳ类。因此预测评价璧南河采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。
5）预测结果及分析
厂区污水处理站废水正常、非正常排放对璧南河水质的预测结果详见下表。
表4.2-6   正常排放情况下璧南河水体中污染物沿程分布
	污染物
沿程X（m）
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)
	BOD5(mg/L)
	TP(mg/L)

	0
	19.038
	1.231
	3.808
	0.220

	100
	18.996
	1.229
	3.799
	0.220

	200
	18.954
	1.228
	3.790
	0.220

	300
	18.913
	1.226
	3.781
	0.220

	400
	18.871
	1.224
	3.772
	0.219

	500
	18.830
	1.222
	3.764
	0.219

	800
	18.706
	1.217
	3.738
	0.219

	1000
	18.624
	1.214
	3.720
	0.218

	1500
	18.420
	1.206
	3.678
	0.217

	2000
	18.219
	1.197
	3.635
	0.216

	3000
	17.822
	1.181
	3.552
	0.214

	4000
	17.435
	1.164
	3.471
	0.212

	5000
	17.056
	1.148
	3.391
	0.210

	10000
	15.280
	1.071
	3.021
	0.201

	15000
	13.689
	0.999
	2.691
	0.192


续表4.2-6  非正常排放情况下璧南河水体中污染物沿程分布
	污染物
沿程X（m）
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)
	BOD5(mg/L)
	TP(mg/L)

	0
	20.659
	1.433
	5.166
	0.271

	100
	20.613
	1.431
	5.154
	0.271

	200
	20.568
	1.429
	5.142
	0.270

	300
	20.523
	1.427
	5.130
	0.270

	400
	20.478
	1.425
	5.119
	0.270

	500
	20.433
	1.423
	5.107
	0.270

	800
	20.298
	1.417
	5.071
	0.269

	1000
	20.209
	1.413
	5.048
	0.268

	1500
	19.988
	1.403
	4.990
	0.267

	2000
	19.770
	1.393
	4.932
	0.266

	3000
	19.340
	1.374
	4.820
	0.264

	4000
	18.919
	1.355
	4.709
	0.261

	5000
	18.508
	1.337
	4.602
	0.259

	10000
	16.580
	1.247
	4.099
	0.247

	15000
	14.854
	1.163
	3.651
	0.236


由上表可以看出，厂区污水处理站废水在枯水期正常工况及非正常工况下COD、BOD5、NH3-N、TP均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质要求，但璧南河现状水质中NH3-N、TP本底浓度偏高，为防止厂区污水处理站建设后因污水排放导致地表水体水质恶化，拟建项目运行期间应加强管理，采取严格的二次污染防治措施，减轻二次污染对环境的影响。
[bookmark: _Toc26138][bookmark: _Toc17613]4.2.3地下水环境影响评价
4.2.3.1地下水影响分析
[bookmark: _Toc137635424][bookmark: _Toc124712843][bookmark: _Toc86918455][bookmark: _Toc86288844][bookmark: _Toc72421665][bookmark: _Toc81185302][bookmark: _Toc127286418][bookmark: _Toc137627556][bookmark: _Toc59807178][bookmark: _Toc62474277]（1）正常情况
拟建项目运营期采用深井泵抽取地下水，经不锈钢管输送至生产厂区源水罐储存，输送管道采取了防腐防渗处理，不会出现向地下渗漏的情况，不会造成地下水污染。随着地下水开采量增加，将导致地下水位下降，可能影响地下水埋深增加和矿泉水资源枯竭。项目建成后，随着生产需求，地下水开采井水量会逐渐降低，地下水水位下降。项目区域主要接受大气降水的补给，在接受大气降水的补给后，沿裂隙下渗，一部分地下水顺含水层裂隙作横向的径流，遇沟谷切割以下降泉排泄地表；项目开采规模低于该泉点的允许开采量，亦不会对矿泉水地下循环系统造成影响。
运营期不涉及重金属、持久性污染物及剧毒化学品；厂房应做好地面硬化，在生产厂区水处理单元、危险废物贮存间、污水处理站等做好地面防渗防腐措施，其余生产车间做好地面硬化措施。液体物料和危险废物转运和收集时，做好收集泄漏措施，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，对地下水产生的影响较小。
[bookmark: _Toc86288845][bookmark: _Toc62474278][bookmark: _Toc137627557][bookmark: _Toc124712844][bookmark: _Toc137635425][bookmark: _Toc127286419][bookmark: _Toc86918456][bookmark: _Toc81185303][bookmark: _Toc59807179][bookmark: _Toc72421666]（2）非正常情况
地下水资源开采有可能会引起地下水水位变化和水质变化。生产期间非正常工况下，防渗防腐措施性能降低或落实不到位，可能造成地下水污染。项目厂区内可能造成污染的途径主要为污水处理站，因为污水处理池体破裂及人类活动或自然灾害等原因导致污水处理池发生长期小孔泄漏或短期大量泄漏。一旦发生污水处理池内污水泄漏，将对泄漏处周围土壤、地表水和地下水环境造成一定污染。
本报告重点针对非正常工况下的地下水环境影响进行分析；对厂区污水处理站内池体泄漏情况进行预测，定量分析事故泄漏情况下对地下水环境产生的影响。
4.2.3.2地下水影响预测
（1）预测方法及范围
该项目地下水预测分析主要进行饱和带污染物迁移预测，采用解析法计算。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，本次污染物模拟预测过程不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。由于污染物预测主要针对非正常状况下污染物运移情况，因此模型预测不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，预测层位以潜水含水层为主。
（2）预测时段
根据导则要求，将预测时段定为项目运营期，同时将运营的地下水环境影响预测时限定为10天、365天、1000天、3650天。
（3）预测因子
根据导则要求，并结合项目特点，预测因子选择应在导则要求的基础上，充分考虑选取与其排放的污染物有关的特征因子。预测因子为建设项目排放的污染物有关的特征因子。根据废水排放中污染物排放量和排放浓度，本次选取污水处理站污水中石油类进行影响预测与评价。石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（限值0.05mg/L），根据现状监测区域内石油类背景最大值为0.01mg/L（检测值为0.01Lmg/L，带L数据表示未检出，结果为该项目的方法检出限；本评价按最不利情况石油类背景值为0.01mg/L计）。
（4）预测模型
厂区污水处理站调节池池底发生破裂事故泄漏可认为是地下水受污染物瞬时泄漏影响，废水将以入渗的方式进入含水层，从保守角度，本次计算忽略污染物在包气带的运移过程。建设场地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，解析解模型如下所示：
[image: 说明: C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1850.tmp.png]
式中：x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；π为圆周率；
C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mM—瞬时注入示踪剂的质量，kg；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向弥散系数，m²/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m²/d。
（5）地下水污染源强
非正常状况，厂区污水处理站调节池池底泄漏并下渗进入地下水系统。假定池底产生裂缝，污水通过裂缝渗漏到地下水含水层中，排放形式可概化为点源瞬时，排放规律可简化为瞬时泄漏排放工况。本次模拟根据厂区污水处理站调节池中物质对地下水的影响途径来设定主要污染源的分布位置，选定污染物石油类，预测事故工况下污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和浓度变化。
根据工程设计，污水处理站调节池有效容积6m³（4m×1.5m×1m）。假定由于腐蚀、地基不均匀沉降或者其他外力作用，污水处理站调节池检修时发现池底出现一定面积的渗漏，面积约为池底面积的10%（0.6m²）。废水渗透地下属于有压渗透，假定包气带充满水，按达西公式计算源强，公式如下：

式中：Q—为渗入到地下水的污水量（m³/d）；
K—为地面垂向渗透系数（m/d），包气带主要为粉质粘土，本次取渗水试验值0.73m/d；
H—为池内水深（m），参照设计，本次取0.8m；
D—为地下水埋深（m），本次取4.5m；
A—为池体泄漏面积（m²），本次取0.6m²。
根据区域水文地质参数，污水处理站调节池渗漏至含水层废水量0.516m³/d、废水中石油类最大浓度为20mg/L。池底破裂，15天时间检修时发现，污染物泄漏时间为15d；泄漏的污染因子量为石油类0.155kg。
（6）水文地质参数
本次预测所用模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM；岩层的有效孔隙度ne；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT。这些参数由中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司开展的《宜简一矿泉水项目工程地质勘察报告》《重庆市璧山区健龙镇玉林村接龙一社矿泉水详查评价报告》确定。
①水层厚度M：区域含水层系为红层承压水。场区含水层的厚度根据业主提供水文地质勘查资料确定为20m。
②瞬时注入的示踪剂质量mM：进入地下水的污染物质量。
③含水层的平均有效孔隙度n：结合项目厂区含水层特征及周边水文地质勘查成果，本次综合有效孔隙度取值0.679。
④水流速度u：评价区地下水含水层主要为风化带孔隙裂隙水，井场位于沟谷，依据抽水试验，渗透系数取沟谷处抽水试验值0.73m/d，水力坡度约1.4%，因此地下水的渗流速度v=KI=0.01022m/d，水流速度取实际流速u=v/n=0.015m/d。
⑤纵向x方向的弥散系数：参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用10.0m。由此计算评估区含水层中的纵向弥散系数。由此计算评估区含水层中的纵向弥散系数。DL=α*u=0.15m²/d。
⑥横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般DT/DL=0.1，因此，DT=0.015m²/d。




表4.2-7   场地处水文地质参数取值
	渗漏位置
	外泄石油类质量（kg）
	污染物浓度标准限值（mg/L）
	含水层厚度M
(m)
	地下水流速u
(m/d)
	纵向弥散系数（m2/d）
	横向弥散系数（m2/d）
	有效孔隙度n

	污水处理站调节池
	0.155
	0.05
	20
	0.015
	0.15
	0.015
	0.679


（7）预测结果
参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，污水处理站调节池泄漏造成地下水污染的影响范围及距离计算结果如下。
表4.2-8   泄漏石油类超标及影响范围
	污染源总量（kg）
	模拟时间（天）
	标准限值（mg/L）
	标准限值对应的最大污染距离（m）
	中心迁移距离（m）
	中心点处浓度（mg/L）
	最大现状检测值（mg/L）
	叠加现状监测值对应的最大污染距离（m）

	0.155
	10
	0.05
	4.9
	0.15
	1.915
	0.01
	5

	
	100
	
	10.5
	1.5
	0.191
	
	11.5

	
	365
	
	9
	5.475
	0.052
	
	13

	
	1000
	
	/
	15
	0.019
	
	/

	注：周边农户水井环境现状监测石油类未检出，按检出限（0.01mg/L）考虑。
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图4.2-1   污染物浓度与距离关系图
根据模型参数和模型计算结果可知，污水处理站调节池泄漏后，石油类在365天时最远超标点距离泄漏点13m，1000天时已无超标范围分布。超标范围内无农户水井分布，项目厂区地下水径流速度慢，污染物扩散速度较慢，污染影响范围小，且水文地质简单，且为潜水含水层，一旦事故发生后有足够的时间来处理，并可达到良好的效果，对周边居民备用水井的影响可接受。
因此，该非正常工况发生的概率极低，正常工况下项目各工艺装置区采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，项目防渗措施完整，一般情况下物料或污水等不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。

[bookmark: _Toc8805][bookmark: _Toc535437456][bookmark: _Toc19865]4.2.4声环境影响评价
（1）噪声源
根据前述分析，拟建项目噪声源主要为注塑机、吹塑机、空压机等设备。经建筑隔声、基础减振等治理措施后，噪声源强可降低约15dB（A）；厂界加装隔声棉区域降低约20dB（A）。根据平面布置，噪声源分布及相关参数见下表。
表4.2-9    项目噪声源强调查清单（室内声源）  单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	1#厂房
	注塑机
	/
	80
	建筑隔声、基础减震
	25.21
	55.69
	8
	27.56
	65.35
	昼夜间
	20
	39.35
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	29.85
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	33.57
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	39.69
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	14.97
	65.38
	昼夜间
	20
	39.38
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	18.28
	65.36
	昼夜间
	20
	39.36
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	3.99
	65.93
	昼夜间
	20
	39.93
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	10.95
	65.42
	昼夜间
	20
	39.42
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	11.50
	65.41
	昼夜间
	15
	44.41
	1

	
	
	
	
	
	
	25.21
	55.69
	8
	12.39
	65.40
	昼夜间
	15
	44.40
	1

	2
	1#厂房
	吹塑机
	/
	80
	
	30.33
	50.64
	8
	20.50
	65.36
	昼夜间
	20
	39.36
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	30.90
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	26.55
	65.35
	昼夜间
	15
	44.35
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	41.06
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	7.95
	65.49
	昼夜间
	20
	39.49
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	20.45
	65.36
	昼夜间
	20
	39.36
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	3.14
	66.25
	昼夜间
	20
	40.25
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	12.37
	65.40
	昼夜间
	20
	39.40
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	18.55
	65.36
	昼夜间
	15
	44.36
	1

	
	
	
	
	
	
	30.33
	50.64
	8
	10.85
	65.42
	昼夜间
	15
	44.42
	1

	3
	1#厂房
	风机
	/
	80
	
	31.27
	62.26
	7
	26.17
	65.35
	昼夜间
	20
	39.35
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	20.97
	65.36
	昼夜间
	15
	44.36
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	31.92
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	30.87
	65.34
	昼夜间
	15
	44.34
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	13.32
	65.39
	昼夜间
	20
	39.39
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	9.67
	65.44
	昼夜间
	20
	39.44
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	3.16
	66.24
	昼夜间
	20
	40.24
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	2.13
	67.13
	昼夜间
	20
	41.13
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	12.95
	65.39
	昼夜间
	15
	44.39
	1

	
	
	
	
	
	
	31.27
	62.26
	7
	21.18
	65.36
	昼夜间
	15
	44.36
	1

	4
	1#厂房
	空压机1
	/
	90
	
	29.89
	63.24
	7
	27.86
	75.35
	昼夜间
	20
	49.35
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	20.99
	75.36
	昼夜间
	15
	54.36
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	33.61
	75.34
	昼夜间
	15
	54.34
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	30.81
	75.34
	昼夜间
	15
	54.34
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	15.01
	75.38
	昼夜间
	20
	49.38
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	9.42
	75.45
	昼夜间
	20
	49.45
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	4.86
	75.74
	昼夜间
	20
	49.74
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	2.07
	77.22
	昼夜间
	20
	51.22
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	11.25
	75.41
	昼夜间
	15
	54.41
	1

	
	
	
	
	
	
	29.89
	63.24
	7
	21.27
	75.36
	昼夜间
	15
	54.36
	1

	5
	1#厂房
	循环水塔
	/
	70
	
	32.84
	41.09
	8
	13.12
	55.39
	昼夜间
	20
	29.39
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	37.12
	55.34
	昼夜间
	15
	34.34
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	19.35
	55.36
	昼夜间
	15
	34.36
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	47.62
	55.34
	昼夜间
	15
	34.34
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	0.75
	62.45
	昼夜间
	20
	36.45
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	27.81
	55.35
	昼夜间
	20
	29.35
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	10.93
	55.42
	昼夜间
	20
	29.42
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	18.98
	55.36
	昼夜间
	20
	29.36
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	25.90
	55.35
	昼夜间
	15
	34.35
	1

	
	
	
	
	
	
	32.84
	41.09
	8
	4.11
	55.89
	昼夜间
	15
	34.89
	1

	6
	1#厂房
	翻斗机
	上海环铄
	75
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	16.87
	58.46
	昼夜间
	20
	32.46
	1

	
	
	
	
	
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	29.40
	58.31
	昼夜间
	20
	32.31
	1

	
	
	
	
	
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	46.30
	58.27
	昼夜间
	15
	37.27
	1

	
	
	
	
	
	
	38.67
	-2.59
	7.5
	9.84
	58.87
	昼夜间
	15
	37.87
	1

	7
	1#厂房
	全自动吹灌旋一体机
	达意隆
	70
	
	32.48
	0.62
	7.5
	23.81
	53.27
	昼夜间
	20
	27.27
	1

	
	
	
	
	
	
	32.48
	0.62
	7.5
	29.94
	53.25
	昼夜间
	20
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	32.48
	0.62
	7.5
	39.37
	53.25
	昼夜间
	15
	32.25
	1

	
	
	
	
	
	
	32.48
	0.62
	7.5
	9.36
	53.42
	昼夜间
	15
	32.42
	1

	8
	污水处理站
	水泵
	/
	85
	
	7
	38.02
	1
	1.17
	87.79
	昼夜间
	15
	66.79
	1

	
	
	
	
	
	
	7
	38.02
	1
	1.37
	87.75
	昼夜间
	15
	66.75
	1

	
	
	
	
	
	
	7
	38.02
	1
	2.11
	87.70
	昼夜间
	15
	66.70
	1

	
	
	
	
	
	
	7
	38.02
	1
	2.30
	87.69
	昼夜间
	15
	66.69
	1

	9
	1#厂房
	风送盖机
	达意隆
	65
	
	40.4
	4.33
	7.5
	19.13
	48.41
	昼夜间
	20
	22.41
	1

	
	
	
	
	
	
	40.4
	4.33
	7.5
	22.61
	48.36
	昼夜间
	20
	22.36
	1

	
	
	
	
	
	
	40.4
	4.33
	7.5
	43.90
	48.27
	昼夜间
	15
	27.27
	1

	
	
	
	
	
	
	40.4
	4.33
	7.5
	16.65
	48.47
	昼夜间
	15
	27.47
	1

	10
	1#厂房
	吹水机1
	/
	65
	
	26.8
	6.81
	7.5
	31.93
	48.25
	昼夜间
	20
	22.25
	1

	
	
	
	
	
	
	26.8
	6.81
	7.5
	27.67
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	26.8
	6.81
	7.5
	31.21
	48.25
	昼夜间
	15
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	26.8
	6.81
	7.5
	11.69
	48.35
	昼夜间
	15
	27.35
	1

	11
	1#厂房
	吹水机2
	/
	65
	
	21.9
	9.64
	7.5
	37.58
	48.25
	昼夜间
	20
	22.25
	1

	
	
	
	
	
	
	21.9
	9.64
	7.5
	27.85
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	21.9
	9.64
	7.5
	25.56
	48.26
	昼夜间
	15
	27.26
	1

	
	
	
	
	
	
	21.9
	9.64
	7.5
	11.56
	48.36
	昼夜间
	15
	27.36
	1

	12
	1#厂房
	吹水机3
	/
	65
	
	17.06
	12.4
	7.5
	43.15
	48.25
	昼夜间
	20
	22.25
	1

	
	
	
	
	
	
	17.06
	12.4
	7.5
	28.05
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	17.06
	12.4
	7.5
	20.00
	48.28
	昼夜间
	15
	27.28
	1

	
	
	
	
	
	
	17.06
	12.4
	7.5
	11.40
	48.36
	昼夜间
	15
	27.36
	1

	13
	1#厂房
	激光喷码机
	/
	65
	
	12.92
	15.16
	7.5
	48.12
	48.24
	昼夜间
	20
	22.24
	1

	
	
	
	
	
	
	12.92
	15.16
	7.5
	27.89
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	12.92
	15.16
	7.5
	15.03
	48.31
	昼夜间
	15
	27.31
	1

	
	
	
	
	
	
	12.92
	15.16
	7.5
	11.60
	48.36
	昼夜间
	15
	27.36
	1

	14
	1#厂房
	不干胶粘标机
	/
	60
	
	16.5
	21.94
	7
	48.75
	43.24
	昼夜间
	20
	17.24
	1

	
	
	
	
	
	
	16.5
	21.94
	7
	20.24
	43.28
	昼夜间
	20
	17.28
	1

	
	
	
	
	
	
	16.5
	21.94
	7
	14.25
	43.32
	昼夜间
	15
	22.32
	1

	
	
	
	
	
	
	16.5
	21.94
	7
	19.26
	43.28
	昼夜间
	15
	22.28
	1

	15
	1#厂房
	套标机
	/
	60
	
	22.04
	17.92
	7.5
	41.91
	43.25
	昼夜间
	20
	17.25
	1

	
	
	
	
	
	
	22.04
	17.92
	7.5
	20.74
	43.27
	昼夜间
	20
	17.27
	1

	
	
	
	
	
	
	22.04
	17.92
	7.5
	21.09
	43.27
	昼夜间
	15
	22.27
	1

	
	
	
	
	
	
	22.04
	17.92
	7.5
	18.70
	43.28
	昼夜间
	15
	22.28
	1

	16
	1#厂房
	热收缩膜包装机
	/
	70
	
	28.01
	15.98
	7.5
	35.84
	53.25
	昼夜间
	20
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	28.01
	15.98
	7.5
	19.24
	53.28
	昼夜间
	20
	27.28
	1

	
	
	
	
	
	
	28.01
	15.98
	7.5
	27.13
	53.26
	昼夜间
	15
	32.26
	1

	
	
	
	
	
	
	28.01
	15.98
	7.5
	20.15
	53.28
	昼夜间
	15
	32.28
	1

	17
	1#厂房
	纸板裹包式装箱机
	/
	65
	
	33.27
	12.51
	8
	29.53
	48.26
	昼夜间
	20
	22.26
	1

	
	
	
	
	
	
	33.27
	12.51
	8
	19.42
	48.28
	昼夜间
	20
	22.28
	1

	
	
	
	
	
	
	33.27
	12.51
	8
	33.43
	48.25
	昼夜间
	15
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	33.27
	12.51
	8
	19.92
	48.28
	昼夜间
	15
	27.28
	1

	18
	1#厂房
	龙门码垛机
	/
	70
	
	12.72
	11.25
	8
	46.19
	53.24
	昼夜间
	20
	27.24
	1

	
	
	
	
	
	
	12.72
	11.25
	8
	31.32
	53.25
	昼夜间
	20
	27.25
	1

	
	
	
	
	
	
	12.72
	11.25
	8
	17.03
	53.29
	昼夜间
	15
	32.29
	1

	
	
	
	
	
	
	12.72
	11.25
	8
	8.16
	53.48
	昼夜间
	15
	32.48
	1

	19
	1#厂房
	取水泵
	/
	85
	
	45.99
	1.65
	1
	12.97
	68.33
	昼夜间
	20
	42.33
	1

	
	
	
	
	
	
	45.99
	1.65
	1
	21.94
	68.27
	昼夜间
	20
	42.27
	1

	
	
	
	
	
	
	45.99
	1.65
	1
	50.04
	68.24
	昼夜间
	15
	47.24
	1

	
	
	
	
	
	
	45.99
	1.65
	1
	17.26
	68.29
	昼夜间
	15
	47.29
	1

	20
	1#厂房
	空压机2
	/
	90
	
	18.5
	3.77
	6.5
	37.29
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	18.5
	3.77
	6.5
	34.63
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	18.5
	3.77
	6.5
	25.99
	73.26
	昼夜间
	15
	52.26
	1

	
	
	
	
	
	
	18.5
	3.77
	6.5
	4.78
	73.90
	昼夜间
	15
	52.90
	1

	21
	1#厂房
	空压机3
	/
	90
	
	20.29
	2.93
	6.5
	35.33
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	20.29
	2.93
	6.5
	34.40
	73.25
	昼夜间
	20
	47.25
	1

	
	
	
	
	
	
	20.29
	2.93
	6.5
	27.95
	73.26
	昼夜间
	15
	52.26
	1

	
	
	
	
	
	
	20.29
	2.93
	6.5
	4.99
	73.85
	昼夜间
	15
	52.85
	1


（2）预测模式
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模式。
①室外声源在预测点产生的声级计算模型
为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，本次只考虑几何发散引起的衰减和障碍物屏蔽引起的衰减，其他因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。
点声源的几何发散衰减模式：
Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0)
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
R——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离。
②室内声源
按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: wps1]                （式B.2）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q =8；
R——房间常数；[image: wps2]，S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级：
[image: wps3]        （式B.3）
式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: wps4]           （式B.4）
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i 倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: wps5]               （式B.5）
式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T） ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m²。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③工业企业噪声计算：
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: wps6]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。

表4.2-10    厂界噪声预测结果
	预测点位
	贡献值
	评价标准
	是否达标

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东侧场界
	49.3
	49.3
	60.0
	50.0
	是
	是

	南侧场界
	35.0
	35.0
	60.0
	50.0
	是
	是

	北侧场界
	48.5
	48.5
	60.0
	50.0
	是
	是

	西侧场界
	52.2
	49.2
	60.0
	50.0
	是
	是


表4.2-11    周围200m环境敏感点噪声预测结果与达标分析表（昼间）
	序号
	名称
	X/m
	Y/m
	地面高程/m
	离地高度/m
	贡献值/dB
	背景值/dB
	叠加值/dB
	功能区类型
	标准值
	是否达标
	较现状增量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1#散居居民
	-153.77
	5.55
	280.80
	1.50
	32.13
	56.00
	56.02
	2类
	60
	是
	0.02

	2
	2#散居居民
	-169.72
	54.55
	280.30
	1.50
	31.43
	56.00
	56.02
	2类
	60
	是
	0.02

	3
	3#散居居民
	-30.55
	59.85
	289.28
	1.50
	41.28
	56.00
	56.14
	2类
	60
	是
	0.14

	4
	4#散居居民
	93.02
	85.08
	303.52
	1.50
	35.01
	56.00
	56.03
	2类
	60
	是
	0.03

	5
	5#散居居民
	47.05
	94.47
	297.59
	1.50
	40.06
	56.00
	56.11
	2类
	60
	是
	0.11

	6
	6#散居居民
	94.42
	154.87
	299.14
	1.50
	31.55
	56.00
	56.02
	2类
	60
	是
	0.02

	7
	7#散居居民
	- 9.11
	212.95
	288.87
	1.50
	29.68
	56.00
	56.01
	2类
	60
	是
	0.01

	8
	8#散居居民
	167.60
	182.93
	322.98
	1.50
	26.37
	56.00
	56.00
	2类
	60
	是
	0

	9
	9#散居居民
	-221.55
	-104.14
	288.81
	1.50
	28.05
	56.00
	56.01
	2类
	60
	是
	0.01

	10
	10#散居居民
	-256.31
	17.15
	272.75
	1.50
	27.60
	56.00
	56.01
	2类
	60
	是
	0.01


表4.2-12    周围200m环境敏感点噪声预测结果与达标分析表（夜间）
	序号
	名称
	X/m
	Y/m
	地面高程/m
	离地高度/m
	贡献值/dB
	背景值/dB
	叠加值/dB
	功能区类型
	标准值
	是否达标
	较现状增量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1#散居居民
	-153.77
	5.55
	280.80
	1.50
	32.13
	48.00
	48.11
	2类
	50
	是
	0.11

	2
	2#散居居民
	-169.72
	54.55
	280.30
	1.50
	31.43
	48.00
	48.09
	2类
	50
	是
	0.09

	3
	3#散居居民
	-30.55
	59.85
	289.28
	1.50
	41.28
	48.00
	48.84
	2类
	50
	是
	0.84

	4
	4#散居居民
	93.02
	85.08
	303.52
	1.50
	35.01
	48.00
	48.21
	2类
	50
	是
	0.21

	5
	5#散居居民
	47.05
	94.47
	297.59
	1.50
	40.06
	48.00
	48.65
	2类
	50
	是
	0.65

	6
	6#散居居民
	94.42
	154.87
	299.14
	1.50
	31.55
	48.00
	48.10
	2类
	50
	是
	0.1

	7
	7#散居居民
	- 9.11
	212.95
	288.87
	1.50
	29.68
	48.00
	48.06
	2类
	50
	是
	0.06

	8
	8#散居居民
	167.60
	182.93
	322.98
	1.50
	26.37
	48.00
	48.03
	2类
	50
	是
	0.03

	9
	9#散居居民
	-221.55
	-104.14
	288.81
	1.50
	28.05
	48.00
	48.04
	2类
	50
	是
	0.04

	10
	10#散居居民
	-256.31
	17.15
	272.75
	1.50
	27.60
	48.00
	48.04
	2类
	50
	是
	0.04


由上表可知，在对项目区内高噪声设备采取基础减振和隔声等降噪措施处理后，厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（3）防治措施
①优选噪声低的设备，生产过程中加强设备的保养和维护；
②根据厂区整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。
[bookmark: _Toc535437457][bookmark: _Toc10069][bookmark: _Toc9966][bookmark: _TOC_250000]4.2.5固废环境影响评价
（1）一般工业固废
拟建项目一般固废暂存间位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，占地面积约20m²。一般工业固废包括废滤料由厂家回收处置；废布袋、废滤料、废包装材料、废瓶盖、废瓶标及注塑不合格品暂存在一般工业固废暂存间，定期外售废品收购站；废模具统一收集至维修区，定期交由模具维修厂家处理。污水处理站污泥交由环卫部门清运处置。
（2）危险废物
新建危废贮存间，面积约20m²，位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，用于暂存危险废物。危废贮存间应严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并按要求对地面和墙脚进行防渗。
拟建项目危废包括废UV灯管、废含油棉纱和手套、废润滑油、废油桶、废活性炭、含油废水、空压机含油废水。拟建项目危险废物分类收集暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置。
（3）生活垃圾、餐厨垃圾
厂区设垃圾收集箱收集生活垃圾，分类袋装由环卫部门统一处置。食堂餐厨垃圾与其他生活垃圾分类，交有资质的单位统一收运、处理
综上，拟建项目各类固体废物均可以得到妥善处置，同时，环评要求企业加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节管理，危废贮存间满足《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求。加强固废管理台账，危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。
综上所述，在严格上述固废治理措施后，项目固废对环境产生的影响较小。
[bookmark: _Toc8715][bookmark: _Toc5159]4.2.6土壤环境影响评价
4.2.6.1土壤影响识别
（1）建设项目土壤环境影响类型与影响途径
拟建项目为污染影响型项目。土壤环境影响类型与影响途径见下表。
表4.2-13  土壤环境影响类型与影响途径
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√（废气等）
	√（液态危废）
	√（危废贮存间等）
	/

	服务期满后
	无服务期限
	无服务期限
	无服务期限
	/


大气沉降：废气经废气处理装置处理后，少量废气经排气筒排放，评价范围内存在局部沉降。
地面漫流：污水经污水管进入污水处理站，液态原辅材料均桶装存放于库房，不会有溢流情况产生，基本无地面漫流可能；危废贮存间含油废水等液态危废泄漏后进入厂区周边地面。
垂直入渗：危废贮存间及原辅材料库房等区域存在油料泄漏后垂直入渗的可能。
（2）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别
表4.2-14    土壤环境影响源及影响因子识别
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染因子
	特征因子
	备注

	车间
	废气
	大气沉降
	石油类、磷酸、过氧化氢
	石油类、磷酸、过氧化氢
	/

	化学品库、危废贮存间等
	液态原辅材料存放
	垂直入渗
	
	
	/


4.2.6.2土壤环境影响分析
本次评价主要通过土壤现状监测数据分析进行土壤环境影响评价。由于拟建项目对土壤污染主要为大气沉降、库房等液态原辅材料存放区物料的垂直入渗，为调查可能影响区域的土壤环境是否存在污染，拟建项目采用实测方式进行分析，根据土壤环境现状监测数据可知，区域土壤因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准。项目占地范围内未发现土壤污染。
项目化学品库、危废贮存间等区域均采取了防腐、防渗措施，可有效地防止液态物料渗透到地下污染土壤。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝污水处理设施破损或防渗层老化后污水下渗、库房发生液态物料泄漏后下渗，保证废气处理设施的处理效率，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。如果防渗层老化、库房物料泄漏产生少量污水、油料下渗，场地内土壤基本为黏土，吸附能力较强，污染物迁移范围较小，主要迁移方向是随着雨水而垂直下渗，进入地下水，通过对地下水的监控，可间接反映出土壤环境状况。污水处理设施、库房与厂界有一定的距离，横向扩散至厂区外的可能较小。
通过加强维护保障污水处理设施、库房等区域防渗层防渗能力完好，保证废气处理设施的处理效率，可以做到避免土壤环境污染，土壤环境可接受。


[bookmark: _Toc104853219][bookmark: _Toc535437458][bookmark: _Toc11764735][bookmark: _Toc12013268][bookmark: _Toc9921][bookmark: _Toc128412992][bookmark: _Toc11593][bookmark: _Toc12013610][bookmark: _Toc10847_WPSOffice_Level1]5 环境风险评价
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（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产过程所涉及的设施风险识别。
①物质风险识别范围：拟建项目在生产过程中涉及危险物质主要为润滑油、机油，化学品库磷酸、硝酸（高效环保CIP酸性清洁剂主要有害成分）、过氧乙酸（过氧乙酸消毒液主要有害成分），危险废物。
②生产设施风险识别范围：拟建项目生产设施风险识别范围主要为化学品库、原辅料库、危险贮存间。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），在单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1和表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
①单元内存在的危险物质为单一品种，则危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。
q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn≥1
式中：q1，q2…qn为每种危险化学品实际存在量，单位：t；
Q1，Q2…Qn为与各危险化学品相对应的临界量，单位：t。
根据1.5.7环境风险章节分析计算，拟建项目有毒有害物质的储存量与临界值比值之和远远小于1，因此，拟建项目环境风险潜势为I。
（3）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的判别标准，拟建项目环境风险潜势为I，环境风险评价等级确定为简单分析。
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据调查，拟建项目涉及周边3km范围内的环境敏感目标主要为居民及璧南河，可能发生环境风险事故主要为原料泄漏，拟建项目环境敏感特征表见前章。
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（1）生产过程潜在风险识别
拟建项目生产过程中，潜在的风险事故见下表。
表5.3-2    生产过程风险识别一览表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标
	备注

	1
	原辅料库
	油料
	油料
	泄漏、火灾
	包装桶、罐体破裂，操作失误等发生泄漏进入周边水体环境，土壤环境
	周边水体、土壤环境
	/

	2
	化学品库
	磷酸、硝酸（高效环保CIP酸性清洁剂主要有害成分）、过氧乙酸（过氧乙酸消毒液主要有害成分）
	化学物料
	
	
	
	

	3
	危废贮存间
	含油废水
	污废水
	泄漏
	未经处理的废水进入周边水体环境，土壤环境
	
	

	4
	废水处理站
	污废水
	
	
	
	
	


（2）贮存单元潜在风险识别
贮存单元中设备润滑油、化学品等均为常压。根据贮存设施及物料储存情况，主要存在以下潜在风险事故：润滑油铁桶、化学品库物料包装桶发生泄漏，污染地表水、土壤和地下水环境，遇火后造成火灾甚至爆炸，同时将对大气造成一定的污染。
（3）运输单元潜在风险识别
项目所使用润滑油、化学品库物料等全部采用汽车运输，分类存放于原辅料库及化学品库。原料由供货商提供运输至厂内，其风险由供货商承担，不在本次评价范围内。
（4）伴生/次伴生风险识别
润滑油为易燃物质，一旦发生火灾，主要燃烧产物为水和CO2，对环境空气污染影响较小；润滑油等若发生事故性泄漏，泄漏物料挥发进入大气，将对环境空气造成伴生污染；在事故应急救援中产生的喷淋稀释水将伴有一定的物料，若沿雨水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。
综上，项目在生产和储存单元存在泄漏、火灾、爆炸等环境风险。
[bookmark: _Toc11764739][bookmark: _Toc12013614][bookmark: _Toc104853223][bookmark: _Toc27675_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15620][bookmark: _Toc128412996][bookmark: _Toc535437460][bookmark: _Toc12013272][bookmark: _Toc21277]5.4环境风险分析
（1）润滑油泄漏
润滑油分多个桶装储存，在不发生爆炸的情况下，同时所有的油料泄漏的概率几乎为零。因此，评价仅考虑1桶泄漏时对环境的影响。项目所使用的润滑油最大容积为180kg，在发生事故时最大泄漏挥发出来的非甲烷总烃产生量较小，且其气态时密度较空气重，因而其影响主要集中在泄漏区域，对外部环境影响较小。其泄漏后可先经过纱布或灰渣等吸附处理后，再进行水洗清理，其废水中油污含量较少，不会对废水处理系统造成冲击。
（2）化学品库火灾
火灾主要由于涂料泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。此类火灾发生时，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害和破坏。
（3）事故状态下地表水环境风险影响分析
暴雨天气雨水冲刷、厂区污废水收集处理设施发生故障，会造成污染物直接进入项目东侧璧南河，造成水质污染。
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（1）储存区防范措施
①在原辅料库、化学品库、生产场所及危废贮存间的地面应采取防渗防腐措施，在危废贮存间设置接油盘以防止废油渗漏，并定期检查，发现泄漏立即采取措施；化学品库设置有集液沟、集液池，可有效收集泄漏的物料；
②完善危废贮存间的防泄漏、防流失、措施，存储场所、使用场所四周砌防水矮墙或围堰，安放警示标志；
③油料远离火源，配置灭火器、防护用品等，不使用水进行消防灭火，不产生生产废水；生产车间内严禁烟火、携带火种，明显位置张贴防火安全警示标识，落实安全管理责任；
④产生的危废置于危废贮存间，定期交有资质的单位处置，不得随意堆放和丢弃；危废贮存间墙面和地面应做防渗处理；油、漆渣等使用专用容器盛装，危废贮存间设置围堰，防止因泄漏而污染环境；
⑤加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育三部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学制品及产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等；
⑥桶装原辅材料转移、原料计量及投加过程应进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅材料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖；
⑦定期进行存储区的安全检查，加强运输管理，危险物品应按国家《危险化学品安全管理条例》对其进行管理、运输及处理；
⑧废水收集池（沉砂池）进行防渗处理。
（2）厂区内危险废物（特别是液态固体废物）转运过程防范措施
①建立建设单位与当地政府、生态环境局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，若确认发生危险废物外溢事故，应及时上报当地政府、生态环境局等相关部门。
②对承包油类等液态危险废物转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台；
③转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度；
④加强罐车装载量管理，严禁超载；
⑤加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。
⑥规划转运车行车路线，尽量避免经过河流；选择经过路线尽量避开下游存在饮用水保护区的河段。
⑦转运罐车行驶至靠近或跨越丁家沟、璧南河及长江的道路、桥梁时，应放慢行驶速度，转运应避开暴雨时节。
（3）安全环保管理
在工程建设过程中，已组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该工程运营后的环保安全工作。
由安全环保管理机构制定安全、可靠的操作规程和维修规程，以减少操作人员与有害物质直接接触的机会。
建立健全安全管理机构和严格的安全管理制度。装置和班组设有专职或兼职的安全员，负责日常的安全生产管理监督工作。
（4）分区防渗控制措施
为有效防止地下水污染，项目原辅料库、化学品库、危废贮存间物料使用和暂存均按照《全国地下水污染防治规划（2011—2020年）》（环发〔2011〕128号）《危险化学品安全贮存通则》（GB15603-1995）和《危险化学品安全管理条例》（2002）中的要求，采取“防泄漏、防溢流、防腐蚀”等措施，严格危险化学品的管理。
重点污染防治区：原辅料库、化学品库、危废贮存间；混凝土垫层，设置围堰，并刷环氧树脂防渗，防渗层渗透系数要求≤10-10cm/s。一般污染防治区：混凝土地面，防渗层渗透系数要求≤10-7cm/s。
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（1）泄漏应急措施
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。泄漏的油品由防渗油罐池收集，少量泄漏时可用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收；大量泄漏时可采用专用收集器进行收集，回收或交由具有废油处理能力和危险废物经营资质的单位进行妥善处理。
（2）火灾应急措施
当发生火灾事故时应先按照操作规范进行安全自救。在发生安全或风险事故后，通知周边人群疏散至当地上风向处，并防止人群围观外，也可利用已有安全灭火设施在事故初期紧急采取相应措施避免和控制事故危害程度的加大。在事故状态严重时，必须依托当地政府或社会单位的应急救援系统，共享附近地区的应急救援资源。
根据《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（环管字第057号文）的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定应对重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施方案及突发性事故的应急办法等。拟建项目应建立重大事故管理和应急计划，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地应急救援部门建立正常的定期联系，突发事故应急预案框架见下表。
表5.5-3    突发事故应急预案框架
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	评述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	原辅料库、化学品库

	4
	应急组织
	工厂：厂指挥部—负责全厂全面指挥
专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理
地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面指挥、救援疏散；专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍支持

	5
	应急状态分类及应急响应程度
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程度

	6
	应急设施、设备与材料
	贮存区：
①防火灾、爆炸和毒气泄漏事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材，防毒面具和防护服装；
②防止原辅材料外溢、扩散

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施

	8
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备；
邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成
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综上，拟建项目不存在重大危险源，营运过程中存在的主要危险是物质泄漏。该风险事故发生的概率很小。拟建项目在落实本评价提出的风险事故防范措施并编制突发环境事件应急预案后，当发生风险事故时立即启动事故应急措施，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，虽存在一定风险，但在采取有效风险防范措施后，风险处于环境可接受的水平。
拟建项目环境风险简单分析内容详见下表。
表5.6-4    项目环境风险简单分析内容表
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[bookmark: _Toc443][bookmark: _Toc27818]6.1.1废气
施工单位必须严格遵守有关规定，严格控制施工扬尘污染。主要措施包括：
[bookmark: _Toc270258330][bookmark: _Toc272618692][bookmark: _Toc272619428][bookmark: _Toc270258331][bookmark: _Toc272618693][bookmark: _Toc272619429]（1）实行洒水清扫，每日至少冲洗1次，雨后也应及时冲洗。采用人工方式清扫的，应符合本市市容环境卫生作业服务规范。
[bookmark: _Toc272619430][bookmark: _Toc270258332][bookmark: _Toc272618694]（2）露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖。禁止抛洒建筑垃圾或易扬撒的物料。完工后5日内清除建筑垃圾。
因此，拟建项目工程量小，施工期短，采取以上措施后可降低施工期对环境空气影响，环境可以接受。
[bookmark: _Toc7248][bookmark: _Toc30865]6.1.2废水
施工期间施工动力、运输车辆冲洗产生含SS、石油类废水；构筑物的养护、冲洗、打磨等产生含SS废水；土石方开挖、场地平整等，致使地面泥土裸露，下雨时雨水夹带泥土产生的地表径流。另外，还有少量施工人员的生活污水。施工废水经隔油后用于洒水抑尘，不外排，施工人员生活废水依托周边已建设施。
采取上述措施后，施工期废水对环境影响较小。
[bookmark: _Toc294113170][bookmark: _Toc238739589][bookmark: _Toc13858][bookmark: _Toc15997]6.1.3噪声
为了防止和减轻施工期噪声对环境的影响，采取的主要措施有：
（1）凡在建筑施工中使用机械、设备，其排放噪声可能超过国家规定的环境噪声施工场界排放标准的，应当在工程开工前向当地生态环境部门提出申报，说明工程项目名称、建筑者名称、建筑施工场所及施工期限、可能排放到建筑施工场界的环境噪声强度和所采用的噪声污染防治措施等。
（2）场外运输作业尽量安排在白天进行，车辆行经声环境敏感地段时必须限速、禁鸣。
（3）在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械设备的保养；安排技术好的工人进行操作，以减少噪声影响。
（4）加强施工设备管理。
（5）合理安排施工时间，避免雨天施工。
（6）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。
[bookmark: _Toc19662][bookmark: _Toc3552]6.1.4固体废物
施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾以及少量施工人员的生活垃圾。拟建项目建筑垃圾送至市政指定渣场堆放；生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。
[bookmark: _Toc6896][bookmark: _Toc278]6.1.5生态环境保护措施
（1）土地利用现状保护和恢复措施
1）严格控制施工占用土地
①合理规划，严格控制占地面积。
②按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，开挖出的土尽量堆高在同一侧，可以减小施工作业带宽度，降低对土壤扰动和地表植被破坏及裸地和土方暴露面积。
③现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路站场以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。
2）施工过程中对土壤的保护
①管道施工中临时占用的耕地采取保护土壤措施。对农业熟化土壤要分层开挖，分层堆放、分层复原的，减少因施工生土上翻耕层养分损失农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。
②临时占用耕地的耕作层土壤必须做好表土剥离和表土收集存放。表土在土地复垦工程中起着非常重要的作用，它关系着复垦后土壤的质量和肥力。因此，剥离出来的表土需要妥善存放。为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨天剥离、搬运和堆存表土。若表土堆存过程中遇降雨，则需要用防雨布遮挡堆存表土，防止水土流失，带走土壤中的养分，导致土壤肥力下降。
③为防止管道焊接产生的废焊渣污染土壤，本次评价建议建设单位在管道焊接时焊缝下铺耐高温的挡板，对产生的废焊渣和废焊条全部收集。施工结束后，施工单位应回收全部的废焊接材料，防止遗留到土壤中污染土壤环境。
3）恢复土地利用原有格局
①施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对管沟开挖的土壤做分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。
②对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，不得形成汇水环境，防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有积水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有积水环境存在。
③施工时对管沟开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，井场产生表土就近堆存于井场周边设置的表土堆场内，管沟开挖时的土石方堆放在管沟两侧施工作业带范围内，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。施工结束后，及时进行施工临时设施的清理，并进行对新建井站临时占地外的迹地恢复。场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间。
4）耕地补偿
按照《中华人民共和国土地管理法》第三十一条：国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。
省、自治区、直辖市人民政府应当制定开垦耕地计划，监督占用耕地的单位按照计划开垦耕地或者按照计划组织开垦耕地，并进行验收。
第三十二条规定：县级以上地方人民政府可以要求占用耕地的单位将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。
管沟开挖过程中实施“分层开挖、分层堆放、分层回填”的措施，开挖过程中生熟土分开堆放。同时设置挡土墙减少水土流失，表层土堆放平整、夯实，剩余场地平整产生的土石方临时堆存于施工场地范围内，施工过程中做到场地挖填自行平衡。管沟开挖时的土石方分层堆放在管沟两侧施工作业带范围内，表层土在下，底层土在上，便于施工结束后临时占地恢复原有用地性质。
5）土地复垦
施工单位对临时占地除了在施工中采取措施减少永久基本农田破坏外，在施工结束后，一定要负责开挖破坏段耕地质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。考虑到国家对永久基本农田实行特殊保护，为严格永久基本农田占用的监督管理，项目需由相关部门批准后再进行施工，并编制土地复垦方案，临时用地使用完成后，建设单位应按经批准的土地复垦方案及时组织复垦，确保被压占破坏土地恢复原土地使用状态。
按照要求及时复垦，按期归还。复垦后应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中规定的要求，即：①旱地田面坡度不得超过25°，复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宜超过15°；②有效土层厚度大于40cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）规定的风险筛选值。
（2）永久基本农田保护措施
①严禁破坏施工作业带以外的农田植被；尽量避开农作物生长季节，以减少农业生产的损失。
②施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，临时用地使用完后，立即实施复垦。
③施工结束后，对占用的耕地进行复垦，以农业种植复垦为主，复垦第一年可考虑固氮型经济作物种植，适当辅助以人工施肥措施，以提高土壤肥力，促进土地生产力恢复。
④施工完毕后，做好现场清理、恢复工作，包括田埂、农田水利设施等。
⑤对管线破坏的田坎，为保护坡面，防止风蚀，均应按植物护坡技术要求进行植被恢复等，草种可根据当地立地条件选择乡土物种。
（3）植物保护措施
①严禁砍伐施工作业带以外的树木，严禁破坏施工作业带以外的植被。对毁坏的树木予以经济补偿并尽量移栽。
②施工过程中若发现重点保护植物，应避让或移栽保护。施工期结束后及时清理施工场地，对临时占用土地形成的裸露地表采取有效措施恢复植被覆盖。
③林地穿越段施工作业带植被恢复内以植草绿化为主。
④为加强管道施工的管理，减少对生态环境的破坏，施工期间应有相应的环保专职人员对施工活动进行监督和管理。建立严格的森林防火管理制度，明确责任，做好施工人员用火管理，严禁一切野外用火，防止森林火灾发生，避免减少对动物栖息地和植被的破坏。
（4）动物保护措施
①在施工前应加强对施工人员的宣传教育，规范施工行为，提高施工人员对野生动物的保护意识。
②应分段施工，缩短工期，避免持续对一个区域的野生动物活动，特别是鸟类进行惊扰；选用低噪声施工机械和运输车辆，禁止运输车辆鸣放高音喇叭，以降低施工环境噪声。
③在施工现场设置警示或提示牌，警示或提示施工人员在施工过程中发现有野生动物出没要自觉加以保护，并严禁伤害与猎杀任何野生动物。
（5）水土保持措施
①表土剥离：施工前对管沟开挖断面的表土进行剥离，剥离表土堆放在作业区域一侧，与管沟开挖的一般土石方保持一定的堆放界限。表土剥离采用小型挖掘机挖装表土至堆存点。表土剥离厚0.15~0.3m。
②表土回填：施工完成后将堆存的表土回填至管线工程作业区，表土回填采用推土机将表土推平即可，回填厚度0.12m。
③复耕：管道敷设完成后，根据原地貌类型进行复耕，恢复宽度与原地貌保持一致。
④植物措施：管道敷设完成后，对临时占用的原林地进行植被恢复。推荐林地恢复采取乔、草结合的方式，植被恢复时按先乔木后植草的顺序进行。栽植的苗木品种、规格、位置、树种搭配严格按设计施工。栽植方式均采用人工栽植。
乔木树种：选择乡土树种，与周边生态环境保持一致，乔木林地树种推荐选择马尾松，单株单行种植，株行距1.5m×2.2m。竹林地树种选择毛竹，品字形种植，株行距4m×5m。
撒播草籽：草种采用狗牙根，草种应选择一级种，草籽新鲜饱满，纯度≥95%，发芽率≥90%，撒播密度80kg/hm²，撒播草籽后覆土1~2cm，确保草籽不被风吹走。在草籽萌芽前期，应根据土壤湿度的变化多浇水，保证种子萌发所需水分，在种子发芽后，根据发芽情况适当浇水使其自然生长，形成稳定的生物群落。出苗后注意管理，浇水应避开阳光强烈的中午，尽可能在清晨或傍晚时进行，且傍晚浇水能起到降温作用。肥料选择有机肥，施肥量为0.10kg/m2，施肥季节宜选在春秋两季。
⑤临时措施：土石方工程施工时，对堆放于管沟两侧的临时堆土及裸露坡面采用塑料防雨布进行临时覆盖，能有效减少堆土和裸露坡面在施工结束前或草籽发芽前被雨水冲刷产生水土流失，苫盖类型选择绿色密目网。
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根据工程分析，拟建项目废气主要为注塑废气、锅炉天然气燃烧废气等。
（1）注塑废气
拟建项目在整个注塑过程均为全密闭式，加热过程中有少量的有机废气，注塑成型打开模具时从模具中逸散出来。
拟建项目在注塑机上方安装集气罩（收集效率70%），收集有机废气后引至废气处理设施处理达标后，由DA001排气筒（20m高）排放，注塑废气处理设施采用“二级活性炭吸附”工艺，综合处理效率为70%。
风机风量核算：在注塑生产线进、出口分别设置集气罩，正常生产时集气罩与废气散发点距离（x）可控制在约0.2m；单个集气罩面积（F）按内径1.5m计，面积为1.766m²；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，拟建项目Vx取0.7m/s。计算得单个集气罩要求风量为1.516m³/s，即5458.32m³/h。考虑风阻等因素，拟建项目注塑生产线设计风量共计15000m³/h。
集气罩收集效率按70%，则非甲烷总烃产生量约7.614t/a，则有组织产生量为5.330t/a、无组织产生量为2.284t/a。根据建设单位提供资料，注塑时长为6600h，则非甲烷总烃有组织产生速率为0.808kg/h，产生浓度为53.836mg/m³；有组织排放速率为0.242kg/h，排放浓度为16.151mg/m³。
（2）锅炉天然气燃烧废气
拟建项目新建燃气锅炉（3t/h）产生天然气燃烧废气，产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放。
（3）食堂废气
拟建项目厂区内食堂设置高效油烟净化器处理食堂油烟，其处理效率为油烟：90%，非甲烷总烃：65%；食堂废气经集气罩-油烟净化器处理后，经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放。
（4）污水处理站废气
拟建项目污水处理站恶臭气体主要来源于废水处理设施，其主要产生单元为、调节池、厌氧池等，恶臭污染物主要为NH3、H2S等成分。项目厂区污水处理站废气量较低，通过各污水处理单元加盖盖板，加强厂区内绿化，无组织排放。
治理措施：
常用的有机废气治理技术的优缺点及适用范围见下表：
表6.2-1   常用的有机废气治理技术
	治理方法
	优点
	缺点
	适用范围

	活性炭吸附
	废气中有机成分可以回收；安全性高
	废气温度较高时需先冷却；活性炭需经常进行更换，运行维护成本高；易二次污染
	适用于常温、低浓度、废气量相对较小时的废气治理


活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量微孔，1克活性炭比表面积高达700~1000m²/g。当气体分子进入其微孔后，利用“范德华引力”，分子间相互吸引，更多的气体分子不断被吸引进来，直至空隙填满。
活性炭吸附有机废气在国内外广泛使用，主要用于低浓度有机废气，根据废气浓度，吸附设施内结构及活性炭填充量不同，废气去除效率在50%~90%之间。拟建项目涂料使用量比较少，废气总产生量不大，经过光催化处理后浓度较低，吸附设施内活性炭填充量较少。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1115-2020）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，排污单位废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染治理设施表，项目废气治理设施可行性分析见下表：
表6.2-2    废气治理设施可行性分析
	污染源
	污染防治设施名称及工艺
	处理能力
m³/h
	技术可行性
	收集效率
	污染物去除率

	注塑废气
	二级活性炭吸附
	20000
	☑是（推荐技术）
□否
	70%
	非甲烷总烃
	70%


经采取上述措施后，拟建项目废气均满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016，重庆市地方标准第1号修改单）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求。
[bookmark: _Toc31032][bookmark: _Toc145398250][bookmark: _Toc11455][bookmark: _Toc403942845]6.2.2地表水污染防治措施
营运期：采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放；厂区污水总排放口位于厂区西南角，自排放口接一条380m地埋式尾水管道（DN100）排入丁家沟左岸，最终经丁家沟（约3.7km）汇入健龙镇璧南河。
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池（处理能力5m³/d）、生化池（处理能力5m³/d）处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。
厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河。
[bookmark: _Toc403942846]采取上述措施后，项目废水对地表水环境的影响较小。
[bookmark: _Toc10103][bookmark: _Toc3169]6.2.3地下水污染防治措施
（1）水源地保护措施
①为保证水量、水位的长期稳定，应以限定水位降深确定取水量，水泵的自动停机水位控制器安装应使动水位控制在含水层顶板之上，以避免过量开采影响水量、水位、水质稳定。为保证地下水的可持续利用，确保该井的长期使用，必须严格控制开采量，该地下水开采有足够的地下水量保证，当天的开采降深能够在极短时间内得到有效补充，满足持续开采的能力，不会对地下水位造成明显的影响。
②为掌握下坑矿泉水的动态变化规律，必须建立系统的矿泉水动态监测网。在监测工作基础上，建立起井点的档案，详细记录井点的抽水时间、水温、水量、水质等参数。通过参数的对比、分析，以指导合理开发和保护矿泉水资源。
并按照《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304—2018）开展生产用源水的水质监测：“3.2饮用天然矿泉水的源水水质应按GB8537的原料要求进行监测。3.3以非公共供水系统的水为生产用水的，监测频率为每年丰水期和枯水期各至少一次；遇到特殊情况如地震、洪水时，应增加监测次数。3.4以非公共供水系统的水为生产用源水的，取样点应为源水出水口，以公共供水系统的水为生产用源水的，取样点应设在公共供水接入口。3.5以来自公共供水系统的水为生产用源水的包装饮用水，可以公共供水方的水质检测报告作为监测依据，应确保水质符合GB5749要求，遇到特殊情况如地震、洪水时，应加强监测。3.6当监测结果达不到相关标准要求时，应立即采取相应的纠正措施。”
③水源地自然生态环境及地质环境良好，但运营期间项目须严格按照环境影响评价报告中针对各污染提出的污染防治措施实行，对周边环境影响不大。以自然生态环境保护为重点，严禁毁林开荒种地种果，保持水源地自然汇水范围内植被的完整性及覆盖率，提高水土涵养能力，保障水源地天然补给区对地下水的补给能力不遭到人为破坏。
（2）污染防控措施
拟建项目运营期间，不涉及重金属及持久性污染物，不涉及剧毒化学品，地下水不敏感。运营期间，厂房应做好地面硬化，在生产厂区水处理单元、原辅料库、化学品库、危险废物贮存间、污水处理站等做好地面防渗防腐措施，其余生产车间做好地面硬化措施。液体物料和危险废物转运和收集时，做好收集泄漏措施，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。
①源头控制
生产厂区水处理单元、原辅料库、化学品库、危险废物贮存间、污水处理站等应做好地面防渗防腐措施，设置储漏盘收集泄漏液体。生产车间严格做好地面硬化，加强对各类辅料和危废的收集、储存管理，加强对地面的检修和加固。加强对设备的检修和维护，杜绝“跑、冒、滴、漏”的情况出现。
②分区防渗
重点防渗区：生产厂区水处理单元、原辅料库、化学品库、危险废物贮存间、污水处理站严格做好地面防渗防腐措施，防渗防腐要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行，危险废物贮存间严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。防渗层可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。并在各类辅料和危险废物容器下方设置储漏盘或围堰收集泄漏液体。危险废物的收集、暂存、运输过程，均按危废管理要求进行。
一般防渗区：其余各生产车间为一般防渗区域，做好地面硬化加固和防渗。运营期间加强对工作区域和设备的维护检查，一经发现有漏液情况应立即停止生产及时补救。
简单防渗区：其他区域应做好地面硬化。
③跟踪监测
项目生产加工、原辅料储存和危废贮存等收集处置均设置在地面上进行。一旦有泄漏情况出现，可立即上报相关负责人，及时处理。因此拟建项目可不设置跟踪监测点位。严格做好相关防控措施，加强对地面的固化防渗，可有效地防控地下水和土壤污染情况，对环境影响较小。
④应急响应
建立健全相应的应急管理制度，做好相关培训和技术指导，明确相应的污染控制措施，严格把控管理过程。
⑤地下水管理措施
加强污废水的收集、暂存过程中的环境管理，并实施全过程监控，禁止违法违规排放，引发环境污染、纠纷。应严格按工程设计进行施工，现场应设兼职人员进行监督管理，重点是监督各项环保措施的落实情况，确保废水不外溢和渗漏。应加强日常监管，一旦发现泄漏，可及时发现并采取应急措施。
（3）生产运营防范措施
根据《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》（GB 19304—2018）要求对矿泉水井划定的防护范围进行管理，防止各类可能造成地下水污染的因素及妨碍地下水采集正常运行的活动。
生产过程中按要求对各类工艺装置进行监控和维护，建立维护计划、设立监控指标、并保存实施记录。并对生产线中灌装防护区、清洗消毒后的包装容器等关键生产环节进行微生物监控。
表6.2-3   包装饮用水加工过程微生物监控要求
	监控项目
	建议取样点及取样物a
	建议监控微生物b
	建议监控频率c

	环境微生物监控
	灌装防护区人员手部
	大肠菌群
	每周、每两周或每月

	
	灌装防护区
	沉降菌（静态）d
	

	
	灌装设备灌装头
	大肠菌群、菌落总数
	

	过程产品的微生物监控
	清洗、消毒后包装物（瓶、桶、盖）[吹瓶、灌装、封盖（封口）一体设备除外]
	大肠菌群、菌落总数
	

	
	经处理后灌装前的水
	大肠菌群、菌落总数、铜绿假单胞菌ª
	

	a可根据食品特性以及加工过程实际情况选择取样点。b可根据需要选择一个或多个指示菌实施监控。c可根据具体取样点的风险确定监控频率。d按GB/T 18204.3中自然沉降法测定。e铜绿假单胞菌的检测仅适用于以非公共供水系统的水为生产用水的包装饮用水。


根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）生产车间设置清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区，一般作业区应与其他作业区域分隔。
（4）地下水保护利用措施
根据水利部 自然资源部关于印发《地下水保护利用管理办法》的通知（水资管〔2023〕214号）要求开展取水、运营监测计量管理。
表6.2-4   地下水保护利用措施要求一览表（摘录项目相关要求）
	文件要求
	项目要求

	第三章 节约保护与开发利用
	第十二条 取用地下水的取水许可证有效期届满需要延续的，取水许可审批机关应当对原审批的许可取水量、实际取水量、节水水平、当地水资源供需状况等情况进行评估。有《地下水管理条例》第二十五条规定的六种情形之一的，不予延续。
	建设单位取水前办理相关取水许可手续

	
	第十八条 地下水取水工程报废、未建成或者完成勘探、试验任务的，工程所有权人或管理单位应当在停止取水、施工或者勘探、试验任务结束之日起15个工作日内按照有关标准规范实施地下水取水工程封存或封填，并到当地水行政主管部门登记。
对年久失修、地下水质量较差的取水工程，应当永久封填，并按要求及时注销取水许可证；对条件尚好、水质水量有保证的取水工程经有管辖权的水行政主管部门同意后可封存备用。县级以上水行政主管部门应建立地下水封存备用取水工程启用制度，确保在特殊情况下按照规定程序启用。
	建设单位对矿泉水井定期开展评估，若水井存在年久失修、地下水质量较差，及时向相关部门提交登记并按要求进行处置

	
	第十九条 采矿疏干排水应纳入区域地下水保护利用规划。
除为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水外，开采矿产资源或者建设地下工程需要疏干的地下水量，达到规模的，应当依法申请取水许可，取（排）水纳入区域地下水取水总量控制指标。疏干排水量规模由省、自治区、直辖市人民政府制定、公布。
开采矿产资源或者建设地下工程的单位和个人，应当优先利用疏干水作为生产用水，对能利用而不利用的，有管辖权的水行政主管部门，应当对其提出限期整改；对充分利用后仍有剩余且确需外排的疏干水，应经处理满足相关管理要求后排放，需设置入河排污口的，应依法办理入河排污口设置审批手续。
为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水，应按要求向有管辖权限的县级以上地方人民政府水行政主管部门备案。
	建设严格按照璧山区规划和自然资源局下发开采规模进行取水，并按照枯水期要求开展错峰取水，有效控制取水对矿泉水井的不利影响

	第五章 监测计量
	第二十七条 地下水取水工程应当按照法律法规的规定和国家、行业技术标准安装满足精度、数据传输上报要求的取水计量设施；已建农业灌溉地下水取水工程暂不具备安装计量设施条件的，可按相关标准规定采用以电折水等方式进行计量。矿产资源开采、地下工程建设疏干排水应当安装计量设施，准确掌握排水量、回用量，并按要求布设地下水位监测设施。
	建设单位严格按照要求安装取水计量设施，按要求对日常计量数据进行档案管理，并将相关数据同步上传至相关管理部门

	
	第二十九条 取水单位和个人应当按照有关计量法律法规和标准规定，建立计量设施档案，做好计量器具的检定校准，并向有管辖权的水行政主管部门报备。
	

	
	第三十条 取水单位和个人应当对取用水数据真实性、准确性、完整性和及时性负责，不得篡改、伪造地下水取用水计量监测及统计数据。
	


（5）风险防范措施
构建并完善风险防控体系，并制定相应的管理方案加以控制。落实专门的监控人员。负责人和安全管理人员应经过相关部门的安全管理培训，并考核合格。定期对地下水进行监控监测，发现有腐蚀和污废水泄漏等情况，立即采取有效措施，查清泄漏原因并采取及时控制措施，降低泄漏量。污水水泵设压力自动关闭阀，当管道压力出现急剧降低后，能及时切断污水的传输，将泄漏量控制到最小。
通过以上分析可以看出，在严格落实了各项环保措施后，拟建项目在正常运行工况下，不会对区域地下水环境质量造成明显影响。
[bookmark: _Toc263][bookmark: _Toc145398251][bookmark: _Toc24136][bookmark: _Toc403942847]6.2.4噪声污染防治措施
（1）尽量选用低噪声设备。
（2）采取建筑隔声、基础减振等措施，合理布局，在总图布置上考虑减少噪声对办公区生活区等环境的危害，留出一定的防护距离等措施后，做到噪声达标排放。
（3）加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声。
（4）厂区内噪声设备靠近厂区中部布置，远离南侧规划居民点。
通过预测分析可知，采取以上防治措施后，各噪声源对于厂界的噪声贡献值叠加后能满足排放标准要求。
[bookmark: _Toc3933][bookmark: _Toc145398252][bookmark: _Toc403942848][bookmark: _Toc27291]6.2.5固体废物污染防治措施
6.2.5.1固体废物处置情况
（1）危险废物
拟建项目危废包括废UV灯管、废含油棉纱和手套、废润滑油、废油桶、废活性炭、含油废水、空压机含油废水。拟建项目危险废物分类收集暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置。
新建危废贮存间，面积约20m²，位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，用于暂存危险废物。危废贮存间应严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并按要求对地面和墙脚进行防渗。
拟建项目危险废物收集贮存情况详见下表。
表6.2-5   拟建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物
名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积（m²）
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废贮存间
	废UV灯管
	HW29
	900-023-29
	1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧
	20m²/间
	桶装
	5t
	1d

	2
	
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	30d

	3
	
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	
	
	
	
	30d

	4
	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	
	
	30d

	5
	
	废含油抹布/棉纱
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	5d

	6
	
	含油废水
	HW08
	900-210-08
	
	
	
	
	5d

	7
	
	空压机含油废水
	HW09
	900-007-09
	
	
	
	
	30d


（2）一般固体废物
拟建项目一般固废暂存间位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，占地面积约20m²。一般工业固废包括废滤料由厂家回收处置；废布袋、废滤料、废包装材料、废瓶盖、废瓶标及注塑不合格品暂存在一般工业固废暂存间，定期外售废品收购站；废模具统一收集至维修区，定期交由模具维修厂家处理。污水处理站污泥交由环卫部门清运处置。
（3）生活垃圾、餐厨垃圾经垃圾收集点收集后，分别交由环卫部门、有资质单位处理，做到日产日清。
（4）隔油池油泥委托专业技术人员进行清掏，产生的油泥交由资质单位处置。
6.2.5.2固体废物收集处置要求
要求建设单位严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关规定做好收集、暂存和转运工作。
（1）危险废物的收集作业
危废分类集中收集于危废贮存间，交有资质的单位进行处理，危废贮存间采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”措施。使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
①根据收集设备和现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。
②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
③危险废物进行登记，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
⑤收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
（2）危险废物贮存
危废贮存间应按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，并设置收集排水设施。加上标签，由专人负责管理。危废贮存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，收集、贮存的危险废物，已按照危险废物特性分类进行贮存，按规范进行防渗漏处理，设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物。危废在交由有资质的危废处置单位清运处理时，严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。
危废贮存间具有“防雨、防风、防晒和防渗漏”措施，并由专人管理，按GB15562.2的规定设置警示标志。建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，包括危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危废贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危废贮存间进行监测。
①危废贮存间应配备通讯设备、照明设施和消防设施。
②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
（3）危险废物的运输、处置
①危险废物的公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2023年 第13号）、JT617以及JT618执行。
②运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597设置标志。
③危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392 设置车辆标志。
④在交由有资质的危废处置单位清运处理时，填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。危废贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危废贮存间进行监测。
（4）环境管理要求
加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节管理，危废贮存间满足《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求。加强固废管理台账，危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。
拟建项目固废处置措施合理，去向明确，固体废物处置率达到100%，只要采取合理有效的防范措施，防止固废对环境造成二次污染，固体废物不会对周围环境产生不利影响，处理措施可行。
采取上述措施，并严格按照相关规定执行，拟建项目固废对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc23599][bookmark: _Toc8582]6.2.6土壤环境保护措施
①建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。
②建议污水处理设施、库房等存在土壤污染风险的区域按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。
③定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。
④加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤的影响。
⑤加强土壤环境保护措施，避免对项目周边敏感目标的影响。
通过以上措施从源头控制、过程防控上避免对土壤环境的污染。

[bookmark: _Toc6199][bookmark: _Toc24190]6.3项目环保投资估算
拟建项目总投资11000万元，环保投资133万元，占项目总投资的1.21%，具体项目环保投资估算见下表。
表6.3-1    项目环保投资估算一览表
	内容
项目
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	投资
（万元）
	预期治
理效果

	大气
污染物
	注塑废气
	非甲烷总烃
	集气罩收集后汇入一套“二级活性炭吸附”装置处理，然后经20m排气筒（DA001）排放
	20
	达标
排放

	
	锅炉天然气燃烧废气
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放
	5
	

	
	食堂油烟
	油烟、非甲烷总烃
	采用油烟净化器收集处理后引至食堂楼顶排放，食堂油烟满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50859-2018）浓度要求
	5
	达标
排放

	
	污水处理站废气
	臭气
	采用专用排气筒引至绿化带中央排放
	1
	达标
排放

	水污
染物
	厂区总废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、石油类
	运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河
	40
	达标
排放

	固体
废弃物
	废布袋
	送物质回收公司处置
	10
	合理
处置

	
	废滤料
	
	
	

	
	废包装材料
	
	
	

	
	废瓶盖
	
	
	

	
	废瓶标
	
	
	

	
	注塑不合格品
	
	
	

	
	废模具
	定期交由模具维修厂家处理
	
	

	
	污水处理站污泥
	交由环卫部门清运处置
	
	

	
	废UV灯管
	送有资质单位处理
	15
	

	
	废活性炭
	
	
	

	
	废润滑油
	
	
	

	
	废油桶
	
	
	

	
	废含油抹布/棉纱
	
	
	

	
	空压机含油废水
	
	
	

	
	含油废水
	
	
	

	
	生活垃圾
	食堂餐厨垃圾与其他生活垃圾分类，交有资质的单位统一收运、处理
	5
	

	
	餐厨垃圾
	
	
	

	噪声
	设备噪声
	减振、隔声
	7
	达标排放

	环境
风险
	环境风险
	材料库房、危废贮存间及废水处理站区域进行重点防渗，在液态物料下方设置接油盘，并定期检查，发现泄漏立即采取措施；安放警示标志，配备消防器材，加强管理，远离火源。
	15
	/

	合计
	133
	/
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环保费用由一次性投资和运行费用两部分组成。
（1）环保投资
拟建项目环保总投资为133万元，占建设项目总投资的1.21%。按15年的环保设施使用年限计算，则环保投资为8.9万元/年。
（2）运行费用
运行费用是为了充分保障环保设施的处理效率、维持其正常运行而发生的费用，主要包括人工费、水电费、设备维护费、设备折旧等，处理成本约1元/吨废水，则废水处理运行费用为1.4万元/年，废气及固废处理处置运行费用约8万元/年，拟建项目环保设施运行费用约9.4万元/年。
通过以上环保投资和运行费用估算，拟建项目环保费用为18.3万元。
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（1）直接经济损失
直接经济损失包括不采取综合利用措施造成的直接经济损失和缴纳排污税的直接经济损失。
不采取综合利用措施造成的直接经济损失主要为项目未对“三废”进行综合利用而造成的损失。主要为固体废物回收综合利用，固体废物综合利用节约约1万元。
根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日修正）《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第693号），拟建项目若不采取环保措施进行污染物有效削减，多缴纳的排污税估算见下表。
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表7.2-1  污染物不治理应缴纳的排污税估算
	收费类别
	排污收费因子
	污染当量值（kg）
	单位收费
值（元）
	未治理（利用）多
排污部分量（t/a）
	多收费值
（万元/年）

	废水
	COD
	1
	1.4
	0.08
	0.011

	
	氨氮
	0.8
	1.4
	0.01
	0.002

	
	石油类
	0.1
	1.4
	0.001
	0.001

	废气
	非甲烷总烃
	0.27
	1.2
	4.573
	2.032

	固体废物
	危险废物
	/
	1000元/吨
	24.513
	2.451

	
	其它一般固废
	/
	25元/吨
	100.408
	0.251

	合计
	/
	/
	/
	/
	4.748


根据以上计算，若拟建项目不采取环保措施，直接经济损失约4.748万元/a。
（2）间接污染损失
除直接经济损失外，若拟建项目不采取环保措施，则污染物对地表水体水质、景观、人群健康、生态环境将造成间接经济损失。在目前情况下，这些污染间接损失难以用货币量化。
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直接、间接经济效益指采取治理措施和资源综合利用措施后挽回的直接和间接经济损失，直接、间接经济效益其大小与直接、间接污染经济损失大小相同。拟建项目采取污染治理措施和资源综合利用措施后，产生的经济效益总计为24.025万元/年，而污染治理设施的运行费用为18.3万元，效益费用比1.31，环保措施直接经济效益大于污染治理设施运行费用。
（1）废气治理设施的安装，确保了车间废气排放浓度符合标准限值，减轻了对环境的影响。
（2）项目建成后，全厂的固体废弃物大部分进行综合回收利用，部分按环保要求得到处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。
（3）对厂区设备采取有效的隔声、消声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
综上所述，项目建成后，污染物排放会对周围环境带来一定的影响，但拟建项目重视环境治理，对全厂污染物排放得到有效地控制，减轻了对环境的污染，环境效益明显。
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重庆市璧山区生态环境局全面负责施工及运营期环境管理监督工作，包括：审批环境影响报告书、监督项目环境保护措施的实施、运营期的环境监督管理工作。环境管理监督计划见下表。
表8.1-1   环境管理监督计划
	阶段
	机构
	监督内容
	监督目的

	设计和建设阶段
	重庆市璧山区生态环境局、重庆质正食品有限公司
	1、审核环保初步设计。
2、检查环保投资是否落实。
3、检查废气和噪声污染控制，决定施工时间。
4、检查施工场所生活污水及再生废水的排放和处理情况。
5、检查环保设施“三同时”情况。
6、检查环保设施是否达到标准要求。
	1、严格执行“三同时”。
2、确保环保投资。
3、确保这些场所满足环保要求。
4、减少施工对周围环境的影响。
5、确保“三同时”。
6、验收环保设施。

	营运阶段
	重庆市璧山区生态环境局、重庆质正食品有限公司
	1、检查运营期环保措施的实施。
2、检查环境监测计划的实施。
3、检查需采取进一步环保措施的敏感点。
4、检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求。
	1、落实环保措施。
2、落实监测计划。
3、加强环境管理，确保环保设施正常运转，达标排放，满足环境质量标准的要求。
4、保障人群身体健康。
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根据环保措施应与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，拟建项目污染治理措施及本评价提出的改进措施应在项目初设阶段落实，以利于切实实施。此外，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排。项目建设期为12个月，建设项目污染防治措施的配套建设，也应按此步骤如期完成。
拟建项目污染防治实施计划见下表。



表8.1-2   企业防治对策实施计划
	环境问题
	减缓措施
	设计、实施机构
	负责机构

	1
	设计阶段

	1.1
	选择方案
	从生产规模、生产工艺、“三废”处理工艺及运行费用、对环境的影响程度考虑对项目方案进行比较，选择一个作为推荐方案。
	设计单位
环评单位
	重庆质正食品有限公司

	1.2
	空气污染
	在施工扬尘方面应考虑尘埃和其他问题对环境敏感点的影响。
	设计单位
环评单位
	

	1.3
	噪声污染
	对评价区域的敏感点，根据超标情况设计减噪措施。
	设计单位
环评单位
	

	2
	施工期

	2.1
	空气污染
	（1）采用合理的措施，包括洒水进行降尘。（2）运送建筑材料的卡车须用帆布遮盖，以减少路漏。
	施工单位
	重庆质正食品有限公司

	2.2
	噪声污染
	（1）加强劳动保护，靠近噪声源的工人戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。（2）加强对机械、车辆的维护以保持较低噪声。
	施工单位
	

	2.3
	施工废水
	施工废水经处理后全部回用
	施工单位
	

	2.4
	临时生活区污水和垃圾
	（1）生活污水经处理后排放。（2）生活垃圾须集中放置，严禁乱倒垃圾。
	施工单位
	

	2.5
	施工安全
	施工期间，采取有效的安全和警告措施。
	施工单位
	

	3
	运营期

	3.1
	空气污染
	密切注意企业的排污点动态，随时做好应急措施，防止废气直接排放。
	企业环保部门、重庆市有资质的环境监测机构
	重庆质正食品有限公司、重庆市璧山区生态环境局

	3.2
	水质有机物污染
	密切注意企业的排污口动态，随时做好应急措施，防止废水直排。
	企业环保部门、重庆市有资质的环境监测机构
	

	3.3
	噪声污染
	防止厂界噪声超标。
	企业环保部门、重庆市有资质的环境监测机构
	

	3.4
	固体废物
	一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
危险废物转运实行联单制管理
	企业环保部门、重庆市有资质的危险废物处置单位
	

	3.5
	地下水、土壤污染
	分区防渗、源头控制；跟踪监测
	企业环保部门
	

	3.6
	环境监测
	按照环境监测技术规范和相关部门颁布的监测标准、方法执行。
	重庆市有资质的环境监测机构
	重庆质正食品有限公司
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项目主要环保措施详见下表。
表8.2-1   拟建项目主要环保措施一览表
	类别
	组成
	建设内容及规模

	环保工程
	废水
	施工期：施工人员生活污水依托周边农户已有设施，不外排；运输车辆和建筑机械的冲洗废水经设置的简易沉淀池沉淀后回用或洒水抑尘，不外排。

	
	
	营运期：采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放；厂区2#综合车间西北侧新建污水处理站用于处理各类生活、生产废水，所有污水处理设施（隔油池、生化池、污水处理站）与生产区独立分开；污水总排放口位于厂区西南角，自排放口接一条380m地埋式尾水管道（DN100）排入丁家沟左岸，最终经丁家沟（约3.7km）汇入健龙镇璧南河。
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”工艺；食堂废水、生活污水经隔油池、生化池处理后，与其余生产废水（除上述矿泉水生产线浓水、水站水处理系统浓水）一并进入污水处理站高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺；污水处理站两套处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水经同一排污口（DW001）进行达标排放。
厂区废水排污口设计出水水质标准中主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丁家沟，于健龙镇汇入璧南河

	
	废气
	施工期：施工扬尘采用洒水抑尘，无组织排放；
运输车辆尾气、焊接废气及机械废气无组织排放。

	
	
	运营期：
注塑工序设备上方设置集气罩，有机废气集气罩收集后经1套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20m高的排气筒（DA001）排放；
食堂油烟经集气罩收集后通过1套油烟净化器处理后，经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放；
锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放；
生化池臭气经管道引至屋顶排放

	
	噪声
	选用低噪声设备；加强机械、车辆管理；产噪设备合理布局，基础减振，隔声垫及厂房隔声，距离衰减。

	
	固体废物
	一般工业固体废物：
施工期：土石方全部回填；生活垃圾统一收集后交由当地市政环卫部门处理。
运营期：废包装材料、焊接废渣等收集后暂存于一般固废暂存间（位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，占地面积约20m²），厂家回收或外售废品收购站处置；

	
	
	危险废物：新建危废贮存间，面积约20m²，位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，用于暂存危险废物。危废贮存间应严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并按要求对地面和墙脚进行防渗。

	
	
	生活垃圾：统一收集后由环卫部门拉运处置。

	
	
	餐厨垃圾：统一收集后由具有资质的单位处置。


拟建项目主要原辅材料消耗见下表。
表8.2-2   拟建项目主要原辅材料及年消耗量一览表
	序号
	名称
	包装方式
	单位
	最大储存量
	年用量
	备注

	1
	PET聚酯切片
	1.1吨/袋
	t
	550
	2833
	外购，用于生产大瓶注塑

	
	12L瓶盖
	袋装
	
	5
	35
	外购

	2
	300mL瓶坯
	袋装
	t
	100
	1260
	外购，用于生产小瓶吹塑

	3
	300mL瓶盖
	袋装
	
	20
	140
	

	4
	600mL瓶坯
	袋装
	
	200
	2520
	

	5
	600mL瓶盖
	袋装
	
	40
	280
	

	6
	纸箱
	900张/栈
	万张
	90
	900
	外购

	7
	瓶标
	2万张/卷
	亿张
	0.124
	1.49
	外购

	8
	润滑油
	桶装
	t
	0.2
	1
	外购

	9
	空压机机油
	桶装
	t
	0.5
	1
	外购

	10
	磷酸
	瓶装
	t
	0.132
	0.26
	外购，500ml/瓶，用于检测

	11
	氢氧化钠
	瓶装
	t
	0.025
	0.05
	外购，500g/瓶，用于检测

	12
	35%双氧水
	桶装
	t
	6
	24
	外购，300kg/桶，用于生产

	13
	高效环保CIP酸性清洁剂
	桶装
	t
	5
	20
	外购，250kg/桶，用于灌装线清洗

	14
	过氧乙酸消毒液
	桶装
	t
	4
	16
	外购，200kg/桶，用于灌装线消毒

	15
	强力碱性清洁剂
	桶装
	t
	6
	24
	外购，300kg/桶，用于灌装线清洗；有害成分氢氧化钠30%~60%

	16
	水
	/
	m³
	/
	163530
	矿井水、厂区内地下水开采

	17
	电
	/
	万kW·h
	/
	105
	场镇

	18
	气
	/
	万m³
	/
	64.8
	场镇
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拟建项目污染源排放清单详见下表。
表8.2-3   拟建项目污染物排放清单（废气）
	产生
环节
	废气量（m³/h）
	污染物
	治理前污染物产生情况
	治理后排放情况
	排放
特征

	
	
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	

	1#厂房
注塑DA001
	15000
	非甲烷总烃
	5.330
	53.836
	0.808
	1.599
	16.151
	0.242
	有组织

	
	/
	非甲烷总烃
	2.284
	/
	0.346
	2.284
	/
	0.346
	无组织

	锅炉天然气燃烧废气DA003
	698.239万m³/a
	二氧化硫
	0.026
	3.712
	0.010
	0.026
	3.712
	0.010
	有组织

	
	
	氮氧化物
	0.196
	28.120
	0.073
	0.196
	28.120
	0.073
	

	
	
	颗粒物
	0.065
	9.280
	0.024
	0.065
	9.280
	0.024
	

	食堂废气DA002
	2000
	油烟
	0.023
	9.5
	0.019
	0.002
	0.950
	0.002
	有组织

	
	
	非甲烷总烃
	0.048
	20
	0.04
	0.017
	7.000
	0.014
	

	污水处理站废气
	/
	NH3
	0.129kg/a
	/
	/
	0.129kg/a
	/
	/
	无组织

	
	
	H2S
	0.043kg/a
	/
	/
	0.043kg/a
	/
	/
	

	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	


续表8.2-3   拟建项目污染物排放清单（废水）
	污染源
	产生量
(m³/a)
	污染物
	治理前污染物产生情况
	达标排放
	排放
特征

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	浓度mg/L
	排放量t/a
	

	污水处理站处理综合废水
	42951.9
	COD
	/
	0.844
	30
	0.844
	连续
排放

	
	
	BOD5
	/
	0.422
	6
	0.258
	

	
	
	SS
	/
	4.251
	10
	0.430
	

	
	
	NH3-N
	/
	0.067
	1.5
	0.064
	

	
	
	TP
	/
	0.005
	0.3
	0.005
	

	
	
	动植物油
	/
	0.011
	1
	0.011
	

	
	
	石油类
	/
	0.018
	1
	0.018
	





续表8.2-3   拟建项目污染物排放清单（固废）
	种类
	固废名称
	产生量
(t/a)
	治理措施

	一般工业固废
	废布袋
	0.008
	分类暂存，送物质回收公司处置

	
	废滤料
	63.9
	

	
	废包装材料
	2.6
	

	
	废瓶盖
	15.5
	

	
	废瓶标
	0.01
	

	
	注塑废边角料、不合格品
	5.7
	

	
	废模具
	0.05
	定期交由模具维修厂家处理

	
	污水处理站污泥
	5.58
	交由环卫部门清运处置

	危险废物
	废UV灯管
	0.01
	暂存于危废贮存间，送有资质单位处理

	
	废含油棉纱和手套
	0.02
	

	
	废润滑油
	0.01
	

	
	废油桶
	0.1
	

	
	废活性炭
	20.531
	

	
	含油废水
	0.1
	

	
	空压机含油废水
	0.5
	

	生活垃圾
	3.9
	食堂餐厨垃圾与其他生活垃圾分类，交有资质的单位统一收运、处理

	餐厨垃圾
	1.56
	


拟建项目总量建议指标分别为：
（1）废气
拟建项目废气总量建议指标详见下表。




表8.2-4    废气污染物排放标准及总量建议指标
	编号
	污染源
	排放标准及标准号
	污染
因子
	有组织排放限值
	无组织排放浓度限值（kg/m³）
	总量（t/a）

	
	
	
	
	排放口高度（m）
	浓度（mg/m³）
	速率（kg/h）
	
	

	DA001
	1#综合车间注塑废气
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	非甲烷总烃
	15
	60
	/
	/
	1.599

	DA002
	食堂废气
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50859-2018）
	油烟
	/
	1.0
	/
	/
	0.002

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	10.0
	/
	/
	0.017

	DA003
	锅炉天然气燃烧废气
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016，重庆市地方标准第1号修改单）
	二氧化硫
	15
	50
	/
	/
	0.026

	
	
	
	氮氧化物
	
	50
	/
	/
	0.196

	
	
	
	颗粒物
	
	20
	/
	/
	0.065

	M1
	1#厂房无组织
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	4
	2.284

	M2
	厂区无组织
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	4
	2.284

	
	
	
	NH3
	/
	/
	/
	1.5
	0.129kg/a

	
	
	
	H2S
	/
	/
	/
	0.06
	0.043kg/a

	
	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	20
	/


（2）废水
拟建项目废水总量建议指标见下表。
表8.2-5     废水污染物排放标准及总量建议指标
	二、废水

	污染源
	产生量
(m³/a)
	污染物
	治理前污染物产生情况
	治理措施
	达标排放
	排放
特征

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	浓度mg/L
	排放量t/a
	

	污水处理站处理综合废水
	42951.9
	COD
	72.090
	0.844(0.011t/d)
	污水处理站内设置两套废水处理系统将厂区内污废水分类收集处置，上述废水中水站制水系统浓水、矿泉水生产线浓水进入浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”物理工艺；生活污水经生化池预处理、食堂废水经隔油池预处理，然后与厂区其他生产废水（反冲洗废水地面清洁废水、洗手废水、灌装机/管道冲洗废水、检验废水）一并进入高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺。
上述两套废水处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水汇入厂区西南角同一排放口（DW001）排放。
	30
	0.844(0.005t/d)
	连续
排放

	
	
	BOD5
	26.215
	0.422(0.004t/d)
	
	6
	0.258(0.001t/d)
	

	
	
	SS
	104.859
	4.251(0.016t/d)
	
	10
	0.430(0.002t/d)
	

	
	
	NH3-N
	6.554
	0.067(0.001t/d)
	
	1.5
	0.064(0.0002t/d)
	

	
	
	TP
	0.131
	0.005(0.00002t/d)
	
	0.3
	0.005(0.00002t/d)
	

	
	
	动植物油
	2.621
	0.011(0.0004t/d)
	
	1
	0.011(0.0004t/d)
	

	
	
	石油类
	1.966
	0.018(0.0003t/d)
	
	1
	0.018(0.0002t/d)
	


（3）固体废物
拟建项目固体废物排放情况见下表。
表8.2-6    固体污染源排放清单
	固体废物名称和种类
	固体废物产生量（t/a）
	主要成分
	主要成分含量（%）
	处置方式及数量（t/a）

	
	
	
	最高
	平均
	方式
	数量
	占总量

	废布袋
	0.008
	悬浮物
	/
	/
	分类暂存，送物质回收公司处置
	0.008
	100%

	废滤料
	63.9
	废石英砂和活性炭、废锰砂、废RO膜、废精密滤膜，废超滤膜
	/
	/
	
	63.9
	100%

	废包装材料
	2.6
	纸箱
	/
	/
	
	2.6
	100%

	废瓶盖
	15.5
	塑料
	/
	/
	
	15.5
	100%

	废瓶标
	0.01
	塑料
	/
	/
	
	0.01
	100%

	注塑不合格品
	5.7
	塑料
	/
	/
	
	5.7
	100%

	废模具
	0.05
	模具
	/
	/
	定期交由模具维修厂家处理
	0.05
	100%

	污水处理站污泥
	5.58
	污泥
	/
	/
	交由环卫部门清运处置
	5.58
	100%

	废UV灯管
	0.01
	UV灯管
	/
	/
	交由有资质单位处置
	0.01
	100%

	废含油棉纱和手套
	0.02
	油料抹布/棉纱
	
	
	
	0.02
	100%

	废润滑油
	0.01
	油料
	
	
	
	0.01
	100%

	废油桶
	0.1
	油料
	
	
	
	0.1
	100%

	废活性炭
	20.531
	有机废气
	
	
	
	20.531
	100%

	含油废水
	0.1
	含油废水
	
	
	
	0.1
	100%

	空压机含油废水
	0.5
	含油废水
	
	
	
	0.5
	100%

	生活垃圾
	3.9
	生活垃圾
	/
	/
	食堂餐厨垃圾与其他生活垃圾分类，交有资质单位收集处置
	3.9
	100%

	餐厨垃圾
	1.56
	餐厨垃圾
	/
	/
	
	1.56
	100%



（4）噪声
拟建项目厂界噪声排放标准见下表。
表8.2-7     噪声排放清单   单位：dB（A）
	排放标准及标准号
	最大允许排放值
	备注

	
	昼间
	夜间
	

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60
	50
	/


[bookmark: _Toc12013308][bookmark: _Toc20153][bookmark: _Toc128413034][bookmark: _Toc12013650][bookmark: _Toc24863_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc11764775][bookmark: _Toc535437474][bookmark: _Toc515890740][bookmark: _Toc104853261]8.3环境管理制度
环境管理是项目建设者或企业管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目业主积极并主动预防和减缓各类环境问题的产生与发展，制定出详尽的项目环境管理监控计划并广泛地实施，避免因环境管理不善而可能产生的各种环境风险和使得污染源稳定达标排放。为此，在项目建设及投入运营期要贯彻落实国家、地方政府的有关规定及法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的辩证关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。
为执行国家有关环境保护的法律法规，做好建设项目的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，并配备1~2名专职环保工作人员，负责解决公司环保工作中的重大问题和日常工作。拟建项目将根据需要，增加相应的环保工作人员。公司内环境管理机构的主要职责如下：
制定明确的适合企业特点的环境方针，承诺对自身污染问题的预防，并遵守国家、地方的有关法律法规等，环境方针应文件化，便于公众获取。
根据制定的环境方针，确定公司各部门各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全体员工参与到环保工作之中。
环保机构和专职人员负责全公司的环保工作，制定全公司环境保护的规章制度（岗位责任制、操作规程、安全制度等），并实施、落实环境监测制度。
贯彻落实拟建项目环保“三同时”制度，切实按照设计要求予以实施。
负责公司污染防治设施的管理，督促污染防治设施的检修和维护，确保设备正常并高效运行，严禁不达标的污染物外排。
组织和领导企业环境监测工作。
负责全公司环境保护的基础工作和统计工作，建立污染防治和污染源监测档案；按当地环保主管部门的要求按时、准确填报与环境保护有关的各类报表。
搞好公司员工的环境保护宣传、教育和技术培训。
负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。
公司应每半年或一年进行一次内部评审（内部评审工作可以自己进行，也可请有关部门帮助进行），查漏补缺，提出整改意见，使管理水平不断提高。
按当地环保主管部门制定的污染物总量控制指标，严格控制全厂污染物排放总量。
时机和条件具备时，应进行ISO14000的认证，使公司的环境管理工作得到公认。
[bookmark: _Toc104853262][bookmark: _Toc30282][bookmark: _Toc12013651][bookmark: _Toc515890741][bookmark: _Toc11764776][bookmark: _Toc26079][bookmark: _Toc128413035][bookmark: _Toc12013309][bookmark: _Toc8120_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc323114441][bookmark: _Toc535437475]8.4环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）（第二部分 塑料制品工业）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目建成后，建设单位需自行委托有资质单位对各类污染物进行监测。监测项目及监测频率见下表。
[bookmark: _Ref436404191]表8.4-1     环境监测计划表
	监测项目
	监测布点
	监测频率
	执行标准

	废气
	流量、非甲烷总烃
	DA001排气筒进、出口
	验收监测1次，以后1次/半年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	
	颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
	DA003
排气筒出口
	验收监测1次，以后1次/年
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016，重庆市地方标准第1号修改单）

	
	食堂油烟、非甲烷总烃
	食堂油烟进、出口
	验收监测1次，以后1次/年
	重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）

	
	流量、非甲烷总烃、颗粒物
	注塑工序周边
	验收监测1次，以后1次/半年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	
	流量、氨、硫化氢
	厂界上、下风向扇形布点
	验收监测1次，以后1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	流量、非甲烷总烃、颗粒物及臭气浓度
	厂界上、下风向扇形布点
	验收监测1次，以后1次/半年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	废水
	废水量、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、pH、动植物油
	厂区污水处理站排放口
	验收监测1次，以后1次/季度
	主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	
	总磷
	
	验收监测1次，以后1次/半年
	

	噪声
	等效连续A声级
	四周厂界外1m
	验收监测1次，以后1次/年
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	地下水
	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、铅、镉、砷、汞、铬（六价）、石油类、CO32-、HCO3-、Ca2+、Mg2+、K+、Na+、Cl-、SO42-
	项目开采水井下游农户水井
	验收监测1次，以后1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	pH、石油类、土壤盐分含量
	项目厂区内1#综合车间下游未硬化地面
	验收监测1次，以后1次/3年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”范畴

	固废
	记录运营期各类固废产生量、处置量、储存量、危险废物详细记录具体去向，按规定严格执行危险废物转移联单制度

	注：①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），拟建项目属于简化管理单位。


[bookmark: _Toc323114442][bookmark: _Toc535437476][bookmark: _Toc7982_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc104853263][bookmark: _Toc24379][bookmark: _Toc128413036][bookmark: _Toc12013652][bookmark: _Toc12013310][bookmark: _Toc28975][bookmark: _Toc11764777][bookmark: _Toc515890742]8.5排污口规整
[bookmark: _Toc415718523][bookmark: _Toc406548216][bookmark: _Toc340780907][bookmark: _Toc1513][bookmark: _Toc12150]8.5.1基本原则
向环境排放污染物的排污口必须规范化。
排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
[bookmark: _Toc340780908][bookmark: _Toc11279][bookmark: _Toc3246][bookmark: _Toc415718524][bookmark: _Toc406548217]8.5.2排污口的技术要求
根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）要求，拟建项目污水排放口规整要求如下：
①排放口应具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点；
②排污口可以矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s；
③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最少1.5倍以上；
④排污口设置按照国家颁布有关污染物强制性排放标准的要求，拟建项目只允许设置一个厂区排污口连接市政污水管网，设置排放口标志牌。
⑤废气排放口必须符合规定的高度和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397—2007）中便于采样、监测的要求。
各排污口（源）必须按“重庆市规整排污口（源）技术要求”执行。
[bookmark: _Toc17103][bookmark: _Toc340780909][bookmark: _Toc28412][bookmark: _Toc406548218][bookmark: _Toc415718525]8.5.3排污口标识管理
企业污染物排放口的标志，应按照《环境保护图形标志—排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。具体示例见图8.5-1。
[image: ]
图8.5-1    排污口图形标志示例
一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌，应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
[bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc14921][bookmark: _Toc406548219][bookmark: _Toc340780910][bookmark: _Toc415718526]8.5.4排污口档案管理
要求使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
[bookmark: _Toc25829][bookmark: _Toc515890743][bookmark: _Toc11764778][bookmark: _Toc104853264][bookmark: _Toc535437477][bookmark: _Toc323114443][bookmark: _Toc12013311][bookmark: _Toc30456_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc128413037][bookmark: _Toc12013653][bookmark: _Toc16283]8.6环保设施竣工验收及管理要求
（1）环保竣工验收要求
[bookmark: _Ref437333750][bookmark: _Ref436814987]根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号），结合项目分期建设情况，开展工程及配套环保设施验收；项目环保设施竣工验收内容与要求见下表。




表8.6‑1    拟建项目环保设施竣工验收一览表
	类别
	污染源
	治理设施
	治理效果

	废气
	注塑废气
	拟建项目注塑过程为全密闭式，注塑机上方安装集气罩，收集有机废气后引至废气处理设施处理达标后，由DA001排气筒（20m高）排放，注塑废气处理设施采用“二级活性炭吸附”工艺
	满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016，重庆市地方标准第1号修改单）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求

	
	锅炉天然气燃烧废气
	拟建项目新建燃气锅炉产生天然气燃烧废气，产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放
	

	
	食堂废气
	拟建项目厂区内食堂设置高效油烟净化器处理食堂油烟，然后经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放
	

	
	污水处理站废气
	各污水处理单元加盖盖板，加强厂区内绿化，无组织排放
	

	废水
	综合废水
	污水处理站内设置两套废水处理系统将厂区内污废水分类收集处置，运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余水站制水系统浓水、矿泉水生产线浓水进入浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”物理工艺；生活污水经生化池（处理能力5m³/d）预处理、食堂废水经隔油池（处理能力5m³/d）预处理，然后与厂区其他生产废水（反冲洗废水地面清洁废水、洗手废水、灌装机/管道冲洗废水、检验废水）一并进入高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺。上述两套废水处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水汇入厂区西南角同一排放口（DW001）排放。
	主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	噪声
	生产设备
	基础减振、隔声
	厂界满足（GB12348-2008）2类标准

	固废
	废滤料、废布袋、废滤料、废包装材料、废瓶盖、废瓶标、注塑不合格品、废模具、污水处理站污泥
	一般固废暂存间位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，占地面积约20m²；废滤料由厂家回收处置；废布袋、废滤料、废包装材料、废瓶盖、废瓶标及注塑不合格品暂存在一般工业固废暂存间，定期外售废品收购站；废模具统一收集至维修区，定期交由模具维修厂家处理。污水处理站污泥交由环卫部门清运处置
	符合处置规范

	
	废UV灯管、废含油棉纱和手套、废润滑油、废油桶、废活性炭、含油废水、空压机含油废水
	危废贮存间位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，面积约20m²，危险废物分类收集暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物的转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）

	
	生活垃圾
	分别交由环卫部门、有资质单位处置
	防止二次污染

	
	餐厨垃圾
	
	

	风险
	原辅料库、化学品库、危废贮存间
	分区防渗；原辅料库、化学品库、危废贮存间等区域设为重点防渗区，设置围堰，并刷环氧树脂防渗，防渗层渗透系数要求≤10-10cm/s；厂房其他地面为一般防渗区，防渗层渗透系数要求≤10-7cm/s
	满足规范要求

	
	
	安放警示标志，配备消防器材，加强管理；原辅料库、化学品库、危废贮存间内设置托盘
	

	环境管理
	制定污染物排放台账管理制度，对污染物排污台账、原辅料使用台账进行记录归档


验收时还必须统一考虑的有关内容：
①环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。
②环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书和设计文件的要求建成或落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。
③环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。
④污染物排放符合环境影响报告书和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。
⑤环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境报告书和有关规定的要求。
[bookmark: _Toc20392][bookmark: _Toc12478][bookmark: _Toc11764779][bookmark: _Toc535437478][bookmark: _Toc5446_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc128413038][bookmark: _Toc12013312][bookmark: _Toc12013654][bookmark: _Toc530875059][bookmark: _Toc104853265]8.7企业信息公开
根据相关文件要求，排污单位应当通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息。


[bookmark: _Toc535437479][bookmark: _Toc32358][bookmark: _Toc11764780][bookmark: _Toc128413039][bookmark: _Toc12013313][bookmark: _Toc104853266][bookmark: _Toc4300_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12013655][bookmark: _Toc11723]9 环境影响评价结论
[bookmark: _Toc11764781][bookmark: _Toc518][bookmark: _Toc22694][bookmark: _Toc128413040][bookmark: _Toc535437480][bookmark: _Toc12013656][bookmark: _Toc12013314][bookmark: _Toc1182_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc104853267]9.1建设项目概况
新建厂房及配套附属用房（建筑面积12568.24m²），将现有煤矿厂房改建为矿泉水厂，厂区内建设小瓶罐装矿泉水生产线、大瓶罐装矿泉水生产线、矿泉水生产线配套设置有包装容器注塑/吹塑生产线；厂区外东北侧约1.3km处已有矿井水（施家湾煤矿）内煤矿水进行收集利用，配套修建取水泵、取水泵~厂区输水管道（约1.8km，管道外径90mm）1条，将矿井水引至厂区内作为备用水源；厂区内新建地下矿泉水井1座；配套设置有水处理单元及污水处理等公用工程。拟建项目完成后，厂区内300mL瓶装矿泉水3500万瓶/年（12瓶/箱）、600mL瓶装矿泉水3500万瓶/年（12瓶/箱）、12L瓶装矿泉水705万瓶/年（12瓶/箱），共计年产11.61万吨瓶装矿泉水。
项目总投资11000万元，环保投资133万元。
[bookmark: _Toc535437481][bookmark: _Toc128413041][bookmark: _Toc11764782][bookmark: _Toc12013657][bookmark: _Toc104853268][bookmark: _Toc19686][bookmark: _Toc7067][bookmark: _Toc30955_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12013315]9.2与项目有关政策及规划的符合性
拟建项目为地下水开采生产矿泉水，配套生产矿泉水瓶，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，不属于限制类、淘汰类项目。同时，项目已取得重庆市璧山区发展和改革委员会下发备案证，项目代码为2302-500120-04-01-246647。因此，符合国家有关产业政策。
拟建项目厂区用地已取得重庆市璧山区规划和自然资源局建设用地规划许可（地字第500120202400038号）；经地方规划和自然资源局核对，拟建项目厂区用地不涉及城镇开发边界，符合城镇开发规划。根据《宜简-矿泉水项目输水管线穿越生态保护红线论证报告》，宜简-矿泉水项目输水管线中长约1147m的管线穿越生态保护红线范围，穿越的生态保护红线类型为水土保持生态保护红线，不涉及自然保护区等生态敏感区，在生态保护红线内仅涉及临时占地；项目满足《重庆市规划和自然资源局重庆市生态环境局 重庆市林业局关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）：“（三）规范有限人为活动管理。1、有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。”要求。
项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区。拟建项目厂区永久用地属于工业用地，且已取得用地手续。
综上，项目符合国土空间规划要求，选址选线合理。
[bookmark: _Toc128413042][bookmark: _Toc25276][bookmark: _Toc12013316][bookmark: _Toc25575_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc104853269][bookmark: _Toc985][bookmark: _Toc11764783][bookmark: _Toc535437482][bookmark: _Toc12013658]9.3环境质量现状
环境空气：区域大气环境为不达标区，评价区环境空气中非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
地表水：璧南河水质指标除TN，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准的要求。
地下水：项目区周边地下水各个监测井的所有监测因子中除了菌落总数、总大肠菌群外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准水质要求，超标原因主要是周边农业污染造成；项目所在区域地下水化学类型阳离子以钙离子为主，阴离子以碳酸氢根离子为主。
声环境：项目所处区域昼夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明拟建项目区域声环境质量良好。
土壤环境：项目占地范围内土壤环境现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准要求。
[bookmark: _Toc12013317][bookmark: _Toc26041_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc535437483][bookmark: _Toc11764784][bookmark: _Toc128413043][bookmark: _Toc12013659][bookmark: _Toc104853270][bookmark: _Toc3546][bookmark: _Toc3503]9.4主要环境影响及措施
[bookmark: _Toc25976][bookmark: _Toc6149]9.4.1环境空气
（1）注塑废气
拟建项目在整个注塑过程均为全密闭式，加热过程中有少量的有机废气，注塑成型打开模具时从模具中逸散出来。
拟建项目在注塑机上方安装集气罩（收集效率70%），收集有机废气后引至废气处理设施处理达标后，由DA001排气筒（20m高）排放，注塑废气处理设施采用“二级活性炭吸附”工艺，综合处理效率为70%。
（2）锅炉天然气燃烧废气
拟建项目新建燃气锅炉（3t/h）产生天然气燃烧废气，产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。锅炉天然气燃烧废气经新建20m排气筒（DA003）排放。
（3）食堂废气
拟建项目厂区内食堂设置高效油烟净化器处理食堂油烟，其处理效率为油烟：90%，非甲烷总烃：65%；食堂废气经集气罩-油烟净化器处理后，经油烟排气筒（DA002）引至屋顶排放。
（4）污水处理站废气
拟建项目污水处理站恶臭气体主要来源于废水处理设施，其主要产生单元为、调节池、厌氧池等，恶臭污染物主要为NH3、H2S等成分。项目厂区污水处理站废气量较低，通过各污水处理单元加盖盖板，加强厂区内绿化，无组织排放。
经采取上述措施后，拟建项目废气均满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016，重庆市地方标准第1号修改单）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求。
[bookmark: _Toc29411][bookmark: _Toc14125]9.4.2地表水环境
运营期采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排放。
运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余浓水与水站制水系统浓水一并进入污水处理站处理。
污水处理站内设置两套废水处理系统将厂区内污废水分类收集处置，运营期矿泉水生产线浓水用于水处理单元各过滤装置反冲洗、厂区地面清洗，剩余水站制水系统浓水、矿泉水生产线浓水进入浓水处理系统，采用“混凝沉淀+高效沉淀”物理工艺；生活污水经生化池（处理能力5m³/d）预处理、食堂废水经隔油池（处理能力5m³/d）预处理，然后与厂区其他生产废水（反冲洗废水地面清洁废水、洗手废水、灌装机/管道冲洗废水、检验废水）一并进入高效集成一体化污水处理系统，采用“格栅+调节+A2O+高效沉淀+MBR膜池+消毒”工艺。
上述两套废水处理系统（浓水处理系统、高效集成一体化污水处理系统）出水汇入厂区西南角同一排放口（DW001）排放。
采取上述措施后，项目废水对地表水环境的影响较小。
[bookmark: _Toc25177][bookmark: _Toc19467]9.4.3地下水污染防治措施
拟建项目运营期间，不涉及重金属及持久性污染物，不涉及剧毒化学品，地下水不敏感。运营期间，厂房应做好地面硬化，在生产厂区水处理单元、原辅料库、化学品库、危险废物贮存间、污水处理站等做好地面防渗防腐措施，其余生产车间做好地面硬化措施。液体物料和危险废物转运和收集时，做好收集泄漏措施，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，对地下水和土壤产生的影响较小。
源头控制：生产厂区水处理单元、原辅料库、化学品库、危险废物贮存间、污水处理站等应做好地面防渗防腐措施，设置储漏盘收集泄漏液体。生产车间严格做好地面硬化，加强对各类辅料和危废的收集、储存管理，加强对地面的检修和加固。加强对设备的检修和维护，杜绝“跑、冒、滴、漏”的情况出现。
分区防治：重点防渗区包括生产厂区水处理单元、原辅料库、化学品库、危险废物贮存间、污水处理站严格做好地面防渗防腐措施，防渗防腐要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行，危险废物贮存间严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。并在各类辅料和危险废物容器下方设置储漏盘或围堰收集泄漏液体。危险废物的收集、暂存、运输过程，均按危废管理要求进行。一般防渗区包括其余各生产车间，做好地面硬化加固和防渗。运营期间加强对工作区域和设备的维护检查，一经发现有漏液情况应立即停止生产及时补救。简单防渗区：其他区域应做好地面硬化。
跟踪监测：项目生产加工、原辅料储存和危废贮存等收集处置均设置在地面上进行。一旦有泄漏情况出现，可立即上报相关负责人，及时处理。因此拟建项目可不设置跟踪监测点位。严格做好相关防控措施，加强对地面的固化防渗，可有效地防控地下水和土壤污染情况，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc29805][bookmark: _Toc2741]9.4.4噪声污染防治措施
（1）尽量选用低噪声设备。
（2）采取建筑隔声、基础减振等措施，合理布局，在总图布置上考虑减少噪声对办公区生活区等环境的危害，留出一定的防护距离等措施后，做到噪声达标排放。
（3）加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声。
（4）厂区内噪声设备靠近厂区中部布置，远离周边居民点。
采取以上防治措施后，各噪声源对于厂界的噪声贡献值叠加后能满足排放标准要求。
[bookmark: _Toc2201][bookmark: _Toc30599]9.4.5固体废物污染防治措施
（1）危险废物
拟建项目危废包括废UV灯管、废含油棉纱和手套、废润滑油、废油桶、废活性炭、含油废水、空压机含油废水。拟建项目危险废物分类收集暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置。
新建危废贮存间，面积约20m²，位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，用于暂存危险废物。危废贮存间应严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并按要求对地面和墙脚进行防渗。
（2）一般固体废物
拟建项目一般固废暂存间位于1#综合车间北侧部分1F化学品库东侧，占地面积约20m²。一般工业固废包括废滤料由厂家回收处置；废布袋、废滤料、废包装材料、废瓶盖、废瓶标及注塑不合格品暂存在一般工业固废暂存间，定期外售废品收购站；废模具统一收集至维修区，定期交由模具维修厂家处理。污水处理站污泥交由环卫部门清运处置。
（3）生活垃圾、餐厨垃圾经垃圾收集点收集后，分别交由环卫部门、有资质单位处理，做到日产日清。
（4）隔油池油泥委托专业技术人员进行清掏，产生的油泥交由资质单位处置。
采取上述措施，并严格按照相关规定执行，拟建项目固废对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc22643][bookmark: _Toc9703]9.4.6环境风险
拟建项目的环境风险物质较少，针对环境风险源采取了有效的防范措施，在采取上述环境风险管理及防范措施后，拟建项目环境风险可防可控，环境风险影响是可接受的。
[bookmark: _Toc11883][bookmark: _Toc535437485][bookmark: _Toc11764786][bookmark: _Toc128413045][bookmark: _Toc5293_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc104853272][bookmark: _Toc16645][bookmark: _Toc12013319][bookmark: _Toc12013661]9.5污染物排放情况
拟建项目污染物排放情况为：
废气（有组织）：二氧化硫0.026t/a、氮氧化物0.196t/a、颗粒物0.065t/a、非甲烷总烃3.883t/a。
废水：
进入外环境：COD：0.844t/a，氨氮：0.064t/a。
污染物总量控制指标按照相关要求取得排污权，并进行管理。
[bookmark: _Toc104853273][bookmark: _Toc128413046][bookmark: _Toc2153_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8414][bookmark: _Toc11764787][bookmark: _Toc12013662][bookmark: _Toc12013320][bookmark: _Toc535437486][bookmark: _Toc27109]9.6公众意见采纳情况
在环境影响评价工作过程中，建设项目严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求开展公众参与相关工作。
建设单位2024年6月13日于璧山论坛－璧山人家网站进行了第一次网络公示（https://www.cqccq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=78941&fromuid=118561）；建设单位于2024年8月23日起十个工作日在璧山论坛－璧山人家网站（https://www.cqccq.com/thread-79009-1-1.html）进行了第二次网络公示，同步于2024年8月28日、2024年8月30日在《重庆晚报》开展刊登报纸公示，公示期间于建设现场进行张贴公告；2024年12月4日在璧山论坛－璧山人家网站（https://www.cqccq.com/thread-79009-1-1.html）进行了第三次网络公示。
本次公众参与采取网上公示、登报及现场张贴三种方式。项目在公示期间，未接到群众和社会团体的意见和建议。
[bookmark: _Toc128413047][bookmark: _Toc17179_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc535437487][bookmark: _Toc104853274][bookmark: _Toc12013663][bookmark: _Toc12013321][bookmark: _Toc3794][bookmark: _Toc11764788][bookmark: _Toc18580]9.7环境管理与监测计划
环保机构、监测人员及监测设备应及时配置。
严格按环境影响报告书的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，规整各排污口。
[bookmark: _Toc2208][bookmark: _Toc128413048][bookmark: _Toc12013664][bookmark: _Toc19950][bookmark: _Toc535437488][bookmark: _Toc11764789][bookmark: _Toc30979_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12013322][bookmark: _Toc104853275]9.8环境经济损益分析
拟建项目建设的整体效益远大于其对环境带来的负面影响，只要加强管理，确保各项污染防治措施的实施以及设施设备的正常运转，该项目的建成投产可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调统一。
[bookmark: _Toc104853276][bookmark: _Toc8548][bookmark: _Toc535437489][bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc12013323][bookmark: _Toc11764790][bookmark: _Toc28228_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc128413049][bookmark: _Toc12013665]9.9综合结论
重庆质正食品有限公司“宜简-矿泉水项目”的建设符合国家的产业政策，工程性质符合用地规划，选址合理。拟建项目采取多种切实可行的污染治理措施和资源能源回收利用方案，使污染得到有效治理，符合达标排放、清洁生产及总量控制的要求，环境效益明显。在生产中，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施，加强企业的环境管理，认真对待和解决环境保护问题，实现污染物达标排放。从环境保护角度分析，拟建项目建设可行。
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