
采购内容及商务要求
一、采购内容
教学仪器类、饮水机10台、移动白板2个、碎纸机3台、冰箱1台、大1.5匹变频挂机72台、大1匹变频挂机2台、大3匹空调12台、手持话筒4个、无线麦克风(领夹)等内容。具体内容及要求详见招标文件。主要功能或目标:满足基本教育教学;需满足的要求:满足基本教育教学、学校正常运行。

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	数学仪器
	见附件一《1.教学仪器》
	项
	1
	

	2
	体育器材
	见附件二《2.体育器材》
	项
	1
	

	3
	音乐器材
	见附件三《3.音乐器材》
	项
	1
	

	4
	饮水机
	操控方式：旋钮式，颜色：灰色，款式：下置式，类型：桶装饮水机，特色功能：缺水提醒，24H，保温出水速度：1-2L/分钟，水温类型：加热
	台
	5
	

	5
	移动白板
	具体参数：双面移动白板

1：板面尺寸：≥1500*1200mm

2：可翻转，稳定性好

3：配置可移动滚轮

4：板面采用优质镀锌钢板为基板，面板颜色为白色，色均匀，。

5：附着性：线迹流畅，笔道均匀清晰、无断线现象；可轻易擦除字迹，无残留字迹。

6：.夹层材料：夹层厚度为≥16mm,防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板，容重≥25KG/M³。

7：板面与衬板粘贴：面板、夹层之间采用环保胶，无辐射、无污染，剪切强度≥0.25MPa，耐温≥25℃，耐湿度为全天候。
	个
	2
	

	6
	碎纸机
	连续碎纸机时间：0-10分钟，噪音：≤60dB，移动轮：有移动轮类型：多功能碎纸机单次碎纸张数：6-10张，最大碎纸幅面：A4，功能：自动休眠，自动反向退纸碎纸效果：米粒状，可碎介质：纸，光盘，卡纸箱容量：11-20L，安全触停：有安全触停，碎纸速度：1-2米/分钟，
	台
	3
	

	7
	冰箱
	一级能效变频/定频：定频高度：170.1-180cm，面板材质：PCM彩涂板，制冷方式：直冷，宽度：60-65cm，总容积：250-299L，控温方式：机械控温，主色系：金色系，放置方式：独立式，门款式：多门深度：60-65cm
	台
	1
	

	8
	大1.5P变频挂机
	1．类型：壁挂式

2．电压/频率：220V/50HZ

3．制冷量：2500W左右
4．制热量：3200~3600W

5．变频/定频：变频

6．能效等级：1级

7．制冷功率：800~1200W

8．制热功率：1200~1250W

9．内机噪音最大：≤45dB（A）

10．外机噪音最大：≤50dB（A）

11．循环风量：≥约750m³/h

12．制冷剂：R32

13．操控方式：遥控

14．冷暖类型：冷暖
	台
	41
	

	14
	凭证装订机
	净重：≤20kg，装订厚度：≥50mm，尺寸：约40*60cm ，装订方式：半自动，预热时间≤4分钟
	台
	1
	

	15
	固定式把杆
	舞蹈把杆：水曲柳材质，长：约300cm，直径约5.5cm，内有直径约2.2cm弹簧钢，表面聚脂清漆处理。地面固定式支架：立柱为直径约50mm钢管，表面喷塑处理，内有直径约32mm实心圆钢作升降杆，电镀防锈处理，升降高度为800至1100mm（最终尺寸以场地实际应用为准）
	组
	3
	

	16
	墙镜
	舞蹈落地镜参考尺寸150cm*200cm/120cm*200cm，（最终尺寸以场地和学校实际应用为准）
	组
	9
	

	17
	科学实验器材
	1．显微镜总放大倍率1600X，机械筒长约160mm. 机身总质量≥2㎏

2．目镜：惠更斯目镜5X、10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。

3．目镜筒材质为铝合金。

4．三孔转换器，定位准确，无位移现象。

5．物镜为PH消色差10X、40X、100X各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学镜片，外壳附（防滑落）橡皮。

6．齿条为铜制，具有良好的传动性能。

7．有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。

8．平台为铝合金，面积约120 mmX120 mm，移动尺，移动范围约60mmX30mm，阿贝聚光镜（光学玻璃），N.A=1.25，垂直移动范围约 10 mm，可变光阑。

9．弯背为实心铸铝。

10．底座为实心铸铁。

11．金属支架反光镜直径约50mm，一面为平面，一面为凹面。

12．粗调范围≥50 mm。

13．微调范围1.8—2.2 mm。

14．微调格值≤0.002 mm。

15．环保防震塑料箱包装,显微镜定位于塑料箱内。
	套
	1
	

	18
	智慧黑板
	一、整体设计

1. 智慧黑板为三拼接平面一体化，无推拉式结构及外露连接线，尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。

2. 主屏支持液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。副屏书写屏采用黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H，粉笔书写细腻，抗折弯，不掉漆掉色。

3. 液晶屏显示尺寸≥86英寸，A规屏；分辨率≥3840×2160；可视角度≥178°。

4. 在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。

5. 智慧黑板音箱位于设备上方，音箱功率≥60W，支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡。

二、接口及按键

1. 智慧黑板具备≥2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。

2. 智慧黑板具备≥1路前置Typec接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至智慧黑板TypeC口，可直接调用智慧黑板内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。

3. 前置按键≤6个，更多的功能可以直接在屏幕上触控操作。

4. 电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。

5. 智慧黑板具备多种纸质护眼模式，支持在任意通道下对显示画面实现纹理实时调整；纸质纹理包含牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节；支持色温调节。

6. 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。

三、智慧黑板功能

1. 智慧黑板内置摄像头，摄像头像素≥1300万，摄像头视场角≥135°，内置工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，支持二维码扫描识别，支持远程巡课等应用。

2. 智慧黑板内置非独立外扩展的麦克风，可用于录屏对音频进行采集。

3. 支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到智慧黑板上显示。

4. Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，且Wi-Fi支持Wi-Fi6。

5. 智慧黑板具备教师个人桌面，教师在智慧黑板设备教学桌面登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式。支持查看所有个人教学课件资源。教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。

6. 智慧黑板关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。

四、电脑配置

1. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入智慧黑板，可实现无单独接线的插拔。

2. CPU：≥Intel 10代酷睿 i5或以上配置。内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。

3. PC模块支持不断电情况下热插拔。

五、安卓系统

1. 智慧黑板内置安卓系统，安卓系统版本不低于11.0。

2. 无PC状态下，Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。

六、教学白板软件

1. 提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至≥200G的个人云空间。

2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。

3. 采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境。

4. 白板软件APP端支持上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且支持调用系统相机拍摄照片并直接上传；教师可以在备课端选择资源插入课件；APP版支持在线预览、下载资料夹中的图片和视频；支持对通过APP和PC端上传的资源移动、删除和重命名；资料夹中的多媒体素材可随时插入教学互动课件，同时教学互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至资料夹中，便于教师调用、采集教学素材。

5. 白板软件支持PC端/APP端实现信息化集体备课：支持自定义编辑备课主题、集备内容、上传课件、教案、微课视频资源，可自定义添加集备教师、设置访问权限及评论和批注权限，教师可以针对课件、教案进行批注和研讨；主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能；支持集备信息、数据统计、访问记录、研讨记录等查看；支持在教学教研管理平台中查看学校集体备课数据并以Excel表格的形式导出数据，便于数据的分享。

6. 互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。

7. 支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入对方的注册手机号，可将云课件精准推送至用户教学账号云空间，用户可在软件中直接接收并打开课件。也可通过链接方式分享，并设置“公开”或“加密”的分享方式以及资料有效期限。

8. 软件自带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。

9. 具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。

10. 内置图片去背景处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速去背景处理，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可导出供后续复用；内置图片裁切功能，无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整；教学白板软件支持对音频文件进行关键帧标记，可在音频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。

11. 为方便教学评课和课件分享，白板软件支持授课评价功能，可在课件中一键生成评课和课件分享二维码，方便教师实时评课。老师可选择评课标准，学校可根据实际情况自定义评课模板，支持添加评分题、主观题等类型，设定评课范围与权限。教师的评价结果马上同步到教学管理平台。

12. 为了方便教师随时随地查看课件，白板软件APP端登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，打开云课件可对课件中的形状、文本、图片等元素克隆、删除等操作；云课件可通过微信、朋友圈、钉钉、手机号、二维码、加密链接等多种方式实现快速分享；APP具备课件回收站功能，按支持教师在3天内恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件；支持通过APP录制课件讲解同步的微课视频，视频可直接同步到教师云空间。

13. 白板软件具备英语工具AI智能纠错功能，内置AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错；配置听写工具，覆盖≥8000个英语单词，支持自定义选择单词，根据单词智能生成读音；支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡。

七、德育评价系统

1. 教师可对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。

2. 校级数据统计：管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。同时可查看某班某学生的表现行为情况，行为分析精确到个体。

3. 高效家校沟通：教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知通知，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通。教师可通过系统向家长告知每日作业，并通过系统开展打卡、调查、奖状表彰，开展家校共育。

4. 兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 

5. 支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。

6. 手机端学生档案，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况。网页端学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。

7. 系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。

8. 支持教师发送作业给其他教师或家长，支持设置定时发送时间，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、文件、外部网页链接等形式。支持插入题库练习题、白板课件。支持家长在线提交作业，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接等形式。教师可设置提交作业截止时间，并能在线批改学生作业，支持评语、语音及量化点评，教师筛选出的优秀作业可展示给班内所有家长。作业支持订正和修改。

9. 为减轻教师工作负担，掌握学生日常表现情况，学生综合素质评价系统APP端具备学生档案功能，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况；系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。

10. 系统支持丰富的课堂互动组件，噪音器功能：开启设备麦克风，可识别教室音量，并以可视化的方式呈现，提醒学生课前保持安静。

八、教学教研管理平台

1. 教学教研管理平台，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。

2. 为学校提供教研全流程管理服务，包含目标计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围等流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、了解全校教师的教学教研产出。

3. 支持管理员及教师使用网页端、移动端和小程序端登录，移动端移动端支持校本资源的查看和应用，支持进入集体备课等教研活动，支持教学动态的实时通知。小程序端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。

4. 教学教研管理平台可展示教师在线研修情况，包括本校最新教研动态，包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态，包括教师备课时长和在线学习时长，并分工作日与周末对日均值、全省均值进行对比，掌握教师日常的备课和学习情况，轻松了解学校的教研最新进展。

5. 教学教研管理平台支持创建学校目标与计划，可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。支持以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。

6. 信息化数据雷达图：将信息化教学数据分≥五个维度进行评估，分别为包括但不限于资源建设、校影响力、班级氛围、学情分析、校本研修，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。

7. 教学教研管理平台支持查看教师信息化教学数据，包含课件制作数据，并支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比，方便总览全校课件制作情况。包含校本课件榜单，支持查看校本课件各维度的榜单，包含最多上传校本课件教师榜单、最多上传校本教案教师榜单、最多上传校本胶囊教师榜单、可以查看数据详情，支持一键导出详细数据。包含班级氛围数据详情，支持查看班级点评分数数据，包含班级总分榜、当月班级分数榜、教师点评榜、最热点评维度，可以按年级进行柱状图分析对比，方便了解全校班级管理情况。
	套
	3
	

	19
	视频展台
	一、硬件参数

1.像素：≥800万像素（3264 x 2448）；

2.变焦：20倍数码变焦；

3.支持幅面：A4；

4.补光灯：3级触摸控制，LED补光灯 ，可分级控制灯光强弱；                        

5.电脑USB供电，无外接电源，USB扩展口*2个；

6.带机箱锁，有效防止教具的损坏或丢失；

7.壁挂式安装。无须气压拉杆，无锐角无利边，防止师生碰伤、划伤；

8.壁挂展台箱体宽度≤14cm。

二、软件参数

1.动态摆正功能：支持360°任意摆放文稿，展台软件可以进行自动的旋转调整，始终保持文字正向展示。

2.自适应缩放居中功能：软件可根据展示物的大小进行自适应缩放并居中，小的展示物体可以自动放大，大的展示物体可以自动缩小，同时自动移动到屏幕的中央位置。

3.双击放大功能：展台软件支持双击放大，双击目标位置即可实现图像放大，同时自动移动到屏幕中央位置。

4.展台软件支持≥10点触摸批注，≥9种批注颜色，≥3级画笔粗细。

5.OCR框选识别文字功能：老师可以在展台软件下框选一段文字，软件可提取并识别文字到粘贴板或制作成可编辑文档带走。

6.文稿扫描优化功能：展台软件可扫描文稿，支持多余边缘切除，自动纠偏摆正、文稿灰底智能去除（保留有效颜色）、破损边角修复。

7.对比教学功能：可以实现动态视频与静态图片对比教学，每个对比展示区都支持双击放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换。

8.二维码扫描功能：展台软件可识别条形码和二维码，并将识别结果呈现在桌面上。

9.PDF合成功能：展台软件支持一键将多张图片合成PDF文档。

10.自动更新功能：软件在每次打开时，都会自动检测软件更新情况，且在软件中可手动配置自动更新开关。

11.自动故障检测与排除：软件在每次打开时，会自动对软硬件运行状况进行扫描，出现故障将自动排除或给出解决建议。

12.展台相册管理功能：展台软件产生的照片、视频、PDF文档将根据日期、星期进行自动分类，有文件存储的日期会显示绿色，老师可根据日期和星期查看教学资料。展台软件可将选中的文件进行：删除、移动、二维码分享、合并成PDF、对比教学操作。

13.专业展台软件支持UOS国产操作系统，可在UOS国产操作系统的应用商城中直接下载安装，展台软件可在国有操作系上实现放大，缩小，360度无极旋转，多点标注，OCR文字识别等常规功能操作。

14.在展台软件中可提供：售后服务二维码，操作视频，操作文档，方便用户的后期使用及售后服务。
	台
	3
	

	20
	内线电话（含暂定价9000元）
	见附件五《5.内线电话》（含暂定价9000元）
	套
	1
	

	21
	监控设备提升（含暂定价30000元）
	见附件六《6.监控设备提升》（含暂定价30000元）
	套
	1
	

	22
	标签机
	热敏不干胶打印机电子面单快递面单条码二维码标签打印机
	台
	1
	


附件1：
数学仪器采购清单
	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1 
	1.数学器材
	1.演示用，是由底座、挡板、珠杆、算珠组成，2.底座和挡板ABS注塑成型。3.底座尺寸：≥250*95*50mm；4.为三档，每档有算珠10个，算珠为实心，直径≥29mm，厚≥9mm，算珠中心有一直径5.5mm珠孔。挡板能挡住10个算珠；5.算珠杠为塑料的U型杠。
	个
	5 
	

	2 
	计数片
	圆形Φ≥25mm，正方形≥25mm×25mm，正三角形边长≥25mm，各片厚≥1mm，每种图形各20张。
	套
	5 
	

	3 
	磁性计数棒
	20cm ，100根， 
	套
	5 
	

	4 
	大型积木
	积木由5种颜色的正方体组成，尺寸≥25*25*25mm
	套
	5 
	

	5 
	几何图形片
	包括正方形（100mm×100mm）、长方形（50mm×80mm）、直角三角形（直角边长50mm、100mm）、等边三角形（边长100mm）、等腰三角形（两腰长100mm）、平行四边形（底边80mm、高65mm）、直角梯形(底边长150mm、高100mm）、一般梯形（下底边长100mm）、圆形（直径50mm）
	套
	5 
	

	6 
	计数多层积木
	1、由10mm×10mm×10mm的1个、90mm×10mm×10mm的1个、100mm×90mm×10mm的1个、100mm×90mm×90mm的1个，4种规格的积木块组成；

2、为规整的正方形，表面光滑，不扭曲和变形。
	套
	5 
	

	7 
	七巧板-磁性
	演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400mm×400mm，厚≥4mm
	套
	5 
	

	8 
	口算练习器-数字可翻转
	旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50mm
	个
	5 
	

	9 
	钟面模型
	1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；3、表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，下方印有13到24小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	个
	5 
	

	10 
	竖式计数器
	1.演示用，竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成，2.底座和挡板采用ABS注塑成型。3.底座尺寸：260*98*50mm；4.竖式计数器为三档，每档有算珠10个，算珠为实心，直径29mm，厚9mm，算珠中心有一直径5.5mm珠孔。挡板能挡住10个算珠；5.算珠杠为塑料的U型杠。
	个
	5 
	

	11 
	卷尺
	1、规格：20m；2、仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。
	个
	5 
	

	12 
	三角板
	1、演示用60°、45°各1块；

2、木质；

3、等腰直角三角形；

4、三角板平面度误差≤1mm，各边的直线度误差≤1mm；

5、三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。
	套
	5 
	

	13 
	专用直尺
	1、量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
	支
	5 
	

	14 
	几何图形片
	包括正方形（100mm×100mm）、长方形（50mm×80mm）、直角三角形（直角边长50mm、100mm）、等边三角形（边长100mm）、等腰三角形（两腰长100mm）、平行四边形（底边80mm、高65mm）、直角梯形(底边长150mm、高100mm）、一般梯形（下底边长100mm）、圆形（直径50mm）
	套
	5 
	

	15 
	钟面模型-BL演示，三针联动，12时
	1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；3、表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	个
	5 
	

	16 
	钟面模型
	1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；3、表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，下方印有13到24小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	个
	5 
	

	17 
	低年级数学磁性教具
	包括：1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板42块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、＝等符号）；

2、实物图板123块；计量单位图板18块（含米、厘、克、千、时、分等）；

3、塑料直尺长400mm，背景图11张，尺寸580*435mm，塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	套
	5 
	

	18 
	卷尺
	1、规格：20m；2、仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。
	个
	5 
	

	19 
	托盘天平
	整体尺寸300*118*170mm，砝码盘直径118mm．最大称量500g，分度值0.5g;2．秤量允许误差为±0.5d(分度值);3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量;4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	5 
	

	20 
	弹簧秤
	金属外壳，最大称量2.5kg。
	个
	5 
	

	21 
	三角板-优塑QH演示,60°45°
	包括：演示用，由45°、60°三角板、手柄组成，环保塑料注塑而成。等腰三角形底边长660mm，有效刻度600mm，最小分度值5mm，两底角为45°。直角三角形的直角边为660mm，有效刻度600mm，最小分度值5mm，与斜边的夹角为30°，另一底角为60°，所有角度误差为±2度。三角板边宽为38mm，板厚为9mm。手把130mm*50mm*20mm。手把与主体配合紧密，拆装方便，手感舒适。
	套
	5 
	

	22 
	专用直尺
	1、量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
	支
	5 
	

	23 
	几何图形面积计算公式
	包括：1、由各几何图形片组成，几何图形片采用优质无毒塑料制作，厚度≥1mm；2、几何图形片包括：正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形直径、面积测量器。
	套
	5 
	

	24 
	量角器（半圆仪）-优塑QH演示
	1.半圆直径≥500mm，演示用，0°～180°；2.工程塑料制。
	个
	5 
	

	25 
	竖式计数器
	演示用，十三档
	个
	5 
	

	26 
	磁性计数棒
	包括长20cm，100根   
	套
	5 
	

	27 
	小学中年级数学磁性教具
	包括1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板47块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；

2、实物图板122块；单位名称图板20块（含米、分、厘、毫、吨、千等）；

3、塑料直尺长400mm，背景图7张，尺寸为580*435mm，塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	套
	5 
	

	28 
	几何图形片
	包括正方形（100mm×100mm）、长方形（50mm×80mm）、直角三角形（直角边长50mm、100mm）、等边三角形（边长100mm）、等腰三角形（两腰长100mm）、平行四边形（底边80mm、高65mm）、直角梯形(底边长150mm、高100mm）、一般梯形（下底边长100mm）、圆形（直径50mm）
	套
	5 
	

	29 
	塑料量杯
	1、透明，圆柱形，带刻度，2L；2、最小分度值50mL；3、表面光滑，刻度清晰。
	个
	5 
	

	30 
	塑料量杯-500ml,
	500ml、105*91mm带手把方形
	个
	5 
	

	31 
	几何形体模型
	长方体40*50*10、正方体30*30*30、四棱柱40*20*20、圆柱体50*20、圆锥体高40宽20、球φ20各1个
	套
	5 
	

	32 
	塑料量杯
	1、透明，圆柱形，带刻度，2L；2、最小分度值50mL；3、表面光滑，刻度清晰。
	个
	5 
	

	33 
	塑料量杯
	1、透明，正六棱柱体，带刻度，1.5L；2、最小分度值50mL；3、表面光滑，刻度清晰。
	个
	5 
	

	34 
	塑料量杯
	1、透明，水杯形，带刻度，1L；2、最小分度值50mL；3、表面光滑，刻度清晰。
	个
	5 
	

	35 
	小学高年级数学磁性教具
	包括：1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板61块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；

2、实物图板125块；单位名称图板22块（含avsπxdbhr%c各2块等），塑料直尺长400mm，背景图8张，尺寸为580*435mm；

3、塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	套
	5 
	


附件2：
体育器材采购清单
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	电子秒表
	1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用；

2、99道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能；

3、具有记忆、存储、重现功能。
	块
	4
	

	2
	跳绳
	绳长2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g
	个
	48
	

	3
	跳绳
	长跳绳，绳长度7m，直径7mm～8mm，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	条
	10
	

	4
	跳箱
	箱长1000mm〜1100mm；箱高1000mm，符合国家标准。
	套
	2
	

	5
	助跳板
	助跳板长796mm，宽498mm板条宽65mm，间距19mm,板条厚20mm,最高点155mm，最低点50mm；符合国家相关标准。
材质：用坚硬而富有弹性的优质木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁；

木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。
	块
	2
	

	6
	体操垫
	长1200mm，宽600mm，厚50mm；外层面料要求：结实耐用；内胆为聚氨酯材料，软硬适中，弹性好；四角为直角 带粘扣，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移；符合国家相关标准。
	块
	24
	

	7
	体操垫
	1、规格：1980×990×95mm，折叠式；

2、体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯，软硬均匀、适宜，回弹效果好；

3、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠；

4、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。符合相关标准要求。
	块
	4
	

	8
	电动打气筒
	用于篮球、排球、足球充气，电动充气泵
	个
	2
	

	9
	手持式喇叭
	手持式，锂电喊话器，数字电路，≥240秒录音，≥8小时连续放音
	台
	4
	

	10
	篮球
	7号
	个
	10
	

	11
	篮球
	5号
	个
	30
	

	12
	足球
	5号
	个
	10
	

	13
	足球
	4号
	个
	30
	

	14
	发令枪
	1、弹种定装式发令弹；

2、容弹量2发；

3、发射方式:单发；

4、总质量:250克；

5、声响:膛口水平面正前方100处,声强值≥60分贝；

6、烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。
	支
	3
	

	15
	发令弹
	子弹,包装规格:≥100粒/盒。
	盒
	3
	

	16
	标志杆
	1、ABS工程塑料，立柱直径25mm，杆高1500mm，底座直径190mm，厚度100mm；

2、配红色角旗。
	付
	24
	

	17
	羽毛球拍
	1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度650mm，球拍宽度200mm，球拍弦面长度240mm，拍弦直径0.9mm；2、网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g；3、产品应符合国家有关规定标准。
	副
	24
	

	18
	羽毛球
	1、球口外径65mm～68mm；2、球头直径25mm～27mm；3、球头高度24mm～26mm；4、毛片插长63mm～64mm；5、质量4.50g～5.80g；6、毛片数量16片。产品应符合国家有关规定标准。
	筒
	10
	

	19
	羽毛球网
	单包边
	套
	2
	

	20
	移动式羽毛球架
	ABS移动网柱，铁管高度155cm，底座重量≥70kg，底座尺寸550*250*100mm。
	副
	2
	

	21
	记分牌
	尺寸：≥长1250*宽580*高1550mm。1.移动拆装式,适用于中小学生教学训练用。2.立柱采用直径30mm的优质管焊接而成。3.采用优质工程塑料板做成的手翻式字幕框，手翻式字幕框与支架能牢固连接。4.金属架抛丸喷砂或酸洗磷化，静电喷涂。
	套
	2
	

	22
	口令哨子
	不锈钢或工程塑料材质，有核，带挂绳。
	个
	4
	

	23
	可移动装球筐
	1、可四轮移动，可折叠；2、用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。
	个
	2
	

	24
	毽球
	键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g。
	个
	50
	

	25
	训练软梯
	绳梯长度9.5m，宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成。
	个
	4
	

	26
	大球兜
	大号
	个
	4
	

	27
	软式练习跨栏架
	栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm：高度可三档调节为：300mm、500mm、600mm。
	个
	15
	

	28
	软式趣味绳套
	长度9500mm，每节长度500mm，黑白或彩色相间：可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成。
	付
	15
	

	29
	软式练习接力环
	外圈直径170mm～190mm，内圈直径90mm～100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成。
	个
	15
	

	30
	软式接力棒
	色彩鲜艳长度300mm,直径: φ25mm～35mm
	个
	20
	

	31
	数字圆跳垫
	直径470mm，厚度5mm，每个垫子分别印有0-9数字。
	套
	2
	

	32
	软式练习标枪
	枪身长800mm～900mm，直径：45mm～50mm，软质材料制成。
	个
	25
	

	33
	橡胶实心球
	球体为天然橡胶制成，填充细沙，重量为1000g
	个
	20
	

	34
	小号标志物
	碟状，上面呈圆形，下圆放置平稳，高75mm
	个
	40
	

	35
	中号软式标志桶
	柔软塑胶制成，呈圆锥体，上圆下方，防止平稳，高300mm
	个
	10
	

	36
	大号软式标志桶
	柔软塑胶制成，呈圆锥体，上圆下方，防止平稳，高500mm
	个
	10
	

	37
	30米大号皮尺
	印刷有刻度和数字宽：150mm长度：30000mm
	个
	10
	

	38
	沙包
	4cm×4cm帆布包砂缝制，针脚整齐，无跳线，重量150克。
	个
	100
	


附件3：
音乐器材采购清单
	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	节拍器
	机械式1、节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；2、节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；3、透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；4、滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅；5、节拍器误差范围：（1）40拍±1拍、（2）80拍±2拍、（3）160拍±3拍；6.左右角度摆动偏差2度；7、铃声调节杆位于2、3、4、6档时铃声无偏差。
	个
	2

	2
	多用划线规
	1、材质：高级硬塑制；

2、尺寸：划线规长约：120mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。
	套
	2

	3
	竖笛
	1、材质高音八孔；

2、音色纯正清丽，柔和轻盈；

3、以自然呼吸的力度即可吹响。
	支
	50

	4
	双响筒
	筒体、手柄、击槌，筒体为原木色，筒体木质全长20cm，外径4cm，敲棒长16cm，击槌用硬杂木制成，击槌两端呈球状。涂树脂清漆，表面光亮，均匀
	个
	30

	5
	碰钟
	材质为黄铜，系丝带型，直径4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。
	个
	30

	6
	响板
	圆形木质，不带手柄
	个
	30

	7
	串铃棒
	材质：为杨木，环保清漆。棒全长≥150mm；4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛表面无锈蚀
	个
	30

	8
	砂锤
	1、材质：桦木，沙粒2、规格：长度为22cm，锤球直径5cm、结构：由2个椭圆带把沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰。
	个
	30

	9
	铃鼓
	木框鼓面直径25cm，高度4.5cm
	个
	30

	10
	三角铁
	由三角铁及击棒组成，三角铁为三边形，三边最长边分别≥100,mm，120mm，150mm，170mm，190mm，240mm。击锤材质为黄铜，直径≥5mm，边长130mm，配击棒
	个
	30

	11
	南棒子
	南梆子：原木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径2cm、长19.8cm的圆柱形和长20cm、宽6cm、厚4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。
	个
	10

	12
	铝板琴
	1、（25音）采用铝合金配上木质音箱构成/采用优质铝板制作；

2、琴盒长约410mm，琴盒宽约290mm，琴片宽约20mm，琴片厚约2mm，声音清脆、响亮、优美；

3、共鸣箱用优质桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮；音锤用塑料制成。

4、用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音；

5、琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，色调美观，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。
	个
	2


附件4：

	内线电话采购清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单位
	数量

	1
	电话交换机
	24分机+8外线
	1
	台
	台
	1

	2
	安装调试
	综合布线/设备安装/安装调试等
	12
	点
	项
	1

	3
	配套配件
	PVC材质线槽39*12/24*12/PVC材质线管25#/20#/4芯/8芯电话线/86面板/RJ11模块等，暂定价9000元/项，需后期提供深化图纸，具体内容以实际发生为准。
	12
	套
	
	


附件5：
监控设备提升采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	半球摄像机
	适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所;

白光全彩网络摄像机，分辨率≥200万像素，在此分辨率下可输出25 fps实时图像;

支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风;

移动侦测（支持人形检测）与异常侦测;

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境;

支持ROI感兴趣区域增强编码;

支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换，白光可≥20米，红外光可≥30米;

符合IP66防尘防水;

传感器类型：1/2.7" CMOS

最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态：数字宽动态

调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 

焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：104°，垂直视场角：58°，对角视场角：123° 

补光灯类型：红外灯/白光灯

防补光过曝：支持

红外波长范围：850 nm 

最大图像尺寸：1920 × 1080

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

音频：1个内置麦克风 

启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 

防护：IP66 
	台
	60
	

	2
	枪式摄像机
	分辨率可达≥1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;

支持越界侦测，区域入侵侦测;

支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配。

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境;

阵列红外灯，红外照射距离≥50 m;

符合IP66防尘防水要求，可靠性高;

1个内置麦克风，高清拾音;

传感器类型：1/2.7" CMOS

最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR

宽动态：120 dB 

焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 

补光灯类型：红外灯

补光距离：≥50 m

波长范围：850 nm

防补光过曝：支持 

最大图像尺寸：1920 × 1080

音频：1个内置麦克风

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 

启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6W

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

防护：IP66 
	台
	20
	

	3
	视频解码器
	支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出

支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，支持4K超高清输出

HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）

支持HDMI 1.4本地输入

支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码

支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码

支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码

支持主动解码和被动解码两种解码模式

支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能

支持远程录像文件的解码输出

支持DDNS前端解码

支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙

支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码

支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备

支持RTP\RTSP协议进行网络源预览

支持平台以SDK方式集成设备

支持Web方式访问、配置和管理

支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数

支持远程获取系统运行状态、系统日志

支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护

网口：≥2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口

≥2个光口 100base-FX/1000base-X

支持光电自适应

报警输出接口数：≥8个

串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口

音频输出接口：≥8个DB15转BNC独立音频输出

报警输入接口数：≥8个

电源：内置 220 VAC

工作湿度：10％ ~ 90％

功耗：＜70 W

工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃

重量：≤ 6 kg  

解码分辨率：最大支持3200万像素

解码通道：64

解码能力：支持4路3200万，或8 路1600万，或10 路1200万，或16 路800万，或20 路600万，或32 路

400万，或64 路200万及以下分辨率同时实时解码

画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 

视频输入接口：2路HDMI 1.4

输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 

720P: 1280 × 720@50/60 Hz

视频输出接口：8路HDMI 1.4, 2路DB15转BNC

输出分辨率：HDMI: 

 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 

 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 

 720p: 1280 × 720@50/60 Hz

BNC: 

 PAL制式: 704 × 576@25Hz, 

 NTSC制式: 704 × 480@30Hz
	套
	1
	

	4
	管理平台
	兼容学校原有监控，具备上墙，预览以及回放功能
	套
	1
	

	5
	监控管理电脑
	技术路线：Intel；

CPU：i5 10400；

内存：8GB；

硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD；

显示器：21.5英寸；

显卡：R7 430，2G独显；

操作系统：Windows 10 IoT版
	台
	1
	

	6
	POE交换机
	8个PoE电口，1个网络电口

交换容量 1.8 Gbps

包转发率 1.339 Mpps

支持IEEE 802.3at/af

整机最大供电功率 115 W

端口最大供电功率 30 W

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

支持红口保障，高优先级端口1~2

支持8芯供电

支持最远250 m传输，端口1~8

支持6 KV防浪涌（PoE口）

支持PoE输出功率管理

百兆网络接入

线速转发、无阻塞

存储转发交换方式

坚固式高强度金属外壳

无风扇，高可靠性
	台
	12
	

	7
	硬盘录像机
	1.5U标准机架式4盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源

支持满配8TB硬盘（总容量可达32TB)

2个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出

2个10M/100M/1000Mbps网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出

串行接口：2路全双工485接口，1路标准RS-232接口

输入带宽：256Mbps

输出带宽：160Mbps

接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持12×1080P
	台
	3
	

	8
	存储硬盘
	6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM

单硬盘支持多达32个摄像头的高清流

高达256MiB缓冲区。

24×7全天候高效稳定运行

年度工作负载等级为180TB/年

MTBF可达1,000,000小时
	块
	12
	

	9
	网线
	超五类网线，工程量暂定，需后期提供深化图纸，具体内容以实际发生为准。
	米
	12000
	工程量暂定

	10
	电源线
	RVV2*1.0，工程量暂定，需后期提供深化图纸，具体内容以实际发生为准。
	米
	4000
	工程量暂定

	11
	安装调试
	国标综合布线/设备安装/以及弱电机房安装调试等。
	项
	1
	暂定价

	12
	其他辅材
	部分主干RVV2*2.5，PVC材质线槽39*12/24*12/PVC材质线管25#/20#等暂定价30000元/项，需后期提供深化图纸，具体内容以实际发生为准。
	
	
	


注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）所有材料及工艺、其理化、环保、安全等数据均应符合国家相关标准及规范具体规定。
2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。
3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相应法律责任。

二、商务要求
1、交货地点、交货期及质保期
（1）交货地点：采购人指定地点 
（2）交货安装期：自合同签订之日起 45 日历天。
（3）质保期：本项目的质保期为整体验收合格后 2年。
2、结算方式：
（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。 
（2）付款方式：①乙方交付全部货物并完成安装，经甲乙双方验收合格，乙方将相关质量证明文件及供应产品（乙方为产品代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付,经财政投资评审完成后，依据财政投资评审审定的价款甲方向乙方一次性付清；②付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。 
3、运输、安装、调试要求：
（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。 
（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。
（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 
（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 
（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任
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