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包头北方创业有限责任公司
二O二四年六月





第1部 邀请函

现对包头北方创业有限责任公司交叉杆智能扳机改造项目进行询价，诚邀有资质的单位前来参加报价。
本次询价按照程序公开、竞争公平、授标公正和诚实信用的原则，严格按《中华人民共和国招(议)标投标法》及国家有关规定执行。
询价编号：BFCY2024－06－JCGZNBJGZ
供应商资格要求：
资格要求：具备承担本项目能力的独立法人或其他组织。
截止时间：2024年7月2日（周二）上午8:30   
[bookmark: _GoBack]评标时间：2024年7月2日（周二）
评标地点：一机集团车辆大厦经营管理部
详细地址：包头市青山区兵工路车辆大厦
项目联系人：刘文智
电    话：（0472）3116375

第二部分 招标文件

一、改造设备名称、数量及用途
1、改造设备名称：交叉杆智能扳机
2、数量：1台/套
3、用途（与改造前相同）：用于新线转向架线交叉支撑组装工位交叉杆端头螺栓的紧固。
	序号
	项目
	K6型转向架
	DZ1型转向架

	1
	螺栓扭矩（N·m）
	675～700
	675～700

	2
	螺栓
	QCZ85A-70-02
螺栓M24×140
	QCZ85A-70-02
螺栓M24×140


二、设备现状
1、设备于2021年安装使用，整体完好，各项功能良好，能够满足生产线交叉杆螺栓组装要求。
2、设备总体结构为地面滑动轨道，主要包括电气控制系统、底座滑动机构、拧紧机构、支撑装置、地面轨道及标定装置。设备地面铺设轨道，底座滑动机构放置在滑动轨道上，支撑装置安装在底座滑动机构正中位置，拧紧机构与支撑机构连接。设备布置在交叉杆工位两侧，各配置1套拧紧机构，设备沿转向架生产线纵向滑动到交叉杆端头螺栓拧紧位置；拧紧机构由控制系统集中控制、判断、打印交叉杆螺栓紧固结论，且各拧紧机构能够单独操控。
3、电气控制系统为专用智能扳机控制系统，由山东同力达智能装备有限公司开发。
[image: ][image: ]4、底座滑动机构支撑装置、拧紧机构、地面轨道及标定装置均为非标装置。
5、设备基本配置
	序号
	设备、工装名称
	设备型号/精度
	数量
	产地

	1
	控制系统
	控制柜总成
	1800×650×700
	1台
	山东同力达
（电气元件：施耐德）

	
	
	伺服系统
	——
	2套
	松下

	
	
	15寸液晶一体化工作站
	PPC-L157T
	1套
	台湾研华

	
	
	轴控单元
	——
	2件
	山东同力达

	
	
	传感器
	800N.m
	2件
	北京航天部701

	
	
	软件
	ZZB-800DBC
	1套
	山东同力达

	
	
	主电缆
	——
	2套
	德国缆普

	
	
	启动按钮
	AB1M-M1R
	2件
	日本和泉

	
	
	其他配件
	——
	1套
	山东同力达

	2
	执行系统
	伺服电机
	——
	2台
	松下

	
	
	拧紧轴
	ZZB-800DBC
	2台
	山东同力达

	
	
	专用板套
	——
	4件
	山东同力达

	
	
	打印机
	HP 1007
	1台
	惠普

	
	
	地面行走小车机构
	——
	2套
	山东同力达

	
	
	其他配件
	——
	1套
	山东同力达

	3
	标定仪
	NJ-800型扭矩标定仪
	精度≤±0.3%
	11
	山东同力达


6、设备主要技术参数
	序号
	项目
	改造前参数
	改造后

	1
	总功率
	2KW
	2KW

	2
	电机功率
	0.75 KW
	0.75 KW

	3
	扭矩控制精度
	≤±3%
	≤±3%

	4
	空载转速
	0～24 rpm
	0～24 rpm

	5
	拧紧机拧紧力矩
	200N.m～800N.m
	200N.m～800N.m

	6
	A/D转换精度
	0.1%
	0.1%

	7
	组合轴数
	单轴
	单轴

	8
	标定仪精度
	≤±1%
	≤±1%


三、改造内容及总体要求
（一）改造内容
1、将设备由地面滑道型式改造为门式吊挂滑动型式，改造后拧紧机构能够升降和沿门框方向移动，能够适应不同高度的交叉杆螺栓紧固，且升降、移动灵活可靠。
2、两套门式框架分别位于转向架组装焊接生产线交叉杆组装工位两侧，门式框架与生产线总体呈平行状态。门式框架上横梁配有滑动轨道，能够有效、灵活的保证拧紧机构吊挂装置沿上横梁轨道移动。
3、改造方案基本要求，交叉杆智能扳机门式吊挂滑动机构由4根L型立柱、2套滑轨、2套吊挂机构及2套平衡器组成，4根L型立柱分别固定在转向架两侧，用于支撑固定滑轨，吊挂机构与滑轨连接，吊挂机构与拧紧机构连接，平衡器用于平衡拧紧机重量，保障拧紧机吊挂时处于水平状态。
4、设备其它部分原则上不进行改造，能够利用的要充分利用。
（二）改造总体要求
1、设备改造后的功能及拧紧精度与改造前一致，适用产品的种类与改造前一致（具体见设备用途），如有不一致内容，应按改造前设备参数及功能进行恢复。
2、投标方应认真实勘招标方现场，制定详实的投标方案，保证设备改造后能够满足新线转向架交叉杆组装螺栓的紧固，保证改造设备与转向架组装焊接生产线的匹配，合理确定门式吊挂机构间距和高度，保证设备与转向架组装焊接生产线的交叉杆组装胎工作高度及工作范围相匹配，不得与生产线发生干涉，不得与产品及其它设施发生干涉，不得影响生产线正常传输。
3、设备改造部分结构设计合理，操作简单，易于掌握，且具有足够的刚度、稳定性和可靠性，能适应额定负荷连续工作24小时的条件下，运行平稳，无泄漏、无异声。
4、设备的改造（包括结构、机构、电器设备、保护装置、安全装置）须符合国家及行业的相关标准及《兵器行业安全生产标准化考评》。
5、投标方应具有良好的销售业绩和售后服务，投标书中应提供近2年的销售业绩。
6、设备能够与现有的标定装置匹配，如不匹配，现有标定装置改造由投标方负责。
7、涂装
7.1 改造设备的支架要求采用高质量环氧富锌漆，颜色为中黄色，色别符号：49 Y07，设备涂色按GSB05-1426-2001《漆膜颜色标准样卡》执行。
7.2 漆膜厚度不小于120μm。设备外观油漆应表面质量好、经久耐用、无脱落；面漆均匀、平整、细致、光亮、完整。漆膜的干透性、粘附力按照GB9286规定的一级质量要求进行。
8、由于投标方设备的质量问题造成的零件损坏及重大事故，投标方应承担责任及全部经济损失。
9、设备改造后的检测、标定应符合国内铁路货车行业相关规定。
10、电气系统及元器件根据改造方案可利用设备现有的系统和元器件，或根据改造方案可更新，但应保证电气系统原有功能，以及电气元器件、部件、控制系统的可靠性、稳定性、耐用性。电气控制系统、所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间，并且可方便地搬运和吊装，方便维修、更换及拆卸部件，并免费到现场提供技术支持。
设备电气系统原有功能：设备的工控机、触摸屏等预留了标准、通用以太网和USB接口，能与TPM信息化系统连接，能够与计算机、交换机、其他设备的联网，并能够根据要求提供设备状态、程序、参数、故障实时监控，便于车间管理、HMIS、ERP等信息化系统的连接。
11、设备改造内容应选用全新、优质材料制造，所选用的机械、电器组件和控制系统应符合标准化、规格化要求，容易调修和更换，便于维修，同时改造部分必须确保安全性、通用性和互换性。
12、设备配电柜可采用原有配电柜，改造中如需要改造配电柜，配电柜应达到原功能及配置。
配电柜原功能及配置：配有柜内温度调节装置，能够保证连续22小时正常工作，柜内温度恒定，配电柜的防护等级为IP54以上。
13、设备改造的零部件、紧固件应采用公制标准。
14、设备在安装、调试时所发生费用及物资由投标方负责。
15、签订合同前提供有效的基础图（应盖合同章）。
四、技术规格及其它要求
1、设备主要技术参数
设备改造后与改造前技术参数应一致。
2、配置要求
2.1设备改造的主电缆不得低于改造前的配置。
2.2设备门式框架、滑轨及升降机构采用国内知名优质品牌。
3、设备使用环境
3.1供电状态：工作电压：AC220V（±15%）   频率：50Hz（±2%）
3.2环境温度：-5℃～45℃
3.3相对湿度：≤95%
3.4气压：0.4 MPa～0.6MPa
4、设备安全、职业健康、环保方面作如下要求
4.1 安全方面
（1）设备的所有电器、电源不得以金属结构及金属外壳作为电源的一级。
（2）设备所采用的电控开关、开关柜、保护箱、电阻器及限位开关等电气控制应符合IP44防护等级标准。
（3）设备控制台在明显位置应设置有急停按钮，急停按钮方便操作；设备的机械和电器具有可靠的连锁、互锁、软硬限位、短路、漏电保护装置。
（4）设备所用按钮、限位开关、感应开关、传感器等均采用24V安全电压。
（5）设备各部位应设有可靠的安全保护、保险措施，以防误操作或其它事故发生时伤及操作人员和损坏设备；跨越地面通道或人员上方应装设护网（板），且安全可靠。
（6）设备应采用“三相五线”制，电器等相关附件由中标厂家根据现场情况提供并负责安装调试。设备金属结构及所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电情况可靠接地。
（7）设备门式框架高度合理、安全可靠，且设有锚定钩，拧紧机构或升降机构配有相应的锚定圈，保证拧紧机构能够方便、有效锚定。
（8）设备改造部分可接触部分应无尖棱、尖角、突出等缺陷。
4.2 职业健康方面
（1）设备改造部分制造及使用应符合GBZ1《工业企业设计卫生标准》相关要求。
（2）设备在无其它外部噪音的情况下，运行时在地面测量设备工作噪音不大于80dB。
4.3 环境保护方面
（1）设备安装、调试、作业过程中不得产生烟尘、噪音、高温等职业病危害，不得产生废气、废水、废渣等污染物。
5、精益要求及对策
5.1设备须在-20℃～40℃环境温度下，保证运转平稳。额定负荷下能够连续工作20小时，各部温升不超过允许范围，运转过程无异常噪音。
5.2设备应具有足够的刚度、强度和抗冲击性能，具有较好的稳定性和可靠性，所有管线路排布必须整洁美观，线路不得有漏电现象，符合现场管理及目视化要求。
6、关键元器件应提供制造厂家明细，并注明价格，分项报价，计入总价。
7、投标方需到现场充分了解设备生产过程及生产场地、平面布置等具体情况。
8、投标方须提供附件清单，备品备件及易损件清单。
五、设备验收标准及人员培训
1、技术培训内容：投标方应负责对招标方的技术人员、操作人员、维修人员进行设备的运行、操作、维护及修理等技术培训。培训内容包括设备的操作、日常电气维护等，培训直至能独立操作设备为止。
2、参加人数5人，培训一般不少于3个工作日（可结合安装调试过程进行）。
3、终验收：终验收在买方进行，在安装调试符合要求后进行。设备正常运转后，进行试运行和性能试验，终验收按照生产厂商编制买方认可的验收大纲进行。性能试验符合要求后连续运行15个工作日，设备运转无异常情况，满足使用要求视为终验收通过。设备终验收合格以双方代表签字为准，签字之日起计算质保期。
4、技术培训费用由投标方负责。
5、设备安装、调试所需工具、物资等由投标方自带。设备安装、检测、标定所需费用由供方负责。用户只指定电、风、水等接口，设备的能源接入所需材料和安装由投标方负责。
六、售后服务要求
1、产品质保期限：设备改造部分质保期机械部分为一年、电气部分为二年，自安装、调试，用户验收合格签字之日算起，在质保期内实行“三包”服务。
2、在质保期内，设备在买方出现的故障，生产厂商自接到服务通告后，8小时内做出响应；对用户不能自行解决的问题，生产厂商人员应在24小时内到达用户现场。质保期后厂商对设备实行终身有偿服务。
3、质保期内由于设备投标方设计、制造、运输、安装及调试原因造成的零部件损坏，投标方须无偿予以更换并重新计算质保期。
4、由于招标方操作不当或误操作造成设备损坏及其它故障，生产厂商须提供备件并进行更换，合理收费。
5、质保期满后，投标方仍应对招标方提供优惠的技术支持和备件供应。
七、提供文件要求
1、设备改造部分总图及全部装配图：三套
2、设备安装图：三套
3、设备改造部分机械原理图：三套
4、设备改造电气原理图：三套
5、设备电气接线图：三套
6、易损件清单：四套（厂家自制非标易损件提供图纸）
7、备品、备件清单：三套
9、合格证：一份
10、在提供技术文件的同时，应提供相应技术文件的电子文档，图形文件采用DWG格式，文本文件采用WORD文档，以光盘形式提供（四套）。
八、包装及运输
1、包装箱应用全新坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于陆运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。
2、运输方式：陆运，由投标方负责，运费（含保险）应单独报价且计入投标总价之内。
九、设备供货周期：自中标通知下发之日起50日历天内设备到货，设备到货后25日历天内安装调试结束具备验收条件。中标通知下发后25日历天内完成技术协议、合同的签订，签订技术协议前完成招标方组织的技术方案评审。
十、交货地点：内蒙古第一机械集团股份有限公司北方创业公司新线转向架厂房中跨，见附件1。
附件1：设备平面布置图
[image: ]

第三部分  投标方须提供的资料

1.附件响应文件格式包含的相关资料。
2.第二部分招标文件要求的相关资料。
3.评分标准涉及的其它资料。
4.投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
5.投标人必须在中国兵器采购电子商务平台（阳光七彩）询价交易模块注册，报价（报价有效期不少于60天），并且投标文件作为投标附件上传，投标文件所附证书证件应为原件扫描件。投标截止时间前，投标单位将投标文件纸质版（一正二副，必须密封）交或邮寄（需在邮件外侧标注项目名称）北方创业公司（车辆大厦709室）。

第四部分  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的各种费用自理。

第五部分 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

第六部分 付款方式

合同签订后预付30%，设备试运行出具诊断报告后继续调试前付30%，设备终验收后付30%，质保期满付10%。

第七部分 评标办法

一、开标程序
北方创业公司按公司相关文件规定将组成评标小组，评标小组对投标文件进行评审打分。投标单位无需现场应标，单投标书中应留有项目负责人联系方式。
[bookmark: _Toc534284037]二、评标
1、评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
2、评标程序
评标委员会根据投标书对投标人资质、综合实力、价格进行审核。
在评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以邮件（扫描件）或传真方式进行，原件随后邮寄北创公司。
3、评标方法
本项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照《评标细则》进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先。
[bookmark: _Toc89874400]4、评标细则
	序号
	内容
	评审因素
	分值
	评标标准说明

	1
	价
格
评
议
（35）
	投标报价
	35
	评标基准价=【各有效投标人的投标报价之和/有效投标人个数 (去掉一个最高值和一个最低值,少于五家时不去最高最低值)】
偏差率(∣P∣)=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价
（1）当投标报价等于基准价得30分；
（2）各投标人投标价比评标基准价每高1%（含1%，不足1%按1%计)扣0.5分，最多扣5分；
（3）投标报价比基准价每低1%（含1%，不足1%按1%计)加0.5分(小数点保留2位)，最多加5分。

	2
	商
务
评
议
（10）
	同类货物销售业绩
	4
	近三年有同类货物销售业绩的有一项得1分，若同类产品在铁路货车行业有销售业绩的，有一项得2分；最高为4分。（以合同或中标通知书为准）

	
	
	企业财务状况
	1
	供应商提供以近三年度经审计的财务报告（包括财务审计报告正文、利润表、资产负债表和现金流量表），未提供或提供资料不齐全的得0分。

	
	
	资信证明
	1
	供应商提供有相关评估部门或银行出具的注明资信等级的证明，未附按0分计。

	
	
	生产厂家质量认证
	1
	供应商提供有效的质量体系认证证书的得1分，无效或者未提供的不予得分。

	
	
	付款条件
	3
	合同签订后预付30%，设备试运行出具诊断报告后继续调试前付30%，设备终验收后付30%，质保期满付10%。
响应得3分，不响应得0分。

	3
	技
术
评
议
（55）
	投标方案设计合理性、可靠性和适应性
	25
	方案设计合理，满足招标技术文件中的典型产品紧固要求，适配现有生产线结构及改造设备相关参数和结构，操作便捷，安全性、可靠性高，对招标技术文件要求的要有典型的实际应用效果或案例进行支撑。
1、投标方方案设计合理，满足招标技术协议中的相关参数及要求；操作性便捷，安全性、可靠性高；满足招标方交叉杆组装紧固要求，能够完全匹配招标方现有生产线，并具有在铁路车辆行业或相关领域应用的成熟业绩，总得分11-20分。
2、投标方方案设计合理，各项性能指标基本满足招标技术协议中的相关参数及要求，操作性、可靠性好，满足招标方交叉杆组装紧固要求，但无铁路车辆行业或相关领域应用的成熟业绩，得6-10分。
3、投标方方案设计一般，各项性能指标与招标技术协议中的相关参数及要求有差距，得0-5分。
投标方方案具体评分：（1）投标方案说明详细、设计依据充分，设备结构操作便捷，且安全性好、可靠性高，与招标方典型产品和生产线结构匹配合理，得0-10分。（2）设备在铁路车辆行业或相关领域同类结构产品中得到应用，客户评价良好，得0-10分。
（3）投标方对改造设备的各项技术熟练掌握，得0-5分。
4、供货周期满足招标技术文件要求得5分，每延时1天减1分。

	
	
	产品配置
	7
	设备改造选型在行业认知程度较高且配置齐全先进，主要部件采用市场认可度较高的国际国内知名品牌，性价比良好，便于采购，得6-7分；其余根据设备选型及配置情况等综合评议，递减得分3-5分；综合评议最差得0-3分。

	
	
	对招标文件技术标准和要求的响应程度
	15
	完全响应招标文件要求，投标文件相对招标文件的设备技术要求高于招标文件的技术要求，得10-15分；投标文件相对招标文件的设备技术要求没有偏离招标文件的技术要求，得6-10分；基本响应招标文件要求，投标文件相对招标文件的设备技术要求有轻微偏离，得2-6分；偏离较多、主体技术要求不响应招标文件，得0分。

	
	
	售后服务
	5
	投标文件中对安装、调试、验收及售后服务有针对性的论述，且保证措施较为完善，售后服务体系健全，售后服务满足或优于招标文件要求得5分，其余经综合评议酌情扣分0-5分。

	
	
	培训
	3
	培训计划合理，有针对性。0-3分

	总分
	100





附件

响应文件格式
[bookmark: _Toc188455395]
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[bookmark: _Toc169772410]
一、报价函
采购人：
1.我方已仔细研究了（项目名称）询价采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （¥）的总报价（其中，增值税税率为      %）提供，交货期：          ， 并按合同约定履行义务。
2.我方的响应文件包括下列内容：
（1）报价函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书；
（3）商务和技术偏差表；
（4）资格审查资料；
……
响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。
3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询价采购文件的全部要求。
4．我方承诺在询价采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
5．如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照询价采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7.（其他补充说明）。
供应商：                    （单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日
[bookmark: _Toc511892531][bookmark: _Toc70229043][bookmark: _Toc89874401][bookmark: _Toc169772411]二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                                    
姓名：      性别：     年龄：     职务：        
系                  （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
    特此证明。

[bookmark: _Hlk41310092]附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件或扫描件
	法定代表人（或单位负责人）身份证（正反两面）复印件粘贴处





供应商：                   （单位公章）
                     年   月   日


[bookmark: _Toc89874402][bookmark: _Toc169772412]
三、授权委托书
本人         （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改该项目的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至本项目合同签订之日止。
代理人无转委托权。


供应商：                           （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）
委托代理人：                          （签字或盖章）

      年     月     日
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
	法定代表人（或单位负责人）身份证（正反两面）复印件粘贴处

	委托代理人身份证（正反两面）复印件粘贴处


（法定代表人（单位负责人）签字的不需提供）

[bookmark: _Toc511892533][bookmark: _Toc39479100][bookmark: _Toc511892536][bookmark: _Toc70229045][bookmark: _Toc89874404][bookmark: _Toc169772413]
四、商务和技术偏差表
	序号
	询价采购文件要求
	响应文件响应情况
	偏差说明

	1
	付款条件
	
	

	2
	供货周期
	
	

	3
	……
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	







[bookmark: _Toc70229046][bookmark: _Toc511892537][bookmark: _Toc89874405][bookmark: _Toc169772414][bookmark: _Toc70229047][bookmark: _Toc89874406]五、响应货物主机及标准附件分项报价表

	序号
	名称
	规格
	制造厂家
	国别
	价格
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc70229051][bookmark: _Toc511892539][bookmark: _Toc89874407][bookmark: _Toc169772415]
六、资格审查资料
[bookmark: _Toc511892540][bookmark: _Toc70229052][bookmark: _Toc169772416]（一）基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	设备制造商名称
	

	主要产品
	

	备注
	


（1）供应商为企业的，提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
[bookmark: _Toc70229053][bookmark: _Toc511892541]（2）供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。
[bookmark: _Toc169772417]
（二）近年完成的类似项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	项目概况及供应商履约情况
	

	备注
	


[bookmark: _Toc70229054][bookmark: _Toc511892542]供应商应提供该项目的合同复印件或中标通知作为业绩证明材料。 
[bookmark: _Toc169772418]
（三）正在供货和新承接的项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价
	

	项目概况及供应商履约情况
	

	备注
	


供应商应提供该项目的合同复印件或中标通知书作为业绩证明材料。 
[bookmark: _Toc169772419]
（四）财务审计报告
[bookmark: _Toc169772420]
（五）资信证明（银行出具的）
[bookmark: _Toc169772421][bookmark: _Toc511892546][bookmark: _Toc70229057][bookmark: _Toc89874408]
（六）体系认证证书
[bookmark: _Toc169772422]
七、供应商技术资料
1. 技术方案论述(包括但不限于响应设备的整体设计方案、技术性能指标的详细描述及配置明细。)
1. 技术支持材料。
1. 技术服务和质保期服务计划


提醒说明

投标方应严格按照询价文件中《响应文件格式》编制投标文件，避免投标文件无效，响应文件格式中特别注意以下内容：
1、文件格式中“（单位公章）、（盖单位章）”需“加盖单位公章”
2、文件格式中“（签字或盖章）”需 “手签或盖章”，“打印”无效。
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