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参照SH/T1627.1-2014，透明液体，无悬浮物，第三类易燃液体，有效期12个月。
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表13  C2H3N的检测项目及合格判据及分析方法 %（m/m）
	序号
	指标名称
	指标

	
	
	优等品

	1
	外观
	透明液体，无悬浮物

	2
	色度（Pt-Co），号 ≤
	10

	3
	密度（20℃），g/cm3
	0.781～0.784

	4
	沸程（0.10133MPa下），℃
	81.0～82.0

	5
	酸度（以乙酸计）/（mg/kg） ≤
	50

	6
	水分/%                  ≤
	0.03

	7
	总氰（以氢氰酸计）/（mg/kg）≤
	10

	8
	氨/（mg/kg）            ≤
	6

	9
	丙酮/（mg/kg）          ≤
	25

	10
	丙烯腈/（mg/kg）         ≤
	25

	11
	重组分（含丙腈）/（mg/kg）≤
	500

	12
	铜/（mg/kg）              ≤
	0. 5

	13
	铁/（mg/kg）              ≤
	0. 5

	14
	纯度/%                   ≥
	99.9

	供方分析检测频次：每批检测，检测所有指标。



