3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：大模型笔录精简系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	大模型笔录精简系统
	1、系统采用B/S架构设计，支持法官或书记员灵活使用系统账号及密码登录系统，可查看名下的已开庭案件列表。
▲2、系统针对案件上传的原始音/视频，支持进行语音识别全文转写。为保证用户所听即所见，识别过程中引擎支持≥200种主流方言免切换识别，最后会生成一份高质量的全文笔录，方便用户进行查阅。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲3、系统支持庭审音频/视频播放并提供灵活的播放控制功能，支持自由调节音视频播放速度（包括但不限于0.5X、0.75X、1X、1.25X、1.5X倍速播放）、快进快退（包括但不限于快进5秒±10%、快退5秒±10%）、支持从慢速逐帧回顾到快速浏览等多种倍速选项，满足庭后精准案件复盘、证据核查等多样化场景需求，让庭审过程回溯更加高效、便捷，有效提升信息处理效率。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件，并提供产品截图）
4、系统支持原始笔录二次编辑，用户将鼠标光标移至原始笔录文本，界面展示编辑按钮，支持用户对原始笔录进行内容扩充和调整，支持对发言角色名称进行一键更新替换，从而快速修正语音识别转写的错误信息。
▲5、系统基于笔录场景深度训练的规整大模型，对语音识别全文笔录进行自动化规整，规整时支持根据原文进行智能归纳、总结、修改，生成一篇与原文意思相近、描述更书面化的全新规整笔录，便于用户进行笔录查阅和判决文书制作。系统规整范围包括但不限于：格式规整：自动纠偏错别字和标点符号；无效语句删除：剔除口语词、重复词以及案件无关信息；多轮精简：对发言内容进行归纳，对多轮对话进行总结整合；（提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲6、系统支持显示笔录规整的过程，并支持对新增、删除内容进行标识区分，具体用灰色等浅色字体和横线或删除线标注删除内容，用浅黄等显眼的底色标注系统智能补充内容，从而方便用户快速对比规整前后笔录，并查看系统做了哪些内容改动。（提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件，并提供产品截图）
7、系统支持对规整后的笔录内容进行二次编辑。可调整规整笔录的加粗、斜体、删除线、字体、字号、文本颜色、背景底色、段落格式、对齐方式等。
8、系统支持对规整笔录进行模糊查找操作，并提供单条替换或全局批量替换功能，可将检索内容快速置换成指定文本。
▲9、系统支持将原始笔录与规整笔录左右分屏展示，一侧展示音视频和原始笔录，另一侧展示规整笔录，可一屏查阅两种笔录。（提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件，并提供产品截图）
▲10、系统规整完成后，用户可根据规整笔录生成情况和实际需求，对原始笔录进行重新规整，在重新规整过程中，系统支持随时中断，查阅规整详情。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲11、系统搭载智能检索功能，支持用户凭借关键词进行精准搜索。支持核心法律术语、当事人名称，或通过关键事件表述等关键词定位至关联笔录内容。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲12、系统支持高频标签索引功能。系统根据高频标签，包括但不限于：当事人姓名、争议焦点、法律条款、法庭调查、起诉状、答辩、举证、质证、发问、法庭辩论，可瞬间定位至与之关联的笔录段落，实现从标签点击到内容呈现的无缝衔接。（提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
13、系统配备角色检索功能。用户选定特定角色（如审判长、原告、被告、代理人等），即可一键精准定位并快速呈现该角色在庭审过程中的全部发言内容。通过角色维度的高效筛选，避免信息混杂。
14、系统支持对原始笔录、音/视频文件、规整笔录进行一键导出，方便用户进行深度分析、存档或分享。
▲15、原始音/视频-语音转写效率：系统基于案件上传音/视频进行语音转写，系统平均每分钟可转写≥50分钟音频。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲16、规整笔录生成效率：系统基于原始笔录生成规整笔录，系统平均每秒钟可规整≥100字。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
★17、由于系统录入限制，本项标的实际单位为“年”。


标的名称：开庭公告系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	开庭公告系统
	★1、支持与本院智慧法庭系统对接，实现法庭排期信息和法庭开庭状态的同步；（供应商提供对接承诺函，格式自拟）
2、支持在大屏端通过列表或者模块化展示开庭公告信息；
3、支持公告信息动态滚动展示；
4、支持后端对公告信息自动发布和用户的管理。


标的名称：智慧法庭管理平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	智慧法庭管理平台
	1、庭审回溯：支持法官/书记员对已庭审案件的音视频录像进行统一回溯。
2、音视频笔录三同步：庭审回溯系统在庭后可回溯庭审过程，支持音频、视频、文字三同步回溯。可快速定位笔录位置，回听之前的庭审音视频，辅助修正记录内容。
▲3、关键词搜索：支持搜索庭审环节关键词（如法庭调查阶段、法庭辩论等）实现笔录分段查看，同时可搜索任意关键词快速定位笔录位置。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲4、关键要素展示：通过对笔录进行文本分析获取实体要素，自动提取如金额、日期、时间、百分比等实体的要素内容，便于法官快速定位笔录、回顾案情。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲5、角色智能筛选：系统支持将笔录内容按照角色进行筛选、提取。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲6、庭中标记查看：针对庭审过程中法官对笔录做的标记等，庭后可通过笔录标记模块对庭中的标记信息进行一个快速的定位和查看。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
7、笔录精标：无书记员开庭模式下，提供笔录精标服务，由精标人员完成笔录精标工作，完成后法官即可查阅、下载庭审笔录。
8、庭审直播：直播列表中展示正在开庭的案件缩略图，可通过案号、案件名称、审判人员姓名关键字进行搜索。点击缩略图区域可进入案件视频播放页面，并可对直播的视频调整音量、最大化播放。
9、数据中心：统计并可视化展示开庭数据，支持按时间、单位、法庭进行筛选，支持法庭开庭数据下载。
10、案件排期：支持从第三方排期系统中同步拉取排期信息并展示，也可支持书记员手动新建案件排期。
11、互联网开庭短信通知：针对已经排期的案件，可向诉讼参与人发送短信通知，告知其互联网开庭的时间及参与庭审的方式等信息。
12、示证管理：法官和书记员可查看互联网开庭的诉讼参与人在庭前上传的证据材料，提前了解相关信息。
13、查看法庭排期情况：支持查看本法院所有法庭的排期情况，便于找到合适的法庭进行排期。
▲14、一键修改排期、开庭模式：针对非今日、已过期的排期，可以一键修改开庭时间等信息，快速开庭；针对本地开庭，当事人无法到庭或临时增加线上庭审参与人，可支持将本地开庭修改为互联网开庭（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）


标的名称：统一运维模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	统一运维模块
	1、提供结合应用成效、系统建设情况、服务实况、法庭实况、数据检索等统一布局的可视化页面，为了方便数据检索和快速定位，支持语音指令进行交互。
2、应用成效数据展示，为了方便对比不同区域的应用成效，支持以同一页面以地图方式展示各类应用成效数据，展示各个应用维度的排行数据，包括但不限于辖区法院或庭室的案件数量、开庭数量、庭审时长、语音转写次数、笔录精简数量等常用指标；展示开庭动态数据，包括但不限于本地开庭、融合开庭、有书记员开庭、无书记员开庭等常用开庭模式。
3、法庭建设情况，提供法庭建设数量、当前在线法庭数量、今日活跃法庭数、视频存储数据等常用建设情况指标的可视化展示。
4、法庭监控实况，提供所有法庭的实况展示，包括但不限于法庭状态、当前开庭状态、异常情况等。支持一键下钻到对应异常法庭进行快速处置。
5、数据检索和统一纳管：为了方便数据检索，支持本月、本季度、本年以及自定义区间等常用检索方式来定位页面数据区间。为了方便不同法院的数据统一纳管，支持同一页面内通过法院名称快速定位数据范围。
6、语音指令交互：支持语音指令进行数据检索，包括数据区间方式、法院名称方式快速框定数据区间，更新可视化运维中心内容。
7、法庭管理：提供辖区内所有法庭的统一管理功能，为方便直观浏览所有法庭排期和在线状态，支持卡片式平铺所有法庭快速一览关键信息。为便于动态管理法庭优先级，需要同步展现本庭排期情况、开庭状态、设备状态。为便于查看法庭细节，需支持一键下钻到单个法庭管理页面进行更详细的管理。为方便远程集中运维，需支持在法庭管理页面一键巡检所有法庭。
8、法庭设备管理：提供法庭内所有设备的统一管理。支持对所有设备的电源状态监测管理，支持对所有网络设备的网络状态监测管理，如庭审主机、摄像机、音频处理器、智能媒体主机等。支持对庭审主机/云庭审控制终端/云庭审主机等核心设备的电源、网络、存储、心跳等核心指标的全面监测管理。
9、一键巡检：提供对辖区内法庭一键巡检功能。支持服务端服务状态自动巡检，包括光闸等核心网络设备带宽状态巡检，支持单庭、单家院、两级院等辖区内法庭内所有设备的电源状态、网络状态、音视频信号是否正常、心跳状态、存储空间等关键信息的一键自动巡检。
10、法庭预监管理：提供所有法庭的所有视频信号的树形结构统一展示，支持不同布局的统一上墙预监管理。支持不限于常见的单画面、四分屏、九分屏、十六分屏等画面布局，可灵活加载法庭预监画面信号。


标的名称：陪审员交互终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	陪审员交互终端
	1、具备开/关机按键、信号切换键、USB接口等，支持通过结构件对按键或接口实现对庭审终端进行开关机处理、移动介质读写、显示信号切换等功能；
2、支持对庭审系统进行反向操作，包括庭审系统启动，开闭庭，证据材料提取，笔录调取；
3、显示需适配法院庭审客户端，能完整呈现客户端全部界面；
4、包含一体触摸屏：≥27英寸，分辨率≥2560x1080，显示比例21：9；亮度≥250cd/m2；屏体厚度≤22mm；
5、接口至少包含：HDMI ，USB；
6、支持十点触摸、配备电容触摸笔，只需拖动或者双击窗口，即可排布窗口。
★7、须配合法庭操作台厂家进行嵌入式安装。



标的名称：智能语音识别庭审客户端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	智能语音识别庭审客户端
	1、案件号资料绑定：系统支持案件资源和案件号绑定，多次开庭案件，通过首页案件号搜索打开，案件资料会同步获取，新建开庭上传的资源在下次打开案件也可以查看。通过案件号绑定案件资源，案件资料随案同步，无需再次上传训练，减少操作，提高转写效果。
2、案件模板导入：通过导入庭前准备的模板（支持doc/docx格式），延续书记员之前的记录习惯，可减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率。对于修改后的笔录，书记员可以保存到模板库，以供下次开庭直接使用。
▲3、个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）可能会出现错误的情况，在书记员客户端软件界面上提供个性化词库添加的功能，书记员将所遇到的个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果。（供应商需提供系统软件功能截图证明）
▲4、多角色区分识别：支持配置法庭麦克风对应的陈述人角色信息，从而可以实现在庭审过程中区分多角色的说话内容分别进行识别，已保证开庭后转写结果与当前说话人角色相绑定。（供应商需提供系统软件功能截图证明）
5、 麦克风自主配置：支持书记员直接在客户端修改麦克风。在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化，永久有效；另外支持一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。
6、庭审摘要笔录和全文笔录：系统记录的笔录内容根据使用方式的不同分为摘要笔录和全文笔录，摘要笔录会记录当前操作者的笔录内容，而全文笔录则会记录所有人的语音转写内容，在当前操作者的摘要笔录停止转写时，全文笔录的这部分内容则会置灰。
7、庭审笔录智能修正：针对庭审转写存在的错误笔录，书记员通过庭审客户端软件可以进行实时修订、保存，并且支持word的文档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。
8、庭审信息语音播报：对于开庭需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容，能够通过客户端软件由系统进行自动播报，并且支持播报速度的人工调整。
▲9、导出/打印：书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的笔录导出为Word文档，也支持在客户端中直接进行打印操作。（供应商需提供系统软件功能截图证明）
10、笔录电子签名：系统提供电子签名功能，触发原被告签名版，原被告签名信息传输到客户端，客户端加密保存签名内容，在笔录打印时将笔录签名打印到笔录文本中，从而提升现场的效率，并最大程度实现庭审无纸化要求。
11、要求智能语音识别庭审客户端的底层支撑能力平台（智能语音能力平台可以与语音识别庭审客户端为不同品牌型号）满足如下能力要求：
11.1、方言识别种类≥15种（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
11.2、采用MOS方法评测，中文语音合成自然度≥4.5分。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
11.3、支持实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率≥99%；（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
11.4、支持四川方言实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率≥92%。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
★11.5、为确保系统兼容性、稳定性以及对现有投资的保护。本次所采购的产品须能与上级人民法院现有智能语音系统无缝对接，供应商需提供承诺函，承诺函格式自拟。


标的名称：智能媒体主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	智能媒体主机
	1、音频输入：频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)；动态范围：最高92dB，A计权；噪声级别：不高于-92dB，A计权；阻抗：不低于20kohm；输入电平：不低于+4dBu；可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）；
2、音频输出参数：频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）；动态范围：最高92dB，A计权；噪声级别：不高于-92dB，A计权；阻抗：不低于470ohm；输出电平：不低于+4dBu；
3、接口默认数字音频参数：采样率：16k/48k；位深：不低于16bit；通道：不少于12通道；光纤同步接口：不少于input*1，output*1


标的名称：云庭审控制终端（二）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	云庭审控制终端（二）
	1、采用LINUX或其他系统开发。
2、视频编解码：支持≥4K60视频编解码；支持≥4路1080P60编码，同时≥4路1080P@60解码；或者≥8路1080P@30编码和≥8路1080P@30解码；
3、音视频协议：音频至少支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流，视频至少支持H.264HP、MP、BP，H265MP；
4、显示终端：内置视频分割功能，至少可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加
5、编解码率：最大16路1080P编解码，每路512Kbps~16Mbps
6、音频输入：≥8路凤凰端子输入（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）、≥4路HDMI内嵌音频输入
▲7、音频输出：≥4路line out音频输出、≥2路100W@8欧姆的数字功放输出，≥2路HDMI内嵌音频输出；（供应商提供清晰产品接口图片佐证）
8、支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式
9、视频输入：≥4路HDMI输入接口，≥16路IP网络摄像机输入；
10、视频输出：≥2路HDMI输出接口；
11、音频处理：支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)
12、视频处理：至少支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节
13、通讯协议：至少包括SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、TCP、UDP、NTP、RTP、RTCP、Telnet、TLS；
▲14、网络接口：≥1路WAN口，≥5路LAN口；其中≥4路网口支持PoE供电。（供应商提供清晰产品接口图片佐证）
15、混音功能：同时支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音
16、中央控制：支持一键式中央控制：至少包括开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制等；
17、环控接口：≥3路RS-232/485接口、≥1*RS232/RS485 DEBUG、≥2路RELAY、≥2路I/O、≥2路红外IR
18、录播功能：支持作为录播分发端和客户端，≥4路本地录制码流（或者≥录制1路4K画面），录播文件格式支持MP4，支持U盘自动拷贝，U盘系统强制升级并恢复初始化配置，支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除）
19、内置硬盘：配备≥一块2TB的3.5英寸监控级硬盘；
20、网络通信：支持≥4路音频混音播放，支持网络休眠和唤醒，一键式开关系统
21、维护功能：支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、恢复出厂设置、软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、Telnet远程调试、远程运维管理
22、安装方式：≤1U标准19英寸机柜安装


标的名称：一键开闭庭控制
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	一键开闭庭控制
	1、可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，庭审主机配合使用。


标的名称：高清云台摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	高清云台摄像机
	1、全高清图像：采用1/2.8英寸≥200万像素高品质图像传感器，分辨率≥1920x1080，输出帧率≥60帧/秒。
2、多种光学变倍镜头：具有≥12X光学变倍镜头。
3、支持自动聚焦技术：自动聚焦算法可使镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
4、至少使用低噪声CMOS，使用包含2D、3D降噪。 
5、多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN（POE功能）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。
6、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持≥1920x1080分辨率60帧/秒压缩；
7、音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码至少支持8000采样频率
8、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
9、控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。
10、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
11、静音云台：采用步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。
12、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。
13、多预置位：支持≥255个预置位。
14、遥控器：支持红外遥控器


标的名称：4K摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	4K摄像机
	1、采用 1/2.5 英寸、≥ 800 万像素的 UHD CMOS 传感器，可至少实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。
2、≥71°广角镜头 + ≥12x 光学变焦。
3、支持AF 自动聚焦算法：搭载自动聚焦。
4、单目人形跟踪算法：内置 AI 人形识别算法，可实现对单目人形目标的稳定跟踪拍摄，确保目标始 终位于画面中央。
5、支持 Tally 灯：搭载小型信号灯，实时显示当前摄像机处于直播、预览还是未使用状态，方 便主持人和摄影师及时了解摄像机工作状态，并随时切换导播。
6、AAC 音频编码：支持AAC音频编码，可接入麦克风等外设提供音频处理服务，音质清晰均衡。
7、远程控制：支持通过 RS232，RS485、网络以及 USB 接口对摄像机进行控制。
8、本地存储：支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制，快速完成直播 录播操作。
9、丰富的接口：支持 HDMI、3G-SDI、RS232、RS485、USB3.0、LINE IN、LINE OUT 以及 网络接口，可连接各类会议外设使用，更加灵活易用。


标的名称：桌面麦克风
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	桌面麦克风
	1、换能方式：电容式
2、频率响应：40Hz-18kHz
3、指向性：超心型指向
4、输出阻抗：≥75Ω
5、灵敏度：不小于-45dB
6、最高输入音量：不高于135dB声压
7、动态范围：109 dB，1KHz
8、信噪比：≥70 dB
9、供电电压：支持幻象+48V供电
10、咪管长度：不低于200mm
11、单支话筒重量：≥0.6kg
12、其他特性：包含带铁座、可以抗手机、电磁、高频干扰。


标的名称：法庭电视（二）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	法庭电视（二）
	1、显示尺寸≥65英寸，接口至少包括HDMI、USB，≥4K分辨率


标的名称：壁挂安装支架（二）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	壁挂安装支架（二）
	1、壁挂安装支持≥65英寸显示屏
2、支持伸缩、左右旋转


标的名称：电源时序器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电源时序器
	1、支持配置设备工作模式，包括：时序器模式、继电器模式，时序器模式下可以配置每通道开关的顺序和延时，继电器模式只能通过手动按键、网页后台、控制命令的方式控制每通道的开关；
2、支持通过web网页后台和设备前面板的控制按键对8个电源输出接口单独进行开/关控制，也支持对8个电源输出接口进行全开/全关控制；
3、普通防误触按键锁：防止误触操作，通过设备前面板lock按键锁定或解锁电源输出控制按键；
4、高级权限防误触网络锁：支持管理员通过登录web，配置锁定或解锁设备前面板所有控制按键功能，防止误触，必须通过管理员权限验证后才能解锁；
5、具备空气开关（过电流保护器）：小型断路器，40A，2P双极空气开关；
6、防雷：具有浪涌抑制电路；
7、全开启或全关闭时，可单独设置每个通道的延时时间，最多可延时999秒，默认1秒；
8、支持第三方平台通过网络控制设备，可远程获取输入电压、每一路输出电流、功耗、用电量、工作时长、异常告警等信息，远程开关物联时序电源管理器的输出、配置工作模式、上电延迟时间、定时开关等参数；网络远程控制接口（设备时序开/时序关）、远程电量统计接口（当前每路输出电流、当前每路输出功耗），每一路端口的运行状态；
9、支持每路电源输出电流过大过小时发出告警信息，告警电流阈值、时间阈值可配置，默认不启用；通过网络上报告警信息给第三方远程运维平台；
10、设备断电再上电后自动进入配置的预置模式，包括：全开，全关，恢复断电前状态；
11、8组定时器，可任意组合；支持配置每路输出的开关定时，循环周期可配置仅一次或每天、每周、每月循环执行等；
12、前面板1个国标5芯插座，后面板5个国标5孔插座、 3个万能3孔插座，其中后面板 8个插座可以接受控制；
13、前面板具有液晶显示屏，轮询显示设备工作信息，如：设备名称/设备型号/软硬件版本，网络信息（IP地址/MAC地址），系统日期，每通道的电流/电压/统计总电量，可监测每一路的状态；
14、前面板1个LOCK防误触锁指示灯、1个PWR总电源灯、一个LINK网络灯、1个RUN运行灯，CH1~CH8通道工作状态灯；
15、设备总负载功率6500W±2%，电压220V，单路最大输出电流10A；


标的名称：功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	功放
	1、输出功率：≥ 2*250W/8Ω；输出功率：≥ 2*350W/4Ω                                      
2、频率响应:  20Hz-20KHz，±0.5dB;总谐波失真<0.5%，1KHz，8Ω;信 噪 比： >105dB;阻尼系数:  ≥250
3、输入阻抗：支持20KΩ10KΩ;输入灵敏度：≥500MV


标的名称：音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	音箱
	1、系统类型：无源3分频系统
2、频率响应：50Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB)
3、高音：≥2*3"纸盘高音,中音：不少于1*5"纸盘中音,低音：≥1*8"(203mm)/2"(51mm音圈) 布边低音单元
4、标称阻抗：8Ω 
5、灵敏度：≥95dB SPL
6、额定功率：≥180W (AES)
7、最大声压级：118dB SPL/124dB SPL peak
8、连接插座：≥ 2插脚连接(输入)1+/1-，插脚连接（链接）1+/-至1+/-


标的名称：专网接入交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	专网接入交换机
	1、性能：交换容量≥330Gbps,包转发率≥50Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 
3、设备MAC地址≥16K，支持IPV4/IPV6双协议栈；
4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，；
5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON等管理方式；


标的名称：互联网庭审系统（内外网）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	互联网庭审系统（内外网）
	1、系统支持当事人通过windows操作系统的电脑及安卓、苹果操作系统手机登陆微信小程序参与庭审;
2、 系统支持庭审码+姓名进行身份校验登录并支持在线人脸识别，充分核实当事人身份信息。
3、系统支持庭前注意事项提醒，提前告知参与人互联网庭审规范及要求；
4、系统支持当事人在线提交证据，添加的电子证据格式支持：doc、docx、pdf、jpg、png等；
5、系统支持小程序端展示虚拟庭审大厅界面，在线当事人可点击放大查看各方屏幕。
6、系统支持本地书记员对在线当事人语音进行实时转写。
7、庭前测试：支持线下法庭与线上当事人进行庭前测试，以帮助快速确认当事人庭前签到、音视频通信情况，保障正式开庭顺利进行，测试结束不进行音视频录像数据存储。
8、实时音视频通信与权限控制：支持庭审各参与方查看他人视频内容、听到他人声音以及庭审参与人信息。支持线上当事人开庭自主控制麦克风开启/关闭、音频音量大小。
9、法庭纪律查看：系统支持当事人在庭中随时查看法庭纪律播放内容（可点击窗口右上角最小化按钮隐藏），以便规范自身行为，保证庭审的顺利进行。
▲10、识别结果查看：系统支持当事人查看庭中各角色语音转写内容。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲11、示证质证：支持当事人对电子证据进行示证，可查看法庭其他人示证的内容，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
12、笔录核对与笔录电子签名：系统支持当事人对笔录进行核对，并通过笔录文件右下角的二维码进行扫码签名。
▲13、当事人证人等候室：系统支持法官将指定人员移到“等候室”。进入等候室后，当事人或证人的麦克风和摄像头显示禁止状态，且工具栏按钮点击无效，点击识别笔录、笔录签名、示证质证无法查看。仅可最小化或关闭客户端或小程序。（供应商提供清晰软件功能截图）
14、设置中心：系统支持对页面布局、音频音量大小进行调节。
15、视频切换：支持单击任一窗口实现主页面的显示内容切换，如点击“法官”的视频框，则左侧主页面切换至法官的视频内容。
▲16、确认书签名：无书记员模式下，支持当事人确认书、参与人确认书（证人）与庭审概况确认书电子签名。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
17、多人签名：同一个设备（电脑或手机）支持多个线上诉讼参与人依次签名。
★18、由于系统录入限制，本项标的实际单位为“套/年”。


标的名称：智慧法庭客户端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	智慧法庭客户端
	1、笔录服务：支持法官在庭审中对笔录查看，支持法官实时查看书记员的笔录文本以及桌面操作。对于笔录中有疑问的内容，支持法官对笔录进行快捷批注，批注内容可推送给书记员。书记员可在庭审客户端点击批注提醒，快速定位批注位置。
2、随庭笔记：支持法官通过便捷的手写记录方式，实现庭审过程中对案件重要信息进行记录；系统支持键盘输入、手写输入；随庭笔记内容默认为10s自动保存一次，法官离开当前界面时则会自动保存；支持记录的内容绑定案件信息，方便庭后进行查阅。
3、庭审流程指引：基于庭审案件类型，支持庭审流程分阶段话术指引，并结合庭审笔录内容进行指引提醒；同时支持法官根据庭审节奏自主展开不同模块，掌握开庭节奏。例:法官语音输入“下面进入法庭调查”，流程指引自动展开“法庭调查”环节，并收起其他模块。
4、卷宗材料检索：系统支持对卷宗进行材料名称检索，搜索结果可准确定位至对应的页面，方便快速定位、查阅相关卷宗材料内容。
▲5、示证质证：支持法官查看当事人上传的视频、文字与图片类型证据材料(包括庭前从第三方审判同步的卷宗材料、庭中当事人在pc客户端上传证据);支持法官分享屏幕的方式发起质证流程，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）。
▲6、庭中证据随讲随翻：支持卷宗目录与语晋转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助法官进行材料快速定位、解放法官双手。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
7、多份证据同屏标绘：可支持对多个证据材料的比对功能，快速比对出相似材料中的不同部分，针对比对后的结果可以直接共享推送给其他人员同步查阅。目前系统可支持最多三份材料同步展示。
8、多份证据智能对比：支持证据材料的智能对比，一键点击即可高亮显示材料中的相同内容，且每部分展示不同颜色标明并用序号区分，提升相似材料的比对效率。
▲9、庭中法条随讲随查： 支持法官在质证环节中，通过语音唤醒的方式实现对法律条款随讲随查。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）


标的名称：HDMI分配器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	HDMI分配器
	1、信号1进2出，HDMI信号类型（支持4K）


标的名称：当事人桌面终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	当事人桌面终端
	1、语音笔录：支持当事人实时查看转写结果;笔录签名：在法官或书记员发起签名流程后，当事人可核对笔录内容，并对笔录进行电子签名和捺印；电子卷宗：支持当事人查阅法官授权可查阅的电子卷宗内容支持持卷宗翻页、标记等;证据示证，各方同屏质证：支持当事人对电子证据进行示证，可查看法庭其他人示证的内容，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；语音指令随讲随翻电子证据：卷宗目录与语音转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助进行材料快速定位、解放双手；
▲2、补交证据：庭前支持当事人通过微信小程序进行补充证据上传；庭中支持当事庭人从一体机高拍仪模组进行现场采集，同时具备扫码补充、小程序补充、PC本地上传补充的方式，每个当事人补充的证据自动生成一个目录，补充的证据支持重命名。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲3、证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持多达3份材料同时比对展示。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
4、材料签名：支持法官或书记员发起的庭前地址送达确认书等各类材料的电子签名和捺印；智能感知：支持庭中语音感知到发条关键词后，自动弹窗对法条内容进行展示；
▲5、智能助手：通过智能助手向庭中审判人员和各参与人展示庭中各类信息，包括人员上线情况、补充证据情况、法条感知情况等，支持以气泡形式展现反馈、提示、感知各类相关信息，信息中可包含下一步操作建议链接，可一键完成对应操作，智能便捷。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
6、一体显示屏：≥27英寸液晶屏，屏分辨率≥3840×2160，屏幕对比度≥1000：1，可视角度≥89/89/89/89 (Typ.)，显示区域≥590(W)×330(H) mm，刷新频率≥60HZ，面板亮度≥350 cd/m²。
7、触摸屏：≥27寸G+G电容屏，支持10点触控，感应力度≤10g，触摸反应时间≤5ms，动态对比度：≥100000：1，单点触摸寿命≥550万次。。
8、外观设计：缘弧形倒角平整，可折叠式设计，屏体和底座带阻尼，底座≥70KG公斤力支撑屏体，屏体悬空任意角度可固定；触摸笔可挂于屏体耳朵位置；支持单手操作支架轻松调节屏幕高度和俯仰角度。产品全身为铝合金，屏体外部无任何可见内部功能模块的连接线及螺丝螺帽等，颜色接受定制。
9、工艺处理：铝合金表面采用细磨砂处理，终端先用机械抛光，再进行电抛光，可既光又亮，合金通过二次抛光，在此基础上再进行阳极氧化处理；铝合金背板及主机及支撑杆都需经过二次氧化。
10、系统配置：系统主机搭载国产正版操作系统平台，自带国产版式，流式正版软件，国产处理器，核心数≥8核 主频≥2.0-2.3GHz，≥8G内存，≥256G固态硬盘，接口包含VGA/HDMI、DC、USB*4、板载COM接口、1×千兆网口，集成高清数字音频解码器，支持Line-In，Line-out，MIC-in接口，支持网络唤醒，支持HDMI/VGA显示，内置2*1W高保真喇叭，自带电容触摸笔，主机与屏体一体化结构（主机与屏体无任何连接线）。
11、底座主机≥一路HDMI信号输入，支持≥一路HDMI信号输出。
12、集成一体化模块如下：身份证读卡器、高拍仪及结构件、指纹系统、摄像头（可调节）及结构件。


标的名称：机柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	机柜
	1、不低于24U ，19英寸标准机柜，进深不少于600mm，配置固定板3块，六孔电源接线板 1个，静音风扇2只，含防雷PDU1个；


标的名称：辅材（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	辅材（一）
	1、每个法庭原被告双方坐席预留电源、HDMI、视频线，音频线，网线，线管等科技法庭系统必要的辅材。
★2、由于系统录入限制，本项标的实际单位为“间”。


标的名称：云庭审控制终端（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	云庭审控制终端（一）
	1、安全稳定：基于嵌入式系统或其他系统开发；
2、视频编解码：最大≥4路1080P60编码，≥4路1080P@60解码，或者≥8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；
3、音视频协议：音频至少支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流；支持≥8路独立音频码流编码，支持音频独立录制保存；视频至少支持H.264HP、MP、BP，H265MP；
4、显示终端：内置视频分割功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、四分屏、五分屏、六分屏、七分屏、八分屏、九分屏、十分屏、十三分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成；最多4组独立多画面合成显示，至少支持输出2K/4K画面；
5、编解码率：≥16路1080P编解码，每路512Kbps~16Mbps
6、音频输入：≥16路凤凰端子音频输入（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）、≥8路HDMI内嵌音频输入、≥16路RTSP音频、≥2路DSP音频、手拉手数字音频发言系统数字话筒接入；
▲7、音频输出：≥4路line out音频输出、≥4路200W@8欧姆的数字功放输出，≥8路HDMI内嵌音频输出，≥10路DSP；支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式；≥8路凤凰端子音频环出；（供应商提供清晰产品接口图片佐证）
8、视频输入：≥8路4K HDMI输入接口，≥16路IP网络摄像机输入；视频输出：≥8路4K HDMI输出接口，≥8路RTMP推流，支持HDMI输出音频跟随切换；
9、音频处理：支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)；视频处理：至少支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节；
10、通讯协议至少支持：SIP、BFCP双流、H.323、H.239、E.164、H.245、NAT、H.225、Q.931、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、TCP、UDP、NTP、RTP、RTCP、Telnet、TLS；
▲11、网络接口：≥2路WAN口，≥6路LAN口；其中≥4路网口支持PoE供电；（供应商提供清晰产品接口图片佐证）；
12、混音功能：支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音；
13、中央控制：支持一键式中央控制：开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制等；环控接口：≥3路RS-232/485接口、≥1*RS232/RS485 DEBUG、≥2路RELAY（带12V对外供电）、≥2路I/O、≥2路红外IR；
14、录播功能：支持作为录播分发端和客户端，支持同时录制≥8路图像；支持合成≥1个4K多画面录制；录播文件格式为MP4，支持设置U盘自动/手动拷贝，U盘系统强制升级并恢复初始化配置，支持USB光盘刻录，支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除）；
15、内置硬盘：配备≥一块2TB的3.5英寸监控级硬盘；支持双盘位，支持内置安装两块监控级硬盘；支持通过USB外扩硬盘；
16、节能环保：支持网络休眠和唤醒，一键式开关系统；支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、恢复出厂设置、软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、Telnet远程调试、远程运维管理；
17.安装方式：≤3U标准19英寸机柜安装；


标的名称：一键开闭庭控制
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	一键开闭庭控制
	1、可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，庭审主机配合使用。


标的名称：高清云台摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	高清云台摄像机
	1、全高清图像：采用1/2.8英寸≥200万像素高品质图像传感器，分辨率≥1920x1080，输出帧率≥60帧/秒。
2、多种光学变倍镜头：具有≥12X光学变倍镜头。
3、支持自动聚焦技术：自动聚焦算法可使镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
4、至少使用低噪声CMOS，使用包含2D、3D降噪。 
5、多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN（POE功能）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。
6、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持≥1920x1080分辨率60帧/秒压缩；
7、音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码至少支持8000采样频率
8、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
9、控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。
10、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
11、静音云台：采用步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。
12、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。
13、多预置位：支持≥255个预置位。
14、遥控器：支持红外遥控器


标的名称：4K摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	4K摄像机
	1、采用 1/2.5 英寸、≥ 800 万像素的 UHD CMOS 传感器，可至少实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。
2、≥71°广角镜头 + ≥12x 光学变焦。
3、支持AF 自动聚焦算法：搭载自动聚焦。
4、单目人形跟踪算法：内置 AI 人形识别算法，可实现对单目人形目标的稳定跟踪拍摄，确保目标始 终位于画面中央。
5、支持 Tally 灯：搭载小型信号灯，实时显示当前摄像机处于直播、预览还是未使用状态，方 便主持人和摄影师及时了解摄像机工作状态，并随时切换导播。
6、AAC 音频编码：支持AAC音频编码，可接入麦克风等外设提供音频处理服务，音质清晰均衡。
7、远程控制：支持通过 RS232，RS485、网络以及 USB 接口对摄像机进行控制。
8、本地存储：支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制，快速完成直播 录播操作。
9、丰富的接口：支持 HDMI、3G-SDI、RS232、RS485、USB3.0、LINE IN、LINE OUT 以及 网络接口，可连接各类会议外设使用。


标的名称：桌面麦克风
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	桌面麦克风
	1、换能方式：电容式
2、频率响应：40Hz-18kHz
3、指向性：超心型指向
4、输出阻抗：≥75Ω
5、灵敏度：不小于-45dB
6、最高输入音量：不高于135dB声压
7、动态范围：109 dB，1KHz
8、信噪比：≥70 dB
9、供电电压：支持幻象+48V供电
10、咪管长度：不低于200mm
11、单支话筒重量：≥0.6kg
12、其他特性：包含带铁座、可以抗手机、电磁、高频干扰。


标的名称：无线话筒套装（1拖4）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线话筒套装（1拖4）
	1、接收机采用有机电激光显示OLED屏，多界面显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率。
2、话筒和主机自行设置编号“99位可调数字编码”，与话筒同步显示，方便识别,ID编码+窄波技术，每个频率对应话筒后还有一个数字编码，每个频率的编码都不一样，同场合多套话筒使用，能很好的防止相互间干扰。
3、接收机接收距离可调，发射功率可调，主机和话筒可同时显示话筒的电池用量，方便操作人员在后台能准确的知道话筒的电池用量。
4、PLL相位锁定频率合成真分集，接收距离≥80米，主机和话筒自行设置编号，方便识别,主机和话筒上可同时显示电池用量,接收距离可调，发射功率可调。
5、合金底座，无触碰声硅胶按键设计,底座开关带有静音功能。
6、拾音距离≥40CM。
7、★系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风


标的名称：嫌疑人落地麦克风
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	嫌疑人落地麦克风
	1、拾音头：心型指向音头；
2、换能方式：双电容式；
3、频率响应：30Hz-16kHz,输出阻抗（欧姆）：平衡 75Ω,灵敏度：-43dB±2dB,供电电压：支持幻象供电48V；
4、可调节高度：0.1米~1.65米；
5、话筒重量：≥11 Kg；
6、咪线类型：卡侬线；
7、底座规格（mm）：圆锥形：≤直径240，高60
8、抗干扰：抗手机、电磁、高频干扰；


标的名称：法庭电视（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	法庭电视（一）
	1、液晶显示≥55英寸，接口至少包括HDMI、USB，≥4K分辨率


标的名称：定制落地支架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	定制落地支架
	1、落地移动支架安装支持≤55-≥65英寸电视
2、支持高度调节


标的名称：调音台(14路)
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	调音台(14路)
	1、包含噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。
2、提供≥8路Mic输入接口，兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。
3、提供≥：2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体声设备，2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。
4、提供≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。
5、具有≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
6、内置MP3播放器，支持≥1路USB接口，可外接U盘；；内置USB声卡，能够连接电脑进行音频播放和声音录音；内置24位DSP效果器。
7、提供≥1个USB供电接口，可连接USB照明灯。
8、支持不少于7段图示均衡推子调节。


标的名称：话筒混音器（16路）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	话筒混音器（16路）
	1.包含40-bit DPS处理器（400兆主频），可提供 32-bit/48kHz 的声音。
2.具有≥16路模拟输入和4路模拟输出，输入支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。
3.至少具有音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器。
4. 至少具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。
5.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有不少于31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。
6.高、低通分频器全频段可调。
7.支持场景灵活导入和导出。
8.具有恢复出厂设置功能，具有断电自动保护记忆功能。具有Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。
9.可后台登录，具备软件管理操作界面，软件界面直观、图形化。


标的名称：音频处理器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	音频处理器
	1、输入每通道：≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法；输出每通道：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
2、可提供≥24bit/48KHz的声音。
3、全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。
4、内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分配和限幅器。
5、支持断电自动保护记忆功能，支持FIR滤波器，支持通道联控功能
6、至少支持USB和RJ45两种连接方式，实现PC软件控制，至少支持RS232控制，提供第三方控制协议，用于对接中控系统。
7、配备管理控制软件；软件界面直观、图形化。


标的名称：反馈抑制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	反馈抑制器
	1、输入通道及插座：≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座：≥2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出
2、输入阻抗：平衡：20KΩ；输出阻抗：平衡：100Ω
3、输入范围：≤+20dBu，频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB），信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权），失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz，通道分离度：>82dB(1kHz)
4、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
5、滤波器：≥24个每通道
6、q值范围：10-50，频率分辨率：1Hz，啸叫寻找时间：0.1—0.5S
7、陷波器：支持双通道各≥12个静态点+12个动态点
8、均衡器：具有≥31段图示均衡器+8段参量均衡器
9、显示：≥2英寸IPS真彩显示屏，分辨率≥320*240；48个陷波器状态LED指示灯
10、处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换


标的名称：电源时序器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电源时序器
	1、支持配置设备工作模式，包括：时序器模式、继电器模式，时序器模式下可以配置每通道开关的顺序和延时，继电器模式只能通过手动按键、网页后台、控制命令的方式控制每通道的开关；
2、支持通过web网页后台和设备前面板的控制按键对8个电源输出接口单独进行开/关控制，也支持对8个电源输出接口进行全开/全关控制；
3、普通防误触按键锁：防止误触操作，通过设备前面板lock按键锁定或解锁电源输出控制按键；
4、高级权限防误触网络锁：支持管理员通过登录web，配置锁定或解锁设备前面板所有控制按键功能，防止误触，必须通过管理员权限验证后才能解锁；
5、具备空气开关（过电流保护器）：小型断路器，40A，2P双极空气开关；
6、防雷：具有浪涌抑制电路；
7、全开启或全关闭时，可单独设置每个通道的延时时间，最多可延时999秒，默认1秒；
8、支持第三方平台通过网络控制设备，可远程获取输入电压、每一路输出电流、功耗、用电量、工作时长、异常告警等信息，远程开关物联时序电源管理器的输出、配置工作模式、上电延迟时间、定时开关等参数；网络远程控制接口（设备时序开/时序关）、远程电量统计接口（当前每路输出电流、当前每路输出功耗），每一路端口的运行状态；
9、支持每路电源输出电流过大过小时发出告警信息，告警电流阈值、时间阈值可配置，默认不启用；通过网络上报告警信息给第三方远程运维平台；
10、设备断电再上电后自动进入配置的预置模式，包括：全开，全关，恢复断电前状态；
11、8组定时器，可任意组合；支持配置每路输出的开关定时，循环周期可配置仅一次或每天、每周、每月循环执行等；
12、前面板1个国标5芯插座，后面板5个国标5孔插座、 3个万能3孔插座，其中后面板 8个插座可以接受控制；
13、前面板具有液晶显示屏，轮询显示设备工作信息，如：设备名称/设备型号/软硬件版本，网络信息（IP地址/MAC地址），系统日期，每通道的电流/电压/统计总电量，可监测每一路的状态；
14、前面板1个LOCK防误触锁指示灯、1个PWR总电源灯、一个LINK网络灯、1个RUN运行灯，CH1~CH8通道工作状态灯；
15、设备总负载功率6500W±2%，电压220V，单路最大输出电流10A；


标的名称：专网接入交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	专网接入交换机
	1、性能：交换容量≥330Gbps,包转发率≥50Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 
3、设备MAC地址≥16K，支持IPV4/IPV6双协议栈；
4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，；
5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON等管理方式；


标的名称：智慧法庭客户端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	智慧法庭客户端
	1、笔录服务：支持法官在庭审中对笔录查看，支持法官实时查看书记员的笔录文本以及桌面操作。对于笔录中有疑问的内容，支持法官对笔录进行快捷批注，批注内容可推送给书记员。书记员可在庭审客户端点击批注提醒，快速定位批注位置。
2、随庭笔记：支持法官通过便捷的手写记录方式，实现庭审过程中对案件重要信息进行记录；系统支持键盘输入、手写输入；随庭笔记内容默认为10s自动保存一次，法官离开当前界面时则会自动保存；支持记录的内容绑定案件信息，方便庭后进行查阅。
3、庭审流程指引：基于庭审案件类型，支持庭审流程分阶段话术指引，并结合庭审笔录内容进行指引提醒；同时支持法官根据庭审节奏自主展开不同模块，掌握开庭节奏。例:法官语音输入“下面进入法庭调查”，流程指引自动展开“法庭调查”环节，并收起其他模块。
4、卷宗材料检索：系统支持对卷宗进行材料名称检索，搜索结果可准确定位至对应的页面，方便快速定位、查阅相关卷宗材料内容。
▲5、示证质证：支持法官查看当事人上传的视频、文字与图片类型证据材料(包括庭前从第三方审判同步的卷宗材料、庭中当事人在pc客户端上传证据);支持法官分享屏幕的方式发起质证流程，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）。
▲6、庭中证据随讲随翻：支持卷宗目录与语晋转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助法官进行材料快速定位、解放法官双手。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
7、多份证据同屏标绘：可支持对多个证据材料的比对功能，快速比对出相似材料中的不同部分，针对比对后的结果可以直接共享推送给其他人员同步查阅。目前系统可支持最多三份材料同步展示。
8、多份证据智能对比：支持证据材料的智能对比，一键点击即可高亮显示材料中的相同内容，且每部分展示不同颜色标明并用序号区分，提升相似材料的比对效率。
▲9、庭中法条随讲随查： 支持法官在质证环节中，通过语音唤醒的方式实现对法律条款随讲随查。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）


标的名称：审判长桌面终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	审判长桌面终端
	1、统一入口：入口式首页设计，为从首页快速进入具体场景，提供在首页以抽屉方式展示待办事项，并支持从待办事项快速进入具体事项处理节目。
▲2、流程指引：为新手法官提供友好的流程指引功能，位于系统一侧，采用箭头指引方式，支持根据语音指令自动进行状态变化，对各流程环节支持磁贴弹窗释义，具体表现为：在庭前引导法官和书记员完成庭前准备工作，更快捷且不会遗漏各项步骤；庭中流程指引按庭审流程给法官进行提示。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
3、单双屏布局和一键切换：为方便法官方便查阅笔录和卷宗，系统主界面布局支持笔录+卷宗的单双屏切换布局，支持一键切换，支持笔录和卷宗左右屏分布状态自定义配置调整。
4、编辑模式：语音笔录支持采用语音识别进行笔录辅助编辑，语音识别正确率≥95%，支持自动分角色语音转写，精准辅助快速生成庭审笔录。系统支持语音识别结果自动插入笔录正文，也支持仅在识别区展示，需要引用时可一键复制；
▲5、个案训练：语音笔录在具体开庭场景，可对案件相关词汇自动加载为热词，也可以手动添加热词或手动上传资料进行训练，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈从而有针对性的进一步提升识别率。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲6、笔录编辑权限转移：为方便法官对不同类型的庭审控场，支持切换笔录编辑人，点击“编辑权限”按钮后出现下拉选项，可转移给他人，仅支持在审判长和书记员之间切换。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲7、各角色拾音情况：庭中有人员发言时，麦克风图标可以展示发言人的声音能量，便于法官了解系统收音情况。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
8、笔录批注：对于笔录中有疑问的内容，支持法官对笔录进行快捷批注，批注内容可推送给书记员。书记员可在庭审客户端点击批注提醒，快速定位批注位置;电子卷宗：与审判系统/电子卷宗数据对接后，法官庭上可进行随庭电子卷宗阅卷。支持显示卷宗目录、卷宗详情；支持卷宗翻页、标记、旋转、放大、缩小、关键词快速查找;卷宗材料检索：系统支持对卷宗内容检索，搜索结果可准确定位至对应的页面，方便快速定位、查阅相关卷宗材料内容;证据示证，各方同屏质证：支持法官查看当事人上传的视频、文字与图片类型证据材料（包括庭前从第三方审判同步的卷宗材料、庭中当事人在pc客户端上传证据）；支持法官分享屏幕的方式发起质证流程，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；
9、语音指令，证据随讲随翻：卷宗目录与语音转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助法官进行材料快速定位、解放法官双手；
▲10、证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持≥3份材料同时比对展示。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲11、多份证据智能对比：支持证据材料的智能对比，一键点击即可高亮显示材料中的相同内容，且每部分展示不同颜色标明并用序号区分，提升相似材料的比对效率。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲12、笔录精标及智能精简：庭后法官可一键发起笔录精标，将精标任务推送给精标员，精标员接收到任务后可对笔录内容进行预览并进行精标任务管理。结合法律大模型后，系统可自动进行智能笔录精简。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
13、线上参与人等候室：针对已上线的线上参与人，可将其移入等候室，在等候室中的参与人保持在线状态，但无法与庭中其他参与人进行音视频通信，法官、书记员可随时将等候室中的人员移出。
▲14、语音指令控制：支持通过语音指令控制庭审流程，如“宣读法庭纪律”、“停止播报”、“现在休庭”、“现在闭庭”、“核对笔录签名”等。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲15、庭审流程联动控制：庭中法官和书记员灵活联动，均可控制庭审开闭庭流程，两者状态同步。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
16、合并开庭：针对合并开庭的案件，庭中展示所有合并案件的详细信息，便于庭审顺利开展，且在无书记员模式时，合并开庭时的确认书自动整合所有案件的信息，支持自定义项添加。
17、笔录及音频导出：庭审笔录支持导出，且提供至少包括doc、pdf两种格式，庭审音频支持导出。
18、人员管理：庭中法官、书记员可查看各方参与人的详细信息，便于了解参与人的身份信息、人证核验情况、网络状态等，并可控制线上当事人的麦克风、视频开关权限，操作以抽屉形式展示，灵活折叠与展开。
▲19、设备管理及状态监测：支持对话筒等设备的集中，法官可灵活的进行话筒角色编辑、话筒静音等常规操作，且支持硬件状态监测并进行预警提醒，如麦克风收音音量过小、录音录像异常等；（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
20、实时视频：在线上线下融合开庭模式时，诉讼参与各方可查看庭审实时视频，并可对视频窗口进行全屏、还原切换。法官可根据自主需求还可以进行拖动、刷新、关闭、默认大小等常见操作；材料签名：支持庭前地址送达确认书等各类材料的电子签名，在材料签名模块集中进行体现。支持从本机上传材料签名，doc、docx、pdf格式均支持。支持各类个性化签名预设；
语音播报：支持庭中法庭纪律、审判长到庭、证人到庭等内容通过AI系统进行语音合成并报告，可以灵活调整播报内容，支持播放/暂停/停止等常规流程操作；智能感知：支持庭中语音感知到法条关键词后，自动弹窗对发条内容进行展示；随庭笔记：支持法官在庭中记录随庭笔记，提供手写标绘和文本输入两种方式，且随庭笔记支持导出，手写页导出为jpg格式，文本页导出为doc格式。
▲21、智能助手：通过智能助手向庭中审判人员和各参与人展示庭中各类信息，包括人员上线情况、补充证据情况、法条感知情况等，支持以气泡形式展现反馈、提示、感知各类相关信息，信息中可包含下一步操作建议链接，可一键完成对应操作，智能便捷。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
22、一体显示屏：≥27英寸液晶屏，屏分辨率≥3840×2160，屏幕对比度≥1000：1，可视角度≥89/89/89/89 (Typ.)，显示区域≥590(W)×330(H) mm，刷新频率≥60HZ，面板亮度≥350 cd/m²。
23、触摸屏：≥27寸G+G电容屏，支持10点触控，感应力度≤10g，触摸反应时间≤5ms，动态对比度：≥100000：1，单点触摸寿命≥550万次。
24、外观设计：缘弧形倒角平整，可折叠式设计，屏体和底座采用高强度支撑阻尼，底座>=70KG公斤力支撑屏体，屏体悬空任意角度可固定；触摸笔可挂于屏体耳朵位置；支持单手操作支架轻松调节屏幕高度和俯仰角度。
25、材质：产品全身为铝合金，屏体外部无任何可见内部功能模块的连接线及螺丝螺帽等，颜色接受定制。
26、工艺处理：铝合金表面采用细磨砂处理，终端先用机械抛光，再进行电抛光，可既光又亮，合金通过二次抛光，在此基础上再进行阳极氧化处理；铝合金背板及主机及支撑杆都需经过二次氧化。
27、系统配置：系统主机搭载包含国产正版操作系统平台，自带国产版式，流式正版软件，国产处理器，≥8核 主频2.0-2.3GHz，≥8G内存，≥256G固态硬盘，接口至少含VGA/HDMI、DC、USB*4、板载COM接口、1×千兆网口，集成高清数字音频解码器，支持Line-In，Line-out，MIC-in接口，支持网络唤醒，支持HDMI/VGA显示，内置2*1W高保真喇叭，自带电容触摸笔，主机与屏体一体化结构（主机与屏体无任何连接线）。
28、底座主机支持≥一路HDMI信号输入，支持≥一路HDMI信号输出。
29、集成一体化模块：摄像头（可调节）及结构件。


标的名称：HDMI分配器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	HDMI分配器
	1、信号1进2出，HDMI信号类型（支持4K）


标的名称：当事人桌面终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	当事人桌面终端
	1、语音笔录：支持当事人实时查看转写结果;笔录签名：在法官或书记员发起签名流程后，当事人可核对笔录内容，并对笔录进行电子签名和捺印；电子卷宗：支持当事人查阅法官授权可查阅的电子卷宗内容支持持卷宗翻页、标记等;证据示证，各方同屏质证：支持当事人对电子证据进行示证，可查看法庭其他人示证的内容，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；语音指令随讲随翻电子证据：卷宗目录与语音转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助进行材料快速定位、解放双手；
▲2、补交证据：庭前支持当事人通过微信小程序进行补充证据上传；庭中支持当事庭人从一体机高拍仪模组进行现场采集，同时具备扫码补充、小程序补充、PC本地上传补充的方式，每个当事人补充的证据自动生成一个目录，补充的证据支持重命名。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲3、证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持多达3份材料同时比对展示。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
4、材料签名：支持法官或书记员发起的庭前地址送达确认书等各类材料的电子签名和捺印；智能感知：支持庭中语音感知到发条关键词后，自动弹窗对法条内容进行展示；
▲5、智能助手：通过智能助手向庭中审判人员和各参与人展示庭中各类信息，包括人员上线情况、补充证据情况、法条感知情况等，支持以气泡形式展现反馈、提示、感知各类相关信息，信息中可包含下一步操作建议链接，可一键完成对应操作，智能便捷。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
6、一体显示屏：≥27英寸液晶屏，屏分辨率≥3840×2160，屏幕对比度≥1000：1，可视角度≥89/89/89/89 (Typ.)，显示区域≥590(W)×330(H) mm，刷新频率≥60HZ，面板亮度≥350 cd/m²。
7、触摸屏：≥27寸G+G电容屏，支持10点触控，感应力度≤10g，触摸反应时间≤5ms，动态对比度：≥100000：1，单点触摸寿命≥550万次。。
8、外观设计：缘弧形倒角平整，可折叠式设计，屏体和底座带阻尼，底座≥70KG公斤力支撑屏体，屏体悬空任意角度可固定；触摸笔可挂于屏体耳朵位置；支持单手操作支架轻松调节屏幕高度和俯仰角度。产品全身为铝合金，屏体外部无任何可见内部功能模块的连接线及螺丝螺帽等，颜色接受定制。
9、工艺处理：铝合金表面采用细磨砂处理，终端先用机械抛光，再进行电抛光，可既光又亮，合金通过二次抛光，在此基础上再进行阳极氧化处理；铝合金背板及主机及支撑杆都需经过二次氧化。
10、系统配置：系统主机搭载国产正版操作系统平台，自带国产版式，流式正版软件，国产处理器，核心数≥8核 主频≥2.0-2.3GHz，≥8G内存，≥256G固态硬盘，接口包含VGA/HDMI、DC、USB*4、板载COM接口、1×千兆网口，集成高清数字音频解码器，支持Line-In，Line-out，MIC-in接口，支持网络唤醒，支持HDMI/VGA显示，内置2*1W高保真喇叭，自带电容触摸笔，主机与屏体一体化结构（主机与屏体无任何连接线）。
11、底座主机≥一路HDMI信号输入，支持≥一路HDMI信号输出。
12、集成一体化模块如下：身份证读卡器、高拍仪及结构件、指纹系统、摄像头（可调节）及结构件。


标的名称：电子签名板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电子签名板
	1、≥2GB运行内存，≥16GB存储，并内置国密芯片，支持国密加密算法，整机经过国家商用密码产品认证，保障手写系统安全。
2、≥10英寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥10点触控，配无源电磁笔。
3、配≥500万高清摄像头，集成身份证阅读器，集成公安部标准指纹仪，并可和身份证指纹比对。
4、支持USBHID免驱并同时支持RJ45网络连接。
5、支持手指滑动查看文档。
6、配≥3个扩展USB口，底部防滑，提供2级支架，集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。
▲7、支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印等功能。支持笔录全部签名及选择页数签名功能。（供应商提供清晰功能截图盖公章）
★8、签名板可无缝对接庭审系统，签字及指纹信息可直接进入庭审笔录，


标的名称：机柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	机柜
	1、不低于24U ，19英寸标准机柜，进深不少于600mm，配置固定板3块，六孔电源接线板 1个，静音风扇2只，含防雷PDU1个；


标的名称：辅材（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	辅材（一）
	1、每个法庭原被告双方坐席预留电源、HDMI、视频线，音频线，网线，线管等科技法庭系统必要的辅材。
★2、由于系统录入限制，本项标的实际单位为“间”。


标的名称：混合报警主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	混合报警主机
	1、专业级混合网络报警主机，应支持≥8个板载有线防区，可扩展至≥256个，支持≥4个板载触发器输出，可扩展至≥64个；
2、 网络传输无限制（局域网可达），RS485传输支持≥800米，支持星型.树形.手牵手总线拓扑，总线无极性；
3、支持通过网络.电话线方式上传报警数据，支持≥5000条操作日志，支持远程搜索查询事件日志；支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；支持报警键盘.警号.继电器联动.中心平台上报等报警事件指示功能；
▲4、当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警；（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
5、控制指示设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示。


标的名称：键盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	键盘
	1、设备类型：混合报警主机专用控制键盘;安装方式：壁挂
2、通讯协议：支持RS485;传输距离≥800m;使用环境：室内;显示屏支持LCD（尺寸≥80X25mm）;操作按键≥20个;指示灯≥5个;蜂鸣器：支持


标的名称：蓄电池
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	蓄电池
	1、充电后备电池（规格DC12V）
2、额定容量≥7Ah（20小时率）


标的名称：防区扩展模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	防区扩展模块
	1、网络防区扩展模块;使用环境：室内；防区数量≥2个;指示灯≥3个;复位按键：1个；通讯接口：LAN；通讯线材：RJ45局域网；通讯协议：TAP协议


标的名称：警灯警号
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	警灯警号
	1、设备类型：声光警号（声光报警器）外壳材质：PC+ABS；使用环境：室内/外（IP54室外防水）；安装方式：壁挂；警灯颜色：红色；报警音量≥105dB；硬件接口：红/黑线；


标的名称：紧急按钮
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	紧急按钮
	1、设备类型：紧急按钮（86盒）；使用环境：室内
2、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）；外壳材质：防火ABS，环保；耐压耐流：耐压:125VAC.耐流:2A


标的名称：辅材（二）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	辅材（二）
	1、电源，网线，线管等安防报警系统必要的辅材。


标的名称：云庭审控制终端（二）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	云庭审控制终端（二）
	1、采用LINUX或其他系统开发。
2、视频编解码：支持≥4K60视频编解码；支持≥4路1080P60编码，同时≥4路1080P@60解码；或者≥8路1080P@30编码和≥8路1080P@30解码；
3、音视频协议：音频至少支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流，视频至少支持H.264HP、MP、BP，H265MP；
4、显示终端：内置视频分割功能，至少可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加
5、编解码率：最大16路1080P编解码，每路512Kbps~16Mbps
6、音频输入：≥8路凤凰端子输入（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）、≥4路HDMI内嵌音频输入
▲7、音频输出：≥4路line out音频输出、≥2路100W@8欧姆的数字功放输出，≥2路HDMI内嵌音频输出；（供应商提供清晰产品接口图片佐证）
8、支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式
9、视频输入：≥4路HDMI输入接口，≥16路IP网络摄像机输入；
10、视频输出：≥2路HDMI输出接口；
11、音频处理：支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)
12、视频处理：至少支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节
13、通讯协议：至少包括SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、TCP、UDP、NTP、RTP、RTCP、Telnet、TLS；
▲14、网络接口：≥1路WAN口，≥5路LAN口；其中≥4路网口支持PoE供电。（供应商提供清晰产品接口图片佐证）
15、混音功能：同时支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音
16、中央控制：支持一键式中央控制：至少包括开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制等；
17、环控接口：≥3路RS-232/485接口、≥1*RS232/RS485 DEBUG、≥2路RELAY、≥2路I/O、≥2路红外IR
18、录播功能：支持作为录播分发端和客户端，≥4路本地录制码流（或者≥录制1路4K画面），录播文件格式支持MP4，支持U盘自动拷贝，U盘系统强制升级并恢复初始化配置，支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除）
19、内置硬盘：配备≥一块2TB的3.5英寸监控级硬盘；
20、网络通信：支持≥4路音频混音播放，支持网络休眠和唤醒，一键式开关系统
21、维护功能：支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、恢复出厂设置、软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、Telnet远程调试、远程运维管理
22、安装方式：≤1U标准19英寸机柜安装


标的名称：一键开闭庭控制
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	一键开闭庭控制
	1、可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，庭审主机配合使用。


标的名称：高清云台摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	高清云台摄像机
	1、全高清图像：采用1/2.8英寸≥200万像素高品质图像传感器，分辨率≥1920x1080，输出帧率≥60帧/秒。
2、多种光学变倍镜头：具有≥12X光学变倍镜头。
3、支持自动聚焦技术：自动聚焦算法可使镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
4、至少使用低噪声CMOS，使用包含2D、3D降噪。 
5、多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN（POE功能）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。
6、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持≥1920x1080分辨率60帧/秒压缩；
7、音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码至少支持8000采样频率
8、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
9、控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。
10、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
11、静音云台：采用步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。
12、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。
13、多预置位：支持≥255个预置位。
14、遥控器：支持红外遥控器


标的名称：4K摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	4K摄像机
	1、采用1/2.5 英寸、≥ 800 万像素的UHD CMOS 传感器，可至少实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P 等多种分辨率。
2、≥71°广角镜头 + ≥12x 光学变焦。
3、支持AF 自动聚焦算法：搭载自动聚焦。
4、单目人形跟踪算法：内置AI 人形识别算法，可实现对单目人形目标的稳定跟踪拍摄，确保目标始终位于画面中央。
5、支持Tally 灯：搭载小型信号灯，实时显示当前摄像机处于直播、预览还是未使用状态，方便主持人和摄影师及时了解摄像机工作状态，并随时切换导播。
6、AAC 音频编码：支持AAC音频编码，可接入麦克风等外设提供音频处理服务，音质清晰均衡。
7、远程控制：支持通过RS232，RS485、网络以及USB 接口对摄像机进行控制。
8、本地存储：支持本地存储功能，无需NVR 即可实现U 盘本地直接录制，快速完成直播录播操作。
9、丰富的接口：支持HDMI、3G-SDI、RS232、RS485、USB3.0、LINE IN、LINE OUT 以及网络接口，可连接各类会议外设使用，更加灵活易用。


标的名称：桌面麦克风
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	桌面麦克风
	1、换能方式：电容式
2、频率响应：40Hz-18kHz
3、指向性：超心型指向
4、输出阻抗：≥75Ω
5、灵敏度：不小于-45dB
6、最高输入音量：不高于135dB声压
7、动态范围：109 dB，1KHz
8、信噪比：≥70 dB
9、供电电压：支持幻象+48V供电
10、咪管长度：不低于200mm
11、单支话筒重量：≥0.6kg
12、其他特性：包含带铁座、可以抗手机、电磁、高频干扰。


标的名称：定制智能法官返显法栏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	定制智能法官返显法栏
	1、定制法官反显系统电动升降套建，可一键自动升降，自带≥两台55英寸电视，带自动防尘盖，可自定义法栏外观形式，符合法庭整体观感和风格。
2、对接融合庭审系统，提供案件卷宗里证据材料，为法官进行庭审交互。
（注：本项目标的中所涉及采购环境标志产品[如涉及]，及强制采购节能产品为标的内所含电视，供应商应提供相关产品品牌型号并与以上所涉及证书保持一致。）


标的名称：法庭电视（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	法庭电视（一）
	1、液晶显示≥55英寸，接口至少包括HDMI、USB，≥4K分辨率


标的名称：壁挂安装支架（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	壁挂安装支架（一）
	1、壁挂安装支持≥55英寸寸电视
2、支持伸缩、左右旋转


标的名称：电源时序器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电源时序器
	1、支持配置设备工作模式，包括：时序器模式、继电器模式，时序器模式下可以配置每通道开关的顺序和延时，继电器模式只能通过手动按键、网页后台、控制命令的方式控制每通道的开关；
2、支持通过web网页后台和设备前面板的控制按键对8个电源输出接口单独进行开/关控制，也支持对8个电源输出接口进行全开/全关控制；
3、普通防误触按键锁：防止误触操作，通过设备前面板lock按键锁定或解锁电源输出控制按键；
4、高级权限防误触网络锁：支持管理员通过登录web，配置锁定或解锁设备前面板所有控制按键功能，防止误触，必须通过管理员权限验证后才能解锁；
5、具备空气开关（过电流保护器）：小型断路器，40A，2P双极空气开关；
6、防雷：具有浪涌抑制电路；
7、全开启或全关闭时，可单独设置每个通道的延时时间，最多可延时999秒，默认1秒；
8、支持第三方平台通过网络控制设备，可远程获取输入电压、每一路输出电流、功耗、用电量、工作时长、异常告警等信息，远程开关物联时序电源管理器的输出、配置工作模式、上电延迟时间、定时开关等参数；网络远程控制接口（设备时序开/时序关）、远程电量统计接口（当前每路输出电流、当前每路输出功耗），每一路端口的运行状态；
9、支持每路电源输出电流过大过小时发出告警信息，告警电流阈值、时间阈值可配置，默认不启用；通过网络上报告警信息给第三方远程运维平台；
10、设备断电再上电后自动进入配置的预置模式，包括：全开，全关，恢复断电前状态；
11、8组定时器，可任意组合；支持配置每路输出的开关定时，循环周期可配置仅一次或每天、每周、每月循环执行等；
12、前面板1个国标5芯插座，后面板5个国标5孔插座、 3个万能3孔插座，其中后面板 8个插座可以接受控制；
13、前面板具有液晶显示屏，轮询显示设备工作信息，如：设备名称/设备型号/软硬件版本，网络信息（IP地址/MAC地址），系统日期，每通道的电流/电压/统计总电量，可监测每一路的状态；
14、前面板1个LOCK防误触锁指示灯、1个PWR总电源灯、一个LINK网络灯、1个RUN运行灯，CH1~CH8通道工作状态灯；
15、设备总负载功率6500W±2%，电压220V，单路最大输出电流10A；


标的名称：功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	功放
	1、输出功率：≥ 2*250W/8Ω；输出功率：≥ 2*350W/4Ω                                      
2、频率响应:  20Hz-20KHz，±0.5dB;总谐波失真<0.5%，1KHz，8Ω;信 噪 比： >105dB;阻尼系数:  ≥250
3、输入阻抗：支持20KΩ10KΩ;输入灵敏度：≥500MV


标的名称：音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	音箱
	1、系统类型：无源3分频系统
2、频率响应：50Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB)
3、高音：≥2*3"纸盘高音,中音：不少于1*5"纸盘中音,低音：≥1*8"(203mm)/2"(51mm音圈) 布边低音单元
4、标称阻抗：8Ω 
5、灵敏度：≥95dB SPL
6、额定功率：≥180W (AES)
7、最大声压级：118dB SPL/124dB SPL peak
8、连接插座：≥ 2插脚连接(输入)1+/1-，插脚连接（链接）1+/-至1+/-


标的名称：专网接入交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	专网接入交换机
	1、性能：交换容量≥330Gbps,包转发率≥50Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 
3、设备MAC地址≥16K，支持IPV4/IPV6双协议栈；
4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，；
5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON等管理方式；


标的名称：智慧法庭客户端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	智慧法庭客户端
	1、笔录服务：支持法官在庭审中对笔录查看，支持法官实时查看书记员的笔录文本以及桌面操作。对于笔录中有疑问的内容，支持法官对笔录进行快捷批注，批注内容可推送给书记员。书记员可在庭审客户端点击批注提醒，快速定位批注位置。
2、随庭笔记：支持法官通过便捷的手写记录方式，实现庭审过程中对案件重要信息进行记录；系统支持键盘输入、手写输入；随庭笔记内容默认为10s自动保存一次，法官离开当前界面时则会自动保存；支持记录的内容绑定案件信息，方便庭后进行查阅。
3、庭审流程指引：基于庭审案件类型，支持庭审流程分阶段话术指引，并结合庭审笔录内容进行指引提醒；同时支持法官根据庭审节奏自主展开不同模块，掌握开庭节奏。例:法官语音输入“下面进入法庭调查”，流程指引自动展开“法庭调查”环节，并收起其他模块。
4、卷宗材料检索：系统支持对卷宗进行材料名称检索，搜索结果可准确定位至对应的页面，方便快速定位、查阅相关卷宗材料内容。
▲5、示证质证：支持法官查看当事人上传的视频、文字与图片类型证据材料(包括庭前从第三方审判同步的卷宗材料、庭中当事人在pc客户端上传证据);支持法官分享屏幕的方式发起质证流程，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）。
▲6、庭中证据随讲随翻：支持卷宗目录与语晋转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助法官进行材料快速定位、解放法官双手。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
7、多份证据同屏标绘：可支持对多个证据材料的比对功能，快速比对出相似材料中的不同部分，针对比对后的结果可以直接共享推送给其他人员同步查阅。目前系统可支持最多三份材料同步展示。
8、多份证据智能对比：支持证据材料的智能对比，一键点击即可高亮显示材料中的相同内容，且每部分展示不同颜色标明并用序号区分，提升相似材料的比对效率。
▲9、庭中法条随讲随查： 支持法官在质证环节中，通过语音唤醒的方式实现对法律条款随讲随查。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）


标的名称：HDMI分配器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	HDMI分配器
	1、信号1进2出，HDMI信号类型（支持4K）


标的名称：当事人桌面终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	当事人桌面终端
	1、语音笔录：支持当事人实时查看转写结果;笔录签名：在法官或书记员发起签名流程后，当事人可核对笔录内容，并对笔录进行电子签名和捺印；电子卷宗：支持当事人查阅法官授权可查阅的电子卷宗内容支持持卷宗翻页、标记等;证据示证，各方同屏质证：支持当事人对电子证据进行示证，可查看法庭其他人示证的内容，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；语音指令随讲随翻电子证据：卷宗目录与语音转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助进行材料快速定位、解放双手；
▲2、补交证据：庭前支持当事人通过微信小程序进行补充证据上传；庭中支持当事庭人从一体机高拍仪模组进行现场采集，同时具备扫码补充、小程序补充、PC本地上传补充的方式，每个当事人补充的证据自动生成一个目录，补充的证据支持重命名。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
▲3、证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持多达3份材料同时比对展示。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
4、材料签名：支持法官或书记员发起的庭前地址送达确认书等各类材料的电子签名和捺印；智能感知：支持庭中语音感知到发条关键词后，自动弹窗对法条内容进行展示；
▲5、智能助手：通过智能助手向庭中审判人员和各参与人展示庭中各类信息，包括人员上线情况、补充证据情况、法条感知情况等，支持以气泡形式展现反馈、提示、感知各类相关信息，信息中可包含下一步操作建议链接，可一键完成对应操作，智能便捷。（供应商提供国家认可的第三方检验机构出具的含CMA标识的检测报告复印件）
6、一体显示屏：≥27英寸液晶屏，屏分辨率≥3840×2160，屏幕对比度≥1000：1，可视角度≥89/89/89/89 (Typ.)，显示区域≥590(W)×330(H) mm，刷新频率≥60HZ，面板亮度≥350 cd/m²。
7、触摸屏：≥27寸G+G电容屏，支持10点触控，感应力度≤10g，触摸反应时间≤5ms，动态对比度：≥100000：1，单点触摸寿命≥550万次。。
8、外观设计：缘弧形倒角平整，可折叠式设计，屏体和底座带阻尼，底座≥70KG公斤力支撑屏体，屏体悬空任意角度可固定；触摸笔可挂于屏体耳朵位置；支持单手操作支架轻松调节屏幕高度和俯仰角度。产品全身为铝合金，屏体外部无任何可见内部功能模块的连接线及螺丝螺帽等，颜色接受定制。
9、工艺处理：铝合金表面采用细磨砂处理，终端先用机械抛光，再进行电抛光，可既光又亮，合金通过二次抛光，在此基础上再进行阳极氧化处理；铝合金背板及主机及支撑杆都需经过二次氧化。
10、系统配置：系统主机搭载国产正版操作系统平台，自带国产版式，流式正版软件，国产处理器，核心数≥8核 主频≥2.0-2.3GHz，≥8G内存，≥256G固态硬盘，接口包含VGA/HDMI、DC、USB*4、板载COM接口、1×千兆网口，集成高清数字音频解码器，支持Line-In，Line-out，MIC-in接口，支持网络唤醒，支持HDMI/VGA显示，内置2*1W高保真喇叭，自带电容触摸笔，主机与屏体一体化结构（主机与屏体无任何连接线）。
11、底座主机≥一路HDMI信号输入，支持≥一路HDMI信号输出。
12、集成一体化模块如下：身份证读卡器、高拍仪及结构件、指纹系统、摄像头（可调节）及结构件。


标的名称：机柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	机柜
	1、不低于24U ，19英寸标准机柜，进深不少于600mm，配置固定板3块，六孔电源接线板 1个，静音风扇2只，含防雷PDU1个；


标的名称：辅材（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	辅材（一）
	1、每个法庭原被告双方坐席预留电源、HDMI、视频线，音频线，网线，线管等科技法庭系统必要的辅材。
★2、由于系统录入限制，本项标的实际单位为“间”。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	对接要求
	为避免给采购人带来重复建设或资金浪费；同时规避虚假应标给采购人带来不必要的风险，采购人有权要求：
1、中标供应商所投智能语音识别产品须配合采购人与雅安市中级人民法院现有智能语音系统进行无缝对接，实现统一管理。(雅安市中级人民法院现有智能语音系统,品牌：科大讯飞，型号：讯飞语音平台系统 V3.5）
2、中标供应商所投的智慧法庭管理平台须配合法院已采购的一套智慧法庭系统纳入管理，实现统一排期、开闭庭、庭后回溯操作，法官或书记员无需同时打开两套系统，减少审判人员的工作负担。(雅安市雨城区人民法院现有智慧法庭系统,品牌：科大讯飞，型号：电子质证系统V 2.0）
说明：需要用到的测试产品或系统由中标供应商自行准备，法院提供专网环境，为保证国家信息安全不可直接使用互联网环境，若确有必要使用互联网资源，供应商可自备安全交换设备在满足最高法要求的条件下使用。以上工作所产生的相关费用供应商应充分考虑到项目投标报价当中，采购人不再另行支付费用。
（投标人提供对接要求承诺函加盖公章，格式自拟）

	2
	
	其他要求
	1、投标人需提供至少包含以下内容：【注：①投标人应当根据本项目实际情况提供真实、客观的产品技术性能；综合实力；业绩；节能、环保及无线局域网产品政府采购政策证明材料。②投标人应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取中标（成交）的，应当将该投标人按失信行为记入诚信档案。③投标人根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制，能具体量化，具有可行性及便于监督考核，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和虚假许诺。】
1.1投标人应提供产品技术性能；综合实力；业绩；节能、环保及无线局域网产品政府采购政策证明材料。
1.2投标人应提供实施方案；售后服务，内容包括：
1）实施方案：①实施人员配置；②实施进度；③质量保障措施。
    2）售后服务：①售后服务流程；②售后服务方式；③售后服务质量保障措施；④应急管理。

	3
	★
	商务要求
	1履约期限和地点
1.1履约期限：合同签订后50日历天(如遇特殊情况（不可抗力影响、采购方设计变更以及非中标人原因造成的停、窝工等）时，经双方协商确定是否延长工期)。
1.2履约地点：雅安市雨城区人民法院。
2履约保证金：本项目不收取履约保证金。
3合同价款：合同价是供应方响应本项目要求并通过最终用户验收合格后的报价。
4付款方式和条件：
（1）合同签订且供应方提供齐全有效请款资料视为达到第一次付款条件，达到第一次付款条件后15日内，采购方向供应方支付合同总金额的40%（累计至40%）。
（2）项目实施完毕通过采购方认可的且供应方提供齐全有效请款资料视为达到第二次付款条件，达到第二次付款条件后15日内，采购方向供应方支付合同总金额的60%（累计至100%）。
5验收要求：采购方按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等政府采购相关法律、法规、规范、标准及招标文件、响应文件组织验收，并出具书面的项目验收报告。
6质量保修范围和保修期
6.1.设备质保期内的所有售后服务,包括原厂商服务和非原厂商服务,其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；质保期内售后服务所产生的费用包含在本项目报价中，由成交供应商承担。
6.2.质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复采购人。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。供应商应提供升级服务。所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派人员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。
6.3.保修期：2年。
7违约责任与解决争议的方法：
7.1违约责任
1供应方必须遵守采购合同并执行合同中的各项约定，保证采购合同的正常履行。
2如因供应方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，供应方对此均应承担全部责任。
3供应方应当遵守采购方项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应方瑕疵履行采购合同，供应方应按采购方要求及时修改，修改期计入本合同约定的履约时间内。
4供应方逾期提交成果造成违约的，供应方应按合同约定承担合同金额0.5‰/日的违约责任;采购方逾期向供应方支付服务费的，采购方应按合同约定向供应方支付合同金额0.5‰/日的违约责任。
7.2解决争议的方法
1在采购合同履约过程中发生的或与本合同有关的争端,供应方与采购方应通过友好协商解决，协商或调解不成的，向采购方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
8知识产权等权利归属和处理方式
8.1.投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
8.2.投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
8.3.如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。。
9其他要求
9.1权利保证：供应方应保证所提供的服务或其任何一部分及其他履约行为均不会侵犯采购方、任何第三方的专利权、商标权或著作权或其他合法权益，否则采购方有权单方解除采购合同。
9.2采购方定期核对供应方提供服务所配备的人员数量及相关信息,对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应方限期整改。
9.3供应方及时向采购方通告本项目服务范围内有关服务事项及其进度。
9.4接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购方的监督。
9.5在采购合同履约过程中发生的或与本合同有关的争端,供应方与采购方应通过友好协商解决，协商或调解不成的，向采购方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
注：本章中标“★”号的为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效响应处理。“▲”参数为重要参数，不满足作扣分处理，详见评标细则及标准。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	
	交货时间
	合同签订后50日历天(如遇特殊情况（不可抗力影响、采购方设计变更以及非中标人原因造成的停、窝工等）时，经双方协商确定是否延长工期)。

	2
	
	交货地点
	雅安市雨城区人民法院

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、预付款，合同签订且供应方提供齐全有效请款资料视为达到第一次付款条件，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%
2、尾款，项目实施完毕通过采购方认可的且供应方提供齐全有效请款资料视为达到第二次付款条件，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	
	验收、交付标准和方法
	采购方按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等政府采购相关法律、法规、规范、标准及招标文件、投标文件组织验收，并出具书面的项目验收报告。

	6
	
	质量保修范围和保修期
	1.设备质保期内的所有售后服务,包括原厂商服务和非原厂商服务,其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；质保期内售后服务所产生的费用包含在本项目报价中，由成交供应商承担。 2.质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复采购人。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。供应商应提供升级服务。所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派人员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。 3.保修期：2年。

	7
	
	违约责任与解决争议的方法
	1违约责任 1.1供应方必须遵守采购合同并执行合同中的各项约定，保证采购合同的正常履行。 1.2如因供应方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，供应方对此均应承担全部责任。 1.3供应方应当遵守采购方项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应方瑕疵履行采购合同，供应方应按采购方要求及时修改，修改期计入本合同约定的履约时间内。 1.4供应方逾期提交成果造成违约的，供应方应按合同约定承担合同金额0.5‰/日的违约责任;采购方逾期向供应方支付服务费的，采购方应按合同约定向供应方支付合同金额0.5‰/日的违约责任。 2解决争议的方法 2.1在采购合同履约过程中发生的或与本合同有关的争端,供应方与采购方应通过友好协商解决，协商或调解不成的，向采购方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
1、由于系统模板字数限制，本项目商务要求以“3.3服务要求 ”中“3 ★ 商务要求”为准。2、除招标文件中的明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求外，对于其他实质性要求，投标在《投标（响应）函》中以“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”进行承诺即视为响应。
