采购包1：

标的名称：幼儿园设施设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  序号 |  参数性质 |  技术参数与性能指标 |
| 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **技术参数** |  |
| 安保设备 | 1 | 安保十件套 | 防暴头盔 | 个 | 3 | 帽壳：PC聚碳、面罩：PC适合头围：57-61.5cm（可调节）性能：二级防护帽壳颜色：黑色产品特点：耐撞、耐敲击 |  |
| 2 | 防护盾牌 | 个 | 3 | PC防暴盾牌，PC材质颜色：透明产品重量：约2kg尺寸：约长50cm\*高90cm，厚度：≥3mm握把连接强度：≥500N臂带连接强度：≥500N防滑手柄、高强度尼龙手柄 |  |
| 3 | 防刺服 | 个 | 3 | 颜色：主体为黑色。防刺层材质：采用芳纶复合材料及其他辅料。防刺层厚度：≤4.8mm。 |  |
| 4 | 防割手套 | 个 | 3 | 防割耐磨损均码 |  |
| 5 | 橡胶警棍 | 个 | 3 | 材质：PC一体成型颜色：黑色高度：约45cm直径：约3cm特点：带挂扣、通身采用螺纹纹理、防滑手柄  |  |
| 6 | 强光手电 | 个 | 3 | 灯泡：3W大功率LED光束亮度：≥100流明防跌落：≥1m防水等级：IP43及以上充电时间：≤1.5小时电源：可充锂离子电池 |  |
| 7 | 防暴钢叉 | 个 | 3 | 重量：≤1.2kg长度（约）：收130cm，伸205cm管径：≥32mm壁厚：≥1.2mm叉距：≥47cm叉口直径：≥20mm尾部宽度：≥12cm |  |
| 8 | 防暴棍 | 个 | 3 | 长度约160cm；PC材质 |  |
| 9 | 对讲机 | 个 | 6 | 电池：≥5100mAh。接口：Type-C/POGO PIN（充电触点）。续航：≥15h。待机：≥312h（13天）扬声器：≥36mm。距离：1~6公里。 |  |
| 10 | 防暴装备柜 | 个 | 1 | 304不锈钢防暴柜包装尺寸：约1200\*900\*400mm |  |
| 11 | 微型消防站 | 套 | 1 | 符合国家及行业相关规定标准要求，至少包含柜子1个、安全绳2捆、强光照明灯2个、水带及接口2盘、水枪2把、消火栓扳手2把、消防斧1把、个人防护装备2套（消防头盔、消防员灭火防护服、消防员灭火防护靴、消防安全腰带、消防手套、消防过滤式防毒面具2个。符合国家相关标准。各项装备均能放置在消防柜内。 |  |
| 12 | 隔离墩 | 个 | 9 | 直径40公分，固定在地面 |  |
| 13 | 拒马 | 米 | 4 | 类型：可移动式金属拒马或固定式防撞桩。规格（约）：高110cm、宽70cm、长200cm ，大管径≥114mm、小管径≥60mm，壁厚≥1.3mm材质：高强度钢材，表面热镀锌处理，防腐蚀、防锈蚀。外观处理：喷涂高亮警示色。抗风能力：能抵抗8级以上大风，不易被吹倒。抗冲击能力：能有效阻挡小型机动车辆的冲撞，防止车辆进入校园。边角处理：所有边角应进行圆滑处理，防止划伤行人。移动性：可移动式拒马，配备滚轮，便于快速部署和收回。 |  |
| 卫生保健设备 | 14 | 幼儿诊疗床 | 张 | 1 | 加固诊疗床，尺寸约190\*60\*65cm，安全角（圆弧），医用皮革，加粗加厚钢材底架（表面采用静电粉末喷涂），带抽屉。 |  |
| 15 | 药品柜 | 个 | 1 | 尺寸：约高1800\*宽1200\*上深250\*下深500mm；三斗钢制西药柜，不锈钢台面。材质：冷压钢板产品颜色：灰白色材质厚度：加厚冷轧钢板层数：7层 |  |
| 16 | 冰箱 | 个 | 1 | 主体:制冰装置★CCC 强制性认证:是功能散热方式:两侧散热冷藏室除菌净味:净味冷冻室除菌净味:净味冷藏室容积:≥94L冷冻室容积:≥29L运转音:≤40dB( A )综合耗电量:≤0.45kW. h /24h总容积:≥123L制冷剂:R600a规格产品尺寸（约）:宽452mm◇深545mm◇高1075m电压:220V产品重量:≤41kg冷冻能力:≥1.5( kg /12h)主色系:白色系门个数:2个门款式:双门制冷方式:直冷变频／定频:定频深度:50.1cm以下宽度:60cm以下高度:100.1-140cm能效等级:二级（含）以上能效面板材质:钣金 |  |
| 17 | 儿童身高体重秤 | 个 | 1 | 【测量范围】测高范围：70–190cm称重范围：5–120kg分度值：0.5kg【产品材质】材质：金属【尺寸与包装】台面尺寸（约）：55×28cm装箱数量：1台净重：≤9kg毛重：≤10kg |  |
| 18 | 儿童视力灯箱 | 个 | 1 | 标准对数LED视力表灯箱；5米可悬挂；移动供电 |  |
| 19 | 移动紫外线灯车 | 个 | 10 | ≥65W,适用于60-80㎡；有臭氧，杀菌范围广效果强；180°旋转消杀；三挡定时。 |  |
| 空调设备 | 20 | **柜机** | 5p**（核心产品）** | 台 | 25 | 产品类型：立柜式空调匹数： ≥ 5 匹冷暖类型：冷暖型，支持电辅热变频/定频：定频能效等级：三级及以上能效制冷剂：R32电源电压：380V / 50Hz制冷量： ≥ 12000 W制热量： ≥ 14000 W制冷功率： ≥4200W制热功率： ≥ 4000W电辅加热功率： ≥ 3500 W循环风量： ≥2100 m3/h扫风方式：支持上下/左右自动扫风电辅加热：支持自清洁功能：支持内外机自动清洁睡眠模式：支持按键调节能效比（ SEER）： ≥ 2.97含安装所需辅材及作业（含带支架、铜管（含增加部分）、打孔、排水管、走线等），确保完整施工。教室内安装时需加装固定设备，按照实际位置和空调孔洞高度，必要时增加底座，底座应当稳定、美观，按照校方要求和实际安装位置安装到位，并进行墙面修复。（提供投标方案承诺） |  |
| 21 | 3p | 台 | 25 | 产品类型：立柜式空调匹数： ≥ 3 匹能效等级：二级能效变频/定频：变频制冷剂：R32电源电压：220V / 50Hz制冷量： ≥ 7200W制热量： ≥ 8700W制冷功率： ≥2600W制热功率： ≥ 3100W循环风量： ≥ 1350 m3/h适用面积： 32-48 ㎡ 室内机噪音： ≤46 dB室外机噪音：≤56 dB制冷季节耗电量：≤1352kW .h制热季节耗电量：≤1760kW .h能效比（APF）： ≥ 3.49自清洁功能：高温净菌自洁含安装所需辅材及作业（含带支架、铜管（含增加部分）、打孔、排水管、走线等），确保完整施工。教室内安装时需加装固定设备，按照实际位置和空调孔洞高度，必要时增加底座，底座应当稳定、美观，按照校方要求和实际安装位置安装到位，并进行墙面修复。（提供投标方案承诺） |  |
| 22 | 挂机 | 1.5p | 台 | 5 | 产品类型：挂式空调匹数： ≥1.5匹能效等级：一级能效变频/定频：变频内机最大噪音：≤41dB(A)制冷功率： ≥ 810W制热功率： ≥ 1260W外机最大噪音：≤52dB(A)扫风方式：上下/左右扫风制冷量： ≥ 3500W制热量： ≥4900W循环风量： ≥ 680m3/h电压/频率：220V/50Hz含安装所需辅材及作业（含带支架、铜管（含增加部分）、打孔、排水管、走线等），确保完整施工。教室内安装时需加装固定设备，按照实际位置和空调孔洞高度，必要时增加底座，底座应当稳定、美观，按照校方要求和实际安装位置安装到位，并进行墙面修复。（提供投标方案承诺） |  |
| 23 | 1p | 台 | 5 | 产品类型：挂式空调匹数： ≥1匹能效等级：一级能效变频/定频：变频内机最大噪音：≤40dB(A)制冷功率： ≥ 600W制热功率： ≥ 1190W外机最大噪音：≤52dB(A)扫风方式：上下/左右扫风制冷量： ≥2600W制热量： ≥4450W循环风量： ≥ 550m3/h电压/频率：220V/50Hz含安装所需辅材及作业（含带支架、铜管（含增加部分）、打孔、排水管、走线等），确保完整施工。教室内安装时需加装固定设备，按照实际位置和空调孔洞高度，必要时增加底座，底座应当稳定、美观，按照校方要求和实际安装位置安装到位，并进行墙面修复。（提供投标方案承诺） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |