一、项目概况
本项目为泸州市环境卫生所用于全单位车辆周期保养更换，因此进行2024年附件油采购，该项目采购由供应商不定时供货，具体供货时间及数量由采购人根据自身采购需求进行提供。 
2、 采购内容及技术要求
1、采购内容
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	预估量
	最高单价限价（元）
	备注

	1
	方向机传动油
	1.型号：8#
2.应符合的标准要求：JB/T12194-2015
	升
	100
	17.46
	

	2
	锂基酯
	1.型号：3# 
2.应符合的标准要求：GB/T 7323-2019（最新规范）
	kg
	300
	19.56
	

	3
	齿轮油
	1.质量等级：GL-5
2.粘度等级：85W-140
3.应符合的标准要求：GB13895-2018（最新规范）
	升
	640
	21.30
	

	4
	柴机油1
	1.质量等级：CF-4
2.粘度等级：15W/40
3.应符合的标准要求：GB11122-2006
	升
	2400
	15.98
	老旧车型用

	5
	柴机油2
	1. 质量等级：CJ-4
2.粘度等级：10W/40
3.应符合的标准要求：GB11122-2006
	升
	2000
	23.67
	国六新车用

	6
	汽机油
	1.规格：5W-40
2.质量等级：SP
3.粘度等级：5W/40，黏度应符合的标准要求：GB/T 1995-1998
	升
	400
	37.33
	

	7
	轴承脂
（核心产品）
	1. 规格：HP-R
2. 应符合的标准要求：SH/T0948-2017
3. 滴点：≥200℃
	kg
	606
	23.37
	

	8
	液压油1
	1.L-HM（高压） 46#抗磨
2.应符合的标准要求：GB11118.1-2011
	升
	6001
	14.48
	车辆使用

	9
	液压油2
	1.L-HL 32#抗磨
2.应符合的标准要求：GB11118.1-2011
	升
	19000
	13.03
	地埋库使用


注：1.预估量以实际结算为准
2.供应商需承诺所提供的产品符合国家、行业相关标准，能保证正常使用（提供承诺函）。 
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