LD5其他技术参数（单梁单钩起重机）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重量 | | T | 5 |
| 操纵方式 | |  | 地操+遥控 |
| 速度 | 起升 | m/min | 0.8/8 |
| 小车运行 | 20 |
| 大车运行 | 20 |
| 电动机 | 起升 | 型号/KW | ZDS0.8/7.5 |
| 小车运行 | ZDY21-4 /0.8\*2 |
| 大车运行 | YSEP80L-4/0.8\*2 |
| 电动葫芦型号 | |  | MD |
| 工作级别 | |  | A4 |
| 电源 | |  | 三项交流50 Hz 380V |
| 钢轨 | | kg | P24 |

LH32/16其他技术参数（选用双梁双钩起重机）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重量 | | T | 32/16 |
| 操纵方式 | |  | 地操+遥控 |
| 速度 | 起升 | m/min | 0.28/2.8 / 0.35/3.5 |
| 小车运行 | 20 |
| 大车运行 | 20 |
| 电动机 | 起升 | 型号/KW | ZDS2.2/18.5 / ZDS1.5/15 |
| 小车运行 | ZDY23-4 /2.2\*2 |
| 大车运行 | YSEP100L-4/2.2\*2 |
| 电动葫芦型号 | |  | MD |
| 工作级别 | |  | A4 |
| 电源 | |  | 三项交流50 Hz 380V |
| 钢轨 | | kg | P38 |