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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新上年产4万吨生物质颗粒燃料项目

	项目代码
	2210-320922-89-01-652765

	建设单位联系人
	韩沛璋
	联系方式
	13916311258

	建设地点
	盐城市滨海县滨海汇懋工艺品厂内

	地理坐标
	（119度50分15.406秒，33度52分36.433秒）

	国民经济

行业类别
	C2542 生物质致密成型燃料加工
	建设项目行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 43、生物质燃料加工 254

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	滨海县行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	滨行审投资备[2022]490号

	总投资（万元）
	3400
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	1.47
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	5829

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	    根据滨海县正红镇人民政府提供的土地规划相符性证明，本项目用地为工业用地，符合滨海县正红镇民营创业园规划。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”相符性分析

（1）生态红线

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）、《江苏省自然资源厅关于滨海县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1736号），与本项目最近的生态空间保护区域为“通榆河（滨海县）清水通道维护区”，本项目厂界距离通榆河（滨海县）清水通道维护区最近的距离约为0.3km，本项目不在其生态空间管控区域范围内。
（2）环境质量底线

①大气环境质量现状

根据《2021年度滨海县生态环境状况公报》，项目所在地大气基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区；2021年滨海县水环境质量处于较好水平，总体呈轻度污染，其中国、省考断面均达到国家和江苏省水环境质量目标考核要求；2021年，县城区区域声环境质量总体处于“轻度污染”等级，道路交通声环境质量达到“好”的声环境质量等级， 功能区噪声均达标。

本项目运营期的各项污染物均得到合理处置，本项目的建设不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目用水取自当地自来水，且用水量较小；项目用电来自当地电网，能够满足项目用电需求；根据不动产权证，项目所在地为工业用地，不会改变当地土地资源利用现状。

（4）生态环境准入负面清单

项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-1。

表1-1项目与国家产业政策相符性分析

序号

文件

符性分析

1

《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订版）
经查《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订版），本项目不属于名录中限制类和淘汰类产业，符合该文件要求。

2
《市场准入负面清单(2022版)》

经查本项目不属于其中禁止或许可事项。

3
《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》

本项目用地性质为工业用地，不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。

4
《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》

本项目用地性质为工业用地，不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。

由表1-3可知，本项目符合国家及地方产业政策要求。

(5)与“三线一单”生态环境分区管控实施方案的对照

对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），盐城市共有76个优先保护单元、233个重点管控单元、157个一般管控单元；对照《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（盐环办[2020]200号），根据文件，本项目位于正红镇民营创业园，属于重点管控区，属于淮河流域和沿海地区，本项目不属于禁止建设的企业，污染物总量在滨海县内平衡，不涉及通榆河等主要供水河道，不属于高耗能的建设项目，故本项目建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）要求。其环境管控单元准入清单见表1-2、1-3。

表1-2江苏省省域生态环境环境管控要求表

管控

类别

要求

相符性分析

淮河流域
空间布局约束

1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河-级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。

3.在通榆河-级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。
本项目为生物质致密成型燃料加工，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等行业；本项目在通榆河保护区范围内，本项目为生物质致密成型燃料加工，不属于新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的建设项目；不属于新建、扩建化学制浆造纸、制革、电镀、印制线路板、印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目；本项目不排放省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染物，故符合文件要求。
污染物排放管控

按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。
项目生活污水经新型微动力污水处理站处理后，槽车运输至正红污水厂处理，符合文件要求。
环境风险防控

禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。
本项目采用汽车运输，符合文件要求
资源开发效率要求

限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目，符合文件要求。
沿海地区
空间布局约束
1.禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。

2.沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。
本项目为生物质致密成型燃料加工，不属于化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目，不属于医药、农药和染料中间体项目，符合文件要求。
污染物排放管控
按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。
项目生活污水经新型微动力污水处理站处理后，槽车运输至正红污水厂处理，符合文件要求。
环境风险防控
1. 禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。

2.加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。

3.沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。
本项目不向海洋倾倒废弃物、不使用船舶运输，符合文件要求。
资源开发效率要求
至2020年，大陆自然岸线保有率不低于37%，全省海岛自然岸线保有率不低于25%。
不涉及
表1-3环境管控单元准入清单表

管控类别

文件要求

本项目情况

空间布局约束
（1）各类开发建设活动应符合盐城市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。

（2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。

（3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。
项目位于正红镇民营创业园，符合盐城市总体规划等相关要求，本项目与东北侧居住区之间已设置隔离带。
污染物排放管控
严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。
经处理后，本项目废气排放量较少，不会突破环境质量底线，符合文件要求
环境风险防控
应建立环境风险防范体系，制定园区应急预案，开展应急演练。
本环评建议企业投产后编制突发环境事件应急预案，与相关园区和县总体预案相衔接
资源开发效率要求
（1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。

（2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。

（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。
本项目选用先进生产设备及生产工艺，符合文件要求
对照表1-3，本项目建设符合《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（盐环办[2020]200号）中的环境准入条件。

与“长江经济带发展负面清单指南”的相符性分析

①对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》项目属于生物质致密成型燃料加工，不属于禁止建设的项目类型；本项目位于正红镇民营创业园，项目所在地不属于禁止建设的区域，故符合“长江经济带发展负面清单指南”要求。本项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的通知相符性分析详见表1-4。

表1-4项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的通知相符性分析表

序号

管控条款

本项目情况

符合性说明

1
禁止建设不符合国家港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过奖通道布局规划》的过长江干线通道项目。

本项目不属于码头及过长江干线通道项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段，项目周边无风景名胜区。

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在滨海县境内的饮用水源一级保护区范围内

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目所在地不涉及国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园。

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目所在位置不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。

符合

6
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目不在长江干支流及湖泊范围内，且不新设、改设或扩大排污口。

符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不属于化工项目。

符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
不涉及

符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

不涉及

符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
不涉及

符合

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。

本项目使用先进工艺及装备，不属于高能耗高排放项目。

符合

②与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》的相符性分析

本项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》的通知相符性分析详见表1-5。

表1-5项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》的通知相符性分析表

序号

管控条款

本项目情况

符合性说明

1
1.禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于码头及过长江干线通道项目

符合

2

严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段，项目周边无风景名胜区

符合

3

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。

本项目位于正红镇民营创业园，不在滨海县境内的饮用水源保护区范围内。

符合

4

严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目所在地不涉及国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园。

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目，应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目所在位置不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

6
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目不在长江干支流及湖泊范围内，且不新设、改设或扩大排污口

符合

7

禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
本项目不涉及捕捞活动。

符合

8

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。
本项目不属于化工项目。

符合

9

禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

符合

10

禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。

本项目不在太湖流域保护区范围。

符合

11

禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
本项目不属于燃煤发电项目。

符合

12

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则合规园区名录》执行。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
符合

13

禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。

本项目不属于化工项目。

符合

14

禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。

本项目不属于化工项目，且周边无化工企业。

符合

(7)结论

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

2、与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4号） 相符性分析

表1-6项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4号）相符性分析

行业类别
产尘过程

文件相关内容
本项目情况

相符性

其他行业重点企业

物料运输

（1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。

（2）运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。

（3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前
应清洗车轮、清洁车身。

本项目原料为块状物料，运输过程中采用密闭运输车运送，项目厂区道路硬化处理，定期清扫。

符合

物料装卸

装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一：

（1）密闭操作

（2）在封闭式建筑物内进行物料装卸

（3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。

本项目物料装卸均位于封闭式建筑物内

符合

物料储存
（1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内

（2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。

（3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的 1.1 倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施。

（4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。

本项目原料、成品均堆放在 1#生产车间内，不进行露天堆放，从而能够有效减少无组织颗粒物产生

符合
物料转移和输送

厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一：

（1）采用密闭输送系统

（2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送

（3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。
本项目物料输送和转移采用封闭式廊道，且均位于室内，能够有效减少无组织颗粒物的产生与排放
符合
物料加工与处理

（1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）、包装等）应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的， 应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施

（2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。

本项目生产过程中涉及破碎、粉碎、造粒等产生的粉尘工序均采用集气罩对粉尘进行有效收集， 通过旋风布袋除尘器处理后达标排放
符合
运行与记录
（1）生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

（2）封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时， 以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

（3）应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量、洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。
本项目生产工艺设备与废气收集处理系统同步运行，废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用；本项目排气筒检测孔保持关闭状态
符合
通过上表分析，本项目符合《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4号）文件要求。
3、与《生物质成型燃料工程设计规范》（NY/T2881-2015）相符性分析

本项目与《生物质成型燃料工程设计规范》（NY/T2881-2015）中选址与总体布置、工艺设计以及环境保护等方面的相符性分析详见表1-7。

表1-7本项目与《生物质成型燃料工程设计规范》（NY/T2881-2015）相关内容相符性分析一览表

序号
要求
相关内容
建设情况
相符性分析
1
选址与总体布置

选址
应符合国家政策、当地城乡建设规划要求，充分考虑原料的分布于收储运条件，满足生产条件。
经对照《产业结构调整指导目录》

（2021年修订版），本项 目不属于其中的鼓 励类、淘汰类和禁 止类，属于允许类。项目位于滨海县正红镇民营创业园， 租赁现有厂房进行 生产，根据建设单 位提供的相关资

料，项目用地属于工业用地，项目的建设目前已取得了正红镇关于本项目建设的规划符合性说明，详见附件。项目当地及周边地区农业发到，能够为本项目提供充足的原材料，周边交通便利，因此，项目原料的收储运条件良好，满足生产条件要求。
相符
2
应远离易燃易爆物品生产工厂与仓库、高压输电线路等。
项目周边无易燃易爆物品生产工厂与仓库、高压输电线路等。
相符
3
优先选取便于利用已有公路、 水路、铁路等交通设施，供水、供电等公共设施比较完备的地区。
项目位于滨海县正红镇民营创业园， 租赁现有厂房进行生产，供水、供电设施完善，项目周边道路交通发达。
相符
4
应处于居民区的全年最大频率风向的下风向或侧风向，并远离居民区。
根据附图2可知，项目位于当地居民聚集区的全年最大频率风向的侧风向，生产车间与居民聚集区的直线距离为150m。
相符
5
应有与生产规模相匹配的足够的可利用的面积和较适宜的地形，满足厂区总体合理布局， 厂区以矩形为宜。
厂区地面平整，整

体呈矩形结构，租赁现有厂区车间作为生产车间，满足生产需求。
相符
6
应有利于环境保护和生态平 衡，便于废弃物处理，做到清洁生产。
项目主体工程建设的同时将会同步建设配套的废气以及固废处理设施，并加强日常管理，做到清洁生产。
相符
7
总体布置

总平面布置应符合的要求

设计任务书和城乡建设规划部门对已选定厂址的要求；
当地无相关要求。
不适用
8
总平面布置应符合GB50187的规定；
项目整个总平面布置紧凑，节约用地； 生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全，根据当地的自然条件，做到因地制宜，符合B50187的相关要求。
相符
9
主、辅建筑布局合理，生产作业线紧凑规范，做到人流、物流分开；
项目主、辅建筑布

局合理，生产作业 线紧凑规范，人流、物流分开。
相符
10
在满足生产要求的前提下，应注意节约用地，减少土石方工程量。
本项目租赁现有厂房进行生产，不涉
及土建施工期。
不适用
11
对建筑布局、运输、道路、供电线路、上下水和工业管道、消防、绿化、环保等进行综合考虑，必须获得消防与环保等合格证书；
项目建筑物布局以及厂区道路等符合消防及环保要求。
相符
12
应立足近期工程，兼顾扩建项目，但平面规划应一次完成。
项目不分期建设，一次性投入，一次性建成。
相符
13
建筑布局应符合的要求
建筑物之间的距离，应满足防火要求，生物质成型燃料工程的生产车间火灾危险性按照GB50016 的规定应属丙类，厂房和库房耐火等级为二级；

本项目租赁现有厂房进行生产，厂房间距10m，厂房按照火灾危险性登记为丙类，耐火等级为二级进行的设计建设。

相符
14
建筑物的朝向应有良好的自然通风；
本项目建筑物具有

良好的自燃通风条件。
相符
15
建筑物布局应考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响；
项目对破碎、粉碎、造粒等工序产生的粉尘进行收集处理；对生产设施进行减振处理，项目废气及噪声对周围环境影响较小
相符
16
对厂区生产设备、生产设施等应有明显的警示标志，特别是禁止烟火标志。
对厂区生产设备、生产设施等设置明显的警示标志，特别是禁止烟火标志。
相符
17
厂区分区与厂区道路应符合的要求

生物质成型燃料厂分区应布局合理，按照生产流程及功能， 划分为行政服务区、原料区、生产区和成品区，各区域之间既有紧密联系又须适当分割；
项目厂区布局按照生产流程合理布 局，设置原料区、生产区和成品区， 各区域之间既有紧密联系又适当分割。
相符
18
厂区出入口设置应根据城乡道路规划和人货分流原则合理确定，出入口不少于 2 个，应设消防通道和紧急出口，并有明确标志；
厂区出人货分流，设置消防通道和紧急出口，并有明确标志。
相符
19
厂区交通系统应根据人流、物流线路和全厂运输量计算和设计。厂区道路应畅通，便于车辆通行。原料、成品运输及主要人流的道路应采用双向车道；
厂区原料、成品运输及主要人流道路采用双向车道。
相符
20
厂区道路应为硬化路面，不宜采用沥青材料，并应有良好的排水系统。
厂区道路均为硬化路面，不采用沥青材料，具有良好的排水系统。
相符
21
工艺设计

原料预处理

原料预处理包括杂质清理、粉碎、烘干或加水、混配等工艺环节，并根据需要可适当增减。

本项目原料预处理工艺主要包括破碎

和粉碎工艺。

相符
22
原料杂质清理应包括筛选和磁选等。

本项目原料种类简

单，无需进行除杂处理。
相符
23
粉碎工序的生产能力应为成型生产能力的 1.3 倍以上。
本项目每台粉碎能力达到21.67t/h，每台造粒机生产能力为16.67t/h生产能力满足成型生产能力1.3倍以上的要求。
相符
24
根据成型工艺需要，通过烘干或加水，使原料达到成型加工的要求。
本项目通过控制原料质量，不进行烘干或加水作业。
相符
25
根据成型工艺需要，混配的不同种类原料应达到成型加工的要求。
根据成型工艺需要，混配的不同种类原料应达到成型加工的要求。
相符
26
压缩成型

成型机前应设置储料仓，储料仓的存储量应满足生产需要。
成型机前设置储料仓，满足生产需要。
相符
27
根据产品类型和质量要求，压缩成型设备应保证产品质量和产能要求，应符合 NY/T1882的规定。
本项目设备均选用符合NY/T1882规定的设备。
相符
28
辅助配套

辅助配套包括输送、除尘、冷却、成品缓存、计量包装、仓储等。
本项目辅助配套系统包括输送、冷却、
包装、仓储等环节。
相符
29
在生产各环节应设置除尘防尘装置，符合 GBZ1 的要求。
本项目对破碎、粉粹、造粒等工序均设置除尘设施，符合 GBZ1 的要求。
相符
30
根据需要设置冷却系统。
本项目冷却采用自

然冷却。
相符
31
计量设备精度应符合 JJG1036的规定。
本项目包装均采用吨袋包装，计量设备精度符合JJG1036的相关规定。
相符
32
包装设备宜安装在成品计量工序之后，紧邻成品库。也可配置散料储料罐，以便于散料装车。
本项目包装均采用吨袋包装。
相符
33
环境保护与

安全卫生
环境保护

厂区规划应符合环境保护要 求。厂区布置应加强绿化的规划与设计。
本项目租赁现有厂房进行生产，厂区

绿化依托现有。
相符
34
应执行环境影响报告书（表） 的编制规定，执行防治污染设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

本项目投产后将严格执行“三同时” 制度。
相符
35
生产线上的设备和装置应采取措施减少粉尘的散发量，并采用有效的捕集与分离粉尘装 置。
本项目对破碎、粉碎以及造粒等产生粉尘的装置配备集气罩对粉尘进行收集，并采用旋风除尘+布袋除尘的综合处理系统对收集的粉尘进行处理。
相符
36
排放的粉尘浓度应符合

GB16297 的排放标准。
项目排放的粉尘浓度符合GB16297 的排放标准。
相符
37
对振动较大的设备，如粉碎机等应采取有效的隔声、吸声、消声、隔振等措施。
本项目对破碎机、粉碎机、造粒机等振动较大的设备采用隔声、吸声、消声、隔振等措施进行减振隔声处理。
相符
38
炉渣、砂石、生活垃圾等废弃物应综合利用或妥善处理，应防止二次污染。
本项目各类固体废物均能得到有效合

理的处理处置。
相符
综上，本项目的建设符合《生物质成型燃料工程设计规范》（NY/T2881-2015） 的相关要求。
4、与《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范》（NB/T34062-2018）相符性分析

本项目与《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范》（NB/T34062-2018） 中工艺设计、总平面布置、环境保护相关内容的相符性分析详见表 1-8。

表1-8本项目与《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范》相关内容相符性分析一览表

序号
要求
文件内容
本项目情况
符合性说说明

1
工艺设计

一般规定

工艺设计应满足生物质锅炉供热成型燃料生产工艺流程、产品质量和产量的要求。
本项目产品质量符合

《NB/T34024-2015 生物质成型燃料质量分级》中3级质量标准，满足生物质锅炉供热成型燃料生产工艺流程、产品质量和产量的要求。
相符
2
工艺流程包括原料质检与存储、原料预处理、压缩成型、除尘、冷却包装、仓储、检验出厂等，并应符合相关的环境保护和节能要求。
本项目工艺流程包括原料预处理、压缩成型、冷却包装、检验出厂等，符合环境保护和节能要求。
相符
3
主要设备选型应综合考虑下列因素：①主要技术参数、②生产能力、③产品质量、④匹配性、⑤能耗、⑥易损件寿命、⑦粉尘、噪声、⑧ 操作、维修。
主要设备选型应综合考虑下列因素：①主要技术参数、②生产能力、③产品质量、④匹配性、⑤能耗、⑥易损件寿命、⑦粉尘、噪声、⑧操作、维修。
相符
4
宜采用先进的工艺流程及设备，设备布置应紧凑合理， 并应有足够的场地空间以便操作、维修和管理。
本项目采用先进的工艺流程及设备，设备布置应紧凑合理，并有足够的场地空间以便操作、维修和管理。
相符
5
原料质检与存储

应设置原料计量与质检设施设备。
设置地磅计量设备以及相应的质检设备。
相符
6
原料存储设施容量应满足不少于7d 的生产需要。
原料存储设施容量满足不少于7d 的生产需要。
相符
7
原料存储宜采用原料棚或原料库，应保证原料的通风、防火、防雨雪、防尘、运输畅通等。
本项目原料存储均采用室内仓储。
相符
8
原料预处理

原料预处理宜包括杂质清 理、粉碎、烘干、混配等工艺，并可根据生产工艺需要
适当增减。
本项目原料预处理主要包括破碎、粉碎都能工艺。
相符
9
宜设置原料杂质清理设施。
本项目通过控制原料质 量，无需设置原料杂质清理设施。
相符
10
粉碎工序的生产能力应达到成型生产能力的1.3倍以上。
本项目每台粉碎能力达到 21.67t/h，每台造粒机生产能力为16.67t/h 生产能力满足成型生产能力1.3倍以上的要求。
相符
11
根据成型工艺需要，可在原料粉碎之后设置烘干设施和压缩成型前设置混配设备。
本项目无需进行烘干。压缩成型前设置混配设备。
相符
12
压缩成型

成型机前宜设置储料仓，储料仓的存储量应满足成型设备连续生产的需要。
造粒机前设置料仓，满足造粒机连续生产的需要。
相符
13
成型设备应符合现行行业标准《生物质固体成型燃料成型设备技术条件》NY/T1882 的规定，并应保证产品质量和产能要求。
本项目设备均选用符合NY/T1882 规定的设备。
相符
14
应根据生产能力需要，合理配置备用成型设备。
本项目年产生物质颗粒40000 吨，配备的造粒机满足生产需求。
相符
15
成型设备应布置合理，采用多台设备时宜并联设置
本项目造粒机并联布置。
相符
16
除尘

生产车间应配备除尘系统， 车间的粉尘浓度应符合新型国家标准《工作场所有害因素置业接触限值》GBZ2，排放标准应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1 和《大气污染物综合排放标准》GB16297 的规定。
本项目破碎、粉碎、造粒工序均配备除尘系统，车间排放粉尘浓度符合新型国家标准《工作场所有害因素置业接触限值》GBZ2，排放标准应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1 和《大气污染物综合排放标准》
GB16297 的规定。
相符
17
散发粉尘的工艺设备宜密

闭，易散发粉尘的区域应设吸风罩捕集粉尘。
对破碎、粉碎、造粒等工序设置集气罩对产生的粉尘进行收集。
相符
18
除尘系统应采取措施防止粉尘的二次污染。
对破碎、粉碎、造粒工序收集的粉尘采用旋风除尘+布袋除尘综合处理设施进行处理。
相符
19
冷却包装及产品检

验

应根据工艺需要选用风冷或其他冷却方式。
项目冷却采用自然冷却方式。
相符
20
宜在计量工序之后设置包装设备，也可配置散料储料罐。
本项目采用吨袋包装，不进行密封包装。
相符
22
总平面布置

总平面布置符应符合下列要求

设计任务书和城乡建设规划部门对已选定厂址的要求。
无相关要求。
不适用
23
现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187 的规定。
项目平面布局符合《工业企业总平面设计规范》GB50187 的规定。
相符
24
按照规划规模，兼顾后续项

目，统一进行平面规划。
本项目一次性投产，一次性规划平面布局。
相符
25
主、辅建筑布局合理，生产作业线紧凑规范，人流物流

分开。
项目主、辅建筑布局合理，
生产作业线紧凑规范，人流物流分开。
相符
26
在满足生产要求前提下，布

局紧凑合理，节约用地，减少土石方量。
本项目租赁现有厂房进行生产，不涉及土建施工。
相符
27
对建筑布局、运输、道路、供电线路、给水排水和工业管道、消防、绿化、环境保护等进行综合考虑。
本项目平面布局综合考虑厂区的建筑布局、运输、道路、供电线路、给水排水和工业管道、消防、绿化、环境保护等。
相符
28
按照生产流程及功能，厂区分区宜划分为办公区、原料区、生产区和成品区，各区域之间宜紧密联系、适当分割。
按照生产流程及功能，厂区分区宜划分为办公区、原料区、生产区和成品区， 各区域之间宜紧密联系、适当分割。
相符
29
建筑

布局应符合下列要求

建筑物间距满足防火要求。
建筑物间距满足防火要求。
相符
30
建筑物具有良好的自然采光和通风条件。
建筑物具有良好的自燃采光和通风条件。
相符
31
考虑生产噪声和粉尘对整体环境的影响。
本项目对产生的粉尘进行收集处理后达标排放；对主要设备进行隔声、减振处理，项目噪声能够做到达标排放。
相符
32
应根据人流、物流线路和全厂运输量设计厂区交通系统。厂区道路应符合下列

要求

厂区道路应畅通，便于车辆通行。原料、成品运输及主要人流的道路宜采用双向车道。
厂区道路畅通，原料、成品运输及主要人流的道路采用双向车道。
相符
33
根据城乡道路规划和人、物

分流原则合理设置厂区出入口，出入口不少于2个。
项目厂区出入口为2个。
相符
34
应设置消防通道和紧急出

口，并有明显标志。
厂区设置消防通道和紧急出口，并有明显标志。
相符
35
厂区道路宜为硬化路面。
厂区道路均为水泥硬化路面。
相符
36
环境保护与节能

环境保护

生活污水应经处理后达标排放
项目生活污水经处理后接管污水处理站处理。
相符
37
厂区噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 和《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087 的规定。
厂区噪声符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 和《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的规定。
相符
38
生产过程的各种废气排放均应满足国家有关排放要求。
项目产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）的相应要求。
相符
综上，本项目的建设符合《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范》

（NB/T34062-2018）的相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来及概况

滨海迅朗农产品加工有限公司是一家专门从事生物质燃料生产的企业， 建设单位拟投资3400万元于滨海县正红镇民营创业园（盐城市滨海县滨海汇懋工艺品厂内）开展新上年产4万吨生物质颗粒燃料项目。项目已取得盐城市滨海县行政审批局备案，备案证号：滨行审投资备[2022]490号，项目代码：2210-320922-89-01-652765。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 43、生物质燃料加工 254”，本项目属生物质致密成型燃料加工，应编制报告表。滨海迅朗农产品加工有限公司委托盐城颢胜环境工程有限公司进行“新上年产4万吨生物质颗粒燃料项目”的环境影响评价报告表的编制工作。我单位接受委托后，对项目周围环境进行实地踏勘并作了调查分析，收集了有关资料。同时进行了类比调查，按照环评导则要求编写了本项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供依据。

2、项目工程组成

本项目主体工程及辅助工程见表2-1。

表2-1项目工程组成表

项目名称

设计能力

备注

主体工程

3000m2
生产车间，配置破碎机、粉碎机等生产设备

辅助工程
100m2
办公楼，位于厂区北侧
100m2
辅助用房，位于厂区北侧
贮运工程

/

产品及原料运输主要为汽运

1000m2
原料存放区，位于车间内

2829m2
成品库

公用工程

给水

240m3/a

当地自来水厂供水系统提供

排水

144m3/a

废水主要为职工生活废水，经新型微动力污水处理站处理后槽车运输至正红污水厂处理
供电

12万度/年

当地变电所

环保工程

废气处理

1套、风量8500m3/h

破碎、粉碎废气收集后经旋风+布袋除尘器处理，通过15m高DA001排气筒（内径0.3m）排放

1套、风量5000m3/h
造粒、筛分废气收集后经除雾+旋风+布袋处理，通过15m高DA002排气筒（内径0.3m）排放
/

无组织废气：未被收集的废气无组织排放，在安全许可的前提下，尽量密闭生产，定期洒水抑尘，以生产车间为边界设置50米卫生防护距离。

废水处理

1m3/d

新型微动力污水处理站
固废处理

10m2
一般固废暂存点，位于成品库内
/

生活垃圾设置垃圾桶

噪音治理

/
基础减振、厂房隔声等。
依托工程

本项目生产车间、成品库等建筑依托于出租方已建设好的厂房，本项目雨水管网及雨水排放口依托出租方。

3、产主要产品及产能
本项目产品方案见表2-2。

表2-2项目产品方案一览表

序号

工程名称(车间、生产装置或生产线)

生产线数量
产品名称及规格

设计能力

年运行时数

1

生物质颗粒燃料生产线

1条
生物质颗粒燃料

规格根据客户需求

4万吨/年

2400

4、设备清单
项目主要设备见表2-3。

表2-3项目主要设备表

序号

位置（生产单元）

用途（主要工艺）

设备名称

型号

单位

数量

备注

1
生产车间

破碎
破碎机
160kw
台

1
外购

2
粉碎
粉碎机
160kw
台

1
外购

3
造粒
造粒机
93.7kw
台

1
外购

4
筛分
筛选机
2.2kw
台

1
外购

5
-
输送带
-
-
若干
外购

本次环评拟对造粒设备进行设备及产能相符性分析。本项目拟使用的1台造粒机，生产效率为16.67t/h，年工作时间合计为2400h。则造粒机的理论产能为40008t/a，满足设计量40000t/a的需要。因此造粒机的规格和数量能够满足产品设计产能的需求，设备与产能具备相符性。

5、主要原辅材料

主要原辅材料见表2-4。

表2-4项目主要原辅材料使用情况

序号

名称

主要成分

年用量

单位

来源

备注

1

农作物秸秆

秸秆
25005
吨
外购汽运

外购
2

废旧木片
木片
15005
吨

外购汽运

废旧木片不涉及表面涂装及

胶合板

表2-5生物质颗粒燃料产品质量标准
燃料属性
单位
1级
2级
3级
规格
mm
长度小于直径4倍

长度小于直径4倍

长度小于直径5倍
堆积密度

kg/m3
≥600

≥500

≥500
机械耐久性
%
≥97.5

≥95

≥95
小于3.15mm 细小颗粒量

%
≤1.0

≤1.0

≤1.0
全水分（收到基）
%
≤10

≤12
≤15
灰分（干燥基）

%
≤6

≤8
≤12
收到基低位发热量

MJ/kg
≥14.6

≥13.4
≥12.6
氮（N，干燥基）

%
≤1.0

≤1.5
≤2.0
硫（S、干燥基）

%
≤0.1

≤0.2
≤0.2
氯（Cl、干燥基）

%
≤0.2
≤0.2
≤0.3
结渣性

-
弱结渣区

弱结渣区

中等结渣区
标准

《NB/T34024-2015 生物质成型燃料质量分级》

综上所述：本项目燃料属性为3级

注：本项目产品出厂前委外检测产品质量。
6、用水量平衡

（1）给水

本项目用水量为240m3/a，主要为职工生活用水，水源为滨海县自来水厂。
a.生活用水

本项目厂区内不提供食堂和住宿，总职工人数为12人，项目排放的废水主要来自于厕所等，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），项目生活用水量参照其他居民服务业中农村通用值，按50L/d•人计算，年工作300天，则生活用水量为180m3/a。考虑20%的损耗，则生活污水产生量为144t/a，经新型微动力污水处理站处理后使用槽车运输至正红污水厂处理。

b.喷洒除尘用水

本项目装卸区等会有一定的扬尘，为有效减少作业、储存场所的扬尘，企业拟定期洒水抑尘，喷洒用水量约为0.2t/d，则年用水量为60t/a，厂区喷洒水蒸发进入大气。

排水

本项目雨水经管道后排入市政雨水管网，生活污水经新型微动力污水处理站处理后，槽车运输至正红污水厂处理。

本项目水平衡图如下所示：


[image: image10.png]



图2-1项目水平衡图（t/a）
7、劳动定员及工作制度
本项目需职工12人，采用一班制，每班8小时，年工作300天、2400小时。
厂区平面布置

厂区目前建有两栋厂房，本项目租赁其厂房进行生产。厂区出入口位于厂区西侧中心位置，设置门卫室。厂区设置一个雨水排放口位于厂区西侧。

本项目厂区平面布置图详见附图三。

项目周边现状

本项目位于滨海县正红镇民营创业园（滨海汇懋工艺品厂内）， 地理位置图详见附图一。

厂区东侧为农田，东北侧有昧洋村居民（散户），距离项目厂界距离约150m，南侧为农田，西侧主要为农田，北侧为农田、滨海正红星辰纺织品经营部，项目周边环境概况图详见附图二。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期：

本项目租用现有厂房，本项目只涉及设备采购，安装调试后即可进行，故本次评价不对施工期做详细分析。

营运期：

1、工艺流程

本项目主要工艺流程如下：
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图2-1本项目生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）卸货：将外购来的农作物秸秆（主要为玉米杆、水稻、小麦；长约1m-1.5m 左右；含水率13％以下）、废旧木材（约8cm宽；含水率13％以下）运输卸载到生产车间内，由于秸秆、木材颗粒较大、含水率较高，粉尘产生量较小，装卸过程产生粉尘（G1）无组织排放。

收购的农作物秸秆为农民翻晒好，达到含水率的秸秆，打成卷。在翻晒过程中，石块、金属杂质都会被剔除；废旧木材为家具厂的边角料，不涉及表面涂装及胶合板。原料进厂前经人工质检，合格后的原料才能进厂，以此作为原料进厂的质量控制措施。

（2）破碎：原料经输送带输送至破碎机，将大块的农作物秸秆和废旧木片破碎至小块，破碎过程产生粉尘集气罩（90％捕集率）收集并通过旋风布袋除尘回收，然后通过15m的排气筒排放，此工序产生破碎粉尘（G2），收集的粉尘回用于造粒工序。未捕集到的粉尘在车间无组织排放。

（3）粉碎：生产车间破碎后的物料通过输送带输送进入下一道工序进一步的加工处理，生产车间之间的输送带配备密封输送廊道，经破碎机破碎后的原料用粉碎机粉碎成烟丝状。粉碎颗粒无夹杂石料等杂质，不需进行筛分，粉碎过程产生粉尘集气罩（90％捕集率）收集并通过旋风布袋除尘回收，然后通过15m的排气筒排放，此工序产生粉尘（G3），收集的粉尘回用于造粒工序。未捕集到的粉尘在车间无组织排放。
（4）造粒：本项目所采购的原料均为干料，含水率在13%以下，可以不经烘干，因此可直接将粉碎处理后的原料送入造粒机，原料经过加压挤压成颗粒状，再通过外力的压缩，使松散堆积的固体颗粒排列结构开始改变，生物质内部空隙减少。当压力逐渐增大时，生物质大颗粒在压力作用下破裂，变成更加细小的粒子，并发生变形或塑性流动，粒子开始充填空隙，粒子间更加紧密地接触而互相啮合，一部分残余应贮存于成型块内部，使粒子间结合更加牢固，造粒过程中模具温度设定为80℃左右，采用电加热。造粒过程产生粉尘（G4）由集气罩捕集（90％捕集率），经旋风布袋除尘回收后通过15m 排气筒排放，收集后的粉尘回用于造粒工序。未捕集到的粉尘在车间无组织排放。

（5）冷却、筛分：经造粒机挤压成型的生物质颗粒出料口温度约为80℃左右，通过输送带自然冷却，输送进入筛选机进行筛选，筛选出未成型或成型不合格的颗粒（S1），此部分颗粒进入粉碎装置重新利用。 

（6）装袋、入库：将造粒完成后生物质燃料颗粒输送进入吨袋，入库，最后外售。造粒后的生物质燃料颗粒粒径为0.6cm，颗粒较大，因此，包装过程产生的粉尘极少，不做定量分析。

（7）其他：本项目产生的粉尘采用旋风布袋除尘器进行处理，在运行过程中可能会产生废布袋（S2）；此外员工生活会产生生活污水（W1）和生活垃圾（S3）。

2、主要产污环节

项目主要产污环节见表2-6。

表2-6  项目主要产污环节表

污染因子

编号

污染源

主要成分

去向

废气

G1

汽车卸料
颗粒物
无组织排放
G2

破碎机
颗粒物
经旋风+布袋处理后，尾气通过15m高DA001排气筒排放
G3
粉碎机
颗粒物
G4
造粒机
颗粒物
经除雾+旋风+布袋除尘器处理后，尾气通过15m高DA002排气筒排放

废水

W1
职工生活

COD、SS、NH3-N、TN、TP

新型微动力污水处理站处理后，槽车运输
噪声

/

破碎机、粉碎机、造粒机等
噪声

选用低噪声设备、基础减振，优化布局、厂房隔声、绿化隔离

固废

S1

筛分
不合格品
回用于生产

S2

袋式除尘器

废布袋
环卫部门统一处置

S3

职工生活
生活垃圾

环卫部门统一处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	根据企业提供的土地证，项目所在地的用地性质为工业用地。项目租用滨海汇懋工艺品厂空置厂房进行生产，滨海汇懋工艺品厂成立于2005年04月09日，经营范围包括布艺品、床上用品、鞋类产品、旗帜（国旗除外）、日用品、转印纸生产、加工、销售；玻璃雕刻、玻璃转印；服装印花。截至本次评价前，该厂房一直处于空置状态，无环境遗留问题其他环境制约因素。项目所在地周围的生态环境质量良好，区域环境质量较好，且整个区域区内无特殊生态保护物种、名胜古迹和自然保护区。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区环境质量现状(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

一、控制标准：
1、环境空气质量标准

项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，应执行GB3095—2012《环境空气质量标准》及其修改单中二级标准。具体标准值见表3-1。

表3-1环境空气质量评价标准一览表

污染物

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10
年平均

70μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095–2012）及其修改单中二级标准

24小时平均

150μgm3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
NOx

年平均

50μg/m3
24小时平均

100μg/m3
1小时平均

250μg/m3
CO

24小时平均

4mg/m3
小时平均

10mg/m3
O3
日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200μg/m3
24小时平均

300μg/m3
2、水环境质量

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021－2030年）》(省政府批准，省生态环境厅、省水利厅苏政复〔2022〕13号)，项目周边具有功能区划的地表水体主要为淮河入海水道和苏北灌溉总渠，水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表3-2。

表3-2地表水环境质量评价标准一览表单位：mg/L（pH除外）

序号

评价因子

Ⅲ类标准

1

pH值(无量纲)

6-9

2

COD（mg/L）

≤20

3

氨氮（mg/L）

≤1.0

4

总氮（mg/L）

≤1.0

5

总磷（mg/L）

≤0.2

6

溶解氧（mg/L）

≥5

7

BOD5（mg/L）

≤4

3、声环境质量

项目建设地位于江苏省盐城市滨海县正红镇民营创业园，根据滨海县城市总体规划，项目所在地及敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准，具体标准值见表3-3。

表3-3环境噪声限值单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

二、环境质量现状

1、大气环境

①基本污染物环境质量现状

县城区空气

2021年，可入肺颗粒物(PM2.5)年均浓度31.2微克每立方米，达到盐城市年度考核目标要求，优于国家二级标准限值(35微克/立方米)，与上年相比削减8.6个百分点。环境空气质量6项监测指标二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度分别为10微克/立方米、24微克/立方米、70微克/立方米、31微克/立方米;一氧化碳(CO)和臭氧(O3)特定百分数浓度分别为0.9毫克/立方米、149微克/立方米，均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。与2020年相比，二氧化硫(SO2)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)浓度分别上升25.0%、9.4%、4.9%、4.3%;一氧化碳(CO)、细颗粒物(PM2.5)浓度分别降低25.0%、8.8%。

（2）镇(区、街道)环境空气

14个镇(区、街道)可入肺颗粒物(PM2.5)浓度为(24.6～33.7)微克/立方米，优良天数比例为(81.8～91.1)%，环境空气质量较好。五汛镇等半数以上镇区空气质量达到《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)二级评价标准。

（3）酸雨

滨海县县城区全年无酸雨出现，酸雨发生率为“0”，降水年均pH值为6.71，全年降水pH值变化范围在(6.23～7.60)之间，与上年相比持平。

（4）降尘

滨海县县城区降尘量年均值为2.98吨/平方公里·30天，同比削减9.7个百分点，完成盐城市年度考核目标3.0吨/平方公里·30天考核要求。15个镇(区、街道)降尘量年均值在(2.64～2.82)吨/平方公里·30天范围内。

因此，城市环境空气质量为达标区。

②特征污染物环境质量现状

本次大气污染物总悬浮颗粒评价引用《滨海德龙斯塑业有限公司年产40万平方米装饰扣板项目环境影响报告表》中数据G1，监测时间为2022年3月4日～3月6日，报告编号:LT22144。

引用数据有效性分析：引用数据监测时间距今不到3年，期间区域环境质量没有发生显著变化，且引用数据点位在本项目西北侧（下风向）400m。因此，本项目引用数据有效。

表3-4环境空气监测点位列表（引用）
监测点位名称

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂址距离/m

厂区下风向G

总悬浮颗粒物

2022.03.04-2022.03.06
NW

400

表3-5环境空气质量现状监测及评价结果表
监测

点位

污染物

平均

时间

评价标准

（mg/m3）

监测浓度范围

（mg/m3）

最大浓度占标率%

超标率/%

达标情况

厂区下风向G
总悬浮颗粒物
小时值

0.9（一小时）
0.183~0.333
37%
0
达标
本项目总悬浮颗粒污染物小时浓度排放标准根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中折算方法，根据其24小时浓度的3倍进行折算。从上表可以看出，评价区域内总悬浮颗粒物小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）折算后的标准限值。
2、地表水环境质量现状

根据《2021年度滨海县环境状况公报》，滨海县水环境质量总体“良好”。国、省考断面均达到国家和江苏省水环境质量目标考核要求。纳入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量目标考核的苏北灌溉总渠六垛闸和中山河头罾闸两个断面水质均为Ⅱ类，断面优Ⅲ比例100%，断面水环境质量为“优”。与上年相比，水质保持稳定。对照国家考核目标，断面水质均达到并优于Ⅲ类目标。纳入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的苏北灌溉总渠陈涛地龙、通榆河通榆大桥、通榆河中段堆根、淮河入海水道北漫水桥、翻身河S327翻身河桥、入海水道南漫水桥六个断面水质优Ⅲ比例100%，断面水环境质量为“良好”。与上年相比，水质保持稳定。对照2021年江苏省水环境质量目标，断面水质均达到或优于Ⅲ类目标。

两个饮用水源中山河东坎水源地和通榆河东坎应急水源地水质保持良好，全年水质达标率100%。今年饮用水源通过聘请巡查员日巡查、日报告，制定饮用水源达标保障方案，划定饮用水源保护区范围，全力保障了居民生活饮用水的安全。全年取水总量2576万吨，达标水量2576万吨。

3、声环境质量

根据《2021年度滨海县环境状况公报》：区域声环境昼间噪声等效声级在(47.7～69.0)分贝之间，平均等效声级为56.7分贝，处于区域环境噪声三级(一般)水平。与上年相比，上升0.8分贝。影响城市昼间区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声和交通噪声，所占比例分别为48.6%和42.0%。道路交通噪声各路段测点昼间等效声级在(57.8～69.9)dB(A)之间，各路段噪声平均等效声级均未超出道路交通噪声强度昼间二级限值70分贝。昼间平均等效声级为63.4分贝，与上年相比，降低0.1分贝，交通噪声强度“一级”，处于“好”的水平状况。功能区噪声昼间和夜间平均等效声级达标率均为100%，与上年相比持平。
生态环境

本项目位于滨海县正红镇民营创业园（滨海汇懋工艺品厂内），不新增工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，故无需开展生态环境现状调查。

电磁辐射
本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故不开展监测。
土壤、地下水环境

本项目属于生物质致密成型燃料加工业，用地范围内均进行了硬化，本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。不存在土壤、地下水污染途径，故未开展环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	大气环境保护目标

项目500米范围内大气环境保护目标列表见表3-6。
表3-6建设项目环境空气保护目标

名称

坐标（°）

保护对象

保护内容

保护规模

环境功能

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东向

北向

昧洋村

119°50′

24.09″

33°52′

38.98″

居住区
人群
10户/35人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

NE
150
官滩村
119°50′

16.32″

33°52′

24.20″

居住区
人群
20户/70人
SW
350
陈吕村
119°50′

00.15″

33°52′

29.59″

居住区

人群

10户/35人

S

450
声环境保护目标

本项目周边50m范围内无声环境保护。

地表水环境保护目标

项目周边地表水环境保护目标列表见表3-7。
表3-7建设项目地表水保护目标

环境

环境保护对象

距离m

方位

评价范围内规模

环境功能

地表水

淮河入海水道南泓

7000
N
中河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

周边河流
270
E
小河

通榆河
300
W
小河

4、地下水环境环境保护目标

项目厂界外500米范围内的无地下水环境保护目标。

5、生态环境环境保护目标

本项目位于滨海县正红镇民营创业园（滨海汇懋工艺品厂内），不新增工业用地，范围内不存在生态环境保护目标，故不需调查生态现状环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物

本项目生产过程中产生的颗粒物排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1大气污染物有组织排放限值和表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求，具体限值见下表。

表3-8大气污染物排放标准单位：mg/m3

污染物

名称

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率(kg/h)

无组织排放监控浓度限值

标准来源
监控点

浓度(mg/m3)

颗粒物
20

1.0

外界浓度最高点

0.5

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
废水

本项目废水主要为职工生活污水，经新型微动力污水处理站处理后槽车运输至正红污水厂处理，尾水排入舀港干渠最终汇入射阳河。pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总氮、总磷接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。具体标准值见下表。
表3-9正红镇污水处理厂污水接管、排放标准
单位：mg/L
项目
COD
SS
氨氮
TN
TP（以P计）
接管标准
500
400
45
70
8
排放标准
50
10
5（8）*
15
0.5
注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声

营运期其厂界噪声应执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。具体标准值见表3-10。

表3-10厂界噪声标准值

标准值dB（A）

执行标准

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）

中2类标准

60

50

4、固体废物排放标准

本项目一般固体废物处理和处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，进行妥善处理，不得形成二次污染。

	总量

控制

指标
	大气污染物：本项目新增废气污染物颗粒物：有组织排放量0.579t/a、无组织排放量1.230t/a。以上总量指标由建设单位向盐城市滨海生态环境局申请，由盐城市滨海生态环境局在区域内平衡。

水污染物排放总量：本项目生活污水（144t/a）经新型微动力污水处理站，处理后槽车运输至正红污水厂处理，无需申请总量。

固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019)，本项目属于名录中的“二十、石油、煤炭及其他燃料加工，44、生物质燃料加工 254”，其中“涉及通用工序重点管理的”属于重点管理，“涉及通用工序简化管理的”属于简化管理， “其他”属于登记管理，本项目生产工艺为农作物秸秆、废旧木片、卸货、破碎粉碎、造粒、冷却、筛分、包装入库，不涉及通用工序，因此，本项目属于登记管理。项目废气排放口属于一般排放口，不许可排放量。项目废水仅涉及生活污水，不申请总量，本项目环评文件中所载的总量指标仅作为日常监管的参考依据。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房，目前项目设备已经安装完成，故本次评价不对施工期做详细分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1.1废气产排污情况分析

本项目废气主要为原料破碎、粉粹以及造粒工序产生的粉尘，主要污染物为颗粒物。本项目有组织废气污染物排放源情况见表4-1，无组织废气污染物排放源情况见表4-2。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-1项目有组织废气产生及排放情况汇总表

产污环节

污染物种类

污染物产生量t/a

收集效率

有组织产生情况

排放形式

治理措施

有组织排放情况

排放口基本信息

排放标准

浓度mg/m3
速率

kg/h

产生量t/a
名称

处理能力

治理工艺去除率

是否为可行技术

浓度

mg/m3
速率

kg/h
排放量t/a
浓度

mg/m3
速率

kg/h
破碎、粉碎
颗粒物

53.52
90%

2508.75
20.07
48.168
有组织

旋风+布袋除尘器

风量8500

m3/h
99.2%
是

18.94
0.161
0.386
高度
15m

20

1

内径
0.3m

/
/

27.7

0.01

0.024
温度
25℃
编号
DA001

名称
废气排放口一

50%
/

150

0.054

0.13
类型
一般排放口

地理坐标
N119°50′15.633″
E33°52′35.288″
排放时间
2400h

造粒
颗粒物
26.76
90%

2007
10.035
24.084
有组织

除雾+旋风+布袋除尘器
风量5000

m3/h
99.2%

是

16
0.080
0.193
高度
15m
20

1
内径
0.3m
温度
30℃
编号
DA002
名称
废气排放口二
类型
一般排放口
地理坐标
N119°50′18.092″
E33°52′35.382″
排放时间
2400h
表4-2项目无组织废气产生及排放情况汇总表

排放编号

产污环节

污染物种类

污染物产生量t/a

排放形式

治理措施

污染物排放量t/a

排放速率kg/h
排放时间h
排放高度
排放标准mg/m3
名称

收集效率

治理工艺去除率

是否为可行技术

生产车间

卸车、破碎等
颗粒物

6.148
无组织

自由沉降、洒水抑尘
/

80
/

1.230
0.513
2400
10m

0.5



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.2废气污染物源强核算

项目废气污染物源强依据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。进行核算，主要采用产污系数法和物料衡算法。
（1）破碎、粉碎、造粒粉尘

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年）-《工业源响产排污核算方法和系数手册》-《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，破碎、粉碎和造粒的粉尘产生系数为6.69×10-4吨/吨产品，本项目生物质燃料产量为40000t/a。

表4-3生物质致密成型燃料加工行业

核算环节
产品名称

原料名称
规模等级
污染物指标
系数单位
产污系数
末端治理技术名称
末端治理技术运行效率（%）
剪切、破碎、筛分、造粒
生物质致密成型燃料
林木、秸秆、花生壳、稻壳、玉米芯锯末、废物废料等所有生物质原料
所有规模
废气
颗粒物
吨/吨-产品
6.69×10-4
袋式除尘
92
旋风除尘
90
①破碎粉尘 G2

本项目年产生物质燃料40000t/a，则破碎工序产生的粉尘量为26.76t/a，本项目拟在破碎机进出料口上方设置集气罩，集气效率按90%计，收集的粉尘采用旋风除尘+袋式除尘综合处理设备进行处理，其中旋风除尘的处理效率为90%，袋式除尘的处理效率为92%，则项目除尘设施的综合除尘效率为99.2%。因此，本项目破碎工序有组织粉尘的产生量为24.084t/a，排放量为0.193t/a。未被收集的粉尘在车间无组织排放，排放量为1.916t/a，采取自由沉降、洒水降尘等措施，对无组织粉尘的降尘效率可达80%，即无组织废气排放量约为0.383t/a。
②粉碎粉尘 G3

本项目年产生物质燃料40000t/a，则粉碎工序产生的粉尘量为26.76t/a，本项目拟在粉碎机进出料口上方设置集气罩，集气效率按90%计，收集的粉尘采用旋风除尘+袋式除尘综合处理设备进行处理，其中旋风除尘的处理效率为90%，袋式除尘的处理效率为92%，则项目除尘设施的综合除尘效率为99.2%。因此，本项目粉碎工序有组织粉尘的产生量为24.084t/a，排放量为0.193t/a。未被收集的粉尘在车间无组织排放，排放量为1.916t/a，采取自由沉降、洒水降尘等措施，对无组织粉尘的降尘效率可达80%，即无组织废气排放量约为0.383t/a。

③造粒粉尘 G4

本项目年产生物质燃料40000t/a，则造粒工序产生的粉尘量为26.76t/a，本项目拟在造粒机进出料口上方设置集气罩，集气效率按90%计，收集的粉尘采用除雾+旋风除尘+袋式除尘综合处理设备进行处理，其中旋风除尘的处理效率为90%，袋式除尘的处理效率为92%，则项目除尘设施的综合除尘效率为99.2%。因此，本项目造粒工序有组织粉尘的产生量为24.084t/a，排放量为0.193t/a。未被收集的粉尘在车间无组织排放，排放量为1.916t/a，采取自由沉降、洒水降尘等措施，对无组织粉尘的降尘效率可达80%，即无组织废气排放量约为0.383t/a。

（2）汽车卸料废气 G1

本项目原材料的尺寸/规格较大（主要为玉米、水稻、小麦等农作物秸秆；长约1m-1.5m左右；含水率13％以下）、废旧木材（约8cm宽；含水率13％以下），在物料卸载过程中将会有粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中卡车卸料的颗粒物产生系数0.01kg/t-卸料，本项目原料使用量为40003t/a，则卸料过程中产生的粉尘量为0.4t/a。采取自由沉降、洒水降尘等措施，对无组织粉尘的降尘效率可达80%，即无组织废气排放量约为0.081t/a。
1.3治理措施可行性分析

项目废气污染防治措施见图4-1。
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图4-1  项目废气污染防治措施关系图

（1）废气治理设施工作原理
①旋风除尘器
原理：当粉尘由离心风机抽入旋风除尘器内，会沿壁由上而下做旋转运动。粉尘颗粒也因此受离心力的作用从气流中分离出来，再受重力作用沿壁落入灰斗， 而气体会沿排出管旋转向上从排出管排出。旋风除尘器是一种干式过滤除尘器。旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子。所以使用旋风除尘器处理粉尘是可行的。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）-《工业源产排污核算方法和系数手册》-《2542  生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，本项目旋风除尘器的处理效率取90%。
②布袋除尘器。

原理：含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的阻碍粉尘空气，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管(称为一次风)，并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入布袋，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使布袋外壁上的粉尘被清除。落下的灰尘进入灰库。

布袋除尘器结构简单、安装、维护、操作方便，对粉尘处理效率高，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年）-《工业源产排污核算方法和系数手册》-《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，本项目布袋除尘器的处理效率取92%。

（2）无组织废气污染防治措施分析
营运期为减少粉尘无组织排放，建设单位须严格执行《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4 号）文件要求，采取如下措施。

① 项目原料不进行露天堆放，全部进入厂区 1#生产车间。

② 物料在厂内转移、运输时应采取密闭措施，如对输送带加装封闭廊道。

③ 破碎、粉碎、造粒等工序的产尘点配备有效的废气捕集装置；如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等，并配备滤尘设施。

④ 厂区道路全硬化，及时清扫。

通过以上措施，项目无组织排放废气能够达标排放。

（3）可行性分析

本行业暂未发布相关的技术规范文件对污染物的治理措施进行可行性说明， 但本项目废气污染物的类别及产生情况，旋风布袋除尘器组合工艺对本项目颗粒物有着很高的去除率，项目废气污染物能够做到达标排放。
1.4非正常工况

本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即布袋除尘装置失效，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-3所示。

表4-3项目非正常工况情况表

污染源

污染物

名称

非正常排放原因

非正常排放状况

执行标准

达标分析

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

频次及持续时间

排放量

kg/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

DA001

颗粒物

布袋除尘器发生故障，处理效率为0
2508.75
20.07
1年一次，一次一小时

48.16
20

1

不达标
DA002

颗粒物
布袋除尘器发生故障，处理效率为0

2007
10.035
24.084
20
1
不达标

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换布袋；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

1.5卫生防护距离

（1）行业主要特征大气有害物质

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量(QC/Cm)，最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2 种。

当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

项目无组织废气主要为未收集到的废气。本项目等标排放量计算见表4-4。

表4-4项目等标排放量计算表

污染面源

污染物名称

Qc排放速率kg/h

Cm

标准限值mg/m3
Qc/Cm

等标排放量
生产车间

颗粒物
2.562
0.5
5.124
根据上述计算结果，按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）行业主要特征大气有害物质确定方案，本项目行业主要特征大气有害物质为颗粒物。

（2）计算公式

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的卫生防护距离估算方法，需计算防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

[image: image1.emf]生活用水
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式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；L——工业企业所需卫生防护距离，m；Qc——有害气体无组织排放量，kg/h；r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m；A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。

项目所在地年平均风速为3.5m/s，A、B、C、D参数选取见表4-5。

表4-5卫生防护距离计算系数表

计算系数

年平均风速m/s

卫生防护距离L,m

L≤1000

1000＜L≤2000

L＞2000

工业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

＜2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2～4

700

470*
350

700

470

350

380

250

190

＞4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

＜2

0.01

0.015

0.015

＞2

0.021*
0.036

0.036

C

＜2

1.85

1.79

1.79

＞2

1.85*
1.77

1.77

D

＜2

0.78

0.78

0.57

＞2

0.84*
0.84

0.76

注：“*”表示本项目选用参数。

（3）计算结果

卫生防护距离计算结果见下表。
表4-6项目卫生防护距离计算结果一览表

污染面源

污染物名称

排放速率kg/h

面源面积)

卫生防护距离初值m

卫生防护距离终值(m)

生产车间

颗粒物

0.513
3000
3.092
50

经过计算，本项目需以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。本项目卫生防护范围内无居民点等环境敏感目标，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。项目无组织废气排放对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

（8）废气排放影响分析

本项目所在区域大气环境为达标区，项目排放的污染物主要为颗粒物，项目废气采用的污染治理设施均为可行技术，废气污染物经治理后均能达标排放，故本项目废气对大气环境影响较小。

（9）运营期监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范
总则》（HJ942-2018），本项目排污口均为一般排放口，运营期环境监测计划见下表：

表4-7项目营运期监测内容及频率

污染物类型

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

废气

DA001

排气筒排放口处设1个监测点

颗粒物

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
DA002
排气筒排放口处设1个监测点
颗粒物

1次/年
厂界

上风向1个点，下风向3个点

颗粒物
1次/年
废水

（1）废水产排情况分析

本项目废水主要包括生活污水和生产废水。

a.生活用水

本项目外排水是主要为生活用水，其中生活用水量为180m3/a，考虑20%的损耗，则生活污水产生量为144t/a，其中污染物COD约为400mg/L、SS约为200mg/L、NH3-N约为30mg/L、TN约为40mg/L、TP约4mg/L。生活废水经新型微动力污水处理站处理，处理后槽车运输至正红污水厂处理。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-8废水产排污节点、污染物、污染治理措施及排放口信息表

产污环节

类别

污染物种类

产生情况

排放方式

治理措施

排放情况

排放标准mg/L
排放去向

排放规律

排放口信息

浓度

mg/L

产生量

t/a
污染治理工艺

处理能力

治理效率

是否为可行技术

浓度

mg/L
排放量

t/a
编号

名称

类型

地理坐标

职工生活

生活污水

水量

/

144
槽车运输
新型微动力污水处理站
有效容积10m3
/

是

/

144
/

槽车运输至正红污水厂
间断排放
/
/
/
/
COD

400
0.0576
80%

80
0.0115
/
SS

200
0.0288
80%

40
0.0058
/
NH3-N

30
0.0043
40%

18
0.0026
/
TN

40
0.0058
30%

28
0.0040
/
TP

4
0.0006
20%

3.2
0.0005
/
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	b.喷洒除尘用水

本项目装卸区等会有一定的扬尘，为有效减少作业、储存场所的扬尘，企业拟定期洒水抑尘，喷洒用水量约为0.2t/d，则年用水量为60t/a，厂区喷洒水蒸发进入大气。

（2）废水污染治理设施处理可行性分析

①新型微动力污水处理站
[image: image7]新型微动力污水处理站采用先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、氨氮、TN等于一身，被广泛的应用于高级宾馆，别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理，替代了去除率很低、处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。
图 4-2  新型微动力污水处理站工艺流程图

该设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。
该设备污水处理由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，另一组为钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达 12 年以上。
污水处理设备中的二级生物接触氧化处理工艺采用推流式生物接触氧化池， 它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，使它具有实际比表面积大、微生物挂膜、脱膜方便的特点，并且在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。
由于在二级生物接触氧化处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。
新型微动力污水处理站全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。
③废水治理达标情况分析

本项目新建有效容积为10m3的新型微动力污水处理站，新型微动力污水处理站处理能力约为10m3/d，因此接纳本项目污水可行。参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》（试行），新型微动力污水处理站对SS去除率取80%，总氮去除率取30%，总磷去除率取20%，COD去除率取80%，氨氮去除率取40%。
本项目生活污水预处理效果见表4-9。

表4-9  生活污水预处理效果分析表

                水质

处理单元

COD

SS

NH3-N

TN

TP

污水站
进水浓度（mg/L）

400
200
30
40
4
去除率（%）

80
80
40
30
20
出水浓度（mg/L）

80
40
18
28
3.2
接管标准（mg/L）

500

400

45
70
8
由上表可以看出，生活污水经新型微动力污水处理站处理后，可达到接管标准，不会对周围环境造成较大影响。因此，本项目生活污水处理方式是可行的。

生活污水经槽车运输至正红污水厂处理，运输路线为迅朗-烟沪线-朱集公路-正红污水处理厂。槽车拟每月运输一次。
（3）监测计划

本项目无生产废水外排，生活污水经槽车运输至污水厂处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），仅排放生活污水的企业无需开展水污染物自行监测。
3、噪声

（1）噪声源强及降噪措施

本项目主要噪声污染为生产设备及风机等产生的噪声，其噪声污染源强见下表。

表4-11本项目主要声源一览表（室内）

工序/ 生产线

装置

数量

（台

/套）

声源类型（频发、偶发等）

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续时间

/h

核算方法

噪声值

工艺

降噪效果

核算方

法
噪声值

生物质燃料生产线

破碎

机

1

频发

类比法

80

选用低噪 音设备；消声减震；利用建筑物 隔声屏蔽； 加强操作 管理和维 护；合理布局等
25

类比法

55

2400

粉碎

机

1
频发

80

25

55

2400

造粒

机

1
频发

70

25

45

2400

筛选

机

1
频发

70

25

45

2400

风机

2
频发

80

25

55

2400

（2）噪声影响及达标分析

为使厂界噪声能稳定达标，确保本项目投产后减轻对周围环境的噪声污染，必须重视对噪声的治理，本项目实施后，建设单位需落实以下噪声防治措施：

①选用低噪声设备，高噪声设备采取减震及封闭措施，减小噪音的危害。

②固定安装的设备应进行合理的布局，在满足生产要求的前提下，尽可能将设备布置在远离厂区边界的位置。

③对各运动部件连接处添加润滑剂，安装固定机架，拧紧螺丝，预防机械过于松弛；并加强管理。

经过上述治理措施，再经自然衰减后，可使项目厂界处符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

(3)达标情况分析

本评价以点声源噪声衰减模式预测项目实施后的厂界噪声，预测公式如下：

①点源噪声预测模式

根据HJ2.4-2009，本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：
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式中：Lp(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m；A—各种因素引起的衰减量，Adiv为几何发散、Abar屏障屏蔽、Aatm大气吸收、Agr地面效应、Amic其它方面效应引起的倍频带衰减，由于后三种衰减都很小，可忽略不计。

项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：
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②点源噪声叠加公式：
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式中：LTP--叠加后的噪声级，dB；n--点源个数；Lpi--第i个声源的噪声级，dB。

对厂界处噪声进行达标分析，结果见下表。

表4-12噪声达标分析结果表  单位：dB（A）

噪声测点

各测点声压级dB(A)

昼间

贡献值

背景值

叠加值

标准值
厂界东侧
44.4
/

/

60
厂界南侧
56.1
/

/

60
厂界西侧
46.9
/

/

60
厂界北侧
48.5
/

/

60
注：贡献值以预测结果最大值计。本项目夜间不生产。

由上表可知，本项目实施后厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此本项目对周边声环境影响较小。

（4）运营期噪声监测要求

表4-13项目营运期噪声监测内容及频率

污染物类型

监测点位

监测指标

监测频次

噪声

各厂界

厂界四周4个点，厂界外1m，高度1.2m以上

等效连续A声级

每季度一次，每次连续监测两天

4、固体废物

（1）固体废物产生情况

本项目生产过程废气治理过程中产生的收集粉尘以及筛分工序产生的不合格均直接全部回用于生产，本项目不将其作为固体废物考虑。本项目产生的固体废物主要为袋式除尘器产生的废布袋以及职工生活垃圾。

（1）废布袋

本项目共设置两套除尘装置，其中袋式除尘器的布袋在运行过程中会出现破损情况，年产生量约为 0.5t/a，收集后委托环卫部门进行清运。
（2）生活垃圾
本项目建成后员工 12 人，人均生活垃圾产生量按 0.5kg/d 计，每年按 300 天计，则生活垃圾产生量约 1.8t/a，收集后委托环卫部门处理。


	施工

期环

境保

护措

施
	表4-14项目固体废物产生及处理情况汇总表

产污环节

名称

属性
编码

主要有毒有害物质

物料性状

环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量（t/a）
职工生活
生活垃圾
生活垃圾

/

/
固态
/
1.8
垃圾桶
环卫部门处置
1.8
废气处理

废布袋
一般工业固废
304-002-99

/
固态
/
0.5
袋装
0.5



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）固废暂存场所的设置
项目建设10m2的一般固废库，专门堆放一般工业固废，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。
（3）安全贮存技术要求
①一般工业固废

a.要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。

b.不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。一般固废库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。规范设置一般固废库，建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度。

（4）环境影响评价结论

项目建有一般固废库，并按照国家与地方有关规定进行规范管理。项目所有固体废物全部分类收集后暂存在相应库房。项目固废存储场所规范管理，所有固体废物均能得到合理、有效的处置，对环境影响较小。

表4-15一般固废堆放场的环境保护图形标志
排放口

名称

编号

图形标志

形状

背景颜色

图形颜色

图形符号

一般

固废库

GF-01

提示标志

正方形

边框

绿色

白色
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5、土壤、地下水环境影响分析

（1）地下水、土壤污染物类型及污染途径分析

本项目原料及产品均属于易燃物质，遇明火或高热会发生火灾事故，火灾状态下物质燃烧不充分会产生一氧化碳等伴生/次生污染物排放污染大气环境；火灾时消防废水收集不当通过雨水管网污染周边地表水环境，同时可能通过地面裂隙污染土壤，地下水。

（2）污染防控措施

①源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

保证各废气处理措施运行良好，可有效降低大气污染物对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

②过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

1)大气沉降

本项目排放的废气为物料颗粒物，主要通过干湿沉降到达地面，但沉降量很低，物料颗粒物在大气沉降经垂直入渗对土壤的影响较小。

2)垂直入渗

本项目可能发生对土壤产生污染的情况为生活污水处理设施发生泄漏以及火灾消防水的泄漏，出现污染物垂直下渗至土壤。项目对生活污水处理设施、车间地面等进行重点防渗，生产车间进行简单防渗。重点防渗区技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥6m，渗透系数应≤1×10-7cm/s；简单防渗区技术要求为一般地面硬化。通过分区防渗能较好的阻止污染物进入土壤环境。

3)地面漫流

涉及地面漫流途径须设置三级防控、地面硬化等措施。对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。

表4-16项目分区防腐防渗处理措施
序号

主要环节

防渗处理措施
防渗技术要求
防渗类型
1

生活污水处理设施
地基采用混凝土地基，采用玻璃钢一体化地埋式污水处理设备
等效混凝土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；
或参照

GB18598 执行
重点防渗区
2

生产车间
混凝土硬化
等效混凝土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；
或参照

GB18598 执行
一般防渗区
生态环境影响分析

本项目位于正红镇民营创业园，利用园区现有厂房进行生产，不新增工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，对区域生态环境影响较小。

7、环境风险评价

参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)中规定的重大危险源辨识原则，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存(包括使用管线输运)，不会产生危险废物，可开展简单分析。

（1）环境风险识别
项目生产过程中，可能发生环境风险事故的环境包括：使用、存储原材料过程中可能会发生火灾；废气处理措施发生故障，造成废气直接排放，污染环境；生活污水处理设施发生泄漏污染土壤、地下水；槽车运输过程中可能会泄漏污染土壤、地下水。本项目环境风险识别详见下表。

表4-17项目环境风险识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途

径

可能收影响

的环境敏感目标

1

环保工程
废气处理设施

颗粒物

废气事故性排放

大气

大气

2

生活污水处理设施

COD、SS、氨氮、总磷、总氮

泄露

地表水、地下水、土壤

区域地表水体、地下水

和土壤
3
槽车运输
COD、SS、氨氮、总磷、总氮
泄露
地表水、地下水、土壤
区域地表水体、地下水

和土壤
4
车间及仓库
车间及仓库
颗粒物、CO、COD、SS（消防废水）
火灾、火灾引发伴生/次生污染物排放

大气、地表 水、地下水、土壤
区域大气、

地表水体、地下水和土壤
（2）环境影响分析
1、大气环境风险防范

1）防范措施及监控要求：

① 项目涉及的建构筑物布置和安全距离严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置各生产装置、建构筑物之间的防火间距。

② 在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火。

③ 环保设施风险防范：加强废气治理设施的检修与维护，按照相关要求做好设备管理台账，尽量避免非正常工况的发生。

④ 车间及仓库风险防范：生产区内严禁明火，并采取严密的安全防护措施；培训工作人员，加强防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生。生产车间内配备灭火器等消防器材，定期检查更新消防器材；建立专门的应急事故小组，定期培训，避免事故发生时因拖延导致的事态扩大；生产车间内配备过滤式防毒面具或隔离式呼吸罩。

⑤按照《生物质成型燃料工程设计规范》（NY/T2881-2015）、《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范》（NB/T34062-2018）中的相应要求开展平面设计。

减缓措施：

① 废气治理设施发生故障时，按照相应的规范要求，最快事件内停止生产线的运转，减少废气的事故性排放。

②火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救。

2）疏散方式、方法

事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向风向疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防止发生交通事故及踩踏伤害。

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，应急消防组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

③应急消防组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门（公安消防大队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

④事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑤正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员进行疏散，然后视情况公开通报，通知其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑥口头和广播引导疏散。疏导人员应使用镇定的语气，劝导员工消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑦事故现场直接威胁人员安全，应急消防队人员采取必要的手段强制疏导， 防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员， 提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑧对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑨专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员情况，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

3）紧急避难场所

①选择厂区大门前空地及停车场区域作为紧急避难场所。

②做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌。

④紧急避难场所不得作为他用。

4）周边道路隔离和交通疏导办法

发生较大突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。

①设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场。警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。

②配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅。

③引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

2、地下水环境风险防范

①加强源头控制，做好分区防渗。厂区各类废物做到循环利用的具体方案， 减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。

②加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区装置区地面以及生活污水处理设施的防渗管理，防渗层破裂后及时补救、更换；督促槽车单位加强车辆检查，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制。

③制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断污染途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。

3、突发环境事件应急预案

①制定应急预案的目的

制定突发环境事件应急预案的目的是为了应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界（场界）外或工业园区内外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

②应急预案的基本要求

突发环境事件应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。突发环境事件应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

滨海迅朗农产品加工有限公司应根据本次建设内容按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB 32/T 3795—2020）编制突发环境事件应急预案，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动。一旦发生重、特大风险事故发生，应立即启动应急预案。应急预案应包括以下内容：1.按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。2.明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。具体编制要求执行《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795—2020）。

（3）结论

项目采取以上环境风险防范措施的前提下，项目环境风险可防控。
8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	破碎、粉碎
	颗粒物
	旋风+布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021

	
	DA002
	造粒
	颗粒物
	除雾+旋风+布袋+15m高排气筒
	

	
	厂界
	颗粒物
	自由沉降、洒水抑尘
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、氨氮、TP、TN
	新型微动力污水处理站
	正红污水处理厂

	声环境
	各类生产、环保、公辅设备
	等效A声级
	合理布局、距离衰减、建筑隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）

中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾及废布袋收集后交由环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	（1）培训工作人员，加强防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生。

（2）生产车间内严禁明火，并采取严密的安全防护措施。

（3）生产车间内配备灭火器等消防器材，定期检查更新消防器材；建立专门的应急事故小组，定期培训，避免事故发生时因拖延导致的事态扩大。

（4）生产车间配备过滤式防毒面具或隔离式呼吸罩。

（5）企业须制定应急预案，并定期组织应急培训和应急演练。

（6）协助监测部门负责现场及周边污染情况监测、调查，并将污染情况及时反馈， 根据情况通知周围受污染区域职工，组织好安全撤离。

	其他环境

管理要求
	（1）严格执行“三同时”制度：在建设项目筹备、设计和施工建设不同阶段，

均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同

时设计、同时施工、同时竣工”。

（2）执行排污许可证制度：建设项目投产前，完善排污许可手续。

（3）建设项目配备相应环保人员，保证日常监测工作的开展。


六、结论

	项目在严格落实报告提出的各项环保及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固废合理处置，环境风险可控，从环保角度分析，项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.579
	0
	0.579
	0.579

	
	无组织
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.230
	0
	1.230
	1.230

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	144
	0
	144
	144

	
	COD
	0
	0
	0
	0.0072
	0
	0.0072
	0.0072

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0014
	0
	0.0014
	0.0014

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0007
	0
	0.0007
	0.0007

	
	TN
	0
	0
	0
	0.0022
	0
	0.0022
	0.0022

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0001
	0
	0.0001
	0.0001

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.8
	0
	1.8
	1.8

	一般工业固体废物
	废布袋
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	0.5


注：⑥=①+③+④-⑤
� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���
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