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一、电教平台及学生凳
	序号
	货物名称
	规格、品名、教学性能要求
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	电教平台
	1、整机屏幕尺寸≥75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；采用全贴合设计；玻璃厚度≤3.2mm（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
2、可视角度：≥178度,物理分辨率：≥3840×2160,整机在Windows与Android下均支持≥20点同时触控及书写；
3、整机安卓配置：Android 11.0及以上版本，RAM≥2GB,ROM≥8G；;
4、整机内置2.1或以上声道扬声器，额定总功率≥40W;
5、无需工具即可实现一键还原功能且能有效的防止学生好奇而误操作，需具有边框前置针孔式还原Windows系统的物理按钮，（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
6、整机具备采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，并符合GB40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RGO豁免级（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
7、为方便外接信号源的输入，设备≥1路前置HDMI接口（非转接），≥1路前置USB3.0接口,≥1路Type-C接口；（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件及接口截图加盖投标人公章）；
8、前置接口具备金属防撞保护结构设计，可隐藏接口，防撞挡板采用转轴式翻转。（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
9、为保证售后维修便捷性，当前置接口面板、按键面板发生故障时，需支持不从墙上拆下交互智能平板就能实现维修目的（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
10.支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
11、支持推拉绿板合拢后，黑暗环境下自动进入息屏待机状态，推拉绿板打开后，可自动恢复开机状态；
12、整机内置专业硬件自检维护工具，需支持对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
13、支持手机端、电脑端与交互显示设备无线投屏，可将笔记本电脑、手机、平板等移动终端文件传至交互显示设备，方便教师在接收端打开并操作文件; 支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
14、整机具有一体化4K高清摄像头，像素不低于1300万，水平视角 120°；拾音单元有效保真拾音距离可达12米，全结构无外部连线与屏体齐平；高清摄像头模组支持远程巡课系统，并可对接人脸识别软件进行使用；
15、整机摄像头支持人脸识别、点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
16、整机前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
17、微课录制：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能；（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）；
18、整机支持蓝牙不低于Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
19、支持单独听功能，显示屏息屏关闭后，在黑屏状态下，可进行音频播放，有助于语音类教学学生精力更集中。
20、采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品；
电脑模块：
1. 处理器：采用intel 酷睿i5 11代及以上; 内存规格：≥8GB DDR4内存；硬盘：≥256GB 固态硬盘或以上；
2.电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs；
3.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔；
4.电脑USB接口：≥3个USB3.0 TypeA接口，PC模块的USB接口（Type-A）须为冗余备份接口；
5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；
6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗；
7.带系统一键还原功能。
Ⅱ、推拉绿板
1、结构：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸≥4200*1300mm。
2、组成：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行，外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带品牌标识高档挂锁。
3、边框：采用高强度电泳香槟色铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光。上下边框规格78*57mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度10mm。
4、板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅、字迹清晰、色彩协调可视效果佳。
5、内板：正面左右两侧采用无边框设计，无同色小边结构，上下边框高度不超8mm，最大限度的增大书写面积，书写板尺寸≥1005*1212mm。
6、内芯：选用高强度吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥12mm。
7、背板：选用优质钢板，增强书写板整体承重能力。
8、滑轮与轨道：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。
9、限位：中间加两侧使用长条式限位滑轮的限位卡，不会与滑动板产生碰撞。
10、铝合金粉尘储物槽：铝合金材质，并有多功能多用配槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。
Ⅲ、视频展台
一、硬件参数：
1.▲壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计，关注师生安全。
2.文稿展示区域采用三折叠式开合托板，展开后托板≥A4 面积，高效利用挂墙面积。
3.展台像素：800 万像素自动对焦镜头，最高分辨率：3264*2448。
4.▲采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现数据传输和供电，环保无辐射，箱内 USB 连线采用隐藏式设计，且 USB 口下出，有效防止积尘；箱内展台要求模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，方便布线和返修。
5.▲带 1 个 5V 2A 电源接口，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。
6.整机自带 LED 补光灯，可触摸式三级灯光调节。
7.展台按键均采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。
8.制造商通过环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证；3C证书；视频展台软件著作权证书。
二、软件参数：
1. 界面与各功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。
2. 软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。
3. 故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，并给出引导性的修复和解决方案，同时也有显示微信和技术电话提供协助。
4. 二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
5. ▲软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。
6. ▲图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。
	6
	套
	21750
	130500

	2
	学生凳
	全塑方凳，凳面尺寸：320mm×240mm×420mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，防酸防碱，表面光滑，美观大方。提供样品
	196 
	张
	69
	13524

	
	合计
	
	
	
	
	144024


二、生物实验室
	序号
	货物名称
	规格、品名、教学性能要求
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	

教师演示台
	1.规格：尺寸不小于2400*600*850mm；
1、台面:采用12.7mm厚耐磨、耐刮擦、防火的实芯理化板，四边厚度25.4㎜；一次性加工成型，表面光滑、不变形、平整，用连接件组装，牢固可靠。
2、台身：铝合金框架结构，立柱采用壁厚1.0mm、截面为50mm圆弧形的铝合金制作。横梁采用壁厚1.0mm、截面35mm×35mm（长×宽）铝合金制作。连接件应一次成型与铝合金型材紧紧扣牢；铝合金立柱和横梁与连接件配套使用。
3、台体衬板：用厚度为16mm双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，所有截面采用PVC优质封边条，采用全自动机械热熔封边.
4、桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调。
5、抽屉滑道：采用消声三节珠轨，合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。
提供台面板样品  150mm×200mm
提供侧面板样品  150mm×200mm
	2 
	张
	4320
	8640

	2
	

学生实验桌
	1.规格：尺寸不小于2800×600×780mm；
1.台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，经久耐用。
2.台身：采用耐腐蚀、防潮湿、防白蚁的高级铝合金（有四种不同功能外凸卡槽组合的立柱规格：直径45mm带外凸卡槽，厚度≧1.0mm；横挡规格：31*31，厚度≧1.0mm）配有插件式组合连接件，台身采用三聚氰胺浸渍板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。
3.结构：每台为四座，高级铝木结构，注重人性化设计。采用一体化台面，探究台为双面设计，台面中间设有学生电源盒和学生探究实验台两侧各装有两个交流220V市电输出插座。双面均设有存放传感器及数字采集器的抽屉及开门式储藏柜，均采用开门式设计。台两侧设有实验分析专用区，且设有活动键盘抽屉及主机存放柜。设有信息网络接口，整体结构科学合理，美观实用。
4.脚垫：采用注塑成型地脚并带鸭嘴紧固件，具有防滑减震，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	

24 
	

张
	2880
	69120

	3
	水槽
	规格：380mm×270mm×180mm
采用优质PP水槽，耐酸、耐碱、耐老化，采用水封式装置可防止废气回流与废渣堵塞高中实验室专用水槽。
	24
	个
	98
	2352

	4
	三联水咀
	规格：220*130*600mm
全铜三联水嘴，防腐蚀，耐酸碱，抗氧化高中实验室专用三联水嘴，长期使用不易褪色。
	24 
	套
	235
	5640

	5
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛，单眼。
	2 
	套
	1025
	2050

	6
	教师电源
	1.教师控制电源部分采用抽屉式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。  ②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能；投标产品需提供省级以上的生产许可证.投标商应提供环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证。
	2 
	套
	1050
	2100

	7
	抽斗电源
	接受教师安全电源控制台控制。技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有高压电源保险管：2A
学生实验电源均设有：过载保护功能。
	48 
	套
	136
	6528

	8
	辅助光源及控制开关
	桌面式，LED节能灯，高度可调。
	48 
	套
	288
	13824

	9
	实验室交、直流供电系统
	符合JY0374-2004《教学实验室设备 电源系统》，采用PVC阻燃线管穿线到学生台及教师台，分支线沿多功能护罩暗槽引到学生电源接线柱。另供电应充分接上地线，供教师演示台电线线径不小于4㎡，供学生实验台电线线径不小于1.5㎡。线材采用双塑铜芯线材。所有线管采用φ20PVC线管，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。
	2 
	套
	4120
	8240

	10
	室内给排水系统
	在室内校方指定处设有给水总控制阀门，教师可以灵活方便对全室给水系统进行控制，给水管采用φ20-32mmPPR国标管，专业工具热熔连接，耐压、耐用安全可靠，排水管采用加厚PVC-U φ50mm国标管，专用PVC胶连接，每个水位都要独立安张φ20球阀，国标金属软管与水嘴相连，下水装制中含沉水弯检修口，方便维修检查，不易堵塞，防异味上窜到教室。
	2 
	项
	4120
	8240

	11
	附件
	三通、直通、弯头、电箱空气开关、胶布等辅材
	2 
	室
	2000
	4000

	12
	设备安装调试
	按学校实际情况现场施工（含桌椅，实验室电源等）及全室现场卫生清理
	2 
	室
	4120
	8240

	13
	实验室环境改造
	实验室窗帘，环境渲染（操作规范流程图，名人名言挂图不少于6幅）
	2 
	间
	6980
	13960

	
	合计
	
	
	
	
	152934


三、教师办公室（含生物准备室）
	序号
	货物名称
	规格、品名、教学性能要求
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	准备台
	规格：2400*1000*850
1.台面：采用厚度为12.7mm的实心理化板加厚至25mm四周倒二分之一圆弧，具有防火、防酸碱、耐磨、防静电、抗烟灼、抗污等功能，整体美观、坚固耐用。选配优质ABS连接件组装。2.台身：采用铝合金框架结构，背身采用16MM厚三聚氰胺浸渍贴面板，对板材截面进行封边，粘力强、密封性能好、外形美观、经久耐用。3.台面储物架装有储物层板，分上下两层，中间装有220V电源插座4个，储物架一端装有滴水架。4、结构：铝合金框架结构，以塑钢架为支撑，坚固结实。承重大于400kg/m，耐腐蚀、结构灵活，调整性强，柜底悬离地面，塑胶可调脚便于地面清洁，也可调节整体水平。
	1
	套
	5978
	5978

	2
	教师办公桌
	1200*600*780台面采用25mm厚单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用18mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面利用机械高温封边；左边为三个抽屉，右边为二个抽屉。
	1
	套
	1320
	1320

	3
	教师椅
	500*500*800靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮，依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
	1
	套
	485
	485

	
	合计
	
	
	
	
	7783


四、其他项目
	序号
	货物名称
	规格、品名、教学性能要求
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	生物实验室顶棚墙面器材
	室内顶棚修复，墙面刮胶。
	
1 
 
	
套

	8889
	8889

	
2
	物理化学实验室修复器材
	按学校实际情况现场施工，对物理、化学实验室设备进行维护、维修。
	4 
	室
	4980
	19920

	3
	实验室环境改造器材
	物理、化学实验室窗帘修复，教室环境渲染。
	4 
	间
	3690
	14760

	

4
	仪器柜
	规格（长×宽×高）：1000×500×2000mm
★1、结构：铝合金框架结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部柜门采用16mm三聚氰胺双饰面浸渍板，上部各层板高度可调，柜体为灰色。
★2、柜身：框架采用专用仪器柜铝合金型材，立柱30*25mm（厚度1.0mm），表面经环氧树脂喷涂高温固化处理,耐酸碱、外型美观，连接件承重能力强，不变形。
3、立板、侧板、顶板、背板：均采用16mm三聚氰胺双饰面浸渍板；板材截面采用全自动封边机、进口封边胶、优质PVC封边条封边防水处理，确保粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。
4、层板高度可调装置：层板底部设有两根20×20×1mm矩形钢管作为横梁，立杆和横梁组成了活动隔板的可调装置，托杆可按照所需的高度位置平稳牢固地安装在立杆上，立杆上有不少于8个调节孔，钢管和立杆需经环氧树脂高温固化处理。
5、拉手：采用优质铝合金或不锈钢材质。
	24
	个
	1520
	36480

	5
	仪器室设备维护
	1. 仪器柜修整。
2.实验教学仪器清理修复。
	3
	间
	4260
	12780

	
	合计
	
	
	
	
	92829


总金额：¥：397570元  人民币叁拾玖万柒仟伍佰柒拾元整。
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