采办计划公告

为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（海油发展-化工品类部-工程技术公司惠州地区二甲苯采购季度专有协议）的采办计划公开如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采办包名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间（填写到月） | 供应商资质基本要求 | 备注 |
|  | （工程技术公司惠州地区二甲苯采购季度专有协议） | 具体要求详见附件1。 | （2025年7月） | 详见附件2 |  |

本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2025年7月30日）至（2025年8月6日）止。在此期间，有意向参与本项目的供应商，请在系统中进行反馈。（详细内容请见附件1）。

中海油能源发展股份有限公司

 采办共享中心

2025年7月30日

附件1：

**1、需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 三个月预估数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 付款方式 |
| 1 | 二甲苯 | 详见技术要求书 | 52.19吨 | 根据买方通知分批供货 | 惠州地区指定地点 | 按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格之日起，卖方3日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方执行方于45个日历日内以银行电汇支付订单价款。 |

注：单次最小送货量5吨。

1. 主要技术指标

## 完全引用《GB/T 3407-2019 石油混合二甲苯》5℃混合二甲苯的的指标要求执行，如国标更新，按照最新标准执行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 | 备注 |
| 外观 | 透明液体，无不容水及机械杂质 |  |
| 颜色（Hazen单位 铂 - 钴色号），不大于 | 20 |  |
| 密度（20℃）/（kg/m³） | 860 - 870 |  |
| 馏程/℃ 初馏点，不低于  干点，不高于 总馏程范围，不大于 | 1371435 |  |
| 酸洗比色 | 酸层颜色不深于1000mL稀酸中含0.5g重铬酸钾的标准溶液 |  |
| 总硫含量/（mg/kg） | 1 |  |
| 蒸发残余物含量/（mg/100mL） | 5 |  |
| 铜片腐蚀 | 通过 |  |
| 中性试验 | 中性 |  |

**3、项目联系人**

请感兴趣的供应商于2025年8月6日18:00前，在计划公告意见反馈处填报参与意向即可。

联系人：黄金鑫 ；电 话：022-25802226

邮 箱：huangjx14@cnooc.com.cn

附件2供应商资质基本要求

|  |  |
| --- | --- |
| 资质要求 | 1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；3.具备危险化学品安全生产许可证范围包含【二甲苯异构体混合物】或危险化学品经营许可证范围包含【二甲苯异构体混合物】的资质要求。 |