附件2：
PDA（手持数据终端）技术参数
	序号
	参数类型
	指标项目
	技术参数要求

	1. 
	硬件参数
	★CPU处理器平台
	八核处理器及以上，频率≥2.45GHz 

	2. 
	
	★存储器
	RAM：≥4GB

	
	
	
	ROM：≥64GB 

	3. 
	
	★操作系统
	≥Android 11

	4. 
	
	★触摸屏
	为满足显示需要和单手持握，屏幕尺寸应为≥5.6英寸的全面屏，分辨率≥720×1440，支持戴手套/带水触摸

	5. 
	
	USB接口
	标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔

	6. 
	
	键盘
	为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键；侧面有实体扫描按键*2、音量按键+、音量按键-、PTT键

	7. 
	
	WIFI
	支持2.4G/5G 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议
快速漫游：802.11r /OKC/ PMKID caching
支持IEEE 802.11 ax ready

	8. 
	
	蓝牙
	蓝牙5.1或以上,支持 BR/EDR + BLE

	9. 
	
	★通信制式
	支持4G 全网通,向下兼容3G、2G网络，双卡双待

	10. 
	
	音频
	需内置双麦克，支持语音通话，支持1.5W高音质喇叭

	11. 
	
	摄像头
	前置摄像头：≥500万像素
后置摄像头：≥1300万像素

	
	
	
	支持变焦、自动对焦

	
	
	
	能支持现场录像功能

	12. 
	
	手电筒
	支持手电筒功能

	13. 
	
	RFID
	13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议，支持NFC；

	14. 
	
	★条码扫描
	配备专业扫码引擎，支持一维条码和二维条码读取，支持屏幕虚拟扫描按键，扫码需具备十字光线瞄准定位，支持设置关闭补光灯，仅保留瞄准灯。 

	15. 
	
	定位
	支持GPS，A-GPS、北斗、GLONASS和 Galileo定位

	16. 
	
	▲防护等级
	IP67防护等级。（提供承诺函）

	
	
	
	可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落

	17. 
	
	▲拓展卡槽
	须满足3个及以上卡槽，同时支持2张Nano-SIM卡和1张TF卡（支持265G以上存储扩展卡）（提供承诺函）

	18. 
	
	▲SIM卡
	支持通用Nano-SIM卡，用户可在不使用任何工具的情况下装取SIM卡（提供承诺函）

	19. 
	
	▲电池
	锂电池容量≥5000mAh，为保证续航使用，用户无需工具可手动拆卸更换。（提供承诺函）

	20. 
	
	传感器
	[bookmark: _Hlk144927735]支持距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪

	21. 
	
	▲POGO PIN
	设备底端配有POGO PIN充电触点，满足反复拔插充电对耐用性的要求，设备背面带有9针POGOPIN用于扩展功能扩展（提供承诺函）

	22. 
	
	配套配件
	[bookmark: _GoBack]每个PDA配套挂带、扣带，硅胶套，防爆膜至少两套

	23. 
	软件功能
	快捷设置
	通过扫描二维码实现快速同步其他设备设置，如同步扫描头设置状态、WiFi 连接、系统休眠时间、屏幕亮度、字体大小等设置

	24. 
	
	OTA升级
	支持OTA在线系统升级

	25. 
	
	自动安装应用
	不借助任何第三方软件实现APP自动安装，将apk放到设备目录下，可开机后自动安装

	26. 
	
	设备配置
	不借助任何第三方软件实现修改设备特殊设置，如禁止任务栏下拉、屏蔽虚拟按键、禁止输入法自动弹出、按键映射等



