询价通知书
项 目 名 称：停车场相关货物采购
项 目 编 号：IMPHWP2026011
文 件 编 号：FS2026022
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2026年4月

投标人须知

投标人须知前附表
	序 号
	项   目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	停车场相关货物采购采购

	3
	采购范围
	停车场相关货物采购

	4
	供应商
资格要求
	1、供应商必须具备独立法人资格；

2、本项目不接受联合体投标。

	5
	报价相关要求
	1.投标供应商需在会议当日递交报价表。

2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3.报价表需要列明货物品牌、型号、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。

4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6.响应文件数量：正本1份，副本1份

7.投标价格应包括实现本项目内容与目的所需的设备设施、配件管件、管材电缆、人工、机械、工具、运输、安装等一切费用。

	6
	会议时间及地点
	时间：2026年4月17日 上午9:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
2. 报价表
3. 技术参数及商务要求响应表。


第一章 采购内容与技术服务相关要求
	包号
	货物名称
	数量、单位
	技术规格、参数及要求
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	停车场安装隔离栏
	1批
	详见-询价通知书
	63600
	63600

	2
	停车场监控接入运管服安装网桥
	1批
	详见-询价通知书
	6000
	6000

	3
	停车场入口余位显示屏
	1批
	详见-询价通知书
	22000
	22000


报价要求：投标价格包括实现本项目内容与目的所需的设备设施、配件管件、管材电缆、人工、机械、工具、运输、安装等一切费用。

2、交货期：合同签订后七个工作日送货到教学楼。
3、参数要求：

包1：

医院停车场共计2个入口5个出口，120通道一进口一出口。两入口需要隔离栏66米，5个出口需要隔离栏213米，120通道需要隔离栏39米，共需隔离栏318米。

隔离栏杆长度要与道路通行条件相适应，通常不少于200cm，高度不小于40cm。材质为镀锌钢。颜色为海蓝灰色。质保期3年内，免费上门维修

包2：

根据赛罕区城管要求，我院停车场监控需接入运管服，需要安装6对网桥。

所采购物品用于停车场监控，传输距离：视距 ≥500米，工作温度：-30℃～+70℃、工作湿度：5%–95%RH（无凝结）、防护：室外防水（抱杆安装）。质保期不少于2年。质保期内应急抢修：报修后2小时之内到达现场，并在1个工作日内尽快修复。采购设备需兼容医院现有运行监控设备，如不兼容采购方有权拒收。
包3：

根据相关要求医院停车场在A座入口和门诊入口安装余位显示屏，停车场车位数据实时显示更新，方便来院患者了解院内车位情况。

具体参数：显示屏尺寸：宽0.96m × 高1.76m，户外LED双色/全彩显示屏。

显示内容：总车位数、剩余车位数，支持数字及文字提示。供电方式：220V AC，由院方引至设备旁，供应商负责接线调试。

   供应商需负责与医院现有停车场管理系统进行数据对接，确保余位显示屏数据准确、实时同步。若需增加转换模块或开发接口，费用包含在总报价中。供应商应提前踏勘现场，评估技术可行性。质保期3年内，免费上门维修，供货商负责运输、安装、调试，安装安全由供方负责。
4、验收要求

在交货前，中标人应对货物的质量、规格、型号、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具证明设备符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量的检验不应视为最终验收。货物运抵现场后，中标人与采购人双方依据合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、品目、数量、等进行点验并签字存查，双方确认验收合格。 如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标人应及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
付款方式：合同生效后，待中标人将货物送到采购人指定地点安装调试并验收合格，采购人收到中标人提供的付款凭证后30日内向中标人支付100%货款。

第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件
三、报价表

项目名称：                                 
	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、售后服务及税金等一切费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
四、技术参数及商务要求响应表

运动上衣：

①主面料锦纶不低于80%，氨纶10%。

②FZ/T 74007-2019规定耐水色牢度变色3，"沾色3"
③防紫外线指数UPF值:50+，阻隔紫外线UVA＜5%。

④需符合"GB 18401-2020"《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量75mg/kg,PH值4.0-9.0，"耐汗渍、耐摩擦等色牢度 ≥ 3级"且不得使用可分解致癌芳香胺染料。

可拆加宽大帽檐，采用抗紫外线高弹冰感防晒面料,腋下采用网眼透气孔设计，排汗速干，面料透气结构腋下透气网布、面料微孔设计，采用吸湿排汗纤维避免运动时闷热，女款露马尾设计,两侧对称。

运动长裤

①主面料 不低于60%棉30%锦纶 5%氨纶。

②抽绳设计腰围可调节设计，添加氨纶（含量通常5%-15%)，采用弹性织法，无束缚感，面料不易变形。

③面料表面柔软，无刺激性符合"GB 18401-2020"《国家纺织产品基本安全技术规范》，避免摩擦皮肤引发不适。

④拉伸强度:经向≥200N/cm,纬向≥150N/cm。
⑤耐磨性；5000次摩擦后，色牢度需保持在4以上，保证裤子在长期穿着和摩擦过程中不易退色磨损。

⑥透气性：保证运动时身体能够保持透气，不会感到闷热。

⑦吸湿排汗性：面料需快速吸收并分散汗水，湿气扩散≤30秒。

斜插口袋设计，单件重量200g。可拆卸连帽隐藏式口袋反光条。

工艺标准

缝制：采用高速工业锁边机，针距密度8-10针/cm，关键部位如腰带。

需三重包缝，维合线张力偏差≤5%，以确保缝线牢固，不易开线。

后整理:进行抗起球处理，等级4级以上，以保持裤子外观整洁。

安全与环保标准

有害物质限制: 限制有害物质含量,确保对人体无害。
