


1. 砖混部分加固墙体开挖地坪工程量。

挖深按照室外地坪下500考虑、宽度按照正常放坡执行，开挖范围地面需按新建地面工程做法算量。

1. 固定柜清单标黄区域固定柜均纳入此次招标范围。

其中治疗柜、处置柜需结合图纸重新复核工程量

两门更衣柜为32个

三门带被服更衣柜52个

1. 病房增加输液导轨

隔帘做法详见07J902-2 6-3页U形隔帘导轨

输液帘法详见07J902-2 6-4页U形输液导轨

1. 除楼梯间外所有踢脚线更新为60mm高1.0厚黑钛金不锈钢踢脚

楼梯间为100高花岗岩踢脚，厚度同地面。



1. 病房、治疗、换药室设观察窗，剩余门均不设观察窗。
2. 走道上成品玻璃隔断均为防火隔热玻璃隔断，剩余均为普通玻璃隔断。做法详见补充普通玻璃隔断与A类玻璃隔断做法。
3. 原病房阳台区域

卫生间+盥洗室洗手盆及固定墙体墙面（墙面开关插座）均为打包一并算量（水立管及固定立柱土建算量）

盥洗室吊顶、地面、南侧墙体饰面、北侧成品玻璃隔断为土建算量。详见建施21病房阳台改造详图。

