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第一章  公开招标采购公告
	项目概况
三门县公安局沙柳派出所办公家具采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（1https://login.zcygov.cn）进行网上报名后可免费获取（下载）招标文件，并于2022年10月20日9:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。                        


一、项目基本情况
项目编号：三招采-2022-GK110号
项目名称：三门县公安局沙柳派出所办公家具采购项目
预算金额：45.5万元
最高限价（如有）：45.5万元
采购需求：
标项一：	
标项名称：三门县公安局沙柳派出所办公家具采购项目
数量：1项
预算金额：45.5万元
简要招标需求和服务要求：详见招标文件第三章
合同履约期限：30个日历天内完成供货、安装，签订合同后需排专业人员到现场再次理清清单及确认产品规格，少量急需家具需按照业主要求提前供货和安装，在并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。
（二）本项目的特定资格要求：无 
三、获取招标文件：
时间：时间： /至2022年10月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：供应商在浙江政府采购云平台(https://login.zcygov.cn)网上报名后下载。
方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。
 售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 提交投标文件截止时间：2022年10月20日9:00时（北京时间）
  投标地点（网址）：通过“浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 
  开标时间：2022年10月20日9:00时 
  开标地点（网址）：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
3.各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商。并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商及时办理。 
4.投标文件制作：
4.1、供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
4.2、供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。 
5.供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：
5.1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。
5.2、截止时点：开标后评标前。
5.3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
5.4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。
6、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。
7、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“三门县公共资源交易中心网”（http://www.smztb.com）。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
  1.采购人信息
 名    称：三门县公安局
项目联系人（询问）：邵彩凤  
项目联系方式（询问）： 13989618626
项目质疑联系人：郑林钧
联系电话：13968529960
  2.采购代理机构信息            
   名    称：浙江信达工程咨询有限公司 
地    址：三门县海游街道交通路327号4楼
项目联系人（询问）：周文君
项目联系方式（询问）：0576-83302325/13958533735
项目质疑联系人：陈中盖
联系电话：13968512007
 3.同级政府采购监督管理部门            
    名    称：三门县财政局             
    地    址：三门县海游街道湫水大道1号     
监督投诉电话：0576-83305830
三门县公安局
浙江信达工程咨询有限公司
2022年09月30日
[bookmark: _Toc25017_WPSOffice_Level1]
第二章  投标人须知
一、前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	是否允许联合体
	□是 /☑否

	2
	是否允许分包
	□是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑否

	3
	是否包含政府强制采购节能产品
	□是 /☑否，具体清单见招标需求

	4
	答疑会或
现场踏勘
	无

	5
	投标文件的制作和投标
	请投标人在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。
1.投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。
2.投标：投标人应当在投标截止时间前（开标当天北京时间09:00）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。
3.投标文件解密：投标人应在开标当天北京时间09:00至09:30完成解密。

	6
	备份投标文件的递交
	备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。
1.使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败,又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。
2.递交截止时间：开标当天09:30（北京时间）。
3.投递邮箱：开标当天公布的指定邮箱。
4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。
5.投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。

	7
	投标与开标注意事项
	1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。
2.标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

	10
	信用信息查询渠道
	信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn)
中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn)

	11
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目(是 /□否)属于专门面向中小企业采购的项目。

	12
	中小企业优惠措施
	1.项目属性（货物类）
2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。
采购标的：办公家具 ，所属行业：制造业。
3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”
(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	13
	质疑渠道
	政采云平台网上质疑系统。

	14
	实质性条款
	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。

	15
	主要性能参数
	带“★”的条款是主要性能参数。

	16
	书面形式
	包括电子邮件、信函、传真。

	17
	解释权
	本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。






二、说明
（一）总则
本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。
投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。
（二）适用范围
本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
（三）当事人
1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构。
2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。
5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定：
1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；
2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；
3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；
5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；
6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。
（五）语言文字以及度量衡单位
1.投标文件以及投标人与集中采购机构/采购代理机构名称就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
2.所有计量均采用中国法定的计量单位。
3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。
（六）现场踏勘
1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。
（七）投标费用
1、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
2. 本项目招标代理费共计人民币6700元，由中标人支付，在领取中标通知书时一次付清。
（八）特别说明
特别说明
1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。
2.投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有投标人认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，而招标文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。
3.本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。
三、招标文件
（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。
（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各四、投标文件
（一）投标文件的编制
投标人获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件】若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。
▲1.资格证明文件的组成：
1).投标声明书（附件1）
2).授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交)（附件2）
3).法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件3）
4).提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（附件4）
5).提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明（附件5）
6).具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目性质提供）（附件6）
7).法律法规规定的其他承诺函（附件7）
8).中小企业声明函（附件8）；
9).提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。（附件9）
2.商务与技术文件的组成：
（1）技术方案描述部分
①投标人基本情况表（见附件10）。
②投标人类似项目实施情况一览表；（格式见附件11）
③项目负责人简历表（格式见附件12）；
④项目组成员情况表（格式见附件13）；
⑥项目设备配置清单（格式见附件14）；
⑦技术需求响应表（格式见附件15）；
⑧针对本项目的理解及技术方案（格式自拟）；
⑨针对本项目的实施方案（格式自拟）；
⑩针对本项的提供的培训计划及维护能力（格式自拟）；
⑪针对本项目的售后服务措施及承诺（格式自拟）；
（2）商务及其他部分
①证书一览表（本项目相关的认证证书或文件）；(格式见附件16）
②资信及商务需求响应表(格式见附件17）；
③投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。
3.报价文件的组成
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；
（二）投标报价
1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。
4.家具的单价不得超过三国资〔2017〕7号（关于印发《三门县行政单位通用办公设备
家具配置标准》的通知）文件规定。
（三）投标文件的有效期
1.投标文件有效期为投标截止日起90天。
2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。
3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。
（四）投标文件的签署
1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。
（五）投标文件的递交要求
按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
五、开标
（一）开标程序
1.开标时间到后，主持人准时组织开标；
2.宣布采购组织机构工作人员；
3.投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密时间为开标时间起半个小时内；
4.采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；（以开标一览表要求为准）；
5.公布开标结果。
（二）开标异议
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。
（三）投标人不足三家，不得开标。
六、评标（详见第四章）
七、定标
（一）确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。
（二）发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和台州市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为 1 个工作日。
（三）发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。
八、合同签订及公告
（一）签订合同
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.中标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。
4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。
5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
（二）合同公告及备案
1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。
2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。
九、询问、质疑与投诉
（一）询问
投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。
（二）质疑
1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；
（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；
2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（三）投诉
投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。




十、政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知
为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。
政采贷联系方式
	序号
	银行简称
	贷款年利率
	政采贷联系人
	联系电话

	1
	建设银行
	4.35%起
	彭章法
	13958532211



政采保联系方式
	阳光财产保险股份有限公司三门支公司
	合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。
	李来萍
	13958525199










第三章  项目需求
一、招标项目一览表
本次招标共1个标段，具体内容如下表：
	标段号
	项目名称
	数量
	单位
	预算价（万元）
	上限价（万元）
	服务期

	1
	三门县公安局沙柳派出所办公家具采购项目
	1
	项
	45.5
	45.5
	30个日历天内完成供货、安装，签订合同后需排专业人员到现场再次理清清单及确认产品规格，少量急需家具需按照业主要求提前供货和安装，在并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。


二、产品技术要求
1、本项目以总价包干形式完成所有的服务内容。实施过程中除非采购方书面调整服务范围或数量外，合同总价按中标价不作调整，供应商自行考虑并承担风险费用。报价包含本项目所有货款、标准附件、备品备件、质保期内维修保养费、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。
3、 项目采购主要技术参数要求
	区域
	名称
	图片
	规格
	材质说明
	数量
	单位

	一层

	值班大厅
	网椅
	[image: ]
	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
	6
	把

	
	值班桌
	[image: ]
	2690*800*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
6、桌下2组固定三抽屉。
	1
	张

	值班寝室
	值班床
	[image: ]
	900*2000*1830
	1、基材：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，金属喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，附着力应不低于2级，重金属可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 1732 -2020《漆膜耐冲击测定法》标准。
3、床板采用全实木床板，环保无异味 ，表面光洁。
	2
	张

	
	床垫
	[image: ]
	900*2000*80
	1、面料：采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉.
2、床垫：检测结果甲醛释放量≤0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。
	4
	张

	
	床头柜
	[image: ]
	600*450*H450 
	1、钢板:柜体、层板采用0.7mm优质一级冷轧钢板,顶部与底部钢板1.0mm，厚度均匀。
2、塑粉：表面采用抗菌静电涂料，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐盐雾性、耐冲击性能符合国家标准，重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉）≤0.2mg/kg，涂层附着力≤1 级，硬度≥2H,漆膜厚度≥60µm。
3、拉手：铝合金拉手,表面光洁
4、锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
	1
	个

	
	二门衣柜（下部放鞋子）
	[image: ]
	800*500*2000
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
	1
	组

	询问室
	询问桌+侧柜
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	桌子2000W*1000D*750H                     侧柜1200W*450D*600H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽60mm±2mm，厚25mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格
7、万向轮：采用PU轮，符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。柜子可以放主机，具有散热功能
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	网椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	综合指挥室
	值班床
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	1200*2000
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
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	床垫
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	1200*2000*80
	1、面料：采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉.
2、床垫：检测结果甲醛释放量≤0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。
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	床头柜
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	460*380*500
	1、面料：采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉.
2、床垫：检测结果甲醛释放量≤0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。
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	指挥桌
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	4200*900*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：内嵌式拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
 铰链：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格，中性盐雾试验200h不低于9级； 锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
7、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
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	办公椅
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	585*580*950-1005
	1、面材：优质水性皮，符合GB/T 16799-2018标准，撕裂力>70N，摩擦色牢度、耐折牢度合格，游离甲醛含量、禁用偶氮燃料、挥发性有机物、可萃取的重金属未检出；
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板，
4、扶手：固定PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环
5、底盘:底座钢板厚度＞2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰，
6、气杆:三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降
7、五星脚：尼龙五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟
8、椅轮：采用PU轮，符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。
10、背部具有靠枕。
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	1800W*1600D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
4、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
5、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
 铰链：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格，中性盐雾试验200h不低于9级； 锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
6、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
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	1576*400*1966
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
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	670*620*1120
	1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB/T 18885-2009标准，通过抗引燃试验，pH值、耐酸、耐碱、耐水、耐唾液色牢度均合格，耐干摩擦色牢度≧3级，无异味；其中可分解致癌芳香胺染料＜5mg/kg，甲醛含量、可萃取重金属（汞、锑、砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍）低于检出限。
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，座面密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：升降PP扶手，可上下多级锁定,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环
5、底盘:底座钢板厚度＞2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰
6、气杆:三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降
7、五星脚：尼龙五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟
8、椅轮：采用PU轮，符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。
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	班前椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	茶几
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	590*590*420
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、钢框桌脚：矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂。 
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	茶水柜
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
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	执法管理
中心
	执法管理位
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	1600*700*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：斜切边拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
7、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
	1
	张

	
	办公椅
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	670*620*1120
	1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB/T 18885-2009标准，通过抗引燃试验，pH值、耐酸、耐碱、耐水、耐唾液色牢度均合格，耐干摩擦色牢度≧3级，无异味；其中可分解致癌芳香胺染料＜5mg/kg，甲醛含量、可萃取重金属（汞、锑、砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍）低于检出限。
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，座面密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：升降PP扶手，可上下多级锁定,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环
5、底盘:底座钢板厚度＞2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰
6、气杆:三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降
7、五星脚：尼龙五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟
8、椅轮：采用PU轮，符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。
	1
	把

	
	执法管理工位
	[image: ]
	1400W*700D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）。
3、ABS封边条：依据QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：斜切边拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、桌上桌下均带档板，桌上档板高度≧300mm，厚度8mm。桌面配走线盒，可带多功能接线盒与走线管，内部可走线。
7、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
	4
	位

	
	带插座的矮柜
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	1428*400*750
	1、面材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h；
2、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
3、五金配件：
铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具：其中电镀件中性盐雾试验耐腐蚀100H达到10级，使用寿命不少于30000次。    
4、走线：隐藏式内部走线功能，台面可配多功能线盒。 
	1
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	茶水柜
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	816*400*808
	1、面材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h；
2、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
3、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
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	开门柜
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	800*400*1966
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
	4
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	会议桌
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	2400W*1200D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求；
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）；
3、ABS封边条：采用激光ABS激光封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限；
4、钢框桌脚：白色矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽60mm±2mm，厚25mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。 
5、走线：下架中央立柱带内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。
	1
	张

	
	会商椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	杂物间
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	2000*600*2000
	1、采用优质冷轧钢板，钢板厚度：立柱1.5mm，搁板0.8mm，挂板1.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。
2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，金属喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，附着力应不低于2级，重金属可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 1732 -2020《漆膜耐冲击测定法》标准。
3、层板与立柱之间采用插接式结构，可随意调整每一层板的高度，最小调节量为50MM。
4、广泛应用于各行各业，适用于零、小部件的存放，每层层板的承载在100KG-150KG以内,货架高度2M以上中间加横梁，最高不超过3M,还可根据需求增加侧板与背板、层板隔板；
5、采用钢层板与万能角钢组合形式，结构轻巧，装配方便，适合人工存取。
6、每组尺寸可根据要求定制，每架组数可根据库房面积随意加减。
	3
	个

	餐厅
	餐桌
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	直径1600
	1、台面：采用优质大理石，放射性A类IRa≤0.01，Iy≤0.01，符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。
2、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
3、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。
4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
6、配12毫米钢化玻璃转盘。
	3
	张

	
	餐椅
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	490*440*810
	1、基材：采用优质实木橡木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。                                                                                    3. 面材：优质水性皮，符合GB/T 16799-2018标准，撕裂力>70N，摩擦色牢度、耐折牢度合格，游离甲醛含量、禁用偶氮燃料、挥发性有机物、可萃取的重金属未检出；
4. 海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好。符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016、QB/T1952.1-2012标准；甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.30mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。
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	调解室
	会议桌
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	2400*1200*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求；
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）；
3、ABS封边条：采用激光ABS激光封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限；
4、钢框桌脚：白色矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽60mm±2mm，厚25mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。 
5、走线：下架中央立柱带内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。
	1
	张

	
	洽谈椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
	1
	个

	
	[image: ]等候区椅子
	
	常规
	1、椅座材料：采用高密度自结皮PU，内置高强度1.8mm冷扎钢板，根据人体工学弯曲成型，表面采用进口高回弹永不变形pu材料灌注加压成型（座面规格：高42.5cmX宽52cm±5mm）；
2、座底支承横梁：选用倒梯型冷扎钢管，壁厚≥2.5mm，具有超强承重能力和稳定性。
3、椅脚：选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性，增强了与地面的摩擦力，消除了与地面接触时产生的噪音；
4、扶手：铝合金压铸成型；
5、连接件：钢制螺帽，螺丝，表面镀镍；
	2
	张

	执法办案中心
	值班桌
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	1600*700*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：斜切边拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
7、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
	1
	张

	
	办公椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	二层

	所长办公室
	办公桌
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	2000*1600*760
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、桌面双层叠加设计，下基层为向内作斜边处理，表层为喷涂铝材装饰封边条，采用AL6063-T5铝合金,型材截面厚度1mm~1.5mm，表面静电粉末喷涂；
5、五金配件：滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
铰链：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格，中性盐雾试验200h不低于9级；
单面翻转USB充电线盒：线盒1个,适配器1个,USB充电接口2个,USB延长线1根（1.5米）
	1
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	文件柜
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	2000*400*1900
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：
铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；
5、文件柜上部带多宝空格，下部暗弹式4扇小木门，最右侧长木门内带挂衣功能。
	1
	组

	
	办公椅
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	565*600*1100
	1、面材：优质头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，符合GB/T 16799-2018标准，厚度≥1.2mm，撕裂力>55N，耐折牢度50000次表面无裂纹，重金属可萃取量≤0.3mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，甲醛含量≤40mg/kg；
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。
3、曲木板：E1级优质曲木板，12mm外板/6mm内板
4、扶手:铝合金一体压铸成型，表面精抛处理
5、气杆:符合QB/T 2280-2016标准，循环寿命30万次合格；金属件外观、涂层和镀层、其它外观要求、理化性能、安全性要求均合格。
6、五星脚:抛光铝合金五星脚
7、椅轮:符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。
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	接待椅
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	680*620*840
	1、面材：优质头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，符合GB/T 16799-2018标准，厚度≥1.2mm，撕裂力>55N，耐折牢度50000次表面无裂纹，重金属可萃取量≤0.3mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，甲醛含量≤40mg/kg；
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。
3、曲木板：E1级优质曲木板，12mm外板/6mm内板
4、扶手:铝合金压铸成型，表面精抛
5、弓形脚：壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面电镀处理。
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	小茶几
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	400*400*600
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、钢架:钢制四星脚，表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要。
	1
	个

	接待室
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	2400W*1200D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求；
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）；
3、ABS封边条：采用激光ABS激光封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限；
4、钢框桌脚：白色矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽60mm±2mm，厚25mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。 
5、走线：下架中央立柱带内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。
	1
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	洽谈椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	沙发
	[image: ]
	1个三人位+2个单人位
	1. 面材：优质水性皮，符合GB/T 16799-2018标准，撕裂力>70N，摩擦色牢度、耐折牢度合格，游离甲醛含量、禁用偶氮燃料、挥发性有机物、可萃取的重金属未检出；
2. 海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好。符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016、QB/T1952.1-2012标准；甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.30mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。
3.内架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。
4.沙发脚：钢制沙发脚。
	1
	套

	
	茶几
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	1400*700*420
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、钢框桌脚：矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂。 
	1
	个

	
	茶水柜
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
	1
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	档案调取登记室
	办公桌
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	1400W*700D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：斜切边拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
7、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
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	椅子
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
	1
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	副所长办
公室
	副所长办公
桌
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	1800W*1600D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
4、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
5、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
 铰链：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格，中性盐雾试验200h不低于9级； 锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
6、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
	1
	张

	
	文件柜
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	1576*400*1966
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
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	办公椅
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	670*620*1120
	1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB/T 18885-2009标准，通过抗引燃试验，pH值、耐酸、耐碱、耐水、耐唾液色牢度均合格，耐干摩擦色牢度≧3级，无异味；其中可分解致癌芳香胺染料＜5mg/kg，甲醛含量、可萃取重金属（汞、锑、砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍）低于检出限。
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，座面密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：升降PP扶手，可上下多级锁定,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环
5、底盘:底座钢板厚度＞2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰
6、气杆:三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降
7、五星脚：尼龙五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟
8、椅轮：采用PU轮，符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。
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	班前椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	茶几
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	590*590*420
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、钢框桌脚：矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂。 
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
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	1400*700*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）。
3、ABS封边条：依据QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：斜切边拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、桌上桌下均带档板，桌上档板高度≧300mm，厚度8mm。桌面配走线盒，可带多功能接线盒与走线管，内部可走线。
7、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
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	带插座的矮柜
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	1200*400*750
	1、面材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h；
2、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
3、五金配件：
铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具：其中电镀件中性盐雾试验耐腐蚀100H达到10级，使用寿命不少于30000次。    
4、走线：隐藏式内部走线功能，台面可配多功能线盒。 
	2
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	基础民警椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
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	开门柜
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	800*400*1966
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
	3
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	教导员办公室
	教导员办公桌
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	W1800*D1600*H750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
4、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
5、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
 铰链：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格，中性盐雾试验200h不低于9级； 锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
6、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
	1
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	文件柜
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	1576*400*1966
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
	1
	组

	
	办公椅
	[image: ]
	670*620*1120
	1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB/T 18885-2009标准，通过抗引燃试验，pH值、耐酸、耐碱、耐水、耐唾液色牢度均合格，耐干摩擦色牢度≧3级，无异味；其中可分解致癌芳香胺染料＜5mg/kg，甲醛含量、可萃取重金属（汞、锑、砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍）低于检出限。
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，座面密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：升降PP扶手，可上下多级锁定,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环
5、底盘:底座钢板厚度＞2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰
6、气杆:三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降
7、五星脚：尼龙五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟
8、椅轮：采用PU轮，符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。
	1
	把

	
	班前椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
	2
	把

	
	茶几
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	590*590*420
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、钢框桌脚：矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂。 
	1
	个

	
	内勤桌
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	1800W*1600D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
4、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
5、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
 铰链：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格，中性盐雾试验200h不低于9级； 锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
6、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
	1
	张

	
	内勤椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
	1
	把

	
	茶水柜
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
	1
	个

	辅警办公室
	办公桌
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	1400*700*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）。
3、ABS封边条：依据QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：斜切边拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
5、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
6、桌上桌下均带档板，桌上档板高度≧300mm，厚度8mm。桌面配走线盒，可带多功能接线盒与走线管，内部可走线。
7、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
	8
	位

	
	带插座的矮柜
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	1200*400*750
	1、面材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h；
2、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
3、五金配件：
铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具：其中电镀件中性盐雾试验耐腐蚀100H达到10级，使用寿命不少于30000次。    
4、走线：隐藏式内部走线功能，台面可配多功能线盒。 
	2
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	办公椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
	8
	把

	
	茶水柜
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
	1
	个

	
	开门柜
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	800*400*1966
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
	4
	组

	和谐之家办公室
	办公桌
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	1800W*1600D*750H
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
4、钢框桌脚：白色方框钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂，截面宽50mm±2mm，厚23mm±2mm，壁厚≥1.8mm钢管。
5、五金配件： 滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格；
 铰链：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格，中性盐雾试验200h不低于9级； 锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
6、走线：隐藏式内部走线功能，台面配翻盖线盒，可配多功能线盒。        
	1
	张

	
	办公椅
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	670*620*1120
	1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB/T 18885-2009标准，通过抗引燃试验，pH值、耐酸、耐碱、耐水、耐唾液色牢度均合格，耐干摩擦色牢度≧3级，无异味；其中可分解致癌芳香胺染料＜5mg/kg，甲醛含量、可萃取重金属（汞、锑、砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍）低于检出限。
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，座面密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：升降PP扶手，可上下多级锁定,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环
5、底盘:底座钢板厚度＞2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰
6、气杆:三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降
7、五星脚：尼龙五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟
8、椅轮：采用PU轮，符合QB/T 2280-2016、GB/T 34287-2016、GB 28481-2012标准，脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性达到300小时以上。
	1
	把

	
	茶几
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	590*590*420
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、钢框桌脚：矩形方形钢框下架，表面除电除锈静电粉末喷涂。 
	1
	个

	
	班前椅
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	620*610*1000
	1、面材：布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
2、海绵：高弹海绵：依据 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。  
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板
4、扶手：尼龙固定扶手
5、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面黑色静电粉末喷涂。
	2
	把

	
	茶水柜
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
	1
	个

	
	定制柜
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	3500*400*3100（根据实际尺寸做到顶）
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：铰链（阻尼铰链）：符合QB/T2189-2013标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测垂直静载荷、平静载荷合格；功能检测垂直静载荷、平静载荷、下沉量合格，耐腐性合格，耐久性10万次合格；锁具:符合(QBT 1621-2015 家具锁)中性能要求
5、拉手：ABS拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。
6、柜体边框作薄边工艺处理，外露边框厚度不超过10mm。
	1
	组

	仓库
	货架
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	2000*600*2000
	1、采用优质冷轧钢板，钢板厚度：立柱1.5mm，搁板0.8mm，挂板1.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。
2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，金属喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，附着力应不低于2级，重金属可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 1732 -2020《漆膜耐冲击测定法》标准。
3、层板与立柱之间采用插接式结构，可随意调整每一层板的高度，最小调节量为50MM。
4、广泛应用于各行各业，适用于零、小部件的存放，每层层板的承载在100KG-150KG以内,货架高度2M以上中间加横梁，最高不超过3M,还可根据需求增加侧板与背板、层板隔板；
5、采用钢层板与万能角钢组合形式，结构轻巧，装配方便，适合人工存取。
6、每组尺寸可根据要求定制，每架组数可根据库房面积随意加减。
	1
	个

	大会议室
	条形桌
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	1400*450*750
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。 
	16
	张

	
	会议椅
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	560*555*805
	1、面材：采用优质透气网布，座垫采用麻绒布，符合GB 18401-2010标准、GB 17927.1-2011标准，其中甲醛含量未检出，pH值、染色牢度合格，无异味，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。
2、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，座面密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。 
3、曲木板：E1级优质曲木板,12mm座板。
4、椅脚：交叉型钢管椅架，表面喷白磨砂处理；
5、功能：椅架后脚带活动轮，座垫可翻转，方便移动与存放。
	30
	把

	
	茶水柜
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	816*400*808
	1、面材：优质三聚氰胺浸渍纸，依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2、基材：优质刨花板，依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）
3、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限。
4、五金配件：采用阻尼铰链，耐久性10万次合格，200h中性盐雾试验及100h乙酸盐雾试验均不低于9级；上层抽屉导轨，符合QB/T2454-2013与GB24820-2009标准，耐久性10万次合格，耐腐蚀、抗盐雾均合格；
4、柜体外围侧板与背板三面围合，顶端高出柜体面板不少于4CM，侧板靠前面上顶角做倒圆处理。
	1
	个

	
	演讲台
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	700L*550D*900H
	1、采用优质环保E1级中密度板，磨砂质感面板，四周倒圆角防撞处理，防水耐磨无异味。
2、采用加厚铝合金圆形立柱，铸铝底座一体成型，自如升降，线控开关。
3、静音可锁定滑轮。
	1
	张

	室外休闲区
	休闲桌
	[image: ]
	2200W*900D*750H
	1、基材：采用优质岩板，具有防水、耐污、不易开裂性能。
2、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
	1
	张

	
	实木椅
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	680*630*520
	1、基材：采用优质实木白蜡木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，选材腐朽等现象，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
2、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。
	6
	把

	
	书桌
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	1400*800*760
	1、基材：泰国进口橡胶木，甲醛释放量≤5mg/100g。采用泰国进口橡胶木指接板18mm厚，双抽。
2、油漆：采用水性环保油漆，开放式涂装。
	1
	张

	
	书椅
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	常规
	西皮：优质西皮面料。甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、总有机物挥发量、重金属各元素均低于检出限；
主体框架：进口橡胶木；
软包：高密度海绵；
油漆：环保油漆，五底三面工艺；
	2
	把

	三层、四层

	寝室（单人房）
	1.5米床
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	1500*2100*1030
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	20
	张

	
	床垫
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	1500*2000*80
	1、面料：采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉.
2、床垫：检测结果甲醛释放量≤0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。
	20
	张

	
	床头柜
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	600*450*H450 
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	20
	个

	
	二门衣柜（配抽屉）
	[image: ]
	800*500*2000
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。
6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。
7、钢制锁：采用优质钢制锁，中性盐雾试验≥18h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，符合QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
	20
	组

	
	二门储物柜（杂物）
	[image: ]
	800*380*2000
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
5、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。
6、钢制锁：采用优质钢制锁，中性盐雾试验≥18h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，符合QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
	20
	组

	寝室（二人房）
	[image: ]床
	
	1200*2100*1030
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	10
	张

	
	床垫
	[image: ]
	1200*2000*80
	1、面料：采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉.
2、床垫：检测结果甲醛释放量≤0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。
	8
	张

	
	床头柜
	[image: ]
	600*450*H450 
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	10
	个

	
	定制柜（下部放鞋子）
	[image: ]
	800*500*2000
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
5、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。
6、钢制锁：采用优质钢制锁，中性盐雾试验≥18h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，符合QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
	10
	组

	休闲室
	[image: ]休闲桌一套
（5把椅）
	
	2180*780*750
	1、基材：采用优质实木虎斑木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
	1
	张

	
	茶水柜（配烧水器）        
	[image: ]
	600*400*700
	1、基材：采用优质实木虎斑木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
	1
	个

	
	书架
	[image: ]
	900*400*1800
	1、基材：采用优质实木虎斑木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
	2
	个

	
	休闲桌
	[image: ]
	2800W*100D*750H
	1、基材：采用优质岩板，具有防水、耐污、不易开裂性能。
2、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
	1
	张

	
	实木椅
	[image: ]
	540*530*750
	1、基材：采用优质实木白蜡木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，选材腐朽等现象，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
2、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。
	12
	把

	
	定制柜
	[image: ]
	800*400*3150（根据实际尺寸做到顶）
	1、基材：采用优质优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。
2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。
3、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
4、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。
	4
	组



注：以上所有产品清单涉及的基材、辅料、配件等都满足相当于或优于推荐品牌要求
三、项目其它要求
1、投标人在投标时必须明确设备相应的品牌、型号、尺寸、材质、技术参数，工艺实施时除尺寸可根据现场实际情况进行调整外（须办理相应变更手续），其余不得变动。
2、表中设备的品牌、型号不为限制性要求，满足技术参数要求的相近似国内知名、优质品牌以上即可。
3、表中的图片仅供参考，投标人在投标时应配以图片以说明。
4、投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。
四、质量保证
中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、安装、调试、检验、通过有关部门验收、培训、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。设备验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。
2、投标人所提供的设备应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。
3、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
4、中标单位和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。
五、项目质保与售后服务要求
（一）项目质保要求：
▲本项目所有产品质保期至少十年（质保范围应包含本次采购的所有货品）。质保期满后，长期提供技术服务，故障维修仅收取零配件成本费及安装人员差旅费。投标人可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准。所有质保期自通过采购人验收且双方签署验收合格证书之日起开始计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。
（二）项目售后服务要求：
中标单位在接到采购人（或使用单位）的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在8小时内到达现场，一般维护应在4小时内完毕，如24小时内不能修复，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。若在24小时内未到达现场的，采购人（或使用单位）有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部费用由中标单位承担。
六、项目验收
1.各货物设备到达现场并安装到位后，由采购方随机抽取1～5个点进行检测，检测内容应包含甲醛含量等国家或行业规范要求的指标。抽检合格的检测报告作为项目验收的基本要求，如检测不合格的，验收不予通过，采购方不支付任何费用，中标单位应按要求整改到位，相关风险由投标单位自行承担。
2.安装调试完毕，按要求抽检合格后，并根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人负责验收，最终以采购方出具的书面验收证明为最终验收依据。
3.送检（抽检检测）及验收费用：所涉及的所有费用由中标人承担，投标单位在报价时应充分考虑该部分成本，采购方除验收合格后按规定程序支付的价款外，不支付任何费用。
4.关于内部材质验收方法：甲方可能采取对其部分产品破坏性试验，以检验是不是完全按照投标参数标准生产提供，破坏性试验的全部费用及损失由中标方承担。
七、付款方式
1、付款方式：1）合同签订后7天内向中标供应商付合同总额40％预付款同时提供等额正式发票；2）货到现场经验收合格7天内向中标供应商付到货部分货款40％，同时提供等额正式发票；3）货到安装完毕经最终验收合格后5天内向中标供应商付合同总额20％，在货物最终验收合格后，向采购人提供结算总价金额的合法有效的100%正式发票。
2、当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。















第四章评标
一、评标原则
（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。
二、评标方法
综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标委员会
（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：
1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
6.法律法规规定的其他情形。
（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
四、无效标情形
（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；	
（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；
（六）投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；
（七）投标文件存在虚假材料的；
（八）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装。
（十）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；
（十一）商务条款不响应的；
（十二）投标文件有效期不足的；
（十三）逾期或未按要求提交投标文件的；
（十四）其他不符合法律法规相关规定的。
五、废标情形
（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
（三）因重大变故，采购任务取消的；
（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。
六、评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、政府采购政策落实
（一）政府采购政策：
（一）政府采购政策：
1.关于小型、微型企业（简称小微企业）参与磋商：小微企业参与磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业应提供《中小企业声明函》（见附件），供应商未提供以上资料或者经磋商小组核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。
2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；
3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。
（二）政府采购政策优惠措施：
经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，对报价给予10%的扣除；联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对报价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
八、评标程序
（一）资格审查
投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。

	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况（根据《投标人基本情况表》和《项目实施人员一览表》填报）。

	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

	信用记录
	1.截止时点：开标后评标前。
2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
3.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间

	必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。
2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。
3.投标（报价）文件相关承诺要求内容。

	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	资质
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为专门面对中小企业项目。提供中小企业声明函。


（二）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
	投标文件
	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。

	法定代表人/负责人授权委托书
	法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。

	“▲”实质性条款
	“▲”实质性条款必须满足招标文件要求。

	串通投标
	未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。

	附加条件
	投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。


（三）商务技术及价格评审
1、1标项项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：
	序号
	评分项目及分值
	分数
	评分标准

	1
	产品质量相关证书
	15
	1.投标人或生产厂家具有有效期内环境管理体系认证证书，并且覆盖范围应包含（木制家具（办公家具）、钢木家具（柜子、桌子）、软体家具（布艺沙发、椅子）的生产) 覆盖范围全部提供得2分。
2、投标人或生产厂家具有有效期内CEC中国环境标志产品认证证书（含人造板类家具、实木类家具、软体家具、金属家具、钢木家具）全部提供得3分。
3. 投标人或生产厂家具有有效期内中国绿色产品认证证书(覆盖木家具（人造板家具）；金属家具（钢木家具）；软体家具（椅类）；软体家具（沙发）。全部提供得2分。
4. 投标人或生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书（覆盖木制办公家具：办公桌、办公椅、培训桌、洽谈桌、洽谈椅、会议桌、会议椅；沙发）全部提供得3分。
5、投标人或生产厂家具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证范围包含木家具（板木、人造板）、金属家具、软体家具全部提供得2分。
6、投标人或生产厂家具有有效期内低vocs家具产品认证证书，人造板家具（桌台类、椅凳类、柜类）、实木家具（桌台类、椅凳类、柜类）、钢木家具（桌台类、椅凳类、柜类）、软体家具（沙发、办公椅），全部提供得3分。
注：提供证明其满足上述要求的证明文件原件扫描件，且均需加盖投标人公章，没有提供或提供不全不得分。

	2
	同类业绩
	3
	2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告，每个案例得0.5分，最高得3分。

	3
	参数响应程度
	4
	根据投标人对技术参数要求响应情况进行打分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（0-4分）

	4
	项目实施方案
	6
	根据项目响应设计方案和实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，和组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等以及准备投入实施的人员配置进行打分，优秀得6.0-4.0分，良好得3.9-2.0分，一般得1.9-0。

	5
	生产检测设备
	7
	投标人或生产厂家具备的与本次采购产品相关的必要生产和检测设备情况（电脑裁板锯、热压机、多排拼板机、切皮机、砂光机、直线封边机、立式窜动磨光机、仿形车床、直线铣型砂光机、工业缝纫机、综合力学测试机、 VOC检测环境箱、家具冲击跌落试验机、椅轮往复磨损试验机、皮革耐摩擦色牢度仪、办公椅星脚试验机、高低温湿热试验机、日晒气候色牢度仪。）；设备情况要求提供设备照片、进货发票原件扫描件或复印件，并制作在投标技术文件中（名称不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分）。上述设备缺1项扣0.5分，扣完为止。

	6
	售后服务
	8
	1、投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）；优秀得4.0-2.6分，良好得2.5-1.6分，一般得1.5-0。
2.投标人售后服务网点设置距离、响应时间等综合比较，优秀得4.0-2.6分，良好得2.5-1.6分，一般得1.5-0。
提供相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分

	7
	检测报告
	12
	一.原材料检测报告：
自2021年1月1日（检验报告出具时间为准）以来，家具生产商的以下材料由通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供的原材料抽检检测合格报告。全部满足的得6分，每少提供1类扣1分，扣至0分为止。
1.三聚氰胺浸渍纸：依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。
2.刨花板：依据GB/T 29899-2013、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的检测报告，其中甲醛≤0.02mg/m3、苯≤5μg/m3、甲苯≤10μg/m3、二甲苯≤10μg/m3、TVOC≤0.30mg/（㎡•h）（72h）。
3. 铰链：依据QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷； 功能：操作力、下沉量符合要求; 乙酸盐雾试验18h符合GB/T10125-2021标准达10级。
4. 三节轨：依据QB/T2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷, 功能:操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度均符合要求; 乙酸盐雾试验18h符合GB/T10125-2021标准达10级。
5.布艺面料：依据GB18401-2010、QB/T 1952.1-2012、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009标准要求的检测报告，其中面料外观、耐唾液、耐水色牢度、甲醛含量，白色念珠菌，球毛壳霉均符合要求。
6、高弹海绵：符合 GB/T10802-2006标准、QB/T2280-2016 标准，其中 25%压陷性能、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.17mg/㎡ h。。
注：以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分，提供证明其满足上述要求的成品检验合格报告原件扫描件，且均需加盖投标人公章，没有提供或提供不全不得分。注：检测报告由CMA认证的有资质的第三方检测机构于2021年1月1日以后出具，提供检测报告复印件。

	
	
	
	二.家具成品检测报告。
1、办公桌：符合GB/T3324-2017、GB18584-2001、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准要求的检测报告，其中木制件外观、软硬质覆面理化性能：耐污染性能、耐划痕、抗冲击；甲醛释放量（干燥器法）均符合要求。
2、办公椅：符合QB/T2280-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准要求的检测报告，其中外观、扶手水平静载荷、密度、回弹性，甲醛释放量均符合要求。
3.开门柜：依据GB/T3324-2017、GB18584-2001、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准要求的检测报告，其中木制件外观、甲醛释放量（干燥器法）均符合要求。
4.茶几：依据GB8624-2012标准要求的检测报告，其中热释放速率峰值、总热释放量、最大烟密度均符合要求。。
5.会议椅：依据QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准要求的检测报告，其中抗菌性能符合要求。
6、会议桌：依据GB/T3324-2017、GB/T35607-2017标准要求的检测报告，其中桌类强度和耐久性，桌面水平耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.03mg/m3，苯、甲苯未检出，TVOC均符合要求。
注：以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分，提供证明其满足上述要求的成品检验合格报告原件扫描件，且均需加盖投标人公章，没有提供或提供不全不得分。注：检测报告由CMA认证的有资质的第三方检测机构于2021年1月1日以后出具，提供检测报告复印件。

	8
	样品
	15
	评分规则附后

	9
	报价
	30分
	以合格投标人有效投标总报价中的最低价为基准价，基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。


注：①请扫描上传合同、证书、报告及其他相关证明材料的原件至投标文件，并加盖公章。
样品评审（14分）
样品清单
	序号
	产品名称
	产品参考图片
	规格
	数量要求

	1
	办公椅
	[image: CIR71GW-2会议椅（正45°）单体图.jpg]
	620*610*1000
	1

	2
	办公桌
	[image: ]
	1400*700*750
	1组对桌


开标前将样品送至三门县公共资源交易中心开标大厅
	评分内容
	分值
	评  分  标  准

	外观式样
	5
	（1）样品与参考图片的式样符合程度。
（2）样品外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性。
[bookmark: _GoBack]评为优得5～4.1分，评为良好得4.0～2.1分，评为一般得2.0～0分。

	样品工艺、质量
	5
	（1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；
（2）漆膜外观应均匀并无褪色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象； 
（3）板件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
（4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；
（5）零部件的结合应严密、牢固；金属合金件无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷；
（6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；
（7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；
（8）车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。
（9）面料应无破损、严重划痕、色污、油污，着色不匀，应有一定的强度，平服饱满，松紧均匀，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；
评为优得5～4.1分，评为良好得4.0～2.1分，评为一般得2.0～0分。

	结构设计合理性、舒适性
	5
	（1）所有零部件应无破损；
（2）金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落；
（3）与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；
（4）某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。应不可能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具；
（5）符合人体工程学设计，坐感舒适，有一定支撑力。
（6）使用功能合理，结构稳定、牢固。
（7）使用润滑油的部件应适当遮盖；
（8）所有无覆盖的孔洞直径应≤5mm或≥25mm。
评为优得5～4.1分，评为良好得4.0～2.1分，评为一般得2.0～0分。

	备注：
1、所有提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如无法去除，可以用贴纸等进行遮盖，如发现有，样品分按零分处理。
2、与采购需求实质偏离（如材质、尺寸不符合，样品有明显缺陷、气味等）较大的，经评标委员会确认，同样视为无效样品，按缺件处理。
3、样品少一件，样品总分减7分。
4、样品须与招标文件一致，尺寸偏离不得超过2%，样式须与招标文件相似。
5、未中标的样品由投标供应商自行处理。
6、评标时，对提交样品及小样的供应商随机抽取并编号，专家评审小组按编号评分。
7、评标时如有需要，需对样品进行破坏性测试，所产生的费用由供应商承担。
8、中标方样品将进行封样，验收时将结合样品进行验收，对对应产品或同类产品（如样品中含有板材，则该板材同时为其他具有板材产品的验收标准），如供应产品不符合样品标准，则视为虚假应标，中标方需按要求进行整改，如无法整改至符合要求，甲方可中止合约，并要求中标方赔偿相应损失，同时提交相关部门处理。


2.评审要求
(1)评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。
(2)对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①政府采购云平台上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；
②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。
（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）结果汇总及排序
评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（五）评标报告撰写
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报













第五章  政府采购合同主要条款指引
项目名称：                                       项目编号：           
甲方：（采购人）                     
乙方：（中标供应商）                     
根据xx代理机构关于                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 数量（单位）：
1.3 质量标准：产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及招标文件要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。
1.4 型号规格：
1.5 技术参数：
二、价款支付
2.1 本合同总价款为人民币（大写）：       元，（￥：               ）。
2.2 付款方式：1）合同签订后7天内向中标供应商付合同总额40％预付款同时提供等额正式发票；2）货到现场经验收合格7天内向中标供应商付到货部分货款40％，同时提供等额正式发票；3）货到安装完毕经最终验收合格后5天内向中标供应商付合同总额20％，在货物最终验收合格后，向采购人提供结算总价金额的合法有效的100%正式发票；                                                                                              
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的要求向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2甲方有权根据管理需要，要求乙方提供电子版资料。
3.3如果乙方提供的技术资料、图纸和文件等不完整、破损或在运输过程中丢失，视为未按合同约定供货，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些资料免费补交甲方，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
四、知识产权
4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。
五、履约保证金：/
六、转包或分包
6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。
6.2 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。
七、交货期、交货方式及交货地点
7.1货物交货期：30个日历天内完成供货、安装     
7.2交货方式、交货地点：由乙方负责运送到甲方指定地点，并安装完成。
八、货物包装、发运及运输
8.1货物备妥待运输前, 乙方应提前24小时通知买方，甲方有权提出是否随车押运，乙方应无条件配合，并将合同号、货物名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。
8.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。货物在移交甲方之前因包装不善或运输等原因造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。
8.3乙方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，乙方不得以办理索赔等为由而拖延，同时，如因乙方原因对甲方造成工期延误等相应的损失由乙方承担连带赔偿责任。
装运标志
8.4包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。
    8.4.1 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。
    8.4.2乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。
    8.4.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，否则视为不按合同约定交货。
8.4.5在包装箱中，应附有国家规定必需的所有产品合格证明文件、产品说明书、装箱单、易损件备件，以及有关技术文件资料。随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放在包装箱内明显处。
8.4.6所有的运输、保险及相关费用均由乙方负责，货物及配件、部件的包装费和保护措施费应包括在合同价款中，这些包装材料应属于甲方所有且由甲方自行处置。
九、组装
9.1货物的组装是作为本合同内容的一部分，不再签订其他协议，相应费用已包含在甲方支付的合同价款中，甲方不再另行支付；接到甲方书面通知后，乙方应按照通知指定的日期派员赶赴安装现场对货物进行安装。
9.2货物的制作与运输、组装、就位由乙方全权负责。
十、质量要求
10.1本合同项下全部产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关家具生产制造行业标准规范、建筑安装施工规范及招标文件技术要求。乙方对所投产品负全部责任，如所投产品性能达不到招标文件要求，甲方有权要求乙方无偿补齐或更换，直到符合招标文件要求，费用不作调整。
10.2乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保货物的正常使用。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。
10.3乙方必须保证本次标的货物满足国家相关标准，其主要部件及产地必须满足投标文件中承诺的要求，否则，甲方有权拒付全部货款并依法追究乙方相应的违约责任。
10.4根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同或招标文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出相关的索赔要求。
10.5乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.6如果乙方在收到通知后，在投标时承诺的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。
十一、质量、技术标准
11.1产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及招标文件要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。
11.2制造检验和试验工作
11.2.1根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在本合同总价中，甲方不再另行支付。
11.2.2本合同项下产品在生产制造期间，甲方有权在认为任何合适的时间不限次数地到乙方制造地，进行质量检验和试验。在制造监制期间，乙方有责任提供有关货物的各种数据、图纸的详细中文资料，但甲方监制并不解除乙方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。对于甲方认为贵重的家具，甲方可视需要全程参加制作过程。
11.2.3中标后所有货物和材料甲方均有权到现场进行监造、抽样检测及委托第三方进行检测，如发现供货货物和材料与招投标要求不符的，甲方有权拒收和退货或解除合同，由此产生的损失均由乙方承担。
十二、调试和验收
12.1货物到达现场后，乙方应负责货物的开箱检验工作；并通知监理和甲方到场确认。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如甲方对质量有异议，乙方负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，甲方保留依法追究卖方违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：
 12.1.1乙方在将货物运到甲方指定地点时，甲乙双方及甲方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对乙方交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行组装，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。
12.1.2甲乙双方及买方委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、拒付货款直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的损失。
    12.2乙方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。
   12.3所有货物组装结束，通过有关部门验收合格后，双方签署验收合格证书。
   12.4其中甲方认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，乙方均将承担违约责任。乙方必须更换与招标文件相一致的部件并承诺包括组装在内的一切费用和相关责任。如乙方拒不更换的，甲方有权要求乙方按该重要部件所在货物的整体价款的一倍支付违约金。所有甲方认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料。
    12.5乙方在交付货物时必须同时需向甲方移交投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）及本合同约定其他文件与物品，乙方不能完整交付的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
   12.6甲方有权派出专业人员赴乙方生产厂地进行设计联络和现场监造，如在现场建造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，甲方有权拒付货款或解除合同。
十三、税费承担
13.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。
十四、质量保证期和售后服务
14.1质量保证
14.1.1乙方应按本合同和招标文件规定及乙方投标承诺的货物性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新的、未使用过的货物。如发生所供货物与本合同、招标文件要求或乙方承诺不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
14.1.2甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为买方监造人员提供方便，甲方不再另行支付。
14.1.3乙方保证按IS09001系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、组装就位等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
14.1.4乙方保证所提供的货物在正确组装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。
14.1.5在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，甲方可按以下办法处理：
14.1.5.1 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担因该货物退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、指导安装调试、货物款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。
14.1.5.2 更换货物：由乙方承担因更换货物所发生的一切费用与损失(包括但不限于货物、运输（包括卸车至现场）、保险、检验、组装费及涉及该项目的其它损失费等)。
甲方有权根据质保期内货物本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，乙方须无条件接受。
14.2售后服务承诺
14.2.1无论在质保期内还是质保期满后，一旦货物发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方承诺在所供货物发生故障8小时内到达现场并进行排除故障工作。
14.2.2乙方进行组装就位，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从甲方的安全指挥，对因乙方履行上述工作给甲方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)以及造成乙方自身的损害责任，均由乙方承担。如甲方先行承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给乙方的金额中扣除该偿还金额。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的5%违约金。
15.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之一 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。
15.5如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同。如造成损失由乙方继续承担赔偿责任。
15.6凡货物在开箱检验、组装就位过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方应当承担因调换、退货发生的的逾期交货责任、一切费用及因此导致甲方的经济损失，并承担相关责任。
15.7乙方在接到甲方通知后8小时内派人赴现场处理货物质量问题，若不能按本合同约定时限按时排除故障的，乙方须提供同等性能、同等配置的货物替换。若乙方未及时提供服务，甲方有权自行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。
十六、违约赔偿
除不可抗力以外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。
16.1逾期交货：
乙方逾期交货或（和）逾期完成组装并经验收合格的，应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按本合同暂定总价的千分之一赔偿。逾期交货或（和）组装达到30天的，甲方有权解除合同。
16.2乙方不能交货或买方中途退货：
16.2.1乙方不能交货或单方解除合同，应全额退还甲方支付的预付款和同期银行利息，同时应向甲方偿付违约金，违约金按本合同（暂定）总价的10％计付，同时履约保证金不予退还，如违约金不足以弥补买方损失的，超过部分由乙方继续向甲方赔偿。
16.2.2甲方中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金按退货货款总值的10%计付。
16.3乙方逾期交货超过30天的或者由乙方负责组装就位逾期完成超过30天的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同（暂定）总价的10%承担违约金。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付本合同货款总额的10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
16.4乙方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位的，扣除10000元/人次/天，并需赔偿因此而给甲方造成的全部损失（含甲方需额外支付给安装单位的费用）。若因乙方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位而导致安装工期延误的，每延误一天，需另行额外支付违约金5000元/天。
16.5乙方违反售后服务承诺的，每违反一次，甲方有权要求乙方支付壹万元违约金，违约超过叁次或给甲方造成壹拾万元以上的损失时，甲方有权罚没其全部质保金，同时，乙方的合同义务并不因此而免除。
16.6乙方未能依约履行保修义务时，甲方为及时止损，有权另行委托其他第三方进行维护保养，相应费用全部由乙方承担，上述费用全部直接从质保金中扣除，若有不足，有权继续向卖方追偿。
16.7因乙方违约解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书之日起解除。
16.8如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从下一期货款中直接扣除相应金额作为罚款。
16.9如乙方因供货质量问题给甲方造成损失，则全部由乙方负责，并承担返修费用，甲方按照合同法保留索赔的权利。
16.10本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任，且有权请求乙方返还甲方已支付的货款。
十七、违约终止合同
 17.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。
17.1.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。
17.1.2乙方未能履行合同规定的其他义务。
 17.2乙方应继续执行合同中未终止部分。
 17.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物的产品质量责任。
十八、破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力或提供本合同项下货物及安装服务能力，或面临破产、丧失清偿能力、商业信誉或提供本合同项下货物及安装服务能力的现实可能时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
十九、不可抗力事件处理
19.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
19.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
19.3 不可抗力事件延续    天以上，是否继续履行合同双方协商解决。
二十、争议处理
20.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省三门县。
二十一、合同生效及其它
21.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
21.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
21.3 本合同一式四份。甲、乙双方各执二份。本项目未尽事宜以招标文件、谈判文件及澄清文件等为准。
甲方（公章）                                     乙方（公章）
法定代表人：                                     法定代表人：
委托代理人：                                     委托代理人：
联系电话：                                       联系电话：
开户银行：                                       开户银行：
帐号：                                           帐号：
地址及邮编：                                     地址及邮编：















第六章  投标文件格式附件
　　

项目名称
项目编号：（标段）

投
标
文
件
（资格证明文件）
投标人全称（公章）：
地    址：
时    间：

资格证明文件目录
1.投标声明书（附件1）
2.授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交)（附件2）
3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件3）
4.提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（附件4）
5.提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明（附件5）
6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（附件6）
7.法律法规规定的其他承诺函（附件7）
8.中小企业声明函（附件8）；
9.提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。（附件9）







附件1
投标声明书
XXX：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；
6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：
法定代表人或授权委托人(盖章)：
日期：××年××月××日



附件2
授权委托书
XXX：
（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代
表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（全权代表姓名）为全权代表，
参加贵单位组织的	项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的
投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事
项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书
有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：
投标人全称（公章）：日期：
附：
	
法定代表身份证复印件粘帖处


法定代表人姓名：
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：

	
全权代表身份证复印件粘帖处


全权代表姓名：
职务：
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：


[bookmark: _Toc93048459][bookmark: _Toc93048463]附件3
营业执照等证明文件
	证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供扫描件加盖投标供应商公章）。

提示和说明：
企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。





[bookmark: _Toc93048460]附件4

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

证明材料：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（提供扫描件加盖投标供应商公章）


[bookmark: _Toc93048461]附件5

财务状况报告

证明材料：提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。（提供扫描件加盖投标供应商公章）


[bookmark: _Toc93048462]附件6
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目性质提供（加盖供应商公章）







[bookmark: _Toc93048465][bookmark: _Toc93048469]









附件7：
法律法规规定的其他承诺函
三门县公安局：
我方承诺“与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系”且不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

我方承诺的情况特此承诺







供应商名称（盖章）：______________________________
日期：________年____月____日




[bookmark: _Toc93048466]附件8-1
本项目专门面对中小企业需提供中小企业声明函，非中小企业做无效响应处理。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。本项目行业划分为制造业。
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加三门县公安局的 三门县公安局沙柳派出所办公家具采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。企业具体情况如下：
1、三门县公安局沙柳派出所办公家具采购项目，属于制造业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	 万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



[bookmark: _Toc93048467]附件8-2

监狱企业证明文件
（不属于监狱企业的无需填写）
	备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。
（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供扫描件加盖供应商公章








[bookmark: _Toc93048468]附件8-3

残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：

日期：


附件9
提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

























项目名称
项目编号：（标段）
投
标
文
件
（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：
地址：
时间：


商务与技术文件评分索引
	序号
	评审项目
	评分标准
	投标人自评分
	页码索引

	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：“商务与技术文件评分索引”放在商务与技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分标准细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。


投标单位：　　　　　　　　盖章
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日　期：　　　　年　　　月　　　日



商务与技术文件目录

[bookmark: _Toc20529_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21250_WPSOffice_Level1]第一部分技术方案描述部分
[bookmark: _Toc30029_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20986_WPSOffice_Level1]①投标人基本情况表（见附件10）。
②投标人类似项目实施情况一览表；（格式见附件11）
③项目负责人简历表（格式见附件12）；
④项目组成员情况表（格式见附件13）；
⑥项目设备配置清单（格式见附件14）；
⑦技术需求响应表（格式见附件15）；
⑧针对本项目的理解及技术方案（格式自拟）；
⑨针对本项目的实施方案（格式自拟）；
⑩针对本项的提供的培训计划及维护能力（格式自拟）；
⑪针对本项目的售后及技术团队素质（格式自拟）；
第二部分商务响应及其他部分
①证书一览表（本项目相关的认证证书或文件）；(格式见附件16）
②资信及商务需求响应表(格式见附件17）；
③投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

注：无格式的内容请各供应商根据自身实际情况制作提供。

附件10
投标人情况介绍

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	作为中标人经历年数
	

	10
	其他需要说明的情况
	



说明：所有投标人都须填写此表。



投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：年  月  日


附件11
投标人类似项目实施情况一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	合同签订时间
	联系人/电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附上每个业绩合同等相关证明材料的扫描件。

供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（盖章）：

日期：  年  月  日


附件12
项目负责人简历表

项目名称：项目编号：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	联系电话
	
	手机
	

	从事相关工作经历及业绩：


要求：
1.业绩证明应提供相关证明材料的扫描件并加盖投标人公章；
2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（盖章）：
职务：
日期：  年   月  日




附件13
项目组成员情况（提供学历、职称、业绩及获奖证书等证明材料）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本工程中的岗位
	从事专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
要求：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
2.附人员证书扫描件；

　投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（盖章）：
职务：
日期： 年  月  日 
附件14
项目设备配置清单
（按此格式自制）
	序号
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	



投标单位：　　　　　　　　盖章

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　　　　年　　　月　　　日



附件15
技术需求响应表
	序号
	名称
	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


要求：
1. 本表参照本招标文件第二部分“采购需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
1. 对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标单位：　　　　　　　　盖章
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日　期：　　　　年　　　月　　　日



附件16
[bookmark: _Toc17604_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11030_WPSOffice_Level1]证书一览表
	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


要求：
1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。
2.附所列证书或其他证明材料。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：
职务：

日期：年  月  日 

附件17
资信及商务需求响应表

	序号
	内容
	招标需求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	项目质保期
	
	
	

	2
	供货期
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标单位：　　　　　　　　盖章

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　　　　年　　　月　　　日


项目名称
项目编号：（标段）

报
价
文
件
供应商全称（公章）：
地址：
时间：



报价文件目录

（1）开标一览表；
（2）报价明细表；


附件13
开标一览表
项目编号：
项目名称：                                     [货币单位：人民币元]
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	投标总价（元）

	1
	三门县公安局沙柳派出所办公家具采购项目
	1
	项
	大写：人民币       元                          
小写：￥              元

	服务期
	30个日历天内完成供货、安装，签订合同后需排专业人员到现场再次理清清单及确认产品规格，少量急需家具需按照业主要求提前供货和安装，在并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。



注：
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章）：

职        务：

日        期：



附件14
报 价 明 细 表
  项目编号：                                    [货币单位：人民币元]
	序号
	 名 称
	品牌产地
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


要求：
    1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
3.家具的单价不得超过三国资〔2017〕7号（关于印发《三门县行政单位通用办公设备
家具配置标准》的通知）文件规定。
投标单位：　　　　    　　　　盖章
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日　期：　　　 　年　　　月　　　日
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