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内黄县先进制造业开发区行政审批局
关于安阳天浩生物科技有限公司万吨辣椒深加工项目环境影响报告表的批复
安阳天浩生物科技有限公司 ：
你公司(统一社会信用代码：91410527MADBJRN20F)上报的由河南安环环保科技有限公司编制完成的《安阳天浩生物科技有限公司万吨辣椒深加工项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在内黄县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条第二款等法律法规规定，经研究，批复如下：
一、该项目位于位于河南省安阳市内黄县先进制造业开发区陶二路与瓷三路交叉口东南角，项目总投资11000万元，其中环保投资200万元，主要建设内容为冷库、厂房、动力及辅助用房和配套环保设施，主要工艺为高辣辣椒加工成辣椒碎—70%食用酒精进行提取—食用酒精回收—提取液进行辣素分离—辣椒油树脂，主要产品为辣椒油树脂。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。
三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。
四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。
（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声及振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。
（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气：本项目运营期废气主要为辣椒绞碎废气、辣素油提取过程中的烘干废气及溶剂回收废气、食堂油烟、化验室废气、低氮冷凝备用锅炉废气等。辣椒绞碎废气通过绞碎机上方集气罩收集后经覆膜袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放；提取生产线废气采用“冻干式冷凝器+喷淋”处理后，由一根15m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟由油烟净化器处理后，经烟道引至屋顶排放；化验室废气排放量较小，经换气排放装置，排入空气中。排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）限值要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中相关标准。低氮冷凝备用锅炉废气通过一根不低于8m的排气筒排放（DA003）。排放废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中相关标准。
[bookmark: _GoBack]2、废水：本项目运营期用水主要为喷淋用水、化验室清洗废水、循环冷却水、乙醇调配用水、蒸汽冷凝水。喷淋用水、循环冷却水、乙醇调配用水循环使用，不外排；化验室清洗废水在化验室器皿内预处理后进入厂区化粪池处理，处理后排入集聚区污水管网；蒸汽冷凝水部分回用于生产，剩余部分回用于厂内备用锅炉或通过管道运输至安阳瑞美达清洁能源有限公司综合利用，不外排。生活废水主要为职工生活污水；生活污水经化粪池（50m3）预处理后，应通过集聚区污水管网进入内黄县碧水源污水处理厂集中处理后，达标排放。出厂废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时应满足内黄县碧水源污水处理厂进水水质标准。
3、噪声：本项目所处地区位于《声环境质量标准》GB3096-2008）中的3类地区，经优化设计、隔声降噪处理，厂房墙体屏障、绿化树木吸收屏障、空气吸收、距离衰减后项目噪声对厂界贡献值较小，应确保厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
4、固废：本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾和除尘灰（收集的辣椒颗粒），生活垃圾应实行袋装化，设置垃圾桶，由专人定期收集清理，交由环卫部门统一收集处理。各类一般固体废物应分类有序堆存，同时设置一般固体废物标识牌，一般固废暂存处应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。
（四）按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。
（五）经安阳市生态环境局内黄分局审核，主要新增颗粒物0.0205t/a，倍量替代后0.041t/a，由安阳瑞美达清洁能源公司减排量替代；VOCs0.0772t/a倍量替代后0.1544t/a，由河南合众汇金石油机械装备有限公司减排量替代。废水出厂界的污染物排放量为COD0.2218t/a、氨氮0.0192t/a，排入外环境的量为COD0.0396t/a、氨氮0.004t/a，由内黄恒曦豆制品厂减排量进行替代。
（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限制的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
五、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，加强日常管理，防止发生污染事故。
六、项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。
七、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入使用。
八、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响报告表。
九、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
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