第三章  采购需求
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

5.采购需求中提出的参数内容仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优

化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）参数，且内容

须经评标委员会评审认可。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货物安装调试完毕并验收合格后，一次性支付。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点  

	3
	供货及安装期限
	合同生效后45日内供货安装结束。

	4
	质保期
	自验收合格之日起不少于3年，如成交供应商质保期大于3年，以成交供应商质保期为准。


二、项目概况
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求
	行业

	1
	装备物联网智能管控系统
	套
	1
	装备物联网智能管控系统可以提升警用装备的管理水平，实现警用装备管理的精细化、自动化、智能化及规范化。具体如下：

1、加强警用装备全生命周期管理，自动记录每一个警用装备的健康状况、使用频次、充电管理等信息，加强警用装备的管控，制定警用装备养护计划，过期提醒等；通过对警用装备的监控管理，做到人、时间及设备的有机结合，实现警用装备的精细化管理。

2、加强警用装备的自动化、智能化管理，减少手工操作。通过对警用装备增加RFID电子标签，实现警用装备智能/自动出入库记录，实时监控警用装备是否在库，及时提醒不在库的设备，实现“使用有记录、动用能感知”。

3、加强库房的环境监控管理，通过库房的环境智能调节，延长警用装备的使用寿命；通过对烟雾、红外防盗等传感器的采样，增强库房的安全性。
	工业

	2
	配套设备
	套
	1
	处理器：支持8物理核心/16线程；

内存：支持4根内存插槽，DDR4 3200 32G*4 /4TB 3.5吋7.2K 6Gb，容量可支持至256GB，支持ECC 内存（内存频率可支持到2666MHz），支持UDIMM、RDIMM内存；

网络：板载集成千兆双口；

PCIe 扩展：通过riser卡可提供2种PCIe选择：可支持2个x8 PCIe 插槽，可支持1块全高半长加1块半高半长PCIe卡 可支持1个x16PCIe 插槽，

存储控制器：板载 SATA 控制器 SAS 卡，支持 RAID0/1/10 SAS RAID 卡，支持 RAID 0/1/5/6/50/60 支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能；

硬盘方案：支持4个3.5寸/2.5寸热插拔 SSD/SAS/SATA内置1个Micro SD 卡，可达2TB-32TB；

显卡：集成显示控制器，分辨率 1920x1080；

工作温度：工作时 5℃～40℃(41℉～104℉) 存储-40℃～60℃(-40℉～140℉)

电源：250W/350W单电源。
	

	3
	▲移动端手持机
	台
	1
	1、功能要求：用于警用装备的库房管理、出入库操作、盘点管理、装备查询、装备查找等，将各类操作的数据实时上传。

■2、处理器：不低于八核处理器，主频2.2GHz。

3、操作系统：不低于Android11（支持升级）。

■4、显示屏：大于等于4.7寸。

5、频段：UHF860-960MHz。

6、读取距离：0-10米，最远可达10米（视标签类型及环境）。

7、多标签识别：每秒≥200+标签。

8、协议：EPC Gen2v2、ISO 18000-6C。

9、通信与连接：Wi-Fi6、蓝牙5.1、4G LTE（全网通）。

10、防护等级：标配 IP67 级防尘防水，可选 IP68 升级，应对野外、潮湿等复杂环境；机身采用ABS+PC防摔材质，通过1.5米跌落测试，满足警用高强度作业需求。
电池设计：内置5000mAh可拆卸锂电池，支持快充（3小时充满），续航≥10 小时连续作业；支持热插拔更换电池，避免断电中断操作。
	


二、岗湾派出所

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求
	行业

	1
	无人值守感知通道门
	套
	1
	■1、核心组件：支持EPC C1 G2协议（902-928MHz），软件可调功率（0-30dBm），天线布局：部署4组圆极化天线（通道两侧上下交错），覆盖移动路径，确保多角度读取，实现识别率≥90%。
2、散热设计：内置散热风扇，满足-10℃~60℃工作温度。
3、工业级触摸屏：主控一体机触摸屏≥21.5寸，IP65防护等级，支持断网管理功能。
4、本地存储：内置128GB SSD，缓存断网期间的出入库数据，网络恢复后自动同步至平台。
5、门禁控制：通过继电器模块连接电控锁，支持断网时本地逻辑判断（如身份认证后开门）。
感知与认证模块.

6、高清摄像头：支持1000+人脸库，触发式抓拍（柜门操作时联动RFID读取动作）。

7、多因子认证：集成人脸识别+账号密码输入，支持权限分级（如管理员/普通用户）。

8、通道尺寸：框架式结构，宽度1200mm±50，高度2100mm±50，内部集成读写器、摄像头、显示屏。

9、电源管理：AC220V输入，内置冗余电源模块，整机功耗≤50W。

10、协议兼容性：通过TCP/IP上传格式数据至管理平台（含装备名称、数量、时间戳、操作人信息）。

断网续传：采用SQLite本地数据库暂存数据，网络恢复后增量同步。

■11、出库：用户通过人脸/账号密码认证；

门禁开启，RFID实时扫描携带装备标签；

数据标记为“出库”并上传，管理平台扣减库存。

■12、入库：归还人身份认证；

装备进入通道时自动读取标签；

数据标记为“入库”，平台库存增加。

13、日志记录：存储所有操作记录、抓拍图像（保留30天），支持追溯。

14、异常告警：未授权开门、标签遗漏时触发声光报警，并推送至管理平台
	工业

	2
	RFID电子标签
	张
	500
	1.适用于不同装备类型的标签，用于嵌入或粘贴到各类装备中，安装后耐磨损不易脱落，具备抗金属防干扰能力，可被 RFID阅读器有效读取； 
2.尺寸:≦Φ25*3mm； 
3.RFID 工作频率:920～925MHz（可调）

4.RFID 协议:EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 
5.EPC 区:≥96（Bit）； 
6.标签类型:无源标签； 
	

	3
	电子标签发卡器
	台
	1
	1.RFID 工作频率:920～925MHz（可调）

2.RFID 协议:EPCClass1Gen2/ISO18000-6C 
3.指示灯:指示灯/蜂鸣器 
4.电源:5VDC，USB 供电，最大电流 400mA 
5.功率:0-26dBm（可调） 
	

	4
	工控一体机
	台
	1
	尺寸要求：≥32寸，全高清平板，投射电容式触摸屏；

2.配置要求：≥8G内存，120G固态硬盘；可选 2SATA2.5"HDD 托架；PCIex4/x1 或 PCI 扩展支持；自动数据流控制（RS-485）；宽电压支持DC9-32V；千兆 以太网，支持IEEE1588。 

3.特殊要求：工业级工控一体机（电容触控方式）。
	

	5
	移动端手持机
	台
	1
	1、功能要求：用于警用装备的库房管理、出入库操作、盘点管理、装备查询、装备查找等，将各类操作的数据实时上传。

2、处理器：不低于八核处理器，主频2.2GHz
3、操作系统：不低于Android11（支持升级）
4、显示屏：大于等于4.7寸

5、频段：UHF860-960MHz
6、读取距离：0-10米，最远可达10米（视标签类型及环境）
7、多标签识别：每秒≥200+标签
8、协议：EPC Gen2v2、ISO 18000-6C
9、通信与连接：Wi-Fi6、蓝牙5.1、4G LTE（全网通）

10、防护等级：标配 IP67 级防尘防水，可选 IP68 升级，应对野外、潮湿等复杂环境；机身采用ABS+PC防摔材质，通过1.5米跌落测试，满足警用高强度作业需求。
电池设计：内置5000mAh可拆卸锂电池，支持快充（3小时充满），续航≥10小时连续作业；支持热插拔更换电池，避免断电中断操作。
	

	6
	充电货架
	个
	1
	16个充电位

技术参数：AC220V；
尺寸：2000mm*2000mm*600mm

层数：4层
材质：冷轧钢材Q235、立柱壁厚2.0mm

货架结构：货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。
防腐蚀处理：静电喷涂（膜厚≥60μm）或镀锌处理
	

	7
	存储货架
	组
	4
	尺寸：2000mm*2000mm*600mm     

层数：4层

承载：150kg-300kg层

材质：冷轧钢材Q235、立柱壁厚2.0mm

货架结构：货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。

防腐蚀处理：静电喷涂（膜厚≥60μm）或镀锌处理。
	

	8
	摄像头
	台
	2
	1.像素：≥400万1／2．7" CMOS ICR；

2.传感器类型：1／2.7"Progressive Scan CMOS；

3.日夜转换模式：ICR红外滤片式；

4.压缩标准：视压缩标准：H.265；压缩输出码率：32 Kbps～8Mbps；

5.图像：最大图像尺寸：1920×1080；帧率：50Hz:25fps@1920×1080；背光补偿:支持，可选择区城；

6.接口及功能：通讯接口：1个RJ45 10M／100M自适应以太网口；

7.一般规范：

工作温度和湿度:-10℃～40℃，湿度小于95％（无疑结）；

电源供应：DC12V±25％／支持PoE（802.3af）；

功耗：3.2W MAX；

红外照射距离：：最远可达10米；
	

	9
	录像机及存储设备
	套
	1
	1.功能描述：实现监控实时展示、录像、存储。
2.视音频输入：网络视频输入：4路，网络视频接入带宽：25Mbps； 

3.视音频输出：HDMI输出：1路，分辨率： 1024x668/60Hz，1280x620/60Hz，1280x1024/60Hz， 1920x1080p/60Hz；VGA 输出：1 路，分辨率： 1024x668/60Hz，1280x620/60Hz，1280x1024/60Hz， 1920x1080p/60Hz；视音编解码参数，录像分辨： 1080p/UXGA/620p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放：4路；

4.录像管理：录像：手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录象；动测或报警录像、动测和报警录像； 

5.回放模式；即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放；备份模式；常规备份、事件备份。

6.硬盘驱动器：容量：支持容量4TB的硬盘；配置： 4T。 

7.支持POE：

8.接口：4个，RJ45 10M/100M 自适应以太网口；标准： IEEE802.3af；输出功率：≤35W。
	

	10
	基层单位物联网采集管理平台智能控制
	套
	1
	1．功能要求：库房前端管理软件，集成库房所有物联网设备智能控制、数据实时采集、监控、信息上传、智能感知、自动记录等，库房端业务操作，如统计汇总、信息查询、设备操控、人员身份认证、智能展示等；当警用装备出入库时，智能控制系统能够自动识别、自动记录、自动提醒、自动推送庐江县公安局装备智能管控系统，并且装备的射频和视频联动；同时，能实现警用装备的智能充电管理（远程上电、智能断电、充电时长统计等）工作。
2．程序方式：WinForm；
程序类型：64位。
	

	11
	文化墙标语
	项
	1
	材质3mm亚克力板、亚克力板面油漆、亚克力板面制作、亚克力板面造型，文字内容100字左右。
	

	12
	装备室门牌
	块
	1
	不锈钢材质，满足采购人要求，文字内容10字左右。
	

	13
	装备制度牌
	块
	1
	亚克力板，文字内容定制化设计。
	

	14
	装备标签
	项
	1
	橡胶磁标签 软磁背面，加厚ABS材质 可弯曲韧性强 不易断裂
	

	15
	地面标识
	项
	1
	0.4mm加厚PVC材质，防水防晒 区域分区地贴 文字内容50字左右。
	

	16
	门改外开
	项
	1
	对原有门进行外开改造，改造后的门的功能、品质不受影响，如有损伤需原样同质采购更换。
	

	17
	人脸识别主机（根据不同开门方式和门型、材质等，选择不同的门禁组件和安装方式）
	套
	1
	1.硬件规格：屏幕≥7英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应为800╳1280； 
2.功能要求：支持人脸/密码等多功能开门模式；采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；人脸比对平均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；支持TCP/IP 有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登 录。支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、 刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；支持直接控制电锁、开门开关和门磁， 实现门禁管理；支持远程下发人脸、APP采集人脸并注 册下发；支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备。
	

	18
	系统实施、安装调试、交付
	项
	1
	据采购人需求功能进行区域整体设计，包括不限于公用装备区设计、装备维护教学区设计设计以及装备室相关的其他设计；设计完成后交由采购人审核确认（需要进行反复审核确认），待采购人确认后进行以上设计的实施，包括不限于公用装备区设计、装备维护教学区设计以及整个区域的相关配套工作。
	


三、庐城派出所

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求
	行业

	1
	无人值守感知通道门
	套
	1
	1、核心组件：支持EPC C1 G2协议（902-928MHz），软件可调功率（0-30dBm），天线布局：部署4组圆极化天线（通道两侧上下交错），覆盖移动路径，确保多角度读取，实现识别率≥90%。
2、散热设计：内置散热风扇，满足-10℃~60℃工作温度。
3、工业级触摸屏：主控一体机触摸屏≥21.5寸，IP65防护等级，支持断网管理功能。
4、本地存储：内置128GB SSD，缓存断网期间的出入库数据，网络恢复后自动同步至平台。
5、门禁控制：通过继电器模块连接电控锁，支持断网时本地逻辑判断（如身份认证后开门）。
感知与认证模块.

6、高清摄像头：支持1000+人脸库，触发式抓拍（柜门操作时联动RFID读取动作）。

7、多因子认证：集成人脸识别+账号密码输入，支持权限分级（如管理员/普通用户）。

8、通道尺寸：框架式结构，宽度1200mm±50，高度2100mm±50，内部集成读写器、摄像头、显示屏。

9、电源管理：AC220V输入，内置冗余电源模块，整机功耗≤50W。

10、协议兼容性：通过TCP/IP上传格式数据至管理平台（含装备名称、数量、时间戳、操作人信息）。

断网续传：采用SQLite本地数据库暂存数据，网络恢复后增量同步。

11、出库：用户通过人脸/账号密码认证；

门禁开启，RFID实时扫描携带装备标签；

数据标记为“出库”并上传，管理平台扣减库存。

12、入库：归还人身份认证；

装备进入通道时自动读取标签；

数据标记为“入库”，平台库存增加。

13、日志记录：存储所有操作记录、抓拍图像（保留30天），支持追溯。

14、异常告警：未授权开门、标签遗漏时触发声光报警，并推送至管理平台
	工业

	2
	RFID电子标签
	张
	500
	1.适用于不同装备类型的标签，用于嵌入或粘贴到各类装备中，安装后耐磨损不易脱落，具备抗金属防干扰能力，可被 RFID 阅读器有效读取；

2.尺寸:≦Φ25*3mm； 
3.RFID 工作频率:920～925MHz； 
4.RFID 协议:EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 
5.EPC 区:≥96（Bit）； 
6.标签类型:无源标签； 
7.工作温度:-40℃～85℃； 
	

	3
	电子标签发卡器
	台
	1
	1.RFID 工作频率:920～925MHz 
2.RFID 协议:EPCClass1Gen2/ISO18000-6C 
3.指示灯:LED 电源指示、LED 状态指示灯及蜂鸣器 
4.电源:5VDC，USB 供电，最大电流 400mA 
5.功率:0-26dBm（可调） 
6.工作温度:-20℃～50℃ 
	

	4
	工控一体机
	台
	1
	1.尺寸要求：≥32寸，全高清平板，投射电容式触摸屏； 

2.配置要求：≥8G内存，120G固态硬盘；可选 2SATA2.5"HDD 托架；PCIex4/x1 或 PCI 扩展支持；自 动数据流控制（RS-485）；宽电压支持DC9-32V；千兆以太网，支持IEEE1588。 

3. 特殊要求：工业级工控一体机（电容触控方式）。
	

	5
	▲移动端手持机
	台
	1
	1、功能要求：用于警用装备的库房管理、出入库操作、盘点管理、装备查询、装备查找等，将各类操作的数据实时上传。

2、处理器：不低于八核处理器，主频2.2GHz
3、操作系统：不低于Android11（支持升级）
4、显示屏：大于等于4.7寸

5、频段：UHF860-960MHz
6、读取距离：0-10米，最远可达10米（视标签类型及环境）
7、多标签识别：每秒≥200+标签
8、协议：EPC Gen2v2、ISO 18000-6C
9、通信与连接：Wi-Fi6、蓝牙5.1、4G LTE（全网通）

10、防护等级：标配 IP67 级防尘防水，可选 IP68 升级，应对野外、潮湿等复杂环境；机身采用ABS+PC防摔材质，通过1.5米跌落测试，满足警用高强度作业需求。
电池设计：内置5000mAh可拆卸锂电池，支持快充（3小时充满），续航≥10 小时连续作业；支持热插拔更换电池，避免断电中断操作。
	

	6
	充电货架
	个
	1
	16个充电位

技术参数：AC220V；
尺寸：2000mm*2000mm*600mm     

层数：4层

材质：冷轧钢材Q235、立柱壁厚2.0mm

货架结构：货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。

防腐蚀处理：静电喷涂（膜厚≥60μm）或镀锌处理。
	

	7
	摄像头
	台
	2
	1.像素：≥400万1／2．7" CMOS ICR；

2.传感器类型：1／2.7"Progressive Scan CMOS；

3.日夜转换模式：ICR红外滤片式；

4.压缩标准：视压缩标准：H.265；压缩输出码率：32 Kbps～8Mbps；

5.图像：最大图像尺寸：1920×1080；帧率：50Hz:25fps@1920×1080；背光补偿:支持，可选择区城；

6.接口及功能：通讯接口：1个RJ45 10M／100M自适应以太网口；

7.一般规范：

工作温度和湿度:-10℃～40℃，湿度小于95％（无疑结）；

电源供应：DC12V±25％／支持PoE（802.3af）；

功耗：3.2W MAX；

红外照射距离：：最远可达10米；
	

	8
	录像机及存储设备
	套
	1
	1.功能描述：实现监控实时展示、录像、存储。 

2.视音频输入：网络视频输入：4路，网络视频接入带宽：25Mbps； 

3.视音频输出：HDMI输出：1路，分辨率： 1024x668/60Hz，1280x620/60Hz，1280x1024/60Hz， 1920x1080p/60Hz；VGA 输出：1 路，分辨率： 1024x668/60Hz，1280x620/60Hz，1280x1024/60Hz， 1920x1080p/60Hz；视音编解码参数，录像分辨： 1080p/UXGA/620p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同 步回放：4路； 

4.录像管理： 录像：手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录 象；动测或报警录像、动测和报警录像； 

5.回放模式；即时回放、常规回放、事件回放、标签 回放、日志回放；备份模式；常规备份、事件备份。

6.硬盘驱动器：容量：支持容量4TB的硬盘；配置： 4T。 

7.支持POE：

8.接口：4个，RJ45 10M/100M 自适应以太网口；标准： IEEE802.3af；输出功率：≤35W。
	

	9
	基层单位物联网采集管理平台智能控制
	套
	1
	1．功能要求：库房前端管理软件，集成库房所有物联网设备智能控制、数据实时采集、监控、信息上传、智能感知、自动记录等，库房端业务操作，如统计汇总、信息查询、设备操控、人员身份认证、智能展示等；当警用装备出入库时，智能控制系统能够自动识别、自动记录、自动提醒、自动推送庐江县公安局装备智能管控系统，并且装备的射频和视频联动；同时，能实现警用装备的智能充电管理（远程上电、智能断电、充电时长统计等）工作。
2．程序方式：WinForm；
程序类型：64位。
	

	10
	文化墙标语
	项
	1
	材质3mm亚克力板、亚克力板面油漆、亚克力板面制作、亚克力板面造型，文字内容100字左右。
	

	11
	装备标签
	项
	1
	橡胶磁标签 软磁背面，加厚ABS材质可弯曲韧性强 不易断裂。
	

	12
	地面标识
	项
	1
	0.4mm加厚PVC材质，防水防晒 区域分区地贴 文字内容50字左右。
	

	13
	门改外开
	项
	1
	对原有门进行外开改造，改造后的门的功能、品质不受影响，如有损伤需原样同质采购更换。
	

	14
	人脸识别主机（根据不同开门方式和门型、材质等，选择不同的门禁组件和安装方式）
	套
	1
	1.硬件规格：屏幕≥7英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合 工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏 幕分辨率应为800╳1280； 
2.2.功能要求：支持人脸/密码等多功能开门模式；采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；人脸比对平 均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸识别距 离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；支持TCP/IP 有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登 录。支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块 支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、 刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；支持直接控制电锁、开门开关和门磁， 实现门禁管理；支持远程下发人脸、APP采集人脸并注 册下发；支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息 屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备。 
	

	15
	系统实施、安装调试、交付
	项
	1
	据采购人需求功能进行区域整体设计，包括不限于公用装备区设计、装备维护教学区设计设计以及装备室相关的其他设计；设计完成后交由采购人审核确认（需要进行反复审核确认），待采购人确认后进行以上设计的实施，包括不限于公用装备区设计、装备维护教学区设计以及整个区域的相关配套工作。
	


四、移湖派出所

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求
	行业

	1
	无人值守感知通道门
	套
	1
	1、核心组件：支持EPC C1 G2协议（902-928MHz），软件可调功率（0-30dBm），天线布局：部署4组圆极化天线（通道两侧上下交错），覆盖移动路径，确保多角度读取，实现识别率≥90%。
2、散热设计：内置散热风扇，满足-10℃~60℃工作温度。
3、工业级触摸屏：主控一体机触摸屏≥21.5寸，IP65防护等级，支持断网管理功能。
4、本地存储：内置128GB SSD，缓存断网期间的出入库数据，网络恢复后自动同步至平台。
5、门禁控制：通过继电器模块连接电控锁，支持断网时本地逻辑判断（如身份认证后开门）。
感知与认证模块.

6、高清摄像头：支持1000+人脸库，触发式抓拍（柜门操作时联动RFID读取动作）。

7、多因子认证：集成人脸识别+账号密码输入，支持权限分级（如管理员/普通用户）。

8、通道尺寸：框架式结构，宽度1200mm±50，高度2100mm±50，内部集成读写器、摄像头、显示屏。

9、电源管理：AC220V输入，内置冗余电源模块，整机功耗≤50W。

10、协议兼容性：通过TCP/IP上传格式数据至管理平台（含装备名称、数量、时间戳、操作人信息）。

断网续传：采用SQLite本地数据库暂存数据，网络恢复后增量同步。

11、出库：用户通过人脸/账号密码认证；

门禁开启，RFID实时扫描携带装备标签；

数据标记为“出库”并上传，管理平台扣减库存。

12、入库：归还人身份认证；

装备进入通道时自动读取标签；

数据标记为“入库”，平台库存增加。

13、日志记录：存储所有操作记录、抓拍图像（保留30天），支持追溯。

14、异常告警：未授权开门、标签遗漏时触发声光报警，并推送至管理平台。
	工业

	2
	RFID电子标签
	张
	500
	1.适用于不同装备类型的标签，用于嵌入或粘贴到各类装备中，安装后耐磨损不易脱落，具备抗金属防干扰能力，可被 RFID 阅读器有效读取； 
2.尺寸:≦Φ25*3mm； 
3.RFID 工作频率:920～925MHz； 
4.RFID 协议:EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 
5.EPC 区:≥96（Bit）； 
6.标签类型:无源标签； 
7.工作温度:-40℃～85℃； 
	

	3
	电子标签发卡器
	台
	1
	1.RFID 工作频率:920～925MHz 
2.RFID 协议:EPCClass1Gen2/ISO18000-6C 
3.指示灯:LED 电源指示、LED 状态指示灯及蜂鸣器 
4.电源:5VDC，USB 供电，最大电流 400mA 
5.功率:0-26dBm（可调） 
6.工作温度:-20℃～50℃ 
	

	4
	工控一体机
	台
	1
	1尺寸要求：≥32寸，全高清平板，投射电容式触摸屏；

2.配置要求：≥8G内存，120G固态硬盘；可选 2SATA2.5"HDD 托架；PCIex4/x1 或 PCI 扩展支持；自 动数据流控制（RS-485）；宽电压支持DC9-32V；千兆 以太网，支持IEEE1588。 

3.特殊要求：工业级工控一体机（电容触控方式）。
	

	5
	▲移动端手持机
	台
	1
	1、功能要求：用于警用装备的库房管理、出入库操作、盘点管理、装备查询、装备查找等，将各类操作的数据实时上传。

2、处理器：不低于八核处理器，主频2.2GHz
3、操作系统：不低于Android11（支持升级）
4、显示屏：大于等于4.7寸

5、频段：UHF860-960MHz
6、读取距离：0-10米，最远可达10米（视标签类型及环境）
7、多标签识别：每秒≥200+标签
8、协议：EPC Gen2v2、ISO 18000-6C
9、通信与连接：Wi-Fi6、蓝牙5.1、4G LTE（全网通）

10、防护等级：标配 IP67 级防尘防水，可选 IP68 升级，应对野外、潮湿等复杂环境；机身采用ABS+PC防摔材质，通过1.5米跌落测试，满足警用高强度作业需求。
电池设计：内置5000mAh可拆卸锂电池，支持快充（3小时充满），续航≥10 小时连续作业；支持热插拔更换电池，避免断电中断操作。
	

	6
	充电货架
	组
	1
	16个充电位

技术参数：AC220V；
尺寸：2000mm*2000mm*600mm 

层数：4层    

材质：冷轧钢材Q235、立柱壁厚2.0mm

货架结构：货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。

防腐蚀处理：静电喷涂（膜厚≥60μm）或镀锌处理。
	

	7
	存储货架
	组
	4
	尺寸：2000mm*2000mm*600mm     

层数：4层

承载：150kg-300kg层

材质：冷轧钢材Q235、立柱壁厚2.0mm

货架结构：货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。防腐蚀处理：

静电喷涂（膜厚≥60μm）或镀锌处理。
	

	8
	摄像头
	台
	2
	1.像素：≥400万1／2．7" CMOS ICR；

2.传感器类型：1／2.7"Progressive Scan CMOS；

3.日夜转换模式：ICR红外滤片式；

4.压缩标准：视压缩标准：H.265；压缩输出码率：32 Kbps～8Mbps；

5.图像：最大图像尺寸：1920×1080；帧率：50Hz:25fps@1920×1080；背光补偿:支持，可选择区城；

6.接口及功能：通讯接口：1个RJ45 10M／100M自适应以太网口；

7.一般规范：

工作温度和湿度:-10℃～40℃，湿度小于95％（无疑结）；

电源供应：DC12V±25％／支持PoE（802.3af）；

功耗：3.2W MAX；

红外照射距离：：最远可达10米；
	

	9
	录像机及存储设备
	套
	1
	1.功能描述：实现监控实时展示、录像、存储。 

2.视音频输入：网络视频输入：4路，网络视频接入带宽：25Mbps；

3.视音频输出：HDMI输出：1路，分辨率： 1024x668/60Hz，1280x620/60Hz，1280x1024/60Hz， 1920x1080p/60Hz；VGA 输出：1 路，分辨率： 1024x668/60Hz，1280x620/60Hz，1280x1024/60Hz， 1920x1080p/60Hz；视音编解码参数，录像分辨：1080p/UXGA/620p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放：4路；

4.录像管理： 录像：手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录 象；动测或报警录像、动测和报警录像； 

5.回放模式；即时回放、常规回放、事件回放、标签 回放、日志回放；备份模式；常规备份、事件备份。

6.硬盘驱动器：容量：支持容量4TB的硬盘；配置： 4T。 

7.支持POE：

8.接口：4个，RJ45 10M/100M 自适应以太网口；标准： IEEE802.3af；输出功率：≤35W。
	

	10
	基层单位物联网采集管理平台智能控制
	套
	1
	1．功能要求：库房前端管理软件，集成库房所有物联网设备智能控制、数据实时采集、监控、信息上传、智能感知、自动记录等，库房端业务操作，如统计汇总、信息查询、设备操控、人员身份认证、智能展示等；当警用装备出入库时，智能控制系统能够自动识别、自动记录、自动提醒、自动推送庐江县公安局装备智能管控系统，并且装备的射频和视频联动；同时，能实现警用装备的智能充电管理（远程上电、智能断电、充电时长统计等）工作。
2．程序方式：WinForm；
程序类型：64位。
	

	11
	文化墙标语
	项
	1
	材质3mm亚克力板 亚克力板面油漆  亚克力板面制作 亚克力板面造型，文字内容100字左右。
	

	12
	装备室门牌
	块
	1
	不锈钢材质，满足采购人要求，文字内容10字左右。
	

	13
	装备制度牌
	块
	1
	亚克力板，文字内容定制化设计。
	

	14
	装备标签
	项
	1
	橡胶磁标签 软磁背面，加厚ABS材质 可弯曲韧性强 不易断裂。
	

	15
	地面标识
	项
	1
	0.4mm加厚PVC材质，防水防晒 区域分区地贴 文字内容50字左右。
	

	16
	门改外开
	项
	1
	对原有门进行外开改造，改造后的门的功能、品质不受影响，如有损伤需原样同质采购更换。
	

	17
	人脸识别主机（根据不同开门方式和门型、材质等，选择不同的门禁组件和安装方式）
	套
	1
	1.硬件规格：屏幕≥7英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合 工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏 幕分辨率应为800╳1280； 
2.2.功能要求：支持人脸/密码等多功能开门模式；采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；人脸比对平 均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸识别距 离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；支持TCP/IP 有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登 录。支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块 支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、 刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；支持直接控制电锁、开门开关和门磁，实现门禁管理；支持远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发；支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息 屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备。 
	

	18
	系统实施、安装调试、交付
	项
	1
	据采购人需求功能进行区域整体设计，包括不限于公用装备区设计、装备维护教学区设计设计以及装备室相关的其他设计；设计完成后交由采购人审核确认（需要进行反复审核确认），待采购人确认后进行以上设计的实施，包括不限于公用装备区设计、装备维护教学区设计以及整个区域的相关配套工作。
	


五、车载装备集成后备箱

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求
	备注
	行业

	1
	车载装备集成后备箱
	台
	50
	一、主要功能

1、标准化、模块化、轻量化，覆盖全系列车型；

2、量身定制，最大程度利用车内后备箱空间；
3、装备科学收纳、快速存取，切实保障一线执勤；

4、可视化清单，生产日期、报废日期一目了然；
二、适用车型

SUV、MPV等各类车型。
三、技术要求

■1、材质：铝镁合金材质；

2、材质厚度及性能：

■2.1 2mm厚度：屈服强度≥80mpa，抗拉强度≥190mpa；
■2.2 4mm厚度：屈服强度≥100mpa，抗拉强度≥210mpa；

■2.3箱体可承受≥100kg 的静压力，不变形、不扭曲；

■2.4表面涂层厚度（μm）：≥150。
尺寸：按车定制，本体左右宽度可自由调节100mm，本体上下高度可自由调节100mm；

3.1抽屉抽出尺寸≥290mm ， 隔板抽出尺寸≥245mm ，上掀高度≥80mm,上掀角度≥10 度；

4、产品表面应平滑、无锐边、尖角和毛刺，涂层表面应无掉色、气泡、起斑、起皮、漏底和流挂等 缺陷；
5、装备标识：可视化亚克力插卡，确保装备快速识别；

6、装备固定：根据不同装备规格提供多种装备固定方式，确保行车稳定；
	根据供应商报价，具体根据现场实际安装车辆数量付款。
	工业


一、对接要求：投标供应商投标时需承诺与安徽省公安厅警用装备管理系统无缝对接，否则视为无效响应，提供承诺函（格式自拟）。
二、安装调试、质保及售后服务要求 1、所有设备由中标人安排专业人员送货上门，并进行设备使用、维护等方面的专项培训（具体培训日合同签订后协商确定执行）； 2、签订合同后，中标人需要到采购单位进行产品功能演示，标识“■”项需要逐条核对演示且提供有第三方检测机构出具的检测报告加以佐证，非“■”项须要逐条演示，同时采购人可根据实际需求委托第三方进行检测检验，鉴定所投标产品是否符合采购人需求。如果不符合采购产品技术参数要求，采购人有权追究其违约责任，由此造成的一切费用、损失及后果由中标人自行承担；

三、报价要求 本项目报投标总价，投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物及伴随的相关服务及质保期内全部费用。中标后不再另行追加任何费用，投标人应自行考虑报价风险。
