福建强瑞科技有限公司强瑞科技纸盒生产项目

竣工环境验收意见
2025年12月11日，福建强瑞科技有限公司在福建省漳州市长泰区长泰经济开发区主持召开福建强瑞科技有限公司福建强瑞科技有限公司竣工环境保护阶段性验收现场检查会，参加会议的有环评单位、设计单位、施工单位等代表以及2位专家（名单附后）。福建强瑞科技有限公司根据《福建强瑞科技有限公司强瑞科技纸盒生产项目竣工环境保护验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

福建强瑞科技有限公司建设的强瑞科技纸盒生产项目位于福建省漳州市长泰区长泰经济开发区银泰路513号，项目计划总投资2000万元，项目租用福建华阳超纤有限公司现有厂房，租用面积10200m2， 年产加工纸盒5亿个，内容主要由主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程、环保工程等组成。实际总投资 2000万元，租用福建华阳超纤有限公司现有厂房，租用面积10200m2，年产加工纸盒5亿个，内容主要由主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程、环保工程等组成。
建设过程及环保审批情况

福建强瑞科技有限公司于 2024年6月委托深圳市楷辰环保咨询有限公司编制完成《强瑞科技纸盒生产项目环境影响报告表》，2024年 11 月 6 日取得漳州市长泰生态环境局的环评批复。项目总投资2000万元，于 2024年 10月6日开工建设，于 2025 年6月 6 日建成竣工，2025 年7 月 6日试生产。企业已在 2025年 11 月 11日进行了排污许可证办理；
（三）投资情况

实际项目总投资2000万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资额的1.5%。
（四）验收范围
福建强瑞科技有限公司位于福建省漳州市长泰区长泰经济开发区，本项目为新建项目，本次对与建设项目有关的各项环境保护设施及环境影响报告表规定应采取的其他各项环境保护措施进行全厂验收。

二、工程变动情况

项目实际建设中生产工艺、地点、生产规模、与环评时一致，保持不变，项目没有发生重大变动，根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015] 52 号）及《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018] 6 号）的规定，不属于重大变动的可纳入竣工环境保护验收管理。因此，项目可正常纳入竣工环境保护验收管理。
三、环境保护设施建设情况

（1）废水

项目废水污染源为生活污水，项目生活污水经化粪池处理达标后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及长泰区东区污水处理厂进水水质（PH：6-9、COD≤500mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L）；
（2）废气

1、有组织废气：项目废气主要为印刷、裱纸、糊盒过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。项目有机废气分别经集气罩收集后采用活性炭吸附装置进行处理，并通过15m 高排气筒排放（DA001）；

2、无组织废气：项目油墨、白乳胶、清洁剂等 VOCs 物料均封存在密闭的铁罐容器中，在非取用状态时均加盖、封口，保持密闭，储存于化学品仓库，该仓库具有防雨、防晒和防渗功能。油墨、白乳胶、清洁剂使用前均无需调配，可直接使用。企业在使用有机溶剂等原辅材料的相关工序产生的 VOCs 无组织废气，采取整体或局部气体收集措施。本项目采用全封闭式生产车间，并在印刷机、覆膜机、裱纸机、糊盒机等产气设备上方设置局部气体收集，同时控制印刷、覆膜机、裱纸糊盒和清洁等单元的环境温度，防止溶剂在高温环境下加速挥发；此外，送风或吸风口应避免正对墨盘，防止溶剂加速挥发。要求油墨和清洗剂在使用时应保留罐盖，使用后的空罐应盖紧罐盖再存放在容器内，废活性炭应放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密封，并及时转运、处置，减少在危废库中的存放时间。

（3）噪声

项目主要的噪声源为生产设备运行时产生的机械噪声，为了有效降低项目厂界噪声，项目生产设备及周围环境特征，根据现场踏勘采取了以下降噪措施：

（1）选择低噪声设备。

（2）设备安装减振垫。

（3）隔声：生产时车间关门、窗；生产车间采用隔声门、窗。

（4）加强设备维护，使其处于良好的运转状态。 
（4）固体废物

项目生产过程中产生的固废主要有废化学品包装桶、纸板边角料、废机油、废机油包装桶、废活性炭、设备清洁抹布、少量不合格品以及职工生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

①纸板边角料

项目切纸工序产生的废纸边角料，产生量为 0.2 万平方米/年，根据纸的密70g/m2(纸的密度为 60-80g/m2，取均值)进行计算，废纸边角料产生量为 0.14吨/年，属于一般工业固废 SW17 可再生类废物，集中收集后外售。

②不合格品；

项目印刷过程中会产生少量的不合格品，年产生量为 1.0 吨/年，属于一般工业固废 SW17 可再生类废物，集中收集后外售。
（2）危险废物

①废活性炭

项目废气处理设施（活性炭吸附装置）在经过一段时间的运行后，活性炭吸附装置工作量达到饱和后需要更换活性炭，一般半年更换一次，本项目采用两级活性炭吸附处理有机废气。项目活性炭更换周期为1次/季度，一次更换量约为0.15t/a，则项目每年项目废活性炭量为0.6t/a；危废类别HW49，代码 900-039-49，定期委托福建省储鑫环保科技有限公司处置；

②废化学品包装桶

项目水性油墨年用量为 1t、清洁剂年用量为 200kg、白乳胶年用量为 1t，，油墨、白乳胶包装规格为 20kg，清洁剂包装规格为 5kg，则油墨、白乳胶空桶产生量均为 20 个（单个重量为 2kg），清洁剂空桶产生量为 40个（单个重量为 0.5kg），则化学品包装桶年产生量为 0.12t。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废化学品包装桶属于危险废物，危废编号为 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)中 6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理的物质。本项目化学品包装桶由生产厂家回收并重新使用，化学品空桶应暂存于危废暂存间内，贮存及转运需按照危废相关管理要求执行，应保留空桶回收凭证备查。

③设备清洁抹布

项目印刷设备工作结束后采用抹布进行擦拭清洁，根据建设单位运行经验，年产生量约为 0.1 吨/年，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），印刷设备清洁抹布沾染有油墨属于危险废物，危废编号为 HW49 其他废物，废物代码为900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，统一收集暂存收集暂存于危废暂存间，委托福建省储鑫环保科技有限公司处置。

④废机油及废机油包装桶

项目各机械设备运行过程需使用机油，平时为循环使用，定期补充损耗。机油在长期使用过程中由于外部原因（空气、水、杂质、热、光、辐射、机械剪切、搅动作用）和内部原因（精制深度、化学成分、添加剂性质等）的影响会发生物理和化学变化，使其老化变质，需定期更换，同时项目在机械设备维护修理过程也将产生废机油，约一年维护检修一次，废机油及废油桶产生量约 0.01t/次。

根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废机油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物--900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，更换下来的废机油和废油桶应分类收集暂存在危险废物暂存间内，并委托福建省储鑫环保科技有限公司处置。
（3）生活垃圾

项目职工50人，均不在厂区内住宿，50人员工生活垃圾产生量按照每人0.5kg/d计，年工作300d，则年产生量约为7.5t，生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置；
（5）总量控制

根据国家主要污染物排放总量控制要求，污染物控制指标为化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)。项目排放的废水为员工生活污水，排放量约为 1680m3/a，最终进入长泰区银塘污水处理厂处理，生活污水已纳入居民生活统计范畴，因此项目不进行化学需氧量 (COD)、氨氮(NH3-N)的总量控制要求。项目COD出厂总量控制为0.9t/a，氨氮出厂控制排放量为0.01t/a；根据监测结果，污水站出口两日按最大平均排放速率计算，则COD实际排放量约为0.165t/a，氨氮实际排放量约为0.004t/a；符合排放总量要求；
四、环境保护设施调试结果
1、废水
生活污水经厂区配套化粪池预处理后由长泰区东区污水处理厂进行深度处理。
根据监测结果表明，厂区生活污水出口DW001水质COD最大排放浓度为426mg/L，BOD5最大排放浓度为137mg/L，氨氮最大排放浓度为1.5mg/L，SS最大排放浓度为28mg/L，PH最大值为7.2（无量纲），水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及长泰区东区污水处理厂进水浓度水质要求（PH：6-9、COD≤500mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L）。

符合验收标准；
2、废气
根据现场踏勘，项目废气主要为印刷、裱纸、糊盒过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。项目有机废气分别经集气罩收集后采用两级活性炭吸附装置进行处理，并通过15m 高排气筒排放（DA001）；项目油墨、白乳胶、清洁剂等 VOCs 物料均封存在密闭的铁罐容器中。油墨和清洗剂在使用时应保留罐盖，使用后的空罐应盖紧罐盖再存放在容器内，废活性炭放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密封，并及时转运、处置，减少在危废库中的存放时间。减少无组织废气逸散；
验收监测期间，项目DA001排气筒出口中非甲烷总烃出口最大浓度值为5.26mg/m3，非甲烷总烃排放符合DB35/1784—2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》相关排放标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为0.71mg/m3，厂区内非甲烷总烃监控点1小时最大值为1.31mg/m3，厂区内非甲烷总烃监控点一次最大值为1.98mg/m3，排放符合行 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》标准限值（非甲烷总烃企业边界监控点浓度限值：2.0mg/m3，厂区内监控点任意一次浓度值：30.0mg/m3；1h 平均浓度值：8.0mg/m3）；
符合验收标准；
3、噪声
本项目运营期噪声主要来源于生产设备、辅助设备运行产生的噪声。建设单位通过隔声减振措施、加强管理等措施降噪。

监测结果表明： 在正常生产时，项目厂界昼间噪声监测值为53.2~57.7dB（A），厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准（昼间≤65dB（A）） 。 

符合验收标准；
4、固体废物
项目纸板边角料，不合格品收集后外售；废活性炭，设备清洁抹布，废化学品包装桶及废机油等危险废物集中收集于危废暂存间，危险废物均交由福建省储鑫环保科技有限公司处理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；
5、污染物排放总量
根据国家主要污染物排放总量控制要求，污染物控制指标为化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、（NMHC）。

根据监测结果表明，项目排气筒DA001非甲烷总烃两日平均排放速率为0.043kg/h、0.031kg/h，取平均值为0.037kg/h；项目工作时间为2400h/a；非甲烷总烃实际排放量为0.088t/a；

根据环评批复对总量的要求：（NMHC）：0.1t/a，符合总量控制要求；
五、工程建设对环境的影响

项目环保设施能正常运行，根据监测结果，生产中产生的废水、废气、噪声、固废等均能得到有效处理处置和综合利用；本项目生活污水、生产废水处理后达标排放；废气中污染物排放能达到相应标准要求；厂界噪声能达标排放；固废能够按照技术规范合理处置。因此工程建设对环境影响较小。

六、验收结论

项目在生产过程中基本能按照环评文件及批复要求配套建设相应的环保设施，并落实了相关的环保措施，监测结果各污染物符合国家规定的相关标准排放，符合竣工环保验收条件，建议通过福建强瑞科技有限公司竣工环保验收。

七、后续要求
无。

八、验收人员信息

验收组名单附后。

福建强瑞科技有限公司 

2025年12月11日



