**桂林医科大学智能医学与生物技术学院科研GPU计算服务器采购项目需求征集**

|  |
| --- |
| 附件： 需求征集明细表 |
| 一、技术要求 |
| **序号** | **采购内容** | **品牌型号、生产厂家** | **技术参数** | **计量****单位** | **数量** | **单价****（元）** | **小计****（元）** |
| 1. | GPU服务器 | 品牌型号：H3C UniServer R4900 G5生产厂家：新华三技术有限公司 | 1、硬件规格：2U机架式服务器；2、CPU:配置2块6326(2.9GHz/16核/24MB/185W)CPU模块；3、内存：配置8\*64GB DDR4内存。支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB；4、硬盘：配置9块3.84TB 6Gb/s SATA 2.5in RI SSD UCS硬盘，最多支持16块硬盘；5、RAID卡：配置1块专用12GB 2端口Raid卡(4GB缓存)，含掉电保护模块，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等；6、网卡：配置4端口千兆电接口，2端口万兆光接口；7、支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等））；8、GPU显卡：配置4张NVIDIA L20图形卡，单卡11776 个 CUDA 核心，48GB GDDR6 显存，显存位宽384bit，显存带宽 864GB/s，算力≥59TFLOPS；9、电源：配置1+1支持热插拔冗余风扇模块和白金级冗余电源模块，单电源功率2700W；10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口；11、配件：配套安装导轨；12、支持LCD可触摸智能管理模块，支持64M本地显存（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等））；13、3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等））；14、联合管理：设备自带小规模服务器统一管理的能力（管理服务器的数量≥5台），对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM访问、批量删除等（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等））。15、工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度；16、为确保产品质量及的售后服务，成交供应商于合同签订前必须提供产品生产厂家针对本项目的原厂供货证明（加盖原生产厂商公章）及售后服务承诺函原件（加盖生产厂家公章。 | 台 | 1 | 360000.00 | 360000.00 |
| **合计（大写：人民币 叁拾陆万元整）** | **（小写）¥ 360000.00 元** |
| **二、商务要求** |
| **质保期** | **1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。****2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。** |
| **售后服务** | **1.免费送货上门。****2.免费安装调试和培训：到货后，中标人需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试，并提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。****3.接故障通知在1小时内需要作出响应，24小时内到达现场。** |
| **三、其它** |
| **对上述内容进行补充** |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称： 桂林市瀚洋科技有限公司 （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或签章）

供应商地址： 广西桂林市七星区环城北二路56号东城别墅区128栋1号

供应商联系方式： 吴曦18978667180 （联系人、联系电话）

 日期：2025年05月23日