**中交一公局厦门工程有限公司**

**2025年7月海南G98八所互通项目钢筋单一来源采购**

### 

中交一公局厦门工程有限公司

2025年7月

**中交一公局厦门工程有限公司**

**2025年7月海南G98八所互通工程项目钢筋单一来源采购公告**

**一、项目概况与需求一览表**

**1.1项目概况：**

**海南G98八所互通工程项目：**项目位于G98环岛高速公路K402+287处，包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、景观绿化环保工程、其他工程等的实施、完成及缺陷修复等。合同额1.276亿元，建设总工期730日历天。

项目地址：海南省东方市八所镇

**1.2需求一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目简称** | **物资名称** | **计量单位** | **规格型号** | **采购数量** | **交货地点** | **预计供货期** | **备注** |
| 1 | 海南G98八所互通工程项目 | 线材 | 吨 | HPB300 10mm | 80 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 2 | 海南G98八所互通工程项目 | 盘螺 | 吨 | HRB400E 10mm | 135 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 3 | 海南G98八所互通工程项目 | 盘螺 | 吨 | HRB400E 12mm | 250 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 4 | 海南G98八所互通工程项目 | 螺纹钢 | 吨 | HRB400E 12mm | 410 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 5 | 海南G98八所互通工程项目 | 螺纹钢 | 吨 | HRB400E 14mm | 20 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 6 | 海南G98八所互通工程项目 | 螺纹钢 | 吨 | HRB400E 16mm | 710 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 7 | 海南G98八所互通工程项目 | 螺纹钢 | 吨 | HRB400E 20mm | 380 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 8 | 海南G98八所互通工程项目 | 螺纹钢 | 吨 | HRB400E 22mm | 30 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 9 | 海南G98八所互通工程项目 | 螺纹钢 | 吨 | HRB400E 25mm | 540 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 10 | 海南G98八所互通工程项目 | 螺纹钢 | 吨 | HRB400E 28mm | 255 | 运至项目所在地指定地点 | 2025年7月-2025年12月 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 2810 |  |  |  |

**二、定价方式**

实际结算以出库当天“我的钢铁网”海口桂万钢对应型号为基准（盘螺HRP400EФ12mm除外）；盘螺HRP400EФ12mm以出库当天“我的钢铁网”海口桂万钢高线6的网价为基准，螺纹钢理计，其余磅计。若《我的钢铁网》当天遇节假日未公布市场价格，则按节假日前一天的信息价为准;若一日之内公布有多个信息价数据的，以最终公布的信息价数据为准;价格行情备注栏中出现的个别规格报价，参与计算。线材、盘螺在计价基准日的基价± 元/吨，螺纹钢在计价基准日的基价上± 元/吨。

**三、结算及支付方式**

1.买卖双方以每月 11 日至次月 10 日为一个结算周期，在每个结算周期届满后 7 日内核对数量并办理结算。

2.买卖双方同意按照以下结算流程进行结算：

每月结算量以双方确认后的数量为准。双方对结算周期内的数量进行签字确认，并加盖印章。卖方提供发票后，卖方应在当月结算完毕并入账。

买方在办理结算时，暂扣当期结算款项 3 %作为质量保证金，质量保证期为每批次合同物资交货验收合格后 不超过3个月 。在无质量争议且质量保证期满后10日内返还给卖方。

**四、中标价评审方法**

单一来源采购

1. **设备型号、技术参数及其他要求**

货物的质量、技术指标应符合以下标准：设计用普通钢筋为HPB300和HRB400钢筋，抗拉强度设计值分别为250、330MPa，其中钢筋直径≥12mm，采用 HRB400钢筋，直径<12mm 一般采用HPB300钢筋，部分φ8、φ10钢筋采用 HRB400级钢筋。技术标准应符合国标《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）和《钢筋混凝土用钢第 2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的规定。在工程实施过程中，所引用的国家或行业标准或规范如果有修改或新颁，应由买方决定是否适用新标准或新规范，对此卖方应予理解并承担其风险。

**六、其他条款**

乙方提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求，相关产品通过国家强制性产品认证,卖方的产品选型、技术方案应能全面适应（或超出）采购要求,不得降低采购产品的技术标准和档次，且需列出详细技术参数偏离表。

本项目由乙方负责所供应的设备、成品及半成品的采购、运输、保管、质量等问题。本项目所用的设备必须使用全新及没有缺陷的材料。

**七、联系方式**

询 价 方：中交一公局厦门工程有限公司

联 系 人：邱锦玲

电 话：15605935377

联系地址：厦门市集美区银江路139号

项目联系人及电话：

| **项目名称** | **联系人** | **联系电话** |
| --- | --- | --- |
| 海南G98八所互通项目 | 荣清洋 | 13082790958 |

中交一公局厦门工程有限公司

2025年7月26日