漯河市生态环境局郾城分局
关于河南裕诚管业科技有限公司年加工1600吨塑料制品建设项目环境影响报告表的批复
郾环监表﹝2024﹞16号
河南裕诚管业科技有限公司：
你公司（统一社会信用代码91411103MADHU29M2D）上报的由河南普清环保科技有限公司编制的《河南裕诚管业科技有限公司年加工1600吨塑料制品建设项目影响报告表(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。经研究，批复如下：
一、项目位于漯河市郾城区淞江街道办事处小赵村西侧。《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。
二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。
1.废水：项目生活污水排入厂区化粪池（6m³）处理后定期清运肥田，不外排。
2.废气：项目有机废气经集气罩收集，废气经一套UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，有机废气（非甲烷总烃）去除效率和排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业工业企业挥发性有机物排放建议值的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订》塑料制品行业A级要求。
3.噪声：本项目运行后主要产噪设备有混料筛分机、挤出机、切割机、牵引机、校直机、弯曲机、复膜机、风机等，其噪声源强值70～80dB(A)之间，选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施后项目厂界噪声达标，项目四厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.固体废物：本项目产生的固废主要为生活垃圾、废边角料、废包装袋、废料、不合格产品、废活性炭、废UV灯管、废油桶；其中废活性炭、废UV灯管、废油桶属于危险废物，收集后暂存于10m2危废暂存间，委托有资质单位处置；废料、不合格产品、废边角料、废包装材料收集后暂存于20m2一般固废暂存间，作为有价废品外售；生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后送往垃圾中转站处理。
[bookmark: _GoBack]综上所述，项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。
四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、本项目日常环境监督管理工作由漯河市生态环境局行政执法支队郾城区大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。
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