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项目名称：宣传使用器材
采购单位：重庆铁路运输高级技工学校




二〇二二年十月




一、采购内容
	项目名称
	采购预算
（元）
	资金来源
	备注

	[bookmark: _Hlk344477914]宣传使用器材
	 9298 
	自筹
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二、供应商资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、采购需求清单
	商品信息
	规格描述
	数量
	单位
	参考价（元）
	最高单价（元）
	最高总价（元）

	大疆无线麦克风

	action2/OM5配件一拖二无线领夹
	1
	套
	2299
	2299
	2299

	大疆DJI rs3pro 套装

	如影s ronins手持稳定器
	1
	套
	6999
	6999
	6999


四、质量保证及售后服务要求
（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。 
（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。
（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。
（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。
五、技术参数
	序号
	商品名称
	参数
	数量
	备注

	1
	大疆无线麦克风
action2/OM5配件一拖二无线领夹
	配件接口
RSA 配件扩展接口/NATO 接口
1/4"-20 安装孔
冷靴接口
图传/LiDAR 测距器接口（USB-C）
RSS 相机快门控制接口（USB-C）跟焦电机接口（USB-C）
电池
型号：BG30-1950mAh-15.4V
类型：LiPo 4S
容量：1950 毫安时
能量：30 瓦时
最长待机时间：12 小时[1]
充电时间：约 1.5 小时（使用 24 瓦充电器测得；推荐使用满足 QC 2.0 或 PD 协议的充电器）
建议充电环境温度：5℃ 至 40℃
支持接口类型
蓝牙 5.0，充电接口（USB-C）
Ronin App 安装要求
iOS 11.0 及以上
Android 7.0 及以上
触摸彩屏支持语言
简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、泰语
工作特性
负载重量4.5 千克
最大可控转速
平移方向：360°/s
俯仰方向：360°/s
横滚方向：360°/s
机械限位范围
平移轴无限位
横滚轴 -95° 至 240°
俯仰轴 -112° 至 214°
机械与电子特性
工作频率
2.400 GHz-2.484 GHz
蓝牙发射功率
<8 dBm
工作环境温度
-20℃ 至 45℃
重量
云台：约 1143 克，手柄：约 265 克
手柄延长脚架（金属版）：约 226 克
上下层快装板：约 107 克
尺寸
云台收纳：长 268 毫米，宽 276 毫米，高 68 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架）
工作状态：长 415 毫米，宽 218 毫米，高 195 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架）
DJI Ronin 图传
支持接口类型
充电/通信接口（USB-C）
HDMI 接口（Mini-HDMI）
RSS 相机快门控制接口（USB-C）
拓展接口
冷靴接口
工作频率
2.400-2.484 GHz
5.725-5.850 GHz
重量：126 克
体积
长 82 毫米，宽 63，高 24 毫米
发射功率（EIRP）
2.400-2.484 GHz：<25 dBm（FCC）
<20 dBm（CE/SRRC/MIC）
5.725-5.850 GHz：
<25 dBm（FCC/SRRC）<14 dBm（CE）
电池
容量：2970 毫安时
适配充电器规格：5 伏，2 安
充电时间：约 2.5 小时
续航时间：约 3.5 小时
传输距离
200 米（SRRC/FCC）[2]
100 米（CE）[2]
延时60 毫秒
工作电流和电压
900 毫安，3.7 伏
工作环境温度0℃ 至 45℃
DJI LiDAR 焦点测距器（RS）
配件接口冷靴接口
1/4"-20 安装孔
USB-C 接口
USB-C 电源/CVBS/CAN 数据接口
图像传感器
分辨率：触摸屏显示 448×298
视场角：57.4°（水平），44.6°（垂直），70.1°（对角线）
帧率：30fps
等效焦距：30 毫米
ToF 传感器
分辨率：240×180
探测距离：0.5 至 14 米[3]
视场角：57.4°（水平），44.6°（垂直），70.1°（对角线）
频率：25 Hz
等效焦距：30 毫米
测距误差：1%机器学习
频率： 30 Hz
跟随目标：最多支持同时识别 5 个目标，并可选择其一进行跟随
智能识别对象：人脸、头部、身体
电子特性
功耗：6.8 瓦
输入电压：7 伏至 16 伏
工作环境温度-20℃ 至 45℃
机械特性
尺寸：长 66 毫米，宽 57 毫米，高 24 毫米
重量：约 130 克
安装底座高度：30 毫米
免标定镜头
DZOFILM Vespid Cyber 35 mm
DZOFILM Vespid Cyber 50 mm
DZOFILM Vespid Cyber 75 mm
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	专为 DJI 大疆行业产品打造的行业无忧及无忧续享保障计划，为您提供灵活便利的置换或维修服务，让您无惧碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外带来的损失。高效全面的售后解决方案，让您飞行无忧。   
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	2
	大疆DJI rs3pro 套装
如影s ronins手持稳定器
	型号AST01
尺寸47.32 × 30.43 × 20.01 mm
重量30 g
无线模式GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps
等效全向辐射功耗（EIRP）<20 dBm
工作频率
2400-2483.5 MHz
电池类型LiPo 1S
电池容量320 mAh
电池能量1.23 Wh
电池电压3.85 V
充电环境温度
5℃ 至 45℃
工作环境温度
-10℃ 至 45℃
充电时间1 小时 10 分钟
工作时间5.5 小时
DJI Mic 接收器
型号
ASR01尺寸
47.44 × 32.21 × 17.35 mm
重量24.9 g
无线模式
GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps
等效全向辐射功耗（EIRP）
<20 dBm工作频率
2400-2483.5 MHz
电池类型LiPo 1S
电池容量320 mAh
电池能量1.23 Wh
电池电压3.85 V
充电环境温度5℃ 至 45℃
工作环境温度-10℃ 至 45℃
充电时间1 小时 10 分钟
工作时间5 小时
充电盒型号ASB01
尺寸103.06 × 61.87 × 41.50 mm
重量162.2 g
电池类型LiPo 1S
电池容量2600 mAh
电池能量10 Wh
电池电压3.87 V
充电环境温度5℃ 至 45℃
工作环境温度5℃ 至 45℃
充电时间2 小时 40 分钟
工作时间3 个同时充电，约充电 1.8 次
通用麦克风指向性
全指向频率响应
低切功能关：50 Hz-20 kHz
低切功能开：150 Hz-20 kHz
最大声压级
114 dB SPL
最大输入电平（3.5 mm）
-17 dBV (THD < 0.1%)
等效噪声
23 dBA
监听接口输出功率
最大输出功率 22 mW@1kHz, 32 Ω
	1
	



六、交货期限及地点
（一）交货时间
自合同签订之日起 7 个工作日。
（二）交货地点：重庆铁路运输高级技工学校
七、验货方式
（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：
1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。
（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。
八、报价要求
（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。
（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。
九、供应商响应文件要求
（必须上传）供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。
（一）响应文件内容
1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。
2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。
3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。
4.其他应提供的资料。
（二）提交文件的要求
1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。
2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。
3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。
[bookmark: _GoBack]4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。
十、成交规则
采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。
十一、付款方式
设备安装调试合格并通过采购人验收后，供应商提交合同总价100%金额的发票及合同，采购方支付合同总价金额。
户名：重庆铁路运输高级技工学校
开户行：中行重庆沙坪坝支行上桥新街分理处
账号：108802942557
[bookmark: _Toc27955][bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc9654][bookmark: _Toc3475][bookmark: _Toc25886][bookmark: _Toc20778][bookmark: _Toc5085][bookmark: _Toc31315][bookmark: _Toc9027][bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc15478][bookmark: _Toc13969][bookmark: _Toc19730][bookmark: _Toc25516]十二、联系方式
采购单位：重庆铁路运输高级技工学校
联系人： 向老师
电  话：18725663888
地  址：张家湾50号
十三、其它有关规定
（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。
（二）供应商应于报价开始前完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。
《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list。
（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。
供应商编制响应文件要求
一、报价
（一）报价函
报 价 函


                     （采购单位名称）：
我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。
1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。
3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。
5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。
6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：
                                  年  月  日                                        
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（二）明细报价表            
项目名称：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	单价
（元）
	合计
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


 
填写要求：
1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。
2.该表内容不可扩展、不可变更。
 
 
供应商名称（公章）：
                                   年  月  日


二、法定代表人授权委托书（格式）


法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：
                   （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：
（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

  供应商名称（公章）
                                年   月   日


三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函
 
致                   （采购单位名称）：
                  （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

  供应商名称（公章）
                                年   月   日



四、特定资格条件证书或证明文件














---------------------------------------------------------------------



（结束）
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