酒钢集团甘肃镜铁山矿业有限公司电气预防性试验服务采购技术规格书
甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司

乙方：

根据生产需求，对镜铁山矿业有限公司矿用安全设备设施检测检验。为保证双方权利，本着“质量、效益、合作、自愿”的原则，根据矿山自然条件及使用要求，双方就甘肃镜铁山矿业有限公司电气预防性试验服务采购达成如下技术规格协议，作为项目施工、验收的依据。

一、作业环境

1. 作业区域海拔高度：在海拔标高2520m-3400m水平。

2. 矿区气候：矿区属大陆性高山干寒气候，最高温度26.5℃，最低温度-40℃，年降雨量84mm，年蒸发量2371.6mm，最大风速12.6m/s。矿区气压较低，仅500多毫米。

3．作业地点：镜铁山矿矿区

二、项目施工内容

（1）对镜铁山矿在用22台矿用变压器进行预防性试验。

（2）对镜铁山矿8个变电所共计130面高压柜进行预防性试验。

（3）对镜铁山矿在用18根高压电缆进行预防性试验。

以上所有设备设施检验完成后，出具国家认证的的试验报告。

表1：电气预防性试验台账（变压器）

	序号
	变压器位置
	容量
	单位
	数量
	备注

	1
	35KV变电所
	8000KVA
	台
	1
	

	2
	7#电铲
	180KVA
	台
	1
	

	3
	8#电铲
	180KVA
	台
	1
	

	4
	1#牙轮钻
	500KVA
	台
	1
	

	5
	2#牙轮钻
	500KVA
	台
	1
	

	6
	3#牙轮钻
	500KVA
	台
	1
	

	7
	4#牙轮钻
	500KVA
	台
	1
	

	8
	5#牙轮钻
	630KVA
	台
	1
	

	9
	1#电铲
	150KVA
	台
	1
	

	10
	2#电铲
	150KVA
	台
	1
	

	11
	3#电铲
	150KVA
	台
	1
	

	12
	4#电铲
	150KVA
	台
	1
	

	13
	5#电铲
	150KVA
	台
	1
	

	14
	6#电铲
	150KVA
	台
	1
	

	15
	3654厂房
	100KVA
	台
	1
	

	16
	3665厨房
	200KVA
	台
	1
	

	17
	3790挖机库
	50KVA
	台
	1
	

	18
	3625水平
	50KVA
	台
	1
	

	19
	3670水平
	200KVA
	台
	1
	

	20
	3685水平
	50KVA
	台
	1
	

	21
	3685水平
	200KVA
	台
	1
	

	22
	3700水平
	100KVA
	台
	1
	


表2：电气预防性试验台账（高压柜）

	序号
	变电所名称
	高压柜数量
	单位
	备注

	1
	35KV变电所 
	22
	面
	电压等级35KV

	2
	2640m水平二中央 
	20
	面
	电压等级10KV

	3
	3470m变电所
	19
	面
	电压等级10KV

	4
	2834m水平中央变电所 
	18
	面
	电压等级10KV

	5
	2595m三中央
	20
	面
	电压等级10KV

	6
	2760m五中央
	23
	面
	电压等级10KV

	7
	黑沟西路环网柜
	4
	面
	电压等级7.2KV

	8
	黑沟东路环网柜
	4
	面
	电压等级7.2KV


表3：电气预防性试验台账（电缆）

	序号
	型号
	电缆位置（起-终）
	数量
	单位
	电缆长度（m）
	备注

	1
	ZR-YJLV22-8.7/10KV 3*120
	35KV变电所-2520M中央变电所
	4
	根
	6800
	电压等级10KV

	2
	ZR-YJLV22-6/10KV 3*120
	35KV变电所-2834m中央变电所高压
	2
	根
	6400
	电压等6KV

	3
	YJLV22-6/10KV 3*70
	3470变电所-3654高压开关站
	4
	根
	7000
	电压等级6KV

	4
	ZR-YJLV22-8.7/10KV 3*185
	3654高压开关站-东路环网柜
	1
	根
	1600
	电压等级7.2KV

	5
	ZR-YJLV22-8.7/10KV 3*185
	3654高压开关站-西路环网柜
	1
	根
	800
	电压等级7.2KV

	6
	ZR-YJLV22-6/10KV 3*120
	3685变压器-3700变压器
	1
	根
	250
	电压等级7.2KV

	7
	ZR-YJLV22-6/10KV 3*120
	西路环网柜-3640电缆分支箱
	1
	根
	200
	电压等级7.2KV

	8
	ZR-YJLV22-6/10KV 3*120
	西路环网柜-3655电缆分支箱
	1
	根
	350
	电压等级7.2KV

	9
	ZR-YJLV22-6/10KV 3*120
	3655电缆分支箱-3685变压器
	1
	根
	400
	电压等级7.2KV

	10
	ZR-YJLV22-6/10KV 3*120
	3670电缆分支箱-3715电缆分支箱
	1
	根
	600
	电压等级7.2KV

	11
	ZR-YJLV22-6/10KV 3*120
	3715电缆分支箱-3700电缆分支箱
	1
	根
	200
	电压等级7.2KV


三、检验检测机构所需资质：

1.本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人；  

2.本次招标要求投标人须具备安全生产检测检验机构资质证书；

3.本次招标要求投标人须具备近三年内同类型项目业绩或与本项目规模相当的类似工程业绩一份；

4.本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人；

5.本次招标不接受联合体投标。

四、技术要求

1.项目施工前，由乙方施工单位根据现场制定检验检测方案，明确电气预防试验依据和标准。

2.当乙方在检验检测后发现所检设备有重大安全隐患时，提出整改方案交于甲方，甲方应按国家有关规程和规定要求三个月之内完成整改后由乙方进行复检。（注：按规定，在规定的期限内进行复检，甲、乙双方签订补充合同，复检费用为每一次检验费的50%，否则，复检费用为检验费的100%）。

3.乙方进场前需编制试验安全措施等安全备案所需材料，并与甲方签订安全协议、办理相关的施工安全备案工作后，乙方作业人员方可进入施工现场进行试验作业。

4. 乙方应派遣合格的、经验丰富、技术熟练和健康的作业人员到甲方履行镜铁山矿试验项目的试验工作，指派专职安全员现场监督。 

5.乙方应遵守国家有关安全生产管理规定及酒钢集团公司安全生产文明施工管理办法，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.甲方应全力支持和配合乙方的工作，在人员、材料、辅助设备、矿区交通等方面提供条件。乙方在检测期间，乙方检测人员的费用自理。

7.乙方对试验数据和试验结果负责。

8.乙方应在规定的时间内完成检测检验工作并出具国家认证的检验报告；乙方在检测检验过程中，不得泄露甲方的技术秘密或甲方声明需保密的技术资料。

五、施工完成时间要求

从合同签订之日起至2024年9月30日，施工单位按照甲方矿用安全设备设施测检验周期要求提前一个月进行检验，并出具相应的检验报告。

六、质量要求及验收标准

1.《金属非金属矿山安全规程》 GB16423－2020；

2.《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》AQ/2075-2019；

3.《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》AQ/T 2073-2019。

4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150。
5.《电力设备预防性试验规程》DL/T 596。
七、此技术规格协议一式三份，甲乙双方各一份。

八、此技术规格协议自双方鉴字之日起生效。

甲方（盖章）                           乙方（盖章）                

代表签字                               代表签字

年   月   日                           年   月   日
