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常德市生态环境局
[bookmark: OLE_LINK1]关于石门荷花油库扩容改造项目
环境影响报告表的批复
 	
[bookmark: OLE_LINK10]中国石化销售股份有限公司湖南常德石门石油分公司：
[bookmark: OLE_LINK2]    你公司向我局递交的“行政许可申请书”及附送的《石门荷花油库扩容改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]一、石门荷花油库扩容改造项目（以下简称“该项目”）位于湖南省常德市石门县楚江街道荷花社区即现有厂区范围内，项目建设不涉及新增建设用地。该项目主要建设内容为：拆除原2座500m3拱顶柴油储罐，新建2座3000m3内浮顶油罐，用于储存92#汽油，利用原有2座1000m3内浮顶油罐调整油品，用于储存95#汽油；新建1座2000m3内浮顶储罐，用于储存柴油，拆除原有1座1500m3拱顶油罐，新建1500m3内浮顶油罐用于储存柴油。改造后油库总库容为11500m3，柴油折半后为9750m3，为四级油库。该项目总投资为5720.26万元，其中环保投资16.99万元。
二、根据湖南华莲环保有限公司对该项目编制的《报告表》给出的结论、专家审意见并结合《报告表》受理后在网上公示期间未收到反馈意见的情况，中国石化销售股份有限公司湖南常德石门石油分公司应全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施，努力减轻对周边环境的影响，并着重做好以下工作：
（一）加强施工现场管理，严格落实各项降尘措施，确保施工期扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值。
（二）应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水、污水、积水收集处理。拆除活动中产生的罐底油泥、含油废水、废活性炭，应及时交有资质单位处置。
[bookmark: OLE_LINK6]（三）按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）和《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）中相应规范和要求对储罐区、装置等区域可能发生油品渗漏的部位采取相应的防渗措施。
（四）该项目实行雨污分流、污污分流制。储油罐区初期雨水、铁路卸油区初期雨水、发油区初期雨水收集后经污水处理装置处理后排入市政管网。含油废水（油罐清洗废水、油罐底水、泵台清洗水）通过厂区油污水管导入发油区污水处理装置(调节池+隔油池+气浮+砂滤+隔油池)处理并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及石门县污水处理厂进水水质要求，经污水总排口接入排入市政管网，最终汇入石门县污水处理厂进一步处理。
[bookmark: OLE_LINK5]（五）选用低噪声设备，并对设备基础采取减振等有效降噪措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]（六）卸油、发油过程中产生的非甲烷总烃通过油气回收处理装置（活性炭吸附+吸收）处理并满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）后由5米高排气筒排放。厂区非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
三、建立健全环保、安全等各项制度，配备专职环保管理人员，建立危险废物管理登记薄，如实记载贮存危险废物的类别、产生量、去向等。及时修订应急预案，并向常德市生态环境局石门分局报备。
四、该项目应当在建成投运前向常德市生态环境局申请及时变更排污许可证。
五、该项目竣工后，你公司应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定，对配套建设的污染防治设施试运行、正常运行情况及《报告表》提出的环保措施与批复要求的落实情况自行组织验收，竣工验收（调查）报告应向社会公开。该项目验收合格后方可投入使用。
六、石门县生态环境保护综合行政执法局负责组织对该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。


常德市生态环境局
2025年4月2日
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抄送：石门县生态环境保护综合行政执法局、湖南华莲环保有限公司
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