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	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	整个项目
	　
	
	　
	　
	　
	　

	1
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块墙
2.部位：1-12层电梯口、2楼楼梯口、4楼楼梯口
3.砌块规格、品种：600mm×200mm×180mm蒸压加气混凝土砌块
4.砌筑用水泥砂浆配合比M7.5
5.砌筑部分应与原有墙面平齐
6.施工过程中产生的垃圾应自行清理干净
	m³
	45.0172
	
	
	

	2
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙面一般抹灰
2.部位：新砌块墙内外墙面
3.抹灰水泥砂浆配合比中砂1：2，20mm厚
4.具体尺寸根据现场确定
5.施工过程中产生的垃圾应自行清理干净
	m²
	450.172
	
	
	

	3
	011105003001
	块料踢脚线
	1.块料踢脚线
2.部位：新砌块墙内外墙面
3.面层材料规格、品种：500mm×130mm地脚砖（瓷质釉面），采用水泥砂浆镶贴
4.具体尺寸根据现场确定
5.款式：与原有的款式一致或相近
6.施工过程中产生的垃圾应自行清理干净
	m²
	20.02
	
	
	

	4
	011406003001
	满刮腻子
	1.腻子种类：刮二遍一般型（Y）成品腻子粉
2.部位：新砌块墙内外墙面
3.要求：平整、无掉灰、效果光滑
4.具体尺寸根据现场确定
5.施工过程中产生的垃圾应自行清理干净
	m²
	430.152
	
	
	

	5
	010510003001
	过梁
	1.预制混凝土过梁
2.部位：1-12层电梯口12樘防火门、2楼楼梯口2樘防火门、4楼楼梯口1樘防火门
3.尺寸（宽×高）：200mm×100mm
4.过梁每边伸入墙体200mm（含墙体拆除部分）
5.具体尺寸根据现场确定
	m³
	0.624
	
	
	

	6
	010802003001
	钢质防火门
	1.钢质防火门双扇（无上亮）
2.部位：每层电梯口、2楼楼梯口、4楼楼梯口
3.门扇构件表面平整光洁、无明显痕和机械损伤
4.油漆采用涂漆、烤漆噴涂等工艺制作
5.标配闭门器、一字锁及拉手制安
6.门框周边的缝隙需用水泥砂浆填满抹平
7.共15樘，具体尺寸根据现场确定
8.款式、颜色：满足用户要求
9.满足乙级防火门的要求
10.施工过程中产生的垃圾自行清理干净
11.施工过程中破坏的墙体需按原样恢复
	m²
	57.96
	
	
	

	7
	粤R1-1-65
	人工单项拆除 木(塑料)门
	1.人工单项拆除木门（整樘）
2.部位：管道井检修门
3.共41樘，具体尺寸根据现场确定
4.废料清运：人工装自卸汽车外运
5.运距：投标人自行考虑
	m²
	30.6964
	
	
	

	8
	010802003002
	钢质防火门
	1.钢质防火门单扇（无上亮）
2.部位：管道井检修门
3.门扇构件表面平整光洁、无明显痕和机械损伤
4.油漆采用涂漆、烤漆噴涂等工艺制作
5.标配闭门器、一字锁及拉手制安
6.门框周边的缝隙需用水泥砂浆填满抹平
7.共41樘，具体尺寸根据现场确定
8.款式、颜色：满足用户要求
9.满足乙级防火门的要求
10.施工过程中产生的垃圾自行清理干净
11.施工过程中破坏的墙体需按原样恢复
	m²
	30.6964
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	9
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.墙柱面活动脚手架
	m²
	450.172
	
	
	



 1 / 5

