新疆生产建设兵团第三师总医院排队叫号管理系统采购项目需求文档

**采购人：**第三师图木舒克市总医院

**采购内容：**排队叫号管理系统

**采购参数：**见附件一

**预算金额：**25000元（贰万伍仟元整）

**采购数量：**一批（具体见附件一）

**货物图片：**见附件一

**送货期限：**15天。

**结算方式：**到货验收后一次性结算。

**配送方式：**配送至指定地点

**报价要求：**报价供应商在能够满足服务需求、商务需求的前提下在政采云平台进行报价。

注：若因供应商自身原因导致中标后无法提供货物或服务弃标，该供应商将被广东医科大学附属第三师图木舒克市总医院列为采购黑名单，三年内任何采购项目均不启用该公司。望报价供应商仔细阅读需求文档并慎重报价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收费室排队叫号管理系统清单** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格型号** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **产品图片** | **备注** |
| 1 | 服务器 | 甲供 | | | 台 | 1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 排队叫号软件 | 狄耐克 | TQMS-PB1 | 包含系统软件平台、叫号客户端软件。 系统软件平台： 1、用户管理：支持对员工进行管理，包含头像、员工姓名、性别、工号、密码、角色、业务部门、岗位、员工简介等信息。 2、区域管理：支持管理区域、窗口，将区域和窗口相互关联。 3、业务管理：支持对业务进行管理，包含业务名称、业务说明、号码前缀、起始号码位数、显示方式、取号方案、打印方案等信息。 4、数据统计：支持查看统计排队情况、业务办理情况、窗口办理业务的情况、取号方式分布情况、窗口办理数排行、业务办理数排行等数据。 叫号客户端软件： 1、用户登录认证：支持通过工号+密码登录叫号客户端；支持记住工号/密码；支持下拉选择成功登录过的账号。 2、叫号信息展示：展示当前叫号、客户姓名、业务名称、取号方式、等待时长、办理时长等信息。 3、客户列表：展示当前窗口的所有客户列表，支持通过排队号码、客户状态查询客户信息。 4、窗口转移：支持对当前客户进行窗口转移，可将其转移至另一个窗口（可办理当前用户业务且有出勤的窗口），若当前无客户，则该按钮禁用；窗口转移后将自动为客户取号排队，默认排在队尾。 5、叫号：支持对客户进行叫号、过号、下一个、重呼等操作。 | 套 | 1 | 11000 | 11000 |  |  |
| 3 | 授权软件 | 狄耐克 | TQMS-TC | 终端设备软件使用权限授予，便于对设备进行统一管理等 | 套 | #REF! | 免费 | 免费 |  |  |
| 4 | 签到机 | 狄耐克 | NAGP-214G02 | 屏幕规格：A规 屏幕尺寸：21.45英寸 分 辨 率：1920\*1080 显示区域：477.9\*260.5 显示比例：16:9 电容触摸G+G C P U：四核 Cortex-A53,主频 1.6GHz 操作系统：Android 10.0 存储 ：2G(运行内存)+32G(内置存储) 网络支持：以太网，WiFi 接口：USB HOST x2、RJ45 x1、φ3.5mm 耳机接口 x1、485接口x1 图片格式：jpg、bmp、jpeg 音频格式 ：wav、mp3 aac pcm 视频格式：mp4、avi、mkv 语言格式：中文 工作温度：-10℃～+55℃ 存储温度：-10℃～+60℃ 最大功耗：50W 供电方式：AC220V(内置电源) 外观尺寸：523.58\*305.21\*32.2mm 机体颜色：黑色面板，航空灰银边 安装方式：立式 | 台 | 1 | 10500 | 10500 |  | IC读卡器 热敏打印机  二维码扫描头 身份证模块 |
| 5 | 语音控制器 | 狄耐克 | NABVC-2001 | CPU:RK3288 内存:2G 存储:32G 网络:WIFI/100M有线网卡 外置接口:DC in\*1,HDMI out\*1,RJ45\*1,耳机座\*1,TF卡\*1,USB\*2 电源:12V 3A 外壳材质:金属 颜色:黑色 操作系统:安卓7.1 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |
| 6 | 功放 | 狄耐克 | NANPA-2101 | 1.多功能微型定压功放，支持桌面立式放置安装。 2.具备立体声输出音量调节旋钮,可调节输出音量 3.具备内外音频信号隔离转换功能，可滤除外接设备因接地电位差导致的交流噪声与杂音。 4.支持LED显示实时反馈设备状态 5.具有压限限幅功能，保证音乐音质不失真； 6.具备输出短路保护及报警，过热及饱和失真报警功能。 7.扬声器输接口：压线式定压70/100V输出接口。 8.功放输入电压:DC12V 9.音频输入接口：双莲花立体声音频入接口。 10.输出电压:定压70V/100V 11.额定输出功率:120W 12.频响:60~18KHz | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |
| 7 | 喇叭 | 狄耐克 | NANSPK-1101 | 电压式6.5寸喇叭单元，钢结构 频率响应：110~16KHz 输入电压：110V 额定功率：6W 灵敏度91dB 重量：1KG 尺寸：198\*110mm | 台 | 2 | 150 | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | **25000** | |  |  |

附件二：**兵团政府采购供应商信用承诺函**

兵团政府采购供应商信用承诺函

（参考模板）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司（本人）有幸中标（成交），在合同签订之前，采购单位有权要求本公司（本人）提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、第七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日