	序号
	名称
	主要技术参数

	1
	LED显示屏
	1、像素点间距：≤1.59mm,像素构成：表贴三合一，1R1G1B封装,模组底壳材质：矿纤基增强镁合金复合材料； 
★2、净屏尺寸：宽度≥3.84米，高度≥2.16米
3、LED显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章）
4、显示屏亮度≥800nits，支持通过配套软件0-100% 无级调节（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章）
5、亮度均匀性（校正后）：≥98%,屏幕水平视角：≥175°；屏幕垂直视角：≥175°
6、相邻模块之间平整度≤0.05mm；恒流扫描驱动方式
7、维护方式：电源、模组、接收卡、HUB卡前、后维护，更换、支持热插拔；模组、接收卡需支持带电维护，支持热插拔。色温：2000K～15000K可调。低亮高灰智能调节功能：100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，16bit 灰度；校正技术：支持单点亮度校正；支持单点色度校正；支持灰度校正
8、最大对比度：≥11000:1；刷新频率：≥4100Hz（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章）
9、模组机械强度≥25Mpa；功耗：峰值功率≤370W/m²，平均功率≤125W/m²
10、支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块L电源失效后，另外一块Q电源继续工作，从而实现不间断供电
11、具备故障自诊断及排查功能；显示单元模组电源、信号传输采用一体化传输；模组供电电源和信号采用星型连接方式（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章）
12、智能节电功能：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上；LED显示屏符合GB21520-2015，能效一级。                                            12、产品制造商具有单模块校正系统控制软件的软件著作权证书（提供证书复印件加盖原厂公章）
14、产品制造商具有中国质量检验协会核定连续三年“全国质量检验稳定合格产品”；制造商为全国电子节能环保产品技术创新示范企业（提供证明文件并加盖原厂公章）
15、制造商具有测量管理体系，能源管理体系，有害物质管理体系，企业知识产权管理体系认证，品牌管理成熟度认证（提供证书复印件加盖原厂公章）
16、为了稳定产品质量，制造商具有符合CESI-PC-0D66中8K超高清显示认证证书。为了稳定产品质量，产品制造商应为绿色工厂称号、全国电子节能环保产品技术创新示范企业和国家技术创新示范企业。（需提供证书复印件加盖原厂公章）
17、为了稳定产品质量、提升产品的安全性,产品制造商具有安全生产许可证和信息技术服务管理体系证书、信息安全管理体系证书以及信息技术服务三级证书及信息安全服务资质三级证书（需提供证书复印件加盖原厂公章）
18、LED显示屏制造厂商具有中国网络安全审查技术与认证中心核发的信息安全服务资质认证证书（需提供证书复印件加盖原厂公章）
19、为了保障产品售后服务能力，产品制造商通过服务认证五星级证书，通过品牌管理成熟度五星级认证证书以及信息系统建设和服务能力CS4等级。（需提供证书复印件加盖原厂公章）
20、为了稳定产品质量与智能化,产品制造商通过标准化良好行为AAAAA证书和智能制造能力成熟度等级贰级。产品制造商应为绿色工厂称号、全国电子节能环保产品技术创新示范企业和国家技术创新示范企业。显示屏制造商具有产品碳标签评价证书（需提供证书复印件加盖原厂公章）
21、不接受OEM产品,产品通过国家3C认证以及强制性试验报告、中国环境（Ⅱ型）产品认证以及产品节能认证证书（需提供证明文件或证书复印件加盖原厂公章）
22、保证货源正品品牌以及售后服务质量,提供原厂针对本项目的售后质保函加盖原厂章   

	2
	LED控制软件
	1.支持C/S和B/S架构，B/S架构可实现通过WEB浏览方式在IE浏览器上原厂登录控制软件，从而实现对大屏幕的本本及远程控制管理（提供第三方检测报告，加盖原厂公章）；
2.支持软件界面中英文切换，以及多语言设置功能；
3.支持应用对LED显示系统、LED控制系统、视频处理系统、PLC配电系统、音响功放、会议系统、灯光系统、体育计时计分系统以及各种类型的开放子系统集中控制功能，由1套软件进行统一管理、集中控制（提供第三方检测报告，加盖原厂公章）；
4.具有分级权限管理功能，可为不同的操作人员设置不同的管理级别权限，分区分权。支持多用户、多权限同步操作，且操作界面实时同步，数据库实时更新。
5.支持单屏、多屏同时操控，数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；
6.可以自定义添加RGB、VGA 、Video、DVI、HDMI、DP、SDI、IP视频等多种信号源（可定制任意种类信号源），并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理（提供第三方检测报告，加盖原厂公章）；
7.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示（提供第三方检测报告，加盖原厂公章）；
8.支持单个、多个窗口任意漫游、叠加、缩放、画中画形式显示;
9.支持在拼接屏上叠加滚动字幕（如欢迎词等，即LED显示条屏），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义；
10.支持在任意输入源上增加标签（文字或图片），且标签位置、字体、大小、颜色、背景颜色等均可自定义；
11.支持应用远程手动/自动检索检测功能，用户能通过远程登录控制一键对显示屏的运行状态进行实时、自动检索及检测（包括每个显示屏的运行状态、模组MCU运行状态、接收卡MCU运行状态、发送盒、视频处理器、PLC配电柜运行状态GM）；
12.具备色彩优化处理技术，有效保证LED屏幕在播放白场及刺眼环境的场景时得到有效的平衡处理，保证图像显示颜色更随和（提供第三方检测报告）；
13.支持免费开放软件二次开发接口
14.提供综合播控系统软件产品登记证书，要求与LED显示屏同一品牌
15.为了后续软件服务需要，显示屏制造商具有CMMI软件开发业务成熟度等级证书

	3
	LED接收卡
	1、智能化模块设计，每个模块出厂前经过单点亮度校正，并记录亮度值和颜色值等，通过控制软件可随时对系统进行升级。
2、当更换模块或由于需要增大面积而增加新的箱体时，可通过控制软件对每个模块的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。
3、模块化结构设计，方便安装、调试和维修。支持显示模块带电热插拔，显示控制软件具有自我诊断能力，可实时追踪任何有可能发生的故障情况，标准化接口设计。
4、可定时开关显示屏，工作电压：AC110V～240V（50/60 Hz）。
5、具有LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度监控功能。
6、电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。
7、控制方式：点点对应，同步控制。

	4
	视频拼接器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。（提供CMA、CNAS、ILAC-MRA认可的第三方检验报告）
2.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。（提供CMA、CNAS、ILAC-MRA认可的第三方检验报告）
3.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。
4.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式。
5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。
7.将监视内容通过HDMI发送到显示器显示。（提供CMA、CNAS、ILAC-MRA认可的第三方检验报告）
8.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。
9.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。（提供CMA、CNAS、ILAC-MRA认可的第三方检验报告）

	5
	配电模块
	1.10KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，屏体采用“分步加电”的上电方式，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。实现定时开关屏体，方便用户的使用
2. 配电柜可实现远程开关机功能




	6
	22U机柜
	定制

	7
	多媒体插座
	1.国标定制:含HDMIx1、网络x1、2-3国标电源x1，音频x1
2.3个

	8
	光纤HDMI线
	1.穿管型HDMI光纤线采用分离式架构对接，小头尺寸为长≤36mm、宽≤14.5mm、厚≤8.6mm，方便现场施工布线
★2.线缆长度≥40M
3.支持即插即用，无需外接电源或信号放大器
4.支持流线型金属外壳，符合人体工学
5.支持光纤传输高频信号，无电磁干扰
6.支持HDR高动态对比度，支持HDR画面更生动清晰
7.支持HDMI A-type标准插头；HDMI镀金接口
8.支持符合HDMI 2.0规范
9.支持最高支持4K@60Hz，真正的FULL-4K分辨率；支持3D视频播放，向下兼容。
10.支持支持32个声道，HDCP保护
11.支持更宽广色域空间：YUV 4:4:4色彩空间，24bit位色彩空间。
12.支持抗电磁干扰，光信号传输，无惧干扰
13.支持最高带宽18Gbps（单通道6Gbps）
14.支持HDCP2.2/CEC/EDID
★15.2根

	9
	光纤HDMI线
	1.穿管型HDMI光纤线采用分离式架构对接，小头尺寸为长≤36mm、宽≤14.5mm、厚≤8.6mm，方便现场施工布线
★2.线缆长度≥20M
3.支持即插即用，无需外接电源或信号放大器
4.支持流线型金属外壳，符合人体工学
5.支持光纤传输高频信号，无电磁干扰
6.支持HDR高动态对比度，支持HDR画面更生动清晰
7.支持HDMI A-type标准插头；HDMI镀金接口
8.支持符合HDMI 2.0规范
9.支持最高支持4K@60Hz，真正的FULL-4K分辨率；支持3D视频播放，向下兼容。
10.支持支持32个声道，HDCP保护
11.支持更宽广色域空间：YUV 4:4:4色彩空间，24bit位色彩空间。
12.支持抗电磁干扰，光信号传输，无惧干扰
13.支持最高带宽18Gbps（单通道6Gbps）
14.支持HDCP2.2/CEC/EDID
15.1根
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