
2025年东阳市巍山镇高标准农田建设项目

预算审核编制说明

一、工程概况

本工程为2025年东阳市巍山镇高标准农田建设项目，建设地点位于东阳市巍山镇，总建设规模1625亩，建设内容包括土地平整13亩，建设灌渠28条，长5790米；建设排渠11条，长1831米；设置闸门49套，设置下田坡道40处，排水暗管建设长222米，田间道7条，长1532米，生产路11条，长1987米，错车台15处，回车台18处。

二、编制依据

1、金华市婺东水利水电勘测设计有限责任公司设计的图纸；

2、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；
3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）；
4、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）；
5、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）；

6、《浙江省市政工程预算定额》（2018年）；

7、浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于印发浙江省水利工程造价计价依据（2021年）的通知；
8、其他相关的预算补充规定。  

三、基础单价

1、人工预算单价按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）为128元／工日；

2、主要建筑材料价格

材料单价按金华市、义乌市2025年第4期工程造价信息；
进入直接费的水泥预算价限价300元/吨，钢筋预算限价3000元/吨，柴油预算限价3000元/吨，外购砂1、碎石、块石预算限价60元/立米，外购砂2、抛石预算限价30元/立米，外购条石预算限价300元/立米，材料预算价超过限价部分作为价差，计取税金后计入相应的单价内，实际材料预算价格低于限价的按实计算。本工程各项材料价格均为运送至工地现场的价格；
本工程用砂按机制砂计入。

四、审核说明
1、应设计回复，土地平整中犁底层及耕作层为土方现场利用，修筑田埂的土方按外购计入，实际不同时按实调整；

2、其余渠道开挖破坏修复的田埂按现场利用计入；

3、暗管窨井高度暂按1.5m计入，结算时按实调整；

4、原渠道需要拆除的均按拆除混凝土渠道考虑；
5、本工程由于业主未提供相关消纳方案，本工程预算时土石方运距及消纳费按5km综合包干考虑，投标时投标人自行考虑；

6、所有混凝土管均按Ⅱ级管计入；

7、每条田间路间隔150m设一处错车道，宽度暂按3m，实际不同时按实调整；

8、每条田间路终点设一处回车台，宽度暂按3.5m，实际不同时按实调整；

9、本项目暂按设计图上的工程量计入，结算时按实调整；

10、应设计回复，施工图中手提式一体钢闸门暂按Ⅰ型，实际不同时按实调整；

11、田埂及渠道的φ160PVC管、涵管及窨井、错车道及回车台无具体位置规格及工程量，暂按设计提供的数据进行计算；
12、应设计回复，上卜宅生产路-02抛石换填基础材料按块石考虑；

13、应设计回复，坡面喷混植生复绿暂不考虑；

14、应设计回复，路面需考虑防滑条，实际不同时按实调整；

15、本工程道路采用商品混凝土，其余混凝土采用现浇混凝土计入；

16、地力培肥不计入本工程；
17、材料容重换算系数：1.5吨砂=1立方，1.6吨碎石=1立方，1.7吨块石=1立方。
