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关于天津朗特机械有限公司新建预制件项目
环境影响报告表的批复
天津朗特机械有限公司：

你公司报送的《天津朗特机械有限公司新建预制件项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下：
一、天津朗特机械有限公司拟投资500万元，租赁天津市蓟州区别山镇二里店村北的闲置厂院为生产场所，建设天津朗特机械有限公司新建预制件项目。租赁厂院占地面积为4528.6平米，厂院内设置有1栋主体1层的建筑物，建筑面积3942.5m2,项目主要建设内容为购置搅拌机、鄂破机、锤破机等相关生产设备及配套环保设施，进行混凝土预制构件生产。项目建成后年产预制砼结构构件1万m3/a，产品主要用于化粪井、预制井制作。项目环保投资36万元。
2024年5月14日至2024年5月27日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。
二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1、骨料仓为封闭设置，内设有雾炮机及喷淋管，用于石料装卸过程降尘。破碎区域采用湿法作业，同时设置有雾炮机及喷淋管，用于破碎降尘。水泥筒仓进料过程、原料搅拌过程会产生的颗粒物，经各自设备自带的袋式除尘处理后，汇入地上的一套布袋除尘器处理，最后由1根15m高排气筒P1排放。

2、混凝土搅拌用水、喷淋装置用水（含雾炮机用水）、罐车清洗及搅拌机清洗水均进入产品，不产生废水；车辆清洗水经洗轮平台配套设置的沉淀池沉淀后回用于车轮冲洗，不定期进行补水，不外排；生活污水排入厂内化粪池，静置沉淀后定期清掏外运，不外排。
3、生产设备选用低噪声设备，并对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。
4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范化建设和管理。一般工业固体废物分类收集，除尘灰、混凝土残渣回用于生产，其他一般固废收集后交一般固废处置或回收单位处理；生活垃圾分类收集，委托城管委及时清运。

3、落实环境管理计划与监测计划。
4、严格环境风险管理，及时开展安全风险辨识，严格落实各项事故防范、减缓措施；重视环境风险管理和事故防范工作；及时完成突发环境事件应急预案编制和备案工作。
5、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。
6、建设单位应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求办理排污许可相关手续。

三、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。
五、本项目主要执行以下污染物排放控制标准：

1、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（2类）
4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

六、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
七、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。
八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。
此复
（此件主动公开）

2024年 5 月29 日
抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、天津潮生环保科技有限公司


