自治区妇幼保健院消防设施更换要求

根据消防管理条例，以及上级消防部门要求，水基灭火器3年更换一次药剂，6年更新；二氧化碳灭火器，每年更换一次药剂，12年更新；干粉灭火器每年更换药剂一次，10年更新；消防水带6年更新一次；应急灯、疏散标识每3-5年更换一次。
服务范围：门诊楼、友谊楼、内科楼、外科楼、内科楼、食堂、供应室等医院属地区域内的消防设施。

工作内容：根据医院要求，每年定期更换干粉灭火器、水基灭火器、二氧化碳灭火器，以及消防水带、消防栓接口（必要时）。
工作要求：
每次更换灭火器必须检查气瓶、软管、压力表是否损坏；

根据医院要求时间分批次更换，每次更换灭火器不得超过楼层的二分之一。
四、乙方履行责任

1、乙方所服务的消防产品应符合国家消防部门的相关标准

2、乙方所维修更新的消防器材产品质量的质保期为壹年

3、在质保期内，如产品出现质量问题，乙方免费负责维修更换（人为使用不当及人为损坏除外）

4、出现产品故障问题时，乙方在接到甲方电话通知后，需在1个工作日内给予解决处理。

5、乙方在保质期内应对甲方单位进行质量回访每月1次。

五、招标价格，按照项目清单招标（2025年预算：53000元）
	名称
	规格
	单位
	单价（元）
	控制价单价（元）
	备注

	4KgABC干粉灭火器充装
	4KG
	具
	
	72
	更换药剂

	8KgABC干粉灭火器充装
	8KG
	
	
	152
	

	3Kg二氧化碳灭火器充装
	3KG
	具
	
	148
	

	3升水基型灭火器充装
	3升
	具
	
	76
	

	2升水基型灭火器充装
	2升
	具
	
	62
	

	5Kg二氧化碳灭火器充装
	5KG
	具
	
	282
	

	4KgABC干粉灭火器
	4KG
	具
	
	97
	

	3Kg二氧化碳灭火器
	3KG
	具
	
	182
	

	3升水基型灭火器
	3升
	具
	
	95
	

	密封气阀
	
	套
	
	87
	

	灭火器胶管
	
	根
	
	55
	

	压力表
	
	个
	
	58
	

	消防应急灯
	劳士
	个
	
	135
	

	消防疏散指示灯
	劳士
	个
	
	163
	

	消防水带
	65φ 25米
	套
	
	191
	

	消防水枪
	65φ
	个
	
	117
	

	消防接口
	65φ
	付
	
	53
	

	消防栓口（阀门）
	65φ
	个
	
	105
	

	烟感探头
	
	个
	
	100
	

	温感探头
	
	个
	
	73
	

	合计
	2303
	


