1、项目概述
    本项目为山东省公安厅物证检验鉴定专用设备采购项目，总预算金额：376.8万元，其中A包法医临床检验鉴定设备，预算金额：50万元；B包动植物DNA提取仪，预算金额：45万元；C包全自动微量DNA提取仪，预算金额：185万元；D包智能视频侦查设备，预算金额：34.8万元；E包涉诈案件电子物证取证分析设备，预算金额：62万元。为交钥匙工程。

2、货物明细
（1）货物一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	是否强制节能
	是否核心产品
	是否接受进口

	2.1
	6兆彩色审核显示器
	2
	台
	工业
	否
	是
	否

	2.2
	法医智能曲面立体测算鉴定系统
	1
	套
	工业
	否
	否
	否

	2.3
	关节活动度测量鉴定仪
	1
	套
	工业
	否
	否
	否

	2.4
	直接检眼镜
	1
	套
	工业
	否
	否
	否

	2.5
	鼓膜内窥镜
	1
	套
	工业
	否
	否
	否


（2）详细配置表
	序号
	货物名称
	指标需求
	重要程度

	2.1
	6兆彩色审核显示器
	1.显示尺寸：≥ 30英寸
	一般

	
	
	2.分辨率：≥6MP（3280x2048像素）
	一般

	
	
	3.显示内容：彩色灰阶成像
	一般

	
	
	4.外壳材质：采用绝缘非金属材料外壳
	一般

	
	
	5.像素间距：≤0.1995mm
	一般

	
	
	6.最大亮度：≥1000cd/m²
	一般

	
	
	7.校准亮度：≥600cd/m²
	△

	
	
	8.响应时间：≤18毫秒
	一般

	
	
	9.对比度：≥1500：1
	一般

	
	
	10.面板色彩深度：≥30bit
	一般

	
	
	11.前置校准感应器：采用一体化高精度前置传感器，实现显示器整个生命周期内DICOM定时自动检测和校准，稳定亮度输出，保证图像显示质量。
	一般

	
	
	12.信号输出：1*DP或DVI菊花链，支持采用串联安装方式扩展显示多台显示器。
	一般

	
	
	13.逐像素均匀度校准技术：采用逐像素校准技术，校准每个像素的亮度、色彩一致性，保证图像专业显示精准度。
	△

	
	
	14.智能聚焦：配置聚焦工具，在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，满足对微小病灶的精细观察。
	一般

	
	
	15.智能彩色灰阶校准：采用智能彩色灰阶校正技术，支持多模态同时阅览灰阶和彩色图像，灰阶区域自动采用DICOM曲线校准，彩色区域自动采用GAMMA曲线校准。
	一般

	
	
	16.任务灯和壁灯：显示器内置一体化任务灯和壁灯照明设计，，可一键点亮阅片桌区域，优化阅片环境，有助于减少长时间阅片眼睛疲劳。
	一般

	
	
	17.一键截屏：可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存。
	一般

	
	
	18.DICOM校准：具备在线和本地实时DICOM输出测量及自动校准
	一般

	
	
	19.显卡：配置医用显卡，≥4GBGDDR5显示器内存 ·≥96GB/秒的内存带宽 ·≥128位内存接口 ·≥3个DP14接口 ·功耗≤50W
	一般

	
	
	20.利用512个流处理器加快工作流程应用程序的响应速度 并利用PCle®3.0支持提高 GPU与CPU之间的数据传输的效率。
	一般

	
	
	21.兼容所有阅片系统，保证阅片系统影像读取速度。
	一般

	2.2
	法医智能曲面立体测算鉴定系统
	1、智能混合定位技术：通过红外定位测距，自动确认被测客体的1:1比例尺，无需在被测客体表面贴比例尺的模式，且能通过软件自动拼接数据；
	一般

	
	
	2、具有增生疤痕的贯穿深度测量功能，影像资料储存和管理；
	一般

	
	
	3、自带截图和标注功能，不接受使用第三方软件进行截图和标注；
	一般

	
	
	4、能够按照案件编号保存并输出3D图和平面图像,并且能够在图像上加箭头及放置文本；
	一般

	
	
	5、数据拼合：内置彩色扫描模块，可将三维模型数据与彩色数据拼合为彩色三维模型；
	一般

	
	
	6、自带模型捕获功能，可对曲面立体模型显示角度快速捕获并进行编辑；
	一般

	
	
	7、多模量不连续线段的自动累加功能，支持三维测量功能，包括距离、面积等测量。
	一般

	
	
	8、智能计算曲面面积、三维曲线长度和体表计算：面积精确到0.01平方厘米，长度精确到0.01厘米；
	一般

	
	
	9、能够实时显示并能对曲面立体图像进行任意角度旋转缩放及任意裁剪（剪裁：鼠标任意形状框选），以及旋转中心的任意设定；
	一般

	
	
	10、采集距离：≥400mm
	一般

	
	
	11、数据输出格式：PLY,STL,OBJ ,WRL, TXT；
	一般

	
	
	12、纹理颜色：≥24位
	一般

	
	
	13、具有控制模式按钮，可以实现视图操作模式与快门调整模式之间的切换。无需通过计算机键盘/鼠标操作即可完成对扫描软件相关模式进行调整。包括视图缩放功能、快门调整功能等；
	一般

	
	
	14、支持一定数量的撤销、重做操作；
	一般

	
	
	15、工具栏图像输入损伤建模系统软件可以对接“人体损伤鉴定专家辅助系统”，配置笔记本电脑一台。
	一般

	
	
	16、扫描速度：手持模式下扫描速度560,000次测量/秒,固定扫描单幅时间＜2s；
	一般

	
	
	17、输出数据：无需第三方软件，直接生成STL三角网格面数据。
	一般

	
	
	18、单片扫描范围：≥200×100mm；
	一般

	
	
	19、光学立体成像仪具有控制模式按钮，可以实现视图操作模式与快门调整模式之间的切换。无需通过计算机键盘/鼠标操作即可完成对扫描软件相关模式进行调整。包括视图缩放功能、快门调整功能等
	一般

	
	
	20、三维建模：系统可自动识别扫描客体、提示扫描距离、实时展示扫描结果，并对采集数据进行三维建模，可通过采集仪实现视图缩放、快门控制。
	一般

	
	
	21、三维测量：无需比例尺，可测量距离、角度和面积。
	一般

	
	
	22、特征基片≥40×21点阵。
	一般

	
	
	23、采集精度：≤0.1mm
	一般

	
	
	24、三维影像采集分析系统软件支持活体损伤检验及尸表伤害检验；
	一般

	2.3
	关节活动度测量鉴定仪
	1、肢体关节功能测量仪
	一般

	
	
	1）测量部位:颈椎\腰椎\肩关节\髋关节\腕关节\踝关节
	一般

	
	
	2）测量项目:屈曲\伸展\旋转\上举\后伸\内翻\外翻\背曲\跖曲
	一般

	
	
	3）连接背板厚度2mm，连接底板厚度5mm，孔距42mm，连接孔直径4.6mm，直角圆弧半径5mm，边线圆弧半径0.5mm，水平连接孔内径5.1mm，纵向高度61mm，竖板宽度42mm，底部宽度26mm。
	一般

	
	
	2、绑带式手功能小关节数显测量仪
	一般

	
	
	1）测量部位:拇指\示指\中指\环指\小指
	一般

	
	
	2）关节:指掌\近端\指间\远端
	一般

	
	
	3）测量项目:屈曲\外展\过伸
	一般

	
	
	4）内圆弧半径2mm，大定位板内侧边长34mm，内侧间距4mm，内侧纵向跨距17mm，转角圆弧半径10mm，立面倾斜角41°，过渡边线长度18mm，压板长度76mm。
	一般

	
	
	3、绑带式手功能大关节数显测量仪
	一般

	
	
	1）测量部位: 腕关节\小指
	一般

	
	
	2）关节:2-5指掌关节
	一般

	
	
	3）测量项目: 桡屈\尺屈
	一般

	
	
	4）定位杆直径6mm，球面半径3mm，小定位板夹角135°，小定位板圆弧半径14mm，大定位板内圆弧半径2mm，大定位板内侧边长34mm，大定位板内侧间距4mm
	一般

	
	
	4、手指开合度测量尺
	一般

	
	
	1）测量部位:拇指-示指\示指-中指\示指-环指\示指-小指\中指-环指\中指-小指\环指-小指\拇指-小指
	一般

	
	
	2）测量项目:开合
	一般

	
	
	3）厚度5mm，宽度33mm，水平导程170mm，定位深度1.5mm，定位宽度26mm，卡件纵向边长15mm，卡件横向边长5.5mm，滑块尾部夹角30°，滑块中部宽度12mm，滑块内圆弧半径1.5mm
	一般

	
	
	5、支架式大关节数显测量仪（长）
	一般

	
	
	1）测量部位:腕关节\2-5指掌关节
	一般

	
	
	2）测量项目:桡屈\尺屈
	一般

	
	
	3）动尺杆长度246mm，扁口边线长度12mm，扁口孔距9mm， 定位面长度10mm，锁紧块夹角120°，锁紧块厚度13mm，锁紧块水平长度35mm，连接孔内径8mm，定尺杆长度206mm。
	一般

	
	
	6、支架式大关节数显测量仪（短）
	一般

	
	
	1）测量部位:腕关节\2-5指掌关节
	一般

	
	
	2）测量项目:桡屈\尺屈
	一般

	
	
	3）动尺杆长度166mm，扁口边线长度10mm，扁口孔距7mm，定位面长度8mm，锁紧块夹角100°，锁紧块厚度10mm，锁紧块水平长度30mm，连接孔内径6mm，定尺杆长度126mm。
	一般

	
	
	7、手功能体表痛感测试仪
	一般

	
	
	1）正中神经损伤：检测示指、中指末节指腹处。
	一般

	
	
	2）尺神经损伤：检测小指末节指腹处。
	一般

	
	
	3）头部直径1mm，头部长度1.5mm，根部宽度6.5mm，透视窗8个，基板直径56mm，透视窗长度6mm，透视窗宽度4mm。
	一般

	
	
	五、关节互动度辅助测量装置：高度：59mm~160mm可调；脚撑展开：700mm。
	一般

	2.4
	直接检眼镜
	1、照明形式：大光斑、小光斑、无赤片、网格、裂隙，中光斑，补偿无赤片。
	一般

	
	
	2、补偿滤光镜：偏振滤光片，无赤滤光片，无滤光片
	一般

	
	
	3、屈光度补偿：0±1±2±3±4±5±6±7±8±10±15±20±25±40（D）
	一般

	2.5
	鼓膜内窥镜
	1、组件：1）光纤头，2）手柄，3）耳套（四种规格），4）两节5号碱性电池。
	一般

	
	
	2、包材：1）塑料礼盒，2）彩盒，3）一份说明书。
	一般

	
	
	3、材质、1）金属、塑料、铜（镀铬），2）ABS塑料，3）PA6耳套。耳套：1/2.4mm、3mm、4,mm、5mm，四种直径耳套适合大小不同耳道。
	一般

	
	
	4、配套10寸屏幕、可拆卸桌面支架（可选落地支架）。
	一般



3、服务要求
	序号
	服务要求
	指标需求
	重要程度

	3.1
	供货要求
	投标人中标价应包含但不限于产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、培训、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。
	一般

	3.2
	供货期
	合同签订后30天内供货安装调试完毕。
	一般

	3.3
	培训
	设备在安装调试同时，中标人负责指派工程师对用户就设备原理和基本操作进行现场培训，使采购方用户能正常操作，同时提供中文操作指南（含临床应用演示）。
	一般

	3.4
	售后服务
	中标人需提供7×24小时技术支持，2小时内响应，48小时内派人到现场维修的售后服务，提供维保人员名单、联系电话等。
	一般

	3.5
	质保期
	设备整机质保5年，核心部件8年。
	一般

	3.6
	响应时间
	售后，48小时内现场维修。
	一般

	3.7
	包装
	需按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
	一般

	3.8
	货物标准
	制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品。
	一般

	3.9
	验收标准
	验收应严格按照招标文件、采购合同及《山东省公安厅机关采购项目履约验收管理规定》进行
	一般



