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施工内容情况简述

浙江宝万蒸汽冷凝水回收利用维修工程项目施工过程中可能存在较多交叉作业，且跨度较大，施工单位需结合本说明、工程量清单及其他说明合理安排各项工作人员进场时间，以确保在工期内完成所有工作。现结合工程复杂性和多样性对此工程施工情况进行说明：
1.多类型安装工作
浙江宝万蒸汽冷凝水回收利用维修工程项目工作涉及设备、电气、管道安装；电缆、土建等工作。防护设备设施种类较多、安装精度要求较高，需要施工单位安排相应专业技术人员及施工人员合理施工，同时具有相应的施工资质及类似项目施工经验。设备安装施工不仅要满足国家规范标准的要求，更要满足设计提出的工艺、设备、电气专业特种设备等各种设备的安装要求。部分施工场地空间受限，施工单位施工时一定要组织好施工先后顺序，保证安全的前提下合理安排好各种管线交叉作业。
2多种类设备安装
浙江宝万蒸汽冷凝水回收利用维修工程项目的设备种类繁多，如不同形式调节阀、截止阀、管道、管件、支架等。施工单位需严格按照设备清单及其他说明文件完成设备本体及其他配套机电仪部分安装工作。安装工作结束后根据实际使用工况进行试车等。
3管道阀门安装
浙江宝万蒸汽冷凝水回收利用维修工程项目主要为化工区域设备，因此设备与设备之间，及公用工程管道阀门安装工作较为复杂。管道阀门材料、种类繁多，管道安装跨度较大，安装工作包括但不限于栓接、焊接、法兰连接、螺纹连接等，需要根据实际使用需求对相应管道阀门进行保温、除锈、防腐等处理。套管形式、探伤方式、脱脂、酸洗、预膜要求等需结合实际使用需求，综合考虑。同时施工单位需按要求完成管道压力试验、吹扫与清洗等后续工作。
4关于雨季的施工要求
    浙江宝万蒸汽冷凝水回收利用维修工程项目施工正值雨季，且需严格按照工期要求完成，并做好防雨工作。必要时必须进行人员翻班施工，施工方需考虑可能产生的措施费用。
5.现场施工必要措施
浙江宝万蒸汽冷凝水回收利用维修工程项目设备种类繁多，为了保证在规定工期内完成所有施工，因此现场交叉作业情况较多。施工前及施工过程中需要施工单位提前考虑必要施工措施，并合理安排辅助设施进场，如脚手架搭拆、地沟上方钢板铺设等。
 

