DS-A71148R/10T

参数要求：
6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行

【硬件规格】
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：8GB（可扩展至64GB）
系统盘：1×240GB SSD（后置）
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔内置10T企业级硬盘
网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）
整机电源：1200W，1+1冗余电源

【产品性能】
视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）
图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB）
回放性能：最大支持76路2Mbps
事件录像：最大支持200路2Mbps

【产品功能】
支持视频流、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式
支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
支持BMC业务保护
★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。（提供国家权威机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章佐证。）
[bookmark: _GoBack]★每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。（提供国家权威机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章佐证。）

商务要求：需提供制造商出具的产品授权书和三年售后服务承诺函。
