巴楚县色力布亚镇第四中学学生单人课桌椅采购需求

**\*课桌规格：**①≥长600 mm×宽400 mm×高700～760 mm。桌子：材质：②基层板采用厚度为18mm的优质中纤板桌边经一次性注塑成型黄色，无气泡与菱角，板材颜色白枫，③侧板：上宽345×下宽180×高380mm 厚度1.0mm优质冷轧钢板，一次成型压加强筋圆孔设计，9孔升降，每孔升降3cm，④抽屉规格：490×345×180mm抽屉板：斗板1.0mm优质冷轧板，压加强筋，单横管：20×50×1.5mm椭圆钢管；脚步管:30×60×1.5mm椭圆钢管；⑤双立管：20×50×1.5mm椭圆钢管；脚套：蓝色塑胶。所有冷轧钢板均采用国家标准，冷扎钢板应依据GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T228.1-2021、GB/T1741-2020检测标准，至少包含以下试验：乙酸盐雾试验（≥1200h）耐腐蚀等级10级、保护等级10级。

**\*课椅规格**：①长380 mm×宽360 mm×高380～440 mm。

②坐板：380×360×18㎜；③靠背板：360×180× 18mm。③靠背板：360×180× 18mm基层板采用厚度为18mm的优质中纤板。④侧板：≥1.0mm优质冷扎钢板，压加强筋；横管：≥20×50×1.5mm椭圆钢管；⑤双立管：≥20×50×1.5mm椭圆钢管；⑥脚步管：≥30×60×1.5mm椭圆钢管；⑦靠背管：≥20×20×1.5mm方管；脚套：蓝色塑胶。所有钢管均采用国家标准，钢管应依据GB/T3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T228.1-2021、GB/T1741-2020检测标准，至少包含以下试验：乙酸盐雾试验（≥1200h）耐腐蚀等级10级、保护等级10级。